<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>ONDERZOEK STIKSTOFDEPOSITIE

DE GROENE KAMER

SINGELWEG TE AALTEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Onderzoek stikstofdepositie De Groene Kamer
Singelweg te Aalten

         Opdrachtgever     Groene Kamer Holding B.V.
                           Nijverheidsweg 28C
                           7122 AB Aalten


       Rapportnummer       16321.005
         Versienummer      D2
                 Datum     1 oktober 2021


              Vestiging    Limburg
                           Rijksweg Noord 39
                           6071 KS Swalmen
                           088 - 5001600
                           swalmen@econsultancy.nl
              Opsteller    De heer N. Berends, BSc
                 Paraaf




      Kwaliteitscontrole   De heer S.D.F. Slange, MSc
                 Paraaf
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                       INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING .................................................................................................................................. 1
1        INLEIDING .................................................................................................................................. 2
2        TOETSINGSKADER ................................................................................................................... 3
         2.1      Geen significante toename ............................................................................................... 3
3        UITGANGSPUNTEN .................................................................................................................. 4
         3.1      Gebruiksfase..................................................................................................................... 4
                  3.1.1   Verkeersbewegingen .......................................................................................... 4
4        BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING ........................................................................ 6




BIJLAGEN:

1. - AERIUS-berekening projecteffect gebruiksfase                                                                                              16321.005

2. - Toelichting ‘wegverkeer’ en ‘anders’ bronnen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>SAMENVATTING

Aan de Singelweg ong. te Aalten is men voornemens 33 nieuwbouwwoningen, waarvan 21 tussen
woningen, 10 twee-onder-één-kap woningen en twee vrijstaande woningen, te realiseren. In het kader
van de voorgenomen ontwikkeling is een onderzoek noodzakelijk naar de stikstofdepositie op de om-
liggende Natura 2000-gebieden.

De bescherming van de Natura 2000-gebieden is geregeld in de Wet natuurbescherming. In zowel de
Habitat- als de Vogelrichtlijn zijn de gebieden opgenomen welke als Natura 2000-gebied worden aan-
gemerkt. Ten behoeve van de instandhouding van de natuurgebieden dienen negatieve effecten te
worden uitgesloten, waardoor onder andere onderzoek plaats dient te vinden naar de stikstofdepositie
op Natura 2000-gebieden.

Voor het plan is uitsluitend het projecteffect van de uiteindelijke gebruiksfase inzichtelijk gemaakt.
Voor de aanlegfase (sloop en bouwwerkzaamheden) wordt aangesloten bij de in de Wet stikstofre-
ductie en natuurbescherming (Wsn) opgenomen partiële vrijstelling, welke per 1 juli 2021 in werking is
getreden.

De relevante emissies van tijdens de gebruiksfase vinden plaats door de verkeersbewegingen van en
naar het plan.

De berekening van het projecteffect van de gebruiksfase is verricht met behulp van het programma
AERIUS Calculator (versie 2020). Het projecteffect op de Natura 2000-gebieden ten gevolge van de
gebruiksfase is kleiner dan of gelijk aan 0,00 mol/ha/jaar. Bij een dergelijk projecteffect zal het beoog-
de plan niet voor een significante toename in stikstofdepositie zorgen en kunnen negatieve effecten
worden uitgesloten.




R 16321.005 versie D1                                                                            Pagina 1 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1      INLEIDING

Aan de Singelweg ong. te Aalten is men voornemens 33 nieuwbouwwoningen, waarvan 21 tussen
woningen, 10 twee-onder-één-kap woningen en twee vrijstaande woningen, te realiseren. In het kader
van de voorgenomen ontwikkeling is een onderzoek noodzakelijk naar de stikstofdepositie op de om-
liggende Natura 2000-gebieden. In figuur 1.1 is de situering van het plan en de omliggende Natura
2000-gebieden weergegeven.




Figuur 1.1         Situering plan en omliggende Natura 2000-gebieden


Het plan is niet gelegen binnen de grenzen van een gebied dat aangewezen is als Natura 2000-
gebied. Het Natura 2000-gebied ‘Bekendelle’ ligt op circa 7 kilometer afstand het meest nabij het
plan.




R 16321.005 versie D1                                                                    Pagina 2 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2      TOETSINGSKADER

De bescherming van de Natura 2000-gebieden is geregeld in de Wet natuurbescherming. In zowel de
Habitat- als de Vogelrichtlijn zijn de gebieden opgenomen welke als Natura 2000-gebied worden aan-
gemerkt. Ten behoeve van de instandhouding van de natuurgebieden dienen negatieve effecten te
worden uitgesloten, waardoor onder andere onderzoek plaats dient te vinden naar de stikstofdepositie
op Natura 2000-gebieden.

2.1    Geen significante toename
Het beoogde plan mag in beginsel geen negatieve effecten veroorzaken op de omliggende Natura
2000-gebieden. Met het voorgeschreven programma AERIUS Calculator wordt de depositie van stik-
stofverbindingen in de vorm van ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx) op het oppervlak van de
omliggende Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt. Bij een projecteffect kleiner dan of gelijk aan
0,00 mol/ha/jaar zorgt het beoogde plan niet voor een significante toename in stikstofdepositie en
kunnen negatieve effecten worden uitgesloten.

Voor het plan is uitsluitend het projecteffect van de uiteindelijke gebruiksfase inzichtelijk gemaakt.
Voor de aanlegfase (sloop en bouwwerkzaamheden) wordt aangesloten bij de in de Wet stikstofre-
ductie en natuurverbetering (Wsn) opgenomen partiële vrijstelling, welke per 1 juli 2021 in werking is
getreden.




R 16321.005 versie D1                                                                        Pagina 3 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3      UITGANGSPUNTEN

3.1    Gebruiksfase
Met het plan wordt de bouw van 21 tussen, 10 twee-onder-één-kap en 2 vrijstaande woningen moge-
lijk gemaakt. De nieuwbouw zal niet worden aangesloten op het gasnet. De relevante emissies van
stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) tijdens de gebruiksfase vinden plaats door de verkeersbe-
wegingen van en naar het plan. Voor de berekening van de gebruiksfase is voor de berekening uitge-
gaan van peiljaar 2022.

3.1.1 Verkeersbewegingen
De verkeersgeneratie is berekend aan de hand van de CROW-publicatie 381 Toekomstbestendig
parkeren en verkeersgeneratie. De gemeente Aalten is conform de demografisch kencijfers van het
CBS, aan te merken als een weinig stedelijke gemeente. De locatie van het plan is gelegen in de
stedelijke zone ‘rest bebouwde kom’. In tabel 3.2 is de volledige berekening van de verkeersgeneratie
opgenomen.

Tabel 3.1 verkeersgeneratie plan
                                              verkeersgeneratie
                                                 per eenheid    verkeersgeneratieplan
 functie                 plan         eenheid   min      max     min    max     gem
 koop, huis, tussen/hoek 21 woningen 1 woning    7       7,8    147,0 163,8 155,4
 koop, huis, 2/1 kap     10 woningen 1 woning   7,4      8,2     74,0   82,0    78,0
 koop, huis, vrijstaand  2 woningen 1 woning    7,8      8,6     15,6   17,2    16,4
                               totaal                           236,6 263,0 249,8


Uitgaande van de maximale bandbreedte genereert het totale plan 263,0 verkeersbewegingen per
weekdag, waarvan 2% is opgenomen als middelzwaar vrachtverkeer ten behoeve van
afvalophaaldiensten en pakket-/boodschappenbezorging.

De ontsluiting van het verkeer kan in verschillende richtingen plaatsvinden. In het onderhavig onder-
zoek is een volledige ontsluiting in noordoostelijke richting, richting de N313 gehanteerd. Voor het in
kaart brengen van een worstcasescenario is het verkeer ook volledig binnenplans gemodelleerd. Een
criterium voor wanneer verkeer in het heersende verkeersbeeld is opgenomen wordt gegeven in de
instructie1, namelijk: ‘op het moment dat het aan- en afvoerende verkeer zich door zijn snelheid en rij-
en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt.
Hierbij weegt ook mee hoe de verhouding is tussen de hoeveelheid verkeer dat door de voorgenomen
ontwikkeling wordt aangetrokken en het reeds op de weg aanwezige verkeer. In de regel wordt het
verkeer meegenomen tot het zich verdund heeft tot enkele procenten van het reeds aanwezige ver-
keer.’

De verkeersintensiteit op de N313 ligt met circa 8.000 motorvoertuigen per etmaal2 vele malen hoger
dan de maximale verkeersgeneratie van het plan (weekdaggemiddeld). Het verkeer ten gevolge van
de aanlegfase zal derhalve ter hoogte van de N313 volledig zijn opgenomen in het heersende ver-
keersbeeld. Het verkeer zal in de praktijk bij uitsplitsing in verschillende rijrichtingen reeds eerder in
het heersende verkeersbeeld zijn opgenomen dan in het onderhavig onderzoek gehanteerd.

Het bevoegd gezag voor de Natura 2000-gebieden (provincie Gelderland) hanteert voor de ontsluiting
van het verkeer de vuistregel dat licht en zwaar verkeer binnen de bebouwde kom na respectievelijk



1 Expertiseteam Stikstof en Natura 2000, Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2020, Versie 2020 3.0
2 NSL monitoringskaart 2020, peiljaar 2020, verkregen van https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/.



R 16321.005 versie D1                                                                                             Pagina 4 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>50 en 150 meter is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Voor de ontsluiting van het verkeer
is circa 540 meter gehanteerd waardoor het ruimschoots aan de vuistregel.

Wanneer het verkeer berekend wordt volgens de standaard invoermethode en rekenmethodiek in
AERIUS, wordt de depositie niet berekend op Natura 2000-gebieden verder dan 5 kilometer van de
gemodelleerde bron. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, ‘Bekendelle’, ligt op meer dan 5
kilometer van het plangebied. Derhalve is het verkeer niet alleen volgens de standaard rekenmetho-
diek ingevoerd. Er is tevens gebruik gemaakt van de sector ‘anders’, subsectie (licht/zwaar) verkeer.
Op deze manier wordt de depositie wel voor gebieden verder dan 5 kilometer berekend. De ingevoer-
de emissies zijn bepaald door het aantal verkeersbewegingen in te voeren volgens de standaardre-
kenmethodiek en deze emissies vervolgens bij de sector ‘anders’ in te voeren. De overige emissie-
kenmerken zijn bepaald aan de hand van kengetallen en expert judgement. In bijlage 2 is een ver-
schilberekening opgenomen van een fictieve situatie tussen een standaard ‘wegverkeer’-bron en een
‘anders’ bron. Uit de verschilberekening wordt geconcludeerd dat, met het gebruik van een ‘anders’
bron, een worstcasescenario in kaart wordt gebracht. In de berekening voor de gebruiksfase wordt
zowel de reguliere ‘wegverkeer’ bron als de ‘anders’ bron meegenomen voor de modelering van het
verkeer.

In figuur 3.1 zijn de emissiebronnen tijdens het toekomstig gebruik weergegeven. Bron 1 en 2 betref-
fen de emissies van het verkeer, gemodelleerd als ‘wegverkeer’ bron en bron 3 tot en met 6 de emis-
sies van het verkeer gemodelleerd als ‘anders’ bron.




Figuur 3.1         Emissiebronnen gebruiksfase




R 16321.005 versie D1                                                                       Pagina 5 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>4      BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekening van het projecteffect van de gebruiksfase is verricht met behulp van het programma
AERIUS Calculator (versie 2020). Onderstaand is de screenshot van het berekeningsresultaat weer-
gegeven. In bijlage 1 is de AERIUS berekening van de gebruiksfase opgenomen.




Het projecteffect op de Natura 2000-gebieden ten gevolge van de gebruiksfase is kleiner dan of gelijk
aan 0,00 mol/ha/jaar. Bij een dergelijk projecteffect zal het beoogde plan niet voor een significante
toename in stikstofdepositie zorgen en kunnen negatieve effecten worden uitgesloten. Op basis van
het onderzoek blijkt dat er geen vergunning Wet natuurbescherming (gebiedsbescherming) benodigd
is voor het aspect stikstof.




R 16321.005 versie D1                                                                       Pagina 6 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1. AERIUS-berekening projecteffect gebruiksfase
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                   Dit document bevat rekenresultaten van
                                   AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
                                   berekende stikstofbijdragen per
                                   stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
                                   basis van rekenpunten die overlappen met
                                   habitattypen en/of leefgebieden die
                                   aangewezen zijn in het kader van de Wet
                                   natuurbescherming, gekoppeld aan een
                                   aangewezen soort, of nog onbekend maar
                                   mogelijk wel relevant.

                                   De berekening op basis van stikstofemissies
                                   gaat uit van de componenten ammoniak
                                   (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

                                   Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
                                   Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
                                   toelichting verwijzen wij u naar de website
                                   www.aerius.nl.




Berekening gebruiksfase
  Kenmerken
  Samenvatting emissies
  Depositieresultaten
  Gedetailleerde emissiegegevens




                                   Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
                                   bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
                                   documentatie is te raadplegen via:
                                   https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
                                                                   RWiuNsxtd499 (01 oktober 2021)
                                                                                       pagina 1/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                                Resultaten




       Contact         Rechtspersoon                    Inrichtingslocatie


                       Econsultancy                     -, - Aalten


     Activiteit        Omschrijving                     AERIUS kenmerk


                       De Groene Kamer                  RWiuNsxtd499


                       Datum berekening                 Rekenjaar                         Rekenconfiguratie


                       01 oktober 2021, 09:30           2022                              Berekend voor natuurgebieden


Totale emissie                            Situatie 1


                       NOx                59,53 kg/j


                       NH3                3,71 kg/j



   Resultaten          Natuurgebied

    Hectare met
 hoogste bijdrage      Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.
       (mol/ha/j)


   Toelichting        gebruiksfase




         Resultaten   gebruiksfase                                                                  RWiuNsxtd499 (01 oktober 2021)
                                                                                                                        pagina 2/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                   Resultaten



  Locatie
gebruiksfase




  Emissie        Bron
                 Sector
                                                                   Emissie NH3          Emissie NOx

gebruiksfase
                                verkeer binnenplans                  < 1 kg/j            11,97 kg/j
                                Wegverkeer | Binnen bebouwde kom


                                verkeer ontsluiting                 1,08 kg/j            17,77 kg/j
                                Wegverkeer | Binnen bebouwde kom


                                verkeer binnenplans licht            < 1 kg/j           10,20 kg/j
                                Anders... | Anders...


                                verkeer binnenplans middelzwaar      < 1 kg/j             1,80 kg/j
                                Anders... | Anders...


                                verkeer ontsluiting licht           1,00 kg/j            15,10 kg/j
                                Anders... | Anders...


                                verkeer ontsluiting middelzwaar      < 1 kg/j             2,70 kg/j
                                Anders... | Anders...




    Resultaten   gebruiksfase                                          RWiuNsxtd499 (01 oktober 2021)
                                                                                           pagina 3/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Resultaten



  Emissie                                       Naam                    verkeer binnenplans
(per bron)                                      Locatie (X,Y)           237878, 436920
gebruiksfase
                                                NOx                     11,97 kg/j
                                                NH3                     < 1 kg/j



                 Soort          Voertuig                         Aantal voertuigen Stof                         Emissie


                 Standaard      Licht verkeer                   257,7 / etmaal NOx                          10,17 kg/j
                                                                               NH3                            < 1 kg/j


                 Standaard      Middelzwaar                        5,3 / etmaal NOx                          1,80 kg/j
                                vrachtverkeer                                   NH3                            < 1 kg/j




                                                Naam                    verkeer ontsluiting
                                                Locatie (X,Y)           237987, 437198
                                                NOx                     17,77 kg/j
                                                NH3                     1,08 kg/j



                 Soort          Voertuig                         Aantal voertuigen Stof                         Emissie


                 Standaard      Licht verkeer                   257,7 / etmaal NOx                          15,10 kg/j
                                                                               NH3                           1,03 kg/j


                 Standaard      Middelzwaar                        5,3 / etmaal NOx                          2,67 kg/j
                                vrachtverkeer                                   NH3                            < 1 kg/j




                                                Naam                    verkeer binnenplans licht
                                                Locatie (X,Y)           237878, 436920
                                                Uitstoothoogte          0,2 m
                                                Temperatuur emissie     11,85 °C
                                                Uittreeddiameter        0,1 m
                                                Uittreedrichting        Horizontaal geforceerd
                                                Uittreedsnelheid        5,0 m/s
                                                Temporele variatie      Licht verkeer
                                                NOx                     10,20 kg/j
                                                NH3                     < 1 kg/j

    Resultaten   gebruiksfase                                                             RWiuNsxtd499 (01 oktober 2021)
                                                                                                              pagina 4/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                           Resultaten



                            Naam                  verkeer binnenplans
                                                  middelzwaar
                            Locatie (X,Y)         237878, 436920
                            Uitstoothoogte        0,2 m
                            Temperatuur emissie   11,85 °C
                            Uittreeddiameter      0,1 m
                            Uittreedrichting      Horizontaal geforceerd
                            Uittreedsnelheid      5,0 m/s
                            Temporele variatie    Zwaar verkeer
                            NOx                   1,80 kg/j
                            NH3                   < 1 kg/j


                            Naam                  verkeer ontsluiting licht
                            Locatie (X,Y)         237987, 437198
                            Uitstoothoogte        0,2 m
                            Temperatuur emissie   11,85 °C
                            Uittreeddiameter      0,1 m
                            Uittreedrichting      Horizontaal geforceerd
                            Uittreedsnelheid      5,0 m/s
                            Temporele variatie    Licht verkeer
                            NOx                   15,10 kg/j
                            NH3                   1,00 kg/j


                            Naam                  verkeer ontsluiting
                                                  middelzwaar
                            Locatie (X,Y)         237987, 437198
                            Uitstoothoogte        0,2 m
                            Temperatuur emissie   11,85 °C
                            Uittreeddiameter      0,1 m
                            Uittreedrichting      Horizontaal geforceerd
                            Uittreedsnelheid      5,0 m/s
                            Temporele variatie    Zwaar verkeer
                            NOx                   2,70 kg/j
                            NH3                   < 1 kg/j




Resultaten   gebruiksfase                                      RWiuNsxtd499 (01 oktober 2021)
                                                                                   pagina 5/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Resultaten



Disclaimer       Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
                 ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
                 informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
                 geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.



Rekenbasis       Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                 AERIUS         versie 2020_20210525_2040287d5b
                 Database       versie 2020_20210713_c09c249ebe
                 Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                 https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020




    Resultaten   gebruiksfase                                                                                 RWiuNsxtd499 (01 oktober 2021)
                                                                                                                                  pagina 6/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 2. Toelichting ‘wegverkeer’ en ‘anders’ bronnen

In deze bijlage is een verschilberekening opgenomen van een fictieve situatie tussen een standaard
‘wegverkeer’-bron en een ‘anders’ bron. Om te bekijken wat het verschil is, dat wordt berekend op
diverse afstanden tot de bron, is op elke circa 250 meter een toetspunt aangemaakt, tot op 5 kilome-
ter afstand (toetspunt a tot en met t noord, toetspunt u tot en met bm oost, toetspunt bn tot en met cf
zuid en toetspunt cg tot en met cy west). Uit de berekening wordt geconcludeerd dat de ‘anders’-bron,
met de gehanteerde parameters, een overschatting maakt van de depositie ten opzichte van de ‘weg-
verkeer’-bron tot op 5 kilometer afstand. Dit is geldend voor alle vier de windrichtingen. Hieruit valt te
concluderen dat met het gebruik van een ‘anders’ bron, een worstcasescenario wordt gehanteerd met
betrekking tot de depositie van de ‘wegverkeer’-bron. De ‘anders’-bron wordt wel verder dan 5 km van
de bron meegenomen in de berekening van de depositie en is daardoor een (worstcase) alternatief
om de depositie ten gevolge van wegverkeer in beeld te brengen in het geval Natura 2000-gebieden
verder dan 5 kilometer van een wegverkeersbron bevinden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                   Dit document bevat rekenresultaten van
                                   AERIUS Calculator. Het betreft de berekende
                                   stikstofbijdragen op eigen gedefinieerde
                                   rekenpunten.

                                   De berekening op basis van stikstofemissies
                                   gaat uit van de componenten ammoniak
                                   (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

                                   Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
                                   Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
                                   toelichting verwijzen wij u naar de website
                                   www.aerius.nl.




Berekening wegverkeer en anders
  Kenmerken
  Samenvatting emissies
  Depositieresultaten
  Gedetailleerde emissiegegevens




                                   Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
                                   bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
                                   documentatie is te raadplegen via:
                                   https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
                                                                   RWNryPhQsAX7 (04 maart 2021)
                                                                                    pagina 1/13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                              Resultaten




       Contact          Rechtspersoon                      Inrichtingslocatie


                        Econsultancy                       -, - -


      Activiteit        Omschrijving                       AERIUS kenmerk


                        controle anders bron               RWNryPhQsAX7


                        Datum berekening                   Rekenjaar                    Rekenconfiguratie


                        04 maart 2021, 12:47               2021                         Berekend met eigen
                                                                                        rekenpunten


Totale emissie                             Situatie 1                   Situatie 2            Verschil


                        NOx                4.473,81 kg/j                4.473,80 kg/j         -0,01 kg/j


                        NH3                299,52 kg/j                  299,50 kg/j           -0,02 kg/j



   Resultaten           Natuurgebied                                                    Verschil

     Hectare met
  hoogste verschil      Niet van toepassing                                             Niet van toepassing
       (mol/ha/j)


   Toelichting         Noord, Oost, Zuid en West




          Resultaten   wegverkeer                                                                  RWNryPhQsAX7 (04 maart 2021)
                       anders                                                                                       pagina 2/13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                 Resultaten



 Locatie
wegverkeer




Emissie         Bron
                Sector
                                                                 Emissie NH3          Emissie NOx

wegverkeer
                             verkeer                            299,52 kg/j        4.473,81 kg/j
                             Wegverkeer | Binnen bebouwde kom




   Resultaten   wegverkeer                                            RWNryPhQsAX7 (04 maart 2021)
                anders                                                                 pagina 3/13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                    Resultaten



Locatie
  anders




Emissie       Bron
              Sector
                                                    Emissie NH3          Emissie NOx

  anders
                           verkeer                 299,50 kg/j       4.473,80 kg/j
                           Anders... | Anders...




 Resultaten   wegverkeer                                 RWNryPhQsAX7 (04 maart 2021)
              anders                                                      pagina 4/13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                        Resultaten



Rekenpunten               Label         Positie   Situatie 1   Situatie 2   Verschil       Afstand tot
                                                                                           dichtstbijzijnd
                                                                                           e bron


                          Rekenpunt a   150441,   9,59         23,97        + 14,38        221 m
                                        455543


                          Rekenpunt b   150441,   5,63         12,60        + 6,96         396 m
                                        455718


                          Rekenpunt c   150421,   3,49         7,32         + 3,83         582 m
                                        455904


                          Rekenpunt d   150420,   2,40         4,79         + 2,39         779 m
                                        456101


                          Rekenpunt e   150394,   1,72         3,21         + 1,49         992 m
                                        456314


                          Rekenpunt f   150401,   1,19         2,09         + 0,91         1.207 m
                                        456529


                          Rekenpunt g   150408,   1,00         1,79         + 0,79         1.414 m
                                        456736


                          Rekenpunt h   150408,   0,89         1,44         + 0,55         1.627 m
                                        456949


                          Rekenpunt i   150403,   0,74         1,21         + 0,46         1.822 m
                                        457144


                          Rekenpunt j   150411,   0,61         0,95         + 0,33         2.057 m
                                        457379


                          Rekenpunt k   150413,   0,43         0,78         + 0,35         2.281 m
                                        457603


                          Rekenpunt l   150411,   0,14         0,30         + 0,16         2.523 m
                                        457845


                          Rekenpunt m   150401,   0,18         0,36         + 0,19         2.771 m
                                        458093


                          Rekenpunt n   150388,   0,31         0,51         + 0,20         2.974 m
                                        458296


                          Rekenpunt o   150388,   0,19         0,33         + 0,15         3.206 m
                                        458528
      Resultaten   wegverkeer                                                RWNryPhQsAX7 (04 maart 2021)
                   anders                                                                     pagina 5/13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                   Resultaten



                    Label          Positie   Situatie 1   Situatie 2   Verschil       Afstand tot
                                                                                      dichtstbijzijnd
                                                                                      e bron


                    Rekenpunt p    150369,   0,11         0,22         + 0,11         3.450 m
                                   458772


                    Rekenpunt q    150403,   0,17         0,34         + 0,17         3.724 m
                                   459046


                    Rekenpunt r    150389,   0,15         0,22         + 0,07         3.986 m
                                   459308


                    Rekenpunt s    150366,   0,18         0,26         + 0,08         4.231 m
                                   459553


                    Rekenpunt t    150354,   0,17         0,26         + 0,10         4.369 m
                                   459691


                    Rekenpunt u    151844,   1,90         3,90         + 2,00         391 m
                                   455320


                    Rekenpunt v    152143,   1,13         2,04         + 0,91         690 m
                                   455297


                    Rekenpunt w    152442,   0,77         1,28         + 0,51         990 m
                                   455273


                    Rekenpunt x    152711,   0,59         0,95         + 0,36         1.260 m
                                   455250


                    Rekenpunt y    152977,   0,43         0,71         + 0,28         1.527 m
                                   455230


                    Rekenpunt z    153215,   0,31         0,55         + 0,25         1.765 m
                                   455213


                    Rekenpunt ba   153514,   0,34         0,53         + 0,18         2.065 m
                                   455193


                    Rekenpunt bb   153830,   0,28         0,44         + 0,16         2.381 m
                                   455176


                    Rekenpunt bc   154052,   0,25         0,37         + 0,12         2.603 m
                                   455176


                    Rekenpunt bd   154257,   0,22         0,34         + 0,12         2.809 m
                                   455159
Resultaten   wegverkeer                                                 RWNryPhQsAX7 (04 maart 2021)
             anders                                                                      pagina 6/13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                   Resultaten



                    Label          Positie   Situatie 1   Situatie 2   Verschil       Afstand tot
                                                                                      dichtstbijzijnd
                                                                                      e bron


                    Rekenpunt be   154441,   0,20         0,32         + 0,12         2.993 m
                                   455146


                    Rekenpunt bf   154623,   0,18         0,29         + 0,11         3.176 m
                                   455125


                    Rekenpunt bg   154838,   0,14         0,24         + 0,10         3.391 m
                                   455125


                    Rekenpunt bh   155113,   0,06         0,15         + 0,09         3.666 m
                                   455109


                    Rekenpunt bi   155349,   0,04         0,12         + 0,08         3.903 m
                                   455092


                    Rekenpunt bj   155533,   0,02         0,11         + 0,08         4.088 m
                                   455068


                    Rekenpunt bk   155735,   0,02         0,10         + 0,08         4.290 m
                                   455065


                    Rekenpunt bl   155960,   0,02         0,11         + 0,09         4.516 m
                                   455038


                    Rekenpunt bm   156152,   0,02         0,16         + 0,14         4.709 m
                                   455008


                    Rekenpunt bn   150389,   10,59        20,72        + 10,13        197 m
                                   455125


                    Rekenpunt bo   150356,   4,30         7,88         + 3,58         405 m
                                   454917


                    Rekenpunt bp   150329,   1,76         2,75         + 0,99         623 m
                                   454699


                    Rekenpunt bq   150309,   1,20         1,96         + 0,76         845 m
                                   454477


                    Rekenpunt br   150285,   0,97         1,48         + 0,51         1.026 m
                                   454296


                    Rekenpunt bs   150319,   0,77         1,35         + 0,59         1.235 m
                                   454087
Resultaten   wegverkeer                                                 RWNryPhQsAX7 (04 maart 2021)
             anders                                                                      pagina 7/13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                   Resultaten



                    Label          Positie   Situatie 1   Situatie 2   Verschil       Afstand tot
                                                                                      dichtstbijzijnd
                                                                                      e bron


                    Rekenpunt bt   150248,   0,59         1,03         + 0,44         1.473 m
                                   453849


                    Rekenpunt bu   150198,   0,46         0,80         + 0,34         1.698 m
                                   453624


                    Rekenpunt bv   150154,   0,37         0,64         + 0,27         1.917 m
                                   453405


                    Rekenpunt bw   150107,   0,26         0,54         + 0,28         2.112 m
                                   453210


                    Rekenpunt bx   150063,   0,22         0,39         + 0,17         2.384 m
                                   452938


                    Rekenpunt by   150026,   0,23         0,42         + 0,19         2.562 m
                                   452760


                    Rekenpunt bz   149996,   0,22         0,37         + 0,15         2.770 m
                                   452552


                    Rekenpunt ca   149956,   0,14         0,28         + 0,14         2.989 m
                                   452333


                    Rekenpunt cb   149926,   0,15         0,27         + 0,12         3.207 m
                                   452115


                    Rekenpunt cc   149882,   0,13         0,22         + 0,09         3.439 m
                                   451883


                    Rekenpunt cd   149862,   0,11         0,20         + 0,09         3.647 m
                                   451675


                    Rekenpunt ce   149821,   0,10         0,17         + 0,07         3.869 m
                                   451453


                    Rekenpunt cf   149791,   0,10         0,18         + 0,08         4.111 m
                                   451211


                    Rekenpunt cg   149346,   3,19         5,84         + 2,64         172 m
                                   455322


                    Rekenpunt ch   149109,   1,29         2,28         + 1,00         409 m
                                   455319
Resultaten   wegverkeer                                                 RWNryPhQsAX7 (04 maart 2021)
             anders                                                                      pagina 8/13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                   Resultaten



                    Label          Positie   Situatie 1   Situatie 2   Verschil       Afstand tot
                                                                                      dichtstbijzijnd
                                                                                      e bron


                    Rekenpunt ci   148862,   0,75         1,34         + 0,59         656 m
                                   455310


                    Rekenpunt cj   148610,   0,58         0,99         + 0,41         908 m
                                   455295


                    Rekenpunt ck   148367,   0,42         0,73         + 0,31         1.151 m
                                   455310


                    Rekenpunt cl   148103,   0,32         0,47         + 0,16         1.415 m
                                   455304


                    Rekenpunt cm   147809,   0,21         0,35         + 0,13         1.709 m
                                   455302


                    Rekenpunt cn   147560,   0,23         0,39         + 0,16         1.958 m
                                   455295


                    Rekenpunt co   147317,   0,21         0,34         + 0,13         2.201 m
                                   455292


                    Rekenpunt cp   147048,   0,17         0,30         + 0,13         2.470 m
                                   455277


                    Rekenpunt cq   146771,   0,15         0,24         + 0,09         2.747 m
                                   455273


                    Rekenpunt cr   146519,   0,13         0,22         + 0,09         2.999 m
                                   455267


                    Rekenpunt cs   146257,   0,11         0,19         + 0,08         3.261 m
                                   455262


                    Rekenpunt ct   145978,   0,06         0,15         + 0,09         3.541 m
                                   455248


                    Rekenpunt cu   145711,   0,06         0,13         + 0,08         3.808 m
                                   455225


                    Rekenpunt cv   145450,   0,05         0,12         + 0,07         4.069 m
                                   455213


                    Rekenpunt cw   145146,   0,03         0,11         + 0,08         4.373 m
                                   455201
Resultaten   wegverkeer                                                 RWNryPhQsAX7 (04 maart 2021)
             anders                                                                      pagina 9/13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                   Resultaten



                    Label          Positie   Situatie 1   Situatie 2   Verschil       Afstand tot
                                                                                      dichtstbijzijnd
                                                                                      e bron


                    Rekenpunt cx   144847,   0,01         0,10         + 0,09         4.673 m
                                   455188


                    Rekenpunt cy   144551,   0,00         0,09         + 0,09         4.969 m
                                   455171




Resultaten   wegverkeer                                                 RWNryPhQsAX7 (04 maart 2021)
             anders                                                                     pagina 10/13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Resultaten



  Emissie                                     Naam                   verkeer
(per bron)                                    Locatie (X,Y)          150486, 455322
 wegverkeer
                                              NOx                    4.473,81 kg/j
                                              NH3                    299,52 kg/j



                 Soort        Voertuig                        Aantal voertuigen Stof                        Emissie


                 Standaard    Licht verkeer              20.000,0 / etmaal NOx                      4.473,81 kg/j
                                                                           NH3                       299,52 kg/j




    Resultaten   wegverkeer                                                            RWNryPhQsAX7 (04 maart 2021)
                 anders                                                                                 pagina 11/13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                           Resultaten



  Emissie                     Naam                  verkeer
(per bron)                    Locatie (X,Y)         150486, 455322
     anders
                              Uitstoothoogte        0,2 m
                              Temperatuur emissie   11,85 °C
                              Uittreeddiameter      0,1 m
                              Uittreedrichting      Horizontaal geforceerd
                              Uittreedsnelheid      5,0 m/s
                              Temporele variatie    Licht verkeer
                              NOx                   4.473,80 kg/j
                              NH3                   299,50 kg/j




    Resultaten   wegverkeer                                     RWNryPhQsAX7 (04 maart 2021)
                 anders                                                         pagina 12/13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Resultaten



Disclaimer       Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
                 ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
                 informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
                 geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.



Rekenbasis       Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                 AERIUS         versie 2020_20210209_2f032ce1a2
                 Database       versie 2020_20210209_2f032ce1a2
                 Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                 https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020




    Resultaten   wegverkeer                                                                                   RWNryPhQsAX7 (04 maart 2021)
                 anders                                                                                                        pagina 13/13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                   Dit document bevat rekenresultaten van
                                   AERIUS Calculator. Het betreft de berekende
                                   stikstofbijdragen op eigen gedefinieerde
                                   rekenpunten.

                                   De berekening op basis van stikstofemissies
                                   gaat uit van de componenten ammoniak
                                   (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

                                   Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
                                   Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
                                   toelichting verwijzen wij u naar de website
                                   www.aerius.nl.




Berekening wegverkeer en anders
  Kenmerken
  Samenvatting emissies
  Depositieresultaten
  Gedetailleerde emissiegegevens




                                   Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
                                   bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
                                   documentatie is te raadplegen via:
                                   https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
                                                                    RWqbcuB9tjpY (04 maart 2021)
                                                                                     pagina 1/13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                               Resultaten




       Contact          Rechtspersoon                      Inrichtingslocatie


                        Econsultancy                       -, - -


      Activiteit        Omschrijving                       AERIUS kenmerk


                        controle anders bron               RWqbcuB9tjpY


                        Datum berekening                   Rekenjaar                    Rekenconfiguratie


                        04 maart 2021, 13:27               2021                         Berekend met eigen
                                                                                        rekenpunten


Totale emissie                             Situatie 1                   Situatie 2            Verschil


                        NOx                4.473,81 kg/j                4.473,80 kg/j         -0,01 kg/j


                        NH3                299,52 kg/j                  299,50 kg/j           -0,02 kg/j



   Resultaten           Natuurgebied                                                    Verschil

     Hectare met
  hoogste verschil      Niet van toepassing                                             Niet van toepassing
       (mol/ha/j)


   Toelichting         Noord, Oost, Zuid en West Zwaar




          Resultaten   wegverkeer                                                                   RWqbcuB9tjpY (04 maart 2021)
                       anders                                                                                        pagina 2/13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                 Resultaten



 Locatie
wegverkeer




Emissie         Bron
                Sector
                                                                 Emissie NH3          Emissie NOx

wegverkeer
                             verkeer                            299,52 kg/j       4.473,81 kg/j
                             Wegverkeer | Binnen bebouwde kom




   Resultaten   wegverkeer                                            RWqbcuB9tjpY (04 maart 2021)
                anders                                                                 pagina 3/13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                    Resultaten



Locatie
  anders




Emissie       Bron
              Sector
                                                    Emissie NH3          Emissie NOx

  anders
                           verkeer                 299,50 kg/j       4.473,80 kg/j
                           Anders... | Anders...




 Resultaten   wegverkeer                                 RWqbcuB9tjpY (04 maart 2021)
              anders                                                      pagina 4/13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                                         Resultaten



Rekenpunten               Label         Positie   Situatie 1   Situatie 2   Verschil       Afstand tot
                                                                                           dichtstbijzijnd
                                                                                           e bron


                          Rekenpunt a   150441,   9,59         24,01        + 14,42        221 m
                                        455543


                          Rekenpunt b   150441,   5,63         12,59        + 6,96         396 m
                                        455718


                          Rekenpunt c   150421,   3,49         7,29         + 3,80         582 m
                                        455904


                          Rekenpunt d   150420,   2,40         4,76         + 2,36         779 m
                                        456101


                          Rekenpunt e   150394,   1,72         3,18         + 1,46         992 m
                                        456314


                          Rekenpunt f   150401,   1,19         2,07         + 0,89         1.207 m
                                        456529


                          Rekenpunt g   150408,   1,00         1,77         + 0,77         1.414 m
                                        456736


                          Rekenpunt h   150408,   0,89         1,42         + 0,53         1.627 m
                                        456949


                          Rekenpunt i   150403,   0,74         1,19         + 0,45         1.822 m
                                        457144


                          Rekenpunt j   150411,   0,61         0,93         + 0,32         2.057 m
                                        457379


                          Rekenpunt k   150413,   0,43         0,77         + 0,34         2.281 m
                                        457603


                          Rekenpunt l   150411,   0,14         0,30         + 0,16         2.523 m
                                        457845


                          Rekenpunt m   150401,   0,18         0,36         + 0,18         2.771 m
                                        458093


                          Rekenpunt n   150388,   0,31         0,50         + 0,19         2.974 m
                                        458296


                          Rekenpunt o   150388,   0,19         0,33         + 0,14         3.206 m
                                        458528
      Resultaten   wegverkeer                                                 RWqbcuB9tjpY (04 maart 2021)
                   anders                                                                      pagina 5/13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                    Resultaten



                    Label          Positie   Situatie 1   Situatie 2   Verschil       Afstand tot
                                                                                      dichtstbijzijnd
                                                                                      e bron


                    Rekenpunt p    150369,   0,11         0,22         + 0,11         3.450 m
                                   458772


                    Rekenpunt q    150403,   0,17         0,34         + 0,16         3.724 m
                                   459046


                    Rekenpunt r    150389,   0,15         0,22         + 0,07         3.986 m
                                   459308


                    Rekenpunt s    150366,   0,18         0,25         + 0,07         4.231 m
                                   459553


                    Rekenpunt t    150354,   0,17         0,26         + 0,09         4.369 m
                                   459691


                    Rekenpunt u    151844,   1,90         3,90         + 2,00         391 m
                                   455320


                    Rekenpunt v    152143,   1,13         2,03         + 0,90         690 m
                                   455297


                    Rekenpunt w    152442,   0,77         1,28         + 0,50         990 m
                                   455273


                    Rekenpunt x    152711,   0,59         0,95         + 0,36         1.260 m
                                   455250


                    Rekenpunt y    152977,   0,43         0,71         + 0,28         1.527 m
                                   455230


                    Rekenpunt z    153215,   0,31         0,55         + 0,25         1.765 m
                                   455213


                    Rekenpunt ba   153514,   0,34         0,52         + 0,18         2.065 m
                                   455193


                    Rekenpunt bb   153830,   0,28         0,44         + 0,15         2.381 m
                                   455176


                    Rekenpunt bc   154052,   0,25         0,37         + 0,12         2.603 m
                                   455176


                    Rekenpunt bd   154257,   0,22         0,34         + 0,12         2.809 m
                                   455159
Resultaten   wegverkeer                                                  RWqbcuB9tjpY (04 maart 2021)
             anders                                                                       pagina 6/13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                                    Resultaten



                    Label          Positie   Situatie 1   Situatie 2   Verschil       Afstand tot
                                                                                      dichtstbijzijnd
                                                                                      e bron


                    Rekenpunt be   154441,   0,20         0,32         + 0,12         2.993 m
                                   455146


                    Rekenpunt bf   154623,   0,18         0,29         + 0,11         3.176 m
                                   455125


                    Rekenpunt bg   154838,   0,14         0,24         + 0,10         3.391 m
                                   455125


                    Rekenpunt bh   155113,   0,06         0,15         + 0,09         3.666 m
                                   455109


                    Rekenpunt bi   155349,   0,04         0,12         + 0,08         3.903 m
                                   455092


                    Rekenpunt bj   155533,   0,02         0,11         + 0,08         4.088 m
                                   455068


                    Rekenpunt bk   155735,   0,02         0,10         + 0,08         4.290 m
                                   455065


                    Rekenpunt bl   155960,   0,02         0,11         + 0,09         4.516 m
                                   455038


                    Rekenpunt bm   156152,   0,02         0,16         + 0,14         4.709 m
                                   455008


                    Rekenpunt bn   150389,   10,59        20,90        + 10,31        197 m
                                   455125


                    Rekenpunt bo   150356,   4,30         7,90         + 3,60         405 m
                                   454917


                    Rekenpunt bp   150329,   1,76         2,75         + 1,00         623 m
                                   454699


                    Rekenpunt bq   150309,   1,20         1,95         + 0,75         845 m
                                   454477


                    Rekenpunt br   150285,   0,97         1,47         + 0,50         1.026 m
                                   454296


                    Rekenpunt bs   150319,   0,77         1,35         + 0,58         1.235 m
                                   454087
Resultaten   wegverkeer                                                  RWqbcuB9tjpY (04 maart 2021)
             anders                                                                       pagina 7/13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                    Resultaten



                    Label          Positie   Situatie 1   Situatie 2   Verschil       Afstand tot
                                                                                      dichtstbijzijnd
                                                                                      e bron


                    Rekenpunt bt   150248,   0,59         1,03         + 0,44         1.473 m
                                   453849


                    Rekenpunt bu   150198,   0,46         0,80         + 0,34         1.698 m
                                   453624


                    Rekenpunt bv   150154,   0,37         0,64         + 0,27         1.917 m
                                   453405


                    Rekenpunt bw   150107,   0,26         0,54         + 0,28         2.112 m
                                   453210


                    Rekenpunt bx   150063,   0,22         0,39         + 0,16         2.384 m
                                   452938


                    Rekenpunt by   150026,   0,23         0,42         + 0,19         2.562 m
                                   452760


                    Rekenpunt bz   149996,   0,22         0,37         + 0,15         2.770 m
                                   452552


                    Rekenpunt ca   149956,   0,14         0,27         + 0,14         2.989 m
                                   452333


                    Rekenpunt cb   149926,   0,15         0,27         + 0,12         3.207 m
                                   452115


                    Rekenpunt cc   149882,   0,13         0,22         + 0,09         3.439 m
                                   451883


                    Rekenpunt cd   149862,   0,11         0,20         + 0,09         3.647 m
                                   451675


                    Rekenpunt ce   149821,   0,10         0,17         + 0,07         3.869 m
                                   451453


                    Rekenpunt cf   149791,   0,10         0,18         + 0,08         4.111 m
                                   451211


                    Rekenpunt cg   149346,   3,19         5,88         + 2,68         172 m
                                   455322


                    Rekenpunt ch   149109,   1,29         2,29         + 1,00         409 m
                                   455319
Resultaten   wegverkeer                                                  RWqbcuB9tjpY (04 maart 2021)
             anders                                                                       pagina 8/13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                    Resultaten



                    Label          Positie   Situatie 1   Situatie 2   Verschil       Afstand tot
                                                                                      dichtstbijzijnd
                                                                                      e bron


                    Rekenpunt ci   148862,   0,75         1,33         + 0,59         656 m
                                   455310


                    Rekenpunt cj   148610,   0,58         0,98         + 0,41         908 m
                                   455295


                    Rekenpunt ck   148367,   0,42         0,73         + 0,30         1.151 m
                                   455310


                    Rekenpunt cl   148103,   0,32         0,47         + 0,15         1.415 m
                                   455304


                    Rekenpunt cm   147809,   0,21         0,34         + 0,13         1.709 m
                                   455302


                    Rekenpunt cn   147560,   0,23         0,39         + 0,15         1.958 m
                                   455295


                    Rekenpunt co   147317,   0,21         0,34         + 0,13         2.201 m
                                   455292


                    Rekenpunt cp   147048,   0,17         0,29         + 0,12         2.470 m
                                   455277


                    Rekenpunt cq   146771,   0,15         0,23         + 0,09         2.747 m
                                   455273


                    Rekenpunt cr   146519,   0,13         0,22         + 0,08         2.999 m
                                   455267


                    Rekenpunt cs   146257,   0,11         0,19         + 0,08         3.261 m
                                   455262


                    Rekenpunt ct   145978,   0,06         0,15         + 0,08         3.541 m
                                   455248


                    Rekenpunt cu   145711,   0,06         0,13         + 0,07         3.808 m
                                   455225


                    Rekenpunt cv   145450,   0,05         0,11         + 0,07         4.069 m
                                   455213


                    Rekenpunt cw   145146,   0,03         0,11         + 0,08         4.373 m
                                   455201
Resultaten   wegverkeer                                                  RWqbcuB9tjpY (04 maart 2021)
             anders                                                                       pagina 9/13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                    Resultaten



                    Label          Positie   Situatie 1   Situatie 2   Verschil       Afstand tot
                                                                                      dichtstbijzijnd
                                                                                      e bron


                    Rekenpunt cx   144847,   0,01         0,10         + 0,09         4.673 m
                                   455188


                    Rekenpunt cy   144551,   0,00         0,09         + 0,08         4.969 m
                                   455171




Resultaten   wegverkeer                                                  RWqbcuB9tjpY (04 maart 2021)
             anders                                                                      pagina 10/13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                                                  Resultaten



  Emissie                                     Naam                   verkeer
(per bron)                                    Locatie (X,Y)          150486, 455322
 wegverkeer
                                              NOx                    4.473,81 kg/j
                                              NH3                    299,52 kg/j



                 Soort        Voertuig                        Aantal voertuigen Stof                        Emissie


                 Standaard    Licht verkeer              20.000,0 / etmaal NOx                      4.473,81 kg/j
                                                                           NH3                       299,52 kg/j




    Resultaten   wegverkeer                                                            RWqbcuB9tjpY (04 maart 2021)
                 anders                                                                                 pagina 11/13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                           Resultaten



  Emissie                     Naam                  verkeer
(per bron)                    Locatie (X,Y)         150486, 455322
     anders
                              Uitstoothoogte        0,2 m
                              Temperatuur emissie   11,85 °C
                              Uittreeddiameter      0,1 m
                              Uittreedrichting      Horizontaal geforceerd
                              Uittreedsnelheid      5,0 m/s
                              Temporele variatie    Zwaar verkeer
                              NOx                   4.473,80 kg/j
                              NH3                   299,50 kg/j




    Resultaten   wegverkeer                                     RWqbcuB9tjpY (04 maart 2021)
                 anders                                                         pagina 12/13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Resultaten



Disclaimer       Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
                 ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
                 informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
                 geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.



Rekenbasis       Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                 AERIUS         versie 2020_20210209_2f032ce1a2
                 Database       versie 2020_20210209_2f032ce1a2
                 Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                 https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020




    Resultaten   wegverkeer                                                                                    RWqbcuB9tjpY (04 maart 2021)
                 anders                                                                                                         pagina 13/13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>