<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>CONCEPT Redengevende beschrijving                                 Aalten, Slingelaan 28
Gemeente                            AALTEN
Postcode en plaats                  7122 AW Aalten
Straat en huisnummer                Slingelaan 28
Naam object                         voormalige Christelijke HBS
Bescherming                         gemeentelijk monument
Kadastrale gegevens                 Aalten, sectie K, nummer 367
Oorspronkelijke functie             onderwijs
Huidige functie                     onderwijs
Bouwjaar                            1959-1960
Architect                           Hendrik Geels en Willem Hebly
Bouwstijl                           Shake Hands
Beschrijver                         Mathilde Waalders MA / Roy Oostendorp
Datum beschrijving                  20 augustus 2025
Datum foto’s                        Mei/juni 2025
Bronnen                             - Oostendorp, R.J. e.a., Waardestellend
                                      Cultuurhistorisch onderzoek voormalige Chr. HBS,
                                      Gelders Genootschap, 2025
                                  1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>CONCEPT Redengevende beschrijving                                                 Aalten, Slingelaan 28
Typering
Voormalige Christelijke HBS (Hogere Burger School), gebouwd in 1959-1960 als SCHOOLGEBOUW
met CONGIËRGEWONING en FIETSENSTALLING naar een ontwerp van de architecten Hendrik Geels
en Willem Hebly in de typerende Shake Handsstijl. Deze redengevende beschrijving focust zich alleen
op het oorspronkelijke complex van hoofdgebouw, conciërgewoning en fietsenstalling uit 1959.
De later (aan)gebouwde delen uit 1971, 1995 en 2001 vormen geen onderdeel van de beschrijving.
De beschrijving vloeit voort uit het uitgevoerde ‘Waardestellend Cultuurhistorisch onderzoek
Voormalige Chr. HBS’ van het Gelders Genootschap (juli 2025)
Historie en ligging
De voormalige Christelijke HBS, tegenwoordig Scholengemeenschap Schaersvoorde, is gelegen op
een terrein aan de Slingelaan en de hoek met de Beeklaan en is gebouwd op het daarvoor geschikt
gemaakte terrein in de uitbreidingswijk ’t Dal. De bouw van de HBS in 1959 is in lijn met de
bloeiperiode in scholengebouw in de naoorlogse jaren. In de dorpen Aalten en Dinxperlo was sprake
van een spectaculaire bevolkingsgroei, waardoor behoefte ontstond voor een groter schoolgebouw
na de start van de HBS in 1955.
Na de Tweede Wereldoorlog was de noodzaak om het aantal scholen uit te breiden erg groot
geworden. In de eerste naoorlogse jaren werden op grote schaal nood- en semipermanente scholen
gebouwd. Door een andere financiering en het stimuleren van systeembouw nam de
scholenbouwproductie vanaf 1958 fors toe. Belangrijk in de naoorlogse onderwijsvernieuwing was de
overgang van een passief klassikaal en kennisgericht onderwijs naar een meer actieve vorm met een
losser klassenverband. Verdere individualisatie en de differentiatie in het onderwijs zorgden voor een
grotere bewegingsvrijheid in het lokaal en meer zelfwerkzaamheid.
Het type scholenbouw veranderde in deze periode ook naar gebouwen met een meer zakelijke
benadering waarbij het schoolgaande kind meer centraal kwam te staan. Een veelvoorkomend type
schoolgebouw was het H-type (met H-vormige structuur), waarbij leslokalen en ruimten voor
algemeen gebruik zijn samengebracht in één of meerdere evenwijdige vleugels, verbonden door
haaks daarop staande verbindingen met traphuizen. De voormalige HBS in Aalten is ook volgens dit
principe ontworpen en is passend in lijn met bredere ontwikkelingen uit de wederopbouwperiode.
In de gemeente Aalten zijn weinig schoolgebouwen uit de wederopbouwperiode bewaard gebleven
en vaak ingeruild voor nieuwe woningbouw.
Beschrijving
Plattegrond en opbouw
Oorspronkelijk is de school opgezet op een ongelijke plattegrond van drie geschakelde vleugels van
verschillende hoogten en verdiepingen in een H-vormige plattegrond, met zeer flauw hellende
daken, De vleugels onderscheiden zich in functie door een middenvleugel bestaande uit drie
bouwlagen met theorielokalen, een bijna haaks hierop staande lange tweelaagse zijvleugel met
vaklokalen en aan de andere zijde onder een kleine hoek gekoppelde zijvleugel met een
gymnastieklokaal, annex theaterzaal. Op de overgang tussen hoofdvolume en gymnastieklokaal is
een zeshoekige (hexagon-vormige) half verdiepte kantine aangebouwd. De formele hoofdingang
bevond zich op de overgang tussen het hoofdvolume en de praktijkvleugel. Ten noorden van de
perceelsgrens zijn fietsoverkappingen gesitueerd. Ten westen van de school is een conciërgewoning
bijgebouwd in de vorm van een bungalow, maar verwant aan de bouwstijl van de school.
Het scholencomplex is vrij in de ruimte gepositioneerd en was niet specifiek gericht op de bestaande
bebouwing, de Slingelaan of de later aangelegde Beeklaan. De linkervleugel ligt als het ware haaks
op de Slingelaan. De conciërgewoning daarentegen is wel duidelijk in de rooilijn van de Slingelaan
geplaatst om aan te sluiten op de ontwikkeling van woonbebouwing in deze laan. De aanleg van de
buitenruimte is een integraal onderdeel geweest van de bouw. Ter accentuering van de toegangen
                                                   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>CONCEPT Redengevende beschrijving                                                Aalten, Slingelaan 28
van het complex werden achthoekige stenen pijlers ontworpen. Bijzonder en opvallend is dat alle
gebouwen en bouwdelen voor het overgrote deel nog aanwezig en herkenbaar zijn. Dit geldt zowel
voor het interieur als het exterieur.
Exterieur
De school is gebouwd in de zogenaamde Shake Hands architectuur, een van de drie grote
architectuurstromingen van de wederopbouwperiode. Kenmerkend voor deze stijl is de combinatie
van traditionele baksteenarchitectuur met een functionalistische invulling van gevels en deels
zichtbare betonstructuren. Bijzonder en opvallend is dat alle gebouwen en bouwdelen van het
complex voor het overgrote deel nog aanwezig en herkenbaar zijn. Dit geldt zowel voor het interieur
als het exterieur. De gevels van de drie vleugels bestaan uit schoon metselwerk van gele baksteen in
Vlaams verband, waarachter een betonskelet schuilgaat. Daar waar de gevels eindigen is het
betonskelet zichtbaar als dakrand zonder overstek. Over het algemeen bestaan alle gevelopeningen
uit houten kozijnen en deuren, met stalen ramen. Het overgrote deel van de ramen van de klaslokalen
bestaat uit een rechthoekig vlak met horizontale tweedeling waarbij het grote bovenraam kan
kantelen. Bij de verticale raampartijen van de gymzaal is het betonskelet ook zichtbaar als
accentuering/begeleiding.
Linkervleugel
Oostgevel: deze gevel bestaat uit 21 traveeën en bestaat voor het overgrote deel uit een dertigtal
raampartijen over twee bouwlagen. Ter plaatse van de koppeling met de middenvleugel wordt de
gevel onderbroken.
Westgevel: deze gevel bestaat voornamelijk uit raamopeningen met 21 traveeën, waarvan 19 gelijke
geledingen met raampartijen over twee bouwlagen. Ter plaatse van de onderbreking takt de
aanbouw uit 2001.
Zuidgevel: deze volledig blinde bakstenen gevel is gelijktijdig met de bouw verrijkt met een in het
metselwerk opgenomen gevelmozaïek naar ontwerp van Jan Goeting (1918-1991). Deze Haagse
kunstenaar werd uit een selectie van meerdere kunstenaars gekozen. Op suggestie van dominee L.J.
Goede werd het onderwerp van de mozaïek ‘Zoek God in je jeugd’. Het hoofdmotief van de mozaïek
bestaat uit een duiventil met vogels. Daarboven bevindt zich het alziend oog, eronder een verwijzing
naar goed en kwaad, gesymboliseerd door lelieachtige bloemvormen tegenover doorntakken. Het
onderste deel bestaat uit een ineengedoken zwarte vogel en twee gesloten deuren. Het illustreert de
tekst: ‘De mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers gaan rond in de straat’.
Noordgevel: met uitzondering van een asymmetrisch geplaatst raam op de begane grond is deze
bakstenen gevel ook blind uitgevoerd.
Middenvleugel
Zuidgevel: de ‘voorgevel’ van de school bestaat uit een volledig symmetrisch opgezet gevelvlak van
drie bouwlagen met 18 traveeën waarin zich raamopeningen bevinden. Alleen op de begane grond
wordt deze ritmiek onderbroken door de aansluiting met de kantine. In 1995 en 1996 werd de
hoofdentree verplaatst naar rechts en de oude entree verbouwd tot docentenkamer. Beide kopgevels
van de middenvleugel zijn blind en tegen de linker kopgevel is een hoge, markant vormgegeven
hexagonale gemetselde schoorsteen aangebouwd met een bijzonder vormgegeven kop van
geprefabriceerd beton.
Noordgevel: Deze symmetrisch opgezette gevel wordt grotendeels aan het zicht onttrokken door de
in 1995 gebouwde uitbreiding. Kenmerkend zijn de twee prominente traphallen met afgeschuinde
hoeken, die verwijzen naar de veelvuldig toegepaste hexagonale vormen. Deze traphallen zijn
voorzien van verticale glaspuien die vanaf het maaiveld tot de dakrand doorlopen, waarbij zich onder
aan de linker traphal op de begane grond een entreepartij met tochtportaal, bordestrap en leuning
bevindt. Beide traphallen zijn gehandhaafd bij de nieuwe aanbouw in 1995. Van de 20 oorspronkelijke
gangramen op de eerste en tweede verdieping bleven er met de verbouwing 12 gehandhaafd. Ook
de kleine raampjes van de gangtoiletten bleven na de verbouwing in het interieur gehandhaafd en
zichtbaar. Op het dak van de rechter traphal wordt een (zeshoekige) technische ruimte gebouwd, ter
vervanging van de cv-installaties in de kelder. De bordestrap van de voormalige achteringang aan de
                                                    3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>CONCEPT Redengevende beschrijving                                                  Aalten, Slingelaan 28
rechterzijde is gehandhaafd. De ingang aan de linkerzijde bevat een oorspronkelijk tochtportaal met
bordes en reling.
Rechtervleugel
Zuidgevel: deze gevel wordt gekenmerkt door een wisselend, maar helder horizontaal karakter en is
op te delen in drie vlakken over twee bouwlagen. De zes linker traveeën zijn op de verdieping
uitgewerkt in zes raamopeningen. Op de begane grond zijn, door een latere aanpassing (2001), nu
nog twee openingen aanwezig. Ter hoogte van de gymzaal/theaterzaal is de gevel van maaiveld tot
daklijst met glasvlakken ingevuld, geaccentueerd door de zichtbaar gemaakte gewapende
betonconstructie. De gevel wordt aan de rechterzijde afgesloten met een smalle raampartij, in
eenzelfde hoogteverdeling als voorgaande langgerekte glaspartijen. Tussen deze vlakken bevinden
zich gemetselde muurdammen van gele bakstenen.
Noordgevel: deze aan de achterzijde liggende gevel heeft grotendeels een gesloten karakter
vanwege de functie als gym- en theaterzaal. Links in de gevel bevindt zich een enkele deur met daar
recht boven een venster. In het midden van de gevel zijn onder de betonnen gootlijst zes gelijke
vensters geplaatst. De rechterzijde van de gevel ligt iets terug, met op de verdieping weer vier gelijke
vensters als in het midden. Het geveldeel op de begane grond is gewijzigd.
Oostgevel: deze kopgevel, nog volledig in oorspronkelijke staat, heeft een centrale glaspartij,
strekkend van maaiveld tot de nok van het flauwe zadeldak. De glaspartij is opgedeeld in zes
evenredige vlakken, aan weerszijde geaccentueerd door de zichtbaar gemaakt betonconstructie. Aan
de onderzijde van de glaspartij bevindt zich een geïntegreerde koekoek van de onderliggende kelder.
De gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten met een betonnen dakrand.
Kantine/overblijflokaal
Westgevel: de gevel kenmerkt zicht door een glazen pui aan de rechterzijde, als onderdeel van een
omlopende glaswand. De pui is verticaal geleed en heeft een tussenkalf ter hoogte van de
achterliggende galerij. De rest van de gevel is opgenomen in de uitbreiding van 1995. De plint onder
de rondlopende glas pui is afgewerkt met ruwe stukken natuursteen (flagstones).
Zuidgevel: Deze ‘kopgevel’ van de kantine bestaat uit een bijna volledig glazen invulling als onderdeel
van de rondlopende glaswand en uit een iets verdiepte centraal geplaatste nooduitgang met
beglaasde dubbele deuren. De pui en de plint is opgedeeld en afgewerkt als gevel J en L. Aan de
buitenzijde van de nooduitgang is aan weerszijden een gemetselde trap gemaakt.
Oostgevel: de linkerzijde van de gevel bestaat wederom uit glas, opgedeeld in dertien verticaal
evenredige vlakken. Een horizontaal profiel markeert ook waar aan de binnenzijde een vide is
bevestigt. In het meest rechtervlak boven het doorlopende horizontale profiel is een glazen deur, met
toegang tot een flauw naar buiten draaiende betonnen trap met een dun geprofileerde stalen railing.
Interieur
In het gehele gebouw is de oorspronkelijke interieurafwerking van hoge technische kwaliteit en op
meerdere plaatsen, voornamelijk in de verkeersruimten, nog aanwezig en waarneembaar.
Oorspronkelijke binnenkozijnen en -deuren, vitrines met onderkasten zijn in een aantal gevallen nog
aanwezig. De vloeren zijn gedeeltelijk nog afgewerkt met leisteen, terwijl de wanden bestaan uit
schoonmetselwerk van gele baksteen in Vlaams verband. Het betonskelet is binnen ook zichtbaar en
is geschilderd. De oorspronkelijke plafonds bestaan uit zachtboardplaten met een akoestische
profilering. Onder de ramen bevinden zich natuurstenen vensterbanken. Vrijwel alle lokalen zijn
voorzien van oorspronkelijke tuimelramen in houten kozijnen met meerpuntssluitingen, waarbij het
grote bovenraam kan draaien en het onderraam vast is.
Ter plaatse van de aanbouwen uit 1995 en 2001 zijn een aantal gevelopeningen vergroot tot doorgang.
De gymzaal annex theaterzaal is nog integraal aanwezig en, met uitzondering van de vloer, nog in de
oorspronkelijke afwerking. Het podium is voorzien van gordijnen, coulissen en eenvoudige
toneelverlichting. Onder het podium van het gymnastieklokaal bevinden zich in het souterrain
bergruimten, twee kleedkamers en een souffleursruimte. De galerij is nog voorzien van de
oorspronkelijke tribunebanken.
                                                   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>CONCEPT Redengevende beschrijving                                                  Aalten, Slingelaan 28
De vormgeving van de multifunctionele kantine/overblijflokaal is opvallend, uniek en licht futuristisch
in de vormgeving. Compleet met podium, balkongalerij, trappartij en symmetrische benedenzaal is
deze ruimte aan drie zijden omgeven door glaspuien.
Toegepaste wandkunst in het interieur
In de oorspronkelijke entreehal van het gebouw kon rondom een met antracietkleurig glasmozaïek
beklede, rechthoekige kolom worden gelopen. Hierop is aan beide zijden een iconografisch reliëf
aangebracht. Door de verbouwing 1995-1996 is de kolom opgenomen in een wand, maar waarbij de
kunstwerken nog wel zichtbaar zijn gebleven (één zijde vanuit de huidige docentenkamer). De
wandkunstwerken zijn gemaakt door de Haagse ontwerper Henk Krijger in opdracht van het
schoolbestuur en zijn vervaardigd in grove chamotteklei met witte glazuur. De kunstwerken
verbeelden de Bijbelvers ‘Nu zien wij nog door een spiegel in raadselen’ (gang) en ‘doch straks van
aangezicht tot aangezicht’ (docentenkamer).
In de traphallen zijn op een aantal plaatsen kleinere geglazuurde kleitabletten opgenomen in de
schoonmetselwanden. De maker(s) zijn onbekend, alsmede de (religieuze) afbeeldingen.
De kunstwerken van Henk Krijger, maar ook van Jan Goeting (mozaïek aan de buitengevel) zijn een
duidelijke weerspiegeling van de christelijke (protestantse) identiteit van de school.
Bijgebouwen, terrein en fietsenstalling
De school is gesitueerd op een ruim perceel dat destijds vooral is ingericht met grasweiden aan de
zij- en voorkant en een verhard schoolplein aan de achterzijde.
Met de bouw van de school is tevens een bijhorende CONCIËRGEWONING gebouwd in de vorm van
een eenlaagse bungalow in eenzelfde baksteen met een flauw hellend zadeldak en brede
betonranden, waarop een prominente schoorsteen prijkt. Dit gebouw maakt nog steeds onderdeel
uit van het scholencomplex, maar is aan de rechterzijde- en achtergevel gedeeltelijk ingebouwd
tijdens uitbreiding van 2001. De asymmetrisch ingedeelde gevel bevat vierkante raamopeningen,
verschillende deuropeningen en een in de voorgevel terug liggende pui. Het oorspronkelijke interieur
is niet meer aanwezig.
Langs de perceelgrens is tegelijk met de bouw van de oorspronkelijke school een grote
FIETSENSTALLING gerealiseerd. Ook de hoofdvorm van deze fietsenstalling lijkt te refereren aan de
terugkerende hexagonale/hoekige opzet. Deze is nog in zijn geheel aanwezig. De fietsenstalling
bestaat uit drie bouwdelen in een flauw overhoekse opstelling, zoals ook de gebouwdelen van de
school op elkaar aansluiten. Het bouwwerk is opgezet als een scheidingsmuur met een dak van
houten liggers met planken die draagt aan de achterzijde op de scheidingsmuur en aan de voorzijde
op een stalen H-balk op ronde stalen kolommen. Vanaf de stalen liggers verjongen de liggers als een
overstek.
                                                   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>CONCEPT Redengevende beschrijving                                               Aalten, Slingelaan 28
Reden van plaatsing
Het schoolcomplex van de voormalige Chr. HBS is van belang voor de gemeente Aalten en in het
bijzonder het dorp Aalten vanwege de hoge architectuurhistorische, stedenbouwkundige en
cultuurhistorische waarden. Het pand is authentiek en herbergt tal van oorspronkelijke details. Deze
zijn zowel in het interieur als exterieur goed bewaard gebleven. Daarnaast wint het gebouw in
toenemende mate aan zeldzaamheid. Veel schoolgebouwen uit de wederopbouwperiode zijn al
gesloopt. Dat maakt het gebouw des te meer bijzonder en de moeite waard om te beschermen. Ook
is er sprake van een zekere collectieve belevingswaarde die door inwoners van de gemeente Aalten
wordt toegekend aan dit gebouw. Op basis van al deze punten wordt hap geadviseerd om de
voormalige Chr. HBS in Aalten te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst.
Architectuurhistorische waarde
De school kent een hoge architectuurhistorische waarde. De school is namelijk een goed voorbeeld
van de zogenaamde Shake Handsstijl, een van de drie grote architectuurstromingen uit de
wederopbouw, waarbij sprake is van een combinatie van traditionele baksteenarchitectuur met een
functionalistische invulling van gevels en deels zichtbare betonstructuren. Opvallend zijn de gave
verhoudingen in de verschillende langgerekte volumes, gevelindelingen en dakvormen. Ook kent het
exterieur veel bijzondere detailleringen, zoals het gebruik van de hexagonale vorm in de
gebouwdelen en – elementen, het eerlijke baksteengebruik en de verticaliteit in de gevelbeelden.
Bijzonder en opvallend is tevens de futuristische vorm van de kantine, met gevels van glaspuien die
ruimte geven aan een verdiepte benedenruimte, een galerij en podium en die in de oorspronkelijke
bouw in verbinding stond met het muzieklokaal. Naast de architectonische kracht die het gebouw
door zijn vormgeving uitstraalt, zijn ook de wandkunstwerken in zowel interieur als exterieur van
waarde. De wandkunst aan bijvoorbeeld de zuidelijke kopgevel van de linkervleugel representeert
duidelijk de oorspronkelijke protestants-christelijke identiteit van de school.
Met betrekking tot de onderwijsontwikkelingen in Nederland aan het eind van de jaren vijftig, begin
jaren zestig van de twintigste eeuw, past de voormalige Chr. HBS in zijn opbouw en plattegrond (H-
type) duidelijk binnen de daar bijhorende ontwikkelingen. Dat het gebouw nog steeds de
oorspronkelijke functie vervult, daarbij in hoofdvorm hetzelfde is gebleven en veel oorspronkelijke
detailleringen aan interieur en exterieur herbergt, maakt het gebouw zeer waardevol.
Het complex is onderdeel van het oeuvre van de lokaal bekende architect Willem Hebly in
samenwerking met de landelijk opererende Hendrik Geels uit Arnhem,. Het waren twee belangrijke
architecten uit het Interbellum en de wederopbouwperiode.
Stedenbouwkundige waarde
Het schoolgebouw van de voormalige Chr. HBS is van stedenbouwkundige waarde omdat het deel
uitmaakt van een historisch gegroeid gebied dat na de Tweede Wereldoorlog een ingrijpende
stedenbouwkundige ontwikkeling heeft ondergaan. Dit betreft het stedenbouwkundige
uitbreidingsplan van Aalten – uitbreidingsgebied ’t Dal – dat gekenmerkt werd door het pragmatisch
invullen van de gebieden tussen de uitvalswegen. Aan het eind van de doorgetrokken Dalweg is de
school gesitueerd, langs de gekanaliseerde Boven-Slinge en de hiervoor aangelegde Slingelaan. Het
schoolgebouw speelt nog steeds een bepalende rol in het behouden van de zichtbaarheid van deze
ontwikkeling.
Algemeen-/cultuurhistorische waarde
Naast een hoge architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde, is de cultuurhistorische
waarde van de voormalige Chr. HBS hoog. De school is niet alleen van belang vanwege een nog sterk
zichtbaar stuk geschiedenis van het bijzonder voortgezet onderwijs in de gemeente Aalten en dat als
zodanig nog in gebruik is, maar vertegenwoordigt ook een belangrijk aspect van de
onderwijskundige en religieuze geschiedenis van Aalten. Vanwege zijn verschijningsvorm is de school
nog steeds van groot belang als uitdrukking van een cultuur- en sociaalhistorische ontwikkeling.
Schoolgebouwen uit de wederopbouwperiode worden ze steeds zeldzamer, ook in de gemeente
Aalten. Ondanks dat er aanpassingen aan het gebouw zijn gedaan – steeds met grote mate van
                                                    6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>CONCEPT Redengevende beschrijving                                                  Aalten, Slingelaan 28
respect voor de oorspronkelijk opzet en indeling – is de opzet, verschijningsvorm, materiaalgebruik
en afwerking van de oorspronkelijke hoofdvorm nog vrijwel authentiek.
Intrinsieke belevingswaarde
Een laatste punt dat niet onbenoemd mag blijven, is de gezamenlijke belevingswaarde die
Aaltenaren toedichten aan het gebouw. Vanaf de opening van de Chr. HBS in 1960 zijn verschillende
generaties naar deze school gegaan, waardoor velen persoonlijke herinneringen aan het gebouw en
de schoolperiode die ze er doorgebracht hebben, koesteren. Dat blijkt uit verschillende online-
bronnen en social-mediaplatforms. Mensen delen daar persoonlijke herinneringen en hun
waardering over de architectuur van het gebouw.
Het object voldoet daarmee aan artikel 3, lid 1 van de Erfgoedverordening gemeente Aalten 2017
Afbeeldingen
                                                             fietsenstalling
                      conciërgewoning
                                  linkervleugel
                                               middenvleugel
                                                                    rechtervleugel
                                                         overblijflokaal
Situatie Slingelaan 28. Met aanduiding totale perceel en omvang monumentcomplex.
                                                       7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>CONCEPT Redengevende beschrijving                                          Aalten, Slingelaan 28
Luchtfoto van het scholencomplex, kort na de gereedkoming. Geheel links de
conciërgewoning. (bron: oudaalten.nl)
Luchtfoto van het scholencomplex in de huidige situatie, mei 2025.
                                                      8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>CONCEPT Redengevende beschrijving                       Aalten, Slingelaan 28
Foto impressie van het exterieur van het scholencomplex
                                                     9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>       CONCEPT Redengevende beschrijving                   Aalten, Slingelaan 28
Foto impressie van het interieur van het scholencomplex
                                                        10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>CONCEPT Redengevende beschrijving                         Aalten, Slingelaan 28
Foto impressie van wandkunstwerken interieur en exterieur
                                                    11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>