<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>MUSEUM ARNHEM
RUIMTELIJKE VERKENNING ‘MUSEUM IN DE BINNENSTAD’

                     september 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Colofon

Civic architects
Donauweg 10
1043 AJ Amsterdam
020 - 8460158
info@civicarchitects.eu

Gert Kwekkeboom
Ingrid van der Heijden
Georgia Taylor Berry




september 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUD


         Samenvatting en evaluatie             4
         Opgave                                6
         Aanpak                                8

         I. Wat heeft het museum nodig
         Locatie en gebouw: succesfactoren    12
         Doelen museum Arnhem                 14
         Fictief ruimtelijk PVE               16
         Kwalitatieve eisen                   18
         De beeldentuin in de stad            20
         Stedelijke museumtypes               22

         II. Testlocaties
         Positie testlocaties in de stad			   26
         Schaal testlocaties                  28
         1. Bartokpark                        30
         Situatie                             32
         2. Trans                             34
         Situatie                             36
         3. Prinsenhof                        38
         Situatie                             40
         Architectonische kwaliteit           42

         III. Inpassingsstudies
         Doel inpassingsstudies               46
         Bartokpark                           48
         Bartokpark model 4 inbreiding        50
         Trans                                52
         Trans model 2 binnenhof              54
         Trans parkeren                       56
         Prinsenhof                           58
         Prinsenhof model 2 nieuwbouw         60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>SAMENVATTING
evaluatie wat betekent een locatie in binnenstad vs huidig plan




Deze ruimtelijke verkenning maakt deel uit van het onderzoek     Voor Museum Arnhem
naar aanleiding van de motie of een binnenstadlocatie
een reële, alternatieve optie is voor Museum Arnhem.
                                                                 Aanpassing museaal concept
De studie is geen zoektocht naar de beste binnenstad-
                                                                 In algemene zin betekent een verhuizing naar de               Uitkijken naar
locatie: het resultaat is een kwalitatief overzicht van kansen
                                                                 binnenstad een wijziging van het museale concept: ieder       Veel binnenstadlocaties ontberen een spectaculair uitzicht,
en risico’s voor museum; stad; proces en kosten aangaande
                                                                 kavel zal namelijk kleiner zijn dan de huidige locatie        zoals het uitzicht over de Rijn. Voor Museum Arnhem is
een binnenstadlocatie voor het museum ten opzichte van
                                                                 aan de Utrechtseweg. Een krappere footprint leidt, bij        ‘uitzicht’ een wezenlijk onderdeel van de museale beleving.
de huidige locatie.
                                                                 een vergelijkbaar programma, tot een meer gestapeld           Wanneer een bezoeker zich van de ene naar een volgende
                                                                 museum. Het gewaardeerde bovenlicht van de bestaande          zaal begeeft, is er steeds een moment waarop zicht naar
Deze verkenning bestaat uit drie deelstudies:
                                                                 museumzalen is daarmee in beperktere mate toepasbaar.         buiten wordt geboden. Er wordt de bezoeker dus een extra
I. ‘Succesfactoren’ gaat over randvoorwaarden voor een
                                                                 Ten derde zal de landschappelijke beeldentuin haar            ervaring geboden. Uitzicht betekent niet per se vérgezicht.
     goed binnenstedelijk museum.
                                                                 conceptuele betekenis van ontspannen overgangszone            Zo’n kwalitatieve bezoekersbeleving kan binnen het eigen
II. Het onderzoeken van drie testlocaties1) op algemene
                                                                 naar binnen toe verliezen. Een openbaar toegankelijke         kavel gecreëerd worden, maar stelt dan wel verhoogde
     locatiegebonden aspecten zoals zichtbaarheid, bereik-
                                                                 tuin verlaagt de drempel naar het museum (en verleidt         eisen aan bijvoorbeeld het perceel en de architectuur.
     baarheid, stakeholders, stedelijke agenda en context.
                                                                 bezoekers). Dat werkt heel anders als bijvoorbeeld sprake
III. Het daadwerkelijk testen van ruimtelijke modellen op de
                                                                 is van een binnentuin of daktuin.
     testlocaties. Daarbij is gekeken in welke mate kansen en
                                                                                                                               Meerwaarde van de locatie.
     knelpunten te veralgemeniseren zijn. Deze deelstudie
                                                                                                                               Geen van de onderzochte locaties heeft een unieke
     is ook gebruikt als input voor de kostencalculatie.
                                                                 Relatie afmeting en vorm                                      waarde voor Museum Arnhem: dé reden waarom het
                                                                 Behalve de omvang van een locatie (het aantal m2), is         museum op deze plek goed tot haar recht komt of waarom
Het rapport volgt deze driedeling. De conclusies staan
                                                                 ook de vorm van het perceel van belang. Omdat schuine         de plek wat extra’s biedt ontbreekt. Indien een omgeving
in de rode kaders: deze zijn hiernaast samengevat. Dat
                                                                 wanden en tentoonstellingsruimtes niet goed samengaan,        onvoldoende exposure biedt, wordt het voor een museum
betreffen algemene conclusies die voor vrijwel íedere
                                                                 wordt ‘vorm’ zelfs belangrijker naarmate het perceel          des te belangrijker een iconisch gebouw te ontwikkelen
binnenstadslocatie gelden en conclusies die weliswaar
                                                                 kleiner wordt. Zo’n omgekeerd evenredige relatie geldt        dat die verhoogde aantrekkelijkheid in zichzelf heeft. Dat
samenhangen met een specifieke (test)situatie, maar die een
                                                                 bijvoorbeeld ook voor de scheiding tussen logistieke          vraagt om extra aandacht (en geld) voor toparchitectuur
goede illustratie zijn van te verwachten aandachtspunten
                                                                 entrees en de publieksentree. Idealiter liggen deze niet te   om tóch voldoende trekkracht te kunnen ontwikkelen.
op eventuele andere binnenstadlocaties.
                                                                 dicht bij elkaar. Daarvoor heb je voldoende straatlengte
                                                                 nodig, mogelijk zelfs aan andere zijdes van het gebouw.



1) Voor verantwoording locatiekeuze: zie kader pagina 12.


4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Voor de stad Arnhem                                                                                                         Proces en budget

Versterken ontwikkeling van de binnenstad                       Overige baten                                               Een algemene conclusie is dat Museum Arnhem in de
Een museum dient een hoogwaardige plek te ziin. Dit             Het is moeilijk om vooraf in te schatten in hoeverre        binnenstad gevestigd kán worden. Een dergelijke keuze
is samenspel tussen gebouw, collectie en locatie. De            de binnenstad van Arnhem op andere vlakken zal              heeft echter vergaande consequenties voor het vinden van
omgeving moet aantrekkelijk zijn voor bezoekers, net als        profiteren van een eventueel museum. Mensen plannen         een geschikte locatie en voor het proces en het benodigd
de aanlooproute en het uitzicht. Dit is niet op alle locaties   een museumbezoek vaak, en lopen meestal niet                budget. Bouwen in de binnenstad is over het algemeen
in de binnenstad het geval. De locatiewaarde kan zoals          ongepland even binnen. Een museumbezoek wordt vaak          complexer en kost daardoor meer tijd en geld.
gezegd worden vergroot door de architectuur. Dat is ook         gecombineerd met andere activiteiten in een stad. Meer      Indien een verhuizing van Museum Arnhem naar de
mogelijk door het ontwikkelen van de omgeving.                  binnenstadbezoekers betekent een groter aanloop-publiek     binnenstad verder onderzocht gaat worden, dient rekening
Op verschillende locaties biedt de ontwikkeling van een         voor horeca en retail, maar met name het hogere segment     gehouden te worden met:
museum in de binnenstad kansen om aan te sluiten op de          van deze sectoren, en andere partijen in de culturele en    −− Vervolgstudie Locatieonderzoek
agenda voor de binnenstad of op lopende ontwikkelingen.         creatieve sector zullen vermoedelijk baat hebben bij een    −− Opstellen Programma van Eisen
Bijvoorbeeld het diversificeren van monotone of                 museum in de binnenstad.                                    −− Planvorming
homogene gebieden, een katalysator vormen voor andere           Daarnaast bestaat de kans dat nabij gelegen grondposities
ontwikkelingen, of het versterken van de relatie tussen stad    bij realisatie van een museum een hogere waardestijging     Afhankelijk van de eventuele locatie komt daarbij:
en Rijn, of vooroorlogse stad en naoorlogse stad.               kennen, zeker in gebieden waar waarde relatief laag is en   −− Benodigde tijd verwerving locatie
                                                                als er ontwikkelpotentie is. Het in kaart brengen van de    −− Eventuele slooptijd en sloopkosten
                                                                grondposities in de binnenstad was echter geen onderdeel    −− Eventuele compensatie parkeren en kosten daarvan
Hedendaagse kunst midden in de maatschappij                     van deze studie.                                            −− Extra verlies van benutbare meters bij stapeling
Het realiseren van het museum in de binnenstad brengt                                                                       −− Compensatie voor minder aantrekkelijk locatie dmv
kunst meer naar de plek van het alledaagse leven in                                                                            hoogwaardige architectuur
Arnhem. Mogelijk zullen meer bewoners en bezoekers                                                                          −− Extra kosten ondergronds bouwen
weet hebben van het museum, en van wat daar gaande                                                                          −− Extra kosten verwerving / afschrijven positie
is. Dit betekent niet direct dat het Museum hiermee ook                                                                     −− Eventuele vrachtwagenlift nodig
meer bezoekers aan zal trekken, aangezien het grootste                                                                      −− Een eventuele groene daktuin in volle grond is kostbaar.
deel van de doelgroep op een andere manier informatie
over musea inwint.                                                                                                          Deze punten hebben alle een kostenverhogend effect.
                                                                                                                            Daartegenover staat als mogelijke opbrengst, de verkoop
                                                                                                                            van de huidige locatie.



                                                                                                                                                                                     5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>OPGAVE
Is de binnenstad een alternatief voor Museum Arnhem, en wat komt hier bij kijken?




Deze ruimtelijke studie dient het onderzoek naar aanleiding
van de motie: ‘Er zijn misschien meer reële opties voor het
museum’, zoals op 3 juli aangenomen in de raad.

We bestuderen locaties in de binnenstad om te zien of er
algemene uitspraken gedaan kunnen worden over het wel
of niet reëel zijn van de binnenstad als alternatieve locatie
voor het museum. Dit document is een samenvatting van
de ruimtelijke studie die in opdracht van de gemeente en in
samenspraak met het museum is uitgevoerd. De resultaten
vormen input voor het antwoord op de motie, waarbij dit
document dus bezien dient te worden als bijlage.

Het resultaat van deze ruimtelijke verkenning is een
kwalitatief overzicht van kansen en risico’s voor museum,
stad, proces en kosten, aangaande ‘een binnenstadlocatie’
ten opzichte van de huidige planlocatie. De testlocaties
dienen ter illustratie van deze kansen en risico’s.

Het resultaat van deze studie is nadrukkelijk niet bedoeld
om de meest geschikte binnenstadlocatie voor Museum
Arnhem te duiden. Hiervoor zou een vervolgstudie
opgestart moeten worden ter vergelijking van de meest
kansrijke binnenstadlocaties.




6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>HUIDIGE LOCATIE   LOCATIEONDERZOEK
                     BINNENSTAD
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>AANPAK
Illustatieve ruimtelijke studie met een vergelijkbaar vertrekpunt




                                                                    I.
Deze studie is opgebouwd uit drie deelstudies. Eerst is
uiteengezet wat locatievoorwaarden zijn voor een goed
binnenstedelijk museum, met vergelijkbare omvang
en kwaliteiten als de huidige locatie. Ook worden de
onderwerpen aangestipt die mogelijk aandachtspunt zijn
                                                                    WAT HEEFT HET
bij het uitwerken van een goed museum in de binnenstad.             MUSEUM NODIG ?
Vervolgens wordt geinventariseerd welke algemene
locatiegebonden aandachtspunten men naar verwachting
tegen zal komen bij het ontwikkelen van een museum                  •   randvoorwaarden locatie
op een binnenstadlocatie. Drie locaties 1) zijn als proef           •   visie museum
bestudeerd om tot ruimtelijke randvoorwaarden te komen
voor binnenstadlocaties.
                                                                    •   fictief programma van eisen
                                                                    •   kwalitatieve eisen
De derde fase bestaat uit het verkennen van kansen en               •   complicerende factoren
knelpunten bij het - op hoofdlijnen - daadwerkelijk uitwerken
van een museum op de drie binnenstadslocaties. Dit geeft            •   modellen binnenstadmuseum
met name input mbt te verwachten kosten (-verhogende)
factoren.

Het rapport volgt de opbouw van de deelstudies. Binnen
de hoofdstukken staan conclusies en aandachtspunten                 vanaf pagina 10
weergegeven in kaders. De samenvattting en algemene
evaluatie zijn voorin het rapport opgenomen.

1) Voor verantwoording locatiekeuze: zie pagina 12.




8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>II.                                III.                            IV.
TESTLOCATIES                       WAT KOM JE TEGEN                BINNENSTAD VS
                                   BIJ INPASSING ?                 HUIDIG PLAN

•   omgeving                       • varianten inpassing           • samenvatting
•   positie in stedelijke agenda   • globale zonering              • evaluatie
•   randvoorwaarden locatie        • input voor kostencalculatie
•   andere stakeholders
•   definitie perceel
•   referenties architectuur



vanaf pagina 24                    vanaf pagina 44                 vanaf pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>  WAT HEEFT
MUSEUM ARNHEM
    NODIG?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>LOCATIE & GEBOUW: SUCCESFACTOREN
haalbaarheidsstudie binnenstadlocatie als alternatief voor Museum Arnhem




Museum Arnhem is een museum is een museum van
nationale betekenis met landelijk publiek. Het museum
speelt tevens een belangrijke rol voor Arnhem. Het
fysieke museum dient deze positie te ondersteunen door
de kwaliteit van de locatie en het gebouw. In deze studie
worden drie locaties bestudeerd die uit een lijst van opties
komen. Het doel van het bestuderen van deze locaties
is het achterhalen van factoren die een rol spelen bij
het ontwikkelen van een museum in de binnenstand, in
vergelijking met het voortzetten van het museum op de
huidige locatie. Deze drie locaties zijn geselecteerd omdat
ze op verschillende manieren de factoren procestijd, kosten
en museumpotentie beinvloeden en illustreren.

Dit is uitdrukkelijk geen studie naar de beste plek voor het
Arnhem Museum in de binnenstad. Bij het zoeken naar
een juiste plek voor een succesvol museum voor moderne
kunst komt namelijk nog een andere factor kijken, en dat is
de locatiewaarde voor een nationaal museumproject. Op
de pagina hiernaast is een overzicht van overwegingen te
vinden die een rol spelen bij een succesvol binnenstedelijk    Verantwoording keuze van de drie testlocaties
museumproject. Mocht een museum in de binnenstad               Deze studie is géén locatieonderzoek, maar gaat over het
daadwerkelijk een wenselijk scenario blijken, dan dient in     vergelijkbaar in beeld brengen van kansen en risico’s die men
                                                               kan verwachten bij het ontwikkelen van het museum op ‘een’
een vervolgstudie goed bestudeerd te worden hoe locatie-       binnenstadlocatie. De drie referentielocaties zijn gekozen
en omgevingswaarden een rol kunnen spelen, en indien           op basis van ligging binnen de centrumring, geen lopende
dit niet het geval is, of het gebrek aan locatiewaarde         processen verstorend en relatief (snelle) beschikbaarheid. Er is
gecompenseerd kan worden door de waarde van het                gekozen om heel uiteenlopende locaties te onderzoeken (qua
                                                               perceelgrootte, eigendomssituatie, stakeholders) om een breed
gebouw zelf.                                                   scala randvoorwaarden in kaart te kunnen brengen.
                                                               Voor de vergelijking of een binnenstadlocatie een reëel
     het te realiseren museale concept                         alternatief kan zijn voor de huidige locatie, is dit onderzoek
      en het programma van eisen zijn                          gebaseerd op een ruimteprogramma dat is afgeleid van het
          afhankelijk van de locatie                           huidige programma.


12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Museum, gebouw en stad                                       Voor een goed museum is het programma belangrijk,                van een stads/provinciaal museum met een klein
                                                             maar ook het gebouw. Een goed programma in een                   hedendaagse kunstpubliek met het nieuwe gebouw een
Een goed museum is belangrijk voor een stad om talloze       passend gebouw is een belangrijke kritische succesfactor.        publiekstrekker. De Kunsthal kon goed starten doordat
redenen. Het zet de stad op de kaart, trekt bezoekers        Een goed gebouw voldoet aan de museale eisen als                 Rem Koolhaas het gebouw tekende. En het Bilbao effect
naar de stad, genereert media aandacht, is een               klimaat en veiligheid, biedt voldoende gelegenheid om            kennen we (naast een enorm budget voor het gebouw en
belangrijke voorziening voor de eigen stad en omgeving,      activiteiten te organiseren, heeft voldoende kwalitatieve        de herinrichting van de omgeving is ook een wereldmerk
is belangrijk voor vestigingsklimaat van nieuwe bewoners     tentoonstellingsruimte.                                          ingekocht). Hiervoor geldt: geen garantie op succes, er
en het vasthouden en trekken van nieuwe bedrijven, heeft                                                                      zijn meer spectaculaire museumgebouwen gemaakt, die
belangrijke educatieve en verbindende waarden enzovoort.     Daarnaast moet het een sprekende uitstraling hebben              niet dat effect hadden.
                                                             passend bij het museum en bij de omgeving van het museum.     -- Een USP/special dat maakt dat je als bezoekers er
Museumbezoekers zijn reisbereid. Musea trekken naast         Bijvoorbeeld: een gesloten zwarte en ongenaakbare bunker         graag bent en prettig kunt verblijven heb je nodig.
eigen inwoners mensen van buiten de stad en de directe       bij een museum dat midden in de samenleving wil staan,           Voorbeelden: het mooie ruim opgezette ensemble met
omgeving. Voor een goed museum met een goed                  klopt niet. Het Mauritshuis in Den Haag is wel een goed          de lange entree, de vijvers en de binnentuinen van het
programma komen mensen zelfs speciaal naar een stad          voorbeeld waarin locatie in de stad Den Haag, gebouw en          Haags Gemeentemuseum maken dat mensen er graag
toe. Omdat museumbezoekers reizen, geven ze naast het        het soort museum elkaar versterken.                              verblijven; en het Bonnefantenmuseum door Aldo Rossi
kaartje ook geld uit. Ze zijn een dagje uit. Dat is anders   Last but zeker not least, een goed museumgebouw moet iets        prachtig gelegen aan de Maas.
dan een bibliotheek of een kunstencentrum. Die bedienen      toevoegen aan de museumbeleving. Naast het programma          -- De directe omgeving is daarvoor ook belangrijk en
mensen uit de eigen stad en/of uit de directe omgeving.      zoeken mensen een fijne verblijfsomgeving en willen nog          moet iets toevoegen. Het Groninger Museum was toen
Dat geldt ook voor een schouwburg.                           iets bijzonders ervaren.                                         een spectaculair gebouw, maar ligt ook mooi in het
                                                                                                                              verbindingskanaal. Het Fries Museum past op de plek:
Musea trekken ook mensen uit de stad zelf, met de            Een paar voorbeelden:                                            Friezen zijn trots op hun cultuur en het museum ligt op het
wisselende tentoonstellingen, maar ook met activiteiten      -- Kunstmusea in prachtige natuur doen het - ondanks dat         centrale plein in Leeuwarden met uitzicht over de stad en
(cursussen, lezingen, events, onderwijs) en doordat musea       ze wat slechter bereikbaar zijn - relatief goed: Museum       het omringende landschap. Het Noordbrabantsmuseum
fijne ontmoetingsplekken zijn. Kortom, voor de inwoners         Voorlinde in Wassenaar; Kröller-Müller en Museum              ligt in de historische binnenstad in een betekenisvol
in de eigen stad heeft een museum een belangrijke rol           Belvédère in Heerenveen. De combinatie van natuur             monument.
in de vrijetijdsbesteding en de ontwikkeling van burgers.       met de kunst voegt iets toe voor mensen. Ze komen en
Je kunt naar een museum gaan om te dwalen, om te                verblijven er graag.                                       Kortom: het is belangrijk dat de locatie en het museumgebouw
leren, geïnspireerd te raken, nieuwe inzichten te krijgen,   -- Spectaculaire     museumgebouwen           trekken.  Het   passsen bij het museum, voor bezoekers prettig zijn om
te filosoferen, om iets te maken, om van schoonheid te          Guggenheim in New York is een van de oudste                langer te verblijven (je bent immers een dagje uit) en iets
genieten, om mensen te ontmoeten...en nog veel meer.            voorbeelden. In Nederland werd het Groninger Museum        bijzonders heeft dat trekt.



                                                                                                                                                                                      13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>DOELEN MUSEUM ARNHEM
kennisname visiedocumenten en ambities




Een quickscan van de toekomstvisie en het bedrijfsplan van
het museum heeft geleid tot enkele kernbegrippen voor
de ambities van het museum. Deze zijn vanzelfsprekend
wel opgezet met de huidige locatie in het achterhoofd,
hoewel enkele onderwerpen ook onafhankelijk van de
locatie gezien kunnen worden. Ook zijn de kwaliteiten van
het ontwerp voor de vernieuwing van de huidige locatie
bestudeerd, alsook een notitie van het museum zelf over
algemene eisen en voorwaarden voor het zoeken naar een
juiste locatie voor een museum zoals Arnhem Museum.

In eerste instantie lijken de specifieke doelen van Museum
Arnhem niet te conflicteren met het idee van een museum
in de binnenstad, en kan het er zelfs op enkele aspecten
(kunst naar de mensen, actief in de stad) mogelijk van
profiteren.

Wel dient opgemerkt te worden dat naar verwachting een
aantal binnenstedelijke locaties niet van een voldoende
hoogwaardig uitstralingsniveau zal zijn om hier op
eenvoudige en evidente wijze het Museum Arnhem te
huisvesten als prominent gebouw met nationale allure.




14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                            Criteria voor een goed en succesvol museum:



Vergezicht                  Bedrijfsplan




                                                                              JuryrApport
                                                                                                Museumgebouw en plek moeten passen bij wie je bent (collectie), wat je doet (programma) en
                                                                                                waar je ligt (sociaal geograﬁsch).
                                                                                                (voorbeelden: Noordbrabants museum als breed cultuurhistorisch museum, beetje chique maar
                                                                                                niet te in een gouvernementsgebouw is prima en De Pont als museum voor hedendaagse kunst


Museum                      vernieuwd
                                                                                                in een oude fabriekshal past ook heel goed en het chique Mauritshuis past eerder in Den Haag
                                                                                                dan in Rotterdam)

                                                                                               Motieven voor museumbezoek zijn dagje uit, geprikkeld en geïnspireerd worden en informeel



Arnhem                      Museum
                                                                                               leren. Daarvoor is de omgeving ongelofelijk belangrijk. Die maakt onderdeel uit van de beleving.
                                                                                               Je wilt er nog een tijdje blijven. Belangrijk daarvoor zijn:
                                                                                                   o Ligging op een bijzondere plek: natuur, een mooie plek in een stad, of een
                                                                                                        museumterrein dat extra’s biedt.

Toekomstvisie               Arnhem                                                                 (voorbeelden:
                                                                                                            - Voorlinden / Kröller-Müller voor natuur
                                                                                                            - Museumpark in Rotterdam, musea in Amsterdam aan het museumplein in een
                                                                                                                relatief mooi en open stukje stad, Arhus in Denemarken in een park. SMAK in
                                                                                                                Gent aan een park
                                                                                                            - De Pont met een groot eigen terrein met een mooi kunstwerk ervoor en een


                                                      Keuze Architect                                           nieuwe binnentuin.
                                                                                                   o Een bijzonder, spraakmakend gebouw dat het museumbezoek en de omgeving optilt
                                                                                                        (kan ook een bijzonder monument zijn dat past bij de inhoud van het museum zoals het



                                                      Museum Arnhem
                                                                                                        Mauritshuis)
                                                                                                            - MAS in Antwerpen
                                                                                                            - Groninger Museum
                                                                                                    o Combinatie van beide
                                                                                                             - Bilbao (geweldig gebouw, in de rivier)
                                                                                                   Niet wenselijk zijn:
                                                                                                    o Druk verkeer (lawaai) en gevaarlijke, lastige oversteek
                                                                                                    o Lelijk uitzicht, treurige fantasieloze omgeving

                                                                                               Goede zichtbaarheid, herkenbaarheid, vindbaarheid entree, bijvoorbeeld door aan een plein of
                                                                                               een brede aanlooproute
                                                                                                  o Zoals musea aan het museumplein, Fries Museum, Haags Gemeentemuseum, Fundatie,
                                                                                                      Groninger Museum en bijvoorbeeld niet het Catherijneconvent en het Centraal Museum
                                                                                                      (gelegen in een lange straat, zonder nadrukkelijke articulatie)

                                                                                               Goede footprint om een voor publiek aantrekkelijke en logische routing mogelijk te maken.
                                                                                               Bijvoorbeeld een lang en smal kavel is in de regel ongewenst. Daarnaast moet de footprint
                                                                                               voldoende omvang hebben zodat het publieke deel over niet te veel verdiepingen verdeeld hoeft
                                                                                               te worden. Voor een niet zo groot museum als in Arnhem is spreiding over meer dan 2
                                                                                               verdiepingen niet wenselijk.

                                                                                               Goede bereikbaarheid
                                                                                                  o Minder dan 2 kilometer van het centrale station
                                                                                                  o Bereikbaar met de auto en parkeren op loopafstand (minder dan 10 minuten)
                                                                                                  o Fijne wandelroute




                           Visie                         Huidig ontwerp                              Locatie-eisen
                   -- kunst en samenleving                  -- niet formeel                      -- plek past bij identiteit
                       -- actuele thema’s          -- sterke beleving van uitzicht                      -- sterke plek
                     -- de stad betrekken              -- sterkte beleving van                     -- uitzicht/verheffing
                         -- verder kijken                      beeldentuin                      -- aan plein of looproute
                      -- events, in de stad            -- scenografische route                        -- combibezoek
                       -- Meer bezoekers                     -- uitnodigen
           -- Ander programma, meer activiteiten        -- openbare veranda
                        -- Samenwerken               -- hoogwaardige zalen en
                     -- Voor Arnhemmers                      publieksruimtes
                 -- Meer bezoekersbeleving
                                                                                                                                                                                              15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>FICTIEF RUIMTELIJK PVE
nieuwbouw museum in binnenstad (PVE gebaseerd op ontwerp op Utrechtseweg)




Om de capaciteit van binnenstadlocaties te kunnen
beoordelen is het van belang om een globaal inzicht te
hebben in de omvang van een museum in de binnenstad.
Daarom is een beknopt ruimtelijk programma van eisen
gemaakt voor een museum in de binnenstad. Dit ‘fictieve’
programma van eisen is opgesteld om een ‘eerlijke’
vergelijking te kunnen maken met het vernieuwde museum
zoals dit gepland is op de huidige locatie.

De netto meters zijn daarom gelijk aan de meters zoals
deze zijn opgenomen in het huidige ontwerp. Echter, het
bruto oppervlak is groter dan dat op de huidige locatie,
gezien de noodzakelijkheid om ‘de lucht’ in te gaan op
binnenstadlocaties, wat meer trappen en liften oplevert,
en met het verwachtte inpassingsverlies op de soms
vreemdvormige locaties.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat bij het eventuele
besluit tot een museum in de binnenstad ook een traject
met herijking van het ruimtelijk programma van eisen hoort.
De bestaande bouw op de huidige locatie is namelijk op
vele aspecten dwingend in haar ruimte-aanbod, en biedt
dus niet overal een geschikte en ideale museumopzet.


        een museum op een kleiner
     perceel is groter/duurder vanwege
      inpassingsverlies en stijgpunten



             voor vrijwel iedere
      binnenstadlocatie zal een nieuw
       pve opgesteld moeten worden

16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                        NIEUWBOUW MUSEUM IN BINNENSTAD ( PVE GEBASEERD OP ONTWERP OP UTRECHTSEWEG)

                                                        PVE gebaseerd op fno/bruto 1,41 (20% verkeersrruimte, 9% installatieruimte, 12 % constructieoppervlak)
                                                                                                      m2 FNO Netto vrije hoogteAanta Factor m2 BVO Opmerkingen
                                            01          Entree
                                                 1.01   Entree (incl. receptiebalie)                          65                  5    1   1.41        92
in de basis is er meer ruimte                    1.02   Garderobe                                             67                3.5    1   1.41        94
benodigd dan dit, ca. 300 m²                     1.03   Toiletten                                             50                3.5    1   1.41        71
                                                 1.04   Horeca (café met keuken en opslag) met winkel       344                 3.5    1   1.41       485
                                                 1.05   Werkkast schoonmaak                                    5                2.8    1   1.41         7
                                                        Subtotaal                                           531                                       749

                                            02          Zalen
                                                 2.01   Museumroute / introductie                                  53                  5   1     1.41         75 voorportaal voor de zalen
                                                 2.02   10 bij 16 m                                               160                  5   2     1.41        451
                                                 2.03   15 bij 13 m                                               195                  5   2     1.41        550
oorspronkelijke vraag was                        2.04   7,5 bij 10 m                                               75                  5   6     1.41        635 gebaseerd op beperkingen huidig monument (kan ook 2 of 3 grotere zalen)
2020m² fno. In het huidige                       2.05   6 bij 13 m                                                 78                  5   1     1.41        110
ontwerp is dit geoptimaliseerd                   2.06                                                              65                  5   1     1.41         92 indeling en afmetingen (l*b) vrij te bepalen
en is er een zeer sterke relatie                 2.07   15 bij ca 13 m                                            200                  5   2     1.41        563
binnen-buiten. Bij een nieuw                     2.08   Instructie en videoruimte                                  18                  5   2     1.41         49
                                                 2.09   Introductieruimten                                         35                  5   2     1.41         99
gebouw zal meer ruimte nodig                     2.10   Werkkast schoonmaak                                         6                2.8   2     1.41         17
zijn.                                            2.11   Toiletten                                                  15                2.8   1     1.41         21
                                                        Subtotaal                                               1,887                                      2,661

                                            03          Overig publiek
                                                 3.01   Lezingenruimte                                           150                 3.5   1     1.41        212 niet in huidge plan aan de Utrechtseweg
                                                 3.02   Activiteitenruimten (educatie / vermaak)                 180                 3.5   1     1.41        254
                                                 3.03   Expositiezaal                                            130                 3.5   1     1.41        183
Expositiezaal: De vraag was
                                                 3.04   Workshopruimten                                           18                 3.5   3     1.41         76
150 m² FNO, maar is in proces                    3.05   Toiletten                                                 30                 2.8   1     1.41         42
geoptimaliseerd                                         Subtotaal                                                544                                         767

                                            04          Expeditie
                                                 4.01   Expeditie                                                360                 3.5   1     1.41        508 inpandige expeditieruimte met opstelplaats vrachtwagen (huidige situatie niet zo)
                                                 4.02   Opstelruimte transport                                    56                 3.5   1     1.41         79
                                                 4.03   Pakruimte                                                 63                 3.5   1     1.41         89
                                                 4.04   Quarantaine ruimte                                         8                 3.5   1     1.41         11
+ Opslag materialen exposities                   4.05   Klimaatsluis                                              21                 3.5   1     1.41         30
                                                 4.06   Werkplaats                                                80                 3.5   1     1.41        113
+ Werkruimte collecties
                                                 4.07   Werkkast schoonmaak                                        6                 2.8   1     1.41          8
In totaal 36 m2 extra benodigd                          Subtotaal                                                594                                         838

                                            05          Kantoren
Is geoptimaliseerd gedurende                     5.01   Kantoren (incl. pantry's, toiletten, vergader- en kle    350                 2.8   1     1.41        494
het ontwerp, vanaf 375m² FNO.                    5.02   Werkkasten schoonmaak                                      6                 2.8   1     1.41          8
                                                        Subtotaal                                                356                                         502

                                            06          Depot
                                                 6.01   Depot (archeologie en museum)                            945                 3.5   1     1.41      1,332 minus installatieruimten opgave MA
                                                 6.02   Fietsenstalling personeel                                 30                 3.5   1     1.41         42
                                                 6.03   Containerberging                                          10                 3.5   1     1.41         14
* Het huidige ontwerp is vertrokken van                 Subtotaal                                                985                                       1,389
een ruimer Programma van Eisen en het
                                                        TOTAAL                                                  4,897                                      6,905
bestaande gebouw. Zoals gebruikelijk
is in dit soort trajecten, is het ontwerp               Buiten
geoptimaliseerd naar aanleiding van         07 7.01     Beeldentuin (buiten)                                    2,000                                              op het dak?

specifieke ontwerpkansen. De opmerkingen                Noot:
laten zien wat er minimaal mist in het nu               Entree en expeditie altijd op de begane grond. Zalen zo veel als mogelijk en maximaal verdeeld over 2 geschakelde verdiepingen.
gehanteerde fictieve pve                                Indelingsverliezen pm

                                                                                                                                                                                                                                                     17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>KWALITATIEVE EISEN
nieuwbouw museum in binnenstad (PvE gebaseerd op ontwerp op Utrechtseweg)




Naast de kwantitatieve ruimtelijke eisen zijn ook de        Museale beleving                                              Omgeving
belangrijkste kwalitatieve eisen voor het museum in kaart
gebracht. Binnen de scope van deze verkenning is het        --   Bovenlichtcondities zo veel mogelijk museumzalen         -- Minder dan 2 km vanaf het centraal station
haalbaar noch relevant om een volledig programma van        --   Mooie rustplaatsen in de circuits                        -- Bereikbaar met de auto en parkeren op loopafstand
eisen en wensen op te stellen. Daarom ligt hier de focus    --   Bijzondere beleving in het gebouw                           (max 10 min)
op factoren die invloed hebben op de haalbaarheid van       --   Beleving van het uitzicht omgeving vanuit het gebouw     -- Fijne wandelroute
de inpassing van een museum in de binnenstad.               --   Rechte ruimtes, geen afgeschuinde tentoonstellingen      -- Veilige benadering van het museum, geen
                                                            --   Goed en logisch circuit mogelijk                            verkeersoverlast
                                                            --   Voldoende ruimte voor een goede beeldentuin              -- Zichtbaarheid en herkenbaarheid van de entree, bv
                                                            --   Rechthoekige verhouding zalencircuit-vloer                  aan een plein
                                                            --   Directe relatie publieksruimtes met het                  -- Veiligheid voor de kunst (geen industrie, vuurwerk,
                                                                 tentoonstellingen-circuit.                                  wateroverlast)
                                                            --   Tentoonstellingsruimtes op max. twee verdiepingen        -- Aanleidingen bieden voor combi-bezoek (rivier, winkels,
                                                                 (anders een te klein circuit voor goede programmering)      park)



                                                            Interactie met omgeving                                       Logistiek

                                                            -- Entree en horeca toegankelijk en uitnodigend               --   Expeditie op maaiveld of op -1
                                                            -- Museumwinkel en horeca direct toegankelijk, zonder         --   Alle logistiek ‘binnen de schil’ oplossen
                                                               entreebewijs en aan de straatzijde.                        --   Afzonderlijke lift/logistiek voor kunst en opbouw
                                                                                                                          --   Royale trappen voor publieksroutes




18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                   kantoren                           buiten

                                                                                    856m2
                                                         expeditie
                                                           594m2
                                            overig publiek
                                                544m2

                                                                                                   3.5m
                              zalen
                              1887m2
            entree                                                                       2.8m

             531m2

             expeditie
                                                             5m                                                                beeldentuin
             op 0 of -1
                                                                                                                                 2000m2
                                               3.5m
                                                                                                          depot
                                                                                                          985m2
                           3.5m
                                                                                                   5m


      3.5m
                                                                  verbonden met
             5m                                                   expo en entree
                                                                                                   zalen verdeeld                   NB. bestaande beeldentuin is
                          entreegebied op                                                          over max 2 lagen                 3000 m2, na verbouwing 3500
                          begane grond                                                                                              m2. Gehanteerde 2000 m2 als
                                                                                                                                    ref met Arta-plan van destijds




             entree                expeditie          overig publiek                 zalen      kantoren                depot          beeldentuin
netto-        531m2                  594m2                544m 2                    1887m2        356m2                 985m2            2000m2
(brutto)-    (749m2)                (838m2)              (767m2 )                  (2661m2)      (503m2 )             (1389m2 )
                                                                                                                                                                19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>DE BEELDENTUIN IN DE STAD


De collectie beelden van Museum Arnhem is één van           Een aantal beelden is onlosmakelijk of sterk verbonden
de belangrijkste collecties van het museum. De collectie    met landschappelijke ligging. Een goede oplossing voor
heeft ook een belangrijke link met de beroemde              de beeldentuin maakt deel uit van de ruimtelijke opgave.
Sonsbeektentoonstellingen: een deel van de beelden van      De manier waarop de beeldentuin ingepast kan worden
het museum was onderdeel van een van de Sonsbeek            is een belangrijk onderwerp voor de haalbaarheid van
tentoonstellingen. Daarmee vormt de collectie tevens een    een locatie in de binnenstad. In het overzicht hiernaast
onderdeel van het geheugen van Arnhem.                      zijn enkele voorbeelden te vinden van meer stedelijke
                                                            manieren om een sculpturentuin te realiseren.
Een bezoek aan de beeldentuin maakt voor het publiek een
wezenlijk onderdeel uit van het bezoek aan het museum,
zoals ook bijvoorbeeld in het Kröller Müller en Louisiana
in Denemarken. Behalve expositieruimte, functioneert de
beeldentuin ook als intermediair tussen stad en museum.
Het helpt om publiek op een laagdrempelige wijze te         Uit Museum Arnhem sculpture garden collection: beneden L-R:
verleiden naar binnen te komen. Dat vraagt bij voorkeur     Henk Visch, Het Boek, 1993; Maria Roossen, Borstentros, 2010;
                                                            Fortuyun en O’Brien, The owl and the pussycat went to see, 1986;
om vrije toegang (tijdens openingstijden museum) en         Pearl Perlmuter, Earthbound, 1965; Kees Franse en Peter Schraven,
gemakkelijke bereikbaarheid vanuit de openbare ruimte.      Appel, 1977; Henry Moore, Krijger met schild.

                                                                                                                                 de sculpturentuin is van groot
                                                                                                                                belang voor het museum en een
                                                                                                                                    belangrijke succesfactor




20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>CourBinnenplaats                                                                                      Daklandschap




                                                                    Terrassen
                                                                    Sculpturenplein                   Opgetild plantsoen




                             Ontdektuin                                               Open maaiveld




                                          Patio’s
Binnen en buiten verbonden




                                                    Open maaiveld                                     Ommuurde achtertuin

                                                                                                                            21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>STEDELIJKE MUSEUMTYPES
nieuwbouw museum in binnenstad (fictief ruimtelijk PvE gebaseerd op ontwerp Utrechtseweg)




Een museum in een dichtbebouwde stad is anders dan
een museum in het landschap. Alvorens specifieke locaties
te bestuderen zijn enkele standaard massa-modellen
opgezet, gebaseerd op het hiervoor beschreven fictieve
programma van eisen. Dit om te zien wat, ongeacht de
precieze locatie, stedelijke museumvormen zouden kunnen
zijn en wat de bandbreedte is die gehanteerd zou moeten
worden voor de footprint van het perceel.

Er is een variant ontwikkeld die een zo klein mogelijke
footprint gebruikt. Deze kent enkele kostenverhogende
elementen, gezien de noodzaak aan extra stijgpunten
en liften en de behoefte aan meer verticale visuele
verbindingen om het parcours aantrekkelijk te houden
in een gebouw dat zo hoog is. Daarnaast heeft het te
voorkeur om het depot ondergronds te brengen, indien
het dak benut wordt als sculpturentuin.

De variant met de meeste ruimte gaat uit van een
sculpturentuin in volle grond, met daaromheen het museale
circuit. Dit model vertrekt vanuit een ruime tuin van 2000
m2.

Het derde model probeert zo veel mogelijk
publieksgerelateerde functies op de begane grond te
situeren, samen met de basislogistiek van het museum.




       vrijwel alle locaties in de
     binnenstad resulteren in een
     compact, gestapeld museum


22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                        beeldentuin op dak bemoeilijkt
Dak                                                                                     gewenste intermediairfunctie



                                                                                                         Dak
03




02                                                                                                        02


                                                         01

                                                                                                          01
 01




BG                                                       BG
                                                                                                          BG




-01




                              Ondergronds depot vraagt nader
                              onderzoek mbt wateroverlast,
                              meerkosten etc.


      minimale footprint                                       tuin in volle grond                             publieksplint
             footprint = 1250 m2                                  footprint = 4700 m2                            footprint = 1800 m2
               hoogte = 18 m                                        hoogte = 11 m                                  hoogte = 15 m
      tuin = dak 1120 m2, grond 880 m2                              tuin = 2000 m2                                 tuin = 1800 m2
                                                                                                                                       23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>TESTLOCATIES
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>POSITIE TESTLOCATIES IN DE STAD
bereikbaarheid van een locatie op de binnenstad en positie in de visie op het centrum




Middels drie testlocaties wordt geïnventariseerd welke        De locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer             De locaties liggen tevens op verschillende locaties ten
algemene locatiegebonden aandachtspunten men naar             of de auto, en gelegen nabij parkeergelegenheden en                   opzichte van andere relevante specifieke plekken in de stad.
verwachting tegen zal komen bij het ontwikkelen van           bushaltes. De gehele binnenstad bevindt zich binnen 1,5 km            Bartokpark bevindt zich nabij Rozet, het kern winkelgebied
Museum Arnhem op een binnenstadlocatie.                       van het Centraal Station, wat ook de OV-bereikbaarheid                en enkele kleinere culturele voorzieningen. Trans ligt
                                                              toereikend maakt voor een locatie in het centrum.                     relatief geïsoleerd ten opzichte van andere voorzieningen
Gekozen is voor locaties met verschillende perceelgroottes,                                                                         en vult dus mogelijk een hiaat in de verbinding tussen Rijn
verschillende eigendomssituaties en anderssoortige            De locaties vertegenwoordigen drie verschillende posities             en Broerenstraat. Prinsenhof is omringd door belangrijke
stakeholders. De minst complexe en op het eerste gezicht      in de agenda voor de binnenstad: Bartokpark bevindt zich              overheidsgebouwen en tevens gelegen aan de Markt, één
meest haalbare locaties zijn gekozen om op een heldere        op de grens van het gebied ‘winkelreuring’, Trans bevindt             van de voornaamste openbare ruimtes in het centrum van
manier de verschillende randvoorwaarden in kaart te           zich aan de Westzijde in een gebied met reuring richting de           de stad.
brengen. Vanuit een longlist zijn de locaties Bartokpark,     Rijn, en aan de Oostzijde in de luwte. Prinsenhof bevindt
Trans en Prinsenhof geselecteerd. Hierbij moet gezegd         zich vrijwel geheel in het gebied ‘luwte’, hoewel de facade
worden dat deze drie locaties niet zeer hoog gewaardeerd      aan de Markt zich richt op een gebied met meer reuring.
worden door het museum, gezien de relatief detonerende
omgeving irt de sfeer van het museum.


                                                                                                                                                    LUWTE


                                                                                                                              HORECA-
                                                                                                                              REURING



                                                                                                                                            WINKEL-REURING



                                                                                                                                        1                      LUWTE




                                                                                                                    HORECA-                  2
                                                                                                                    REURING                                  LUWTE
     Overheid                                                                                                                                    LUWTE
     Educatie
     Cultuur                                                                                             ‘ONTMOETING
                                                                                                                                                              3
     Pleinen                                                                                              NOORD ZUID’
     Winkelen
     Vervoer


26                                                                                             schematisch beeld uit ‘de Arnhemse binnenstad’, 2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>        een toegespitste locatiestudie
         is nodig indien men voor de
               binnenstad kiest




                                                   vrijwel alle binnenstadlocaties
                                                liggen binnen de maximale afstand
                                                        van het treinstation


informatie van: www.parkereindestad.nl/arnhem
                                                                                     27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>SCHAAL TESTLOCATIES
indicatie in vergelijking met de huidige locatie




Luchtfoto’s op dezelfde schaal geven een eerste indruk
van de afmeting van de onderzochtte binnenstadlocaties
ten opzichte van de locatie aan de Utrechtseweg. Locatie
Bartokpark is aanzienlijk kleiner dan de huidige locatie,
terwijl Prinsenhof en Trans een vergelijkbaardere schaal
hebben.




                                                            HUIDIG




                               1



                                         2

                                                       3
28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>1 BARTOKPARK   2 TRANS   3 PRINSENHOF




                                        29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>1 BARTOKPARK
Leeg hoekkavel tegenover Rozet en naast culturele binnenplaats




STAKEHOLDERS
Directe belanghebbende
−− Synchroon (grondpositie)

Overige stakeholders
−− De Nieuwe Oost
−− Collectie de Groen
−− LOFT Arnhem
−− Rozet
−− Omwonenden
−− Ondernemers




PUNTEN UIT VISIE GEMEENTE
−− binnenplaats
−− doorsteek/steeg
−− schakelblok
−− blokcontour
−− actieve plint
−− +/- 15 m hoog




30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>SITUATIE                                                               potentie publiek zijde
                                                                       potentie logistisch zijde
Leeg hoekkavel tegenover Rozet en naast culturele                      potentie entreezone
binnenplaats                                                           stedenbouwkundig kaders




Perceel Bartokpark is een relatief klein, ongelijkvormig
perceel dat ligt tussen dense bebouwing. Dit zijn beperkende
factoren voor het museum (noodzaak de hoogte in te
gaan, minder vrijheid voor situeren van publieks- en
logistieke entrees). Ook bemoeilijkt het het bouwproces.
Beide punten werken kostenverhogend.




      enkele locaties leiden tot een
     complexe en dure bouwlogistiek




    binnenstadpercelen zijn snel te
  krap, wat niet alle locaties geschikt
                 maakt




  1                                              2             3   4

32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>            in een enkel geval zijn er interessante
              buren die mogelijk profijt hebben
                   van komst museum, zoals
                bijvoorbeeld gallerie ‘De Groen’




               3


2
    1




        4




                                                      33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>2 TRANS
bestaand parkeergebied aan de Weerdjesstraat en Stadsbeek




STAKEHOLDERS
Directe belanghebbende
−− Grondbedrijf (grondpositie)

Overige stakeholders
−− Eigenaar ‘Action-blok’
−− Ontwikkelaar Rijnkavel (ex-Arta)
−− Omwonenden
−− Parkeerbeleid




PUNTEN UIT VISIE GEMEENTE
−− Stadsbeek
−− Nieuwstraat-Weverstraat-Rijn
−− Connectie Rijn
−− Actieve westzijde
−− Luwe oostzijde
−− Parkeren niet zomaar verwijderen




34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>SITUATIE                                                                                                   potentie publiek zijde
                                                                                                           potentie logistisch zijde
bestaand parkeergebied aan de Weerdjesstraat en                                                            potentie entreezone
Stadsbeek                                                                                                  stedenbouwkundig kaders




Perceel Trans fungeert nu als parkeerterrein. Dit parkeren
zou naar elders in de stad moeten verplaatsen of
gecombineerd moeten worden met het museum.
                                                                                              reservering groene ruiming


                                                                 reservering voor plein




  1                                             2            3                            4

36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                   3
4




        2
            op enkele locaties zou het museum
            ook zichtbaar zijn voor passanten in
                      auto en/of OV.
    1

                                                       37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>3 PRINSENHOF
locatie voormalig Gelders Archief en kantoren provincie




STAKEHOLDERS
Directe belanghebbende
−− RVB (grondpositie)
−− Provincie (grondpositie)

Overige stakeholders
−− Provinciehuis
−− Eigenaar parkeergarage
−− Justitie




PUNTEN UIT VISIE GEMEENTE
−− Bestaande gevel
−− Doorwaadbaar Coberco
−− Rooilijn Oranjewachtstraat
−− Contour Markt
−− Zichtbaarheid Gelders huis




38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>SITUATIE                                                           potentie publiek zijde
                                                                   potentie logistisch zijde
locatie voormalig Gelders Archief en kantoren provincie            potentie entreezone
                                                                   stedenbouwkundig kaders




Locatie Prinsenhof bestaat uit een cluster van gebouwen.
De hoofdoriëntatie is richting de markt.




     sommige locaties kosten extra tijd
     en geld ivm verwerven locatie en/
          of sloop huidige situatie
                                                                                               1


        Niet alle locaties hebben van
     zichzelf de juiste stedelijke reuring
        voor een succesvol museum




 1                                            2            3   4

40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>        3




4

    2


            41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>HOOGWAARDIGE ARCHITECTUUR
compensatie benodigd voor de relatief lage locatiewaarde van binnenstadmusea




Een museum dient een hoogwaardige plek te ziin. Dit is
samenspel tussen gebouw, locatie en museum(collectie),
zoals eerder toegelicht. De huidige locatie aan de
Utrechtseweg heeft een zeer hoge locatiewaarde door
de ligging op de wal, de groene tuin, en het fenomenale
uitzicht. Het oude gebouw is niet optimaal, maar
gezamenlijk resulteert dit in een sterke museumlocatie.

Veel binnenstadlocaties hebben een minder hoogwaardige
omgeving en minder goed uitzicht. Dit betekent dat het
museum meer waarde uit de kwaliteit van het gebouw
zelf en direct buitenruimte zal moeten halen om een
succesvolle attractie te zijn. Eén van de factoren die hierbij
een rol speelt, is de kwaliteit van de architectuur en de
keuze van de architect. Naast hoogwaardige architectuur,
vraagt dit ook om het doorontwikkelen van de omgeving.
Dit betekent extra budget en beleid.

Om een binnenstadmuseum even goed te laten slagen als
een museum op de Utrechtseweg zal meer (budgettaire)
ruimte moeten zijn om een bijzonder gebouw te realiseren.
De beelden op de pagina hiernaast zijn voorbeelden van
hoogwaardige ontwerpen op locaties die op hoofdlijnen
vergelijkbare kenmerken vertonen als de bestudeerde
voorbeeldlocaties. Het zijn dus geen voorbeelden voor
een toekomstig ontwerp in de binnenstad, maar geven
een indicatie van de benodigde architectonische kwaliteit.


       de meeste binnenstadlocaties vragen
     iets extras van de architectuur, vanwege
       de neutrale kwaliteit van de plek. Dit
        brengt extra kosten met zich mee.

42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                             Centre Pompidou, Metz




Gallery of VitraHaus, Herzog and de Meuron                                                       Mas, Antwerpen




Caixa Forum, Madrid                          Rosenthal Center for Contemporary Art, Cincinnati   Museum for African-American History, Washington DC   43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>INPASSINGS-
  STUDIES
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>DOEL INPASSINGSSTUDIES


De derde fase van deze ruimtelijke studie betreft het
daadwerkelijk testen van ruimtelijke modellen op de
drie binnenstadslocaties. en het verkennen van kansen
en knelpunten. Het resultaat van deze deelstudie diende
tevens als input voor kostenonderzoek.




                                                          Bartokpark




46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Trans   Prinsenhof




                     47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>BARTOKPARK


Voor de locatie Bartokpark zijn vier fictieve modellen
geschetst, aan de hand van het fictieve programma
van eisen en de locatiegebonden parameters. Model
vier representeert de meest gemiddelde basispositie
voor inpassing en mogelijkheden voor het museum, en
is daarom als uitgangspunt genomen voor een globale
kostencalculatie.

                                                          vreemdvormige plots geven een
                                                           risico op ongewenste schuine
                                                                  museumwanden

                                                                                                Vlossenstraat
                                                            op sommige locaties dwingt
                                                             de locatie het museum in
                                                               ingewikkelde bochten


                                                             op krappe locaties is de
                                                         haalbaarheid van daklichten voor
                                                         de museumzalen aandachtspunt



                                                         lastig om een tuin hoog op het dak
                                                           openbaar toegankelijk te maken



                                                            de sculpturentuin kan niet
                                                         opgedeeld worden in ver uit elkaar
                                                                 liggende zones


                                                                                                1: BOUWBLOK AFMAKEN
                                                         verticale stapelingen hebben meer      footprint = 1530m2 (+500m2 tuin)
                                                          ‘lucht’ nodig voor de orientatie in
                                                                     het gebouw
                                                                                                hoogte = 15m
                                                                                                tuin = 1530m2 (dak), 500m2 (grond)
48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                       -1
                                                                                                                                  -1




2: BINNENHOF ACTIVEREN                                3: ZELFSTANDIG GEBOUW                                 4: INBREIDING
footprint = 1530m2 + 500m2 = 2030m2                   footprint = 1010m2 (+500m2 tuin)                      footprint = 2010m2
hoogte = 3.5/9.5/15m                                  hoogte = 23m                                          hoogte = 9/14.5m
tuin = 1530m2 (dak) + 500m2 (binnenplaats) = 2030m2   tuin = 1010m2 (dak) + 500m2 (binnenplaats) = 1510m2   tuin = 2010m2 (dak)
                                                                                                                                       49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>BARTOKPARK MODEL 4: INBREIDING
footprint = 2010m2
hoogte = 3.5/17.5m                                                                             28.6m   25m
tuin = 2010m2 (dak)                                                                                          20
                                                                                                                m




                                                                                         16m
Het gecalculeerde model gaat uit van een ondergronds




                                                                                   46m
depot, omdat het gebouw anders te hoog wordt om
goed in de omgeving te passen. Op de begane grond




                                                                                         30m
bevinden zich de entree en publieksvoorzieningen, alsook




                                                                                                               m
                                                                                                             41
een inpandige expeditiezone, met vrachtwagenlift. Een
deel van het publieksprogramma bevindt zich aan de
binnentuin, waar een verdieping hoger ook de kantoren
gesitueerd zijn. Het museumparcours bestaat uit een
breed tentoonstellingsgebied op de eerste verdieping,        -01                         00
                                                                                                       21m
met daarboven een langwerpiger tentoonstellingsvleugel.
Deze vleugel sluit direct aan op het eerste sculpturendak,
dat een tweede terras heeft op de vleugel, met uitzicht op
de omgeving. De binnentuin blijft doorwaadbaar met een
stegenstructuur, die aansluit op het netwerk van stegen
ten Oosten van het bouwblok. De architectuur van het
gebouw is niet uitgewerkt.




  sommige locaties resulteren in een
   ondergrondse depotverdieping +
           vrachtautolift




     Entree
     Zalen
     Overig Publiek
     Expeditie
     Kantoren
     Depot
                                                                   Vlossenstraat
     Buiten (Tuin)
50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>01   02        Dak




                       op sommige locaties levet de
                     logistieke entree een doodse plint
                              aan de straat op




          -1
                     op enkele locaties zijn verschillende
                         uitzichten voor een prettige
                               museumbeleving




                                                             51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>TRANS


Voor de locatie Trans zijn vier fictieve modellen geschetst,                                         Nieuwstraat
aan de hand van het fictieve programma van eisen en de
locatiegebonden parameters. Een deel van de modellen
maakt gebruik van het feit dat hier voldoende ruimte is
voor een tuin in volle grond. Tevens biedt het kavel ruimte
om meer vrijheid te nemen in het ontwerp. Model twee
is gekozen als uitgangspunt voor een calculatie, gezien
dit een tuin combineert met een gebouwvorm die een
gemiddelde complexiteit heeft.


                                                                                                     Weerdjesstraat




                                                                    vraagt een kwalitatief
                                                               hoogwaardige ontwikkeling van de                         op een enkele locatie dient
                                                                omgeving om aantrekkelijk voor                            er parkeergelegenheid
                                                                 museumbezoeker te worden.                              gecompenseerd te worden


                                                                                                     1: STADSBEEKPLEIN & ACHTERTUIN
                                                               op de ruimere locaties is voldoende   footprint = 1800m2 (+2000m2 tuin)
                                                                  beweegruimte voor een goed         hoogte = 15m
                                                                            ontwerp
                                                                                                     tuin = 2000m2 (grond)
52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>2: BINNENHOF            3: LAAGBOUW MET PAVILJOENS   4: CAMPUS
footprint = 3470m2      footprint = 4400m2           footprint = 000m2
hoogte = 9m             hoogte = 5.5/11m             hoogte = 000m
tuin = 2100m2 (grond)   tuin = 2000m2 (dak)          tuin = 2000m2 (grond & dak)
                                                                                   53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>TRANS MODEL 2: BINNENHOF
footprint = 3470m2
hoogte = 9m
tuin = 2100m2 (grond)




Het gecalculeerde model gaat uit van omsloten binnentuin,
die goed te betreden is vanaf de Nieuwstraat. Hier springt
het gebouw ook iets terug, om een klein voorplein te
maken aan de stadsbeek. Vanuit de tuin kan het museum
betreden worden en de overige publieksfuncties zijn
gesitueerd op de begane grond. Deze verdieping kan
daarom vrij transparant zijn. Het museale parcours bevindt
zich op de eerste verdieping, en biedt een rondgang om de
binnentuin. Het dak wordt niet benut voor de sculpturentuin.
Het gebouw is goed zichtbaar van alle zijden.




     Entree
     Zalen
     Overig Publiek
     Expeditie
     Kantoren
     Depot
     Buiten (Tuin)
54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                 48.3m




     -01




           23m   6.2m 19.1m
     00




           20m      30.3m
     01
                              8m
                              25m
                              53m
                                    105m
                              27m




55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>TRANS: PARKEREN


In deze studie is nog geen ‘museum-gerelateerd-parkeren‘
meegenomen, maar het is denkbaar dat parkeren bij een                                                        00
binnenstadlocatie een grotere rol zal spelen. Locatie ‘Trans’
onderscheidt zich van de andere onderzoekslocaties,
omdat hier op dit moment geparkeerd wordt. Het
bestaande aantal parkeerplaatsen zou gecombineerd
moeten worden met het museum, of naar elders verhuizen.



                                                                                                             -1




                                                                Parkeren onder een museum is een complexe
                                                                  ontwerpopgave in verband met veiligheid
                                                                    (volledige brandscheiding parkeren/
                                                                 museum) en verschillende ideale maten qua
                                                                              draagcontructies.

                                                                                                                                              +1
                                                                                                                                               -1




PARKEREN BESTAAND:
193 plaatsen                                                                                                 1: STADSBEEKPLEIN & ACHTERTUIN
                                                                                                             parkeren optie = 184


56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>-1                          -1                                -1




                       -1                                -1                          -1




2: BINNENHOF                3: LAAGBOUW MET PAVILJOENS        4: CAMPUS
parkeren optie = 228        parkeren optie = 167              parkeren optie = 136


                                                                                      57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>PRINSENHOF


Voor de locatie Prinsenhof zijn vier fictieve modellen
geschetst, aan de hand van het fictieve programma van
eisen en de locatiegebonden parameters. Het eerste model
houdt rekening met behoud van het bestaande gebouw en
twee andere modellen maken gebruik van het feit dat de
provincie ook voornemens is haar kantoorlocatie opnieuw
te ontwikkelen.

Het tweede model is als uitgangspunt genomen voor
de calculatie, gezien deze een gemiddelde complexiteit
heeft. Wel aankoop en sloop van deze locatie, maar
geen onderhandelingsproces met provincie over de                                              Markt
kantoorlocatie.




                                                            op enkele locaties kan een het
                                                           museum een stepping stone zijn
                                                            voor naburige ontwikkelingen




                                                           voor het museum is het gunstiger   1: BESTAANDE PLOT
                                                             om in de buurt van artistieke    footprint (inc. bestaande) = 1300m2
                                                             ontwikkeling te zitten en niet
                                                                                              hoogte = 15/13/23m
                                                                  wonen of zakelijk.
                                                                                              tuin = 1300m2 (dak)
58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Markt                 Markt                                          Oranjewachtstraat


                                                                                                                   *




2: NIEUW GEBOUW       3: MUSEUM ALS SCHAKELBLOK                      4: MUSEUM RICHTING HET WATER
footprint = 1300m2    footprint (inc. bestaande) = 1785m2            footprint = 1940m2
hoogte = 17m          hoogte = 15m                                   hoogte = 15m
tuin = 1300m2 (dak)   tuin = 1785m2 (dak) + 470m2 (grond) = 2255m2   tuin = 1940m2 (dak) + 80m2 (grond) = 2020m2
                                                                                                                   59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>PRINSENHOF MODEL 2: NIEUW GEBOUW
footprint = 1380m2
hoogte = 17m
tuin = 1380m2 (dak)




Het gecalculeerde model gaat uit van een nieuw gebouw
tussen de uitbreiding van het Gelders huis en het




                                                                                  34.5m
gerechtsgebouw, in plaats van het Gelders Archief. Het
gebouw gaat uit van vijf bouwlagen, waarvan de begane
grond met name voor entreevoorzieningen gebruikt wordt.
De publieksvoorzieningen bevinden zich daarboven,
gecombineerd met een deel van het depot, met daarboven                      40m
de kantoren, werkplaatsen en het tweede depotdeel. De
                                                                       00
twee expositievloeren bieden een rondgang van zalen,
rondom een royale kern, met daarboven de sculpturentuin
op het dak. Mogelijk biedt deze tevens uitzicht op de Rijn.

Het dapot zou ook ondergronds gesitueerd kunnen worden,
omwille van de circulatie voor de bezoekers. Gezien een
ondergronds depot al meegenomen is in de Bartokpark-
locatie is hier voor de basiscalculatie voor Prinsenhof niet
voor gekozen.




     Entree
     Zalen
     Overig Publiek
     Expeditie
     Kantoren
     Depot
                                                               Markt
     Buiten (Tuin)
60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>01   02   03   04                   Dak




                    op enkele locaties zijn verschillende
                        uitzichten voor een prettige
                              museumbeleving




                                                            61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>