<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Stikstofdepositie-onderzoek Whemedreef -
Malburgen
18 februari 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Kenmerk            R001-1274207NVG-V01-los-NL




Verantwoording
Titel                                Stikstofdepositie-onderzoek Whemedreef - Malburgen
Opdrachtgever                        Stichting Volkshuisvesting Arnhem
Projectleider                        Paul Lammers
Auteur(s)                            Nadine van Geersdaele
Tweede lezer                         Albert Brouwer
Projectnummer                        1274207
Aantal pagina’s                      11
Datum                                18 februari 2020
Handtekening                         Ontbreekt in verband met digitale verwerking.
                                     Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.




Colofon
Tauw bv
Handelskade 37
Postbus 133
7400 AC Deventer
T +31 57 06 99 91 1
E info.deventer@tauw.com




                                                                                          2/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Kenmerk                  R001-1274207NVG-V01-los-NL




Inhoud
1     Inleiding ..................................................................................................................................... 4

2     Wettelijk kader ........................................................................................................................... 5

3     Opzet onderzoek ....................................................................................................................... 6

4     Uitgangspunten aanlegfase ....................................................................................................... 7

    4.1      Mobiele werktuigen ............................................................................................................ 7

    4.2      Verkeersgeneratie .............................................................................................................. 8

5     Uitgangspunten gebruiksfase .................................................................................................. 10

    5.1      Beoogde situatie .............................................................................................................. 10

      5.1.1        Woningen .................................................................................................................. 10

      5.1.2        Verkeersgeneratie ..................................................................................................... 10

6     Resultaten en conclusie .......................................................................................................... 11



Bijlage 1          AERIUS berekening aanlegfase

Bijlage 2          AERIUS berekening gebruiksfase




                                                                                                                                                          3/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Kenmerk             R001-1274207NVG-V01-los-NL




1 Inleiding
Stichting Volkshuisvesting Arnhem heeft ingenieursbureau Tauw gevraagd het stikstofdepositie-
onderzoek uit te voeren voor het bestemmingsplan Whemedreef. Het gaat hierbij om de
ontwikkeling en realisatie van 39 grondgebonden koopwoningen en 21 sociale
huurappartementen. Koopmans is de beoogde aannemer voor de realisatie van het
bestemmingsplan.

Wanneer blijkt dat het plan meer dan 0,00 mol/ha/jaar bijdraagt aan de stikstofdepositie op
overbelaste stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden is er sprake van een in potentie
significant effect en kan het plan niet zonder passende beoordeling worden vastgesteld.

Onderstaande figuur toont de ligging van plangebied en de Natura 2000-gebieden in de directe
omgeving. De meest nabije stikstofgevoelige habitats of leefgebieden van soorten zijn gelegen op
970 m van het plangebied in Natura 2000-gebied Rijntakken.




Figuur 1.1 Planlocatie en omliggende Natura 2000-gebieden (groen en blauw) en stikstofgevoelige habitats en
leefgebieden (licht en donkerpaars)


Hoofdstukken 2 en 3 beschrijven kort het wettelijk kader en de onderzoeksopzet. In hoofdstuk 4
en 5 worden alle emissieberekeningen en uitgangspunten voor modellering gegeven, voor de
aanlegfase en de gebruiksfase. Hoofdstuk 6 tot slot geeft de resultaten en de conclusie.




                                                                                                              4/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Kenmerk           R001-1274207NVG-V01-los-NL




2 Wettelijk kader
In Nederland zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen, dit zijn gebieden met een
Europese beschermingsstatus. Veel van die gebieden zijn gevoelig voor stikstofdepositie en
overbelast door een teveel aan stikstof.

Een bestuursorgaan stelt een plan dat significante gevolgen kan hebben voor een
Natura 2000-gebied, uitsluitend vast na een passende beoordeling waaruit blijkt dat de zekerheid
is verkregen dat het plan de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten.


Daarom dient voor nieuwe of gewijzigde plannen onderzocht te worden of er sprake kan zijn van
een significante depositie van stikstof op relevante Natura 2000-gebieden. Een plan dat meer dan
0,00 mol/ha/jaar bijdraagt aan de stikstofdepositie op een overbelast stikstofgevoelig habitattype
of leefgebied heeft in potentie een significant effect.

Een plan kan alleen worden vastgesteld als de stikstofdepositie op geen enkele relevante en voor
stikstof gevoelige hexagonen toeneemt. Bij (wijziging van) plannen wordt het projecteffect bepaald
ten opzichte van de referentiesituatie. De referentiesituatie bij plannen is de feitelijke bestaande
planologisch legale situatie ten tijde van vaststelling van het plan.

Wanneer er sprake is van een toename in stikstofdepositie kan in een ecologische voortoets of
passende beoordeling onderzocht worden of effecten daadwerkelijk op gaan treden als gevolg
van het plan en of deze de natuurlijke kenmerken van het gebied aantasten.




                                                                                                       5/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Kenmerk          R001-1274207NVG-V01-los-NL




3 Opzet onderzoek
Voor het berekenen van de stikstofdepositie is gebruik gemaakt van de vigerende versie van het
rekenmodel AERIUS Calculator, versie 2019A.

In de berekeningen wordt onderscheid gemaakt tussen de aanlegfase en de gebruiksfase. In de
berekeningen zijn de emissies van NOx en NH3 van de relevante bronnen meegenomen. Het gaat
hierbij om:
• Vrachtwagens en mobiele werktuigen in de aanlegfase
• Verkeersbewegingen van en naar de locatie in de aanlegfase
•   Verkeersbewegingen van en naar de locatie in de gebruiksfase

Zowel de woningen als de huurappartementen worden gasloos en zullen daarom geen rol spelen
in de stikstofberekening.

Er zijn in dit onderzoek twee berekeningen uitgevoerd om de stikstofdepositiebijdrage van het plan
op de Natura 2000-gebieden in kaart te brengen:
1. Berekening van de stikstofdepositie ten gevolge van de aanlegfase
2. Berekening van de stikstofdepositie ten gevolge van de gebruiksfase




                                                                                                     6/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Kenmerk             R001-1274207NVG-V01-los-NL




4 Uitgangspunten aanlegfase
De werkzaamheden in de aanlegfase bestaan uit:
• Bouw van nieuwe woningen en appartementen. Het gaat hierbij om 39 grondgebonden
       woningen (5852 GBO 1) en 21 sociale huurappartementen (1218 GBO)

De periode van aanlegfase van de woningen wordt geschat op 10 maanden. Voor de
appartementen wordt uitgegaan van een periode van één jaar. De verwachting is dat eind 2021
zowel de woningen als de appartementen opgeleverd worden.

4.1          Mobiele werktuigen
Tabel 4.1 geeft de diesel-, benzine of lpg aangedreven (mobiele) werktuigen welke in de
aanlegfase worden ingezet en de bijbehorende kentallen en emissie. De informatie over het type
werktuigen, het vermogen en het aantal bedrijfsuren is aangeleverd door de opdrachtgever.
Er is uitgegaan van STAGE klasse IV (bouwjaar vanaf 2014) werktuigen.


Tabel 4.1 Inzet (mobiele) werktuigen en bijbehorende NOx emissies
    Werktuig         Bedrijfstijd      Vermogen      Deellastfactor    Emissiefactor          Emissie 2
                     [uur/jaar]        [kW]          [%]               [g NOx/kWh]            [kg NOx/jaar]

    Woningen
    Kraan            489               240           60                0                      0,0
    Heistelling      78                200           60                0,36                   3,4
    Dieplevel
                     78                150           60                0,36                   2,5
    (grondwerk)
    Appartementen
    Kraan            126               240           60                0,0                    0,0
    Heistelling      24                200           60                0,36                   1,0
    Dieplevel
                     24                150           60                0,36                   0,8
    (grondwerk)
    Totaal                                                                                                7,7


De verantwoording van de rekenmethode die in tabel 4.1 wordt gevolgd is opgesteld door TNO 3.

De mobiele werktuigen zullen actief zijn op de bouwlocatie en daar rondrijden. Daarom zijn de
emissies gemodelleerd als vlakbron gelijk aan de planlocatie. Daarbij is gekozen voor de
sector ‘Mobiele werktuigen’, subsector ‘Bouw en Industrie’. De emissiehoogte is 4 meter, 4 meter
spreiding en 0 MW warmte-inhoud. Dit zijn de default waarden in AERIUS voor mobiele
werktuigen.



1
  Gebruiksoppervlakte
2
  De emissie wordt berekend als bedrijfsuren*vermogen*(deellastfactor/100)*(emissiefactor/1000)
3
  J.H.J. Hulskotte, R.P. Verbeek, Emissiemodel Mobiele Machines gebaseerd op machineverkopen in combinatie
met brandstof afzet (EMMA), TNO, 2009




                                                                                                                7/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Kenmerk                R001-1274207NVG-V01-los-NL




4.2          Verkeersgeneratie
Het aantal benodigde ritten met personenauto’s, bestelbussen en vrachtwagens is opgegeven
door de opdrachtgever. Dit is weergegeven in Tabel 4.2.


Tabel 4.2 overzicht verkeersbewegingen aanlegfase
    Verkeergeneratie                        Aantal verkeerbewegingen

    Licht verkeer

    Aannemer                                                                   350

    Personeel woningen                                                         588

    Personeel appartementen                                                    216

    Totaal                                                                    1.154

    Zwaar verkeer

    Ten behoeve van woningen                                                   814

    Ten behoeve van appartementen                                              328

    Totaal                                                                    1.143



Het totaal aantal voertuigbewegingen 4 bedraagt:
• Personenauto’s en bestelbussen (personeel): 1.154 bewegingen
•      Vrachtwagens voor aan en afvoer: 1.143 bewegingen

Modellering wegverkeer
De emissies afkomstig van verkeer worden door AERIUS zelf berekend. Deze emissie is
afhankelijk van het voertuigtype (personenauto’s, middelzwaar of zwaar vrachtverkeer), het aantal
bewegingen per etmaal, het wegtype, de rijafstand en de mate van stagnatie. De
vrachtwagenbewegingen in de aanlegfase zijn in AERIUS gemodelleerd als ‘zwaar vrachtverkeer’.
Vervoer van personeel van en naar de locatie vindt plaats met bestelbusjes en/of personenauto’s.
Deze bewegingen zijn in AERIUS gemodelleerd als ‘licht verkeer’. Voor het wegtype is in de
modellering aanhouden: ‘binnen bebouwde kom’.

De instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator (BIJ12, oktober 2019) geeft aan dat verkeer
van en naar inrichtingen meegenomen dient te worden totdat het verkeer is opgenomen in het
heersend verkeersbeeld. Dit is het geval op het moment dat het aan- en afvoerende verkeer zich
door zijn snelheid en rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op
de betrokken weg bevindt. Hierbij weegt ook mee hoe de verhouding is tussen de hoeveelheid
verkeer dat door de voorgenomen ontwikkeling wordt aangetrokken en het reeds op de weg
aanwezige verkeer. Hier van uit gaande is het verkeer vanaf de projectlocatie meegenomen tot
aan Pleijweg. Dit is weergegeven in Figuur 4.1.



4
    Het aantal voertuigbewegingen is het aantal ritten maal twee; een voertuig rijdt heen en terug naar de locatie




                                                                                                                     8/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Kenmerk             R001-1274207NVG-V01-los-NL




Figuur 4.1 Rijroute aanlegfase




                                                 9/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Kenmerk            R001-1274207NVG-V01-los-NL




5 Uitgangspunten gebruiksfase
5.1       Beoogde situatie
De beoogde situatie is in AERIUS berekend voor het jaar 2022. Dit is het eerste volledige
kalenderjaar na realisatie van het plan.

5.1.1   Woningen
De te realiseren nieuwbouw wordt niet op het gasnet aangesloten. Er is daarom geen sprake van
NOx emissies door gasstook voor verwarming en warmwater voorziening.

5.1.2   Verkeersgeneratie
Op basis van publicatie 381 van het CROW (‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, 2018) is
de verkeersgeneratie bepaald. Hiervoor is woonmilieutype, de mate van stedelijkheid en type
woning van belang; waarvoor de volgende keuzes zijn gemaakt:
• Woonmilieutype: rest bebouwde kom
•     mate van stedelijkheid: sterk stedelijk
•     type woning: koop, tussen/hoek
•     type appartement: huurhuis, sociale huur

De bijbehorende verkeersgeneratie bedraagt gemiddeld 7,1 bewegingen van personenauto’s
per gemiddeld etmaal per woning. De verkeersgeneratie voor een appartement is
4,95 bewegingen per personenauto per gemiddeld etmaal. Dit maakt in totaal 381 bewegingen
per gemiddeld etmaal.

CROW-publicatie 381 geeft daarnaast 0,02 vrachtwagenbewegingen per woning of appartement
per gemiddeld etmaal. Dit geeft voor de beoogde situatie in totaal 1,2 vrachtwagenbewegingen
per gemiddeld etmaal.

Modellering wegverkeer
De emissies afkomstig van verkeer worden door AERIUS zelf berekend. Deze emissie is
afhankelijk van het voertuigtype 5 (personenauto’s, middelzwaar of zwaar vrachtverkeer), het
aantal bewegingen per etmaal, het wegtype, de rijafstand en de mate van stagnatie.
De vrachtwagenbewegingen in de beoogde situatie zijn in AERIUS gemodelleerd als ‘zwaar
vrachtverkeer’. Voor het wegtype is in de modellering aanhouden: ‘binnen bebouwde kom’.
De instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator (BIJ12, oktober 2019) geeft aan dat verkeer
van en naar inrichtingen meegenomen dient te worden totdat het verkeer is opgenomen in het
heersend verkeersbeeld. Dit is het geval op het moment dat het aan- en afvoerende verkeer zich
door zijn snelheid en rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op
de betrokken weg bevindt. Hierbij weegt ook mee hoe de verhouding is tussen de hoeveelheid
verkeer dat door de voorgenomen ontwikkeling wordt aangetrokken en het reeds op de weg
aanwezige verkeer. Hier van uit gaande is het verkeer vanaf de projectlocatie meegenomen voor
50 % tot aan de Huissensestraat en voor 50 % tot aan de Koppelsstraat.

5
 In AERIUS zijn steeds de meest recente emissiekentallen voor wegverkeer geïmplementeerd, voor de zichtjaren
2014 tot en met 2030




                                                                                                               10/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Kenmerk         R001-1274207NVG-V01-los-NL




6 Resultaten en conclusie
De verspreiding van emissies en de bijdrage aan de stikstofdepositie ten gevolge van het plan
Whemedreef is berekend met het rekenmodel AERIUS Calculator (versie 2019A). Bij deze
rapportage worden de AERIUS pdf uitvoerfiles geleverd. Deze zijn als bijlage toegevoegd en zijn
tevens als losse bestanden bij de rapportage bijgeleverd.


Met het rekenmodel AERIUS is de volgende maximale bijdrage aan de stikstofdepositie berekend:
• 0,00 mol/ha/jaar voor de aanlegfase bij gebruik van STAGE IV klasse werktuigen en een
    elektrische kraan op het nabijgelegen Natura 2000-gebied Rijntakken
•   0,00 mol/ha/jaar voor de gebruiksfase op het nabijgelegen Natura 2000-gebied Rijntakken

Voor de zowel de aanleg- als gebruiksfase is de maximale bijdrage minder dan 0,01 mo/ha/jaar
(AERIUS uitvoer: ‘Er zijn geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/jaar’). Daarmee kan
geconcludeerd worden dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn op stikstofgevoelige
natuur in Natura 2000-gebieden ten gevolge van zowel de aanleg- als gebruiksfase van het plan.
Het plan kan hiermee worden vastgesteld.




                                                                                                  11/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Kenmerk     R001-1274207NVG-V01-los-NL




Bijlage 1             AERIUS berekening aanlegfase
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                   Dit document bevat rekenresultaten van
                                   AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
                                   berekende stikstofbijdragen per
                                   stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
                                   basis van rekenpunten die overlappen met
                                   habitattypen en/of leefgebieden die
                                   aangewezen zijn in het kader van de Wet
                                   natuurbescherming, gekoppeld aan een
                                   aangewezen soort, of nog onbekend maar
                                   mogelijk wel relevant.

                                   De berekening op basis van stikstofemissies
                                   gaat uit van de componenten ammoniak
                                   (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

                                   Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
                                   Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
                                   toelichting verwijzen wij u naar de website
                                   www.aerius.nl.




Berekening Aanlegfase_Whemedreef
  Kenmerken
  Samenvatting emissies
  Depositieresultaten
  Gedetailleerde emissiegegevens




                                   Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
                                   bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
                                   documentatie is te raadplegen via:
                                   https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
                                                                   RhYB2YjSRhYj (18 februari 2020)
                                                                                        pagina 1/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                                Resultaten




       Contact         Rechtspersoon                    Inrichtingslocatie


                       Volkshuisvesting                 Whemedreef, . Arnhem


     Activiteit        Omschrijving                     AERIUS kenmerk


                       Whemedreef                       RhYB2YjSRhYj


                       Datum berekening                 Rekenjaar                         Rekenconfiguratie


                       18 februari 2020, 16:33          2020                              Berekend voor natuurgebieden


Totale emissie                            Situatie 1


                       NOx                13,75 kg/j


                       NH3                < 1 kg/j



   Resultaten          Natuurgebied

    Hectare met
 hoogste bijdrage      Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.
       (mol/ha/j)


   Toelichting        Aanlegfase 2020 Whemedreef




         Resultaten   Aanlegfase_Whemedreef                                                         RhYB2YjSRhYj (18 februari 2020)
                                                                                                                         pagina 2/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Resultaten



       Locatie
Aanlegfase_Whem
           edreef




       Emissie         Bron
                       Sector
                                                                                 Emissie NH3           Emissie NOx

Aanlegfase_Whem
           edreef
                                        Plangebied                                        -             7,70 kg/j
                                        Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie


                                        Rijroute                                   < 1 kg/j             6,05 kg/j
                                        Wegverkeer | Binnen bebouwde kom




          Resultaten   Aanlegfase_Whemedreef                                         RhYB2YjSRhYj (18 februari 2020)
                                                                                                          pagina 3/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                                               Resultaten



      Emissie                                                      Naam                       Plangebied
    (per bron)                                                     Locatie (X,Y)              191311, 441449
Aanlegfase_Whem
           edreef                                                  NOx                        7,70 kg/j




                       Voertuig                Omschrijving              Brandstof        Uitstoot   Spreiding   Warmte Stof              Emissie
                                                                          verbruik         hoogte          (m)   inhoud
                                                                               (l/j)           (m)                 (MW)


                       AFW                     Bouwfase                                      4,0         4,0       0,0 NOx            7,70 kg/j




                                                                   Naam                       Rijroute
                                                                   Locatie (X,Y)              190779, 441781
                                                                   NOx                        6,05 kg/j
                                                                   NH3                        < 1 kg/j



                       Soort                      Voertuig                             Aantal voertuigen Stof                             Emissie


                       Standaard                  Licht verkeer                         1.154,0 / jaar NOx                              < 1 kg/j
                                                                                                       NH3                              < 1 kg/j


                       Standaard                  Zwaar vrachtverkeer                   1.143,0 / jaar NOx                            5,60 kg/j
                                                                                                       NH3                              < 1 kg/j




          Resultaten   Aanlegfase_Whemedreef                                                                       RhYB2YjSRhYj (18 februari 2020)
                                                                                                                                       pagina 4/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Resultaten



Disclaimer       Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
                 ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
                 informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
                 geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.



Rekenbasis       Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                 AERIUS         versie 2019A_20200211_3b24c29c22
                 Database       versie 2019A_20200212_3b24c29c22
                 Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                 https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A




    Resultaten   Aanlegfase_Whemedreef                                                                        RhYB2YjSRhYj (18 februari 2020)
                                                                                                                                   pagina 5/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Kenmerk     R001-1274207NVG-V01-los-NL




Bijlage 2             AERIUS berekening gebruiksfase
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                     Dit document bevat rekenresultaten van
                                     AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
                                     berekende stikstofbijdragen per
                                     stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
                                     basis van rekenpunten die overlappen met
                                     habitattypen en/of leefgebieden die
                                     aangewezen zijn in het kader van de Wet
                                     natuurbescherming, gekoppeld aan een
                                     aangewezen soort, of nog onbekend maar
                                     mogelijk wel relevant.

                                     De berekening op basis van stikstofemissies
                                     gaat uit van de componenten ammoniak
                                     (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

                                     Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
                                     Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
                                     toelichting verwijzen wij u naar de website
                                     www.aerius.nl.




Berekening Gebruiksfase_Whemedreef
  Kenmerken
  Samenvatting emissies
  Depositieresultaten
  Gedetailleerde emissiegegevens




                                     Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
                                     bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
                                     documentatie is te raadplegen via:
                                     https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
                                                                    S228D6KK8C6o (15 februari 2020)
                                                                                         pagina 1/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                                Resultaten




       Contact         Rechtspersoon                    Inrichtingslocatie


                       Volkshuisvesting                 Whemedreef, . Arnhem


     Activiteit        Omschrijving                     AERIUS kenmerk


                       Whemedreef                       S228D6KK8C6o


                       Datum berekening                 Rekenjaar                         Rekenconfiguratie


                       15 februari 2020, 02:18          2022                              Berekend voor natuurgebieden


Totale emissie                            Situatie 1


                       NOx                28,01 kg/j


                       NH3                1,60 kg/j



   Resultaten          Natuurgebied

    Hectare met
 hoogste bijdrage      Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.
       (mol/ha/j)


   Toelichting        Gebruiksfase 2023 Whemedreef




         Resultaten   Gebruiksfase_Whemedreef                                                      S228D6KK8C6o (15 februari 2020)
                                                                                                                        pagina 2/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                           Resultaten



       Locatie
Gebruiksfase_Whe
          medreef




       Emissie         Bron
                       Sector
                                                                           Emissie NH3          Emissie NOx

Gebruiksfase_Whe
          medreef
                                        Plangebied                                  -                      -
                                        Wonen en Werken | Woningen


                                        Route Koppelstraat                   < 1 kg/j            15,10 kg/j
                                        Wegverkeer | Binnen bebouwde kom


                                        Route Huissensestraat                < 1 kg/j           12,90 kg/j
                                        Wegverkeer | Binnen bebouwde kom




          Resultaten   Gebruiksfase_Whemedreef                                S228D6KK8C6o (15 februari 2020)
                                                                                                   pagina 3/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         Resultaten



      Emissie                                                     Naam                    Plangebied
    (per bron)                                                    Locatie (X,Y)           191311, 441449
Gebruiksfase_Whe
          medreef                                                 Uitstoothoogte          1,0 m
                                                                  Oppervlakte             1,3 ha
                                                                  Spreiding               0,5 m
                                                                  Warmteinhoud            0,000 MW
                                                                  Temporele variatie      Continue emissie


                                                                  Naam                    Route Koppelstraat
                                                                  Locatie (X,Y)           190993, 441659
                                                                  NOx                     15,10 kg/j
                                                                  NH3                     < 1 kg/j



                       Soort                     Voertuig                          Aantal voertuigen Stof                          Emissie


                       Standaard                 Licht verkeer                    190,0 / etmaal NOx                          13,90 kg/j
                                                                                                 NH3                             < 1 kg/j


                       Standaard                 Zwaar vrachtverkeer                 1,2 / etmaal NOx                           1,20 kg/j
                                                                                                  NH3                             < 1 kg/j




                                                                  Naam                    Route Huissensestraat
                                                                  Locatie (X,Y)           191512, 441545
                                                                  NOx                     12,90 kg/j
                                                                  NH3                     < 1 kg/j



                       Soort                     Voertuig                          Aantal voertuigen Stof                          Emissie


                       Standaard                 Licht verkeer                    190,0 / etmaal NOx                           11,87 kg/j
                                                                                                 NH3                              < 1 kg/j


                       Standaard                 Zwaar vrachtverkeer                 1,2 / etmaal NOx                           1,03 kg/j
                                                                                                  NH3                            < 1 kg/j




          Resultaten   Gebruiksfase_Whemedreef                                                              S228D6KK8C6o (15 februari 2020)
                                                                                                                                pagina 4/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Resultaten



Disclaimer       Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
                 ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
                 informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
                 geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.



Rekenbasis       Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                 AERIUS         versie 2019A_20200211_3b24c29c22
                 Database       versie 2019A_20200212_3b24c29c22
                 Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                 https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A




    Resultaten   Gebruiksfase_Whemedreef                                                                     S228D6KK8C6o (15 februari 2020)
                                                                                                                                  pagina 5/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>