<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                          Chw Klapstraat achter nummer 20C, 22 en 24
Bijlagen bij de toelichting
Bijlage 1     Akoestischonderzoek
Bijlage 2     Flora en fauna
Bijlage 3     Stikstofonderzoek
Bijlage 4     Stikstofonderzoek - Bijlage berekening
Bijlage 5     Watertoets
Bijlage 6     Memo bodemkwaliteit
Bijlage 7     Opsporen ontplofbare oorlogsresten
1                                               "Chw Klapstraat achter nummer 20C, 22 en 24" (vas
tgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                   Akoestisch onderzoek
                   Woningbouwplan
                   Klapstraat /De Kastanje
                   te Arnhem
projectnummer
                  22.078
        Project
                  Woningbouwplan Klapstraat / De Kastanje te Arnhem
          versie
                  1.0
         datum
                  8 april 2022
         auteur
                  Ing. R.P.M. Munsterhuis
 Voor akkoord
                  Ing. R.P.M. Munsterhuis
                  Munsterhuis Geluidsadvies
                 © Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
                 gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,
                 opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1   Inleiding .................................................................................................................................. 3
2   Akoestische uitgangspunten en geluidnormen ............................................................... 4
  2.1    Gehanteerde onderzoeksgegevens ....................................................................................... 4
  2.2    Bedrijfsomschrijving .......................................................................................................... 4
  2.3    Wetgeving .......................................................................................................................... 5
3   Geluidbronnen ....................................................................................................................... 6
  3.1    Gehanteerde meet- en rekenmethoden ................................................................................ 6
  3.2    Geluidbronnen .................................................................................................................... 6
    3.2.1    Stationaire bronnen .................................................................................................. 6
    3.2.2    Mobiele bronnen ....................................................................................................... 6
  3.3    Indirecte geluidhinder ........................................................................................................ 7
4   Rekenresultaten ..................................................................................................................... 8
  4.1    Gehanteerde rekenmethode ................................................................................................. 8
  4.2    Resultaten representatieve situatie ..................................................................................... 9
5   Conclusies ............................................................................................................................. 10
6   Bijlagen .................................................................................................................................. 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>               1 Inleiding
               In opdracht van de familie Buurman heeft Munsterhuis Geluidsadvies een akoestisch onderzoek
               uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de bepaling van de
               geluidbelasting ten gevolge van Autocenter De Kastanje ter plaatse van de gevels van de te realiseren
               woningen binnen het woningbouwplan gelegen aan de Klapstraat te Arnhem.
               Het voornemen is ten westen van Autocenter De Kastanje een drietal woningen te realiseren.
               Het onderhavig onderzoek richt zich op het bepalen van de geluidbelastingen ten gevolge van het
               industrielawaai ten gevolge van de activiteiten bij Autocenter (garagebedrijf) De Kastanje gelegen
               aan de Klapstraat 20b ter plaatse van de te bouwen woningen.
               De benodigde informatie van Autocenter De Kastanje zijn geïnventariseerd en aangeleverd via de
               heer P. Schmidt.
               Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de Handleiding Meten en Rekenen
               Industrielawaai 1999.
               De berekende geluidniveaus zijn getoetst aan de geluidnormen die in het activiteitenbesluit zijn
               opgenomen.
               Het onderzoek is gebaseerd op een inventarisatie van de bedrijfsvoering, leveranciergegevens,
               literatuurgegevens en Munsterhuis Geluidsadvies -expertise. Aan de hand van de verkregen
               gegevens zijn akoestische rekenmodellen vervaardigd waarmee de geluidniveaus zijn berekend.
               Leeswijzer
               In hoofdstuk 2 is aangegeven welke uitgangspunten gehanteerd zijn bij het onderzoek en is een
               bedrijfsomschrijving en zijn de geluidnormen opgenomen. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan
               op de aanwezige geluidbronnen. Hoofdstuk 4 bevat de berekeningsresultaten. In hoofdstuk 5 is de
               conclusie gegeven.
Projectnummer
               22.078
        Pagina
               3 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>               2 Akoestische uitgangspunten en geluidnormen
               2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens
               Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:
               -    Inventarisatie en aangeleverde gegevens de heer P. Schmidt d.d. 24-3-2022;
               -    Tekeningen mail;
               -    Munsterhuis Geluidsadvies expertise.
               2.2 Bedrijfsomschrijving
               Autocenter De Kastanje is gelegen aan de Klapstraat 20b te Arnhem. Ten westen van het
               garagebedrijf zullen drie woningen binnen het woningbouwplan worden gerealiseerd.
               Onderstaand is de situatie weergegeven.
               Figuur 1: Situatie
               Autocenter De Kastanje betreft een garagebedrijf dat bestaat uit twee delen een werkplaats aan de
               noordelijke kant en een showroomgedeelte aan de zuidelijke kant van het pand en een buitenplaats
               voor de stalling van personenauto’s.
               In de werkplaats vinden allerlei herstel en onderhoudswerkzaamheden plaats. Naast reparatie
               vindt er handel plaats van tweedehands voertuigen en of onderdelen.
               Gedurende de dagperiode wordt er in de werkplaats gewerkt van 8.30 uur tot circa 18.00 uur.
Projectnummer
               22.078
        Pagina
               4 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>               Klanten en personeel komen via de Klapstraat en de toevoerweg aan de zuidzijde naar de
               inrichting. Naast personenauto’s komt er 2 keer per dag een bestelwagen voor aanvoer onderdelen
               of met aanhanger waarop een personenauto staat.
               2.3 Wetgeving
               Conform het Activiteitenbesluit zijn de in tabel 2.1 aangegeven grenswaarden voor invallende
               geluidbelasting LAr,LT en LA,max op de woning van gevels aangehouden.
               Tabel 2.1 grenswaarden
                 Periode                  Tijden                    Grenswaarden op dB(A) woningen
                                                                            LAr,LT                  LAmax
                 dag                      07:00-19:00 uur                     50                       70
                 avond                    19:00-23:00 uur                     45                       65
                 nacht                    23:00-07:00 uur                     40                       60
               Het maximale geluidniveau ten gevolge van activiteiten met betrekking tot laden en lossen kunnen
               in de dagperiode buiten beschouwing worden gelaten.
               Indirecte geluidhinder
               Bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag voor een inrichting als bedoeld in hoofdstuk 8
               van de Wet milieubeheer moet ook de door de inrichting veroorzaakte ‘indirecte hinder’ betrokken
               worden. Onder ‘indirecte hinder’ wordt hier ingevolge artikel 1.1, tweede lid, van de Wet
               milieubeheer verstaan de nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt door activiteiten die,
               hoewel plaatsvindend buiten het terrein van de inrichting, aan de inrichting zijn toe te rekenen. Een
               belangrijke vorm van ‘indirecte hinder’ is het af- en aanrijden van met name vrachtverkeer.
               In de Circulaire verkeersaantrekkende werking is bepaald dat de L max-niveaus van het wegverkeer
               van en naar de inrichting niet te behoeven worden meegenomen in de beoordeling. Het
               equivalente geluidniveau door verkeer buiten de poort dat aan de inrichting moet worden
               toegerekend dient separaat te worden beoordeeld, zonder dat de geluidbelasting wordt opgeteld
               bij die welke wordt veroorzaakt door het overige wegverkeer.
               Voor toetsing aan de circulaire geldt in de dag- en avond- en nachtperiode een equivalent geluid-
               niveau, LAeq, van respectievelijk 50, 45 en 40 dB(A) voor de geluidgevoelige bestemmingen rond de
               inrichting (de zogenaamde voorkeursgrenswaarde). Overschrijding van deze
               voorkeursgrenswaarde is toegestaan tot 65 dB(A) etmaalwaarde.
Projectnummer
               22.078
        Pagina
               5 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>               3 Geluidbronnen
               3.1 Gehanteerde meet- en rekenmethoden
               De bronvermogens van de aanwezige relevante geluidbronnen zijn bepaald aan de hand van
               metingen en berekeningen aan soortgelijke bronnen bij soortgelijke inrichtingen. De gegevens voor
               de berekeningen zijn ontleend aan Munsterhuis Geluidsadvies -expertise, literatuurgegevens en
               materiaalgegevens. In de navolgende paragraven is een overzicht van de geluidbronnen gegeven.
               3.2 Geluidbronnen
               De geluidbronnen kunnen worden verdeeld in stationaire geluidbronnen (vaste opstelplaats) en
               mobiele geluidbronnen.
               3.2.1     Stationaire bronnen
               Voor de berekening van de uitstraling van de werkplaats is het gemiddelde geluidniveau in de
               ruimte aangehouden welke plaatsvindt gedurende circa 9½ uur per dag. Dit binnenniveau
               bedraagt 75 dB(A). Het piekgeluidniveau in de werkplaats is vastgesteld op 85 dB(A).
               Het binnenniveau in de werkplaats straalt via enkele relevante gebouwdelen van de betreffende
               ruimte geluid af naar de omgeving. Een deel van het pand bestaat overigens uit showroom.
               De bronnen zijn bepaald volgens methode II.7 van de Handleiding Meten en Rekenen
               Industrielawaai 1999 (zie bijlage 2).
               3.2.2     Mobiele bronnen
               De mobiele geluidbronnen binnen de inrichting betreffen een bestelwagens en personenauto’s. De
               rijroute van de voertuigen is van en naar de Klapstraat. In bijlage 3, figuur 3 zijn de rijroutes van de
               voertuigen weergegeven.
               Het bronvermogen tijdens rijden bij lage snelheden is sterk afhankelijk van het type voertuig en het
               rijgedrag van de chauffeur. De gehanteerde bronvermogens zijn berekend aan de hand van
               geluidmetingen aan soortgelijke voertuigen. In het akoestisch onderzoek is uitgegaan van een
               bronvermogen van 92 dB(A) voor bestelwagens en 89 dB(A) voor de personenauto’s. Voor het
               dichtslaan van portieren en of het starten van een auto is een bronvermogen van 98 dB(A)
               gehanteerd.
               De gemiddelde rijsnelheid bedraagt 5 km/uur. De feitelijke lijnbron van de voertuigen is voor de
               berekening ingevoerd als een serie puntbronnen (zie tabel 3.2).
Projectnummer
               22.078
        Pagina
               6 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>               Tabel 3.2 Mobiele bronnen binnen de inrichting met vaste rijroute.
                Type bron                        Periode      Aantal            Cb [dB(A)]   Lbron         Bronnrs.
                                                              bewegingen                     [dB(A)]
                Personenauto’s achterste deel    Dag          24                24,2         89            001
                Bestelwagens                     Dag          4                 32,0         92            002
                Personenauto’s voorste deel      Dag          4                 32,0         89            003
               3.3 Indirecte geluidhinder
               Omdat de inrichting een vrij lange op / afrit heeft die aansluit op de Klapstraat is de bijdrage vanaf
               de openbare weg naar de te bouwen woningen verwaarloosbaar.
Projectnummer
               22.078
        Pagina
               7 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>               4 Rekenresultaten
               4.1 Gehanteerde rekenmethode
               Door middel van een overdrachtsberekening zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en
               maximale geluidniveaus ter plaatse van de toekomstige woningen bepaald. De
               overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig methode II.8 uit de ‘Handleiding meten
               en rekenen industrielawaai 1999’. Hiertoe zijn gebouwen, bodemgebieden, geluidbronnen met
               bijbehorende bedrijfstijden en beoordelingspunten als coördinaten in een rekenmodel ingevoerd.
               De invoergegevens die zijn gebruikt bij de geluidoverdrachtsberekening zijn gegeven in bijlage 3.
               De bijbehorende schematische ligging van objecten, bronnen en beoordelingspunten zijn
               weergegeven in bijlage 3, figuur 2 tot en met 7.
               De beoordelingspunten zijn gelegen ter plaatse van woningen van derden en liggen op een hoogte
               van 1,5 meter in de dagperiode en 5,0 meter in zowel de avond- als nachtperiode. Omdat alleen in
               de dagperiode activiteiten plaatsvinden zijn de beoordelingshoogtes op 5 meter buiten
               beschouwing gelaten.
               De geluidniveaus zijn invallend berekend. Bij de berekening van de overdracht van geluid is
               uitgegaan van een afname van het geluidniveau door geometrische uitbreiding, door
               luchtabsorptie en door bodemabsorptie. De bodemfactor welke is gehanteerd in het model is 0, 5
               (akoestisch half hard). Bij de berekening is rekening gehouden met reflecties binnen het
               bedrijfsterrein en de nabije omgeving. De bedrijfstijden van de verschillende immissierelevante
               geluidbronnen zijn in de berekening verdisconteerd.
               Voor de bepaling van de maximale geluidniveaus is onderscheid gemaakt in de volgende bronnen:
               -         bron 01 – 05, LAmax= Li, maatgevend – Cm + een verhoging van 10 dB(A);
               -         bron 06 – 08, LAmax= Li, maatgevend. Voor het dichtslaan van deuren zijn extra bronnen
                         ingevoerd (06-08), 98 dB(A) op basis van metingen elders;);
               -         mobiele bronnen 001-003, LAmax= Li, maatgevende bron – Cm + verhoging van 3 dB(A).
Projectnummer
               22.078
        Pagina
               8 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>               4.2 Resultaten representatieve situatie
               In bijlage 4 en tabel 4.1 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale
               geluidniveaus ter plaatse van de toekomstige woningen samengevat.
               Tabel 4.1 Geluidbelasting
                 Beoordelingspunt               Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) en LAmax [dB(A)] *
                                                             Dag                    Avond               Nacht
                                                    LAr,LT           LAmax      LAr,LT   LAmax     LAr,LT   LAmax
                 01 Woning 1 voorgevel                43              67          -         -        -        -
                 03 Woning 1 zijgevel                 38              70          -         -        -        -
                 04 Woning 2 voorgevel                37              67          -         -        -        -
                 07 Woning 3 voorgevel                33              63          -         -        -        -
                 08 Woning 3 zijgevel                 32              64          -         -        -        -
               *        dagperiode: 07.00 - 19.00 uur,
                        avondperiode: 19.00 - 23.00 uur,
                        nachtperiode: 23.00 - 07.00 uur;
               Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau bedraagt ter plaatse van de nabij gelegen toekomstige
               woningen maximaal 43 dB(A) in de dagperiode.
               De normen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau uit het activiteitenbesluit worden ter
               plaatse van de toekomstige woningen niet overschreden.
               Uit de berekeningsresultaten blijkt dat het maximale geluidniveau ter plaatse van de toekomstige
               woningen maximaal 70 dB(A) bedraagt in de dagperiode. De maatgevende geluidbron betreft het
               dichtslaan van een portier van een personenauto.
               De grenswaarden voor het maximale geluidniveau wordt in de dagperiode ter plaatse van de
               toekomstige woningen niet overschreden.
               Een goed woon en leefklimaat is hiermee gewaarborgd voor de drie toekomstige woningen.
Projectnummer
               22.078
        Pagina
               9 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>               5 Conclusies
               In opdracht van de familie Buurman heeft Munsterhuis Geluidsadvies een akoestisch onderzoek
               uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de bepaling van de
               geluidbelasting ten gevolge van Autocenter De Kastanje ter plaatse van de gevels van de te realiseren
               woningen binnen het woningbouwplan gelegen aan de Klapstraat te Arnhem.
               Het voornemen is ten westen van Autocenter De Kastanje (garagebedrijf) een drietal woningen te
               realiseren.
               Het onderhavig onderzoek richt zich op het bepalen van de geluidbelastingen ten gevolge van het
               industrielawaai ten gevolge van de activiteiten bij Autocenter de Kastanje gelegen aan de Klapstraat
               20b ter plaatse van de te bouwen woningen.
               De benodigde informatie van Autocenter De Kastanje zijn geïnventariseerd en aangeleverd via de
               heer P. Schmidt.
               Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai
               1999.
               De berekende geluidniveaus zijn getoetst aan de geluidnormen die in het activiteitenbesluit zijn
               opgenomen.
               Het onderzoek is gebaseerd op een inventarisatie van de bedrijfsvoering, leveranciergegevens,
               literatuurgegevens en Munsterhuis Geluidsadvies -expertise. Aan de hand van de verkregen
               gegevens zijn akoestische rekenmodellen vervaardigd waarmee de geluidniveaus zijn berekend.
               Op basis van onderhavig akoestisch onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
               -    Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau bedraagt ter plaatse van de toekomstige nabij
                    gelegen woningen maximaal 43 dB(A) in de dagperiode.
               -    De normen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau uit het activiteitenbesluit worden
                    ter plaatse van de toekomstige woningen niet overschreden.
               -    Uit de berekeningsresultaten blijkt dat het maximale geluidniveau ter plaatse van de
                    toekomstige woningen maximaal 70 dB(A) bedraagt in de dagperiode. De maatgevende
                    geluidbron betreft het dichtslaan van een portier van een personenauto.
               -    De grenswaarden voor het maximale geluidniveau wordt in de dagperiode ter plaatse van de
                    toekomstige woningen niet overschreden.
               -    Een goed woon en leefklimaat is hiermee gewaarborgd voor de drie toekomstige woningen.
Projectnummer
               22.078
        Pagina
               10 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>               6 Bijlagen
               Bijlage 1  Situatie + 3D overzichten
               Bijlage 2  Berekening bronvermogens
               Bijlage 3  Invoergegevens
               Bijlage 4  Rekenresultaten
Projectnummer
               22.078
        Pagina
               11 van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Situatie + 3D overzicht</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Woningbouwplan Klapstraat / Autocenter De Kastanje te Arnhem   22.078
                                                             Bijlage 1
Situatie en 3D overzichten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Woningbouwplan Klapstraat / Autocenter De Kastanje te Arnhem   22.078
                                                             Bijlage 1
Situatie en 3D overzichten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Berekening bronvermogens</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         Munsterhuis Geluidsadvies B.V.-verwerkingstatum 7-4-2022
                                                                                                                                                             verwerkingstijd 17:00
Pand:                                             De Kastanje                                     Berekening emissierelevante bronsterkte
Adres:                                            Klapstraat te Arnhem                            Handleiding meten en rekenen industrielawaai
Projectnummer:                                    22.078                                          methode II.7
Datum:                                            6-4-2022                                        versie: 12-12-2021
Lwr = Lp + 10 log S - Cd + DI - Ri                                                                Cd=      3 dB         Spectrum =        1 hal binnenniveau
                                                                                                                         39,0  22,8     7,5    3,3      7,5      9,7    12,5
     Nr                              Gevel  Opp. Omschrijving bouwdeel                      Lp DI        Ra        Lwr         Lwr in octaafbanden [dB(A)]
                                             [m2]                                        [dB(A)] [dB] [dB(A)]   [dB(A)]   63 125 250 500 1000 2000 4000
                           Werkplaats
     01                        roldeuren 3x 6,00  roldeur (geisoleerde alu.plaat)           75     3    22,7      60,1 38,8 47,0 58,3 54,5            38,3    34,1     31,3
     02                       open roldeur  6,00  opening d > 1/2 lambda                    75     3     0,0      82,8 43,8 60,0 75,3 79,5            75,3    73,1     70,3
     03                            loopdeur 3,50  38 mm hardhout 27 kg/m2                   75     3    28,9      51,5 27,9 35,1 45,4 48,6            43,4    38,2     35,4
     04                      raam zijgevel  1,50  dubbel glas 4-15-5 mm gasgevuld (HR++)    75     3    25,5      51,3 0,0 34,7 51,0 37,2             26,0    28,8       0,0
     05                     ramen zijgevel  1,50  dubbel glas 4-15-5 mm gasgevuld (HR++)    75     3    25,5      51,3 0,0 34,7 51,0 37,2             26,0    28,8       0,0
       F:/data/excel/mi/geluid/II7                                                                                                                                     pagina 1/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Woningbaawplan Kapsraat / Autocenter De Kastanje te Arnnem
invoergegevers, brennen

Gescuwen
Erüemaešisden
Teamaunten a
Puntaronsen =
Mobdlele bron

ha a= e=

flauur 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Woningbouwplan Klapstraat / Autocenter De Kastanje te Arnhem                                                                                               22.078
Invoergegevens, bronnen                                                                                                                                  Bijlage 3
Model:    eerste model
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie
Naam   Omschr.                    Hoogte  Richt.    Hoek   Cb(D)  Cb(A)  Cb(N)  Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal  Lwr Totaal
01     roldeur werkplaats           2,00    0,00  360,00    6,81     --     --     -- 38,80  47,00  58,30  54,50 38,30 34,10 31,30  0,00     60,11       60,11
02     open roldeur werkplaats      2,00    0,00  360,00    2,34     --     --     -- 43,80  60,00  75,30  79,50 75,30 73,10 70,30    --     82,77       82,77
03     loopdeur werkplaats          1,70    0,00  360,00    1,01     --     --     -- 27,90  35,10  45,40  47,60 43,40 38,20 35,40    --     51,07       51,07
04     raam 1 werkplaats            1,70    0,00  360,00    1,01     --     --     --  0,00  34,70  51,00  37,20 26,00 28,80  0,00    --     51,31       51,31
05     raam 2 werkplaats            1,70    0,00  360,00    1,01     --     --     --  0,00  34,70  51,00  37,20 26,00 28,80  0,00    --     51,31       51,31
Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Munsterhuis Geluidsadvies B.V.                                                                            8-4-2022 12:03:18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Woningbouwplan Klapstraat / Autocenter De Kastanje te Arnhem 22.078
Invoergegevens, mobiele bronnen Bijlage 3

fiauur 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Woningbouwplan Klapstraat / Autocenter De Kastanje te Arnhem                                                                                        22.078
Invoergegevens, mobiele bronnen                                                                                                                   Bijlage 3
Model:   eerste model
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie
Naam  Omschr.                            ISO_H            Lengte   Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Lw 31 Lw 63    Lw 125
001   Personenauto's achterste deel       0,75            114,38          24        --        -- 24,19    --    --            5    -- 66,40     74,10
002   Bestelwagens                        0,75             95,69           4        --        -- 31,95    --    --            5    -- 69,40     77,10
003   Personenauto's voorste deel         0,75             57,42           4        --        -- 31,95    --    --            5    -- 66,40     74,10
Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Munsterhuis Geluidsadvies B.V.                                                                     8-4-2022 12:06:01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Woningbouwplan Klapstraat / Autocenter De Kastanje te Arnhem                                   22.078
Invoergegevens, mobiele bronnen                                                              Bijlage 3
Model:   eerste model
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie
Naam   Lw 250   Lw 500    Lw 1k   Lw 2k    Lw 4k    Lw 8k  Lw Totaal  Lwr Totaal
001     78,40    81,20    83,80   83,20    79,10    74,80       88,98      88,98
002     81,40    84,20    86,80   86,20    82,10    77,80       91,98      91,98
003     78,40    81,20    83,80   83,20    79,10    74,80       88,98      88,98
Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Munsterhuis Geluidsadvies B.V.                 8-4-2022 12:06:01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Woningbouwplan Klapstraat / Autocenter De Kastanje te Arnhem 22.078

Invoergegevens, beoordelingspunten Bijlage 3
“| Gebouwen —
Bodemgebieden ATV
Toetspunten 4
Puntbronnen 2
Mobiele bran

ae

sehaal = 1° 491

SE
1350 77

141200 [=

!
168950 189000
HMRI industries [versie 6-4-2022 - esretermodel] Geomiliew 2022 rev 1 Licentichouder Munsterhuis Geluidsadvies 8 V

figuur4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Woningbouwplan Klapstraat / Autocenter De Kastanje te Arnhem                                                        22.078
Invoergegevens, beoordelingspunten                                                                                Bijlage 3
Model:    eerste model
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie
Naam   Omschr.               Maaiveld  Hdef.      Hoogte A  Hoogte B  Hoogte C  Hoogte D Hoogte E Hoogte F  Gevel
01     Woning 1,  voorgevel      0,00  Relatief       1,50        --        --        --       --       --     Ja
02     Woning 1,  zijgevel       0,00  Relatief       1,50        --        --        --       --       --     Ja
03     Woning 1,  zijgevel       0,00  Relatief       1,50        --        --        --       --       --     Ja
04     Woning 2,  voorgevel      0,00  Relatief       1,50        --        --        --       --       --     Ja
05     Woning 2,  zijgevel       0,00  Relatief       1,50        --        --        --       --       --     Ja
06     Woning  2, zijgevel       0,00  Relatief       1,50        --        --        --       --       --     Ja
07     Woning  3, voorgevel      0,00  Relatief       1,50        --        --        --       --       --     Ja
08     Woning  3, zijgevel       0,00  Relatief       1,50        --        --        --       --       --     Ja
09     Woning  3, zijgevel       0,00  Relatief       1,50        --        --        --       --       --     Ja
Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Munsterhuis Geluidsadvies B.V.                                     8-4-2022 12:06:26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Woningbouwplan Klapstraat / Autocenter De Kastanje te Arnhem 22.078
Invoergegevens, gebouwen Bijlage 3

Gebouwen
Bodemgebieden SSS
Toetspunten 4
Puntbronnen s
Mobiele bron isd

441400 |-

441850 [E

441500 PSS

168950
HMRI industries [versie 64-2022 — eerste model] Geomiliew2022 rev 1 Licentichouder: Munsterhuis Geluidsadvies 8 V

figuur 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Woningbouwplan Klapstraat / Autocenter De Kastanje te Arnhem                                22.078
Invoergegevens, gebouwen                                                                  Bijlage 3
Model:    eerste model
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie
Naam   Omschr.                              Hoogte   Maaiveld
01     garagebedrijf                          3,00       0,00
02     garagebedrijf                          4,50       0,00
03     Toekomstige Woning 1                   4,00       0,00
04     Toekomstige Woning 1                   6,00       0,00
05     Toekomstige Woning 1                   9,00       0,00
06     Garage woning 1                        3,00       0,00
07     Garage woning 1                        5,00       0,00
08     Toekomstige woning 2                   4,00       0,00
09     Toekomstige woning 2                   6,00       0,00
10     Toekomstige woning 2                   9,00       0,00
11     Toekomstige  woning   2, garage        3,00       0,00
12     Toekomstige  woning   2, garage        5,00       0,00
13     Toekomstige  woning   3                4,00       0,00
14     Toekomstige  woning   3                6,00       0,00
15     Toekomstige  woning   3                9,00       0,00
16     Toekomstige woning 3, garage           3,00       0,00
17     Toekomstige woning 3, garage           5,00       0,00
18     Trafo                                  2,50       0,00
19     Nr. 20                                 2,50       0,00
20     Nr. 20                                 6,00       0,00
21     Nr. 20                                 7,50       0,00
22     Schuur                                 2,50       0,00
23     Schuur                                 5,00       0,00
24     Schuur                                 7,00       0,00
25     Woning Klapstraat 14 en 16             3,00       0,00
26     Woning  Klapstraat   14 en  16         6,00       0,00
27     Woning  Klapstraat   14 en  16         8,00       0,00
28     Woning  Klapstraat   20C               3,00       0,00
29     Woning  Klapstraat   22 en  24         6,00       0,00
30     Woning  Klapstraat   22 en  24         8,00       0,00
31     Woning  Klapstraat 22 en 24 garage     2,30       0,00
32     Woning  Aubadepad 14 - 24              6,00       0,00
33     Woning  Aubadepad 14 - 24              8,00       0,00
34     Woning  Aubadepad 8 - 12               6,00       0,00
35     Woning  Aubadepad 8 - 12               8,00       0,00
36     Woning  Aubadepad  8  -  12            2,50       0,00
37     Woning  Aubadepad  8  -  12            2,50       0,00
38     Woning  Aubadepad  8  -  12, schuur    2,50       0,00
39     Woning  Aubadepad  8  -  12, schuur    2,50       0,00
40     Woning  Aubadepad  8  -  12, schuur    2,50       0,00
41     schuur                                 2,50       0,00
42     schuur                                 2,50       0,00
43     schuur                                 2,50       0,00
44     Woningen Apdantelaan                   2,50       0,00
45     Woningen Apdantelaan                   5,50       0,00
46     Woningen  Apdantelaan                  8,00       0,00
47     Woningen  Apdantelaan                  2,50       0,00
48     Woningen  Apdantelaan                  2,50       0,00
49     Woningen  Apdantelaan, schuur          2,50       0,00
50     Woningen  Apdantelaan, schuur          2,50       0,00
51     Woningen  Apdantelaan, schuur          2,50       0,00
52     Woningen  Apdantelaan, schuur          2,50       0,00
53     Woningen  Apdantelaan                  2,50       0,00
54     Woningen  Apdantelaan                  5,00       0,00
55     Woningen  Apdantelaan                  7,50       0,00
56     Woningen Apdantelaan, schuur           2,50       0,00
57     Woningen Apdantelaan, schuur           2,50       0,00
Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Munsterhuis Geluidsadvies B.V.              8-4-2022 12:06:55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Woningbouwplan Klapstraat / Autocenter De Kastanje te Arnhem

22.078
Invoergegevens, gebouwen Bijlage 3
Gebouwen el
Bodemgebied SSS
Toetspunte 4
Puritbronne 2
Mobiele bro:

186900
5022 - eere|

188000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Woningbouwplan Klapstraat / Autocenter De Kastanje te Arnhem                                    22.078
Invoergegevens, bodemgebieden                                                                 Bijlage 3
Model:   eerste model
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie
Naam  Omschr.                 Bf
01    Nieuwe straat        0,00
02    straat               0,00
03    terrein De Kastanje  0,00
04    terrein De Kastanje  0,00
05    Klapstraat           0,00
Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Munsterhuis Geluidsadvies B.V.                  8-4-2022 12:07:22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Woningbouwplan Klapstraat / Autocenter De Kastanje te Arnhem 22.078
Invoergegevens, bronnen Lamax Bijlage 3.1

[—

4

</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Woningbouwplan Klapstraat / Autocenter De Kastanje te Arnhem                                                                                                                    22.078
Invoergegevens, Lamax bronnen                                                                                                                                              Bijlage 3.1
Model:    Lamax model
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie
Naam   Omschr.                             Hoogte  Richt.    Hoek    Cb(D)  Cb(A)  Cb(N) Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Lwr Totaal
01     roldeur werkplaats                    2,00    0,00  360,00     6,81     --     --    -- 38,80  47,00  58,30  54,50 38,30 34,10 31,30  0,00     60,11      70,11
02     open roldeur werkplaats               2,00    0,00  360,00     2,34     --     --    -- 43,80  60,00  75,30  79,50 75,30 73,10 70,30    --     82,77      92,77
03     loopdeur werkplaats                   1,70    0,00  360,00     1,01     --     --    -- 27,90  35,10  45,40  47,60 43,40 38,20 35,40    --     51,07      61,07
04     raam 1 werkplaats                     1,70    0,00  360,00     1,01     --     --    --  0,00  34,70  51,00  37,20 26,00 28,80  0,00    --     51,31      61,31
05     raam 2 werkplaats                     1,70    0,00  360,00     1,01     --     --    --  0,00  34,70  51,00  37,20 26,00 28,80  0,00    --     51,31      61,31
06     dichtslaan deur auto piekgeluid       1,00    0,00  360,00     0,00     --     -- 43,17 54,27  60,37  81,57  91,97 93,07 92,57 89,07 78,97     98,09      98,09
07     dichtslaan deur auto piekgeluid       1,00    0,00  360,00     0,00     --     -- 43,17 54,27  60,37  81,57  91,97 93,07 92,57 89,07 78,97     98,09      98,09
08     dichtslaan deur auto piekgeluid       1,00    0,00  360,00     0,00     --     -- 43,17 54,27  60,37  81,57  91,97 93,07 92,57 89,07 78,97     98,09      98,09
Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Munsterhuis Geluidsadvies B.V.                                                                                                8-4-2022 12:16:13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Woningbouwplan Klapstraat / Autocenter De Kastanje te Arnhem                                                                                       22.078
Invoergegevens, Lamax mobiele bronnen                                                                                                         Bijlage 3.1
Model:   Lamax model
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie
Naam  Omschr.              ISO_H            Lengte  Aantal(D)  Aantal(A) Aantal(N)   Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250
001   Personenauto's         0,75           114,39         24         --        --   24,19    --    --            5    -- 66,40  74,10  78,40
002   Bestelwagens           0,75            95,65          4         --        --   31,95    --    --            5    -- 69,40  77,10  81,40
003   Personenauto's         0,75            57,39          4         --        --   31,95    --    --            5    -- 66,40  74,10  78,40
Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Munsterhuis Geluidsadvies B.V.                                                                   8-4-2022 12:17:02
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Woningbouwplan Klapstraat / Autocenter De Kastanje te Arnhem                                     22.078
Invoergegevens, Lamax mobiele bronnen                                                       Bijlage 3.1
Model:   Lamax model
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie
Naam   Lw 500    Lw 1k    Lw 2k   Lw 4k    Lw 8k   Lw Totaal Lwr Totaal
001     81,20    83,80    83,20   79,10    74,80       88,98       91,98
002     84,20    86,80    86,20   82,10    77,80       91,98       94,98
003     81,20    83,80    83,20   79,10    74,80       88,98       91,98
Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Munsterhuis Geluidsadvies B.V.                 8-4-2022 12:17:02
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Bijlage 4 Berekeningsresultaten</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Woningbouwplan Klapstraat / Autocenter De Kastanje te Arnhem                                      22.078
Rekenresultaten                                                                                 Bijlage 4
Rapport:          Resultatentabel
Model:            eerste model
                  LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:            (hoofdgroep)
Groepsreductie:   Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving                 X          Y  Hoogte   Dag   Avond Nacht Etmaal
01_A       Woning 1, voorgevel  188954,93  441327,20    1,50  42,6      --    --   42,6
02_A       Woning 1, zijgevel   188951,32  441324,22    1,50  39,5      --    --   39,5
03_A       Woning 1, zijgevel   188956,30  441331,12    1,50  38,1      --    --   38,1
04_A       Woning 2, voorgevel  188959,38  441343,78    1,50  37,2      --    --   37,2
05_A       Woning 2, zijgevel   188957,33  441342,56    1,50  37,1      --    --   37,1
06_A       Woning 2, zijgevel   188962,23  441349,13    1,50  27,8      --    --   27,8
07_A       Woning 3, voorgevel  188970,27  441357,80    1,50  32,8      --    --   32,8
08_A       Woning 3, zijgevel   188967,21  441355,17    1,50  31,9      --    --   31,9
09_A       Woning 3, zijgevel   188972,33  441361,60    1,50  29,4      --    --   29,4
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Munsterhuis Geluidsadvies B.V.                    8-4-2022 12:19:41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Woningbouwplan Klapstraat / Autocenter De Kastanje te Arnhem                                            22.078
Rekenresultaten, details                                                                           Bijlage 4.1
Rapport:                         Resultatentabel
Model:                           eerste model
LAeq bij Bron voor toetspunt:    01_A - Woning 1, voorgevel
Groep:                           (hoofdgroep)
Groepsreductie:                  Nee
Naam
Bron  Omschrijving                            X          Y Hoogte    Dag Avond Nacht Etmaal
01_A  Woning 1, voorgevel             188954,93  441327,20   1,50  42,6     --    --   42,6
001   Personenauto's achterste deel   188933,91  441288,33   0,75  40,8     --    --   40,8
002   Bestelwagens                    188934,30  441288,06   0,75  35,8     --    --   35,8
003   Personenauto's voorste deel     188933,64  441288,58   0,75  33,5     --    --   33,5
02    open roldeur werkplaats         188990,59  441350,25   2,00  22,7     --    --   22,7
01    roldeur werkplaats              188990,62  441350,29   2,00  -2,5     --    --   -2,5
05    raam 2 werkplaats               188985,17  441343,23   1,70  -5,6     --    --   -5,6
04    raam 1 werkplaats               188987,31  441346,02   1,70  -6,6     --    --   -6,6
03    loopdeur werkplaats             188988,80  441347,91   1,70  -7,9     --    --   -7,9
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Munsterhuis Geluidsadvies B.V.                        8-4-2022 12:20:06
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Woningbouwplan Klapstraat / Autocenter De Kastanje te Arnhem                                 22.078
Rekenresultaten, Lamax                                                                  Bijlage 4.2
Rapport:   Resultatentabel
Model:     Lamax model
           LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep:     (hoofdgroep)
Naam
Toetspunt  Omschrijving                 X          Y  Hoogte   Dag   Avond Nacht
01_A       Woning 1, voorgevel  188954,93  441327,20    1,50  67,4      --    --
02_A       Woning 1, zijgevel   188951,32  441324,22    1,50  65,2      --    --
03_A       Woning 1, zijgevel   188956,30  441331,12    1,50  69,5      --    --
04_A       Woning 2, voorgevel  188959,38  441343,78    1,50  66,8      --    --
05_A       Woning 2, zijgevel   188957,33  441342,56    1,50  67,3      --    --
06_A       Woning 2, zijgevel   188962,23  441349,13    1,50  52,5      --    --
07_A       Woning 3, voorgevel  188970,27  441357,80    1,50  63,4      --    --
08_A       Woning 3, zijgevel   188967,21  441355,17    1,50  63,5      --    --
09_A       Woning 3, zijgevel   188972,33  441361,60    1,50  49,7      --    --
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Munsterhuis Geluidsadvies B.V.             8-4-2022 12:20:35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Woningbouwplan Klapstraat / Autocenter De Kastanje te Arnhem                                       22.078
Rekenresultaten, Lamax, details                                                               Bijlage 4.3
Rapport:                          Resultatentabel
Model:                            Lamax model
LAmax bij Bron voor toetspunt:    03_A - Woning 1, zijgevel
Groep:                            (hoofdgroep)
Naam
Bron   Omschrijving                              X          Y Hoogte   Dag Avond Nacht
03_A   Woning 1, zijgevel                188956,30 441331,12     1,50 69,5    --    --
06     dichtslaan deur auto piekgeluid   188967,41 441333,65     1,00 69,5    --    --
003    Personenauto's                    188933,66 441288,60     0,75 63,8    --    --
002    Bestelwagens                      188934,33 441288,08     0,75 63,6    --    --
001    Personenauto's                    188933,89 441288,33     0,75 60,9    --    --
07     dichtslaan deur auto piekgeluid   188993,92 441345,28     1,00 45,2    --    --
08     dichtslaan deur auto piekgeluid   189013,16 441338,82     1,00 44,3    --    --
02     open roldeur werkplaats           188990,59 441350,25     2,00 35,7    --    --
01     roldeur werkplaats                188990,62 441350,29     2,00 15,0    --    --
05     raam 2 werkplaats                 188985,17 441343,23     1,70  7,0    --    --
04     raam 1 werkplaats                 188987,31 441346,02     1,70  5,3    --    --
03     loopdeur werkplaats               188988,80 441347,91     1,70  4,0    --    --
LAmax  (hoofdgroep)                           0,00      0,00     0,00 69,5    --    --
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Munsterhuis Geluidsadvies B.V.                   8-4-2022 12:20:58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>    30-9-2021                  QuickScan flora
                               en fauna
                               Klapstraat ong., Arnhem
                                R.J.L. Bijvelds (Rik)
                                ECOLOOG BNL ADVIES
Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst – 0618904606 – info@bnladvies.nl – www.bnladvies.nl –
      IBAN nr: NL94KNAB0257675221 – KvK nr: 72316144 – BTW nr: NL001171642B68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>      Verkennend onderzoek naar de aanwezigheid van vaste rust- en
     verblijfplaatsen van beschermde flora en fauna, op en rondom de
                            kavel op de locatie:
                                     Klapstraat ong. te Arnhem
Colofon:
Opgesteld door:                    BNL advies
                                   Telefoonstraat 2
                                   5428 GJ Venhorst
                                   T: 06 18 90 46 06
                                   E: info@bnladvies.nl
                                   W: www.bnladvies.nl
Opdrachtgever:                     Dhr. H.G. Buurman
                                   Klapstraat ong.
                                   6842 AE Arnhem
Status:                            definitief
Versie:                            21189.QFF
Datum:                             30-9-2021
Auteur:                            Ing. R.J.L. Bijvelds (Rik)
© copyright BNL advies 2021
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
auteursrechthebbende. BNL advies kan door opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld voor schade           1
                                                                                                                Pagina
die voortvloeit uit gebruik van data of gegevens of door toepassing van aanbevelingen en conclusies, die zijn
opgenomen in deze rapportage.
           Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst – 0618904606 – info@bnladvies.nl – www.bnladvies.nl –
                 IBAN nr: NL94KNAB0257675221 – KvK nr: 72316144 – BTW nr: NL001171642B68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Inhoud
Colofon: ...................................................................................................1
1.     Inleiding .............................................................................................4
2.     Toelichting onderzoekskader .....................................................................5
     2.1 Wet natuurbescherming .........................................................................5
       2.1.1 Bescherming van gebieden .................................................................5
       2.1.2 Bescherming van soorten ...................................................................5
       2.1.3 Bescherming van houtopstanden ..........................................................5
     2.2 Verordening ruimte ..............................................................................5
3.     Omschrijving plangebied ..........................................................................7
     3.1    Algemeen.......................................................................................7
     3.2    Voorgenomen ontwikkeling ..................................................................7
       3.2.1     De kavel ...................................................................................8
       3.2.2     Directe omgeving en beplantingen ....................................................8
     3.3    Vooronderzoek ................................................................................9
     3.4    Analyse gebiedsbescherming .............................................................. 11
       3.4.1     Natura 2000 gebieden................................................................. 11
4.     Onderzoeksresultaten beschermde soorten .................................................. 12
     4.1    Algemeen..................................................................................... 12
     4.2    Soorten vogelrichtlijn ...................................................................... 12
       4.2.1 Vogels met jaarrond beschermde nesten .............................................. 12
       4.2.2 Vogels met niet- jaarrond beschermde nesten (Categorie 5) ....................... 13
       4.2.3 Algemene broedvogels ................................................................... 13
       4.2.4 Werken binnen het broedseizoen ....................................................... 13
     4.3 Soorten Habitatrichtlijn ....................................................................... 13
       4.3.1 Vleermuizen ................................................................................ 13
       4.3.2 Overige Habitatrichtlijn soorten ........................................................ 14
     4.4 Nationaal beschermde soorten ............................................................... 14
       4.4.1 Amfibieën en reptielen .................................................................. 14
       4.4.2 Libellen ..................................................................................... 14
       4.4.3 Dagvlinders ................................................................................. 14
       4.4.4 Vaatplanten ................................................................................ 14      2
                                                                                                                  Pagina
       4.4.4 Effectbeoordeling en toetsing ........................................................... 14
            Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst – 0618904606 – info@bnladvies.nl – www.bnladvies.nl –
                  IBAN nr: NL94KNAB0257675221 – KvK nr: 72316144 – BTW nr: NL001171642B68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>5.     Conclusies en aanbevelingen ................................................................... 15
     5.1 Soorten Vogelrichtlijn ......................................................................... 15
       5.1.1 Vogels met jaarrond beschermde nesten .............................................. 15
       5.1.2 Vogels met niet- jaarrond beschermde nesten (Categorie 5) ....................... 15
       5.1.3 Algemene broedvogels .................................................................... 15
     5.2 Soorten Habitatrichtlijn ....................................................................... 16
       5.2.1 Vleermuizen ................................................................................ 16
       5.2.2 Overige habitatrichtlijnsoorten ......................................................... 16
       5.2.3 Nationaal beschermde soorten .......................................................... 16
     5.3 Aanbevelingen/ natuur-inclusief bouwen ................................................... 16
6.     Conclusie .......................................................................................... 17
                                                                                                                 3
                                                                                                                 Pagina
            Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst – 0618904606 – info@bnladvies.nl – www.bnladvies.nl –
                  IBAN nr: NL94KNAB0257675221 – KvK nr: 72316144 – BTW nr: NL001171642B68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>   1. Inleiding
Aanleiding.
Op verzoek van dhr. H.G. Buurman, is op woensdag 22 september 2021, een quickscan
flora en fauna uitgevoerd in het kader van de Wet natuurbescherming. De ecologische
quickscan bestaat uit een veldonderzoek op locatie en bijbehorende verslaglegging.
Doel.
Doel van deze quickscan is het verkrijgen van informatie over de aanwezigheid van
beschermde flora en fauna en dan voornamelijk de aanwezigheid van tijdelijke of vaste
rust- en verblijfplaatsen. Deze informatie is nodig ten behoeve van de voorgenomen
ontwikkelingen op de locatie: Klapstraat ong. te Arnhem.
De werkzaamheden betreffen het bouwrijp maken van een braakliggend kavel (grasland)
voor de bouw van woningen en het bouwen van een drietal woningen. Op- en nabij de
kavel en in de bestaande aangrenzende bebouwing en beplantingen in de directe omgeving
van de kavel, kunnen beschermde soorten flora en fauna voorkomen welke negatieve
effecten kunnen ondervinden van de geplande ontwikkelingen.
Door middel van een oriënterend bronnen- en veldonderzoek zal worden onderzocht of de
voorgenomen ontwikkelingen kunnen leiden tot een overtreding van verbodsbepalingen
voor (potentieel) aanwezige soorten flora en fauna.
De quickscan richt zich op het verkrijgen van een geïnformeerd beeld van de mogelijke
consequenties vanuit de natuurwetgeving en –beleid. Op basis daarvan worden uitspraken
gedaan over de (mogelijke) effecten van de voorgenomen ontwikkeling en de eventueel
noodzakelijke vervolgstappen.
                                                                                                   4
                                                                                                   Pagina
        Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst – 0618904606 – info@bnladvies.nl – www.bnladvies.nl –
              IBAN nr: NL94KNAB0257675221 – KvK nr: 72316144 – BTW nr: NL001171642B68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>   2. Toelichting onderzoekskader
2.1 Wet natuurbescherming
Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht. Deze nieuwe wet is een
vervanging en samenbundeling van drie voorgaande wetten; de Natuurbeschermingswet
1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Tevens heeft er een decentralisatie van het
bevoegd gezag plaatsgevonden: per 1 januari 2017 zijn de provincies verantwoordelijk voor
de vergunningen en ontheffingen. De Wnb is op te delen in grofweg drie delen:
2.1.1 Bescherming van gebieden
De Wnb richt zich met de bescherming van natuurgebieden uitsluitend op Natura 2000-
gebieden. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In
Natura 2000-gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving
beschermd om de biodiversiteit te behouden. Invloeden (ook van buitenaf) mogen deze
instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen.
2.1.2 Bescherming van soorten
De Wnb onderscheidt drie verschillende beschermingsregimes, met elk hun eigen
verbodsbepalingen (zie tabel 1). De eerste twee categorieën zijn gebaseerd op de door de
Europese Unie opgestelde Vogelrichtlijn (uit 1979) en de Habitatrichtlijn (uit 1992). Het
derde beschermingsregime betreft soorten die niet op Europees niveau beschermd zijn,
maar wel op landelijk niveau: de Nationaal beschermde soorten (in de wet aangeduid als
“andere soorten”). Als bevoegd gezag heeft iedere afzonderlijke provincie (een aantal)
algemene soorten uit deze derde categorie vrijgesteld van ontheffingsplicht. Wel geldt
altijd voor alle soorten de algemene zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat men bij
werkzaamheden met mogelijk negatief effect op planten en dieren, maatregelen dient te
nemen (binnen wat redelijkerwijs van men verwacht kan worden) om onnodige schade aan
planten of dieren te voorkomen.
2.1.3 Bescherming van houtopstanden
De bescherming van houtopstanden betreft voornamelijk een voortzetting van de Boswet
en richt zich op de instandhouding van het bosareaal. Bij houtopstanden groter dan 10 are
of 20 rijen bomen en gelegen buiten de bebouwde kom geldt een meldplicht,
herplantplicht en mogelijke oplegging van een kapverbod.
2.2 Verordening ruimte
In de Verordening ruimte is het Natuurnetwerk Nederland (NNN) vastgelegd. Het
Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een netwerk van groene gebieden, voorheen bekend als
de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In Gelderland het ‘Gelders Natuurnetwerk’ genaamd.
De gebieden worden beschermd via het planologisch kader. Dit alles is verankerd in de
bestemmingsplannen waarin de regels uit de provinciale Verordening ruimte zijn verwerkt.
Het ruimtelijke beleid van het Gelders Natuurnetwerk kent het “nee, tenzij” principe en is
gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke waarden en kenmerken’.
Naast het Gelders Natuurnetwerk, kan de provincie planologische bescherming aan
gebieden toekennen door hen aan te wijzen als “bijzondere provinciale natuurgebieden” of
“bijzondere provinciale landschappen”. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan de
bescherming van belangrijke weidevogelgebieden. Iedere provincie kan een eigen invulling
geven aan bijvoorbeeld compensatie. Het beschermingsregime van overige op provinciaal              5
                                                                                                   Pagina
niveau beschermde gebieden kan sterk verschillen tussen provincies.
        Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst – 0618904606 – info@bnladvies.nl – www.bnladvies.nl –
              IBAN nr: NL94KNAB0257675221 – KvK nr: 72316144 – BTW nr: NL001171642B68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Tabel 1. Soortenbescherming en verbodsbepalingen.
                                                                                                      6
                                                                                                      Pagina
           Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst – 0618904606 – info@bnladvies.nl – www.bnladvies.nl –
                 IBAN nr: NL94KNAB0257675221 – KvK nr: 72316144 – BTW nr: NL001171642B68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>    3. Omschrijving plangebied
    3.1 Algemeen
Het plangebied is gelegen in de stad Arnhem, in de wijk ‘Elden’ in de gemeente Arnhem,
liggende in de provincie Gelderland (zie afbeelding 1).
Afbeelding 1: De projectlocatie in Arnhem, is globaal weergegeven binnen de rode cirkel. Bron: Kadviewer, datum: 30-09-
2021
    3.2 Voorgenomen ontwikkeling
De werkzaamheden betreffen het bouwrijp maken van een braakliggend kavel (grasland)
voor de bouw van woningen en het bouwen van een drietal woningen. Op- en nabij de
kavel en in de bestaande aangrenzende bebouwing en beplantingen in de directe omgeving
van de kavel, kunnen beschermde soorten flora en fauna voorkomen welke negatieve
effecten kunnen ondervinden van de geplande ontwikkelingen.
De kavel waar de quickscan flora en fauna heeft plaatsgevonden is in afbeelding 2
weergegeven.
                                                                                                                          7
                                                                                                                          Pagina
           Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst – 0618904606 – info@bnladvies.nl – www.bnladvies.nl –
                 IBAN nr: NL94KNAB0257675221 – KvK nr: 72316144 – BTW nr: NL001171642B68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Afbeelding 2: De kavel met kavelnummer: 1735, welke bezocht en onderzocht is op de aanwezigheid van beschermde
soorten flora en fauna, is weergegeven binnen het rood kader. Bron: Kadviewer, datum: 30-09-2021
    3.2.1 De kavel
De kavel bestaat momenteel uit grasland, welke met enige regelmaat gemaaid en het
maaisel afgevoerd wordt. Rondom het bestaand kavel zijn in de loop der jaren woningen
gebouwd. Noordoostelijk, grenzend aan de kavel, is een autobedrijf gevestigd (zie
afbeelding 3 en 4).
Afbeelding 3 en 4: De kavel en aangrenzende omgeving welke bezocht en onderzocht is op de aanwezigheid van beschermde
soorten flora en fauna. Bron: R.J.L. Bijvelds, datum: 22-09-2021
    3.2.2 Directe omgeving en beplantingen
Aangrenzend aan de kavel zijn bomen, heesters en kruidachtige begroeiing aanwezig (zie
afbeelding 5 en 6). Tijdens de rondgang dienen deze beplantingen goed gecontroleerd te                                  8
worden op bestaande nesten in bomen en beplantingen en holtes/ spleten in bomen, welke
gebruikt kunnen worden door vogels en vleermuizen.                                                                      Pagina
           Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst – 0618904606 – info@bnladvies.nl – www.bnladvies.nl –
                 IBAN nr: NL94KNAB0257675221 – KvK nr: 72316144 – BTW nr: NL001171642B68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Beoordeeld moet worden of de geplande werkzaamheden een negatief effect hebben op
(beschermde) soorten flora en fauna op de kavel.
Dit zal afhankelijk zijn van de soorten die voor komen, en op welke wijze zij het gebied
gebruiken (groeiplaats, voortplantingsplaats, verblijfplaats of foerageerplaats). Elke
functie kent een ander beschermingsregime.
Afbeelding 3 en 4: Aangrenzende beplantingen welke onderzocht zijn op de aanwezigheid van beschermde soorten flora en
fauna. Bron: R.J.L. Bijvelds, datum: 22-09-2021
    3.3 Vooronderzoek
Voorafgaand aan het bezoek op de projectlocatie is de NDFF geraadpleegd om te bekijken
welke soorten aanwezig zijn in het gebied, om daarop de quickscan aan te passen. De
projectlocatie valt binnen het kilometerhok 188-441.
Het belangrijkste wat opviel is dat in de directe omgeving (atlasblok van 5x5 km) diverse
beschermde soorten flora en fauna voorkomen. Beoordeeld moet worden door middel van
een veldbezoek of beschermde soorten ook mogelijk gebruik maken van het gebied/
aanwezig zijn in het gebied.
Gezien de ligging van het perceel en de aanwezigheid van beplantingen in de directe
omgeving, was het dus belangrijk om het gebied goed te inventariseren op beschermde
vaatplanten/ groeilocaties, aanwezige holtes / mogelijke verblijfplaatsen, voortplantings-,
en nestlocaties van zoogdieren en vogelsoorten.
Tabel 2. Mogelijk aanwezige amfibieën in de directe omgeving van het plangebied. Bron: Verspreidingsatlas NDFF Datum:
21-09-2021
                                                                                                                        9
                                                                                                                        Pagina
           Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst – 0618904606 – info@bnladvies.nl – www.bnladvies.nl –
                 IBAN nr: NL94KNAB0257675221 – KvK nr: 72316144 – BTW nr: NL001171642B68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         10
                                                                                                                         Pagina
Tabel 3. Mogelijk aanwezige zoogdieren in de directe omgeving van het plangebied. Bron: Verspreidingsatlas NDFF Datum:
21-09-2021
           Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst – 0618904606 – info@bnladvies.nl – www.bnladvies.nl –
                 IBAN nr: NL94KNAB0257675221 – KvK nr: 72316144 – BTW nr: NL001171642B68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>    3.4 Analyse gebiedsbescherming
In dit hoofdstuk wordt per afwegingskader aangegeven of het plangebied deel uitmaakt van
een beschermd gebied en wordt inzichtelijk gemaakt of door de geplande ingreep een
mogelijk negatieve invloed te verwachten is op aanwezige beschermde Natura 2000
gebieden in de omgeving.
    3.4.1 Natura 2000 gebieden
Door de aard van de ontwikkeling en de afstand en inrichting van het tussenliggende
gebied, is het optreden van externe storingsfactoren door de grondgebonden activiteiten,
op het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied uit te sluiten. Het dichtstbijzijnde Natura 2000
gebied genaamd ‘Veluwe’ ligt op een afstand van +- 3.23 km noordelijk van het plangebied
(zie afbeelding 5).
Afbeelding 5: het plangebied op +- 3.23 km afstand van het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied, genaamd ‘Veluwe’. Bron:
                                                                                                                          11
Kaartbank Brabant
                                                                                                                          Pagina
           Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst – 0618904606 – info@bnladvies.nl – www.bnladvies.nl –
                 IBAN nr: NL94KNAB0257675221 – KvK nr: 72316144 – BTW nr: NL001171642B68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>   4. Onderzoeksresultaten beschermde soorten
   4.1 Algemeen
De kavel en omliggende gronden zijn op woensdag 22 september 2021 visueel
geïnspecteerd en gecontroleerd op de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten
of de nesten/ verblijfslocaties daarvan. Waar tijdens de quickscan vooral op gelet/ naar
gezocht is zijn de volgende soorten:
        -   Nesten in bomen/ beplantingen van vogels in de directe omgeving van het
            projectgebied
        -   Holtes en spleten/ scheuren in bomen welke door vogels en vleermuizen
            gebruikt worden
        -   Holtes en spleten/ scheuren in bebouwingen welke door vogels en vleermuizen
            gebruikt worden
        -   Mogelijke verblijfplaatsen voor vogels en vleermuizen onder het dak of achter
            gevelbekleding bij aangrenzende bebouwingen
        -   Beschermde plantsoorten op de kavel
        -   Mogelijke verblijfplaatsen en holen van marterachtigen
   4.2 Soorten vogelrichtlijn
4.2.1 Vogels met jaarrond beschermde nesten
Het plangebied is mogelijk geschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen van vogelsoorten
met jaarrond beschermde nesten in gebouwen.
Huismus. Tijdens de quickscan zijn geen huismussen rondom de bedrijfsgebouwen,
woningen, bijgebouw en in de tuin/ beplantingen waargenomen.
Onder het dak van het bedrijfspand zijn geen nesten of sporen van huismussen
aangetroffen. Verder grenzen er geen bebouwingen met mogelijk geschikte daken aan het
plangebied, welke negatieve effecten zouden kunnen ondervinden van de geplande
werkzaamheden. Ook het terrein zelf wordt niet door de huismus gebruikt als
foerageergebied door de eentonigheid van Engels raaigras welke met enige regelmaat
gemaaid wordt. Hier vind geen zaadvorming in plaats.
Nader onderzoek naar de huismus of het essentieel leefgebied van de huismus wordt dan
ook niet nodig geacht.
Gierzwaluw. Gierzwaluwen hebben de voorkeur voor lintbebouwing in dorpen en steden.
Tijdens het veldbezoek zijn geen openingen naar mogelijk geschikte vaste rust- en
verblijfplaatsen aangetroffen in de aangrenzende bebouwing. Aangezien er geen
aanwijzingen voor de aanwezigheid van de gierzwaluw aangetroffen zijn, wordt nader
onderzoek naar de gierzwaluw niet nodig geacht.
Uilen. De aanwezigheid van steenuil en kerkuil kan redelijkerwijs worden uitgesloten
wegens het ontbreken van geschikte invliegopeningen naar afgesloten donkere zolders van
de stallen. Ook ontbreken er voor de steenuil geschikte broedholen in oude bomen in de
directe omgeving.
De locatie is verder niet geschikt als voortplantings- en verblijfplaats, er zijn ook geen
braakballen of prooiresten aangetroffen welke er op kunnen wijzen dan er uilen actief zijn
binnen het gebied.
                                                                                                   12
                                                                                                   Pagina
        Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst – 0618904606 – info@bnladvies.nl – www.bnladvies.nl –
              IBAN nr: NL94KNAB0257675221 – KvK nr: 72316144 – BTW nr: NL001171642B68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Overige soorten. In omgeving van het plangebied (rondom aangrenzend bosgebied) zijn
tijdens het veldbezoek geen jaarrond beschermde nesten- of sporen van boombewonende
broedvogels waargenomen. Op basis hiervan kunnen soorten als boomvalk, buizerd, havik,
sperwer, ransuil en wespendief worden uitgesloten van aanwezigheid.
4.2.2 Vogels met niet- jaarrond beschermde nesten (Categorie 5)
Het plangebied is potentieel geschikt als voortplantingsplaats voor vogels met niet
jaarrond beschermde nesten (categorie 5 soorten). Het plangebied is geschikt voor vaste
rust- en verblijfplaatsen van vogels met niet jaarrond beschermde nesten in gebouwen en
bomen zoals spreeuw, koolmees en pimpelmees. Wanneer buiten het broedseizoen (15
maart – 15 augustus) gewerkt wordt, kunnen geen negatieve effecten ontstaan. Voor deze
soorten geldt tijdens de werkzaamheden te allen tijde de zorgplicht.
4.2.3 Algemene broedvogels
Het plangebied is potentieel geschikt als voortplantingsplaats voor algemene vogels. Het
grasveld zelf en de heesters en de bomen nabij het plangebied zijn een geschikte
nestplaats. Dit betreft soorten als zanglijster, houtduif en merel.
Gezien de geplande ontwikkelingen vormen deze in geen enkele vorm een bedreiging voor
deze soorten, wanneer buiten het broedseizoen (15 maart – 15 augustus) gewerkt wordt.
Hiervoor geldt tijdens de werkzaamheden te allen tijde de zorgplicht.
4.2.4 Werken binnen het broedseizoen
Werken binnen het broedseizoen is enkel mogelijk indien er geen bezette nesten worden
verstoord van vogels met niet jaarrond beschermde nesten en nesten van algemene
broedvogels. Indien er binnen het broedseizoen gewerkt wordt dient men voorafgaand aan
de werkzaamheden te controleren of nesten aanwezig zijn in de aangrenzende
bebouwingen en beplantingen. Wanneer bewoonde nesten aanwezig zijn, dan dient met de
werkzaamheden uit te stellen tot de jonge vogels uitgevlogen zijn. Bij twijfel te allen tijde
een ecoloog inschakelen. Hij of zij kan bepalen wat de vervolgstappen zijn.
4.3 Soorten Habitatrichtlijn
4.3.1 Vleermuizen
De aangrenzende bebouwing in het plangebied (autogarage), is gezien het
bureauonderzoek, potentieel geschikt als vaste rust- en verblijfplaats voor
gebouwbewonende vleermuizen. Te denken valt dan aan de laatvlieger, de ruige
dwergvleermuis, gewone dwergvleermuis en in mindere mate de gewone
grootoorvleermuis. Uit de verspreidingsatlas (NDFF) kwam naar voren dat deze soorten ook
eerder gezien zijn in de directe omgeving.
Bebouwingen.
Aanwijzingen voor de aanwezigheid van vleermuizen in de aangrenzende autogarage zijn
niet aanwezig. Er zijn geen scheuren / spleten of open stootvoegen in de muur aanwezig
wat de toegang tot mogelijk geschikte vaste rust- of verblijfplaatsen mogelijk maakt.
Nader onderzoek naar vleermuizen in de aangrenzende bebouwing wordt dan ook niet
nodig geacht. Wel is het belangrijk om wanneer gewerkt wordt tussen zonsondergang en
zonsopkomst, werkverlichting af te wenden van de bestaande bebouwing en
groenstructuren. Om eventuele foerageerroute van vleermuizen niet nadelig te
beïnvloeden.
Beplantingen en directe omgeving.
                                                                                                   13
                                                                                                   Pagina
Ook in de beplantingen direct grenzend aan de kavel zijn geen geschikte openingen/
holen/ spleten en scheuren in bomen aangetroffen wat de aanwezigheid van vleermuizen
        Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst – 0618904606 – info@bnladvies.nl – www.bnladvies.nl –
              IBAN nr: NL94KNAB0257675221 – KvK nr: 72316144 – BTW nr: NL001171642B68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>mogelijk zou maken en waarop de geplande werkzaamheden een negatief effect zouden
kunnen hebben. Nader onderzoek naar vleermuizen in bomen wordt dan ook niet nodig
geacht.
4.3.2 Overige Habitatrichtlijn soorten
Het plangebied is ongeschikt voor overige habitatrichtlijnsoorten die volgens de
Habitatrichtlijn beschermd zijn. Gezien de geplande werkzaamheden en de afwezigheid
van water/ geschikt habitat wordt naderonderzoek op overige habitatrichtlijn soorten niet
nodig geacht.
Tijdens bouwwerkzaamheden zou het plangebied wel geschikt kunnen worden voor de
rugstreeppad. Belangrijk is om ervoor te zorgen dat er geen plassen op het terrein
ontstaan, welke de rugstreeppad gebruikt om zich voort te planten. Met regelmaat
bandensporen en plassen dichtschuiven zal ervoor zorgen dat de rugstreeppad zich niet
vestigt binnen het plangebied.
4.4 Nationaal beschermde soorten
Het plangebied is ongeschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen en als functioneel
leefgebied voor grondgebonden zoogdieren waarvoor in de provincie Gelderland geen
vrijstelling geldt zoals de steenmarter, door de afwezigheid van een geschikt habitat.
Nader onderzoek naar de steenmarter wordt dan ook niet nodig geacht.
4.4.1 Amfibieën en reptielen
Het plangebied is ongeschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen voor amfibieën en
reptielen waarvoor in de provincie Gelderland geen vrijstelling geldt, zoals de ringslang,
alpenwatersalamander en kleine watersalamander, door de afwezigheid van een geschikt
habitat. Nader onderzoek wordt dan ook niet nodig geacht.
4.4.2 Libellen
Het plangebied is ongeschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen voor Nationaal
beschermde soorten libellen door de afwezigheid van een geschikt habitat. Nader
onderzoek wordt dan ook niet nodig geacht.
4.4.3 Dagvlinders
Het plangebied is ongeschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen voor Nationaal
beschermde soorten dagvlinders. Het bronnen- en het veldonderzoek hebben ook geen
(mogelijke) aanwezigheid aangetoond. Nader onderzoek wordt dan ook niet nodig geacht.
4.4.4 Vaatplanten
Potenties voor nationaal beschermde plantensoorten zijn binnen het plangebied afwezig.
Binnen het plangebied zijn voedselarme of kalkrijke bodem en akkerreservaten afwezig.
4.4.4 Effectbeoordeling en toetsing
Het plangebied is enkel geschikt voor Nationaal beschermde soorten waarvoor in de
provincie Gelderland een vrijstelling geldt: egel, konijn en verschillende soorten
(spits)muizen. Aanvullend onderzoek naar deze soorten is niet noodzakelijk. Wel geldt te
allen tijde de zorgplicht. Dit houdt in dat indien mogelijk schadelijke effecten op soorten
zoveel mogelijk dienen te worden voorkomen. Te denken valt aan het verplaatsen van
dieren naar veilige locaties buiten het werkgebied indien zij aangetroffen worden tijdens
de werkzaamheden, of daar direct aan voorafgaand.                                                  14
                                                                                                   Pagina
        Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst – 0618904606 – info@bnladvies.nl – www.bnladvies.nl –
              IBAN nr: NL94KNAB0257675221 – KvK nr: 72316144 – BTW nr: NL001171642B68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>   5. Conclusies en aanbevelingen
5.1 Soorten Vogelrichtlijn
5.1.1 Vogels met jaarrond beschermde nesten
Het plangebied is niet geschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels met jaarrond
beschermde nesten. Nader onderzoek naar deze soorten wordt dan ook niet nodig geacht.
Ook hebben de geplande werkzaamheden geen negatief effect op een mogelijk functioneel
leefgebied van de huismus en andere soorten met jaarrond beschermde nesten, door de
afwezigheid van mogelijk geschikte verblijfplaatsen. Nader onderzoek naar de huismus en
soorten als de gierzwaluw, steen- en kerkuil wordt dan ook niet nodig geacht.
Nader onderzoek naar boombewonende soorten welke volgens de vogelrichtlijn beschermd
dienen te worden wordt niet nodig geacht door het ontbreken van verblijfplaatsen/ nesten
in de direct omgeving.
5.1.2 Vogels met niet- jaarrond beschermde nesten (Categorie 5)
De bomen aangrenzend aan het plangebied zijn potentieel geschikt voor vaste rust- en
verblijfplaatsen van vogels met niet jaarrond beschermde nesten, waaronder spreeuw,
groene specht, grote bonte specht, zwarte mees, koolmees en pimpelmees. Vogels met
niet jaarrond beschermde nesten (Categorie 5) zijn vogels die weliswaar vaak terugkeren
naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan
en die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is
gegaan, zich elders te vestigen. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd.
Categorie 5-soorten zijn wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische
omstandigheden dat rechtvaardigen. In dezen zijn er geen ecologische omstandigheden
waardoor categorie 5 soorten in het plangebied jaarrond beschermd dienen te zijn. Het
betreft een lokaal en regionaal algemene vogels. In de directe omgeving zijn voldoende
geschikte structuren die als alternatief gebruikt kunnen worden.
Tijdelijke schadelijke effecten op Categorie 5 soorten vogels door uitvoering van de
werkzaamheden op bezette nesten zijn te voorkomen (in gebruik zijnde vogelnesten
mogen in principe nooit worden verstoord) door buiten het broedseizoen te werken (buiten
grofweg de periode 15 maart – 15 augustus). Werken binnen het broedseizoen is enkel
mogelijk indien er geen bezette nesten worden verstoord. Indien er binnen het
broedseizoen gewerkt wordt is voorafgaand aan de werkzaamheden een controle door een
deskundig ecoloog.
5.1.3 Algemene broedvogels
Het plangebied is potentieel geschikt voor algemene broedvogels om te broeden. Zij
kunnen nestelen op het grasland en in de bomen en struiken welke aanwezig zijn
aangrenzend aan het plangebied.
Schadelijke effecten op algemene broedvogels door uitvoering van de werkzaamheden op
bezette nesten zijn te voorkomen (in gebruik zijnde vogelnesten mogen in principe nooit
worden verstoord) door buiten het broedseizoen te werken (buiten grofweg de periode 15
maart – 15 augustus). Werken binnen het broedseizoen is enkel mogelijk indien er geen
bezette nesten worden verstoord.
Indien er binnen het broedseizoen gewerkt wordt dient men voorafgaand aan de                       15
                                                                                                   Pagina
werkzaamheden een extra controle op bewoonde nesten uit te voeren.
        Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst – 0618904606 – info@bnladvies.nl – www.bnladvies.nl –
              IBAN nr: NL94KNAB0257675221 – KvK nr: 72316144 – BTW nr: NL001171642B68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>5.2 Soorten Habitatrichtlijn
5.2.1 Vleermuizen
De voorgenomen ontwikkelingen kunnen niet leiden tot een negatief effect op
vleermuizen. Hierdoor kunnen de verbodsbepalingen Art 3.5 lid 2 en 4 (zie Tabel 1) van de
Wnb niet worden overtreden. Aanvullend onderzoek wordt niet nodig geacht.
Wel is het belangrijk om wanneer gewerkt wordt tussen zonsondergang en zonsopkomst,
werkverlichting af te wenden van de bestaande bebouwing en groenstructuren. Om
eventuele foerageerroute van vleermuizen niet nadelig te beïnvloeden.
5.2.2 Overige habitatrichtlijnsoorten
Voor overige habitatrichtlijnsoorten is het plangebied (redelijkerwijs) ongeschikt door het
ontbreken van geschikt habitat. Aanvullend onderzoek naar deze soorten is niet
noodzakelijk.
Tijdens bouwwerkzaamheden zou het plangebied wel geschikt kunnen worden voor de
rugstreeppad. Belangrijk is om ervoor te zorgen dat er geen plassen op het terrein
ontstaan, welke de rugstreeppad gebruikt om zich voort te planten. Met regelmaat
bandensporen en plassen dichtschuiven zal ervoor zorgen dat de rugstreeppad zich niet
vestigt binnen het plangebied.
5.2.3 Nationaal beschermde soorten
In het plangebied zijn geen nationaal beschermde soorten aanwezig, waarvoor géén
provinciale vrijstelling geldt.
Het plangebied is potentieel geschikt voor Nationaal beschermde soorten waarvoor in de
provincie Gelderland een vrijstelling geldt als egel, konijn en (spits)muizen. Aanvullend
onderzoek naar deze soorten is niet noodzakelijk. Wel geldt te allen tijde de zorgplicht.
Dit houdt in dat indien mogelijk schadelijk effect op egel en (spits)muizen zoveel mogelijk
dient te worden voorkomen. Te denken valt aan het verplaatsen van dieren naar veilige
locaties buiten het werkgebied indien zij aangetroffen worden tijdens de werkzaamheden.
5.3 Aanbevelingen/ natuur-inclusief bouwen
Door niet alleen te kijken naar ‘wat er niet is’, is het juist belangrijk om te kijken
naar mogelijkheden voor flora en fauna voor- en na de bouw van de nieuwe
woningen. Er zijn altijd mogelijkheden om (nieuwe)soorten een kans te geven zich
te vestigen of in stand te houden in het gebied door kleine aanpassingen. Zo kun je
denken aan het ophangen van nestkasten voor onder andere gierzwaluwen,
huismussen, maar ook voor mezen, en andere soorten is van alles te verkrijgen. Het
is ook mogelijk nestkasten voor gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen in te
metselen in de spouw. Dit heeft geen negatief effect op de isolatiewaarde maar wel
een positief effect op de aanwezige soorten in de omgeving.
Om vleermuizen een mogelijkheid te bieden zich te vestigen/ in stand te houden in het
gebied kunnen vleermuiskasten opgehangen worden tegen de westgevel van de nieuwe
woningen, of er kunnen speciale ‘vleermuispannen’ aangebracht worden.
Voor de vleermuizen kunnen ook ruimtes open gelaten worden in de overstek welke
toegang bieden tot de spouw, zodat ze zich in de spouw kunnen schuilhouden en
voortplanten. Ook kan ervoor gezorgd worden dat vogels zich onder de nieuwe
dakpannen kunnen vestigen, door vogelschroot weg te laten of pas toe te passen
                                                                                                    16
                                                                                                    Pagina
onder de 3e rij dakpannen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld huismussen zich vestigen
onder de nieuwe daken.
         Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst – 0618904606 – info@bnladvies.nl – www.bnladvies.nl –
               IBAN nr: NL94KNAB0257675221 – KvK nr: 72316144 – BTW nr: NL001171642B68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>       6. Conclusie
Op basis van bovenstaande informatie welke uit de quickscan flora en fauna naar voren is
gekomen, is er geen aanleiding om een aanvullend flora- of faunaonderzoek uit te voeren.
Er kan op dit moment zonder voorziene problemen begonnen worden met het bouwrijp
maken van de kavel (buiten het broedseizoen) en de bouw van de woningen.
Tijdens de werkzaamheden blijft te allen tijde de zorgplicht van kracht en bij een
veranderende situatie dient te allen tijde een ecoloog ingeschakeld te worden.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, verblijf ik.
Met vriendelijke groet,
Ing. R.J.L. Bijvelds
Ecoloog BNL advies
         30-09-2021
                                                                                                   17
                                                                                                   Pagina
        Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst – 0618904606 – info@bnladvies.nl – www.bnladvies.nl –
              IBAN nr: NL94KNAB0257675221 – KvK nr: 72316144 – BTW nr: NL001171642B68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Klapstraat (achter 20C, 22 & 24)
          Arnhem
Stikstofdepositieberekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                         Klapstraat (achter 20C, 22 & 24)
                                            Arnhem
                     Stikstofdepositieberekening
GEGEVENS VAN DE AANVRAGER
Adviesbureau Mol - van Zelst
T.a.v. M. Mol - van Zelst                                               Kerkewijk 156
Rijksstraatweg 54                                                       3904 JJ Veenendaal
4254 XG Sleeuwijk                                                       T. 0318 – 50 56 37
                                                                        I. www.kubiek.nu
                                                                        E. info@kubiek.nu
PLANGEGEVENS
Projectnummer:           K22159
Datum:                   19 april 2022
Titel:                   Stikstofdepositieberekening Arnhem, Klapstraat
Projectleider:           M. Ottink
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Inhoud
1    Inleiding........................................................................................................................ 4
  1.1    Aanleiding................................................................................................................................. 4
  1.2    Wettelijk kader .......................................................................................................................... 4
2    Stikstofdepositie .......................................................................................................... 6
  2.1    Ligging ten opzichte van Natura 2000-gebieden ..................................................................... 6
  2.2    Uitgangspunten ........................................................................................................................ 6
         2.2.1     Referentiesituatie ...................................................................................................... 6
         2.2.2     Gebruikersfase .......................................................................................................... 7
         2.2.3     Realisatiefase ............................................................................................................ 7
3    Conclusie ..................................................................................................................... 8
Separate bijlagen:
   -    Bijlage 1 – Nieuwe gebruikersfase
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>1 Inleiding
In deze rapportage zijn de rekenresultaten te vinden van de berekening die is uitgevoerd met de
AERIUS Calculator om de stikstofdepositie op Natura 2000-gebied te bepalen ten gevolge van een
ruimtelijke ontwikkeling. Er zijn geen rekenresultaten gevonden hoger dan 0,00 mol/ha/jaar.
1.1      Aanleiding
Initiatiefnemer is voornemens om op een perceel gelegen tussen de Klapstraat, de Andantelaan en het
Aubadepad te Arnhem, drie vrijstaande woningen te realiseren. De woningen krijgen maximaal twee
bouwlagen. In de huidige situatie is het perceel geheel onbebouwd, en is er slechts sprake van een
grasveld. In onderstaande afbeelding is de planlocatie nader aangeduid.
Afbeelding 1 - Aanduiding planlocatie (bron: Google Maps)
1.2      Wettelijk kader
Voorheen diende op grond van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), welke in juli 2015 van kracht
werd, berekend te worden of een nieuwe (bouw)activiteit tot een significante toename leidde van
stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.
Onder het PAS golden enkele drempel- en grenswaarden. Deze waarden bepaalden of een toename
van stikstofdepositie significant was en zo ja, of er dan een meldingsplicht of een vergunningplicht gold.
Door te rekenen met het voorgeschreven rekenprogramma AERIUS Calculator werd automatisch met
die drempelwaarden rekening gehouden. In het geval van de meldingsplicht kon de planontwikkeling
aanspraak kan maken op benutting van de ontwikkelingsruimte die voor een Natura 2000-gebied gold,
totdat deze niet meer voorradig was.
Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 mag het PAS niet meer gebruikt
worden als toestemmingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen die leiden tot een toename van
stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden. De drempel- en
grenswaarden uit het PAS zijn daarmee ook niet meer van toepassing. Hierdoor kan een project met
Stikstofdepositieberekening                                                                        4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>een geringe depositietoename van 0,01 mol/ha/jaar al vergunning plichtig zijn (artikel 2.7 en 2.8 Wnb).
Dit betekent dat ook relatief kleinschalige projecten zorgvuldig dienen te worden getoetst op hun
stikstofdepositie, om zo aan Europese regelgeving te kunnen voldoen (en stand te houden bij de Raad
van State in geval van een beroep).
Sinds de vernieuwing van de AERIUS Calculator op 16 september 2019, en na de laatste update van
20 januari 2022, kan correct berekend worden of er überhaupt sprake is van stikstofdepositie op Natura
2000-gebied. Daarbij dient enkel de gebruikersfase doorgerekend te worden. Zodra er geen
rekenresultaten boven de 0,00 mol/ha/jaar zijn, is er geen belemmering voor een plan op het gebied
van stikstofdepositie.
Stikstofdepositieberekening                                                                       5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>2 Stikstofdepositie
Nieuwe plannen moeten beoordeeld worden op de mogelijke stikstofdepositie op nabijgelegen Natura
2000-gebieden. Om inzicht te krijgen in de mogelijke stikstofdepositie, gaat dit hoofdstuk in op de
afstand van de planlocatie tot Natura 2000-gebieden, de referentiesituatie en de toekomstige situatie.
Om de toekomstige situatie te realiseren zal er een realisatiefase zijn welke ook inzichtelijk wordt
gemaakt.
2.1    Ligging ten opzichte van Natura 2000-gebieden
In onderstaande afbeelding is de ligging van de planlocatie ten opzichte van Natura 2000-gebied
weergegeven. Hieruit blijkt dat het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, de Veluwe, op circa 3.100 meter
afstand van de planlocatie ligt.
Afbeelding 2 - Ligging planlocatie (i) t.o.v. Natura 2000-gebied (bron: AERIUS Calculator 2022)
2.2    Uitgangspunten
Voor het berekenen van de stikstofdepositie in de relevante Natura 2000-gebieden in de omgeving van
het plangebied, is gebruik gemaakt van AERIUS Calculator versie 2021 (beschikbaar sinds 20 januari
2022). In de berekeningen zijn de emissies van NOx en NH3 van de relevante emissiebronnen
meegenomen.
2.2.1    Referentiesituatie
Op de planlocatie bevindt zich nu geen bron die zorgt voor stikstofemissie. De referentiesituatie is
daarom niet meegenomen in deze berekening.
Stikstofdepositieberekening                                                                       6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>2.2.2    Gebruikersfase
In de nieuwe situatie wordt er drie nieuwe vrijstaande, duurzame woningen gebouwd. De nieuwe
woningen zullen geen gasaansluiting krijgen. Conform het document ‘Instructie gegevensinvoer voor
AERIUS Calculator 2020’ van BIJ12 heeft een gasloze woning een stikstofemissie gelijk aan nul.
Wel vindt er stikstofemissie plaats door de verkeersgeneratie van de nieuwe woning. Conform CROW
publicatie 381 ‘Toekomstbestendig Parkeren’ hebben de woningen een gezamenlijke verkeersgeneratie
van maximaal 25,8 mvt ‘licht verkeer’ per etmaal. Dit is gebaseerd op woningen in de ‘rest bebouwde
kom’ van ‘sterk stedelijk gebied’ (conform CBS). De bronlijn loopt vanaf de woningen in zuidelijke richting
via de Andantelaan tot aan de Klapstraat. Voor de volledigheid is de bronlijn in noordwestelijke richting
doorgetrokken via de Klapstraat, tot de aansluiting met de Batavierenweg. Hier gaat het verkeer op in
het heersende verkeersbeeld.
Als peiljaar is gekozen voor 2022.
 Afbeelding 3 - Indeling nieuwe situatie (bron: Drees Support omgevingswet & wro)
Conclusie
Uit de berekening blijkt dat er in de gebruikersfase geen stikstofdepositie plaatsvindt op Natura 2000-
gebied. De rekenresultaten zijn te vinden in bijlage 1.
2.2.3    Realisatiefase
Per 1 juli 2021 is de partiële vrijstelling van de natuurvergunningplicht binnen de realisatiefase van een
project binnen de bouwsector ingegaan. Deze partiële vrijstelling is conform artikel 2.9a Wnb, op basis
van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering. Tijdelijke stikstofemissies in de fase van de bouw,
sloop en aanleg zijn hiermee vrij van een natuurvergunningplicht. Gezien de realisatiefase van
onderhavig initiatief een fase van tijdelijke aard is, zal deze onder de partiële vrijstelling vallen. De
realisatiefase is zodoende niet opgenomen in de berekening.
Stikstofdepositieberekening                                                                         7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>3 Conclusie
Uit de berekeningen blijkt dat er door de gewenste ontwikkeling geen strijdigheden ontstaan met de
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebied. Er vindt geen stikstofdepositie plaats op
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.
Stikstofdepositieberekening                                                                 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                            Kerkewijk 156
                            3904 JJ Veenendaal
                            T. 0318 – 50 56 37
                            I. www.kubiek.nu
                            E. info@kubiek.nu
Stikstofdepositieberekening                    9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Projectberekening
Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op
rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of
leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de
Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel
relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste
of bijna overbelaste situatie voor stikstof.
    Overzicht
    Samenvatting situaties
    Resultaten
    Detailgegevens per emissiebron
Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                                                                     Projectberekening
                  Contactgegevens
                  Rechtspersoon                         Kubiek Ruimtelijke Plannen
                  Inrichtingslocatie                    Klapstraat,
                                                        6842 AE Arnhem
                  Activiteit
                  Omschrijving                          Arnhem - Klapstraat
                  Toelichting                           Realisatie drie vrijstaande woningen
                  Berekening
                  AERIUS kenmerk                        RNHyWkCpUrSV
                  Datum berekening                      19 april 2022, 15:43
                  Rekencon guratie
                               fi
                                                        Wnb-rekengrid
                  Totale emissie                        Rekenjaar          Emissie NH3         Emissie NOx
                  Gebruikersfase - Beoogd               2022               0,1 kg/j            1,9 kg/j
                  Resultaten                            Hoogste depositie Hexagon              Gebied
                  Gebruikersfase - Beoogd               -
                  Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 0,00 ha
                  Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 0,00 ha
                  Grootste toename van depositie        0,00 mol/ha/j
                  Grootste afname van depositie         0,00 mol/ha/j
RNHyWkCpUrSV (19 april 2022)                                                                                 2/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                                                  Projectberekening
                Gebruikersfase (Beoogd), rekenjaar 2022
                Emissiebronnen                          Emissie NH3        Emissie NOx
                 Verkeersnetwerk                           0,1 kg/j           1,9 kg/j
RNHyWkCpUrSV (19 april 2022)                                                         3/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>                                                                                    Projectberekening
                Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000
                gebieden.
                                 500 m
                        Habitatrichtlijn     Vogelrichtlijn,       Grootste afname van depositie
                                             Habitatrichtlijn
                        Vogelrichtlijn       Niet bepaald          Grootste toename van depositie
                                                                   Hoogste totale depositie
                De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.
RNHyWkCpUrSV (19 april 2022)                                                                        4/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                                                                      Projectberekening
                Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Gebruikersfase"
                (Beoogd) incl. saldering e/o referentie
                             Berekend (ha Hoogste totale Met toename Grootste        Met afname (ha Grootste
                             gekarteerd) depositie       (ha gekarteerd) toename     gekarteerd) afname
                                          (mol/ha/jr)                    (mol/ha/jr)                (mol/ha/jr)
                 Totaal       0,00         0,00           0,00            0,00        0,00           0,00
RNHyWkCpUrSV (19 april 2022)                                                                                    5/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                                                                      Projectberekening
                Disclaimer
                Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                verleend, zijn voorbehouden.
                Rekenbasis
                Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                AERIUS versie                     2021.0.5_20220328_855771c674
                Database versie                   2021.0.5_855771c674
                Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                https://www.aerius.nl/
RNHyWkCpUrSV (19 april 2022)                                                                                  6/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>datum           23-3-2021
dossiercode 20210323-9-25918
Algemene projectgegevens
Plannaam: Klapstraat achter 20-C, 22 en 24
Projectomschrijving: De realisatie van 3 vrijstaande woningen met bijbehorende parkeerruimte en tuin op een nu braakliggend perceel
Oppervlakte plangebied: 1573
Adres: Klapstraat achter 20-C, 22 en 24, Arnhem
Gemeente: Arnhem
Het plan is ingediend door: Lucas Mol Adviesbureau Mol-van Zelst
Standaard wateradvies
Op grond van het Besluit Ruimtelijke Ordening moet in de toelichting van ruimtelijke plannen een waterparagraaf worden opgenomen.
Hierin wordt beschreven hoe rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de taken en belangen van het waterschap. De
watertoets voor dit plan heeft plaatsgevonden via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl).
Uit de ingevoerde gegevens volgt dat er sprake is van een ruimtelijk plan dat een geringe invloed heeft op de taken en belangen van het
waterschap. In deze fase van de planvorming (bestemmingsplan) kan volgens het waterschap worden volstaan met dit automatisch gegeneerd
wateradvies.
Beleid van Waterschap Rivierenland
Met ingang van 27 november 2015 is het Waterbeheerprogramma 2016-2021 Koers houden, kansen benutten bepalend voor het waterbeleid.
Dit plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van het waterschap: waterkeringen,
waterkwantiteit, waterkwaliteit, wegen en waterketen.
Daarnaast beschikt het Waterschap Rivierenland over een verordening: de Keur voor waterkeringen en wateren. Hierin staan de geboden en
verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn.
De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels.
Eenmalige vrijstelling
Binnen uw plan neemt de verharding toe. U zult moeten compenseren voor het verlies aan waterberging. Het is mogelijk dat u voor een
eenmalige vrijstelling van de compensatieplicht in aanmerking komt. De eenmalige vrijstelling geldt bij een toename in verharding van
minder dan 500 m² in stedelijk gebied en minder dan 1500 m² in landelijk gebied. Zo voorkomen we dat individuele bewoners moeten
compenseren voor voorzieningen zoals serres, tuinschuurtjes, etc. Op sommige locaties is het onwenselijk om de vrijstelling in te zetten,
omdat bijvoorbeeld de waterhuishoudkundige situatie dan zou verslechteren. Compenserende waterberging is dan wel nodig. Bespreek dit
met de betreffende accountmanager van het waterschap.
Is de toename in verharding groter dan 500 m² in stedelijk gebied of groter dan 1500 m² in landelijk gebied dan is het mogelijk dat de
vrijgestelde oppervlaktes in mindering worden gebracht. Neemt in uw plan de verharding bijvoorbeeld toe met 600 m² in stedelijk gebied,
dan hoeft u met de vrijstelling maar voor 100 m² te compenseren. We gaan ervan uit dat gemeenten en organisaties deze vrijstelling op een
eerder moment binnen ons beheergebied hebben ingezet. Zij hebben hier dan geen recht meer op. U kunt contact opnemen met de afdeling
vergunningen (vergunningen@wsrl.nl) van het waterschap om deze vrijstelling aan te vragen.
U moet compenserende maatregelen nemen als u niet in aanmerking komt voor de vrijstelling of als u de vrijgestelde oppervlaktes
overschrijdt. U zult daarover nadere afspraken moeten maken. Bespreek dit met uw accountmanager van het waterschap.
Berekenen benodigde watercompensatie
De benodigde ruimte voor waterberging wordt berekend op basis van de toename van verhard oppervlak, maatgevende regenbuien en de
maximaal toelaatbare peilstijging in de watergangen. De vuistregel is dat er 436m³ waterberging nodig is per hectare nieuw verhard
oppervlak. De maximaal toelaatbare peilstijging bedraagt 0,20 meter in het gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. In de rest van het
beheergebied van Waterschap Rivierenland geldt een maximaal toelaatbare peilstijging van 0,30 meter. Dit geldt voor plannen met een
toename van verhard oppervlak tot 5.000 m2. De vuistregel geldt alleen bij waterberging in open water en als er geen sprake is van
complicerende zaken (bijvoorbeeld kwel).
In stedelijk gebied kan waterberging ook worden gerealiseerd via een waterbergingsbank (indien beschikbaar). Plannen met een toename van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>het verhard oppervlak in stedelijk gebied tot 1500 m2komen hiervoor in aanmerking.
Voor plannen met meer dan 5000m² extra verharding wordt een aparte berekening gevraagd. Dit geldt ook voor plannen die
waterhuishoudkundig complex zijn. Hierbij worden de volgende berekeningsuitgangspunten gehanteerd:
     ●  De maatgevende afvoer door de watergangen is 1,5 l/s/u. Dit is ook de afvoer die de watergangen in het landelijk gebied nog net
        aankunnen.
     ● Bij een regenbui die eenmaal per 100 jaar kan voorkomen met 10% opslag vanwege de klimaatverandering (T=100+10%) mag er geen
        inundatie optreden.
     ● Bij een regenbui die eenmaal per 10 jaar optreedt met 10% opslag vanwege klimaatverandering (T=10+10%) moet er voor het
        straatpeil nog een drooglegging van 1,00 m zijn ten opzichte van zomerpeil.
Voorkeursvolgorde aanleg watercompensatie
Bij de keuze van het soort bergingsvoorziening hanteert het waterschap de voorkeursvolgorde vasthouden-bergen-afvoeren:
    1. Hergebruik en/of vasthouden
Hierbij wordt het hemelwater binnen het plangebied verzameld en komt niet (direct) in het oppervlaktewater terecht. Dit kan bijvoorbeeld
met groene polderdaken en wadi s. Het ontwerp-, beheer- en onderhoudsaspect spelen een belangrijke rol bij deze voorzieningen. De
initiatiefnemer dient aantoonbaar te maken dat de gerealiseerde berging kan blijven functioneren.
Op hoge zandgronden met een lage grondwaterstand heeft infiltratie onze voorkeur. De gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) komt
niet hoger dan 50 cm onder het maaiveld. U kunt de attentiekaart infiltratie met daarop kansrijke gebieden voor infiltratie bij onze
accountmanager opvragen. Buiten deze gebieden is infiltratie ook mogelijk, zolang de gemiddelde hoogste grondwaterstand niet hoger komt
dan 50 cm onder maaiveld. In kwelgevoelige gebieden hanteren we de gemiddeld hoogste stijghoogte, omdat het grondwater in de winter
(als de rivierstanden hoog zijn) hoger onder het maaiveld komt. De gemiddeld hoogste stijghoogte mag niet hoger komen dan 50 cm onder
maaiveld. Infiltratie vindt bij voorkeur plaats in de openbare ruimte (openbaar groen, bermen, etc.). In overleg met de accountmanager kan
hiervan worden afgeweken.
    1. Bergen
Onder bergen verstaan we de opvang van hemelwater in het oppervlaktewater. Het hemelwater van het plangebied wordt opgevangen in het
oppervlaktewater. Hier heeft het graven van nieuw oppervlaktewater de voorkeur boven het vergroten van bestaand water. Bij gebruik van
bestaand water gaat de voorkeur uit naar watergangen die niet door Waterschap Rivierenland worden onderhouden. In het algemeen geldt dat
compensatie in B-watergangen de voorkeur heeft boven compensatie in A-watergangen. Als de aanvrager kan aantonen dat compensatie in
een B- of A-water redelijkerwijs niet mogelijk is, kan het waterschap ook compensatie in bestaande of nieuwe C-wateren toelaten.
Bij aanleg of aanpassing van watergangen is het van belang rekening te houden met de bereikbaarheid voor onderhoud, in- en uitlaatplaatsen
voor maaiboten en opslagmogelijkheden voor slootvuil en kroos. Om water van voldoende waterkwaliteit te houden (of krijgen), is ook het
zelfreinigend vermogen van het watersysteem van belang. Dit wordt bevorderd door rekening te houden met voldoende waterdiepte (streven
is 1 meter of juist droogvallend) en voldoende oevervegetatie (taludschuinte minimaal 1:2 of flauwer). Hierbij wordt hemelwater afgevoerd
via de riolering.
    1. Afvoeren
Hierbij wordt hemelwater afgevoerd via de riolering.
Conclusie
Wij adviseren positief over het plan, onder de voorwaarde dat er voldoende rekening wordt gehouden met bovengenoemde aandachtspunten
(indien van toepassing). Het ruimtelijk plan hoeft in het kader van de watertoets niet meer toegestuurd te worden aan Waterschap
Rivierenland.
Vervolgens kunt u het ruimtelijk plan nader uitwerken tot op het niveau van een aanvraag watervergunning of melding (indien van
toepassing). Voorwaarde hierbij is dat het op te stellen bestemmingsplan niet conflicteert met deze nadere uitwerking. Dit is uw eigen
verantwoordelijkheid.
Vervolg
Voor de uitvoering van het plan kan, afhankelijk van de bovengenoemde aandachtspunten, een watervergunning of melding bij het
waterschap vereist zijn. In deze watervergunning of melding kunnen nadere technische eisen aan uw plan gesteld worden. U kunt hiervoor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Vergunningen. Zij zijn bereikbaar via e-mailadres
secretariaat-afdelingvergunningen@wsrl.nl en telefoonnummer (0344) 64 94 94.
Wij adviseren u om uw aanvraag of melding vooraf te bespreken met medewerkers van de Afdeling Vergunningen. Dit automatisch
gegenereerd wateradvies kan hierbij nuttig zijn. Voor meer informatie over vergunningen en melding kunt u ook terecht op:
www.waterschaprivierenland.nl/vergunningen
© Digitale Watertoets - www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl//op basis van door u
ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens. Dit digitale advies heeft een geldigheid van 2 jaar.
www.dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>datum          23-3-2021
dossiercode 20210323-9-25918
Samenvatting
In deze paragraaf worden puntgewijs de resultaten van de toetsing samengevat.
Tekenen:
Heeft u een toetslaag geraakt?
nee
In welke gemeente ligt uw plangebied?
Arnhem
Vragen:
Gaat het plan uitsluitend over functiewijziging van bestaande bebouwing zonder fysieke aanpassingen van de bebouwing en de ruimte?
nee
Gaat het ruimtelijk plan over activiteiten anders dan woningen, bedrijven of kleinschalige infrastructuur?
nee
Is uw totale plangebied groter dan 3500 m² ?
nee
Verwacht u een toename van verharding in het plan groter dan 500 m² in stedelijk gebied of 1500 m² in landelijk gebied?
ja
Afbeeldingen geraakte signaleringskaarten
www.dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>               Memo bodemkwaliteit
   onderwerp   Bodemkwaliteit Klapstraat te Elden                                    datum  30 augustus 2021
 bestemd voor  Fam. H.G. Buurman                                                 referentie 213960_M_JOA_1634
opgesteld door Juul Osinga                                                 projectnummer    213960
               Aanleiding
               Op het perceel AB 1735 aan de Klapstraat te Elden is een bestemmingsplanwijziging in
               voorbereiding voor de realisatie van 3 woningen en een ontsluitingspad. Het bestemmingsplan
               dient een motivering te bevatten over de bodemkwaliteit in relatie tot de boogde bestemming
               (functie wonen). In onderhavige memo is deze motivering uitgewerkt ten behoeve van de
               bodemparagraaf in de toelichting van het bestemmingsplan
               Wettelijk kader bodemparagraaf
               Het is wettelijk geregeld dat bouw pas kan plaatsvinden als de bodem geschikt is (of geschikt is
               gemaakt) voor het beoogde doel. Een nieuwe bestemming mag pas worden opgenomen, als is
               aangetoond dat de bodem geschikt (of geschikt te maken) is voor de nieuwe of aangepaste
               bestemming. Onderzocht moet worden of de bodem verontreinigd is en wat voor gevolgen een
               eventuele bodemverontreiniging heeft voor de uitvoerbaarheid van het plan. Wanneer (een
               deel van) de bodem in het plangebied verontreinigd is, moet worden aangetoond dat het
               bestemmingsplan financieel uitvoerbaar is. Daarbij wordt rekening gehouden met de kosten van
               benodigde bodemsanering.
               Indien de bodemkwaliteit in het plangebied voldoet aan de toekomstige functie die in het
               bestemmingsplan wordt opgenomen dan is er in principe geen belemmering om het
               bestemmingsplan vast te stellen ten aanzien van het aspect bodem.
               Indien de kwaliteit niet aan de functie voldoet dient de financiële haalbaarheid van de
               ontwikkeling te worden vastgesteld.
               Ander bodemonderzoek dan milieuhygienisch vooronderzoek is in principe (vanuit
               bodemhygiënisch oogpunt) niet nodig of gewenst voor een bestemmingsplan, met uitzondering
               van de volgende situaties:
               • als sprake is van een vermoedelijk spoedeisende locatie welke onvoldoende is onderzocht.
                    Dan kan een aanvullend bodemonderzoek nodig zijn om de aard en globale omvang van de
                    verontreiniging te bepalen. Afhankelijk van de situatie kan een volledige afperking en
                    saneringsonderzoek noodzakelijk zijn. Of sprake is van een vermoedelijke spoedeisende
                    locatie blijkt uit het milieuhygienisch vooronderzoek. Alle spoedeisende verontreinigingen
                    zijn namelijk al geregistreerd;
               • als geen inzicht is in de globale kosten die met een evt. bodemsanering gepaard gaan.
               Of een van bovenstaande situaties aan de orde is blijkt uit het milieuhygienisch vooronderzoek.
                                                                                                                P1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>               Huidige situatie plangebied
               Het plangebied betreft een braakliggend stuk grond, weergegeven in de onderstaande figuur.
                Figuur 1: Luchtfoto plangebied
               In het geldende bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Elden 2012’, vastgesteld op 17 december
               2012, is aan het plangebied locatie de enkelbestemming ‘Wonen’ toegekend, zoals
               weergegeven op onderstaande figuur.
                Figuur 2: Geldende bestemmingsplan
    datum  30 augustus 2021
referentie 213960_M_JOA_1634                                                                              P2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>               Beoogde situatie
               Het beoogde plan voor de locatie bestaat uit de realisatie van 3 woningen en een
               ontsluitingspad. In de onderstaande figuur is de beoogde verbeelding van het bestemmingsplan
               weergegeven.
                Figuur 3: Verbeelding toekomstig bestemmingsplan
               Beschikbare bodeminformatie
               Ter plaatse en rondom het plangebied zijn diverse bodemonderzoeken bekend en beschikbaar
               (via het bodeminformatiesysteem van de Gemeente Arnhem):
               • Actualiserend bodemonderzoek Klapstraat 20-C te Elden, Aveco de Bondt, 2 april 2019, R-
                    LBR-216-190744;
                    Dit bodemonderzoek betreft een kavel direct grenzend ten zuiden aan het plangebied. Uit dit
                    onderzoek is gebleken dat voor geen van de gemeten stoffen de interventiewaarde wordt
                    overschreden; er is geen reden tot het vermoeden van een geval van ernstige
                    bodemverontreiniging. Gezien de vastgestelde bodemkwaliteit zijn er geen risico's voor de
                    volksgezondheid en/of het milieu. Gegeven de in het rapport beschreven
                    onderzoeksresultaten, wordt de grond vanuit milieuhygiënisch oogpunt geschikt geacht voor
                    het huidige en toekomstige gebruik (bouw woning).
               • Evaluatierapport BUS sanering asbestverontreiniging Klapstraat 20B te Arnhem, Aveco de
                    Bondt, 6 december 2017, R-GTA-991-171385;
                    Deze sanering van asbest verontreinigde grond heeft plaatsgevonden ten noordoosten en
                    buiten onderhavig plangebied en bevat geen informatie over de bodemkwaliteit binnen
                    onderhavig plangebied.
               • Actualiserend bodemonderzoek De Tuin van Elden te Elden, Aveco de Bondt, 13 oktober
                    2016, R-PVE/302;
                    Dit bodemonderzoek betreft de gebiedsontwikkeling ten noorden van onderhavig
                    plangebied, aan de overzijde van de erftoegangsweg. Uit dit onderzoek is gebleken dat de
                    vastgestelde bodemkwaliteit niet afwijkt ten opzichte van de resultaten van eerder
                    onderzoek uit 2010. Gezien de vastgestelde bodemkwaliteit zijn er geen risico's voor de
    datum  30 augustus 2021
referentie 213960_M_JOA_1634                                                                                    P3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>                    volksgezondheid en/of het milieu. Voor geen van de gemeten stoffen wordt de
                    interventiewaarde overschreden. Gegeven de in dit rapport beschreven
                    onderzoeksresultaten, wordt de grond vanuit milieuhygiënisch oogpunt geschikt geacht voor
                    de voorgenomen nieuwbouw.
               •    Historisch onderzoek Klapstraat 20 en 20a te Arnhem, De Straat Milieu-adviseurs, 7
                    november 2003, B03B0219; en
                    Bodemonderzoek Autocenter de Kastanje V.O.F. te Arnhem, Grontmij, 9 maart 1999;
                    Deze twee bodemonderzoeken betreffen de kavels direct ten oosten van het plangebied..
                    Van 1991 tot 1993 heeft Scoda-dealer Gibbon op deze locatie een bedrijf gehad. Sinds 1993
                    is de onderzoeklocatie (…) aan Autocenter Kastanje verhuurt. Een ander deel wordt
                    onderverhuurd aan autohandel Haisch occasions. Voorheen heeft dit gedeelte gediend als
                    showroom voor keukens. In het verleden heeft er een ondergrondse opslagtank gelegen, de
                    locatie daarvan is echter onbekend. Tevens is op het terrein een schietvereniging gevestigd
                    geweest. Een oude sloot grenzend aan de noordzijde van de onderzoekslocatie is in het
                    verleden vermoedelijk gedeeltelijk gedempt met grond (c.q. materiaal). Op de
                    onderzoekslocatie hebben kortom activiteiten plaats gevonden die aanleiding geven om een
                    bodemverontreiniging te verwachten.’ In beide rapporten zijn geen resultaten van
                    daadwerkelijk veld- en laboratoriumonderzoek opgenomen.
               Uit de informatie van www.topotijdreis.nl blijkt dat nooit bebouwd is geweest, zie onderstaande
               figuur.
                    +/-1980                                     +/-2000
                    +/-1930                                          +/-1960
                Figuur 4: Plangebied
    datum  30 augustus 2021
referentie 213960_M_JOA_1634                                                                                    P4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>               Uit de bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart van de Milieusamenwerking regio
               Arnhem uit 2020 blijkt dat de locatie is gelegen in gebied met als bodemfunctie ‘Wonen’. De
               bodemkwaliteitsklasse (inclusief PFAS) volgens de ontgravingskaart is voor de bovengrond
               ‘Wonen’ en voor de ondergrond ‘Wonen’. Uit de asbestkansenkaart van de gemeente Arnhem
               blijkt dat de locatie is gelegen in een gebied met lage kans op het voorkomen van asbest in de
               bodem.
               Beoordeling bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplanwijziging
               Uit de beschikbare bodeminformatie en eerder uitgevoerd vooronderzoek (conform NEN5725)
               op aangrenzende percelen blijkt dat ter plaatse van het plangebied geen verdachte activiteiten
               hebben plaatsgevonden. Vanuit de gebruikshistorie is dus niet te verwachten dat de bodem
               binnen het plangebied verontreinigd is. Overeenkomstig de bodemfunctie- en kwaliteitskaart
               kan dus veronderstelt worden dat de bodemkwaliteit voldoende is voor de functie wonen.
               Op het naastgelegen perceel (AB 1087) hebben echter wel verdachte activiteiten
               plaatsgevonden die aanleiding geven dat de bodem op die locatie is verontreinigd. De
               bodemkwaliteit op deze locatie is niet bekend. Mogelijk dat de bodemkwaliteit binnen het
               plangebied negatief is beïnvloed door de verdachte activiteiten op het naastgelegen perceel.
               Van een spoedeisende locatie is op basis van de beschikbare informatie geen sprake.
               De bestemming binnen het plangebied is overigens volgens het geldende bestemmingsplan
               reeds als ‘wonen’ bestemd. De enkelbestemming ‘wonen’ blijft grotendeels ongewijzigd van
               kracht binnen het plangebied. Middels de beoogde bestemmingsplanwijziging worden de
               bouwmogelijkheden binnen het plangebied gewijzigd, zodat de realisatie van 3 woningen
               mogelijk is. Langs het naastgelegen perceel (AB 1087) wordt de bestemming ‘wonen’ gewijzigd
               in ‘verkeer – verblijfsgebied’. Dit is qua gebruik een minder gevoelige functie in relatie tot de
               aanwezige bodemkwaliteit. Eventuele negatieve beïnvloeding van de bodemkwaliteit als gevolg
               van de verdachte activiteiten op het naastgelegen perceel (AB 1087) betreft dus niet de
               gronden waarop de functie ‘wonen’ is voorzien.
               Conclusie
               Het aspect bodem vormt geen belemmering om het bestemmingsplan vast te stellen. De
               bodemkwaliteit is naar verwachting geschikt voor het beoogd gebruik. Ten behoeve van het
               verkrijgen van een omgevingsvergunning bouwen zal nog wél een verkennend
               bodemonderzoek conform de NEN5740 moeten worden uitgevoerd, daarbij kan in het
               bijzonder aandacht worden besteed aan de eventuele beïnvloeding van de bodemkwaliteit door
               verdachte activiteiten op het naastgelegen perceel (AB 1087).
    datum  30 augustus 2021
referentie 213960_M_JOA_1634                                                                                     P5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>                                Your safety is our concern
Proces-verbaal van oplevering
Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten
Arnhem Klapstraat
   Kennis- en
                  Detectie             Vliegtuigberging
   adviescentrum
   Historisch     Benaderen en
                                       Archeologie
   vooronderzoek  veiligstellen
   Risicoanalyse  Offshore             Sanering
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Pagina 2 van 20
     Voorwoord
     Achtergebleven ontplofbare oorlogsresten (OO) op uw projectlocatie, wat zijn de risico’s, waar liggen de
     verantwoordelijkheden?
     In de bodem waarop wij werken, wonen en recreëren is nog een aanzienlijke hoeveelheid ontplofbare
     oorlogsresten uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog aanwezig. De aanwezigheid van deze oorlogsresten kan
     gevaar opleveren voor mens, dier en omgeving bij de ontwikkeling van infrastructurele werken,
     bouwprojecten en andere grondroerende werkzaamheden.
     Ons team van gepassioneerde medewerkers kan voor u bepalen of een plangebied verdacht is op de
     aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten en zo ja, welke soorten ontplofbare oorlogsresten er nog in de
     bodem aanwezig kunnen zijn. Om het uiteindelijke onderzoeksgebied te definiëren bepalen wij zorgvuldig
     zowel de horizontale als de verticale afbakening van het verdachte gebied.
     Indien er gedegen redenen zijn om aan te nemen dat er nog ontplofbare oorlogsresten aanwezig kunnen zijn
     op uw projectlocatie dan kunnen wij doormiddel van ons brede scala aan detectie en opsporingsmethoden
     altijd een praktische oplossing voor u realiseren. Doormiddel van maatwerk sporen wij de eventueel
     aanwezige ontplofbare oorlogsresten op uw projectlocatie op zodat uw voorgenomen werkzaamheden veilig
     en verantwoord kunnen worden uitgevoerd.
     Onze toegevoegde waarde dient maar één doel: het beheersbaar maken van de risico’s die optreden, mocht
     een ontplofbaar oorlogsrest alsnog tot uitwerking komen. Wij nemen adequate maatregelen om deze risico’s
     aanvaardbaar te maken, zodat het restrisico zo laag is als redelijkerwijs mogelijk. Redelijkerwijs impliceert dat,
     dat het al dan niet nemen van de mogelijke beheersmaatregelen wordt bepaald door kosten van de
     maatregelen tegenover de voordelen van de te behalen risicovermindering.
     Het vermogen te innoveren, technieken en equipment te ontwikkelen brengt ons dagelijks op een hoger
     niveau, waardoor u als klant verzekerd bent van de economisch meest voordelige uitvoeringswijze. Onze
     aanpak is succesvol gebleken, we passen deze dagelijks toe met een team van ruim 50 specialisten die zowel
     de land- als de waterbodem onderzoeken.
     Ons werkgebied is voornamelijk Nederland, België, Duitsland, de Noord- en de Oostzee. Met de nieuwste en
     meest geavanceerde technologieën en veel kennis van geofysica onderzoeken we nauwkeurig en doelmatig
     uw plangebied om uiteindelijk een certificaat af te geven zodat u veilig de geplande werkzaamheden kunt
     uitvoeren.
     Uw veiligheid is onze zorg, natuurlijk…
     Bodac B.V.
     Your safety is our concern
       www.bodac.nl
Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten Arnhem Klapstraat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>     Pagina 3 van 20
       Projectinformatie
       Datum:                                         18-10-2021
       Versie:                                        1
       Documentnummer:                                211018_1095_PvO_01
       Opdrachtgever:                                 Dhr. Schmidt
       Opgesteld door:                                Goedgekeurd door:                              Geautoriseerd door:
       Dhr. T. Schuurmans                             Dhr. G. Asveld                                 Dhr. M. van Oers
       Werkvoorbereider                               Senior Deskundige OOO                          Operations Manager Bodac
       Distributielijst
       Bodac B.V.
       Opdrachtgever Dhr. Schmidt
       Bevoegd gezag Gemeente Arnhem
     Alle rechten voorbehouden.
     Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,
     in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder
     voorafgaand schriftelijke toestemming van de auteur. (Artikel 16 Auteurswet 1912). Het is de opdrachtgever toegestaan voor
     intern gebruik kopieën te maken zonder voorafgaande toestemming van de auteur.
        www.bodac.nl
Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten Arnhem Klapstraat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Pagina 4 van 20
     Inhoudsopgave
     1      Omschrijving en doelstelling van de opdracht                                                           5
        1.1    Aanleiding                                                                                          5
        1.2    Doelstelling van de opdracht                                                                        5
        1.3    Omschrijving van de opdracht                                                                        5
        1.4    Planning en uitvoeringsgegevens                                                                     5
     2      Werk- en projectlocatie                                                                                6
        2.1    Situering projectlocatie                                                                            6
     3      Vooronderzoek                                                                                          7
        3.1    Uitgevoerde vooronderzoeken                                                                         7
        3.2    Te verwachte OO                                                                                     7
     4      De opsporing                                                                                           8
        4.1 Algemeen                                                                                               8
        4.2 Detectiemethoden                                                                                       8
        4.3 Passieve realtime oppervlaktedetectie                                                                  8
        4.3.1 Apparatuur t.b.v. passieve realtime oppervlaktedetectie                                              8
        4.4 Actieve realtime oppervlaktedetectie                                                                   9
        4.4.1 Apparatuur t.b.v. actieve realtime oppervlaktedetectie                                               9
        4.5 Benaderen van significante objecten                                                                   10
     5      Resultaten, conclusie en advies                                                                       11
        5.1    Resultaten                                                                                         11
        5.2    Conclusie                                                                                          11
        5.3    Advies                                                                                             11
     Bijlage 1. Revisietekening                                                                                   12
     Bijlage 2. Protocol toevalstreffer OO                                                                        13
     Bijlage 3. Begrippenlijst en definities                                                                      14
     Bijlage 4. Ontheffingen en vergunningen                                                                      16
     Bijlage 5. Certificaten                                                                                      17
       www.bodac.nl
Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten Arnhem Klapstraat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>     Pagina 5 van 20
     1 Omschrijving en doelstelling van de opdracht
     1.1       Aanleiding
     Men is voornemens om diverse grondroerende werkzaamheden uit te voeren ter plaatse van de Klapstraat
     20C te Arnhem. Door de gemeente Arnhem is aangegeven dat deze locatie gelegen is in OO verdacht gebied.
     Conform de Arbowetgeving dient voorafgaand aan de grondroerende werkzaamheden het terrein onderzocht
     te worden op de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten. Dit om te voorkomen dat tijdens
     grondroerende werkzaamheden een OO wordt aangetroffen wat een gevaar voor de werknemers en
     openbare orde en veiligheid kan vormen.
     1.2       Doelstelling van de opdracht
     De doelstelling voor het onderzoek was om het bovenmatig risico met betrekking tot OO tot 2,50 meter
     onder maaiveld weg te nemen, om hiermee een veilige werkomgeving te creëren voor het regulier uitvoeren
     van de voorgenomen grondroerende werkzaamheden.
     1.3       Omschrijving van de opdracht
     Als eerste is een projectplan OOO opgesteld en ingediend bij het bevoegd gezag van de gemeente
     waarbinnen de opsporing is uitgevoerd. Nadat het projectplan is goedgekeurd door het bevoegd gezag zijn de
     werkzaamheden ingepland en uitgevoerd.
     Het totale onderzoeksgebied, met een oppervlakte van ca. 1.350 m2, is op de aanwezigheid van OO
     onderzocht d.m.v. het uitvoeren van passieve en actieve realtime oppervlaktedetectie. De hierbij gemeten
     significante objecten zijn direct benaderd, geïdentificeerd en verwijderd en/of veiliggesteld.
     Er zijn geen OO aangetroffen.
     Na afloop van de werkzaamheden is dit Proces-verbaal van Oplevering opgesteld waarmee het project is
     afgerond.
     1.4       Planning en uitvoeringsgegevens
     De opsporing is uitgevoerd in week 40 op 06-10-2021.
        www.bodac.nl
Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten Arnhem Klapstraat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Pagina 6 van 20
     2 Werk- en projectlocatie
     2.1      Situering projectlocatie
     De projectlocatie, en daarbinnen het opsporingsgebied, is gelegen aan de Klapstraat 20C te Arnhem in de
     gemeente Arnhem. In onderstaande Figuur 1 is de exacte situering van de projectlocatie t.o.v. het RD stelsel
     weergegeven.
     Figuur 1. Exacte situering projectlocatie t.o.v. het RD-Coördinatenstelsel.
       www.bodac.nl
Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten Arnhem Klapstraat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>     Pagina 7 van 20
     3 Vooronderzoek
     3.1       Uitgevoerde vooronderzoeken
     De navolgende vooronderzoeken en documenten liggen ten grondslag aan dit project:
           ✓     Risicoanalyse kaart van de gemeente Arnhem;
                 https://arnhem.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f4b23849cefa450bba7c0c3aaf36e5d8
     3.2       Te verwachte OO
     Uit bovengenoemde vooronderzoeken is naar voren gekomen dat de projectlocatie verdacht is op de
     mogelijke aanwezigheid van onderstaande hoofdgroepen ontplofbare oorlogsresten;
           ✓     Raketten (kalibers: 60 lbs.);
           ✓     Klein kaliber munitie (KKM);
           ✓     Hand- en geweergranaten;
           ✓     Munitie voor granaatwerpers;
           ✓     Geschutmunitie (kalibers: 2 cm t/m 7.2 inch);
     Een verticale afbakening kon op basis van de risicoanalyse kaart niet worden gegeven. Er dan ook uitgegaan
     van een standaard verticale afbakening van circa 1,50 tot 2,50 meter – minus maaiveld.
        www.bodac.nl
Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten Arnhem Klapstraat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Pagina 8 van 20
     4 De opsporing
     4.1      Algemeen
     Om de doelstelling zoals genoemd in paragraaf 1.2 te bereiken is voor het opsporingsdeelgebied bepaald hoe
     wordt omgegaan met de mogelijk aanwezige OO.
     4.2      Detectiemethoden
     De keuze van de toe te passen detectiemethode is bepaald aan de hand van de volgende gegevens:
           ✓    Vereiste onderzoek diepte;
           ✓    Oppervlakte van het te onderzoeken gebied;
           ✓    Niet wegneembare verstoringen binnen het opsporingsgebied;
           ✓    Te verwachten OO artikelen en de verticale afbakening hiervan;
           ✓    Reeds eerder uitgevoerde opsporingen.
     In de navolgende paragrafen wordt behandeld welke detectiemethoden er voor dit project zijn toegepast en
     wat hierbij de werkwijze is geweest.
     4.3      Passieve realtime oppervlaktedetectie
     Bij passieve realtime oppervlaktedetectie worden gemeten verstoringen, in tegenstelling tot non realtime
     detectie, direct gelokaliseerd, benaderd, geïdentificeerd en verwijderd en/of veiliggesteld. In onderstaand
     Figuur 2 is de principe werking van passieve realtime oppervlaktedetectie/ magnetometrie weergegeven.
     Figuur 2. Principe weergave werking passieve oppervlaktedetectie.
     4.3.1 Apparatuur t.b.v. passieve realtime oppervlaktedetectie
     Voor het uitvoeren van passieve realtime oppervlaktedetectie is een Vallon magnetometer gebruikt. Deze
     magnetometer meet verstoringen in het aardmagnetisch veld welke worden veroorzaakt door de
     aanwezigheid van Ferro-metalen. De effectieve zoekdiepte van Vallon magnetometers bij
     oppervlaktedetectie is, afhankelijk van het gebruikte type, maximaal ca. 4,5 m1 minus maaiveld. Dit is echter
     mede afhankelijk van grootte en ligging van een object alsmede de omgevingsfactoren. In onderstaande
     figuren is te zien hoe een Vallon VX1 Magnetometer in de praktijk wordt gebruikt door een Senior
     Deskundige OOO alsmede een staafdiagram met daarin het detectiebereik per kaliber OO.
       www.bodac.nl
Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten Arnhem Klapstraat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>     Pagina 9 van 20
     Figuur 3. Passieve realtime oppervlaktedetectie met een Vallon VX1 Magnetometer en een staafdiagram waarop het maximale
     detectiebereik (m1 – maaiveld) per kaliber.
     4.4       Actieve realtime oppervlaktedetectie
     Actieve realtime oppervlaktedetectie wordt uitgevoerd met verschillende typen Vallon metaaldetectoren. De
     toepassing per type is o.a. afhankelijk van de maximale gewenste zoekdiepte, diepteligging te verwachte OO
     en/of omgevingsfactoren. Wanneer passieve realtime oppervlaktedetectie niet mogelijk was vanwege
     storende infrastructuur of wanneer individuele verstoringen niet meer met een magnetometer kunnen
     worden onderscheiden door bijvoorbeeld een ernstig verstoorde grondlaag, dan is actieve realtime
     oppervlaktedetectie in combinatie met laagsgewijze detectie toegepast. Bij deze procedure is met een Vallon
     metaaldetector met een bereik van max. 0,5 m1 gebruikt. De eerste meetslag is op het maaiveld uitgevoerd
     waarna alle significante objecten handmatig tot 0,30-0,40 m1 - mv zijn benaderd en verwijderd. Hierop
     volgend is op aanwijzing van de (Senior) Deskundige OOO een grondlaag van maximaal 0,20 - 0,30 m1 dikte
     ontgraven met een graafmachine. Vervolgens is een volgende meetslag uitgevoerd waarna bovenstaande
     procedure is herhaald tot de gewenste diepte is bereikt of tot op de diepte dat passieve realtime
     oppervlaktedetectie weer kon worden toegepast.
     Figuur 4. Principe weergave actieve realtime oppervlaktedetectie.
     4.4.1 Apparatuur t.b.v. actieve realtime oppervlaktedetectie
     Actieve realtime oppervlaktedetectie kan worden uitgevoerd met verschillende typen Vallon
     metaaldetectoren waarmee zowel ferrometalen en non-ferrometalen kunnen worden opgespoord. Door een
     metaaldetector wordt een eigen magnetisch veld opgewekt en worden de responsen of verstoringen van
     metalen in dit eigen magnetisch veld gemeten. De Vallon metaaldetectoren hebben afhankelijk van het type
     een zoekbereik van max. 0,5 m1 of 1,8 m1 minus maaiveld. In Figuur 5 is te zien hoe een Senior Deskundige
     OOO actieve realtime oppervlaktedetectie uitvoert met een Vallon non-ferrous locator. Tevens is hier een
     staafdiagram weergegeven met het detectiebereik per kaliber.
        www.bodac.nl
Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten Arnhem Klapstraat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>                                                                                                               Pagina 10 van 20
     Figuur 5. Uitvoeren actieve realtime oppervlaktedetectie en een staafdiagram waarop het maximale detectiebereik (m1 –
     maaiveld) per kaliber.
     4.5      Benaderen van significante objecten
     Wanneer een significant object benaderd diende te worden heeft men eerst met een magnetometer of
     metaaldetector de exacte locatie van het significante object bepaald. Het benaderen bestond vervolgens uit
     het cyclisch verrichten van de handelingen detecteren, lokaliseren en verwijderen van de vrijgegeven
     bodemlaag waardoor het significante object uiteindelijk kon worden waargenomen met als doel dit veilig en
     doelmatig te kunnen identificeren. Wanneer handmatige benadering niet doeltreffend bleek door een
     extreem harde bodem, een groot object of wanneer het significante object zich dieper dan 0,50 m1 –
     maaiveld bevond heeft men een hydraulische beveiligde graafmachine ingezet. Hierbij is een afgebakend
     gebied op aanwijzing van de aanwezige (Senior) Deskundige OOO laagsgewijs gedetecteerd, vrijgegeven en
     verwijderd zodat het significante object kon worden waargenomen met als doel dit veilig en doelmatig te
     identificeren. Na het verwijderen van het geïdentificeerde object is een controle meting uitgevoerd om te
     bepalen of er nog een dieper gelegen verdacht object aanwezig was.
     Figuur 6. Benaderen van een significant object m.b.v. een hydraulische graafmachine.
       www.bodac.nl
Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten Arnhem Klapstraat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>     Pagina 11 van 20
     5 Resultaten, conclusie en advies
     5.1       Resultaten
     Tijdens de opsporingswerkzaamheden zijn geen OO of OO gerelateerde objecten aangetroffen.
     5.2       Conclusie
     Bodac B.V. heeft het op de revisietekening in Bijlage 1 weergegeven gebied onderzocht op de aanwezigheid
     van OO en per gebied is aangegeven tot op welke diepte de vrijgave geldt. Middels dit proces verbaal van
     oplevering geeft Bodac B.V. de gebieden vrij tot op de aangegeven diepte, voor alle aankomende
     grondroerende werkzaamheden.
     5.3       Advies
     Het advies van Bodac B.V. luidt dat binnen de in de revisietekening vrijgegeven dimensies grondroerende
     werkzaamheden zonder aanvullende maatregelen, in relatie tot ontplofbare oorlogsresten, kunnen worden
     uitgevoerd.
     Wanneer werkzaamheden buiten de door Bodac B.V. onderzocht en vrijgegeven gebieden gaan plaatsvinden
     is aanvullend onderzoek noodzakelijk.
     Bodac B.V. stelt het bevoegde gezag waarbinnen dit explosievenonderzoek is uitgevoerd op de hoogte van
     deze bevindingen en zend hen een kopie van dit Proces-verbaal van Oplevering toe ter archivering en verdere
     (administratieve) verwerking.
        www.bodac.nl
Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten Arnhem Klapstraat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Pagina 12 van 20
     Bijlage 1.            Revisietekening
       www.bodac.nl
Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten Arnhem Klapstraat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>188790    188820   188850   188880   188910   188940   188970              189000   189030                  189060                       189090                          189120                            189150
 441420                                                                                                                                                                                                      441420
 441390                                                                                                                                                                                                      441390
 441360                                                                                                                                                                                                      441360
                                                           Vrijgegeven gebied
                                                           tot 2,50 m1 - maaiveld
 441330                                                                                                                                                                                                      441330
 441300                                                                                                                                                                                                      441300
                                                                                                         VERKLARING
 441270                                                                                                                   Contouren vrijgegeven gebied tot 2,50 m1 - maaiveld (ca. 1.350 m2)
                                                                                             Versiebeheer
                                                                                             Nr. Datum         Tekeningnaam                       Status
                                                                                             1. 18-10-2021 211018_1095_TVG_01                     Actueel
                                                                                             2. -          -                                      -
                                                                                             3. -          -                                      -                                                                          N
                                                                                             Maten in m, diameters en afm. bestratingsmaterialen in mm, hoogtematen in m t.o.v. NAP, tenzij anders aangeven.
 441240                                                                                       Opdrachtgever:
                                                                                              Project:
                                                                                                                Dhr. Schmidt
                                                                                                                OOO Arnhem Klapstraat
                                                                                                                                                                                                   Formaat:
                                                                                                                                                                                                   Schaal:
                                                                                                                                                                                                               A3
                                                                                                                                                                                                               1:1000
                                                                                              Tekening:         Tekening vrijgegeven gebied                                                        Datum:      18-10-2021
                                                                                                                                                                                                   Tek.:       dhr. T. Schuurmans
188790    188820   188850   188880   188910   188940   188970              189000   189030
                                                                                              Tekeningnaam:     211018_1095_TVG_01                                                                 Acc.:       n.v.t.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>     Pagina 13 van 20
     Bijlage 2.            Protocol toevalstreffer OO
        www.bodac.nl
Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten Arnhem Klapstraat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Pagina 14 van 20
     Bijlage 3.            Begrippenlijst en definities
       Benaderen                      Het cyclisch verrichten van de handelingen detecteren, lokaliseren en verwijderen
                                      van de vrijgegeven bodemlaag waardoor het significante object uiteindelijk kan
                                      worden waargenomen met als doel dit veilig en doelmatig te kunnen identificeren.
       Bevoegd Gezag                  Overheidsinstantie verantwoordelijk voor de Openbare Veiligheid binnen de
                                      gemeente en die wettelijk de mogelijkheid heeft en in staat is om toezicht uit te
                                      oefenen of te doen uitoefenen.
       CI                             Certificerende instelling die geaccrediteerd is voor dit certificatieschema door de
                                      Raad voor Accreditatie en aangewezen is door de Minister van SZW op grond van
                                      artikel 1.5b van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
       CS-OOO                         Certificatieschema voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten.
       Deskundige                     Persoon die arbeid verricht ten behoeve van het opsporen van ontplofbare
                                      oorlogsresten en daartoe geregistreerd krachtens artikel 4.10, zesde lid, van het
                                      Arbeidsomstandighedenbesluit. Voor de in het CS-OOO genoemde vier
                                      categorieën deskundigen bestaan overeenkomstige categorieën registraties.
       Detecteren                     Het vaststellen van de aanwezigheid van (mogelijke) ontplofbare oorlogsresten
                                      door het met behulp van detectieapparatuur uitvoeren van een meting en de
                                      interpretatie van de meetgegevens. Er wordt onderscheid gemaakt in realtime
                                      detectie en non realtime detectie.
       EODD                           Explosieven Opruimingsdienst Defensie.
       Identificeren                  Het vaststellen of men al dan niet met ontplofbare oorlogsresten te maken heeft
                                      en daarna het bepalen van het aantal, hoofdsoort, subsoort en wapeningstoestand
                                      (gewapende of ongewapende ontplofbare oorlogsresten) van eventueel geplaatste
                                      ontsteker(s), kaliber en nationaliteit.
       Inspectie SZW                  Organisatie vallend onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
                                      die de minister adviseert over het erkennen van CKI’s.
       Interpretatie                  Het beoordelen van de meetgegevens van detectie met als einddoel het vaststellen
                                      van significante objecten. De beoordeling resulteert in een locatieaanduiding van
                                      het significante object.
       Laagsgewijze                   Het cyclisch detecteren van een bodemlaag waarna de vrijgegeven laag wordt
       detectie                       verwijderd zodat de volgende bodemlaag kan worden gedetecteerd.
       Lokaliseren                    Het vaststellen van de ligplaats van gedetecteerde significante objecten.
       Munitiescheiding               Het scheiden van ontplofbare oorlogsresten van (water)bodemmateriaal door
                                      middel van een scheidingsinstallatie, waarna identificatie kan plaatsvinden.
       Non-realtime                   Detecteren waarbij de meetgegevens worden opgeslagen zodat deze op een later
       detectie                       moment kunnen worden geïnterpreteerd.
       Objectenlijst                  Lijst van significante objecten met ten minste:
                                           a) Coördinaten van aangetroffen uitslagen/verstoringen ten opzichte van het
                                                Rijksdriehoeknet (RD-coördinaten).
                                           b) Indicatieve diepte (z)
                                           c) Gemeten meetwaarden.
       Ontplofbare                    Achtergelaten ontplofbare munitie en niet-gesprongen munitie als bedoeld in
       oorlogsresten (OO)             artikel 4.10, eerste lid, onderdeel d, van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
        www.bodac.nl
Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten Arnhem Klapstraat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>     Pagina 15 van 20
       OOO                             Opsporen van ontplofbare oorlogsresten
       OOV                             Openbare orde en veiligheid
       Opsporing                       De organisatie en uitvoering van werkvoorbereiding, detecteren, lokaliseren en
                                       laagsgewijze detectie, identificeren van de vermoede ontplofbare oorlogsresten,
                                       tijdelijk veiligstellen van de situatie, de overdracht aan de EODD en Proces-verbaal
                                       van oplevering.
       Opsporingsbedrijf               Certificaathouder die binnen het kader van de CS-OOO werkzaamheden uitvoert
                                       ten behoeven van de opsporing van ontplofbare oorlogsresten.
       Opsporingsgebied                Het gebied binnen het verdachte gebied waarbinnen de certificaathouder
                                       opsporingswerkzaamheden gaat uitvoeren.
       Overdracht aan de               Het in persoon van de Senior Deskundige OOO door middel van het
       EODD                            overdrachtsprotocol overdragen van de aangetroffen van het overdrachtsprotocol
                                       overdragen van de aangetroffen ontplofbare oorlogsresten door de
                                       certificaathouder (deelgebied A) aan EODD. De overdracht vindt plaats op de
                                       locatie waar de ontplofbare oorlogsresten zijn aangetroffen c.q. in de voorziening
                                       voor het veiligstellen van de situatie zijn gebracht en in fysieke aanwezigheid van
                                       beide partijen.
       Projectlocatie                  Het gebied binnen het opsporingsgebied waar door de certificaathouder op dat
                                       moment opsporingswerkzaamheden worden verricht inclusief het terrein in de
                                       directe omgeving waar ondersteunende werkzaamheden plaatsvinden.
       Projectplan                     Gedocumenteerd plan waarin de onderlinge relaties tussen betrokken partijen,
                                       alsmede de (planmatige) voortgang, afspraken, toezicht, documentatie en
                                       procedures zijn vastgelegd ten einde het project adequate en veilige wijze uit te
                                       kunnen voeren.
       Realtime detectie               Detecteren waarbij de meetgegevens direct wordt geïnterpreteerd en over wordt
                                       gegaan tot het lokaliseren van het object. De meetgegevens worden niet
                                       vastgelegd en opgeslagen.
       Significant object              Een zodanige verstoring (uitgedrukt in een eenheid behorende bij de
                                       detectiemethode) dat dit, gegeven de zoekopdracht, een aanwijzing is voor de
                                       mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten.
       Tijdelijk veilig stellen        Alle activiteiten na benadering en identificatie die benodigd zijn om de risico’s van
       van de situatie                 ontplofbare oorlogsresten in relatie tot de omgeving te beheersen tot aan het
                                       tijdstip van overdracht van ontplofbare oorlogsresten aan de EODD. Er worden bij
                                       het tijdelijk veiligstellen van de situatie geen demontagehandelingen aan
                                       ontplofbare oorlogsresten zelf verricht.
       Verdacht gebied                 Het deel van de projectlocatie waarbinnen op basis van vooronderzoeken de
                                       aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten verwacht wordt.
       VTVS                            Voorziening voor het Tijdelijk Veiligstellen van de Situatie.
        www.bodac.nl
Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten Arnhem Klapstraat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Pagina 16 van 20
     Bijlage 4.            Ontheffingen en vergunningen
       www.bodac.nl
Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten Arnhem Klapstraat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>     Pagina 17 van 20
     Bijlage 5.            Certificaten
        www.bodac.nl
Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten Arnhem Klapstraat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Pagina 18 van 20
       www.bodac.nl
Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten Arnhem Klapstraat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>     Pagina 19 van 20
        www.bodac.nl
Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten Arnhem Klapstraat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>Your safety is our concern</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>