<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                              BODAC



                                                    Eindrapportage
                                                    Explosievenonderzoek
                                                    Merwedeterrein
                                                    Gemeente Arnhem




             Document                               : Eindrapportage

             Projectnummer                          : 10045

             Opdrachtgever                          : Gemeente Arnhem

             Locatie                                : Merwedeterrein

             Datum                                  : 16-08-2011

             Status                                 : definitief




 Datum: 16-08-2011                                      Datum: 16-08-2011                                        Datum: 16-08-2011
 Opgesteld door:                                        Goedgekeurd door:                                        Geautoriseerd door:
 …………………………………….                                        …………………….                                                …………………….
 OCE - deskundige                                       Senior OCE- deskundige                                   Projectleider Bodac


                                                                                                   -                             .-------

Copyright 2010. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigt en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk,
fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houders van het
auteursrecht. Het is de opdrachtgever toegestaan voor intern gebruik duplicaten to maken.

 Bodac B.V. Explosieven opsporingsbedrijf                                                                                                   ISO 9001
 Postbus 12 • 5480 AA Schijndel • Bezoekadres: Hermalen 7, Schijndel • www.bodac.nl                                                         ISO 14001
 T. (073) 543 1010 • F. (073) 549 8360 • info@bodac.nl • K.v.K. Den Bosch 17138633                                                          VCA **
 ING nr. 68.49.29.481 • IBAN: NL 46 INGB 0684 9294 81 • BIC: INGBNL2A • B.T.W. NL8102.72.763.8.01                                           BRL OCE A/B
 Voor alle aanbledingen, overeenkomsten en levenngen geden onze akgemene voorwaarden welke zon gedeponeerd bij de griffie van de
 Arrondissementrechtbank te 's-Hertogenbosch onder nr. 13/2001. Op verzoek word( u een exemplaar van de algemene voorwaarden toecjezonden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre> Bodac BV                                                Eindrapportage Explosievenonderzoek Merwedeterrein
 Explosieven opsporing                                                           Status: definitief 16-08-2011




 INHOUDSOPGAVE                                                                                       pagina

 1.     INLEIDING                                                                                           2
1.1     Aanleiding                                                                                          2
1.2     Probleemstelling                                                                                    2
1.3     Doelstel ling                                                                                       2
1.4     Opdracht                                                                                            2
1.5     Verantwoording                                                                                      3

 2.     PROJECTLOCATIE                                                                                      4
2.1     Ligging opsporingsgebied                                                                            4
2.2     Locatie specifieke omstandigheden                                                                   4
2.3     Vergunningen en nadere afspraken                                                                    4
2.4     Veiligheidaspecten                                                                                  4

 3.     HET ONDERZOEK                                                                                       5
3.1     Analoge detectie en benadering                                                                      5
3.2     Afwijkingen t.o.v. uitgangspunten                                                                   6
3.3     Oplevering onderzoeksgebied                                                                         6

 4.     RESULTATEN                                                                                          7
4.1     Verstorende obstakels                                                                               7
4.2     Aangetroffen objecten en CE                                                                         7
4.3     Registratie en overdracht CE                                                                        8

 5.     CONCLUSIE                                                                                           9
5.1     Deelconclusies                                                                                      9
5.2     Algehele conclusie                                                                                  9
5.3     Leemte in kennis                                                                                    9
5.4     Advies                                                                                              9

 Bijlage   1.   Lijst van afkortingen en specificaties
 Bijlage   2.   Munitie overgave formulier(en)
 Bijlage   3.   Explosieven vrij verklaring
 Bijlage   4.   Revisietekening(en)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Bodac BV                                                                      Eindrapportage Explosievenonderzoek Merwedeterrein
Explosieven opsporing                                                                                 Status: definitief 16-08-2011




1. INLEIDING

     1.1 Aanleiding
        Naar aanleiding van historisch feitenmateriaal heeft gemeente Arnhem besloten om een
        onderzoek naar Conventionele Explosieven (CE) uit te laten voeren ter plaatse van de
        projectlocatie Merwedeterrein. In navolging van de resultaten heeft men besloten dit
        onderzoek een vervolg te geven in de vorm van het benaderen en verwijderen van de
        aangetroffen significante objecten (mogelijke CE).
        In de toekomst zullen op de projectlocatie civiele werkzaamheden plaatsvinden ten behoeve
        van de herinrichting van het gebied.

     1.2 Probleemstelling
        Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben in en om Arnhem diverse gevechtshandelingen
        plaatsgevonden waaronder operatie Market-Garden. Door deze gevechthandelingen zijn
        aanzienlijke hoeveelheden conventionele explosieven in de bodem achtergebleven. Door de
        geplande civiele werkzaamheden kunnen deze mogelijk ter plaatse aanwezige explosieven een
        reeel gevaar opleveren voor betrokken medewerkers en de (directe) omgeving.
        Van de projectlocatie is een historisch vooronderzoek beschikbaar. Hierdoor is feitenmateriaal
        voorhanden om de aard en aantallen van te verwachten CE vast te stellen. Er zal bij de
        uitvoering van de opsporingswerkzaamheden dan ook met een brede scope en op basis van
        ervaring gehandeld moeten worden.

     1.3 Doelstelling
        De doelstelling van de opsporingswerkzaamheden is het creeren van een veilig te bewerken
        terrein voor de civiele aannemer en toekomstige gebruikers. In het opsporingsgebied zullen in
        de toekomst grondwerkzaamheden worden uitgevoerd.

     1.4 Opdracht
        Bodac BV heeft per 15-09-2010 opdracht ( Projectcode SI1002, Zaaknr 2011-02-01515 )
        gekregen om een analoog detectieonderzoek uit te voeren naar de mogelijke aanwezigheid
        van conventionele explosieven op het Merwedeterrein. Na goedkeuring van het Projectplan
        (incl. V&G-plan) d.d. 17-09-2010 door bevoegd gezag zijnde Gemeente Arnhem, heeft een
        startwerkoverleg plaatsgevonden met betrokken partijen. Vervolgens heeft analoge detectie
        van het opsporingsgebied plaatsgevonden met inzet van een ValIon Ferrous bomlocator EL
        1300 serie. Bij deze analoge detectie werd duidelijk dat de bovenlaag door aanwezigheid van
        puin en overige verstoringen niet door middel van detectie te onderzoek is. Om een
        onderzoeksmethode vast te stellen zijn er door middel van gecontroleerd ontgraven enkele
        proefsleuven gegraven zodat de dikte van de verstorende laag kon worden vastgesteld.




                                                  •


         Afbeelding 1: Proefsleuf aan de zuidzijde van de onderzoekslocatie




                                                                                                                   Pagina 2 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Bodac BV                                                Eindrapportage Explosievenonderzoek Merwedeterrein
Explosieven opsporing                                                           Status: definitief 16-08-2011




        Bodac BV heeft van gemeente Arnhem op 18-02-2011 een vervolgopdracht gekregen om de
        verstorende laag te ontgraven en het ontgraven onderzoeksgebied analoog te detecteren en
        de significante objecten (mogelijke CE) te verwijderen.

        Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL-OCE versie 2007-02.

    1.5 Verantwoording
       Op basis van de validatie (eigenschappen, meetbereik en geschiktheid) van mogelijke
       detectieapparatuur en de resultaten van het vooronderzoek is met instemming van de
       opdrachtgever gekozen voor het uitvoeren van een Analoge detectie met de magnetometer
       Vallon Ferrous bomlocator EL 1300 serie (maximale zoekdiepte 4,5 m, beneden maaiveld). Dit is
       gezien de vermoede aard en liggingdiepte van de verwachte munitie artikelen en de
       toekomstige civiele werkzaamheden een verdedigbare keuze.




                                                                                              Pagina 3 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Bodac BV                                                      Eindrapportage Explosievenonderzoek Merwedeterrein
Explosieven opsporing                                                                 Status: definitief 16-08-2011




2. PROJECTLOCATIE

     2.1 Ligging opsporingsgebied
        De projectlocatie met daarin het opsporingsgebied is gelegen tussen het spoorwegtraject
        Arnhem Velperpoort, Duiven en Arnhem Velperpoort, Arnhem Prezikhaaf en ten westen van
        de Eemslaan te Arnhem en heeft een oppervlakte van circa 20.000 m2.




          Afbeelding 2: projectlocatie en opsporingsgebied

     2.2 Locatie specifieke omstandigheden
        Het opsporingsgebied bestaat uit een open terrein en het gebied is vroeger voor opslag van
        grond geweest van de gemeente Arnhem. De laatste jaren hebben er op het terrein
        studentenwoningen gestaan.

     2.3 Vergunningen en nadere afspraken
        Voor het uitvoeren van een detectie onderzoek is een ontheffing APV nodig voor het gebruik
        van detectie apparatuur. Deze ontheffing is voor geheel 2011 aangevraagd en ontvangen.

     2.4 Veiligheidaspecten
        Op basis van de uitgevoerde projectgebonden risico-evaluatie (risico analyse) is er in overleg
        met opdrachtgever voor gekozen om bij benaderwerkzaamheden en gecontroleerd ontgraven
        een veilige straal van 50 m, te hanteren en eventuele aanvullende maatregelen te nemen op
        het moment dat zich nieuwe inzichten voordoen die daartoe aanleiding geven. De veiligheid
        voor het personeel en de directe omgeving is gewaarborgd door de gekozen werkwijze(n).

         Bij het aantreffen van CE is qua veiligheidsstralen gehandeld conform de voorschriften van de
         VS 9-861

         Voor aanvang van de werkzaamheden is een KLIC-melding gedaan in verband met de
         aanwezigheid van kabels en leidingen.




                                                                                                   Pagina 4 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Bodac BV                                                            Eindrapportage Explosievenonderzoek Merwedeterrein
Explosieven opsporing                                                                       Status: definitief 16-08-2011




3. HET ONDERZOEK

     3.1 Analoge detectie en benadering
        Conform de opdracht is het to onderzoeken gebied uitgezet door middel van GPS. In het
        onderzoeksgebied zijn twee sanerings locaties aanwezig. Deze locaties zijn uitgezet omdat
        deze gecontroleerd onder saneringscondities ontgraven moeten worden.
        Uit onderzoek bleek dat de verstorende bovenlaag naoorlogs was aangebracht. Hierdoor was
        deze bovenlaag niet verdacht op CE en is onderzoeksgebied met uitzondering van de twee
        saneringslocaties afgegraven tot op het originele maaiveld.

         Vervolgens heeft analoge oppervlakte detectie plaatsgevonden met inzet van een
         magnetometer Vallon Ferrous bomlocator EL 1300 serie in banen met een onderlinge afstand
         van 0,50 m' (detectie tot circa 4,5 m' beneden maaiveld).




            ueouilly .   dr IdlUyt   uetec.tie met   DCHTIIOLd1O1



         De gemeten verstoringen zijn benaderd met inzet van een (Senior) OCE-deskundige en een
         Assistent OCE-deskundige met ondersteuning van een beveiligde graafmachine met
         tussentijdse analoge oppervlakte detectie met inzet van een Vallon bomlocator en vervolgens
         verwijderd.

         De sanering heeft plaats gevonden door middel van gecontroleerd ontgraven met inzet van
         een (Senior) OCE-deskundige en een Assistent OCE-deskundige met ondersteuning van een
         beveiligde graafmachine. De vrijgekomen grond is uitgeschud en visueel gecontroleerd op
         eventueel aanwezige CE.

         Aangetroffen CE zijn verplaatst naar een Voorziening Tijdelijke munitie Opslagcontainer
         (VTO). Deze werkzaamheden hebben plaatsgevonden in week 38 2010 en week 15 t/m 26
         2011.

         Ter afronding heeft er op woensdag 6 juli overdracht aan en assistentie van de EOD
         plaatsgevonden bij het ruimen en vernietigen van aangetroffen conventionele explosieven.




                                                                                                         Pagina 5 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Bodac BV                                               Eindrapportage Explosievenonderzoek Merwedeterrein
Explosieven opsporing                                                          Status: definitief 16-08-2011




    3.2 Afwijkingen t.o.v. uitgangspunten
       Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is in overleg met opdrachtgever besloten om de
       bossage die aan de rand van het te onderzoekengebied te laten staan en niet vrij te geven

    3.3 Oplevering onderzoeksgebied
       Het onderzoeksgebied is na uitvoering van de opsporingswerkzaamheden opgeleverd zoals
       vooraf met opdrachtgever overeengekomen. De ontgraven sleuven zijn dichtgeschoven,
       enigszins uitgevlakt en aangedrukt met het rijwerk van de graafmachines.




                                                                                            Pagina 6 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Bodac BV                                                                  Eindrapportage Explosievenonderzoek Merwedeterrein
Explosieven opsporing                                                                             Status: definitief 16-08-2011




4. RESULTATEN

     4.1 Verstorende obstakels
        Het detectieonderzoek heeft hinder ondervonden van boven- en/of ondergronds aanwezige
        verstorende obstakels zoals bomen, hekwerk en een elektriciteits kast, waardoor deze
        gedeeltes niet vrijgegeven zijn op explosieven. Deze gebieden zijn aangegeven in de
        revisietekening.




         Afbeelding 4: Verstorende obstakels het hekwerk en elektriciteitskast


     4.2 Aangetroffen objecten en CE
        Tijdens de detectiewerkzaamheden is een aantal munitie artikelen in het opsporingsgebied
        aangetroffen. Deze munitie artikelen zijn opgeslagen in een VTO alvorens deze door de EOD
        zijn vernietigd.




                                                                 Akt
                                                       Afbeelding 5: foto aangetroffen
         raketkop van een 3" Semi Armour Piercing raket.




                                                                                                              Pagina 7 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Bodac BV                                                     Eindrapportage Explosievenonderzoek Merwedeterrein
Explosieven opsporing                                                                Status: deflnitief 16-08-2011




         Onderstaand is een opsomming gegeven van aangetroffen CE.

             Aantal/       Munitie artikel
              hoev.
                2          Brisantgranaat van 20 mm
                1          Brisantgranaat van 25 ponder
                1          Raketkop van een 3" SAP raket
                5          Restant huls van kkm
                2          Restant raketmotor van 3" raket
         Tabel 1. overzicht aangetroffen CE



     4.3 Registratie en overdracht CE
        Registratie van aangetroffen CE heeft met gebruikmaking van het aangevraagde UO-nummer
        2010-1349 plaatsgevonden op munitie overgave formulieren (zie bijlagen). Na registratie zijn
        de aangetroffen CE overgedragen aan en ter plaatse door de EOD vernietigd. Strategisch
        schroot is door de EOD meegenomen ter definitieve verschroting.




                                                                                                 Pagina 8 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Bodac BV                                                  Eindrapportage Explosievenonderzoek Merwedeterrein
Explosieven opsporing                                                             Status: definitief 16-08-2011




5. CONCLUSIE

    5.1 Deelconclusies

         De resultaten van dit explosieven onderzoek zijn gespiegeld aan het vooronderzoek en blijken
         hiermee in overeenstemming.

    5.2 Algehele conclusie
        De aangetroffen en significante objecten zijn benaderd en verwijderd tot 4,5. Na verwijdering
        van de significante objecten is met de ons ter beschikking staande kennis, ervaring en
        apparatuur het onderzochte gebied vrij van explosieven Opgemerkt moet worden dat de
        saneringslocaties zijn ontgraven, de ontgraven grond is uitgespreid en visueel gecontroleerd.
        Tijdens deze visuele controle is er geen munitie of (onder)delen van munitie waargenomen.

         De aangetroffen significante objecten zijn benaderd en verwijderd. Na verwijdering van de
         significante verstoringen tot een diepte van maximaal 4,5 ml beneden maaiveld zoals
         aanwezig ten tijde van het explosieven onderzoek, is met de ons ter beschikking staande
         kennis, ervaring en apparatuur het opsporingsgebied vrij van CE tot een diepte van 4,5 ml
         beneden maaiveld.

         Er is een revisietekening d.d. 01-07-2011 gemaakt van de gedetecteerde en vrijgegeven
         delen van het onderzochte terrein, de vrijgegeven terreingedeelten zijn "groen gearceerd"
         aangeduid.

         De gedetecteerde maar niet vrijgegeven terreingedeelten zijn 45° "rood gearceerd"
         aangeduid.

         De niet onderzochte terreingedeelten zijn 135° "rood gearceerd" aangeduid.

         De in de bijlagen aanwezige explosieven vrij verklaring geldt alleen voor bovengenoemde
         "groen gearceerde" onderzochte gebieden

    5.3 Leemte in kennis
        Door het beschikbaar zijn van feitenmateriaal middels een vooronderzoek d.d. November 2002
        is inzicht verkregen tot welke diepte mogelijke CE naar alle waarschijnlijkheid aanwezig kunnen
        zijn in de bodem. Het dieper indringen van CE ten opzichte van het huidige maaiveld door
        bijvoorbeeld een inslag in een reeds bestaande krater of het begraven van CE kan echter nooit
        uitgesloten worden. Buiten de vrijgegeven oppervlaktes en diepten kunnen daarom mogelijk
        CE aanwezig zijn in de bodem.

    5.4 Advies
        Tijdens het benaderen van significante objecten is gebleken, dat er zich in het
        opsporingsgebied CE en restanten van CE bevinden. Daarom is het raadzaam om eventueel
        nog te bewerken en niet eerder onderzochte deellocaties binnen de projectlocatie en in de
        directe omgeving eveneens te onderzoeken op de mogelijke aanwezigheid van CE. Deze
        werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een gecertificeerd bedrijf conform BRL
        OCE versie 2007-02.
         Omdat deze eindrapportage gezien mag worden als een proces-verbaal van oplevering
         conform de BRL OCE versie 2007-02 d.d. 08-02-2007 adviseren wij opdrachtgever een
         afschrift van dit document te zenden aan de ambtenaar belast met Openbare Orde en
         Veiligheid van de gemeente(n) waarbinnen het opsporingsgebied is gelegen. De resultaten
         van dit explosieven onderzoek zijn gespiegeld aan het de verwachting en blijken hiermee in
         overeenstemming.


                                                                                               Pagina 9 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>I
I   Bodac BV
    Explosieven opsporing
                                                        Eindrapportage Explosievenonderzoek Merwedeterrein
                                                                                Status: definitief 16-08-2011




I   Bijlage 1. Lijst van afkortingen en specificaties


I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Bodac BV                                                    Eindrapportage Explosievenonderzoek Merwedeterrein
Explosieven opsporing                                                               Status: definitief 16-08-2011




        CE              Conventioneel Explosief

        V&G plan        Veiligheid en Gezondheidsplan (Uitvoeringsfase)

        EOD             Explosieven Opruimingsdienst Defensie

        BRL             Beoordelingsrichtlijnen

        OCE             Opsporen Conventionele Explosieven

        APV             Algemene plaatselijke verordening

        VS-9-861        (Militair)Voorschrift 9-861

        KLIC            Kabels Leidingen Informatie Centrum

        VTO             Voorziening tijdelijke opslag munitie

        UO              Uitvoeringsopdrachten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>I
I   Bodac BV
    Explosieven opsporing
                                                Eindrapportage Explosievenonderzoek Merwedeterrein
                                                                        Status: definitief 16-08-2011




I   Bijlage 2. Munitie overgave formulier(en)


I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                  MUNITIE OVERGAVE / OVERNAME FORMULIER

BODAC BV           Tel.: +31 (0)73 543 10       10
Hermalen 7          Fax: +31 (0)73 549 83       60
5481 )0( Schijndel  www . bodac. n I


Projectgegevens                                          Adres
U0 nr. EOCKL                         2010-1349           Plaats                   Arnhem
Munitie rm:orlaw formuller nr.        10045-1            Straat + huisnr.        Eemslaan
Werk nr.                               10045             Merweden terrein


                                              Munitie
Aantal/hoeveelheiol                     Soott                               Toestand
         2x                      Brisantgranaat 20 mm                       verschoten
        lx                     Brisantgranaat van 25 pd                     verschoten
        lx                 3" 60 Lbs halfpantseTranaat raket                verschoten




                             Vermoedelijk explosief vrij schroot
Aantal/hoeveelheid                  Soort                                   Toesbind
        2x                        rest. Raketmotor                            keg
                                      3' HuIs KKM




                                         Overdracht
Plaats              Amhem                                Datum             06-07-11
Afiledragen door.                                        Overgenornen doer
Naam        ……………………………..                                Naam    ………….
Paraaf                                                   Paraaf




                      I
                                                                                            DOM 60184 I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Bodac BV                                 Eindrapportage Explosievenonderzoek Merwedeterrein
Explosieven opsporing                                            Status: definitief 16-08-2011




Bijlage 3. Explosieven vrij verklaring
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                                BODAC
 Gemeente Arnhem
 t.a.v.…………………………
 Postbus 9200
 6800 HA Arnhem


                                                                                                                       Schijndel, 08 juli 2011




Explosieven vrij verklaring
Projectnummer Bodac B.V.: 10045


Ondergetekende verklaard hierbij dat:

Op het door gemeente Arnhem opgegeven project Merwedeterrein te Arnhem een onderzoek naar
Conventionele Explosieven (CE) is uitgevoerd in week 38 2010 en week 15 t/m week 26 2011. Voor
exacte locatie zie revisietekening.

Het opsporingsgebied op tekening(en) is aangeleverd door de gemeente Arnhem en vervolgens is
uitgezet.

Het bovenvermelde opsporingsgebied is onderzocht met inzet van de magnetometer Vallon Ferrous
bomlocator EL 1300 serie.

De significante objecten 20 mm en groler zijn verwijderd tot een diepte van maximaal 4,5 m 1 minus het
originele maaiveld zoals aanwezig ten tijde van 1945, met uitzondering van die objecten waarover tussen
opdrachtgever en Bodac B.V. overeenstemming bestaat om deze objecten niet te verwijderen. Voor exacte
vrijgave zie revisietekening d.d. 01-07-2011 aanwezig in de eindrapportage.



Bodac B.V.
……………                                                                                 ………………………




Senior-OCE-deskundige                                                                                    Bedrijfsleider Bodac




Bodac B.V. Explosieven opsporingsbedrijf                                                                                                    ISO 9001
Postbus 12 • 5480 M Schijndel • Bezoekadres: Hermalen 7, Schijndel • www.bodac.nl                                                           ISO 14001
T. (073) 543 1010 • F. (073) 549 8360 • info@bodac.nl • K.v.K. Den Bosch 17138633                                                           VCA ** BRL
ING nr. 68.49.29.481 • IBAN: NL 46 INGB 0684 9294 81 • BIC: INGBNL2A • B.T.W. NL8102.72.763.B.01                                            OCE A/B

Voor alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen gelden onze algemene voorwaarden welke zijn gedeponeerd PO de ghffie van de
Arrondissementrechtbank te 's-Hertogenbosch onder nr 13/2001. Op verzoek wordt u een exemplaar van de algemene voorwaarden toegezonden.
                                                                                                                                                    1/1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>I
I   Bodac BV
    Explosieven opsporing
                                     Eindrapportage Explosievenonderzoek Merwedeterrein
                                                             Status: definitief 16-08-2011




I   Bijlage 4. Revisietekening(en)


I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                    Niet onderzocht i.v.m. aanwezigheid
                                    begroeiing/ bomen.
                                                                          X-Coordinaat: 192669,904 Y-
                                                                          Coordinaat: 444071,227




X-Coordinaat: 192572,467
Y-Coordinaat: 443977,410




                                                                             Wel onderzocht maar geen vrijgave
                                                                                                                                   VERKLARING
                                                                             mogelijk i.v.m. hekwerk + electrahuisje
                                                                                                                                                               Randen onderzoeksgebied

                                                                                                                                                               Randen analoog onderzocht gebied Onderzocht


                                                                                                                                                               en vrijgegeven tot 4,50 ml - my Niet

        Niet onderzocht i.v.m. aanwezigheid                                                                                                                    onderzocht en niet vrijgegeven
        begroeiing/ bomen.




                                                                                                                                                               Wel onderzocht maar niet vrijgegeven

                                                                                                                                   r                           Maaiveld niveau (in NAP) tijdens zoekactie
                                                                                                                       Maten m m, diameters en afm. bes ratingsmaterialen in mm, hoogtematen in m t.o.v. NAP, tenzij anders aangeven.
                                                                                                                        Formaat:            A3          Project:   OCE Amhem Merwedestraat                                              Controle PL

                                                                                                                        Schaal:        1:1000
                                                                                                                                                                   Revise                                                               2e controle

                                                                                                                        Getekend: RM                                                                                                    Projectnr.: 10045

                                                                                                                        Bestand:                       Opdrachtgever:        Gemeente Arnhem                                            Datum: 01-07-2011

                                                                                                                        Status:       Concept          Tekeningnr.:                                                                     Versie:   01


                                                                                                                              BODAE
                                                                                                                        Bodac B.V. Explosieven opsporingsbedrijf
                                                                                                                        Postbus 12 • 5480 AA Schijndel • Bezoekadres: Hermalen 7, Schijndel • www.bodac.nl
                                                                                                                        T. (073) 543 1010 • F. (073) 549 8360 • info@bodac.nl • K.v.K. Den Bosch 17138633
                                                                                                                        ING nr. 68.49.29,481 • IBAN: NL 46 INGB 0684 9294 81 • BIC: INGBNL2A • B.T.W. NL8102.72.763.B.01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>