<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Toelichting onderzoek geluid evenementen Arnhem
datum           15 november 2023                 project         Akoestisch onderzoek evenementen
vestiging       Arnhem                                           Arnhem
uw kenmerk      -                                betreft         Toelichting onderzoek
ons kenmerk     M.2023.0395.00.N002              versie          001
2e lezer/secr.  KS|BDI                           auteur          H.D. (Herman) Jager MSc
                                                 contactpersoon  H.D. (Herman) Jager MSc
                                                 e-mail/telefoon hja@dgmr.nl/088 346 78 21
1. Inleiding
De gemeente Arnhem heeft het voornemen om locatieprofielen op te stellen om evenementen te
gaan regelen. In de locatieprofielen wordt onder andere de maximaal toegestane geluidsbelasting
voor evenementen vastgelegd. Om inzichtelijk te kunnen maken welke geluidsniveaus vanwege de
evenementen in de omgeving ontstaan, heeft DGMR een akoestisch onderzoek uitgevoerd.
Dit onderzoek is opgesteld voor de onderbouwing van evenementen in het omgevingsplan. Voor de
locatie Stadsblokken is een afzonderlijk onderzoek uitgevoerd.
De gemeente Arnhem wil op verschillende locaties het organiseren van evenementen mogelijk
maken. Hiervoor heeft de gemeente bepaald welk type evenementen kunnen worden gehouden op
de verschillende beoogde locaties. In het onderzoek dat is opgesteld voor de locatieprofielen
hebben wij de geluidsniveaus afkomstig van de evenementen inzichtelijk gemaakt. In dit
onderzoek zijn de volgende vragen beantwoord:
• Welke geluidsniveaus zijn op basis van het evenementenbeleid van de gemeente Arnhem op de
    verschillende locaties mogelijk bij de beoogde evenementen.
• Is het mogelijk om op de locaties de beoogde evenementen met voldoende beleving voor
    bezoekers te organiseren.
Voor het maken van de berekening hebben wij varianten vastgesteld. In overleg met de gemeente
zijn voor deze varianten uitgangspunten bepaald, met kenmerken die representatief zijn voor de
beoogde evenementen. De geluidsniveaus van de evenementen hebben wij beoordeeld aan de
hand van het Arnhemse evenementenbeleid.
In deze notitie staat een uitleg van het onderzoek dat voor de locatieprofielen is gemaakt. In dit
document is beschreven op welke manier de geluidniveaus zijn berekend. Daarnaast geven wij in
deze notitie een uitleg van de resultaten. Voor de gedetailleerde uitgangspunten en resultaten
verwijzen wij naar het hoofdrapport dat voor de locatieprofielen is opgesteld (kenmerk:
M.2023.0395.00.R001).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Toelichting onderzoek geluid evenementen Arnhem
                                                                                                       2. Beoordeling geluid evenementen
                                                                                                       Voor evenementengeluid bestaat geen wettelijke landelijke geluidnormering. Gemeenten hebben
                                                                                                       daarom een zekere mate van beoordelingsvrijheid om vast te stellen welke geluidsniveaus zij voor
                                                                                                       evenementen aanvaardbaar vinden.
                                                                                                       De gemeente Arnhem heeft in de ‘Nota locatiegebonden evenementenbeleid Arnhem 2021’ regels
                                                                                                       gesteld voor het organiseren van evenementen. In dit beleid staan onder andere regels voor de
                                                                                                       hoogte van het geluidsniveau en de begin- en eindtijden.
                                                                                                       Geluidsniveau
                                                                                                       In tabel 1 staan de maximaal toegestane geluidsniveaus op de gevels van geluidsgevoelige
                                                                                                       bestemmingen weergegeven. De gemeente stelt een norm per type evenement. Type A
                                                                                                       evenementen hebben een beperkte omvang en invloed op de omgeving.
                                                                                                       tabel 1: geluidsnormen evenementenbeleid gemeente Arnhem
                                                                                                        Type evenement                          Geluidsnorm dB(A)              Geluidsnorm dB©
                                                                                                        A                                             Geen                           Geen
                                                                                                        B                                            80 dB(A)                       90 dB©
                                                                                                        C                                            80 dB(A)                      100 dB©
                                                                                                       Daarnaast staat de gemeente een geluidsniveau van maximaal 102 dB(A) toe binnen het publieks-
                                                                                                       vlak (front of house).
k:\doc\m\2023\039500\m2023039500n002 toelichting onderzoek geluid evenementen arnhem.docx 15-11-2023
                                                                                                       Start- en eindtijden
                                                                                                       De gemeente heeft in het beleid start- en eindtijden voor evenementen opgenomen. De eindtijd
                                                                                                       voor muziek is voor alle locaties en op alle dagen 00.00 uur. Een evenement mag om 09.00 uur
                                                                                                       starten.
                                                                                                       Bij het berekenen en beoordelen van evenementen blijven maximale geluidsniveaus (piekgeluiden)
                                                                                                       buiten beschouwing. In dit onderzoek zijn daarom geen maximale geluidsniveaus beschouwd.
                                                                                                       De gemeente stelt als voorwaarde dat de initiatiefnemer bij de ontheffingsaanvraag met een
                                                                                                       akoestisch onderzoek aantoont dat aan de geluidsnormen wordt voldaan. Met de voorwaarde om
                                                                                                       een akoestisch onderzoek uit te voeren, wordt geborgd dat geen onaanvaardbare hinder ontstaat
                                                                                                       bij de woningen als organisatoren de opstelling van de podia bij een toekomstig evenement
                                                                                                       aanpassen.
                                                                                                                                                                                                       2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Toelichting onderzoek geluid evenementen Arnhem
                                                                                                       3. Uitgangspunten
                                                                                                       Om het geluid van de evenementen te kunnen berekenen, hebben wij in overleg met de gemeente
                                                                                                       een aantal uitgangspunten vastgesteld. In dit hoofdstuk staat een uitleg van de gegevens die zijn
                                                                                                       toegepast om het muziekgeluid van de evenementen te berekenen.
                                                                                                       3.1 Muziekevenementen
                                                                                                       De geluidsniveaus zijn berekend op basis van vijf varianten. De varianten die in het onderzoek
                                                                                                       worden beschouwd, zijn representatief voor het geluidsniveau dat maximaal kan ontstaan als
                                                                                                       gevolg van het type evenementen dat op een locatie wordt toegestaan.
                                                                                                       Variant 1: Muziekoptreden groot
                                                                                                       Variant 1 bestaat uit een muziekevenement met één of meerdere grote podia. Deze optredens
                                                                                                       kunnen bestaan uit een band op een podium of een DJ. Grote muziekoptredens kunnen vanwege
                                                                                                       het ruimtebeslag alleen op grote pleinen en in parken worden georganiseerd.
                                                                                                       Variant 2: Muziekoptreden met beperkte geluidsuitstraling
                                                                                                       In vergelijking met een muziekoptreden met een groot podium, kent variant 2 een lagere geluids-
                                                                                                       uitstraling dan variant 1. Dit kunnen ook optredens zijn van een band op een podium of een DJ.
                                                                                                       Deze optredens kunnen ook voorkomen op de kleinere pleinen in de binnenstad.
                                                                                                       Variant 3: Overige evenementen met conventionele speakers
                                                                                                       Naast luidruchtige muziekevenementen met grote muziekinstallaties (variant 1 en variant 2)
k:\doc\m\2023\039500\m2023039500n002 toelichting onderzoek geluid evenementen arnhem.docx 15-11-2023
                                                                                                       kunnen verschillende activiteiten met conventionele speakers worden georganiseerd waarbij
                                                                                                       muziekgeluid wordt afgespeeld dat duidelijk hoorbaar is in de omgeving. Voorbeelden hiervan zijn
                                                                                                       een sportwedstrijd, een optreden van een band of DJ met conventionele speakers, een braderie
                                                                                                       met muziek, optreden van een orkest of een foodfestival.
                                                                                                       Variant 4: Overige activiteiten
                                                                                                       Naast de hierboven beschreven varianten kunnen ook andere activiteiten voorkomen zonder
                                                                                                       versterkt muziekgeluid. Voorbeelden hiervan zijn: een sportwedstrijd, een markt, spelactiviteiten
                                                                                                       of andere bijeenkomsten. Het geluid van deze overige activiteiten wordt niet met een berekening
                                                                                                       inzichtelijk gemaakt, omdat hierbij geen geluid ontstaat dat relevante hinder voor de omgeving
                                                                                                       veroorzaakt.
                                                                                                       Variant 5: Kermis
                                                                                                       Op verschillende locaties binnen de gemeente kan een kermis worden georganiseerd. Bij een
                                                                                                       kermis is het muziekgeluid van de attracties maatgevend voor de geluidsniveaus die in de
                                                                                                       omgeving optreden.
                                                                                                       In onderstaande tabel staat een overzicht van de onderzochte varianten per evenementlocatie.
                                                                                                       Voor evenementen die te typeren zijn als variant 3, is geen berekening gemaakt, als ook variant 1
                                                                                                       of 2 evenementen op een locatie worden georganiseerd. Voor variant 3 evenementen zijn vaste
                                                                                                       grenswaarden vastgesteld. Voor de locaties waar geen type 1 of 2 evenementen worden
                                                                                                       georganiseerd, is het effect van variant 3 evenementen wel met een berekening inzichtelijk
                                                                                                       gemaakt. Evenementen worden alleen in de dag-/avondperiode georganiseerd. De gemeente
                                                                                                       Arnhem wil geen evenementen in de nachtperiode toestaan.
                                                                                                                                                                                                           3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Toelichting onderzoek geluid evenementen Arnhem
                                                                                                       tabel 2: overzicht onderzochte locaties en varianten
                                                                                                        Locatie                                               Varianten
                                                                                                        Centrum
                                                                                                        Markt                                                 1/2/3
                                                                                                        Audrey Hepburnplein                                   3
                                                                                                        Trans                                                 1/2/3
                                                                                                        Korenmarkt                                            2/3 (2 podium opstellingen)
                                                                                                        Jansplaats                                            2/3
                                                                                                        Jansplein                                             2/3
                                                                                                        Gele Rijders Plein                                    2/3
                                                                                                        Centrum Zuidoost
                                                                                                        Rijnkade (Airborne)                                   2/3
                                                                                                        Musispark                                             2/3 (2 podium opstellingen)
                                                                                                        Roermondsplein                                        Niet onderzocht
                                                                                                        Arnhem Oost
                                                                                                        Winkelcentrum Presikhaaf                              Niet onderzocht (kermis)
                                                                                                        Park Angerenstein                                     2/3
                                                                                                        Park Presikhaaf                                       1/2/3 (2 podium opstellingen)
                                                                                                        Hoogte 80                                             3
                                                                                                        Sonsbeek
k:\doc\m\2023\039500\m2023039500n002 toelichting onderzoek geluid evenementen arnhem.docx 15-11-2023
                                                                                                        Sonsbeek Ronde Weide                                  1/2/3
                                                                                                        Sonsbeek Grote Vijver                                 3
                                                                                                        Sonsbeek Witte Villa                                  1/2/3 (3 podium opstellingen)
                                                                                                        Arnhem Zuid
                                                                                                        Elden (brink)                                         2/3/5
                                                                                                        Immerloo Park                                         2/3
                                                                                                       3.2 Berekening geluidsniveaus
                                                                                                       Methode berekening geluidsniveau voldoende beleving bezoekers
                                                                                                       In dit onderzoek is berekend welk geluidsniveau per locatie bij de beoogde evenementen mogelijk
                                                                                                       is. Hiervoor is in het rekenmodel bij de front of house punten (rekenpunten op 25 meter voor het
                                                                                                       podium) het geluidsniveau zodanig aangepast, dat voldaan wordt aan de normen op de gevels van
                                                                                                       de woningen in de omgeving. Daarom kan je met deze methode vaststellen welk geluidsniveaus bij
                                                                                                       een podium mogelijk is, zonder de normen bij een woning te overschrijden. Deze berekenings- en
                                                                                                       beoordelingsmethode wordt standaard voor onderzoeken naar het geluid van evenementen
                                                                                                       toegepast, omdat in de praktijk de hoogte van het geluidsniveau bij muziekevenementen wordt
                                                                                                       aangepast, om te voldoen aan de geluidsnormen. Op basis van een vergelijking tussen
                                                                                                       meetgegevens van vergelijkbare evenementen en het berekende FOH-niveau, is in het onderzoek
                                                                                                       inzichtelijk gemaakt of het mogelijk is om de beoogde evenementen op het terrein met voldoende
                                                                                                       beleving voor bezoekers te kunnen organiseren.
                                                                                                                                                                                                      4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Toelichting onderzoek geluid evenementen Arnhem
                                                                                                       dB(A) en dB(C) niveau
                                                                                                       Voor iedere situatie is zowel het dB(A) als dB(C)-geluidsniveau berekend. Het dB(A)-geluidsniveau
                                                                                                       is de standaard maateenheid die is gecorrigeerd voor het menselijk gehoor. Deze eenheid wordt
                                                                                                       standaard in akoestische onderzoeken toegepast. Het dB(C)-geluidsniveau wordt aanvullend voor
                                                                                                       de berekening van evenementen gebruikt, omdat hierbij de lagere tonen van het muziekgeluid
                                                                                                       zwaarder worden meegewogen.
                                                                                                       Correctie berekening geluid
                                                                                                       Bij de toetsing van geluidsniveaus wordt bij evenementen, in afwijking van de reguliere reken-
                                                                                                       methode, de zogenaamde meteo correctieterm (Cm) en strafcorrectie voor muziekgeluid niet
                                                                                                       toegepast. De Cm corrigeert het geluidsniveau voor de jaargemiddelde meteorologische
                                                                                                       omstandigheden. Bij een evenement dat slechts een beperkt aantal dagen duurt, is het niet
                                                                                                       verdedigbaar om uit te gaan van de jaargemiddelde meteorologische omstandigheden. Door de
                                                                                                       meteo correctie niet te gebruiken, worden de geluidsniveaus berekend op basis van
                                                                                                       weersomstandigheden waarop het geluid zich optimaal verspreidt. Daarom zijn bijvoorbeeld in de
                                                                                                       berekeningen van dit onderzoek geen correcties toegepast voor de wind, die voor een reductie van
                                                                                                       het geluid zorgt vanuit een bepaalde richting.
                                                                                                       Brongegevens en muziekinstallaties
                                                                                                       Variant 1 en 2
                                                                                                       Bij ieder evenement kunnen andere muziekinstallaties worden gebruikt. In het onderzoek is het
                                                                                                       geluid daarom berekend op basis van installaties die representatief zijn voor de speakers die voor
k:\doc\m\2023\039500\m2023039500n002 toelichting onderzoek geluid evenementen arnhem.docx 15-11-2023
                                                                                                       het organiseren van de evenementen op de onderzochte locaties kunnen worden toegepast.
                                                                                                       In dit onderzoek is het geluidsniveau voor variant 1 en 2 berekend op basis van muziekinstallaties
                                                                                                       die voldoen aan de eisen voor de Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor evenementen.
                                                                                                       De overheid stelt eisen voor BBT per branche vast om richtlijnen te kunnen stellen aan bedrijven.
                                                                                                       BBT-eisen zijn de meest doeltreffende methoden die technisch en economisch haalbaar zijn, om
                                                                                                       emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu van een bedrijf te voorkomen. Voor het
                                                                                                       bepalen van de BBT-eisen sluit de gemeente Arnhem aan bij het onderzoek en de richtlijnen die de
                                                                                                       gemeente Amsterdam voor het geluid van evenementen heeft laten opstellen. Uit dit onderzoek
                                                                                                       volgt dat voor de BBT-eisen van evenementen met name de horizontale en verticale richtwerking
                                                                                                       van speakers van belang zijn, om het geluid naar de omgeving te beperken.
                                                                                                       Speakers (line-arrays)
                                                                                                       Voor dit onderzoek hebben wij de gegevens van de speakers overgenomen uit een vergelijkbaar
                                                                                                       onderzoek naar een representatief groot evenement. Op veel evenementen worden line-arrays
                                                                                                       gebruikt. Deze speakers kunnen het geluid zowel horizontaal als verticaal sturen naar het
                                                                                                       publieksvlak. Deze richtwerking zorgt ervoor dat de speakers minder geluid naar ongewenste
                                                                                                       plekken in de omgeving verspreiden. In onderstaande figuur staat de werking van de line-array
                                                                                                       weergegeven.
                                                                                                                                                                                                            5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Toelichting onderzoek geluid evenementen Arnhem
                                                                                                          figuur 1: afbeelding voorbeeld werking line-array
                                                                                                       Voor dit akoestisch onderzoek gaan wij uit van een gemiddelde verticale richtwerking van een
                                                                                                       line-array die wij op basis van geluidsmetingen hebben vastgesteld. Uit een analyse van
k:\doc\m\2023\039500\m2023039500n002 toelichting onderzoek geluid evenementen arnhem.docx 15-11-2023
                                                                                                       meetgegevens van diverse evenementen op recreatieterrein De Groene Ster in Leeuwarden, is
                                                                                                       gebleken dat line-array speakers een verticale richtwerking van 4 dB hebben. Deze richtwerking is
                                                                                                       ook representatief voor andere evenementen waarbij line-arrays worden gebruikt, omdat daarbij
                                                                                                       ook een reductie van het geluid naar de omgeving ontstaat, doordat de speakers op het
                                                                                                       publieksvlak gericht worden. Wij gaan daarom voor dit onderzoek voor alle evenementlocaties uit
                                                                                                       van een reductie voor de verticale richtwerking van 4 dB. Wij passen in het model handmatig een
                                                                                                       correctie toe, omdat de verticale richtwerking niet met het rekenprogramma is te bepalen.
                                                                                                       De verticale richtwerking is in het rekenmodel als reductie ingevoerd bij de voorzijde van de
                                                                                                       luidsprekers.
                                                                                                       De geluidsemissie van de speakers is aan de achterzijde en zijkanten lager in vergelijking met de
                                                                                                       voorzijde. Het verschil tussen het bronvermogen van de voor- en achterkant van de speakers is
                                                                                                       10 dB.
                                                                                                       Subwoofers
                                                                                                       Subwoofers zijn boxen die de lage tonen in de muziek ondersteunen (zie onderstaande afbeelding).
                                                                                                       Het bronvermogen van de subwoofers is daarom in het rekenmodel ingevoerd voor de lagere
                                                                                                       frequenties: 63 Hz en 125 Hz. Voor alle subwoofers is een hoogte van 1,0 meter aangehouden,
                                                                                                       omdat uit de BBT-eisen volgt dat deze op de grond moeten staan. In het onderzoek is ervan
                                                                                                       uitgegaan dat alle subwoofers in een cardioïde-opstelling zijn geplaatst. Hiermee worden de
                                                                                                       subwoofers in een specifieke positie gezet, waarmee het geluidsniveau naar de achterzijde
                                                                                                       vermindert. De reductie die vanwege de cardioïde opstelling naar de achterzijde ontstaat is 15 dB.
                                                                                                       Voor de subwoofers is de correctie voor de verticale richtwerking niet toegepast omdat deze een
                                                                                                       horizontale geluidsuitstraling hebben.
                                                                                                                                                                                                           6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Toelichting onderzoek geluid evenementen Arnhem
                                                                                                          figuur 2: voorbeeld subwoofer
                                                                                                       Variant 3
                                                                                                       Voor een variant 3 evenement is het geluidsniveau op basis van conventionele speakers berekend
                                                                                                       (zie onderstaande afbeelding). Deze installaties worden gebruikt voor kleinere optredens,
                                                                                                       sportwedstrijden en bijeenkomsten. De conventionele speakers zijn niet verticaal te richten op het
                                                                                                       publieksvlak en hebben geen aparte subwoofer voor de ondersteuning van lagere tonen.
                                                                                                       Wij hebben de volgende uitgangspunten toegepast voor deze speakers:
                                                                                                       • De geluidemissie van de speakers is naar de achterzijde en naar de zijkanten lager, in
                                                                                                           vergelijking met de voorzijde. Het verschil tussen het bronvermogen van de voor- en
                                                                                                           achterzijde van de speakers is 10 dB.
                                                                                                       • De openingshoek van de speakers is 160 graden aan de voorzijde en 200 graden aan de
k:\doc\m\2023\039500\m2023039500n002 toelichting onderzoek geluid evenementen arnhem.docx 15-11-2023
                                                                                                           achterzijde.
                                                                                                          figuur 3: voorbeeld conventionele speakers
                                                                                                       Kermis variant 5
                                                                                                       De uitgangspunten van de kermis zijn bepaald op basis van een akoestisch onderzoek, waarin het
                                                                                                       geluid van verschillende kermissen is gemeten en onderzocht. De geluidsbelasting van de kermis op
                                                                                                       De Brink in Elden hebben wij berekend op basis van een kermis met de omvang van ongeveer
                                                                                                       twintig attracties.
                                                                                                                                                                                                       7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Toelichting onderzoek geluid evenementen Arnhem
                                                                                                       Muziekspectrum
                                                                                                       Voor muziekevenementen is het gebruikelijk om het geluid te berekenen op basis van standaard
                                                                                                       muziekspectra. Een muziekspectrum is de verdeling van de toonhoogte van het geluidsniveau.
                                                                                                       Deze verdeling verschilt per muzieksoort. Dancemuziek heeft over het algemeen bijvoorbeeld een
                                                                                                       hoger geluidsniveau in de lagere frequenties, in vergelijking met klassieke muziek. Het bepalen
                                                                                                       van een bijpassend spectrum is, naast de muzieksoort, ook afhankelijk van de installaties die bij
                                                                                                       een evenement kunnen worden gebruikt.
                                                                                                       Voor dit onderzoek is op basis van meetgegevens van evenementen met een vergelijkbare omvang
                                                                                                       bepaald, welke muziekspectra voor de berekeningen representatief zijn. Uit deze analyse volgt dat
                                                                                                       het housespectrum het meest geschikt is voor het berekenen van het geluid van een groot
                                                                                                       muziekevenement. Dit geldt zowel voor dance-evenementen zoals Free Your Mind, als voor
                                                                                                       festivals waar bands optreden, zoals het ASM-festival. De gemeente staat het niet toe om
                                                                                                       evenementen te organiseren met muziekgeluid dat overeenkomt met het ultra bas spectrum,
                                                                                                       omdat daarbij te veel hinder door de lage tonen voor de omgeving ontstaat.
                                                                                                       In onderstaande tabel staan de correctiewaarden voor de verschillende muziekspectra.
                                                                                                       De muziekspectra zijn bepaald door de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Het spectrale
                                                                                                       geluidsniveau is te berekenen door het totale niveau te corrigeren met de onderstaande waarden.
                                                                                                       De spectrale geluidsniveaus hebben wij ingevoerd in het rekenmodel.
                                                                                                       tabel 3: correctiewaarden muziekspectrum per octaafband
                                                                                                        Omschrijving                                            Octaafbandmiddenfrequentie in Hertz
k:\doc\m\2023\039500\m2023039500n002 toelichting onderzoek geluid evenementen arnhem.docx 15-11-2023
                                                                                                                                         63         125   250          500          1k          2k    4k
                                                                                                        Ultra bas spectrum               -6          -5   -8           -10         -11          -11   -9
                                                                                                        Housespectrum                   -13          -8   -8            -7          -7           -9   -10
                                                                                                        Dance spectrum                  -20         -11   -8            -5          -6           -8   -12
                                                                                                        Popmuziek spectrum              -27         -14   -9            -6          -5           -6   -10
                                                                                                       Rekenmodel
                                                                                                       Het geluid van de evenementen is berekend met het computerprogramma Geomilieu. In de
                                                                                                       berekening wordt met alle relevante factoren rekening gehouden, zoals onder andere afstands-
                                                                                                       reductie, afscherming door gebouwen, hoogteverschillen en bodem- en luchtdemping.
                                                                                                       Gebouwen
                                                                                                       In het rekenmodel zijn alle gebouwen ingevoerd die aanwezig zijn rondom een locatie waar
                                                                                                       evenementen worden georganiseerd. De gebouwen zijn overgenomen uit de Basisregistratie
                                                                                                       Adressen en Gebouwen (BAG).
                                                                                                       Bodemgebieden
                                                                                                       In het onderzoek zijn wij uitgegaan van een standaard harde (reflecterend) bodemfactor van 0.
                                                                                                       Een harde bodem, zoals bestrating of water, weerkaatst het geluid. De overige bodemgebieden die
                                                                                                       (deels) zacht zijn, zoals gras, zijn in het model ingevoerd met een representatieve bodemfactor.
                                                                                                       Toetspunten
                                                                                                       Om het geluidsniveau op de gevel van een gebouw te kunnen berekenen, wordt een rekenpunt in het
                                                                                                       model geplaatst. De geluidsbelasting is berekend op een aantal maatgevende geluidsgevoelige
                                                                                                       bestemmingen in de omgeving van de onderzochte locaties.
                                                                                                                                                                                                            8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Toelichting onderzoek geluid evenementen Arnhem
                                                                                                       Dit zijn de gebouwen die in de wetgeving zijn aangemerkt als plekken waar mensen beschermd
                                                                                                       moeten worden voor geluid, zoals woningen, en verzorgingstehuizen. Daarnaast hebben wij voor de
                                                                                                       berekening van het geluidsniveau voor de muziekevenementen toetspunten geplaatst op 25 meter
                                                                                                       afstand van het podium (front of house). Dit zijn punten waarmee kan worden bepaald hoe hoog
                                                                                                       het geluidsniveau op een representatieve locatie binnen het publieksvlak is.
                                                                                                       Om inzicht te geven hoe een berekening van het geluid wordt gemaakt, staat op onderstaande
                                                                                                       afbeelding een 3D-weergave van het rekenmodel voor de locatie Markt. De gebouwen zijn in het
                                                                                                       figuur in het grijs weergegeven. De rode punten zijn de geluidsbronnen. De zwarte stippen zijn de
                                                                                                       representatieve punten op de gevels, waarop het geluidsniveau is berekend.
k:\doc\m\2023\039500\m2023039500n002 toelichting onderzoek geluid evenementen arnhem.docx 15-11-2023
                                                                                                          figuur 4: 3D-weergave rekenmodel locatie Markt
                                                                                                       4. Resultaten
                                                                                                       In dit onderzoek hebben wij voor iedere variant per locatie berekend welk geluidsniveau bij het
                                                                                                       organiseren van evenementen mogelijk is. Daarvoor is bepaald welk geluidsniveau bij het front of
                                                                                                       house kan worden aangehouden, zonder de grenswaarden uit het evenementenbeleid van de
                                                                                                       gemeente Arnhem bij de woningen te overschrijden.
                                                                                                       In de tabel hieronder staan de resultaten van alle onderzochte locaties waar de gemeente Arnhem
                                                                                                       het organiseren van evenementen mogelijk wil maken, met uitzondering van de locatie
                                                                                                       Stadsblokken waarvoor een apart onderzoek is gemaakt. In het overzicht staat per variant
                                                                                                       aangegeven welk geluidsniveau bij het front of house mogelijk is, zonder de grenswaarde van
                                                                                                       80 dB(A) of 100 dB(C) ter plaatse van woninggevels te overschrijden. In het onderzoek geluid dat is
                                                                                                       opgesteld voor de locatieprofielen, zijn de resultaten per locatie uitgewerkt.
                                                                                                                                                                                                           9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Toelichting onderzoek geluid evenementen Arnhem
                                                                                                       tabel 4: overzicht resultaten onderzochte locaties
                                                                                                        Locatie                                    Niveau FOH dB(A)/dB(C) variant 1   Niveau FOH dB(A)/dB(C) variant 2/3
                                                                                                        Centrum
                                                                                                        1. Markt                                               89/106                              81/102
                                                                                                        2. Audrey Hepburnplein                                   --                                 79/90
                                                                                                        3. Trans                                               87/104                              88/100
                                                                                                        4. Korenmarkt                                            --                              P1: 85/102
                                                                                                                                                                                                 P2: 79/94
                                                                                                        5. Jansplaats                                             --                                77/93
                                                                                                        6. Jansplein                                              --                               85/102
                                                                                                        7. Gele Rijdersplein                                      --                               83/102
                                                                                                        Centrum Zuidoost
                                                                                                        8. Rijnkade                                               --                              101/118
                                                                                                        9. Musispark                                              --                             P1: 92/110
                                                                                                                                                                                                 P2: 94/111
                                                                                                        Arnhem Oost
                                                                                                        10. Angerenstein                                          --                               94/113
                                                                                                        11. Park Presikhaaf                                  P1: 102/121                         P1: 102/115
                                                                                                                                                             P2: 103/122                         P2: 106/119
                                                                                                        12. Hoogte 80                                             --                             78-85/91-98
                                                                                                        Sonsbeek
                                                                                                        13. Sonsbeek Ronde Weide                               106/125                             109/122
                                                                                                        14. Sonsbeek Grote Vijver                                 --                                98/11
k:\doc\m\2023\039500\m2023039500n002 toelichting onderzoek geluid evenementen arnhem.docx 15-11-2023
                                                                                                        15. Sonsbeek Witte Villa                             P1: 100/118                         P1: 103/116
                                                                                                                                                             P2: 101/118                         P2: 104/115
                                                                                                                                                             P3: 96/114                          P3: 99/113
                                                                                                        Arnhem Zuid
                                                                                                        16. Elden (brink)                                         --                             V2: 86/103
                                                                                                                                                                                                    K: --
                                                                                                        17. Immerloo Park                                         --                                  --
                                                                                                       Voor alle evenementen is een vergelijking gemaakt tussen de berekende geluidsniveaus bij het
                                                                                                       front of house en meetgegevens van vergelijkbare muziekoptredens. Met deze referentiegegevens
                                                                                                       is beoordeeld of het mogelijk is om de beoogde evenementen met voldoende beleving voor
                                                                                                       bezoekers te kunnen organiseren. In het onderzoek dat voor de locatieprofielen is opgesteld, is per
                                                                                                       locatie aangegeven welk type evenementen op een locatie mogelijk is.
                                                                                                       ing. M.H.M. (Michel) van Kesteren
                                                                                                       DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.
                                                                                                                                                                                                                    10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>