<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                   Dit document bevat rekenresultaten van
                                   AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
                                   berekende stikstofbijdragen per
                                   stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
                                   basis van rekenpunten die overlappen met
                                   habitattypen en/of leefgebieden die
                                   aangewezen zijn in het kader van de Wet
                                   natuurbescherming, gekoppeld aan een
                                   aangewezen soort, of nog onbekend maar
                                   mogelijk wel relevant.

                                   De berekening op basis van stikstofemissies
                                   gaat uit van de componenten ammoniak
                                   (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

                                   Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
                                   Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
                                   toelichting verwijzen wij u naar de website
                                   www.aerius.nl.




Berekening Realisatiefase
  Kenmerken
  Samenvatting emissies
  Depositieresultaten
  Gedetailleerde emissiegegevens




                                   Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
                                   bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
                                   documentatie is te raadplegen via:
                                   https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
                                                                     Rup8TVC2onaJ (02 april 2020)
                                                                                      pagina 1/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Resultaten




       Contact         Rechtspersoon                                Inrichtingslocatie


                       Van de Kolk ontwikkeling B.V.                Veluweweg 152, 3774 BP Kootwijikerbroek


     Activiteit        Omschrijving                                 AERIUS kenmerk


                       De Lichtboei                                 Rup8TVC2onaJ


                       Datum berekening                             Rekenjaar                       Rekenconfiguratie


                       02 april 2020, 15:31                         2020                            Berekend voor natuurgebieden


Totale emissie                            Situatie 1


                       NOx                6,18 kg/j


                       NH3                < 1 kg/j



   Resultaten          Natuurgebied

    Hectare met
 hoogste bijdrage      Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.
       (mol/ha/j)


   Toelichting        berekening realisatiefase - aanvulling hijskraan + sloop




         Resultaten   Realisatiefase                                                                            Rup8TVC2onaJ (02 april 2020)
                                                                                                                                 pagina 2/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                             Resultaten



   Locatie
Realisatiefase




   Emissie         Bron
                   Sector
                                                                             Emissie NH3          Emissie NOx

Realisatiefase
                                    Bron 1                                            -            5,74 kg/j
                                    Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie


                                    Bron 2                                     < 1 kg/j              < 1 kg/j
                                    Wegverkeer | Buitenwegen


                                    Bron 3                                     < 1 kg/j              < 1 kg/j
                                    Wegverkeer | Buitenwegen




      Resultaten   Realisatiefase                                                  Rup8TVC2onaJ (02 april 2020)
                                                                                                    pagina 3/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                                   Resultaten



  Emissie                                              Naam                       Bron 1
(per bron)                                             Locatie (X,Y)              174884, 463119
Realisatiefase
                                                       NOx                        5,74 kg/j




                   Voertuig         Omschrijving             Brandstof        Uitstoot   Spreiding   Warmte Stof            Emissie
                                                              verbruik         hoogte          (m)   inhoud
                                                                   (l/j)           (m)                 (MW)


                   AFW              Hijskraan                                    4,0         4,0       0,0 NOx          2,40 kg/j


                   AFW              Graafmachine                                 4,0         4,0       0,0 NOx            < 1 kg/j


                   AFW              Betonstorter                                 4,0         4,0       0,0 NOx            < 1 kg/j


                   AFW              Graaf-laad combi                             4,0         4,0       0,0 NOx            < 1 kg/j


                   AFW              Bulldozers                                   4,0         4,0       0,0 NOx            < 1 kg/j


                   AFW              Sloopwerkzaamheden                           4,0         4,0       0,0 NOx            < 1 kg/j
                                    - bulldozer


                   AFW              Sloopwerkzaamheden                           4,0         4,0       0,0 NOx            < 1 kg/j
                                    - Graaf laad combi


                   AFW              Sloopwerkzaamheden                           4,0         4,0       0,0 NOx            < 1 kg/j
                                    - Compactor




                                                       Naam                       Bron 2
                                                       Locatie (X,Y)              174694, 463085
                                                       NOx                        < 1 kg/j
                                                       NH3                        < 1 kg/j



                   Soort               Voertuig                            Aantal voertuigen Stof                           Emissie


                   Standaard           Middelzwaar                             65,0 / jaar NOx                            < 1 kg/j
                                       vrachtverkeer                                       NH3                            < 1 kg/j


                   Standaard           Licht verkeer                          403,0 / jaar NOx                            < 1 kg/j
                                                                                           NH3                            < 1 kg/j
      Resultaten   Realisatiefase                                                                       Rup8TVC2onaJ (02 april 2020)
                                                                                                                         pagina 4/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Resultaten




                                              Naam                   Bron 3
                                              Locatie (X,Y)          174935, 463450
                                              NOx                    < 1 kg/j
                                              NH3                    < 1 kg/j



             Soort            Voertuig                        Aantal voertuigen Stof                       Emissie


             Standaard        Middelzwaar                         65,0 / jaar NOx                        < 1 kg/j
                              vrachtverkeer                                   NH3                        < 1 kg/j


             Standaard        Licht verkeer                      403,0 / jaar NOx                        < 1 kg/j
                                                                              NH3                        < 1 kg/j




Resultaten   Realisatiefase                                                            Rup8TVC2onaJ (02 april 2020)
                                                                                                        pagina 5/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Resultaten



Disclaimer       Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
                 ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
                 informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
                 geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.



Rekenbasis       Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                 AERIUS         versie 2019A_20200327_c5ea8671e4
                 Database       versie 2019A_20200327_c5ea8671e4
                 Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                 https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A




    Resultaten   Realisatiefase                                                                                 Rup8TVC2onaJ (02 april 2020)
                                                                                                                                 pagina 6/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>