<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.




   Overzicht
   Samenvatting situaties
   Resultaten
   Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Projectberekening




                   Contactgegevens
                   Rechtspersoon                           Kubiek
                   Inrichtingslocatie                      Garderbroekerweg 83,
                                                           3774 JC Kootwijkerbroek
                   Activiteit
                   Omschrijving                            Kootwijkerbroek - Garderbroekerweg 83
                   Toelichting                             Uitbreiding wijnboerderij
                   Berekening
                   AERIUS kenmerk                          RaZH21MfhPfk
                   Datum berekening                        21 november 2023, 14:50
                   Rekenconfiguratie                       Wnb-rekengrid
                   Totale emissie                          Rekenjaar           Emissie NH₃         Emissie NOₓ
                   Realisatiefase - Beoogd                 2024                0,4 kg/j            11,4 kg/j
                   Resultaten                              Hoogste bijdrage    Hexagon             Gebied
                   Realisatiefase - Beoogd                 -
                   Gekarteerd oppervlak met toename (ha)   -
                   Gekarteerd oppervlak met afname (ha)    -
                   Grootste toename                        -
                   Grootste afname                         -




RaZH21MfhPfk (21 november 2023)                                                                                   2/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                               Projectberekening




                   Realisatiefase (Beoogd), rekenjaar 2024

                   Emissiebronnen                                                          Emissie NH₃   Emissie NOₓ

                    1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | Inzet     0,4 kg/j    10,4 kg/j
                        materieel realisatiefase
                    Verkeersnetwerk                                                         36,1 g/j     1,0 kg/j




RaZH21MfhPfk (21 november 2023)                                                                                        3/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Projectberekening




                   Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000
                   gebieden.




                                  500 m

                       Habitatrichtlijn                                 Grootste toename (projectberekening)
                       Vogelrichtlijn                                   Grootste afname (projectberekening)
                       Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
                       Niet bepaald                                     Hoogste totaal (achtergrond +
                                                                        projectberekening)
                   De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:
                   beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).
RaZH21MfhPfk (21 november 2023)                                                                                 4/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Projectberekening




                   Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Realisatiefase"
                   (Beoogd) incl. saldering e/o referentie
                                  Berekend (ha   Hoogste totale Met toename Grootste           Met afname (ha Grootste afname
                                  gekarteerd)    depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol   gekarteerd)    (mol N/ha/jr)
                                                 N/ha/jr)                       N/ha/jr)
                   Totaal                    -             -              -               -              -               -




RaZH21MfhPfk (21 november 2023)                                                                                                 5/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                                        Projectberekening




                   Realisatiefase, Rekenjaar 2024
                    1       Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                   Naam                Inzet materieel                                            NOₓ                             10,4 kg/j
                                       realisatiefase                                             NH₃                              0,4 kg/j
                   Locatie             X:172992,45
                                       Y:464222,85
                   Oppervlakte         0,14 ha
                   Naam               Stageklasse                              Brandstof­-      Draaiuren AdBlue            Stof Emissie
                                                                               verbruik                   verbruik
                   Graafmachine       Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, 225 l/j           16 u/j     13 l/j           NOₓ       1,5
                                      SCR: ja                                                                                        kg/j
                                                                                                                            NH₃      54,0
                                                                                                                                      g/j
                   Shovel             Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, 331 l/j           40 u/j     19 l/j           NOₓ       2,4
                                      SCR: ja                                                                                        kg/j
                                                                                                                            NH₃      79,4
                                                                                                                                      g/j
                   Betonstorter       Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, 106 l/j           8 u/j      6 l/j            NOₓ       0,8
                                      SCR: ja                                                                                        kg/j
                                                                                                                            NH₃      25,4
                                                                                                                                      g/j
                   Verreiker          Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, 564 l/j           40 u/j     33 l/j           NOₓ       3,6
                                      SCR: ja                                                                                        kg/j
                                                                                                                            NH₃       0,1
                                                                                                                                     kg/j
                   Mobiele            Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, 338 l/j           24 u/j     20 l/j           NOₓ       2,1
                   hijskraan          SCR: ja                                                                                        kg/j
                                                                                                                            NH₃      81,1
                                                                                                                                      g/j
                    2       Wegverkeer | Weg
                   Naam                             Verkeersgeneratie gebruikersfase                       Links Rechts NOₓ        0,4 kg/j
                   Locatie                          X:173077,5 Y:464011,54         Type scherm             - -          NO₂        0,1 kg/j
                   Lengte                           396,57 m                       Hoogte                  - -          NH₃        13,4 g/j
                   Wegtype                          Buitenweg                      Afstand tot de weg      -        -
                   Rijrichting                      Beide richtingen
                   Tunnelfactor                     1
                   Type hoogteligging               Normaal
                   Weghoogte t.o.v. maaiveld        0m
                   Verkeer                               Max. snelheid                       Aantal voertuigbewegingen             In file
                   Licht verkeer                         Voorgeschreven factoren             500,0 /jaar                           0,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer             Voorgeschreven factoren             100,0 /jaar                           0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                   Voorgeschreven factoren             200,0 /jaar                           0,0 %
                   Busverkeer                            Voorgeschreven factoren             0,0 /jaar                             0,0 %




RaZH21MfhPfk (21 november 2023)                                                                                                               6/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                                Projectberekening



                    3     Wegverkeer | Weg
                   Naam                        Verkeersgeneratie gebruikersfase                      Links Rechts NOₓ   0,6 kg/j
                   Locatie                     X:172682,31 Y:464365,14         Type scherm           - -          NO₂   0,2 kg/j
                   Lengte                      667,05 m                        Hoogte                - -          NH₃   22,6 g/j
                   Wegtype                     Buitenweg                       Afstand tot de weg    -      -
                   Rijrichting                 Beide richtingen
                   Tunnelfactor                1
                   Type hoogteligging          Normaal
                   Weghoogte t.o.v. maaiveld   0m
                   Verkeer                           Max. snelheid                     Aantal voertuigbewegingen         In file
                   Licht verkeer                     Voorgeschreven factoren           500,0 /jaar                       0,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer         Voorgeschreven factoren           100,0 /jaar                       0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer               Voorgeschreven factoren           200,0 /jaar                       0,0 %
                   Busverkeer                        Voorgeschreven factoren           0,0 /jaar                         0,0 %
                   Disclaimer
                   Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                   kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                   aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                   Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                   is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                   verleend, zijn voorbehouden.
                   Rekenbasis
                   Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
                   AERIUS versie                     2023.0.1_20231106_3125d8b3c1
                   Database versie                   2023.0.1_3125d8b3c1_calculator_nl_stable
                   Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                   https://www.aerius.nl/




RaZH21MfhPfk (21 november 2023)                                                                                                    7/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>