<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>































Kruising 2


Verklaring
Werkgrens

Opsluitband
200x200 mm

Opsluitband
100x200 mm

Verloopband

Trottoirband RWS
110x220x250 mm
stellen in specie
Gazonband
100x200 mm

Trottoirband
180/200x250 mm
stellen in specie

180/200x250

100x200

200x200

100x200

110x220x250

Betonstraatsteen,
keiformaat, keperverband,
kleur: grijs

Betontegels
300x300x45 mm,
halfsteensverband

2 Streks, betonstraatsteen,
keiformaat, keperverband,
kleur: grijs

Puntmarkering,
betonstraatsteen,
kleur wit

I

Voorrangsdriehoek
tegel
500x500x95 mm

0.5-0.5 kanalisatiestreep,
betonstraatsteen,
kleur wit
1.0-1.0 streep,
betonstraatsteen,
kleur wit

Drempel, sinus 8
1000x1200 mm

Betonstraatsteen, keiformaat,
halfsteensverband, kleur: grijs

Printbeton 120 mm dik,
tonrond met dikformaat
motief kleur: rood, RAL 3004

Bestaande lichtmast

Aanvullen indien nodig en
inzaaien berm

Betontegels
300x300x60 mm,
halfsteensverband

Inritperronband
180x200x200

Nieuwe putdeksel op
hoogte stellen

Diamantkoppaal

Bestaande trottoir kolk

Bestaande trottoir kolk
verplaatsen

Geleidetegels
wit, 4 ribbels,
300x300x64 mm

Waarschuwingstegel
wit, noppen,
300x300x65 mm

Betonstraatsteen,
keiformaat, dubbel,
kleur: rood

Herstraten met
bestaand materiaal

 Nieuwe lichtmast

Bomen maat
TT = Tilia tomentosa 30-35
UM = Ulmus 'Morton Glossy' 25-30
Qc = Quercus cerris 'Marvellous' 20-25

Drempel, sinus 8
1750x1000 mm

1

1 3

20

ri

ri

ri

ri

SPT

SPT

SPT

SPT

180/200x250

6.15

180/2
00x25

0

180/200x250

180/200x250
18
0/

20
0x

25
0

18
0/

20
0x

25
0

100x200

10
0x

20
0100x200

100x200

100
x20

0

100x200

100x200

10
0x

20
0

100x200

100
x2
00

100x200

100x200

100x200

100x200

110x220

110x220

110x220

110x220

3.00

3.00

I

3
0

30

ZO
N

E
30

30ZON
E

R=8.00

R=5.00

R=3.00

R=3
.00

R=
1.0

0

R=
3.0

0

R=0.53

R=
1.0
0

R=1.0
0

Mr. Troelstralaan Oostlaan

W
ethouder Rebellaan

I

1.80

1.50

1.80

9.
73

+

9.8
0+

9.8
0+

9.
76

+
9.
79

+
9.
84

+

9.85+

9.80+

9.
73

+

9.
57

+

9.
50

+

9.
58

+

9.
66

+

9.54+

9.55+
9.45+

9.50+

9.50+

9.75+ 9.80+ 9.82+ 9.76+ 9.75+

9.57+

9.61+

9.58+
9.66+

9.69+

9.65+

9.76+

9.46+

9.57+

9.55+

9.60+

9.7
3+

9.75+

9.73+9.60+

9.56+

9.67+

9.43+

9.
69

+

9.
67

+

9.
67

+

9.64
+

9.6
9+

9.6
9+

9.6
9+

9.6
0+

9.6
8+

9.68+

9.63+

9.60
+

9.6
9+

9.7
3+

9.
60

+
9.
65

+

9.8
5+

9.
74

+

9.8
4+

9.8
4+

9.8
0+

9.8
0+

9.75
+

9.79+

9.70
+

9.81+

9.63+

9.65+

9.61+

9.70+

9.70+

9.61+

9.73+

9.75+

9.75+

9.66+

9.6
5+

9.6
5+

9.74
+

9.53+ 9.69+

9.59+
9.81+

9.73+ 9.76+ 9.77+ 9.78+

9.69
+

9.72+

9.
79

+

9.80+

9.73+

9.88+

9.70+

9.65+

9.6
9+

9.80+

9.
70

+

9.59
+

9.65+

100x200 100x200

100x200

9.74+

9.80+

9.69
+

9.75+9.59+

3.00

9.61+9.64+

9.60+

9.7
0+

9.76+

9.75+

9.
73

+

9.
80

+

9.
83

+

9.70+

9.60+

9.80+

100
x20

0

Aansluiten op
huidige situatie

1.80

Inrit
behouden

R=0.53  

 

Oostlaan

W
ethouder R

ebellaan

Mr. Troelstralaan

Tt

UM

Qc

4.50

4.50

9.7
9+

9.
79

+

9.
68

+

9.7
6+

9.8
7+

9.8
7+

9.7
6+

9.6
5+

Datum
Getekend

Schaal
Tekeningnummer

Filenaam
Status Formaat

L-C
Barneveld
Weth. Rebel en Troelstralaan
Mr. Troelstralaan - Oostlaan
Definitief ontwerp

EAa
22-04-2024
1:200
02
Concept
CIV_DO_00_TROE_C_20240422.dwg

A2


	Sheets and Views
	Kruising 2


</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>