<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.




   Overzicht
   Samenvatting situaties
   Resultaten
   Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Projectberekening




                    Contactgegevens
                    Rechtspersoon                           Van Westreenen B.V.
                    Inrichtingslocatie                      Wesselseweg 132,
                                                            3774 RL Kootwijkerbroek
                    Activiteit
                    Omschrijving                            GKB BV
                    Toelichting                             Depositieberekening van zowel de aanleg- als gebruiksfase.
                    Berekening
                    AERIUS kenmerk                          RdwJM4cfg6NE
                    Datum berekening                        26 juli 2023, 19:55
                    Rekenconfiguratie                       Wnb-rekengrid
                    Totale emissie                          Rekenjaar             Emissie NH₃          Emissie NOₓ
                    Aanlegfase- en gebruiksfase - Beoogd    2024                  1,2 kg/j             42,9 kg/j
                    Resultaten                              Hoogste bijdrage      Hexagon              Gebied
                    Aanlegfase- en gebruiksfase - Beoogd    -
                    Gekarteerd oppervlak met toename (ha)   -
                    Gekarteerd oppervlak met afname (ha)    -
                    Grootste toename                        -
                    Grootste afname                         -




RdwJM4cfg6NE (26 juli 2023)                                                                                              2/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                          Projectberekening




                    Aanlegfase- en gebruiksfase (Beoogd), rekenjaar 2024

                    Emissiebronnen                                                    Emissie NH₃   Emissie NOₓ

                     1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |     1,0 kg/j    35,0 kg/j
                          Plangebied
                     5 Wonen en Werken | Woningen | Emissie huishouden mens en dier            -     0,9 kg/j
                          kavel 1
                     6 Wonen en Werken | Woningen | Emissie huishouden mens en dier            -     0,9 kg/j
                          kavel 2
                     7 Wonen en Werken | Woningen | Emissie huishouden mens en dier            -     0,9 kg/j
                          kavel 3
                     8 Wonen en Werken | Woningen | Emissie huishouden mens en dier            -     0,9 kg/j
                          kavel 4
                     9 Wonen en Werken | Woningen | Emissie huishouden mens en dier            -     0,9 kg/j
                          kavel 5
                     Verkeersnetwerk                                                   0,1 kg/j     3,2 kg/j




RdwJM4cfg6NE (26 juli 2023)                                                                                       3/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                  Projectberekening




                    Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000
                    gebieden.




                                    500 m

                         Habitatrichtlijn                                Grootste toename (projectberekening)
                         Vogelrichtlijn                                  Grootste afname (projectberekening)
                         Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
                         Niet bepaald                                    Hoogste totaal (achtergrond +
                                                                         projectberekening)
                    De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:
                    beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).
RdwJM4cfg6NE (26 juli 2023)                                                                                      4/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Projectberekening




                    Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Aanlegfase- en
                    gebruiksfase" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie
                               Berekend (ha   Hoogste totale Met toename Grootste           Met afname (ha Grootste
                               gekarteerd)    depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol   gekarteerd)    afname (mol
                                              N/ha/jr)                       N/ha/jr)                      N/ha/jr)
                    Totaal                -             -              -               -              -              -




RdwJM4cfg6NE (26 juli 2023)                                                                                              5/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                                   Projectberekening




                    Aanlegfase- en gebruiksfase, Rekenjaar 2024
                      1       Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                    Naam                 Plangebied                                              NOₓ                          35,0 kg/j
                    Locatie              X:173478,13                                             NH₃                           1,0 kg/j
                                         Y:462180,09
                    Oppervlakte          0,88 ha
                    Naam                      Stageklasse                         Brandstof­-      Draaiuren AdBlue     Stof Emissie
                                                                                  verbruik                   verbruik
                    Graafmachine of           Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,     1563 l/j         80 u/j     94 l/j    NOₓ        8,7
                    gelijkwaardig             diesel, SCR: ja                                                                    kg/j
                                                                                                                        NH₃        0,4
                                                                                                                                 kg/j
                    Betonstorter of           Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,     1172 l/j         60 u/j     70 l/j    NOₓ        6,8
                    gelijkwaardig             diesel, SCR: ja                                                                    kg/j
                                                                                                                        NH₃        0,3
                                                                                                                                 kg/j
                    Hijskraan of              Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,     1506 l/j         150 u/j 90 l/j       NOₓ        9,0
                    gelijkwaardig             diesel, SCR: ja                                                                    kg/j
                                                                                                                        NH₃        0,4
                                                                                                                                 kg/j
                    Overig                    Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW,      447 l/j          300 u/j              NOₓ      10,4
                                              diesel, SCR: nee                                                                   kg/j
                                                                                                                        NH₃    3,4 g/j
                      2       Wegverkeer | Weg
                    Naam                      Verkeersbewegingen aanlegfase                             Links Rechts NOₓ       1,2 kg/j
                    Locatie                   X:173346,25 Y:462176,8        Type scherm                 - -          NO₂       0,3 kg/j
                    Lengte                    449,01 m                      Hoogte                      - -          NH₃       40,5 g/j
                    Wegtype                   Buitenweg                     Afstand tot de weg          -      -
                    Rijrichting               Beide richtingen
                    Tunnelfactor              1
                    Type hoogteligging        Normaal
                    Weghoogte                 0m
                    Verkeer                                     Max. snelheid     Aantal voertuigbewegingen                    In file
                    Licht verkeer                               80 km/uur         0,0 p/jaar                                   0,0 %
                    Middelzwaar vrachtverkeer                   80 km/uur         1.300,0 p/jaar                              10,0 %
                    Zwaar vrachtverkeer                         80 km/uur         100,0 p/jaar                                10,0 %
                    Busverkeer                                  80 km/uur         0,0 p/jaar                                   0,0 %




RdwJM4cfg6NE (26 juli 2023)                                                                                                               6/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                               Projectberekening



                      3       Wegverkeer | Weg
                    Naam                 Wegverkeer gebruiksfase oost                                     Links Rechts NOₓ 1,2 kg/j
                    Locatie              X:173606,08 Y:462192,87                       Type scherm        - -          NO₂ 0,3 kg/j
                    Lengte               328,25 m                                      Hoogte             - -          NH₃ 65,5 g/j
                    Wegtype              Binnen bebouwde kom (doorstromend)            Afstand tot de weg - -
                    Rijrichting          Beide richtingen
                    Tunnelfactor         1
                    Type hoogteligging   Normaal
                    Weghoogte            0m
                    Verkeer                             Max. snelheid                   Aantal voertuigbewegingen           In file
                    Licht verkeer                       Voorgeschreven factoren         30,0 p/etmaal                      10,0 %
                    Middelzwaar vrachtverkeer           Voorgeschreven factoren         0,0 p/etmaal                        0,0 %
                    Zwaar vrachtverkeer                 Voorgeschreven factoren         0,0 p/etmaal                        0,0 %
                    Busverkeer                          Voorgeschreven factoren         0,0 p/etmaal                        0,0 %
                    Licht verkeer                       Voorgeschreven factoren         0,0 p/maand                         0,0 %
                    Middelzwaar vrachtverkeer           Voorgeschreven factoren         45,0 p/maand                       10,0 %
                    Zwaar vrachtverkeer                 Voorgeschreven factoren         0,0 p/maand                         0,0 %
                    Busverkeer                          Voorgeschreven factoren         0,0 p/maand                         0,0 %
                      4       Wegverkeer | Weg
                    Naam                 Wegverkeer gebruiksfase west                                     Links Rechts NOₓ 0,7 kg/j
                    Locatie              X:173346,68 Y:462256,21                       Type scherm        - -          NO₂ 0,2 kg/j
                    Lengte               290,87 m                                      Hoogte             - -          NH₃ 38,7 g/j
                    Wegtype              Binnen bebouwde kom (doorstromend)            Afstand tot de weg - -
                    Rijrichting          Beide richtingen
                    Tunnelfactor         1
                    Type hoogteligging   Normaal
                    Weghoogte            0m
                    Verkeer                             Max. snelheid                   Aantal voertuigbewegingen           In file
                    Licht verkeer                       Voorgeschreven factoren         20,0 p/etmaal                      10,0 %
                    Middelzwaar vrachtverkeer           Voorgeschreven factoren         0,0 p/etmaal                        0,0 %
                    Zwaar vrachtverkeer                 Voorgeschreven factoren         0,0 p/etmaal                        0,0 %
                    Busverkeer                          Voorgeschreven factoren         0,0 p/etmaal                        0,0 %
                    Licht verkeer                       Voorgeschreven factoren         0,0 p/maand                         0,0 %
                    Middelzwaar vrachtverkeer           Voorgeschreven factoren         30,0 p/maand                       10,0 %
                    Zwaar vrachtverkeer                 Voorgeschreven factoren         0,0 p/maand                         0,0 %
                    Busverkeer                          Voorgeschreven factoren         0,0 p/maand                         0,0 %
                      5       Wonen en Werken | Woningen
                    Naam                 Emissie huishoudenUittreedhoogte   1,0 m             NOₓ                           0,9 kg/j
                                         mens en dier kavel Warmteinhoud    0,000 MW
                                         1
                    Locatie              X:173369,37
                                         Y:462189,14
                    Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                    Temporele variatie Continue Emissie
                      6       Wonen en Werken | Woningen
                    Naam                 Emissie huishoudenUittreedhoogte   1,0 m             NOₓ                           0,9 kg/j
                                         mens en dier kavel Warmteinhoud    0,000 MW
                                         2
                    Locatie              X:173385,18
                                         Y:462152,59
                    Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                    Temporele variatie Continue Emissie
RdwJM4cfg6NE (26 juli 2023)                                                                                                            7/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Projectberekening



                      7       Wonen en Werken | Woningen
                    Naam                 Emissie huishoudenUittreedhoogte   1,0 m      NOₓ                  0,9 kg/j
                                         mens en dier kavel Warmteinhoud    0,000 MW
                                         3
                    Locatie              X:173445,94
                                         Y:462179,75
                    Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                    Temporele variatie Continue Emissie
                      8       Wonen en Werken | Woningen
                    Naam                 Emissie huishoudenUittreedhoogte   1,0 m      NOₓ                  0,9 kg/j
                                         mens en dier kavel Warmteinhoud    0,000 MW
                                         4
                    Locatie              X:173477,55
                                         Y:462187,66
                    Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                    Temporele variatie Continue Emissie
                      9       Wonen en Werken | Woningen
                    Naam                 Emissie huishoudenUittreedhoogte   1,0 m      NOₓ                  0,9 kg/j
                                         mens en dier kavel Warmteinhoud    0,000 MW
                                         5
                    Locatie              X:173503,73
                                         Y:462195,81
                    Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                    Temporele variatie Continue Emissie
                    Disclaimer
                    Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                    kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                    aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                    Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                    is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                    verleend, zijn voorbehouden.
                    Rekenbasis
                    Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
                    AERIUS versie                     2022.2_20230704_bb872f8ea4
                    Database versie                   2022.2_bb872f8ea4
                    Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                    https://www.aerius.nl/




RdwJM4cfg6NE (26 juli 2023)                                                                                            8/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>