<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>ONDERZOEK STIKSTOFDEPOSITIE


WAARDHUIZENSTRAAT 3 TE BEUNINGEN




                              Omgeving
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Onderzoek stikstofdepositie
Waardhuizenstraat 3 te Beuningen

         Opdrachtgever     Van Kempen Loonwerk & Grondverzet bv
                           Waardhuizenstraat 3
                           6641 KA Beuningen GL


       Rapportnummer       11368.001
         Versienummer      D1
                 Datum     20 januari 2020


              Vestiging    Brabant
                           Heinz Moormannstraat 1b
                           5831 AS Boxmeer
                           088 - 5001600
                           boxmeer@econsultancy.nl
               Opsteller   L.R. Pastoors, MSc
                           06-89971392
                           l.pastoors@econsultancy.nl
                 Paraaf



      Kwaliteitscontrole   S.D.F. Slange, MSc
                 Paraaf
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                  Eco/nsultancy




                                                      INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING................................................................................................................................. 1
1        INLEIDING...................................................................................................................................2
2        TOETSINGSKADER....................................................................................................................3
3        UITGANGSPUNTEN...................................................................................................................4
         3.1      Aanlegfase.........................................................................................................................4
                  3.1.1 Mobiele werktuigen................................................................................................4
                  3.1.2 Verkeersbewegingen........................................................................................... 4
4        BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING........................................................................ 6




                                                                                                                                              11368.001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                      Eco/nsultancy




SAMENVATTING

Ten behoeve van de bouw van een loods op het perceel aan de Waardhuizenstraat 3 te Beuningen
heeft Econsultancy onderzoek verricht naar de stikstofdepositie op de omliggende Natura 2000-
gebieden. De aanleg van het plan kan negatieve gevolgen hebben voor stikstofgevoelige habitattypen
binnen omliggende beschermde natuurgebieden.

De bescherming van de Natura 2000-gebieden is geregeld in de Wet natuurbescherming. In zowel de
Habitat- als de Vogelrichtlijn zijn de gebieden opgenomen welke als Natura 2000-gebied worden
aangemerkt. Ten behoeve van de instandhouding van de natuurgebieden dienen negatieve effecten
te worden uitgesloten, waardoor onder andere onderzoek plaats dient te vinden naar de
stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Bij een projecteffect kleiner dan of gelijk aan
0,00 mol/ha/jaar zorgt het beoogde plan niet voor een significante toename in stikstofdepositie en
worden negatieve effecten uitgesloten.

De relevante emissies van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) tijdens de aanlegfase vinden
plaats door de verkeersbewegingen ten behoeve van de af- en aanvoer van materialen en de inzet
van mobiele werktuigen tijdens de constructie.

De berekening van het projecteffect van de aanlegfase met peiljaar 2020 is verricht met behulp van
het programma Aerius Calculator. Onderstaand is de screenshot van het berekeningsresultaat
weergegeven.


 aanlegfase         t



  Er zijn geen rekenresultaten hoger dan o,oo
  mol/ha/j.


Het projecteffect op de Natura 2000-gebieden is kleiner dan of gelijk aan 0,00 mol/ha/jaar. Bij een
dergelijke projecteffect zal het beoogde plan niet voor een significante toename in stikstofdepositie
zorgen en kunnen negatieve effecten worden uitgesloten. Op basis van het onderzoek blijkt dat er
geen vergunning benodigd is voor het aspect stikstof.




  11368.001 versie D1                                                                       Pagina 1 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                        Eco/nsultan^



1      Inleiding

Ten behoeve van de bouw van een loods op het perceel aan de Waardhuizenstraat 3 te Beuningen
heeft Econsultancy onderzoek verricht naar de stikstofdepositie op de omliggende Natura 2000-
gebieden. De aanleg van het plan kan negatieve gevolgen hebben voor stikstofgevoelige habitattypen
binnen omliggende beschermde natuurgebieden. In figuur 1.1 is een globale situering van het plan
weergegeven.

               Rijntakken




                                                                                         WaaJ



                                                                         Rijntakken




                                                                                                   Weurt




Figuur 1.1          Situering plangebied


Het plan is niet gelegen binnen de grenzen van een gebied dat aangewezen is als Natura 2000-
gebied. Het Natura 2000-gebied ‘Rijntakken’ ligt op circa 1 kilometer afstand het meest nabij het plan.




    11368.001 versie D1                                                                         Pagina 2 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                          Eco/nsultancy



2      Toetsingskader

De bescherming van de Natura 2000-gebieden is geregeld in de Wet natuurbescherming. In zowel de
Habitat- als de Vogelrichtlijn zijn de gebieden opgenomen welke als Natura 2000-gebied worden
aangemerkt. Ten behoeve van de instandhouding van de natuurgebieden dienen negatieve effecten
te worden uitgesloten, waardoor onder andere onderzoek plaats dient te vinden naar de
stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.

Na de uitspraak van de Raad van State (d.d. 29 mei 2019) mag het Programma Aanpak Stikstof
(PAS) niet meer gehanteerd worden als toestemming voor activiteiten die zorgen voor
stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. In beginsel mag ten gevolge van de uitspraak geen
sprake meer zijn van een significante toename.

Geen significante toename
Het beoogde plan mag geen negatieve effecten veroorzaken op de omliggende Natura 2000-
gebieden. Met het programma Aerius Calculator wordt de depositie van stikstofverbindingen in de
vorm van ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx) op het oppervlak van de omliggende Natura 2000-
gebieden inzichtelijk gemaakt. Bij een projecteffect kleiner dan of gelijk aan 0,00 mol/ha/jaar zorgt het
beoogde plan niet voor een significante toename in stikstofdepositie en worden negatieve effecten
uitgesloten.

Interne saldering
Wanneer het projecteffect hoger is dan 0,00 mol/ha/jaar dient een vergunning te worden aangevraagd
en is nader aanvullend onderzoek noodzakelijk. De vergunning kan alleen worden verleend indien de
zekerheid is verkregen dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet worden
aangetast. Dit kan worden aangetoond met een verschilberekening tussen de referentiesituatie en de
toekomstige situatie (interne saldering). Wanneer blijkt dat het projecteffect van het beoogde plan
kleiner dan of gelijk is aan de referentiesituatie, dan kan de vergunning verleend worden.




    11368.001 versie D1                                                                         Pagina 3 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Eco/nsultancy



3       Uitgangspunten

3.1    Aanlegfase
Met het plan wordt de bouw van een loods mogelijk gemaakt. De relevante emissies van
stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) tijdens de aanlegfase vinden plaats door de
verkeersbewegingen ten behoeve van de af- en aanvoer van materialen en de inzet van mobiele
werktuigen tijdens de constructie. De aanlegfase betreft een tijdelijke ontwikkeling en zal minder dan
één jaar duren. De werkzaamheden zullen in 2020 worden uitgevoerd.

3.1.1   Mobiele werktuigen
De benodigde gegevens (bouwjaar, brandstof, vermogen en draaiuren) voor de aanlegfase zijn
aangeleverd door de opdrachtgever. De emissiefactoren van de werktuigen zijn tevens gebaseerd op
de in AERIUS Calculator opgenomen kentallen voor een gemiddelde belasting bij reguliere
werkzaamheden. Voor de aanlegfase is de inzet van de in tabel 3.1 weergegeven mobiele werktuigen
voorzien.

Tabel 3.1 Mobiele werktuigen aanlegfase
                                                          vermogen          belasting     draaiuren   emissiefactor
werktuig                      bouwjaar    brandstof          [kW]              [“/o]        [uur]       [g/kWh]
graafmachine                  va. 2015      diesel            105               60           24            0,3
shovel                        va. 2015      diesel            123               60            8            0,4


3.1.2 Verkeersbewegingen
Naast de inzet van werktuigen vinden er ook verkeersbewegingen plaats voor het vervoer van
materialen en personen van en naar het plan. Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat er voor de
gehele aanlegfase 6 zware verkeersbewegingen plaatsvinden. Er zullen geen extra
verkeersbewegingen plaatsvinden met betrekking tot licht verkeer aangezien de werkzaamheden
door het eigen personeel van het bedrijf op de onderzoekslocatie uitgevoerd zullen worden.

De ontsluiting van het verkeer kan in verschillende richtingen plaatsvinden. In het onderhavig
onderzoek is als worstcase scenario een volledige ontsluiting in zuidwestelijke richting gehanteerd, tot
aan de van Heemstraweg. Een criterium voor wanneer verkeer in het heersende verkeersbeeld is
opgenomen wordt gegeven in de instructie , namelijk: ‘op het moment dat het aan- en afvoerende
verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer
dat zich op de betrokken weg bevindt. Hierbij weegt ook mee hoe de verhouding is tussen de
hoeveelheid verkeer dat door de voorgenomen ontwikkeling wordt aangetrokken en het reeds op de
weg aanwezige verkeer.’

De etmaalintensiteit op de van Heemstraweg ligt met circa 5.000 motorvoertuigen vele malen hoger
dan de maximale verkeersgeneratie van het plan. Het verkeer ten gevolge van de aanlegfase zal
derhalve ter hoogte van de van Heemstraweg volledig zijn opgenomen in het heersende
verkeersbeeld. Het verkeer zal in de praktijk bij uitsplitsing in verschillende rijrichtingen reeds eerder
in het heersende verkeersbeeld zijn opgenomen dan in het onderhavig onderzoek tot de van
Heemstraweg gehanteerd.




1 PAS-bureau, Instructie gegevensinvoer AERIUS Calculator, Versie 2019.0 1.0, d.d. 11 oktober 2019.



    11368.001 versie D1                                                                                        Pagina 4 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                   Eco/nsultan^



In figuur 3.1 zijn de emissiebronnen voor de mobiele voertuigen (bron 1) en het verkeer (bron 2)
weergegeven.




                                                                              van Heemstr;




                                              8   BS(
Figuur 3.1        Emissiebronnen aanlegfase




  11368.001 versie D1                                                                        Pagina 5 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                      Eco/nsultan^



4      Berekeningsresultaten en toetsing

De berekening van het projecteffect van de aanlegfase met peiljaar 2020 is verricht met behulp van
het programma Aerius Calculator. Onderstaand is de screenshot van het berekeningsresultaat
weergegeven.


    aanlegfase        t



    Er zijn geen rekenresultaten hoger dan 0,00
    mol/ha/j.


Het projecteffect op de Natura 2000-gebieden is kleiner dan of gelijk aan 0,00 mol/ha/jaar. Bij een
dergelijke projecteffect zal het beoogde plan niet voor een significante toename in stikstofdepositie
zorgen en kunnen negatieve effecten worden uitgesloten. Op basis van het onderzoek blijkt dat er
geen vergunning benodigd is voor het aspect stikstof.




    11368.001 versie D1                                                                     Pagina 6 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                      AERIUSB CALCULATOR

                                     Dit document bevat rekenresultaten van
                                     AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
                                     berekende stikstofbijdragen per
                                     stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
                                     basis van rekenpunten die overlappen met
                                     habitattypen en/of leefgebieden die
                                     aangewezen zijn in het kader van de Wet
                                     natuurbescherming, gekoppeld aan een
                                     aangewezen soort, of nog onbekend maar
                                     mogelijk wel relevant.

                                     De berekening op basis van stikstofemissies
                                     gaat uit van de componenten ammoniak
                                     (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

                                     Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
                                     Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
                                     toelichting verwijzen wij u naar de website
                                     www.aerius.nl.




Berekening aanlegfase
    Kenmerken
*   Samenvatting emissies
*   Depositieresultaten
    Gedetailleerde emissiegegevens




                                     Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
                                     bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
                                     documentatie is te raadplegen via:
                                     https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
                                                                     RnnKSukpVnD8 (19 januari 2020)
                                                                                          pagina 1/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  Resultaten




AERIUSB CALCULATOR
        Contact         Rechtspersoon                    Inrichtingslocatie


                        Econsultancy                     waardhuizenstraat 3, 6641KA Beuningen



      Activiteit        Omschrijving                     AERIUS kenmerk


                        bouw loods                       RnnKSukpVnD8



                        Datum berekening                 Rekenjaar                         Rekenconfiguratie


                        19 januari 2020 , 01:39          2020                              Berekend voor natuurgebieden



Totale emissie                             Situatie 1


                        NOx                < 1 kg/j


                        NH3                < 1 kg/j



   Resultaten           Natuurgebied

      Hectare met
  hoogste bijdrage      Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.
        (mol/ha/j)


   Toelichting         aanlegfase




          Resultaten   aanlegfase                                                                    RnnKSukpVnD8 (19 januari 2020)
                                                                                                                         pagina 2/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Resultaten
AERIUSB CALCULATOR


Locatie
aanlegfase




                                                                                                              Waal




                     iff î?
                                ' mmm


                                                                        oäũí
                                                         Beuningen




               ă» Mm.
                                                                     m*.
                                       ll ú
                                faA73 «."ļ                r                                                 500 m
                                                                                  \

Emissie        Bron                                                                   Emissie NH3           Emissie NOx
               Sector
aanlegfase

                                         Bron 1                                                                < 1 kg/j
                                         Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie


                              ,,.        Bron 2                                         < 1 kg/j               < 1 kg/j


               a              ■v-:,-     Wegverkeer | Binnen bebouwde kom




  Resultaten   aanlegfase                                                                 RnnKSukpVnD8 (19 januari 2020)
                                                                                                              pagina 3/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                               Resultaten
 AERIUSB CALCULATOR


   Emissie                                          Naam                       Bron 1
(per bron)                                          Locatie (X,Y)              181909, 431021
  aanlegfase
                                                    NOx                        < 1 kg/j




                 Voertuig     Omschrijving                Brandstof       Uitstoot   Spreiding   Warmte Stof            Emissie
                                                           verbruik        hoogte          (m)    inhoud
                                                                (l/j)          (m)                  (MW)


                 AFW          graafmachine (105kw                             4,0         4,0      0,0   NOx           < 1 kg/j
                              2015)


                 AFW          shovel (123kw 2015)                             4,0         4,0      0,0   NOx           < 1 kg/j




                                                    Naam                        Bron 2
                                                    Locatie (X,Y)              181952, 430755
                                                    NOx                        < 1 kg/j
                                                    NH3                        < 1 kg/j




                 Soort           Voertuig                               Aantal voertuigen Stof                          Emissie


                 Standaard       Zwaar vrachtverkeer                         6,0 /jaar NOx                             < 1 kg/j
                                                                                       NH3                             < 1 kg/j




    Resultaten   aanlegfase                                                                       RnnKSukpVnD8 (19 januari 2020)
                                                                                                                      pagina 4/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           Resultaten
  AERIUSB CALCULATOR


Disclaimer       Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
                 ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
                 informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
                 geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.



Rekenbasis       Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                 AERIUS         versie 20l9A_20200ll3_49aab7f583
                 Database       versie 49aab7f583
                 Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                 https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A




    Resultaten   aanlegfase                                                                                   RnnKSukpVnD8 (19 januari 2020)
                                                                                                                                  pagina 5/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>