<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                               Transect-rapport 2752
                   w*Mi
              mm               Beuningen, Hutgraaf II
                               Gemeente Beuningen (GD)
                               Archeologisch bureauonderzoek (BO) en inventariserend
                               Veldonderzoek (IVO), verkennende fase
ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK ADVIES
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                           transect: archeologie, erfgoed, ruimte
                                  UI
WĮļļįjK».w^y- rŵ.v
                              ŵ-   .
                            »3ři'ŵ
                     * - A
                   .
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    transect:   archeologie} erfgoed, ruimte                 Overijsselhaven 127               T: 030-7620705
                                                                                               F: 030-7620706
                                                                                               E: informatie(5)transect.nl
Auteur                                                     J.G.E. Melman MSc
Versie                                                     Conceptversie
Projectcode                                                19100008
Datum                                                      17-05-2020
Opdrachtgever                                              CHITEKT
                                                           Hogewaldstraat 11
                                                           6641 KD Beuningen
Uitvoerder                                                 Transect
                                                           Overijsselhaven 127
                                                           3433 PH Nieuwegein
Onderzoeksmelding                                          4859089100
Bevoegde overheid                                          Gemeente Beuningen
Beheer documentatie                                        Transect, Nieuwegein
Voorblad                                                   Foto van het plangebied ten tijde van het
                                                           veldonderzoek (13-05-2020)
     Autorisatie
     Naam                                       Datum                            Paraaf
     Drs. T. Nales                              10-04-2020
     Senior prospector
   ISSN: 2211-7067
   © Transect, Nieuwegein
   Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of
   op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schríftelijke toestemming van de uitgevers.
   Transect aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de
   adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.
          transect archeologie, erfgoed, ruimte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>            transect      archeologie, erfgoed, ruimte
   V
Samenvatting
In opdracht van CHITEKT heeft Transect in mei 2020 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in
plangebied 'Hutgraaf II' aan de Houtduiflaan in Beuningen (gemeente Beuningen). De aanleiding voor
het onderzoek vormt de beoogde bestemmingsplanwijziging om de realisatie van een woonwijk
mogelijk te maken.
Het archeologisch vooronderzoek bestaat uit een gecombineerd onderzoek, te weten een
archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase.
Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het specificeren van de archeologische
verwachting. Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en waar mogelijk
bijstellen van de gespecificeerde archeologische verwachting.
Op basis van het bureauonderzoek ligt het plangebied op de oeverwal van de Waal, op de overgang
naar het komgebied ten zuiden. De oeverafzettingen van de Waal dekken pleistocene
beddingafzettingen af. In de omgeving van het plangebied zijn op de oevers van de Waal vindplaatsen
bekend uit voornamelijk de Ijzertijd en Romeinse tijd. Ook zijn er enkele vindplaatsen uit de
Middeleeuwen en huisplaatsen uit de Nieuwe tijd bekend. In het plangebied geldt op basis van het
bureauonderzoek een middelhoge archeologische verwachting voor de periode Laat-Paleolithicum -
Bronstijd en een hoge archeologische verwachting op de periode Ijzertijd - Late Middeleeuwen. Voor
de Nieuwe tijd is een lage archeologische verwachting afgegeven. In het plangebied ontbreekt
bebouwing op historisch kaartmateriaal en ook zijn er op het AHN geen verhogingen te zien die duiden
op de aanwezigheid van een terp.
Het veldonderzoek heeft de archeologische verwachting bevestigd. In het plangebied zijn nagenoeg
intacte oeverafzettingen van de Waal waargenomen. In de top van de oeverafzettingen is een
donkere, humeuze laag aanwezig, dat een oud oppervlakte of cultuurlaag betreft en indicatief is voor
de aanwezigheid van archeologische waarden. Ook is houtskool waargenomen in deze laag, dat in
verband kan worden gebracht met menselijke activiteit. Er geldt hierom een hoge archeologische
verwachting op de top van de oeverafzettingen voor de periode Ijzertijd - Late Middeleeuwen.
Advies
In het plangebied bestaat het voornemen om het bestemmingsplan te wijzingen en een nieuwe
woning te realiseren. Er is sprake van een hoge archeologische verwachting vanaf 30 cm -Mv. Wij
adviseren deze verwachting op te nemen in het nieuwe bestemmingsplan. In het kader van de
aanvraag van een omgevingsvergunning adviseren wij om, indien er bodemingrepen dieper dan 30 cm
-Mv zullen plaatsvinden, de archeologische verwachting aanvullend te toetsen door middel van een
karterend en waarderend archeologisch onderzoek. Dit kan het beste worden uitgevoerd in de vorm
van een inventariserend proefsleuvenonderzoek (IVO-P). Het onderzoek kan zich beperken tot de
delen van het plangebied waar daadwerkelijk bodemverstoringen zullen plaatsvinden bij de realisatie
van de woningen. Voor een gravend onderzoek, zoals een proefsleuvenonderzoek, is vooraf een
Programma van Eisen (PvE) noodzakelijk, dat door de bevoegde overheid goedgekeurd is.
Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het
bevoegd gezag (de gemeente Beuningen) een besluit nemen over de daadwerkelijke omgang met
eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied.
        transen archeologie, erfgoed, ruimte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>ínhoud
  1.        Aanleiding                                                 1
  2.        Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek           2
  3.        Afbakening van het plan-en onderzoeksgebied                3
  4.        Planvorming en consequenties toekomstig gebruik            5
  5.        Beleidskader                                               6
  6.        Landschap, geomorfologie en bodem                          7
  7.        Archeologische verwachting en bekende waarden             10
  8.        Historische situatie, huidig gebruik en bodemverstoringen 14
  9.        Gespecificeerde archeologische verwachting                19
  10.      Resultaten veldonderzoek                                   21
  11.      Beantwoording onderzoeksvragen                             23
  12.      Conclusie en Advies                                        24
  13.      Geraadpleegde bronnen                                      25
  Bijlage 1: Archeologische beleidskaart van de gemeente Beuningen    27
  Bijlage 2: Archeologische verwachtingskaart                         28
  Bijlage 3: Paleogeografie                                           29
  Bijlage 4: Stroomruggen                                             30
  Bijlage 5: Geomorfologie                                            31
  Bijlage 5: Maaiveldhoogte                                           32
  Bijlage 6: Maaiveldhoogte - detail                                  33
  Bijlage 7: Bodem                                                    34
  Bijlage 8: Archeologie                                              35
  Bijlage 9: Cultuurhistorie                                          36
  Bijlage 10: Boorpuntenkaart                                         38
  Bijlage 11: Foto's van de boringen                                  39
  Bijlage 12: Boorbeschrijvingen                                      41
                                                                       1
             transect: archeologie, erfgoed, ruimte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1. Aanleiding
In opdracht van CHITEKT heeft Transect1 in mei 2020 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in
plangebied 'Hutgraaf II' aan de Houtduiflaan in Beuningen (gemeente Beuningen). De aanleiding voor
het onderzoek vormt de beoogde bestemmingsplanwijziging om de realisatie van een woonwijk
mogelijk te maken.
Volgens het vigerende bestemmingsplan 'Kern Beuningen' uit 2013 geldt voor het plangebied een
Waarde - Archeologie 2. Een archeologisch onderzoek is verplicht bij bodemingrepen met een
oppervlakte groter dan 100 m2en dieper dan 30 cm -Mv. Gezien de omvang van het te wijzigen gebied
(circa 1,0 ha) geldt voor het plangebied een archeologische onderzoeksplicht.
Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie (KNA), versie 4.1 en het Plan van Aanpak (Melman, 2020).
1 Transect b.v. voldoet aan de eisen zoals gesteld in de kwaliteitsnorm 'BRLSIKB 4000', versie 4.1, en is gecertificeerd door
middel van een procescertificaat. Transect b.v. is certificaathouder van de volgende protocollen: 'KNA Protocol 4001 Programma
van Eisen', 'KNA Protocol 4002 Bureauonderzoek', 'Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Overig', 'Protocol
4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Proefsleuven' en 'Protocol 4004 Opgraven', en staat geregistreerd bij het RCE en
deSIKB.
                                                                                                                              1
        tt ranseci: archeologie, erfgoed, ruimte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek
Het archeologisch vooronderzoek bestaat uit een gecombineerd onderzoek, te weten een
archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase.
Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het specificeren van de archeologische
verwachting, dat wil zeggen het aan de hand van beschikbare en nieuwe informatie over de
archeologie, cultuurhistorie, geomorfologie, bodemkunde en grondgebruik, bepalen van de kans dat
binnen het plangebied archeologische resten kunnen voorkomen. Hiervoor is onder andere het
centraal Archeologisch Informatiesysteem (Archis) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
geraadpleegd, waarin de Archeologische MonumentenKaart (AMK) is opgenomen. Aanvullende
(cultuur)historische informatie is verkregen uit divers voorhanden historisch kaartmateriaal. Om
inzicht te krijgen in de opbouw en ontwikkeling van het landschap zijn onder andere de bodemkaart
en beschikbaar geologisch-geomorfologisch kaartmateriaal geraadpleegd.
Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en waar mogelijk bijstellen van de
gespecificeerde archeologische verwachting, door het verzamelen van informatie over de feítelijke
bodemopbouw, bodemreliëf en bodemintactheid in het plangebied. Hiermee ontstaat inzicht in de
landschapsvormende processen en landschappelijke eenheden uit het verleden. Op basis hiervan kan
een oordeel worden gegeven over waar, wanneer en in hoeverre het gebied in het verleden geschikt
was voor de mens. Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een
booronderzoek (IVO-O). Het onderzoek probeert hiermee aan de hand van feítelijke informatie
antwoord te geven op de volgende vragen:
*      Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen?
»      Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante niveaus te onderscheiden en hoe diep
         liggen deze?
»        In hoeverre zijn de archeologisch relevante niveaus nog intact (verstoring, erosie, afdekkend
         substraat)?
»        Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te
         differentiëren in laag, middelhoog en hoog?
Het resultaat van het archeologisch vooronderzoek is dit rapport met een conclusie omtrent het risico
dat eventueel aanwezige archeologische waarden in het plangebied worden verstoord als gevolg van
de voorgenomen plannen. Op basis van dit rapport neemt het bevoegd gezag een beslissing in het
kader van de vergunningverlening of planprocedure. Het rapport bevat waar mogelijk gegevens over
de - verwachte - aan- of afwezigheid, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering en (relatieve)
kwaliteit van archeologische waarden. Het vooronderzoek is uitgevoerd conform protocollen 4002
(bureauonderzoek) en 4003 (inventariserend veldonderzoek) van de Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie, versie 4.1 (KNA 4.1).
                                                                                                       2
      ttransect archeologie, erfgoed, ruimte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>3. Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied
  Gemeente                                          Beuningen
  Plaats                                            Beuningen
  Toponiem                                          Hutgraaf II
  Kaartblad                                         40C
  Centrumcoördinaat                                 181.649/429.745
Binnen het archeologisch bureauonderzoek is onderscheid gemaakt in het plangebied en het
onderzoeksgebied. Het plangebied is het gebied waarin de geplande bodemingrepen zullen
plaatsvinden. Het onderzoeksgebied omvat het plangebied en een deel van het direct omringende
gebied en wordt bij het onderzoek betrokken om tot een beter inzicht te komen in de archeologische,
(cultuur)historische en bodemkundige situatie in het plangebied. Het onderzoeksgebied beslaat een
straal van circa 500 meter rond het plangebied.
Het plangebied omvat een braakliggend terrein aan de Houtduiflaan in Beuningen (gemeente
Beuningen). De ligging ervan is weergegeven in figuur 1. Kadastraal gezien omvat het plangebied het
gehele perceel BNG00 sectie B nummer 3922. Het plangebied wordt in het westen begrensd door de
Houtduiflaan, in het zuiden door de Burgemeester van Suchtelenstraat en de overige grenzen worden
gevormd door de grenzen met aanliggende percelen. Ten tijde van onderhavig onderzoek is het
plangebied onbebouwd en braakliggend. In totaal beslaat het een oppervlakte van 9000 m2.
                                                                                                    3
       transect archeologie, erfgoed, ruimte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                              182000
                                                      ^  ļi‘1
                                                 'V* t*
                                                              182000
                                        Legenda
                                             plangebied
                              Beuņingen                                      300 m
                                                                  transect
       Figuur 1: Ligging van het plangebied (met rode lijnen aangegeven; bron
       kaart: www.pdok.nl).
transen archeologie, erfgoed, ruimte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>4. Planvorming en consequenties toekomstig gebruik
  Kader                                                       Wijziging bestemmingsplan
  Planvorming                                                  Nieuwbouw woonwijk
  Bodemverstorende werkzaamheden                              Graafwerkzaamheden
De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door een beoogde bestemmingsplanwijziging die de
realisatie van een woonwijk in het plangebied mogelijk moet maken. Het bestemmingsplan zal
gewijzigd worden van 'horeca' naar 'wonen'. Het huidige plan omvat het realiseren van circa 19
woningen in het plangebied. Hierbij zal circa 2000 m2 van het plangebied bebouwd worden. De rest
van het plangebied wordt ingericht als tuin, openbare weg of parkeerplaats. De plannen zijn echter
nog in een vroeg stadium en kunnen nog wijzigen. Ook zijn er nog geen technische bouwtekeningen
beschikbaar waaraan kan worden vastgesteld wat voor bodemverstoringen er zullen plaatsvinden.
                                                          Zwurnbad
                                                           wSb
                         ^-7 !
                                                                   terreinindel ngHutgraalll
                                                                   Beurvrgen     gQ
                                                      mm
                      Figuur 2: Beoogde toekomstige indeling in het plangebied (bron: Chitect
                     Architecten).
                                                                                                   5
       ttransect archeologie, erfgoed, ruimte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>5. Beleidskader
  Onderzoekskader                              Wijziging bestemmingsplan
  Beleidskader                                 Bestemmingsplan 'Kern Beuningen'
  Onderzoeksgrens                              100 m2 en dieper dan 30 cm -Mv
In 1992 heeft Nederland het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed
ondertekend; ook wel het Verdrag van Malta of Valletta genoemd, naar het eiland en de plaats waar
het is ondertekend. Het Verdrag is in 1998 geratificeerd en op 1 september 2007 via de Wet op de
Archeologische Monumentenzorg (Wamz) geïmplementeerd. De Wamz is een wijzigingswet en omvat
een wijziging van de Monumentenwet 1988, de Wet Milieubeheer, de Ontgrondingenwet en de
Woningwet, op grond waarvan overheden onder andere bij bodemingrepen verplicht rekening
moeten houden met het behoud van archeologische waarden. Sinds juli 2016 (Erfgoedwet) is het
behoud en beheer van het Nederlandse erfgoed geregeld door één integrale Erfgoedwet. De omgang
met archeologie in de fysieke leefomgeving zal in de nieuwe Omgevingswet worden geregeld, die in
2021 in werking zal treden.
Het archeologiebeleid van de gemeente Beuningen inzake het plangebied staat verwoord in het
vigerende bestemmingsplan 'Kern Beuningen' uit 2013, waarin het plangebied een Waarde -
Archeologie 2 heeft. Deze is gebaseerd op de beleidskaart van de gemeente Beuningen. Hierop staat
vastgelegd welke verwachting een bepaalde gebieden hebben. Het plangebied bevindt zich volgens de
archeologische beleids- en verwachtingskaarten van de gemeente in een zone met een hoge
archeologische verwachting (bijlage 1 en 2). Aan deze zone zijn in het bestemmingsplan planregels
geformuleerd ten behoeve van de herontwikkeling in dergelijke gebieden. In het plangebied geldt aan
de hand hiervan een archeologische onderzoekplicht voor bodemingrepen met een omvang vanaf 100
m2 en 30 cm -Mv. Dit betekent dat gezien de omvang van het te wijzigen gebied (circa 9000 m2) een
archeologisch vooronderzoek noodzakelijk is.
                                                                                                    6
       ttransect archeologie, erfgoed, ruimte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>6. Landschap, geomorfologie en bodem
   Archeoregio                                           Midden-Nederlands rivierengebied
   Geomorfologie                                         Stroomrugglooiing
   Maaiveld                                              7,5 m +NAP
   Bodem                                                 Poldervaaggrond
   Grondwater                                            VI
Landschap
Het plangebied ligt in het Midden-Nederlandse rivierengebied in het stroomgebied van de Maas en de
Rijn (Berendsen, 2005). Reeds in het midden van de laatste ijstijd (het Weichselien, 50000 tot 15000
jaar geleden) maakte dit gebied deel uit van een brede riviervlakte, waarbinnen de riviergeulen in een
verwilderd ("vlechtend") patroon verspreid lagen. In deze geulen werd grof zand en grind afgezet, dat
geologisch gezien wordt gerekend tot de Formatie van Kreftenheije (De Mulder e.a., 2003). De
aanwezigheid van grof zand en grind wijst op hoge stroomsnelheden en sterke variaties in de
(piek)afvoer (als gevolg van grote hoeveelheden (smelt)water). Op andere momenten lag de bedding
van de riviervlakte langere perioden droog. Op basis van een geologische boring, gezet op 130 m ten
oosten van het plangebied, bevinden deze afzettingen in het plangebied zich op een diepte van circa
1,3 m -Mv (bron: www.dinoloket.nl, boring B40C1072,181840, 429710 (RD)). Vanuit de drooggelegen
vlakte kon fijner rivierzand door sterke winden worden verstoven, dat vervolgens langs de randen van
de riviervlakte werd afgezet. Hierdoor konden op grote schaal rivierduinen ontstaan (Berendsen en
Stouthamer, 2001).
Vanaf 15000 jaar geleden begon dit beeld enigszins te veranderen onder invloed van een warmer
wordend klimaat. In eerste instantie was sprake van enkele relatief kortdurende warmere perioden
(respectievelijk het B0lling- en Aller0d-interstadiaal, 15900 tot 15000 v. Chr. en 14800 tot 13400 v.
Chr.). Gedurende deze periodes nam de vegetatie toe en werd de afvoer van rivierwater beter
verdeeld. De riviergeulen begonnen te meanderen en sneden zich in de riviervlakte in, waardoor
langzamerhand een rivierdal ontstond. In het dal werd tijdens overstromingen zogenaamd
"Hochflutlehm" afgezet, ook wel bekend als het Laagpakket van Wijchen (De Mulder e.a., 2003;
Bennema en Pons, 1952). Pas vanaf 10000 jaar geleden, in het Holoceen, zette de warmere
klimaatomstandigheden definitief door, waardoor de toenemende vegetatie de verstuivingen van
rivierzand aan banden legde en de oevers van de rivieren door de alsmaar kleiner wordende
verschillen in afvoer zich stabiliseerden. Door deze stabilisatie traden de rivieren alleen nog bij
hoogwater buiten de oevers. De klei, die bij hoogwater buiten de rivieren werd afgezet, wordt
eveneens gerekend tot het Laagpakket van Wijchen.
De zich insnijdende meanderende rivieren gingen onder invloed van een voortdurend stijgende
zeespiegel in het Holoceen over in accumulerende meanderende rivieren, die meermalen hun loop
verlegden en daardoor verschillende stroomgordels ontwikkelden. Hierdoor vond in het grootste deel
van het rivierengebied afzetting plaats van zand (beddingafzettingen), zandige klei (oeverafzettingen)
en zware klei (komafzettingen), die werden afgewisseld door veen. Daarbij werden de oudere
afzettingen door jongere begraven. Het moment waarop dit optreedt, hangt af van de ligging van de
zogenaamde terrassenkruising (Berendsen en Stouthamer, 2001). De terrassenkruising is het punt
waarop de netto insnijding overgaat in een netto accumulatie van sediment (Berendsen, 2005). De
ligging van dit punt ligt niet vast maar is afhankelijk van het debiet, de sedimentlast van een rivier en
de stijging c.q. daling van de zeespiegel. Berendsen en Stouthamer (2001) vermoeden dat de
                                                                                                          7
       transect archeologie, erfgoed, ruimte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>terrassenkruising rond 4000 v. Chr. in de omgeving van Beuningen heeft gelegen. Daarna raakten de
Laat-Pleistocene en Vroeg-Holocene afzettingen afgedekt met holocene rivierafzettingen en kon
veenvorming optreden op de plekken die verder verwijderd van de rivier lagen. Uiteindelijk raakte het
volledige laat-pleistocene dal opgevuld met holoceen sediment en konden rivieren buiten het oude
rivierdal treden.
Geomorfologie
Volgens de geomorfologische kaart bevindt het plangebied zich op een stroomrugglooiing (kaartcode
3H43; bijlage 5). Een boring nabij het plangebied laat zien dat de ondergrond van het plangebied
bestaat uit klei op zand. Tot 1,3 m -Mv is er sprake van klei, waaronder zand gelegen is tot minimaal 8
m -Mv (bron: dinoloket.nl; boring B40C1072,181840, 429710 (RD)). Het zand behoort tot de Formatie
van Kreftenheije en betreffen dus pleistocene beddingafzettingen. Ten noorden van het plangebied is
de nog steeds watervoerende Waal gelegen (bijlage 4). Deze rivier kent zijn oorsprong vanaf circa 200
v.Chr. en heeft actief sedimenten afgezet totdat deze bedijkt werd in de llde en 12de eeuw (Cohen
e.a., 2012). Naar verwachting bevindt het plangebied zich op de oevers van deze rivier, nabij de
overgang tot het komgebied ten zuiden. Vanuit archeologische optiek zijn met name de oevers van
een stroomruggen interessante locaties, aangezien deze van oudsher vestigingsplaatsen zijn voor (pre-
)historische samenlevingen. Ook na het inactief worden van de rivier vormen de oevers lange tijd een
relatief hoger gelegen deel in het landschap en zijn daarmee aantrekkelijke plaatsen voor bewoning.
De oever is mogelijk vanaf het begin van het ontstaan van de rivier bewoonbaar geweest, tot en met
het heden. Dit betekent dat de omgeving van het plangebied vanaf de Ijzertijd een aantrekkelijke plek
is geweest voor bewoning.
De verhoogde ligging van het plangebied is te zien op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN;
bijlage 4). Het plangebied bevindt zich op een hoogte van circa 8 m +NAP. Binnen het plangebied zijn
geen (grote) hoogteverschillen te zien. Wel oogt het maaiveld rommelig, wat mogelijk veroorzaakt is
door sloop- en rooiwerkzaamheden in het plangebied. De rivieroeverwal ligt hoger dan het
achtergelegen land (ten zuiden van het plangebied) dat op een hoogte van circa 6,5 m +NAP gelegen is
en onderdeel is geweest van het komgebied van de Waal.
Een ander belangrijk aspect in het rivierengebied zijn dijkdoorbraken. Sinds de bedijking vanaf circa
1200 na Chr., heeft men hiermee te maken gehad. Door de kracht van het overstromende water
ontstaat bij dijkdoorbraken in het binnendijkse gebied een diep uitkolkingsgat, dat ook wel een wiel of
waai genoemd wordt. Tegelijk met wielen werden in een waaiervorm sterk zandige sedimenten
afgezet. Morfologisch noemt men dit "overslagen". In de dijk ten noorden van het plangebied is een
duidelijke kromming met een wiel te zien in de dijk. Dit zijn typische overblijfselen van dijkdoorbraken.
Ook op de geomorfologische kaart is rondom dit gebied een doorbraakwaaier gekarteerd (kaartcode
3G7). Het vermoeden bestaat dat hiermee in het plangebied ook zogenaamde overslagafzettingen
aanwezig kunnen zijn, bestaande uit een mengsel van zand en klei. Vanwege het ontbreken van
bodembeschrijvingen ter plaatse van het plangebied zijn hierover echter vooralsnog geen uitspraken
te doen.
Bodem
Op de bodemkaart ligt het plangebied in een zone, waar kalkloze poldervaaggronden worden
verwacht (bodemkaartcode: Rn67C, bijlage 5). Poldervaaggronden zijn kleigronden met een grijze,
roestige gevlekte ondergrond, die over het algemeen niet slap is. Daarbij kenmerken ze zicht door een
grijze humusarme bovengrond. Poldervaaggronden zijn wijd verbreid en komen over het algemeen
veel in westelijk Nederland voor (De Bakker, 1966). In een poldervaaggrond kunnen begraven
bodemniveaus aanwezig zijn, zogenaamde vegetatiehorizonten, die een indicatie vormen voor oudere
       transen archeologie, erfgoed, ruimte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>bodemvorming. Een dergelijk niveau heeft zich kunnen vormen op het moment dat er sprake was van
een verminderde afvoer en een afgenomen opslibbing van sediment. Hierdoor trad begroeiing op
waardoor zich een humeus niveau kon vormen. Op het moment dat er sprake was van een toename in
rivierafvoer, raakte dit niveau begraven. Het kenmerkt zich door een licht tot matig humeuze kleilaag
in de bodem.
Grondwatertrap
Binnen het plangebied is GTW-VI gekarteerd. Dit betekent over het algemeen dat er sprake is van
relatief wat drogere gronden, waarbij de gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen de 40 en 80 cm
-Mv wordt aangetroffen en de gemiddeld laagste grondwaterstand zich onder de 120 cm -Mv
bevindt. Dit betekent dat onverbrande organische resten als gevolg van oxidatie (grotendeels) zullen
zijn gedegradeerd of verdwenen.
       transen archeologie, erfgoed, ruimte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>7. Archeologische verwachting en bekende waarden
   Wettelijk beschermd monument                      Nee
   AMK terrein                                       Nee
   Verwachting gemeentelijke kaart                   Hoog
   Archeologische waarden en/of informatie           Nee
Archeologische verwachting
Het plangebied heeft volgens het centraal archeologisch informatiesysteem (Archis3) van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geen archeologisch wettelijk beschermde status. Ook
staat het niet opgenomen op de Archeologische MonumentenKaart (AMK). Op de gemeentelijke
verwachtingskaart is aan het terrein een hoge archeologische verwachting toegekend vanwege de
ligging op een rivieroeverwal (Heunks en Van Hemmen, 2007). De hoge archeologische verwachting in
het plangebied is verder deels gebaseerd op de ligging ervan 'nabij bekende woonheuvels' (Heunks en
Van Hemmen, 2007).
Bekende waarden
In het plangebied zijn voor zover bekend in het verleden geen archeologische waarnemingen gedaan
en heeft in het verleden niet eerder onderzoek plaatsgevonden. In de omgeving van het plangebied
zijn enkele onderzoeksmeldingen en vondstmeldingen bekend. De resultaten hiervan worden in dit
hoofdstuk besproken.
  »   Bij sportveldencomplex de Hutgraaf, 40 meter ten noorden en 20 m ten oosten van het
      plangebied, is een archeologisch booronderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat, onder een pakket
      bouwvoor, in het noorden van het plangebied oeverafzettingen aanwezig zijn die richting het
      zuiden overgaan in komafzettingen. Onder deze afzettingen zijn beddingafzettingen aangetroffen
      (als onderdeel van de Formatie van Kreftenheije). Er zijn geen archeologische indicatoren
      aangetroffen. Geconcludeerd wordt dat het plangebied onderdeel is van een lege zone, tussen
      enkele bekende nederzettingsterreinen in (onderzoeksmelding 2222286100; Vossen, 2008).
  »   20 meter ten westen van het plangebied, aan de Patrijslaan 25 - 27, is een archeologisch
      vooronderzoek uitgevoerd. Uit het vooronderzoek blijkt dat de ondergrond bestaat uit een
      zandpakket vanaf 140 cm -Mv, dat door de auteurs is geïnterpreteerd als
      ijssmeltwaterafzettingen. Deze zandige afzettingen worden afgedekt door een pakket
      oeverwalafzettingen uit de Waal. Er is een verstoring van 45 tot 120 cm -Mv waargenomen,
      waarin puinresten uit de 19de en 20ste eeuw aanwezig is. In de onverstoorde ondergrond zijn geen
      archeologische indicatoren aangetroffen. Het gebied is grotendeels vrijgegeven ten aanzien van
      archeologie, met uitzondering van het zuidwestelijke deel waar mogelijk nog resten van een
      historische woonboerderij aanwezig zijn (Ten Broeke, 2019; onderzoeksmelding 4031689100 en
      4031680100).
  »   8 meter ten oosten van het plangebied, aan de Burgemeester van Suchtelenstraat 17, is
      eveneens in het kader van woningbouw een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek
      dat de bodem bestond uit een 85 cm dikke verstoorde laag, waaronder komklei gelegen was. De
      verstoring is vermoedelijk veroorzaakt door agrarische bewerking van de grond. Hieronder
      bevinden zich de afzettingen van Kreftenheije, op circa 150 cm -Mv. Het booronderzoek heeft
      geen archeologische indicatoren opgeleverd (Van der Kuijl en Anker, 2017; onderzoeksmelding
      4556431100).
  »   200 m ten oosten van het plangebied, aan de Lindestraat 11 is een archeologisch vooronderzoek
      en aanvullend proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Uit het vooronderzoek blijkt dat er een hoge
                                                                                                    10
        transect archeologie, erfgoed, ruimte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>archeologische verwachting geldt in het plangebied vanwege de aanwezigheid van een
cultuurlaag vanaf 50 cm -Mv. In de cultuurlaag is houtskool en verbrand leem aanwezig. Ook is er
op de Kadastrale Minuut bebouwing aanwezig (Melman en Nales, 2019; onderzoeksmelding
4721388100). Bij het aanvullende proefsleuvenonderzoek is één spoor en één vondst uit de
Ijzertijd aangetroffen. Het complex waar deze vondst en spoor bij horen kon niet worden
vastgesteld aan de hand van het onderzoek. Ook is er een vindplaats uit de Nieuwe tijd
aangetroffen, waarin een perceleringssloot en antropogeen ophoogpakket zijn aangetroffen.
Vermoedelijk zijn er bebouwingsresten in het nog niet onderzochte deel in het plangebied te
verwachten (Van Bussel, 2020; onderzoeksmelding 4753059100).
160 meter ten zuidoosten van het plangebied, aan de Burgemeester van Suchtelenstraat 26, os
een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van
twee woningen. Uit het booronderzoek is gebleken dat er sprake is van een bodemopbouw
bestaande uit een antropogeen opgebrachte en tevens geroerde laag, op komafzettingen, op
oever- of crevasseafzettingen. Hieronder bevindt zich pleistoceen zand en grind op een diepte
van circa 160 cm -Mv. In één van de boringen is een Romeinse scherf aangetroffen. Deze bevond
zich op circa 60 cm -Mv in de top van de komafzettingen (Spanjaard, 2013; onderzoeksmelding
2394055100). In vervolg hierop is een proefsleufonderzoek uitgevoerd. Op een diepte van circa
60 cm -Mv, dezelfde diepte als de Romeinse scherf, is inderdaad een archeologisch niveau met
sporen aangetroffen. Het betreffen echter jongere sporen, uit de Nieuwe tijd. Ze worden
geïnterpreteerd als natuurlijke sporen die mogelijk gerelateerd zijn aan de boomgaard die hier
ooit gestaan heeft. Op een dieper niveau, circa 100 m -Mv, in een laag met zwakzandige klei en
roestvlekken zijn een aantal greppels en een grillig gevormde baan van circa twee meter breed
aangetroffen. Het laatste spoor betreft mogelijk een natuurlijke geul. Vanwege het ontbreken
van archeologische vondsten niet gedateerd, maar verwacht wordt dat het gaat om
randfenomenen van bewoning ten noordoosten van het gebied, uit de prehistorie of Romeinse
tijd. De site is echter niet behoudenswaardig geacht en vervolgonderzoek is niet uitgevoerd
(Weterings, 2014; onderzoeksmelding 2421676100).
270 meter ten zuidoosten van het plangebied, aan de Burgemeester Suchtelenstraat (ong.) is een
booronderzoek en aanvullend proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Uit het booronderzoek blijkt
dat er oeverafzettingen van de Waal aanwezig zijn in het gebied, die wordt afgedekt door een
mogelijke cultuurlaag (Melman, 2018; onderzoeksmelding 4650115100). Bij het aanvullende
proefsleuvenonderzoek is inderdaad een cultuurlaag waargenomen waarin gedraaid aardewerk
en bouwmateriaal uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd aanwezig, maar sporen ontbreken
(Hoegen, 2020; onderzoeksmelding 4004861100).
300 m ten zuidoosten van het plangebied zijn in het kader van de realisatie van en watergang en
fietsbrug een archeologisch vooronderzoek, in de vorm van boringen en proefsleuven,
uitgevoerd. Tijdens het booronderzoek is een cultuurlaag aangetroffen op 55 - 110 cm -Mv,
waarin archeologische indicatoren zijn aangetroffen. Het gaat om houtskool, verbrande leem,
puin, aardewerk en fosfaat. Vermoed wordt dat een archeologische vindplaats uit de Late
Middeleeuwen aanwezig is binnen het plangebied, al kan een oudere vindplaats ook niet
uitgesloten worden. In het westelijk deel van het plangebied is de cultuurlaag het meest
ontwikkeld. De bodem bestaat verder uit oever-op-geul-op-terrasafzettingen. Het pleistocene
grindterras (formatie van Kreftenheye) is aangetroffen op 115-145 cm -Mv. In het noordwesten
van het plangebied heeft mogelijk een geul gelopen, aangezien deze afzettingen hier dieper
liggen; namelijk op circa 190 cm -Mv (Flokstra, 2012; onderzoeksmelding 2355418100). Gezien de
hoge verwachting is een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Tijdens het onderzoek zijn
voornamelijk kuilen en greppels uit de 17de en 18de eeuw aangetroffen. Daarnaast is een
middeleeuwse cultuurlaag aangetroffen met daarin middeleeuws aardewerk. Vermoedelijk werd
                                                                                               11
  transect, archeologie, erfgoed, ruimte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>     het terrein gebruikt als agrarische grond, al is een deel (recentelijk) verstoord en kan bewoning
     niet worden uitgesloten (Hesselink, 2017; onderzoeksmelding 4023167100).
»    600 m ten noordoosten van het plangebied zijn twee terreinen van archeologische waarde
     aanwezig. Het betreffen een beschermd terrein van zeer hoge waarde (AMK-terrein 302) en een
     terrein van zeer hoge archeologische waarde (AMK terrein 15996). Binnen het zuidelijk gelegen
     terrein (AMK-terrein 15996) zijn enkele vondstmeldingen bekend van gedraaid en handgevormd
     aardewerk uit de Ijzertijd en Romeinse tijd (vondstmelding 3109033100). Daarnaast zijn
     vondsten uit de Midden Ijzertijd aangetroffen, zoals een ijzeren mes, bot en handgevormd
     aardewerk (vondstmelding 3109130100). De vindplaats bevindt zich op een hoge stroomrug
     tussen twee geulen. Binnen AMK-terrein 302 zijn enkele vondstmeldingen bekend, zoals van
     Ijzertijd en Romeinse tijd aardewerk (vondstmelding 2840454100), keramiek, bot en
     bouwmateriaal uit de Ijzertijd, Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen (vondstmelding
     3059551100), Romeinse tijd bouwmaterialen, met standgreppel van grind en tuf (vondstmelding
     2840649100), en enkele glazen La Tene armbanden uit de Late Ijzertijd (vondstmelding
     3083754100). Ten westen van deze terreinen zijn daarnaast nog twee vondstmeldingen bekend,
     namelijk de vondst van een oude woongrond uit de Late IJzertijd/Romeinse tijd, waarbij
     aardewerk uit deze periodes aan het maaiveld is aangetroffen (vondstmelding 2841012100).
     Daarnaast is bij het graven van een watersingel om de dorpskern van Beuningen een oude
     woongrond met oude stroomgeul die is gevuld met afval. Het afval komt uit de Ijzertijd en
     bestaat uit bot en aardewerk (onderzoeksmelding 310916100).
»    Er zijn geen onderzoeksmeldingen bekend die zich op bovengenoemde terreinen hebben gericht.
     Wel zijn ze onderdeel geweest van een tracé dat onderzocht is. Er is een bureauonderzoek en
     verkennend booronderzoek uitgevoerd, dit heeft echter geen archeologisch relevante resultaten
     opgeleverd in het gebied ter hoogte van het plangebied (Goossens en Heunks, 2007;
     onderzoeksmeldingen 2179770100 en 2158361100).
»    In een onderzoeksgebied direct ten zuiden van de AMK-terreinen, op circa 450 meter ten
     noordoosten van het plangebied, is een archeologisch booronderzoek en aanvullende opgraving
     uitgevoerd. Uit het booronderzoek kwam naar voren dat de ondergrond bestaat uit zware zavel
     en lichte klei waarin een poldervaaggrond is ontwikkelt. Dit zijn de oeverafzettingen van de
     Distelkamp-Afferden stroomrug. Onder deze oeverafzettingen zijn zandige Kreftenheye
     afzettingen aangetroffen. In de top van de oeverafzettingen is een cultuurlaag aangetroffen uit
     de Ijzertijd. In deze laag zijn fosfaatvlekken, brokjes verbrande leem en scherven aangetroffen. Er
     is vastgesteld dat er een zeer hoge kans is op het aantreffen van een archeologische vindplaats in
     het gebied (De Groot, 2005; onderzoeksmelding 2064628100). Er is vervolgens een archeologisch
     proefsleuvenonderzoek uitgevoerd, die is uitgemond in een archeologische opgraving. Uit de
     opgraving is naar voren gekomen dat er een groot aantal nederzettingssporen uit voornamelijk
     de Ijzertijd aanwezig zijn. Het gaat om met name paalsporen, die niet naar een structuur herleid
     kunnen worden. Mogelijk gaat het om afrastering van het gebied. Daarnaast zijn er enkele
     voorraadkuilen en waterputten aangetroffen, die ook gedateerd zijn uit in Ijzertijd. Het gaat
     waarschijnlijk om meerdere fasen van bewoning. De jongste sporen bestaan uit greppels uit de
     Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd (Hermsen, 2104; onderzoeksmelding 2380900100).
Op basis van de beschikbare informatie valt goed een uitspraak te doen over de te verwachten
archeologische resten en het eromheen gelegen landschap. Uit de onderzoeken ontstaat de indruk
van een glooiiend oeverwallandschap, dat doorsneden is met enkele hoogwatergeulen. Op de oevers,
waarvan de top zich direct onder de bouwvoor (circa 40-60 cm -Mv) bevindt, zijn bewoningssporen
gevonden uit de Ijzertijd, Romeinse tijd en landgebruikssporen uit de Middeleeuwen. De
bewoningssporen concentreren zich met name in het gebied ten oosten van de Verbindingsweg, waar
op basis van onderzoeken een nederzetting heeft gelegen. In de directe omgeving van het plangebied
                                                                                                       12
      transen archeologie, erfgoed, ruimte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>zijn vooralsnog geen sporen van nederzetting gevonden, maar uitsluitend randzones en cultuurlagen
die lijken samen te hangen met agrarisch landgebruik in de Middeleeuwen en Nieuwe tijd.
        transen archeologie, erfgoed, ruimte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>8. Historische situatie, huidig gebruik en bodemverstoringen
  Historische bebouwing                                Nee
  Historisch gebruik                                   Boomgaard
  Huidig gebruik                                       (gerooide) boomgaard
  Bodemverstoringen                                    Mogelijk door landbewerking
Historische achtergronden
De cultuurhistorische situatie van het plangebied wordt bepaald door de ligging ervan op een
randgebied tussen hoger gelegen oevers en lagergelegen komgebieden. Ten noorden van het
plangebied, bevinden zich hoger gelegen oevers, die droog genoeg waren voor bewoning vanaf de
prehistorie. Deze oevers zijn in ieder geval vanaf de Ijzertijd intensief bewoond geweest, getuige ook
de veelheid aan vindplaatsen die in de omgeving van het plangebied zijn aangetroffen. In de vroege
Middeleeuwen is dit gebied intensief in gebruik genomen als bouwland en werd er bewoond. Volgens
de cultuurhistorische kaart van de gemeente Beuningen bevindt het plangebied precies tussen deze
gebieden, die door de huidige Burgemeester Suchtelenstraat (direct ten zuiden) wordt begrensd. De
weg waaraan het plangebied gelegen is, is vermoedelijk in de 9e tot 10e eeuw ontstaan als
achterwende van het oude cultuurland. Deze wende is aangelegd als bescherming tegen water dat
vanuit het achterland de akkers bedreigde. Het plangebied ligt daarmee binnen het in cultuur
gebrachte land. Ten zuiden van deze achterwende bevinden de natte komgronden, die ongunstig
waren voor bewoning. Dit gebied is ná bedijking van de Waal, waarmee het gebied niet meer
overstroomde, in de 10de of llde eeuw in cultuur gebracht en in gebruik genomen als akkerland. Deze
ontginning startten vanaf de bestaande achterwende en zo werd het gebied naar het zuiden in cultuur
gebracht (Heunks en Hemmen, 2007).
Op historische kaarten is te zien dat het plangebied zich in een 'leeg' agrarisch perceel bevindt,
ingeklemd tussen meerdere historische huisplaatsen. Volgens de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels bij
de kadastrale Minuut uit 1811-1832 is het plangebied in gebruik als bouwland (figuur 3). Deze situatie
blijft gehandhaafd tot en met een kaart uit 1955. Op een topografische kaart uit 1880 is het
plangebied ook leeg, maar er zijn wel drie ronde verhogingen ingetekend in het plangebied. De aard
hiervan is niet bekend. Vanaf 1997 is het gebied in gebruik genomen als midgetgolfbaan. Er is
beplanting en wegen aangebracht.
Huidig gebruik en bodemverstoringen
Het plangebied is ten tijde van onderhavig onderzoek een braakliggend terrein. Het is relatief recent
gerooid van de bestaande bomen en beplanting. Hierdoor is de bovengrond mogelijk omgewerkt. In
het plangebied zijn verstoringen te verwachten door het gebruik van het plangebied als bouwland en
later als minigolfbaan. Er zijn geen tekeningen of foto's van de golfbaan te achterhalen. Hierdoor is
niet vast te stellen of er ten behoeve van de aanleg ervan grondverstoringen hebben plaatsgevonden.
In het plangebied zijn voor zover bekend geen kabels- en leidingen aanwezig, die voor een verstoring
hebben gezorgd. In het Bodemloket zijn ten aanzien van het plangebied geen gegevens bekend (bron:
www.bodemloket.nl). Er zijn geen vervuilingen bekend en er worden geen verstoringen door
saneringen verwacht.
                                                                                                      14
        transect archeologie, erfgoed, ruimte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                 ibisoo                        181750
                                 181500                        181750
         Figuur 3: Uitsnede van de kadastrale Minuutplan uit 1811-32. Het
        plangebied is met rode lijnen weergegeven. Bron: Beeldbank RCE.
                                      181500          181750
                                       181500
                                                     ■/mm,]
                                                      181750
        Figuur 4: Detailuitsnede van een topografische kaart uit 1880. Het
        plangebied is met rode lijnen weergegeven. Bron: www.topotijdreis.nl.
transeci archeologie, erfgoed, ruunte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                      181500             181750
                                                   250 m
                                      181500             181750
         Figuur 5: Detailuitsnede van een topografische kaart uit 1900. Het
        plangebied is met rode lijnen weergegeven. Bron: www.topotijdreis.nl.
                                      181500             181750
                                        puin.
                                      100/150 200X250 m
                                      181500             181750
         Figuur 6: Detailuitsnede van een topografische kaart uit 1930. Het
        plangebied is met rode lijnen weergegeven. Bron: www.topotijdreis.nl.
transeci archeologie, erfgoed, ruimte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                     181500             181750
                                       o urn
                                     100y 150 200X250 m
                       V/             y        A
                                     181500             181750
       Figuur 7: Detailuitsnede van een topografische kaart uit 1955. Het
       plangebied is met rode lijnen weergegeven. Bron: www.topotijdreis.nl.
                                     181500             181750
                                                  250 m
                                     181500             181750
       Figuur 8: Detailuitsnede van een topografische kaart uit 1980. Het
       plangebied is met rode lijnen weergegeven. Bron: www.topotijdreis.nl.
trameer archeologie, erfgoed, ruimte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                       181500          181750
         Figuur 9: Detailuitsnede van een topografische kaart uit 1997. Het
        plangebied is met rode lijnen weergegeven. Bron: www.topotijdreis.nl.
                                                                            181750
                                              ąpriB
                                A. ' Ui
                                                                            181750
        Figuur 10: Recente luchtfoto van het plangebied. Bron: www.pdok.nl.
transeci archeologie, erfgoed, ruu/ite
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>9. Gespecificeerde archeologische verwachting
   Kans op archeologische waarden                     Middelhoog
                                                      Hoog
   Periode                                            Laat-Paleolithicum - Bronstijd
                                                      Ijzertijd t/m Late Middeleeuwen
  Complextypen                                        Nederzettingen, sporen van landgebruik,
                                                      grafvelden
  Stratigrafische positie                             Vanaf maaiveld
                                                      In de top van de afzettingen van Kreftenheye of
                                                      Wijchen
Aanwezigheid en dichtheid
Het plangebied bevindt zich op een overgangsgebied tussen hoger gelegen oevers van de Waal en
laagggelegen, natte komgebieden. Ten oosten van het plangebied, op de hooggelegen oevers, zijn vele
vindplaatsen en vondsten bekend uit voornamelijk de Ijzertijd en Romeinse tijd, en het een en ander
uit de Middeleeuwen. Dit gebied werd intensief bewoond en gebruikt in deze periode. De verwachting
op vindplaatsen uit deze periodes binnen het plangebied is daarmee ook hoog. Het gebied is mogelijk
al eerder bewoonbaar geweest, vanaf het Paleolithicum. Er zijn nog geen resten bekend uit de periode
Paleolithicum tot en met de Bronstijd in de omgeving van het plangebied, maar dit sluit de
aanwezigheid ervan niet uit. De verwachting hierop is dan ook middelhoog, dergelijke resten zullen
zich op de top van de Kreftenheye afzettingen bevinden. De verwachting op resten uit de Nieuwe tijd
is laag. Het plangebied bevindt zich op historische kaarten binnen een agrarisch perceel en er is geen
bebouwing aanwezig ter plaatse van het plangebied.
Stratigrafische positie
Het archeologisch relevante niveau wordt gevormd door de top van eventuele oeverwalafzettingen of
komafzettingen en de top van de pleistocene afzettingen. Mogelijk bevindt er zich een antropogene
ophooglaag boven dat bestaat uit een oude woongrond. De oever- of komafzettingen van de Waal
zullen zich bevinden op pleistocene rivierterrasafzettingen van Kreftenheye. Deze kunnen vanaf 1,4 tot
circa 1,8 m -Mv verwacht worden.
Complextypen
In het plangebied worden in principe nederzettingsterreinen, sporen van landgebruik en grafvelden
verwacht. Nederzettingsterreinen in het rivierengebied zouden zich kunnen kenmerken door een
cultuurlaag of dichte vondstenstrooiing, hetgeen met name te danken is aan de langdurigheid van
bewoning op een bepaalde plek. In een vochtige omgeving als die van het rivierengebied was de
bewegingsruimte voor nederzettingen namelijk niet al te groot, waardoor bewoning vaak
geconcentreerd bleef op vaste plekken. Daarentegen zullen sporen van landgebruik (waaronder ook
grafvelden) zich juist kenmerken door grondsporen en verkleuringen in de bodem en in veel mindere
mate door de aanwezigheid van vondstmateriaal. Derhalve kan over de aanwezigheid van
laatstgenoemde complexen enkel uitspraken gedaan worden op basis van de mate van intactheid van
de bodem.
Over de aanwezigheid van laatstgenoemde complexen kan enkel uitspraak gedaan worden op basis
van de mate van intactheid van de bodem. Deze is naar verwachting in delen van het plangebied door
landbouwwerkzaamheden aangetast, maar in hoeverre daardoor eventueel aanwezige archeologische
                                                                                                       19
       transen archeologie, erfgoed, ruimte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>resten verdwenen zijn, is niet bekend. Hierom is een verkennend booronderzoek in het plangebied
uitgevoerd om hierover meer uitspraken te kunnen doen.
      transen archeologie, erfgoed, ruimte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>10. Resultaten veldonderzoek
Onderzoeksmethodiek
Het doel van het booronderzoek is het toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting in
het plangebied, zoals deze is opgesteld in Hoofdstuk 9. Hiertoe is in het plangebied een verkennend
booronderzoek uitgevoerd (conform het Plan van Aanpak; Melman, 2020). De boringen zijn daarbij
gebruikt om de landschappelijke ligging, de bodemopbouw en de mate van intactheid hiervan te
bepalen. Hiermee wordt inzicht verkregen in de gebruiksmogelijkheden voor de mens in het verleden.
Op basis van deze gegevens wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvragen zoals opgesteld in
hoofdstuk 2 van dit rapport. In totaal zijn in het plangebied zes boringen gezet (boringen 1-6).
De boringen hebben een diepte van maximaal 200 cm -Mv en zijn handmatig gezet met behulp van
een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. De boringen zijn gefotografeerd en beschreven volgens
de NEN5104 en de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; SIKB 2008). Foto's van
de boringen zijn opgenomen in bijlage 11, de beschrijvingen in bijlage 12. Na beschrijving zijn de
monsters handmatig doorzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. De locatie van de
boringen is met een meetlint bepaald aan de hand van de bestaande topografie in het plangebied. De
hoogteligging van de boringen is bepaald aan de hand van het AHN (bijlagen 5 en 6).
Veldwaarnemingen
Het plangebied is ten tijde van het veldonderzoek braakliggend. Het maaiveld oogt rommelig en recent
doorwoeld. Er is daarnaast puin aan de oppervlakte aanwezig. Er zijn geen natuurlijke
maaiveldhoogteverschillen waargenomen in het plangebied. Een oppervlakteverkenning heeft geen
archeologische indicatoren opgeleverd. Twee foto's van het plangebied zijn weergegeven in figuur 11.
Figuur 11. Foto's van het plangebied ten tijde van het veldonderzoek.
                                                                                                    21
       ttrameer archeologie, erfgoed, ruimte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Ondergrond en lithologie
De bodemopbouw in het plangebied is relatief eenduidig:
 »     Onder in de boringen, vanaf een diepte van 140 - 16 cm -Mv (7,0 tot 7,5 m +NAP) tot de
       maximaal geboorde diepte van 200 cm -Mv, is een zwak siltige, zwak tot matig grindige, matig
      grove tot zeer grove zandige afzetting aangetroffen. Deze zandlaag is geïnterpreteerd als
       beddingzand (Formatie van Kreftenheye).
 »     Bovenop de zandafzettingen is in elke boring (met uitzondering van boring 4) een pakket matig
       zandige tot sterk siltige klei aangetroffen. Dit kleipakket is donkergrijs tot grijsbruin van kleur en
       het is kalkloos. Het is over het algemeen stevig van structuur. Deze afzettingen zijn
      geïnterpreteerd als oeverafzettingen van de Waal. In het oeverpakket zijn roestvlekken aanwezig.
       In de top van de oeverafzettingen is in sommige boringen een donkere, humeuze laag aanwezig
       (boring 1, 2 en 6). Dit betreft mogelijk een oud oppervlak of cultuurlaag. De donkere kleur en
       humeuze bijmenging wijzen erop dat dit niveau voor lange periode aan het oppervlakte heeft
      gelegen. Daarnaast oogt het rommelig en is er houtskool in aanwezig. Dit is een indicatie voor
       menselijke activiteit in het gebied. De oeverafzettingen lijken dus in een groot deel van het
       plangebied intact te zijn. De top van de oeverafzettingen is waargenomen op een diepte van 35
      tot 70 cm -Mv (7,9 - 8,5 m +NAP).
 »     De top van de ondergrond bestaat uit zwak siltig zand of zwak zandige klei met een
      grindbijmenging. In het pakket is puin aanwezig en er zijn plantenresten vastgesteld. Dit pakket
       betreft een recente bouwvoor. In het midden van het plangebied is daarnaast ophoogzand
       aanwezig.
Archeologische indicatoren
Er zijn geen archeologische indicatoren waargenomen. Wél is er mogelijk sprake van een dunne
cultuurlaag op de oeverafzettingen van de Waal in boring 1, 2 en 6.
Archeologische interpretatie
Op basis van het veldonderzoek kan worden vastgesteld dat er mogelijk archeologische resten binnen
het plangebied aanwezig zijn. De verwachting uit het bureauonderzoek is bevestigd door het
booronderzoek. Binnen het plangebied zijn oeverafzettingen van de Waal aanwezig, die van oudsher
een aantrekkelijke plek hebben gevormd voor bewoning en/of andere vormen van landgebruik. De top
van deze oeverafzettingen kan worden aangemerkt als archeologisch relevant niveau, hier kunnen
resten vanaf de Ijzertijd tot en met de Late Middeleeuwen aanwezig zijn. In het plangebied ontbreken
daarnaast antropogene ophooglagen die mogelijk duiden op een aanwezige huisplaats in het
plangebied uit de Nieuwe tijd. De lage archeologische verwachting op de nieuwe tijd is hiermee
bevestigd. Op basis van de resultaten van het verkennend booronderzoek kan de gespecificeerde
verwachting uit hoofdstuk 9 worden gehandhaafd.
                                                                                                             22
        transen archeologie, erfgoed, ruimte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>11. Beantwoording onderzoeksvragen
1.       Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen?
         Op basis van het verkennend booronderzoek is vastgesteld dat er binnen het plangebied
         oeverafzettingen aanwezig zijn, deze zijn afgezet op pleistoceen beddingzand. De top van de
         oeverafzettingen is direct vanaf de bouwvoor of recente ophoging aanwezig.
2.       Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante niveaus te onderscheiden en hoe
         diep liggen deze?
         De top van de oeverafzettingen is als archeologisch relevant niveau te onderscheiden. Deze
         bevindt zich op een hoogte van 35 tot 70 cm -Mv (7,9 - 8,5 m +NAP).
3.       In hoeverre zijn de archeologisch relevante niveaus nog intact (verstoring, erosie, afdekkend
         substraat)?
         De oeverafzettingen in boring 1, 2 en 6 lijken nagenoeg intact te zijn, aangezien de top donker
         van kleur en humeus is. In boring 3 en 5 ontbreekt deze donkere laag en is een deel van de
         oeverafzettingen afgetopt. Het gaat hierbij om een aftopping van circa 30 cm -Mv. Hier kunnen
         zich nog wel middeldiepe sporen aftekenen.
4.      Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te
         differentiëren in laag, middelhoog en hoog?
         Op basis van het bureau- en booronderzoek geldt een hoge archeologische verwachting voor
         de periode Ijzertijd - Late Middeleeuwen op de nagenoeg intacte oeverafzettingen van de
         Waal stroomrug.
                                                                                                        23
JĒtk| ttransect archeologie, erfgoed, ruimte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>12. Conclusie en Advies
Conclusie
Op basis van het bureauonderzoek ligt het plangebied op de oeverwal van de Waal, op de overgang
naar het komgebied ten zuiden. De oeverafzettingen van de Waal dekken pleistocene
beddingafzettingen af. In de omgeving van het plangebied zijn op de oevers van de Waal vindplaatsen
bekend uit voornamelijk de Ijzertijd en Romeinse tijd. Ook zijn er enkele vindplaatsen uit de
Middeleeuwen en huisplaatsen uit de Nieuwe tijd bekend. In het plangebied geldt op basis van het
bureauonderzoek een middelhoge archeologische verwachting voor de periode Laat-Paleolithicum -
Bronstijd en een hoge archeologische verwachting op de periode Ijzertijd - Late Middeleeuwen. Voor
de Nieuwe tijd is een lage archeologische verwachting afgegeven. In het plangebied ontbreekt
bebouwing op historisch kaartmateriaal en ook zijn er op het AHN geen verhogingen te zien die duiden
op de aanwezigheid van een terp.
Het veldonderzoek heeft de archeologische verwachting bevestigd. In het plangebied zijn nagenoeg
intacte oeverafzettingen van de Waal waargenomen. In de top van de oeverafzettingen is een
donkere, humeuze laag aanwezig, dat een oud oppervlakte of cultuurlaag betreft en indicatief is voor
de aanwezigheid van archeologische waarden. Ook is houtskool waargenomen in deze laag, dat in
verband kan worden gebracht met menselijke activiteit. Er geldt hierom een hoge archeologische
verwachting op de top van de oeverafzettingen voor de periode Ijzertijd - Late Middeleeuwen.
Advies
In het plangebied bestaat het voornemen om het bestemmingsplan te wijzingen en een nieuwe
woning te realiseren. Er is sprake van een hoge archeologische verwachting vanaf 30 cm -Mv. Wij
adviseren deze verwachting op te nemen in het nieuwe bestemmingsplan. In het kader van de
aanvraag van een omgevingsvergunning adviseren wij om, indien er bodemingrepen dieper dan 30 cm
-Mv zullen plaatsvinden, de archeologische verwachting aanvullend te toetsen door middel van een
karterend en waarderend archeologisch onderzoek. Dit kan het beste worden uitgevoerd in de vorm
van een inventariserend proefsleuvenonderzoek (IVO-P). Het onderzoek kan zich beperken tot de
delen van het plangebied waar daadwerkelijk bodemverstoringen zullen plaatsvinden bij de realisatie
van de woningen. Voor een gravend onderzoek, zoals een proefsleuvenonderzoek, is vooraf een
Programma van Eisen (PvE) noodzakelijk, dat door de bevoegde overheid goedgekeurd is.
Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het
bevoegd gezag (de gemeente Beuningen) een besluit nemen over de daadwerkelijke omgang met
eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied.
                                                                                                   24
       ttransect archeologie, erfgoed, ruimte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>13. Geraadpleegde bronnen
Archeologische kaarten en databestanden
»   Archeologische Monumenten Kaart (AMK), Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE), Amersfoort,
    2007.
»   Archeologisch Informatie Systeem III (Archis3), Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE),
    Amersfoort, 2016.
»   Beleidskaart van de gemeente Beuningen
»   Verwachtingskaart van de gemeente Beuningen
»   Paleogeografische kaart van de gemeente Beuningen
»   www.ahn.nl
»   www.ruimtelijkeplannen.nl
»   www.bodemloket.nl
»   www.dinoloket.nl
»   bagviewer.kadaster.nl
»   topotijdreis.nl
Afbeeldingenlijst
Figuur 1: Ligging van het plangebied (met rode lijnen aangegeven; bronkaart: www.pdok.nl)................ 4
Figuur 2: Beoogde toekomstige indeling in het plangebied (bron: Chitect Architecten)...........................5
Figuur 3: Uitsnede van de kadastrale Minuutplan uit 1811-32. Het plangebied is met rode lijnen
weergegeven. Bron: Beeldbank RCE....................................................................................................... 15
Figuur 4: Detailuitsnede van een topografische kaart uit 1880. Het plangebied is met rode lijnen
weergegeven. Bron: www.topotijdreis.nl.................................................................................................15
Figuur 5: Detailuitsnede van een topografische kaart uit 1900. Het plangebied is met rode lijnen
weergegeven. Bron: www.topotijdreis.nl.................................................................................................16
Figuur 6: Detailuitsnede van een topografische kaart uit 1930. Het plangebied is met rode lijnen
weergegeven. Bron: www.topotijdreis.nl.................................................................................................16
Figuur 7: Detailuitsnede van een topografische kaart uit 1955. Het plangebied is met rode lijnen
weergegeven. Bron: www.topotijdreis.nl.................................................................................................17
Figuur 8: Detailuitsnede van een topografische kaart uit 1980. Het plangebied is met rode lijnen
weergegeven. Bron: www.topotijdreis.nl.................................................................................................17
Figuur 9: Detailuitsnede van een topografische kaart uit 1997. Het plangebied is met rode lijnen
weergegeven. Bron: www.topotijdreis.nl.................................................................................................18
Figuur 10: Recente luchtfoto van het plangebied. Bron: www.pdok.nl................................................... 18
Figuur 11. Foto's van het plangebied ten tijde van het veldonderzoek................................................... 21
Literatuur
»   Bakker, H. de, 1966. De subgroepen van het systeem voor bodemclassificatie voor Nederland. In:
    Boor en Spade
»   Bennema, J. en L.J. Pons, 1952, Donken, fluviatiel Laagterras en Eemzee-afzettingen in het westelijk
    gebied van de grote rivieren. Boor en Spade 5:126-137
»   Berendsen, H.J.A., 2005. Landschappelijk Nederland, Assen
»   Berendsen, H.J.A. en E. Stouthamer (eds.), 2001. Palaeogeographical development of the Rhine-
    Meuse delta, the Netherlands. Assen.
                                                                                                                                         25
       ttransect archeologie, erfgoed, ruimte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>» Berkel, G. van, en K. Samplonius, 2006. Nederlandse plaatsnamen en herkomst en historie.
  Utrecht: Het Spectrum
» Broeke, E.M., ten, 2019. Archeologisch bureauonderzoek en gecombineerd verkennend en
  karterend booronderzoek, Patrijslaan 25 en 27 te Beuningen. Econsultancy rapport.
» Bussel, A.T.L.E. van, 2020. Beuningen, Lindenlaan 11. Gemeente Beuningen (GLD). Een
  inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven (IVO-P), karterende en waarderende fase in de
  variant archeologische begeleiding (AB). Transect-rapport 2627
» Cohen, K.M., E. Stouthamer, H.J. Pierik, A.H. Geurts, 2012. Digitaal Basisbestand Paleogeografie van
  de Rijn-Maas Delta. Dept. Fysische Geografie. Universiteit Utrecht. Digitale Dataset
» Flokstra, LM., 2012. Plangebied Oude Reekstraat, gemeente Beuningen, archeologisch
  vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterende fase). RAAP-notitie
  4203.
» Goossens, E. en E. Heunks, 2007. Aardgastransportleidingtracé Angerlo-Hernen (A-663);
  archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek en aanvullend
  bureauonderzoek. RAAP-Rapport 1588
» Hermsen, I.C.G., 2014. Een archeologische opgraving aan de Verbindingsweg 5 te Beuningen (Gld).
  Archeodienst Rapport 353
» Hesselink, H.J., 2017. Plangebied Oude Reekstraat te Beuningen, gemeente Beuningen;
  archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek proefsleuven. RAAP-notitie 5888
» Heunks, E., en F. van Hemmen, 2007. Gemeente Beuningen; een archeologische en
  cultuurhistorische inventarisatie. RAAP-rapport 1603.
» Hoegen, R.D., 2020. Archeologisch proefonderzoek (IVO-P) Burgemeester van Suchtelenstraat,
  gemeente Beuningen. Ex-Situ Archeologierapport 5.
» Kuijl, E.E.A. van der, en E.F.A. Anker, 2017. Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek
  archeologie plangebied Burgemeester Van Suchtelenstraat 17 te Beuningen, Gemeente Beuningen.
  Hamaland advies.
» Melman, J.G.E., 2018. Beuningen. Burg. Van Suchtelenstraat (ong.), Gemeente Beuningen (GD),
  archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Transect-
  rapport 1947.
» Melman, J.G.E., 2020. Plan van Aanpak. Inventariserend veldonderzoek, verkennende fase.
  Beuningen, Hutgraaf II. Transect, Nieuwegein.
» Melman, J.G.E. en T. Nales, 2019. Beuningen, Lindenstraat 11, gemeente Beuningen (GD),
  archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Transect-
  rapport 2281.
» Mulder, E.F.J. de, M.C. Geluk, I.L Ritsema, W.E. Westerhof, en T.E. Wong. De ondergrond van
  Nederland. Houten, 2003.
» Spanjaard, G.W.J., 2013. Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek
  Burgemeester van Suchtelenstraat 26 te Beuningen, in de gemeente Beuningen. Econsultancy
  rapport 12123772
* Stichting voor bodemkartering (stiboka), 1973. Toelichting bij de kaartbladen 39 West Rhenen en
  39 Oost Rhenen. Wageningen.
» Vossen, I., 2008. Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek plangebied 'De Hutgraaf' te
  Beuningen (GLD.) Archeologisch Rapporten Oranjewoud 2008/124.
» Weterings, P., 2014. Beuningen, Burgemeester van Suchtelenstraat 26. Inventariserend
  veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P). BAAC rapport A-13.0199.
                                                                                                    26
     transen archeologie, erfgoed, ruimte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Archeologische beleidskaart van de gemeente Beuningen
                   181000                 181500               182000 182500
 8
 tn
 O
                                                                                                            Beleid
                                                                                             Beuningen, Hutgraaf II
                                                                                             Gemeente Beuningen
                                                                                Legenda
                                                                                                plangebied
                                                                              Beleidszone Vrijstellingsgrens
                                                                             —                                                 0bH
                                                                             L    8.      I        30cnl                      Om*
                                                                             I    3        I       bfinenbeooLWMkoTiSOcm toom*
                                                                                                    buitö' bebouwde kom 30 cm  120 m1
                                                                             L 4          i        30 ™                       2000 m*
                                                                             I    ^      .I        S®00 wůcísclntan           geer voofscvtten
                                                                             Overig
                                                                             -------------gemeente grens Bejningen
                                                                                             flfêr« bćtoumde komman
                   181000                 181500               182000 182500
              0         200    400      600      800    1000 m
                                                                                                    transect
                                                                                                    ARCHEOLOBlSCH ONDERZOEK            » ADVIES
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: Archeologische verwachtingskaart
                            181000                               181500             182000            182500
            De Hosĩërri; 1214®
                                                                                                                                                 Verwachting
                                                              'Si®M
                           a
                                                             WSā'                                                                      Beuningen, Hutgraaf II
                                                                                                                                        Gemeente Beuningen
                                              ■ S t/'fl» Ll\            kurk
                              De Tinnegieter!                                                                           Legenda
o                                                                                                                                          plangebied
8o
 rc,  Ie Heuvej                                                                                                     legenda
                tóPS
                                                                                                                     jithwloglsdM v*f ■Mhtlria
                                                                                                                     (ptňwlf »íKini-lij. va» d.ilr'ŵg.strrl'ingrn (;fc*k»rttiijl(||F 1)
                                                                                                                            H ’OXj
                                                                                                                            __    fiHAMnatiţ
                                                                                                                     ______       fooflt.av. •ítmj-itlitKriİpnrin»lp«īsAřobřttm
                                                                                                                                  5»n
                                     «asm                                                                           jftliwlogkc* »a«4iwhi ųutiíudm
                                                                                                                    f 7JA unaln vai m t-cqa arcbwUgltilia «aiiila
                                                                                                                    r     . . . - tesretnwn hoņe hcfie*«tr.cf«r wianle
                                                                                                                    F77I tcircńivan ■xticplngńrhc «wít
                                                                     İ»MfS                 De Lienden               I ,'/', 1 t*Mlńv*ii«ti*oloļl9cftilie»kţnl9
                                                                                                                                  terrein loader statut Įpuíitk:*atlt met jtterrtlerjiiř ' 5ō meter roodomj
                                                                                                                                  vindplaats Urmen nDnwntntalctidemionļpnnfl
                                                                                                                                  tule nomiyrorti
                                                                                                                                  Mstcŕisrne niifsMK*0t
                                                                                                                                  •inrtplMts Knier arthcolpjscf»:- tKlrfccnts
                                                                                                                         13       talakņjiajtiitti
                                                                                                                        6770      MK-nurma
                                                                                                                    —— ļ^aneenteflMrs
                                                                                                             A R.k.
 O
 ce
  C'
  fM
        W'%.
  «î
                           181000                                181500             182000            182500
                 0               200            400            600       800 1000 m
                                                                                                                                               transect
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Bijlage 3: Paleogeografie
                              181000                                   181500                        182000                             182500
                             n» - .í-ŵ                                                                                                                   8
              iDe Hcsfêrcì' ^ V:.-        îSSSSŞ                                                                         3í?.tílJ                        .-i
                                                                                                                                                         O
                                                                   ŴšvSSfVĵŕ/*     w^įjiirmįġz*                                                          m
                                        ś«S»s?«Ë^Si                                                                                                                               Paleogeografie
                                                                  - ^,-w»^ĴĚĒmŵìšÊšŵí
       SBeunir.ger*
                                                                ^să^Ěmimapjt^m^mamíå HÏPti'ihĚēBą
                                                                                                     msf’ìtiìm**
                                                                iimaumiĘmsin*isw*r*S3g                                            •M
   SSÄţ*                                                                                                                                                                    Beuningen, Hutgraafll
      wwflJŴHl                                   ssrj                           ^9»                                                   iSUH9aH(Įlįn
   0*»í                                                                                                                                                                      Gemeente Beuningen
                                       :T nįSj    Įa5 y'm Ai
                             - vVaţi~                                                   5v@*Ä
                                                                                        mm»                                                                     Legenda
         ŕfŞte.                 De Tinnegieter                                                                                            JĻJĮsJĒHSEal
                                                              ftįļğį).
                                                                                aiaw
                                                                             mļm&šĚ
                                                                                                                                                                                plangebied
   ,WSB'
    ♦X.13
        ie Heuve:                                                           ŵăįfíWä                                                                          uneMwaterafiettia gen (untfr)
                                                                                                                                                             I       I vUkU
                                                                                                                                               Ĵ9@           I       I opduikingm
                                                                                                                                                              Huviatlřfa ífzettfnqen (Fermaflí va» Krefter»tvey*)
                                   snaar                                                                                      \v’V
                                                                                                                                   V33
            fcSŠHB®:                                             mmmm                                                              NA
                                                                                                                                                             I
                                                                                                                                                             I
                                                                                                                                                                     I geultnsmjűfogen
                                                                                                                                                                     I tertavuggeti/opdulàingen
                                                                                  srá»                                                                       I       I terras* lakte
                                    "m-irn                   )38ttis*m                          *va                                                          eolisctw jfĩetťnqen | formatie van Kreftenlteye)
                                                                                                                            iVAV,
                                                                                                                              WVvV
                                                                                                                                                             I        I afgedekte terranuggen met stulfrand {rlvrlerittil n«a)
                                   spmŝ                                         ÜSf'i                                                                        1        I dagzomaide terrasruggen net stuifaard I rivseïdutrteiil
                                                                                                                                                              Halspeen (formatie van čchlattf)
                                                                                                                                                             maandafgoïMs
                                       WBmm                                                                      ļJįļr^Toe Lienten
                                                                                                                                                                        meardergonfel van Wlnssetr (ca. 5391-3Ô91 voor Chr.)
                                                                                                                                                                        meandergordel van de Waal. oude fase (ca. 210 voor Chr-500 na Chr. i
                                                                                                                                                                        meendefgcrdel van de Waal (ca. 210 voor Chr -treden)
                                                                                  s\Wï'                                                                                 grote dGOftcţende restgeul
                                               'tìf&ŕ&ļP                                                                                                                smalte {•err»«dell]he) «estijeullrestant)
                    isPtkaiKŕ^w:                                                                                                                                      i itranş ;.:W«a*dtn|
                                                         ŵäŝìs                                                                                                          vMtnoedellJte strang
                                            İSĨ                                                                                                                v*nge afzettingen
                                                                                                                                                                    "I oeverafzettingen en crevasse*
               wŞhdįj                                                                                                                                                1 Voerafrertingo-i
                                                                                                                                                                        overloopgeul
                                                                                                                                                                        d^kdoodKaakafzettlngen
                                                                                           O., B                                                  A.R.M.            1 «*el
                                                                                                                                                                  ——J oeverwaldoeftiraalcgeiil
                                                           ĶwJĚm          ~-v   v
                                                                          rv-ŵ/iř
                                                             'fiŵ-
                                                                              IA».
                              181000                                   181500                        182000                             182500
                                                                                              1000 m
                                                                                                                                                                                     transect
                                                                                                                                                                                                                                 ADVIES
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Bijlage 4: Stroomruggen
                181000  181500       182000
                                                    Stroomruggen
                                                  Beuningen, Hutgraaf II
                                                  Gemeente Beuningen
                                            Legenda
                                                   plangebied
                                            Stroomgofdeis (begindatenng in járen BP)
                181000  181500       182000
                               1000 m
                                                     transect
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Bijlage 5: Geomorfologie
                   181ŪOO                   181500                182000              182SOÖ
                                                                                       r-^-JSOĮļ
                                                                                             iťif.lll
                                                                                  ěľů
                                                                                                             Geomorfologie
                                                                             mm
                                                                             3B44                         Beuningen, Hu tg raaf II
                                                                                                           Gemeente Beuningen
                                                                                               ,Ö»G?
                     vtsroţfį-                              ■®^:r
                                                         iüįá;ľ;                                      Legenda
            į                                                         ~Sjî«
                                                                                                            plangebied
                                                                                                            Wanden
                                                                                                            Hoge heuvels en ruggen
                                                                                                            Terpen
                                                                                                            Hoge duinen
                                                                                                            Plateaus
                                                                                                            Terrassen
                                                                                                            Plate au-achtige vormen
                                                                                                            Waaiervormige gloaiingen
s
01                                                                                                          Niet-waaiervormige g looiingers
                                                                                                            Lage ruggen en heuvels
                                                                                                            Welvingen
                                                                                                            Vlakten
                               :’4’íşi
                                                                                                            Laagten
                                                                                                            Ondiepe dalen
                                                       2M48                 2M42                            Matig diepe dalen
                                                                                                            Diepe dalen
                                                                                                            Water
o
o
ćřlC'                                                                                                       Bebouwing
•Ĵ
                                                                                                            Overig (Dijken etc)
                   lSlOOO                   lSlbŪŪ                iäiůūū              ïsibun
      N
              0     200             400 600        800 1000 m
                                                                                                              transect
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Bijlage 5: Maaiveldhoogte
                    181000                          181500             182000                182500
     TT-'' \ÇT
                                                                                                      Actueel Hoogtebestand
                                                                                                          Nederland (AHN)
                                                                               imļřìHrrļij,
                                                                               ĩ.yïiŚMĢ*.
                                                                                             E^İ         Beuningen, Hutgraaf II
                                       SM*!
                                                  RHft                                      BS
                                                                                teţçîifcí                 Gemeente Beuningen
                                                                              įl!'
                                                                                                    Legenda
                                                                                                           plangebied
                                                                                                    Hoogte (in m NAP)
                                                                                                    ■H 7
                                                                                                           8
                                                                                                           9
                                                                                                           10
                                                                                                           11
   «Bi
                                               Ki
                           ļfflřws
                                              'm
                                                 'íyş A,w*'
                             ľl'fíl.,.‘."'"l?
                      200     400              600          800 1000 m
                                                                                                              transect
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Bijlage 6: Maaiveldhoogte - detail
                                                   AHN - detail
                                               Beuningen, Hutgraaf II
                                               Gemeente Beuningen
                                         Legenda
                                                plangebied
                                         Hoogte (in m MAP)
                                         »āl 7
                                         Hl e
                                         a 9
                                         ____ I io
                                             i n
                                   100 m
                                                   transect
                                                   ARCHEOLOGISCH END E RZO E K » ADVIES
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Bijlage 7: Bodem
 o
                      181000             181500             182000        182500
 o
 Lfl                                                                          J—LİLJ
 O
                                                                                                         Bodem
                                                    Rd90A]
                              Rd90A'
                                                                                              Beuningen, Hutgraaf II
                                                                                              Gemeente Beuningen
                Rn95ü
                                                                                         Legenda
                                                                                                plangebied
                                                                                              Associaties
                                                                                            I Brìkgronden
                                                                                            . Bebouwng
                                                                                              Dijk, bovenlandstrook
                                                                                            I Dikke eerdgronden
                              Rn67G                                Rn95G;                     Fluviatiele afz ouder pleistoceen
                                                                                              Groeve, gegraven, mijnstorl
                                                                                              Kalksleenverwerinņsgronden
                                                                                              Oude rivierkleigronden
                                                                                               Overige oude kleigronden
                                                                                     O
                                                                                     ç
        Rn67G                                                                                 Ondiepe keileemgronden
                                                                                     cm
                                                                                               Leemgronden
                                                                                              Zeekleigronden
                                                                                               Mariene afz ouder pleistoceen
                                                                                              Niet-cerijpìe minerale gronden
                                                                                              Oude bewoningsplaatsen
                                                                                              Riv lotklcigrondcn
                                                                                               Kalkh lulumanne gronden
                             Rn47C;
                                                                                              Veengronden
                                                                                              Moerige gronden
                                                                                              Water, moeras
                                                                                     o
                                                                                     8        Podíolgronden
                                                                                     c
                                                                                     rsj
                                                                                              Kalkloze zandgronden
                      181000             181500             182000        182500              Kalkhoudende zandgronden
              0         200  400     600        800  1000 m
                                                                                                   transect
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Bijlage 8: Archeologie
                                     2066442100
   00 3109325100                                                                                                       Archeologische waarden,
                                                                                                                      onderzoeken en vondsten
   1725491100 O
                   2839872100 O
                                                                                                                           Beunirgen, Hutgraaf II
                                                                                                                           Gemeente Beuningen
   109341100
                                                          2222286100                                                  Legenda
            r-~i                                                                                                            plangebied
        4613106100
                                                                                                                      nu    onderzoeksmeldingen
                                                                                                                       O    vondstmeldingen
                                                                                                                      Monumenten
                                                                                                   2841012100 O
                                        4031680100,                                                                       ļ Terrein van archeologische
                                                                              «Si                                           waarde
                                                                            4721388100                                      Terrein van hoge
                                                    4556431100                                                              archeologische waarde
                                                                                4753059100                                  Terrein van zeer hoge
                                                                                   V
                                                                                                                            archeologische waarde
                                                                                                                            Terrein van zeer hoge
                                                                                                                            archeologische waarde,
                                                                                                                            beschermd
                          4544621100
                                                           2394055100
                                                               2394063100
                                                                      2833123100 O                             21797
                                                                    4670788100          3979478100             21583ť
                                                                      2355418100
                                                                       4023167100
                                                                                                             2408562
                                                             7360133100            3979486100
                                                                                                       1000 m
                                                                                                                              transect
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Bijlage 9: Cultuurhistorie
     180000                     180500                         181000                           181500
          (KÜ9K
         Bf-íSg
         y» 'ZŽ
                                                                                                                                Cultuurhistorie
                                                                                            nfeföī- ’
                               X?!.^''VVV
                í                                                              kĵţ'r-;
                                                                                                                              Beuningen, Hutgraaf II
                                                                                                                               Gemeente Beuningen
                                                                                        PÌSS
                                        Ä*4S
                                                                                                          jT''Ş^c         Legenda
                                                                                                                                plangebied
                                                                                                             let Hoge Wa'
     fflSŴ
              ■assm
                                               HtìäÄ
                                                                                                       \v
                                               VMy.ik
                                               . vjgff fjl
                                                                                    ' r
                                                              -?ĩ?       -v
                                                               .. :.-i ŕ i,
                s.'ĝ// "IJ
                                                               WS9.
                                                             W/ĩrJlt                                           A.R.M.
                                                                                                                  \ľSjÿJl
                                                           #y*      Cs
     180000                     180500                         181000                           181500
       ï        0          200      400      600            800             1000 m
                                                                                                                                  transect
                                                                                                                                                     ADVIES
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                                     landbouw
bewoning
                                                                                                          cultivering (Middeleeuwen - Nieuwste tijd)
LWM oudewoongrond
                                                                                                                 dorpspolder (Middeleeuwen)
   Q         historische h ui sLocatie (1932)
                                                                                                                |             |  oud cultuurland (Vroege Middeleeuwen)
   #         bouwhistorisch monument
                                                                                                                |             1 jong cultuurland, de veLden (Volle Mi ddeleeuwen)
   13        catalogusnummer bouwhi stori sch monument
                                                                                                                                 jong cultuurland, de broeken (Volle Middeleeuwen)
 O pd                                                                                                           |             | jong cuLtuurland, devoormaLige uiterwaarden (Volle MiddeLeeuwen)
                                                                                                                 buitenpolder (Middeleeuwen - Nieuwste tijd)
bestuur
                                                                                                                I             |  uiterwaard (Nieuwe tiid - Ni euwste tiid)
  grenzen
                                                                                                                                  buitengedijkt cuLtuurland (Mi ddeleeuwen - Ni euwe tijd)
    xx              Riikvan Niimegen (Middeleeuwen-Nieuwe tiid)
                    dorpspolder/buurschap (Middeleeuwen - Nieuwste tijd)
                    gemeente (Nieuwstetiid)
                                                                                                          boerengroen
                                                                                                                           veedrift
                                                                                                                           wegbepLanting
  overheidsgebouwen (Middeleeuwen - Ni euwste tijd)
                                                                                                                      *ļ   boerengeriefbosie, griend
                    kerktoren (Mi ddeleeuwen - Nieuwste tijd)
                                                                                                                   koren malerij
                    gemeentehuis (Ni euwste tijd)
                                                                                                     verdediging
waterstaat                                                                                              įįĵ        kasteel
    waterkering (Middeleeuwen - Nieuwste tijd)
                                                                                                                   strijdton eeL
      I I I I I     voorwende (Middeleeuwen)
      II I I I      achterwende (MiddeLeeuwen)                                                       herenhuizen
                                                                                                        Pry]       buiten (Nieuwe tijd)
                    2İjdewende (Middeleeuwen)
                                                                                                        KI         villa (Nieuwste tijd)
              |     wielgevormddoorvoorwendedoorbraak(Middeleeuwen)
          bandijk (Middeleeuwen - Ni euwste tijd)                                                    industriële revolutie
           I I I I 11      oorspronkelijk diikdeel (Mi ddeleeuwen)                                                 baksteenindustrie (Nieuwste tijd)
                       11 jonger diikdeel: inlaag, doorlaag, uitlaag (MiddeLeeuwen - Ni euwste tijd)               verbi nding: toegan gsweg, smaLspoor
            |       oeverwaldoorbraakkolk (crevasse) (Mi ddeLeeuwen)                                               k lei p ut (Ni euwste tijd)
              ĵ     wiel gevormd door doorbraakvan de bandijk (Mi ddeleeuwen-Ni euwste tijd)                       stoomtram
                    kweLkom, incLusief kweldam (Nieuwe tiid- Nieuwste tijd)
                                                                                                     geloof
                    dijkdoorbraakafzetting, oversLag (Nieuwe tijd)
                                                                                                          godshuizen (Middeleeuwen - Nieuwste tijd)
        j—r         dijk magazijn                                                                             fļş)        k ath o li ek (Ni euwe ti jd - Ni eu w ste tij d)
    waterlossing (Middeleeuwen - Nieuwste tijd)                                                               fU,          protestant (Nieuwste tijd)
                    afwatering dorpspoLder (wetering)                                                     anderekerkelijke gebouwen (Nieuwe tijd - Nieuwste tijd)
                  ^)weteringswal
                                                                                                                           katholiek (MiddeLeeuwen - Nieuwste tijd)
         ^          schutLaken                                                                                f^]         p r otestant (Nie uwste tij d)
      111II11       2ijka.de boezemgebied                                                                          kerk pad/bedevaartroute (MiddeLeeuwen - Ni euwste tijd)
     uiterwaard (Nieuwe tijd - Nieuwste tijd)
                                                                                                     bijgeloof
    I           I   strang
                                                                                                                   oord van genezing
                    strang
              ĵ     restgeuL
                                                                                                     ve rke e rsi nf ra stru ctu ur
                    restgeul                                                                              land (Middeleeuwen - Nieuwste tijd)
                    2omerdam                                                                                               weg of pad, situatie 1832
                    overLoopgeuL                                                                         MS d weg of pad, verdwenen
           •™       waterlossing                                                                          water (Nieuwe tijd - Nieuwste tijd)
                                                                                                                           veer verbi nding
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Bijlage 10: Boorpuntenkaart
                              Houtdmtlaāñ1
                              BBWPwnggia
      h -ea.                                                       Boorpunten
                                                              Beuningen, Hutgraaf II
                                           ■Zwembad            Gemeente Beuningen
                                                          Legenda
                                                                plangebied
                '•V'.                                      O    boring
      N
             0        20   40     60         80     100 m
                                                                  transect
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Bijlage 11: Foto's van de boringen
Hieronder volgen enkele opnames van boringen. De boorkernen op onderstaande foto's zijn van links naar rechts uitgelegd, waarbij de
onderkanten van de boringen naar boven wijzen (per 50 cm). De onderkant van de guts ligt aan de rechterzijde.
   Boring 1
                                                                                                                                    39
                  tt ranseci: archeologie, erfgoed, ruimte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                                                   - »
                                                                                            ? ‘bā.
                                                                       r*Érí
                                                                              •►i*'
Boring 2.
                   1ly                                                              fíÿĮar
                      ■srg :
            ìf şgfc
                                                                                           v v*,
                                                      LT . -I
          i;^.j
                                                              •ţ.Výí.s
                                     -
                                                                        Hi u-
                                                                        H
                                                                 ___
Boring 6.
                                                                                                       40
               transect: archeologie, erfgoed, ruimte
          t
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Bijlage 12: Boorbeschrijvingen
                                                    41
       JĒtk| ttransect archeologie, erfgoed, ruimte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>boring: 191008-1
beschrijver: JM, datum: 13-5-2020, X: 181.662,00, Y: 429.685,00, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 40C, hoogte: 8,60, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, provincie: Gelderland, gemeente: Beuningen, plaatsnaam: Beuningen,
opdrachtgever: CHITEKT, uitvoerder: Transect
                              0 cm -Mv 18,60 m +NAP
                              Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
                              Lithologie: klei, matig zandig, zwak grindig, grijsbruin, stevig, kalkloos
                              Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor
                              30 cm -Mv I 8,30 m +NAP
                              Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (c0,3 cm)
                              Lithologie: klei, zwak zandig, zwak grindig, grijsbruin, stevig, kalkloos
                              Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
                              Opmerking: Baksteenspikkels
                              55 cm -Mv I 8,05 m +NAP
                              Algemeen: aard bovengrens: abrupt (c0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
                              Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, stevig, kalkloos
                              75 cm -Mv I 7,85 m +NAP
                              Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
                              Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, stevig, kalkloos
                              Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken
                               105 cm -Mv/7,55 m+NAP
                              Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
                              Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, stevig, kalkloos
                              Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken
                               125 cm -Mv/7,35 m+NAP
                              Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (c0,3 cm)
                              Lithologie: klei, sterk siltig, bruin, matig stevig, kalkloos
                              Bodemkundig: veel Fe- en Mn-vlekken
                               160 cm -Mv/7,00 m+NAP
                              Algemeen: aard bovengrens: abrupt (c0,3 cm)
                              Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, zwartgrijs, zeer grof, kalkloos
                               Einde boring op 200 cm -Mv 16,60 m +NAP
boring: 191008-2
beschrijver: JM, datum: 13-5-2020, X: 181.680,00, Y: 429.756,00, precisie locatie: 1 cm, coörd inaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 40C, hoogte: 8,30, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, provincie: Gelderland, gemeente: Beuningen, plaatsnaam: Beuningen,
opdrachtgever: CHITEKT, uitvoerder: Transect
                              0 cm -Mv 18,30 m +NAP
                              Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
                              Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijs, matig fijn, spoor plantenresten
                              Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
                              20 cm -Mv I 8,10 m +NAP
                              Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (c0,3 cm)
                              Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, humusvlekken, matig stevig, kalkloos
                              Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
                              35 cm -Mv/7,95 m+NAP
                              Algemeen: aard bovengrens: abrupt (c0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
                              Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkergrijs, stevig, kalkloos
                              Bodemkundig: veel Fe-vlekken
                              60 cm -Mv I 7,70 m +NAP
                              Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (c0,3 cm)
                              Lithologie: klei, matig zandig, grijsbruin, humusvlekken, stevig, kalkloos
                              Bodemkundig: veel Fe-vlekken
                              95 cm -Mv/7,35 m+NAP
                              Algemeen: aard bovengrens: abrupt (c0,3 cm)
                              Lithologie: klei, matig siltig, bruin, matig stevig, kalkloos
                              Bodemkundig: veel Fe-vlekken
                               130 cm -Mv/7,00 m+NAP
                              Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, donkergrijs, matig grof, kalkloos
                              Opmerking: gestaakt in grind
                               Einde boring op 170 cm -Mv 16,60 m +NAP
                                                                                            1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>boring: 191008-3
beschrijver: JM, datum: 13-5-2020, X: 181.709,00, Y: 429.791,00, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 40C, hoogte: 9,20, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, provincie: Gelderland, gemeente: Beuningen, plaatsnaam: Beuningen,
opdrachtgever: CHITEKT, uitvoerder: Transect
                              0 cm -Mv 19,20 m +NAP
                              Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
                              Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn, weinig plantenresten, kalkloos
                              Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                              25 cm -Mv I 8,95 m +NAP
                              Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (0,3 cm)
                              Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtgeelgrijs, matig grof, kalkloos
                              Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                              45 cm -Mv I 8,75 m +NAP
                              Algemeen: aard bovengrens: abrupt (0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (0,3 cm)
                              Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs, stevig, kalkloos
                              Bodemkundig: veel Fe-vlekken
                              70 cm -Mv I 8,50 m +NAP
                              Algemeen: aard bovengrens: abrupt (0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
                              Lithologie: klei, zwak zandig, blauwgrijs, stevig, kalkloos
                              Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
                               110 cm -Mv/8,10 m+NAP
                              Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
                              Lithologie: klei, zwak zandig, bruin, stevig, kalkloos
                              Bodemkundig: veel Fe-vlekken
                               160 cm -Mv/7,60 m+NAP
                              Algemeen: aard ondergrens: abrupt (0,3 cm)
                              Lithologie: klei, matig siltig, matig grindig, blauwgrijs, matig slap, kalkloos
                               165 cm -Mv/7,55 m+NAP
                              Algemeen: aard bovengrens: abrupt (0,3 cm)
                              Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, grijs, matig grof, kalkloos
                               Einde boring op 200 cm -Mv 17,20 m +NAP
boring: 191008-4
beschrijver: JM, datum: 13-5-2020, X: 181.652,00, Y: 429.744,00, precisie locatie: 1 cm, coörd inaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 40C, hoogte: 8,30, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, provincie: Gelderland, gemeente: Beuningen, plaatsnaam: Beuningen,
opdrachtgever: CHITEKT, uitvoerder: Transect
                              0 cm -Mv í 8,30 m +NAP
                              Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn, weinig plantenresten, kalkloos
                              Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                              Opmerking: Gestaakt in puin
                               Einde boring op 20 cm -Mv I 8,10 m +NAP
                                                                                          2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>boring: 191008-5
beschrijver: JM, datum: 13-5-2020, X: 181.630,00, Y: 429.785,00, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 40C, hoogte: 8,50, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, provincie: Gelderland, gemeente: Beuningen, plaatsnaam: Beuningen,
opdrachtgever: CHITEKT, uitvoerder: Transect
                              0 cm -Mv 18,50 m +NAP
                              Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
                              Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruin, stevig, spoor plantenresten
                              Bodemkundig: veel Fe-vlekken
                              Opmerking: Puin en plastic
                              30 cm -Mv I 8,20 m +NAP
                              Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (c0,3 cm)
                              Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, kleibrokken, matig grof, kalkloos
                              Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
                              65 cm -Mv I 7,85 m +NAP
                              Algemeen: aard bovengrens: abrupt (c0,3 cm)
                              Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs, stevig, kalkloos
                              Bodemkundig: veel Fe-vlekken
                               120 cm -Mv/7,30 m+NAP
                              Algemeen: aard ondergrens: abrupt (c0,3 cm)
                              Lithologie: klei, matig zandig, bruin, stevig, kalkloos
                              Bodemkundig: veel Fe-vlekken
                               150 cm -Mv/7,00 m+NAP
                              Algemeen: aard bovengrens: abrupt (c0,3 cm)
                              Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, grijs, zeer grof
                               Einde boring op 170 cm -Mv 16,80 m +NAP
boring: 191008-6
beschrijver: JM, datum: 13-5-2020, X: 181.609,00, Y: 429.739,00, precisie locatie: 1 cm, coörd inaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 40C, hoogte: 8,40, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, provincie: Gelderland, gemeente: Beuningen, plaatsnaam: Beuningen,
opdrachtgever: CHITEKT, uitvoerder: Transect
                              0 cm -Mv 18,40 m +NAP
                              Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
                              Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkergrijs, zeer stevig, spoor plantenresten, kalkloos
                              Opmerking: matig grindig
                              25 cm -Mv/8,15 m+NAP
                              Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
                              Lithologie: klei, zwak zandig, donkergrijs, stevig, weinig plantenresten, kalkloos
                              Bodemkundig: veel Fe-vlekken
                              40 cm -Mv I 8,00 m +NAP
                              Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
                              Lithologie: klei, zwak zandig, zwak grindig, donkerbruingrijs, stevig, kalkloos
                              Bodemkundig: veel Fe-vlekken
                              60 cm -Mv I 7,80 m +NAP
                              Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
                              Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, stevig, kalkloos
                              85 cm -Mv/7,55 m+NAP
                              Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
                              Lithologie: klei, matig zandig, grijsbruin, stevig, kalkloos
                              Bodemkundig: veel Fe-vlekken
                               105 cm -Mv/7,35 m+NAP
                              Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
                              Lithologie: klei, matig zandig, bruin, matig stevig, kalkloos
                              Bodemkundig: veel Fe-vlekken
                               140 cm -Mv 17,00 m +NAP
                              Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
                              Lithologie: zand, matig siltig, sterk grindig, grijs, matig grof, kalkloos
                               Einde boring op 180 cm -Mv 16,60 m +NAP
                                                                                            3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>