<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>   _____________________„

ro/nsultancy




                   ONDERZOEK STIKSTOFDEPOSITIE
                   DAM 8 TE EWIJK


                                                  ©O




                                                 Omgeving
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Onderzoek stikstofdepositie
Dam 8 te Ewijk
         Opdrachtgever     Dhr. T. Litjes
                           Dam 8
                           6644 BV Ewijk

       Rapportnummer       14783.001
        Versienummer       D1
                Datum      23 maart 2021

              Vestiging    Limburg
                           Rijksweg Noord 39
                           6071 KS Swalmen
                           088 - 5001600
                           swalmen@econsultancy.nl
              Opsteller    De heer N. Berends, BSc
                Paraaf




      Kwaliteitscontrole   De heer R.M.P. Bouten, MSc
                  Paraaf
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                  Eco/nsultanĉy



                                                      INHOUDSOPGAVE
SAMENVATTING................................................................................................................................. 1
1        INLEIDING...................................................................................................................................2
2        TOETSINGSKADER....................................................................................................................3
         2.1      Geen significante toename................................................................................................3
3        UITGANGSPUNTEN...................................................................................................................4
         3.1      Aanlegfase.........................................................................................................................4
                  3.1.1   Mobiele werktuigen............................................................................................ 4
                  3.1.2   Verkeersbewegingen.......................................................................................... 4
         3.2      Gebruiksfase......................................................................................................................6
                  3.2.1 Verkeersbewegingen............................................................................................6
4        BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING........................................................................ 8




BIJLAGEN:

1. - Invoergegevens mobiele werktuigen aanlegfase
2. - AERIUS berekening projecteffect aanlegfase
3. - AERIUS berekening projecteffect gebruiksfase
                                                                                                                                              14783.001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                        Eco/nsultanĉy



SAMENVATTING

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling aan de Dam 8 te Ewijk heeft Econsultancy onder­
zoek verricht naar de stikstofdepositie op de omliggende Natura 2000-gebieden. De initiatiefnemer is
voornemens een nieuwe vrijstaande woning met schuur te realiseren.

De bescherming van de Natura 2000-gebieden is geregeld in de Wet natuurbescherming. In zowel de
Habitat- als de Vogelrichtlijn zijn de gebieden opgenomen welke als Natura 2000-gebied worden aan­
gemerkt. Ten behoeve van de instandhouding van de natuurgebieden dienen negatieve effecten te
worden uitgesloten, waardoor onder andere onderzoek plaats dient te vinden naar de stikstofdepositie
op Natura 2000-gebieden.

De relevante emissies van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) tijdens de aanlegfase vinden
plaats door de verkeersbewegingen ten behoeve van de af- en aanvoer van materialen, het vervoer
van personeel en de inzet van mobiele werktuigen tijdens de constructie De relevante emissies tij­
dens de gebruiksfase vinden plaats door de verkeersbewegingen van en naar het plan.

De berekening van het projecteffect van zowel de aanleg- als de gebruiksfase is verricht met behulp
van het programma AERIUS Calculator (versie 2020). Het projecteffect op de Natura 2000-gebieden
ten gevolge van zowel de aanleg- als de gebruiksfase is kleiner dan of gelijk aan 0,00 mol/ha/jaar. Bij
een dergelijke projecteffect zal het beoogde plan niet voor een significante toename in stikstofdeposi­
tie zorgen en kunnen negatieve effecten worden uitgesloten.




Rapport 14783.001 versie D1                                                                   Pagina 1 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                         Eco/nsultanĉy



1        INLEIDING

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling aan de Dam 8 te Ewijk heeft Econsultancy onder­
zoek verricht naar de stikstofdepositie op de omliggende Natura 2000-gebieden. De initiatiefnemer is
voornemens een nieuwe vrijstaande woning met schuur te realiseren. In figuur 1.1 is de situering van
het plan en de omliggende Natura 2000-gebieden weergegeven.

                                                                                   Rijntakken



    ■I                                                               Rijntakken




                                                              EmjB
                                                Vofdmg



                                                    rflēeve




                                                                                      Beurongen


                                                                                            De Hoeven




                                                                                       Beunwgse Plas




Figuur 1.1         Situering plangebied en omliggende Natura 2000-gebieden

Het plan is niet gelegen binnen de grenzen van een gebied dat aangewezen is als Natura 2000-
gebied. Het Natura 2000-gebied ‘Rijntakken’ ligt op circa 2 kilometer afstand het meest nabij het plan.




Rapport 14783.001 versie D1                                                                       Pagina 2 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                          Eco/nsultanĉy



2      TOETSINGSKADER

De bescherming van de Natura 2000-gebieden is geregeld in de Wet natuurbescherming. In zowel de
Habitat- als de Vogelrichtlijn zijn de gebieden opgenomen welke als Natura 2000-gebied worden aan­
gemerkt. Ten behoeve van de instandhouding van de natuurgebieden dienen negatieve effecten te
worden uitgesloten, waardoor onder andere onderzoek plaats dient te vinden naar de stikstofdepositie
op Natura 2000-gebieden.

2.1      Geen significante toename
Het beoogde plan mag geen negatieve effecten veroorzaken op de omliggende Natura 2000-
gebieden. Met het programma AERIUS Calculator wordt de depositie van stikstofverbindingen in de
vorm van ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx) op het oppervlak van de omliggende Natura 2000-
gebieden inzichtelijk gemaakt. Bij een projecteffect kleiner dan of gelijk aan 0,00 mol/ha/jaar zorgt het
beoogde plan niet voor een significante toename in stikstofdepositie en worden negatieve effecten
uitgesloten.




Rapport 14783.001 versie D1                                                                     Pagina 3 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Eco/nsultanĉy



3       UITGANGSPUNTEN

Zowel de aanleg- als de gebruiksfase van het plan kunnen negatieve gevolgen hebben voor stikstof-
gevoelige habitattypen binnen omliggende beschermde natuurgebieden. De projecteffecten van beide
fases dienen inzichtelijk te worden gemaakt.

3.1      Aanlegfase
Met het plan wordt de bouw van een vrijstaande woning en een schuur mogelijk gemaakt. De relevan­
te emissies van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) tijdens de aanlegfase vinden plaats door de
verkeersbewegingen ten behoeve van de af- en aanvoer van materialen, het vervoer van personeel
en de inzet van mobiele werktuigen tijdens de constructie. De aanlegfase betreft een tijdelijke ontwik­
keling en zal minder dan één jaar duren. De werkzaamheden zullen in 2021 worden uitgevoerd.

3.1.1       Mobiele werktuigen
De benodigde gegevens (bouwjaar, brandstof, vermogen en draaiuren) voor de aanlegfase bepaald
aan de hand van kentallen uit voorgaande projecten uitgevoerd door Econsultancy. De emissiefacto-
ren van de werktuigen zijn tevens gebaseerd op het in AERIUS Calculator opgenomen kentallen bij
reguliere werkzaamheden. De totale hoeveelheid draaiuren bestaat uit zowel gebruiks- als stationaire
uren. Gemiddeld draait een mobiel werktuig 3ü07o stationair van de totale hoeveelheid draaiuren1. De
emissies ten gevolge van het stationair draaien van de mobiele werktuigen zijn berekend conform de
Instructie gegevensinvoer AERIUS1.

Voor de aanlegfase is de inzet van de in bijlage 1 opgenomen mobiele werktuigen voorzien. De totale
emissie mag in de praktijk niet hoger zijn dan in de berekening (zie bijlage 2) staat weergegeven.

3.1.2       Verkeersbewegingen
Naast de inzet van werktuigen vinden er ook verkeersbewegingen plaats voor het vervoer van mate­
rialen en personen van en naar het plan. Naar verwachting zullen voor de gehele aanlegfase 300,
150 en 100 verkeersbewegingen met respectievelijk lichte, middelzware en zware motorvoertuigen
plaatsvinden.

De ontsluiting van het verkeer kan in verschillende richtingen plaatsvinden. In het onderhavig onder­
zoek is als worstcase scenario een volledige ontsluiting in oostelijke richting, tot de Hoogstraat gehan­
teerd. Een criterium voor wanneer verkeer in het heersende verkeersbeeld is opgenomen wordt ge­
geven in de instructie1, namelijk: ‘op het moment dat het aan- en afvoerende verkeer zich door zijn
snelheid en rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrok­
ken weg bevindt. Hierbij weegt ook mee hoe de verhouding is tussen de hoeveelheid verkeer dat door
de voorgenomen ontwikkeling wordt aangetrokken en het reeds op de weg aanwezige verkeer. In de
regel wordt het verkeer meegenomen tot het zich verdund heeft tot enkele procenten van het reeds
aanwezige verkeer.’

Het bevoegd gezag voor de Natura 2000-gebieden (provincie Gelderland) hanteert voor de ontsluiting
van het verkeer de vuistregel dat licht en zwaar verkeer binnen de bebouwde kom na respectievelijk
50 en 150 meter is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Voor het in kaart brengen van een
worstcasescenario wordt voor de ontsluiting van het verkeer 500 meter gehanteerd.




1 Expertiseteam Stikstof en Natura 2000,   Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2020,   Versie 2020 3.0



Rapport 14783.001 versie D1                                                                                           Pagina 4 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                     Eco/nsultancy




In figuur 3.1 zijn de emissiebronnen van aanlegfase weergegeven. Bron 1 betreft de emissies ten
gevolge van de mobiele werktuigen, bron 2 de emissies ten gevolge van het stationair draaien van de
mobiele werktuigen en bron 3 de emissies van het (bouw)verkeer.




 I   50 m     I

Figuur 3.1         Emissiebronnen aanlegfase




Rapport 14783.001 versie D1                                                               Pagina 5 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                               Eco/nsultancy



3.2        Gebruiksfase
Met het plan wordt de bouw van een vrijstaande woning met schuur mogelijk gemaakt. De nieuwbouw
zal niet worden aangesloten op het gasnet. De relevante emissies van stikstofoxiden (NOx) en am­
moniak (NH3) tijdens de gebruiksfase vinden plaats door de verkeersbewegingen van en naar het
plan. Voor de berekening van de gebruiksfase is uitgegaan van het rekenjaar opvolgend aan de aan-
legfase (2022).

3.2.1 Verkeersbewegingen
De verkeersgeneratie is berekend aan de hand van de CROW-publicatie 381 Toekomstbestendig
parkeren en verkeersgeneratie. De gemeente Beuningen is conform de demografisch kencijfers van
het CBS, aan te merken als een weinig stedelijke gemeente. De locatie van het plan is gelegen in de
stedelijke zone ‘rest bebouwde kom’. In tabel 3.2 is de volledige berekening van de verkeersgeneratie
van één vrijstaande woning opgenomen.

Tabel 3.1 verkeersgeneratie plan
                                               verkeers generatie
                                                  per ee nheid       verke srsgenerat eplan
 functie                 plan       eenheid      min       max      min        max      gem
 koop, vrijstaand        1 woning   1 woning     7,8        8,6     7,8        8,6       8,2

Uitgaande van de maximale bandbreedte genereert het totale plan 8,6 verkeersbewegingen per
weekdag, hiervan is 1 verkeersbeweging opgenomen als middelzwaar vrachtverkeer. Voor de ont­
sluiting van het verkeer wordt verwezen naar paragraaf 3.1.2.




Rapport 14783.001 versie D1                                                                         Pagina 6 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                     Eco/nsultancy




In figuur 3.2 is de emissiebron voor het toekomstig gebruik weergegeven. Bron 1 betreft de emissies
van het verkeer dat van en naar het plan beweegt.




I so m I
Figuur 3.2         Emissiebron gebruiksfase




Rapport 14783.001 versie D1                                                               Pagina 7 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                          Eco/nsultancy



4      BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekening van het projecteffect van zowel de aanleg- als de gebruiksfase is verricht met behulp
van het programma AERIUS Calculator (versie 2020). Onderstaand zijn de screenshots van de bere-
keningsresultaten weergegeven. In bijlage 2 en 3 zijn de AERIUS berekeningen van respectievelijk de
aanlegfase en de gebruiksfase opgenomen.


    aanlegfase t                                         ebruiksfase...


    Er zijn geen rekenresultaten hoger dan o,oo         Er zijn geen rekenresultaten hoger dan o, o o
    mol/ha/j.                                           mol/ha/j.


Het projecteffect op de Natura 2000-gebieden ten gevolge van zowel de aanleg- als de gebruiksfase
is kleiner dan of gelijk aan 0,00 mol/ha/jaar. Bij een dergelijke projecteffect zal het beoogde plan niet
voor een significante toename in stikstofdepositie zorgen en kunnen negatieve effecten worden uitge­
sloten. Op basis van het onderzoek blijkt dat er geen vergunning Wet natuurbescherming (gebieds­
bescherming) benodigd is voor het aspect stikstof.




Rapport 14783.001 versie D1                                                                     Pagina 8 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                          Eco/nsultancy



BIJLAGE 1. Invoergegevens mobiele werktuigen aanlegfase
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                  Aantal                               emissiefactoren belast/actief    emissiefactoren stationair
                      Bouwj Brands Vermogen motorbela Aantal draaiuren                         Aantal stationaire
      Type werktuig                                                          actieve/belaste
                       aar    tof    (kW)   sting ("/o) tijdens aanlegfase   draaiuren (70/)    draaiuren (30/)            NOx               NH3             NOx            NH3

graafmachine           2015 diesel     100       690Zo          71                 50                 21                   0,8             0,00251           10         0,003149
heistelling            2014 diesel     350       690/q          14                 10                  4                   1,0             0,00276           10         0,003142
betonstorter           2014 diesel     200       690Zo          21                 15                  6                   1,0             0,00276           10         0,003142
mobiele kraan          2015 diesel     125       61/            71                 50                 21                   0,9             0,00246           10         0,003149
hoogwerker             2015 diesel      60       55/            29                 20                  9                   0,9             0,00256           10         0,003149
hijskraan              2015 diesel     100       69/            36                 25                  11                  1,0             0,00288           10         0,003149




                                                                                                                                                       NOx            NH3
                                                                                                                    totale emissies stationair               4,5964          0,0014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                        Eco/nsultancy



BIJLAGE 2. AERIUS berekening projecteffect aanlegfase
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                      AERIUSB CALCULATOR
                                     Dit document bevat rekenresultaten van
                                     AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
                                     berekende stikstofbijdragen per
                                     stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
                                     basis van rekenpunten die overlappen met
                                     habitattypen en/of leefgebieden die
                                     aangewezen zijn in het kader van de Wet
                                     natuurbescherming, gekoppeld aan een
                                     aangewezen soort, of nog onbekend maar
                                     mogelijk wel relevant.

                                     De berekening op basis van stikstofemissies
                                     gaat uit van de componenten ammoniak
                                     (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

                                     Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
                                     Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
                                     toelichting verwijzen wij u naar de website
                                     www.aerius.nl.




Berekening aanlegfase
    Kenmerken
*   Samenvatting emissies
*   Depositieresultaten
    Gedetailleerde emissiegegevens




                                     Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
                                     bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
                                     documentatie is te raadplegen via:
                                     https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
                                                                          RkgDApjgikPx (23 maart 2021)
                                                                                            pagina 1/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  Resultaten




AERIUSn CALCULATOR
        Contact         Rechtspersoon                    Inrichtingslocatie


                        Econsultancy                     Dam 8, 6644 BV Ewijk


      Activiteit        Omschrijving                     AERIUS kenmerk


                        14783.001                        RkgDApjgikPx


                        Datum berekening                 Rekenjaar                         Rekenconfiguratie


                        23 maart 2021, 12:21             2021                              Berekend voor natuurgebieden


Totale emissie                             Situatie 1


                        NOx                18,06 kg/j


                        NH3                < 1 kg/j



   Resultaten           Natuurgebied
      Hectare met
  hoogste bijdrage      Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.
        (mol/ha/j)


   Toelichting         aanlegfase




          Resultaten   aanlegfase                                                                       RkgDApjgikPx (23 maart 2021)
                                                                                                                          pagina 2/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Resultaten
AERIUSB CALCULATOR

Locatie
aanlegfase



                                                                r.nr -

                                                          W3dĒ
                                                                 Ewijk   í. ŵ,
                                                      verding
                                                                          •••' ï ï




                                                                                                        Beu-ningen


                                                                                                              De H-oewen

                                                                                                            ŵ
                                                                                                     r BeuniestewV/
                                                                                                                 Plas

                                                                                                           500   m


Emissie        Bron
               Sector
                                                                                     Emissie NH3           Emissie NOx
aanlegfase
                            mobiele werktuigen                                         < 1 kg/j            13,00 kg/j
                            Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie


                            stationair                                                 < 1 kg/j             4,60 kg/j
                            Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie


                            bouwverkeer                                                < 1 kg/j               < 1 kg/j
                            Wegverkeer | Binnen bebouwde kom




  Resultaten   aanlegfase                                                                   RkgDApjgikPx (23 maart 2021)
                                                                                                              pagina 3/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Resultaten
 AERIUSB CALCULATOR

   Emissie                                    Naam                  mobiele werktuigen
(per bron)                                    Locatie (X,Y)         178950, 430620
  aanlegfase
                                              NOx                   13,00 kg/j
                                              NH3                   < 1 kg/j



                 Voertuig     Omschrijving            Uitstoot   Spreiding   Warmte Stof                       Emissie
                                                    hoogte (m)         (m)    inhoud
                                                                                (MW)


                 AFW          graafmachine                4,0        2,0       0,0 NOx                     2,76 kg/j
                                                                                   NH3                       < 1 kg/j

                 AFW          heistelling                 4,0        2,0       0,0 NOx                     2,42 kg/j
                                                                                   NH3                       < 1 kg/j


                 AFW          betonstorter                4,0        2,0       0,0 NOx                     2,07 kg/j
                                                                                   NH3                       < 1 kg/j

                 AFW          mobiele kraan               4,0        2,0       0,0 NOx                      3,43 kg/j
                                                                                   NH3                        < 1 kg/j

                 AFW          hoogwerker                  4,0        2,0       0,0 NOx                       < 1 kg/j
                                                                                   NH3                       < 1 kg/j


                 AFW          hijskraan                   4,0        2,0       0,0 NOx                      1,73 kg/j
                                                                                   NH3                       < 1 kg/j




                                              Naam                   stationair
                                              Locatie (X,Y)          178950,430620
                                              NOx                    4,60 kg/j
                                              NH3                    < 1 kg/j



                 Voertuig     Omschrijving            Uitstoot   Spreiding   Warmte Stof                       Emissie
                                                    hoogte (m)         (m)    inhoud
                                                                                (MW)


                 AFW          stationair                  4,0        2,0       0,0 NOx                     4,60 kg/j
                                                                                   NH3                       < 1 kg/j




    Resultaten   aanlegfase                                                                RkgDApjgikPx (23 maart 2021)
                                                                                                             pagina 4/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                               Resultaten
AERIUSB CALCULATOR

                                            Naam                   bouwverkeer
                                            Locatie (X,Y)          179072, 430541
                                            NOx                    < 1 kg/j
                                            NH3                    < 1 kg/j



              Soort        Voertuig                         Aantal voertuigen Stof                       Emissie


              Standaard    Licht verkeer                       300,0 /jaar NOx                         < 1 kg/j
                                                                           NH3                         < 1 kg/j

              Standaard    Middelzwaar                         150,0 /jaar NOx                         < 1 kg/j
                           vrachtverkeer                                   NH3                         < 1 kg/j

              Standaard    Zwaar vrachtverkeer                 100,0 / jaar NOx                        < 1 kg/j
                                                                            NH3                        < 1 kg/j




 Resultaten   aanlegfase                                                             RkgDApjgikPx (23 maart 2021)
                                                                                                       pagina 5/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           Resultaten
  AERIUSB CALCULATOR

Disclaimer       Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
                 ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
                 informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
                 geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.



Rekenbasis       Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                 AERIUS        versie 2020_202l0209_2f032cela2
                 Database      versie 2020_202l0209_2f032cela2
                 Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                 https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020




    Resultaten   aanlegfase                                                                                      RkgDApjgikPx (23 maart 2021)
                                                                                                                                   pagina 6/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                          Eco/nsultancy



BIJLAGE 3. AERIUS berekening projecteffect gebruiksfase
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                      AERIUSB CALCULATOR
                                     Dit document bevat rekenresultaten van
                                     AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
                                     berekende stikstofbijdragen per
                                     stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
                                     basis van rekenpunten die overlappen met
                                     habitattypen en/of leefgebieden die
                                     aangewezen zijn in het kader van de Wet
                                     natuurbescherming, gekoppeld aan een
                                     aangewezen soort, of nog onbekend maar
                                     mogelijk wel relevant.

                                     De berekening op basis van stikstofemissies
                                     gaat uit van de componenten ammoniak
                                     (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

                                     Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
                                     Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
                                     toelichting verwijzen wij u naar de website
                                     www.aerius.nl.




Berekening gebruiksfase
    Kenmerken
*   Samenvatting emissies
*   Depositieresultaten
    Gedetailleerde emissiegegevens




                                     Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
                                     bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
                                     documentatie is te raadplegen via:
                                     https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
                                                                     RwuQa8gxSwR9 (23 maart 2021)
                                                                                       pagina 1/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Resultaten




AERIUSn CALCULATOR
        Contact         Rechtspersoon                    Inrichtingslocatie


                        Econsultancy                     Dam 8, 6644 BV Ewijk


      Activiteit        Omschrijving                     AERIUS kenmerk


                        14783.001                        RwuQa8gxSwR9


                        Datum berekening                 Rekenjaar                         Rekenconfiguratie


                        23 maart 2021, 12:22             2022                              Berekend voor natuurgebieden


Totale emissie                             Situatie 1


                        NOx                < 1 kg/j


                        NH3                < 1 kg/j



   Resultaten           Natuurgebied
      Hectare met
  hoogste bijdrage      Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.
        (mol/ha/j)


   Toelichting         gebruiksfase




          Resultaten   gebruiksfase                                                                  RwuQa8gxSwR9 (23 maart 2021)
                                                                                                                       pagina 2/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Resultaten
 AERIUSB CALCULATOR

  Locatie
gebruiksfase



                                                                   ŕ.nr -

                                                                    Ewijk   í. ŵ.
                                                        verding
                                                                             Äïï

                                                                                    mm


                                                                                                     Beu-ningen


                                                                                                            De H-oewen




                                                                                                      Beuningte Plas

                                                                                                        500   m


  Emissie        Bron
                 Sector
                                                                                    Emissie NH3         Emissie NOx
gebruiksfase
                                verkeer                                               < 1 kg/j              < 1 kg/j
                                Wegverkeer | Binnen bebouwde kom




    Resultaten   gebruiksfase                                                           RwuQa8gxSwR9 (23 maart 2021)
                                                                                                          pagina 3/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Resultaten
 AERIUSB CALCULATOR

   Emissie                                      Naam                   verkeer
(per bron)                                      Locatie (X,Y)          179072, 430541
gebruiksfase
                                                NOx                    < 1 kg/j
                                                NH3                    < 1 kg/j



                 Soort          Voertuig                        Aantal voertuigen Stof                        Emissie


                 Standaard      Licht verkeer                     7,6 / etmaal NOx                          < 1 kg/j
                                                                               NH3                          < 1 kg/j

                 Standaard      Middelzwaar                       1,0 / etmaal NOx                          < 1 kg/j
                                vrachtverkeer                                  NH3                          < 1 kg/j




    Resultaten   gebruiksfase                                                            RwuQa8gxSwR9 (23 maart 2021)
                                                                                                           pagina 4/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           Resultaten
  AERIUSB CALCULATOR

Disclaimer       Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
                 ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
                 informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
                 geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.



Rekenbasis       Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                 AERIUS        versie 2020_202l0209_2f032cela2
                 Database      versie 2020_202l0209_2f032cela2
                 Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                 https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020




    Resultaten   gebruiksfase                                                                                 RwuQa8gxSwR9 (23 maart 2021)
                                                                                                                                pagina 5/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Eco/nsultancy
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>