<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.




   Overzicht
   Samenvatting situaties
   Resultaten
   Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Projectberekening




                   Contactgegevens
                   Rechtspersoon                           Van Santvoort Advies
                   Inrichtingslocatie                      Verlengde Reekstraat 1,
                                                           6642 KM Beuningen
                   Activiteit
                   Omschrijving                            BCO100267
                   Toelichting                             Verschilberekening bestaande situatie en realisatiefase
                   Berekening
                   AERIUS kenmerk                          S42CvfU5izXc
                   Datum berekening                        09 november 2023, 09:12
                   Rekenconfiguratie                       Wnb-rekengrid
                   Totale emissie                          Rekenjaar             Emissie NH₃           Emissie NOₓ
                   Bestaande situatie - Referentie         2023                  291,1 kg/j            417,9 kg/j
                   Realisatiefase - Beoogd                 2023                  1,4 kg/j              308,8 kg/j
                   Resultaten                              Hoogste bijdrage      Hexagon               Gebied
                   Bestaande situatie - Referentie         0,48 mol/ha/j         3826524               Rijntakken
                   Realisatiefase - Beoogd                 0,02 mol/ha/j         3826524               Rijntakken
                   Gekarteerd oppervlak met toename (ha)         0,00 ha
                   Gekarteerd oppervlak met afname (ha)     11.528,95 ha
                   Grootste toename                        0,00 mol/ha/j
                   Grootste afname                         0,46 mol/ha/j




S42CvfU5izXc (09 november 2023)                                                                                      2/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Projectberekening




                   Bestaande situatie (Referentie), rekenjaar 2023

                   Emissiebronnen                                                               Emissie NH₃      Emissie NOₓ

                     1    Landbouw | Stalemissies | Stal                                       287,4 kg/j                -
                     3    Wonen en Werken | Woningen | Stookinstallatie bedrijfswoning 1         0,5 kg/j         3,6 kg/j
                     4    Wonen en Werken | Woningen | Stookinstallatie bedrijfswoning 2         0,5 kg/j         3,6 kg/j
                     5    Mobiele werktuigen | Landbouw | Interne bewegingen                     87,6 g/j       357,7 kg/j
                         Verkeersnetwerk                                                        2,7 kg/j        53,0 kg/j

                   Gebouwen                                                                     Rekenmaat (LxBxH, oriëntatie)

                     1    Gebouw 1                                                         77,6 m x 64,4 m x 7,0 m, 133 °




S42CvfU5izXc (09 november 2023)                                                                                                 3/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                         Projectberekening




                   Realisatiefase (Beoogd), rekenjaar 2023

                   Emissiebronnen                                                    Emissie NH₃   Emissie NOₓ

                    1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |     1,2 kg/j 303,9 kg/j
                        Mobiele werktuigen
                    Verkeersnetwerk                                                   0,2 kg/j   4,9 kg/j




S42CvfU5izXc (09 november 2023)                                                                                  4/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Projectberekening




                   Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000
                   gebieden.




                                  10 km

                        Habitatrichtlijn                                Grootste toename (projectberekening)
                        Vogelrichtlijn                                  Grootste afname (projectberekening)
                        Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
                        Niet bepaald                                    Hoogste totaal (achtergrond +
                                                                        projectberekening)
                   De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:
                   beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).
S42CvfU5izXc (09 november 2023)                                                                                5/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Projectberekening




                   Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Realisatiefase"
                   (Beoogd) incl. saldering e/o referentie
                                    Berekend (ha   Hoogste totale Met toename Grootste           Met afname (ha Grootste afname
                                    gekarteerd)    depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol   gekarteerd)    (mol N/ha/jr)
                                                   N/ha/jr)                       N/ha/jr)
                   Totaal             11.528,95       2.746,10           0,00            0,00      11.528,95            0,46

                   Per gebied       Berekend (ha   Hoogste totale Met toename Grootste           Met afname (ha Grootste afname
                                    gekarteerd)    depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol   gekarteerd)    (mol N/ha/jr)
                                                   N/ha/jr)                       N/ha/jr)
                   Veluwe (57)        11.327,09       2.746,10           0,00            0,00      11.327,09            0,04
                   Rijntakken             96,52       2.526,15           0,00            0,00          96,52            0,46
                   (38)
                   Sint Jansberg          82,89       2.346,41           0,00            0,00          82,89            0,02
                   (142)
                   De Bruuk (69)          13,19       1.693,27           0,00            0,00          13,19            0,01
                   Zeldersche              8,74       2.305,41           0,00            0,00           8,74            0,01
                   Driessen (143)
                   Binnenveld              0,39       1.921,67           0,00            0,00           0,39            0,01
                   (65)
                   Oeffelter               0,12       1.600,35           0,00            0,00           0,12            0,01
                   Meent (141)




S42CvfU5izXc (09 november 2023)                                                                                                   6/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     Projectberekening




                   Bestaande situatie, Rekenjaar 2023
                     1    Landbouw | Stalemissies
                   Naam                 Stal              Gebouw                Gebouw 1           NH₃                           287,4 kg/j
                   Locatie              X:181637 Y:428709 Uittreedhoogte        10,0 m
                   Oprichting           23-08-2005        Warmteinhoud          0,000 MW
                   dierverblijf
                   Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                   Temporele variatie Dierverblijven
                   Diersoort RAV-code - Omschrijving                     BWL-      Aantal Stof Emissiefactor         Reductie Emissie
                                                                         code      dieren      (kg/dier/j)
                             K1.100 - overige huisvestingssystemen Overig 42                NH₃ 5                    -          210,0 kg/j
                            (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en
                             ouder))
                             K2.100 - overige huisvestingssystemen Overig 28                NH₃ 2,1                  -           58,8 kg/j
                            (Paarden; paarden in opfok (jonger dan
                             3 jaar))
                             K3.100 - overige huisvestingssystemen Overig 6                 NH₃ 3,1                  -           18,6 kg/j
                            (Paarden; volwassen pony's (3 jaar en
                             ouder))
                     2    Wegverkeer | Weg
                   Naam                            Ontsluitingsroute                                       Links Rechts NOₓ       53,0 kg/j
                   Locatie                         X:181735,54 Y:429001,15           Type scherm           - -          NO₂       13,7 kg/j
                   Lengte                          1.217,21 m                        Hoogte                - -          NH₃        2,7 kg/j
                   Wegtype                         Buitenweg                         Afstand tot de weg    -     -
                   Rijrichting                     Beide richtingen
                   Tunnelfactor                    1
                   Type hoogteligging              Normaal
                   Weghoogte t.o.v. maaiveld       0m
                   Verkeer                               Max. snelheid                        Aantal voertuigbewegingen             In file
                   Licht verkeer                         Voorgeschreven factoren              6.642,0 /maand                        0,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer             Voorgeschreven factoren              0,0 /maand                            0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                   Voorgeschreven factoren              690,0 /maand                          0,0 %
                   Busverkeer                            Voorgeschreven factoren              0,0 /maand                            0,0 %
                     3    Wonen en Werken | Woningen
                   Naam                 Stookinstallatie Uittreedhoogte         1,0 m              NOₓ                             3,6 kg/j
                                        bedrijfswoning 1 Warmteinhoud           0,000 MW           NH₃                             0,5 kg/j
                   Locatie              X:181707,92      Spreiding              1m
                                        Y:428671,27
                   Oppervlakte          0,02 ha
                   Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                   Temporele variatie Continue Emissie
                     4    Wonen en Werken | Woningen
                   Naam                 Stookinstallatie Uittreedhoogte         1,0 m              NOₓ                             3,6 kg/j
                                        bedrijfswoning 2 Warmteinhoud           0,000 MW           NH₃                             0,5 kg/j
                   Locatie              X:181721,58      Spreiding              1m
                                        Y:428648,05
                   Oppervlakte          0,02 ha
                   Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                   Temporele variatie Continue Emissie


S42CvfU5izXc (09 november 2023)                                                                                                               7/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                                Projectberekening



                     5    Mobiele werktuigen | Landbouw
                   Naam               Interne bewegingen                                        NOₓ                         357,7 kg/j
                   Locatie            X:181660,2                                                NH₃                           87,6 g/j
                                      Y:428698,28
                   Oppervlakte        1,47 ha
                   Naam Stageklasse                                     Brandstof­verbruik Draaiuren AdBlue verbruik Stof Emissie
                   Shovel Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee 2920 l/j           730 u/j                   NOₓ    91,3 kg/j
                                                                                                                    NH₃     21,9 g/j
                   Tractor Stage-I, <= 2001, 56-75 kW, diesel, SCR: nee 8760 l/j          730 u/j                   NOₓ   266,5 kg/j
                                                                                                                    NH₃     65,7 g/j




S42CvfU5izXc (09 november 2023)                                                                                                          8/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           Projectberekening




                   Realisatiefase, Rekenjaar 2023
                     1      Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                   Naam                Mobiele werktuigen                                             NOₓ                           303,9 kg/j
                   Locatie             X:181621,41                                                    NH₃                             1,2 kg/j
                                       Y:428730,17
                   Oppervlakte         2,87 ha
                   Naam            Stageklasse                                Brandstof­-         Draaiuren AdBlue            Stof Emissie
                                                                              verbruik                      verbruik
                   Betonstorter Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel,         320 l/j             26 u/j      0 l/j           NOₓ 10,7 kg/j
                                SCR: ja
                                                                                                                              NH₃ 76,8 g/j
                   Mobiele         Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel,      3600 l/j            90 u/j      0 l/j           NOₓ 119,3
                   kraan           SCR: ja                                                                                             kg/j
                                                                                                                              NH₃ 0,9 kg/j
                   Graafmachine Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel,          660 l/j             60 u/j      0 l/j           NOₓ 22,1 kg/j
                                SCR: ja
                                                                                                                              NH₃ 0,2 kg/j
                   Trilplaat       Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel,      17 l/j              14 u/j      0 l/j           NOₓ 0,6 kg/j
                                   SCR: ja
                                                                                                                              NH₃ 4,1 g/j
                   Hijskraan       Stage-V, >= 2019 , >= 560 kW, diesel,      610 l/j             100 u/j                     NOₓ 9,7 kg/j
                                   SCR: nee
                                                                                                                              NH₃     4,6 g/j
                   Loader          Stage-V, >= 2019 , <= 56 kW, diesel, SCR: 6840 l/j             228 u/j                     NOₓ      137,9
                                   nee                                                                                                   kg/j
                                                                                                                              NH₃    51,3 g/j
                   Vrachtwagen Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel,          98 l/j              75 u/j      0 l/j           NOₓ    3,6 kg/j
                               SCR: ja
                                                                                                                              NH₃ 23,5 g/j
                     2      Wegverkeer | Weg
                   Naam                             Ontsluitingsroute                                            Links Rechts NOₓ     4,9 kg/j
                   Locatie                          X:181735,54 Y:429001,15              Type scherm             - -          NO₂     1,2 kg/j
                   Lengte                           1.217,21 m                           Hoogte                  - -          NH₃     0,2 kg/j
                   Wegtype                          Buitenweg                            Afstand tot de weg      -     -
                   Rijrichting                      Beide richtingen
                   Tunnelfactor                     1
                   Type hoogteligging               Normaal
                   Weghoogte t.o.v. maaiveld        0m
                   Verkeer                                Max. snelheid                          Aantal voertuigbewegingen             In file
                   Licht verkeer                          Voorgeschreven factoren                4.748,0 /jaar                         0,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer              Voorgeschreven factoren                416,0 /jaar                           0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                    Voorgeschreven factoren                662,0 /jaar                           0,0 %
                   Busverkeer                             Voorgeschreven factoren                0,0 /jaar                             0,0 %
                   Disclaimer
                   Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                   kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                   aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                   Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                   is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                   verleend, zijn voorbehouden.
S42CvfU5izXc (09 november 2023)                                                                                                                  9/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                               Projectberekening



                   Rekenbasis
                   Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
                   AERIUS versie                    2023.0.1_20231106_3125d8b3c1
                   Database versie                  2023.0.1_3125d8b3c1_calculator_nl_stable
                   Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                   https://www.aerius.nl/




S42CvfU5izXc (09 november 2023)                                                                             10/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>