<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>De Klinker Milieu Adviesbureau
                      VERKENNEND BODEMONDERZOEK
                            volgens NEN 5740
                                 Blommeland
                                    Lienden
Datum:                       4 oktober 2021
Adviesbureau:                De Klinker B.V.
                             Verlengde Ooyerhoekseweg 9
                             7207 BJ Zutphen
                             0575-517298
Rapportnummer:               K21008671
Opdrachtgever:               SAB
Auteur:        Paraaf        Gecontroleerd door      Paraaf
R. Linnenbank                N. Looman
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE
1     INLEIDING .........................................................................................................................................2
2     VOORONDERZOEK ............................................................................................................................3
   2.1     Wat is de afbakening onderzoekslocatie...................................................................................3
   2.2     Potentiële bronnen van bodemverontreiniging........................................................................3
   2.3     Verwachte bodemkwaliteit .......................................................................................................4
   2.4     Bodemopbouw en geohydrologie .............................................................................................4
   2.5     Beïnvloeding vanuit de omgeving .............................................................................................5
   2.6     Bodemonderzoek noodzakelijk? ...............................................................................................5
   2.7     Hypothese en strategie .............................................................................................................5
3     ONDERZOEKSOPZET EN UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN ............................................................6
   3.1     Onderzoeksopzet.......................................................................................................................6
   3.2     Veldonderzoek...........................................................................................................................6
   3.3     Chemisch onderzoek .................................................................................................................7
4     ONDERZOEKSRESULTATEN ...............................................................................................................8
   4.1     Globale bodemopbouw .............................................................................................................8
   4.2     Zintuiglijke waarnemingen ........................................................................................................8
   4.3     Veldmetingen ............................................................................................................................8
   4.4     Waarnemingen in het kader van aanwezigheid van asbest ......................................................8
   4.5     Toetsingskader ..........................................................................................................................8
      4.5.1     Wet bodembescherming .................................................................................................. 9
      4.5.2     Besluit bodemkwaliteit..................................................................................................... 9
   4.6     Analyseresultaten grond en grondwater ............................................................................... 10
   4.7     Grond ...................................................................................................................................... 10
   4.8     Grondwater ............................................................................................................................ 11
   4.9     Toetsing hypothese ................................................................................................................ 11
5     CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ................................................................................................. 12
   5.1     Conclusies ............................................................................................................................... 12
   5.2     Algemeen................................................................................................................................ 12
Bijlage 1:    Ligging onderzoekslocatie
Bijlage 2:    Boorstaten en zintuiglijke waarnemingen
Bijlage 3:    Analyseresultaten
Bijlage 4:    Toetsingstabellen
Bijlage 5:    Situering monsterpunten
Bijlage 6:    Checklist vooronderzoek
Rapportnummer: K21008671                                                                                                                                 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1 INLEIDING
In opdracht van SAB is door De Klinker Milieu Adviesbureau een verkennend bodemonderzoek
uitgevoerd conform de NEN 5740 op de locatie Blommeland (ongenummerd) te Lienden. Het perceel
is kadastraal bekend als:
 Gemeente Lienden;
 Sectie L;
 Perceelnummer 1757 (ged).
De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van 2.211 m2. In bijlage 1 is de regionale ligging
opgenomen en bijlage 5 voor een overzicht van de onderzoekslocatie.
De aanleiding tot het bodemonderzoek wordt gevormd door de voorgenomen bouwactiviteiten op de
locatie. Doel van het bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de
bodem ter plaatse van de locatie en nagaan of er mogelijke gebruiksbeperkingen bestaan in relatie tot
het beoogde gebruik.
Het door De Klinker Milieu Adviesbureau gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan
voldoet aan NEN-EN-ISO 9001 (2008). Tussen De Klinker Milieu Adviesbureau en de opdrachtgever is
geen sprake van een relatie die de onafhankelijkheid en integriteit zou kunnen beïnvloeden en/of haar
werkzaamheden zou kunnen belemmeren.
In voorliggende rapportage wordt een overzicht gegeven van de resultaten van het uitgevoerde
verkennend bodemonderzoek. In hoofdstuk 2 worden de tijdens het vooronderzoek verzamelde
informatie, de globale bodemopbouw, de geohydrologische gegevens en de hypotheses weergegeven.
Hoofdstuk 3 presenteert de onderzoeksopzet en de uitgevoerde werkzaamheden. Vervolgens worden
de onderzoeksresultaten weergegeven in hoofdstuk 4. Tot slot worden de conclusies en aanbevelingen
gepresenteerd in hoofdstuk 5.
Rapportnummer: K21008671                                                                            2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>2     VOORONDERZOEK
Onderstaand wordt de informatie gepresenteerd die tijdens uitvoering van het vooronderzoek is
verzameld.
Het vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN 5725 (2017). Hierbij is getracht uit diverse bronnen de
voorgeschreven onderzoeksvragen te beantwoorden. In bijlage 6 is de tabel uit de NEN 5740 met de
diverse aanleidingen voor bodemonderzoek weergegeven, alsmede een checklist van de verplichte
vooronderzoeksaspecten. De gekozen aanleiding van het vooronderzoek is ‘Opstellen hypothese over
de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek’ (optie A uit de NEN 5725).
In onderstaande alinea’s worden de te beantwoorden onderzoeksvragen weergegeven en beantwoord.
Hierbij is (indien van toepassing) tevens de bron van de informatie weergegeven.
2.1     Wat is de afbakening onderzoekslocatie
De onderzoekslocatie betreft het perceel, kadastraal bekend als gemeente Lienden, sectie L,
perceelnummer 1757 (gedeeltelijk) (bron: Kadaster). Voor het vooronderzoek zijn gegevens van zowel
de onderzoekslocatie als de direct aangrenzende percelen bekeken.
2.2     Potentiële bronnen van bodemverontreiniging
De onderzoekslocatie betreft een braakliggend terreindeel aan de Blommeland te Lienden (gemeente
Buren). De direct omgeving van de locatie wordt gekarakteriseerd door braakliggend terrein (weiland),
en woonpercelen. Aan de noordzijde is watergang ‘De Nagraaf’ gesitueerd.
Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden op 6 september 2021 heeft een locatie-inspectie
plaatsgevonden. Het terrein is onbebouwd en ligt braak. De locatie is begroeid met gras. Onderstaande
foto’s geven een beeld van de onderzoekslocatie.
Foto 1                              Foto 2                         Foto 3
Op de huidige onderzoekslocatie zijn geen bodemonderzoeken bekend1.
Historische kaarten, afkomstig van www.topotijdreis.nl, tonen aan dat de locatie nooit bebouwd is
geweest. Vanaf 2003 is waar te nemen dat er aan de zuidkant van de huidige onderzoekslocatie huizen
zijn gebouwd. In het verleden is de locatie mogelijk in gebruik geweest als boomgaard/fruitteelt2.
1
  Ontvangen informatie per e-mail op 27 september 2021 Omgevingsdienst Rivierenland
2
  Digitale grondverzetviewer Rivierenland
Rapportnummer: K21008671                                                                            3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1940                          1962                 1980                     2011
2.3 Verwachte bodemkwaliteit
De locatie is volgens de bodemkwaliteitskaart gelegen in deelgebied ‘Buitengebied (functie overig) met
de volgende bodemkwaliteitsklassen:
- Ontgravingskwaliteit: Achtergrondwaarde (bovengrond en ondergrond)
- Bodemfunctieklasse: Overig
- Toepassingseis: Achtergrondwaarde (bovengrond en ondergrond)
(bron: digitale Bodemkwaliteitskaart regio Rivierenland).
In het verleden is de locatie mogelijk in gebruik geweest als boomgaard/fruitteelt. De bovengrond zal
separaat worden geanalyseerd op Organochloor Bestrijdingsmiddelen (OCB’s).
2.4 Bodemopbouw en geohydrologie
Als uitgangspunt voor de bodemsamenstelling en de geohydrologische situatie is boring B39E1188 van
het Dinoloket gekozen. Deze boring is in de nabijheid van de locatie uitgevoerd.
De bodemopbouw laat zich globaal als volgt beschrijven:
Regionale bodemopbouw (bron: Dinoloket)
De regionale grondwaterstroming is zuidwestelijk gericht (bron: Atlas Gelderland).
Rapportnummer: K21008671                                                                             4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2.5 Beïnvloeding vanuit de omgeving
Van het aangrenzende perceel aan de westzijde is het volgende bodemonderzoek beken: Verkennend
bodemonderzoek, rapportage opgesteld door CBB met nummer 2006142 van 1 november 1997. Bij het
onderzoek zijn in de bovengrond en het grondwater geen verhoogde gehalten aangetoond. De
ondergrond bevatte een licht verhoogd gehalte aan nikkel (> S-waarde). Er is geen onderzoek gedaan
naar OCB in de grond. Geconcludeerd is dat er geen belemmeringen waren voor de beoogde
bouwplannen.
Ten zuiden van de locatie (Voorstraat 44) is in 2013 een bodemsanering van een asbestverontreiniging
uitgevoerd. Er is gesaneerd volgens het BUS (Search Ingenieursbureau B.V. met referentie
75908/252460.1) en ingestemd met het evaluatieverslag.
Gezien de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken en de afstand tot de huidige onderzoekslocatie,
wordt niet verwacht dat er zaken vanuit de omgeving de bodemkwaliteit ter plaatse van de huidige
onderzoekslocatie beinvloeden.
2.6 Bodemonderzoek noodzakelijk?
De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is niet bekend. Aangezien de locatie in het verleden in
gebruik is geweest als boomgaard, is de bovengrond verdacht op het voorkomen van organochloor
bestrijdingsmiddelen (OCB). Verder zijn er geen aanwijzingen dat de bodem op de locatie verdacht is
op het voorkomen van bodemverontreiniging.
2.7 Hypothese en strategie
De hypotheses en onderzoeksstrategieën zijn weergegeven in tabel 2.1.
Tabel 2.1: Geselecteerde deellocaties en hypothese
  Deellocatie             Oppervlakte        Hypothese    Verdachte stoffen en Strategie*
                          (m²)                            bodemlaag
  Gehele locatie          2.211              Verdacht     OCB, bovengrond      Aanvullend OCB analyse
                                             Onverdacht   -                    ONV-NL
 * ONV-NL = onverdachte, niet lijnvormige locatie
Indien in de geanalyseerde monsters geen van de onderzochte stoffen aanwezig zijn in een
concentratie boven de streefwaarde uit de “Circulaire bodemsanering 2013” (Staatscourant 16675, 27
juni 2013) en of de achtergrondwaarden uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage 4, Staatscourant 247,
20 december 2007 en de wijzigingen hierop) wordt de hypothese onverdacht aangenomen.
Rapportnummer: K21008671                                                                              5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3      ONDERZOEKSOPZET EN UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN
3.1 Onderzoeksopzet
De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van 2.211 m2. Het aantal boringen per laag, het aantal
peilbuizen en het aantal te analyseren grond- en grondwatermonsters is omschreven in NEN 5740 en
is afhankelijk van de verdachtheid en de oppervlakte van de locatie. In tabel 3.1 worden de uit te voeren
veld- en laboratorium werkzaamheden weergegeven.
Tabel 3.1: Uit te voeren veld- en laboratoriumwerkzaamheden
 Locatie                   Veldwerk                                         Analyses
 Gehele locatie            9 boringen tot 0,5 m-mv                          2x standaardpakket grond (laag 0,0-0,5 m-mv) incl. OCB’s
                           2 boringen tot 2,0 m-mv                          1x standaardpakket grond (laag 0,5-2,0 m-mv)
                           1 peilbuis                                       1x standaardpakket grondwater
De opgeboorde grond wordt in trajecten van maximaal 50 cm bemonsterd, of anders afhankelijk van
de veldwaarnemingen en bodemlagen.
3.2 Veldonderzoek
In tabel 3.2 worden de verrichte veldwerkzaamheden weergegeven.
Tabel 3.2: Verrichte veldwerkzaamheden
  Locatie                   Aantal boringen (excl. peilbuizen)              Aantal peilbuizen
  Gehele locatie            9 boringen tot 0,5 m-mv (02, 03, 04, 06 t/m 11) 1 peilbuis (PB01, filterstelling 2,00-3,00 m-mv)
                            2 boringen tot 2,0 m-mv (5 en 12)
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 6 september (boorwerkzaamheden) door de heer D. van
Konijnenburg en op 14 september 2021 (monsterneming grondwater) door de heer W. Lichtenberg.
Zowel De Klinker Milieu Adviesbureau als de heren D. van Konijnenburg en W. Lichtenberg zijn erkend
voor het uitvoeren van deze werkzaamheden (certificaat K25343/16).
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de normen van het Nederlands Normalisatie Instituut.
Tevens is gewerkt conform de Beoordelingsrichtlijnen "Veldwerk bij milieuhygiënisch
bodemonderzoek" (BRL-SIKB 2000) en de daarbij behorende protocollen 2001 en 2002.
Tijdens het uitvoeren van het veldwerk is de grond zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van
verontreinigingen en is het opgeboorde materiaal gekarakteriseerd en vastgelegd in
boorbeschrijvingen. Bij het zintuiglijk beoordelen wordt door middel van geur en aanblik van de
opgeboorde grond een eerste indruk verkregen. Verder wordt door middel van de "olie-op-water"-
proef een indicatie verkregen omtrent de aanwezigheid van olie-achtige verontreinigingen. De
zintuiglijke waarnemingen en boorprofielen zijn vermeld in bijlage 2.
Rapportnummer: K21008671                                                                                                             6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>3.3 Chemisch onderzoek
De geanalyseerde (meng)monsters en hun samenstelling staan weergegeven in tabel 3.3.
Tabel 3.3: Geanalyseerde (meng)monsters en hun samenstelling
  Deellocatie       Monster             Samenstelling                                      Traject    Analyse
                                                                                           (m-mv)
  Gehele locatie    MMBG01         G    02-1, 03-1, 04-1, 05-1, 06-1, PB01-1               0,00-0,50  Standaardpakket grond incl.
                                                                                                      OCB’s
                    MMBG02         G    07-1, 08-1, 09-1, 10-1, 11-1, 12-1                 0,00-0,50  Standaardpakket grond incl.
                                                                                                      OCB’s
                    MMOG03         G    05-2, 05-3, 05-4, 12-2, 12-3, 12-4, PB01-4, PB01-5 0,50-2,50  Standaardpakket grond
                    PB01-1-1       W    PB01                                               2,00-3,00  Standaardpakket grondwater
G=grond
W=grondwater
Het samenstellen van de mengmonsters en de grond- en grondwateranalyses is uitgevoerd door
Eurofins Analytico Milieu te Barneveld (Raad voor de Accreditatie (RvA)- erkend laboratorium (NEN-EN-
ISO/IEC 17025). Tevens is Eurofins Analytico Milieu ISO 14001 (2004) gecertificeerd en AS 3000 erkend.
In de onderstaande tabel worden de samenstelling van de standaard analysepakketten weergegeven.
Tabel 3.4: Samenstelling standaard analysepakketten.
                                                                                                     Grond          Grondwater
 metalen: Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn                                                            *                 *
 Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK (10 van VROM))                                         *
 PCB (7)                                                                                                *
 minerale olie                                                                                          *                 *
 vluchtige aromaten, incl. naftaleen en styreen                                                                           *
 vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (incl. vinylchloride, chloorpropanen en                                        *
 bromoform)
 geleidbaarheid, pH en troebelheid                                                                                        *
 organische stof en lutum                                                                               *
Rapportnummer: K21008671                                                                                                         7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>4      ONDERZOEKSRESULTATEN
4.1 Globale bodemopbouw
Een globale beschrijving van de bodemopbouw is opgenomen in onderstaande tabel.
Tabel 4.1: Lokale bodemopbouw
 Diepte [m-mv]         Bodemsamenstelling                                                Opmerkingen
 0,00 – 0,50           Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker zwartbruin   -
 0,50 – 1,50           Klei, zwak siltig, matig humeus, donker bruingrijs                Zwak roesthoudend
 1,50 – 3,00           Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijsbruin                  Zwak grindig
4.2 Zintuiglijke waarnemingen
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen zintuiglijke afwijkingen in de bodem waargenomen.
4.3 Veldmetingen
Bij bemonstering van het grondwater uit de peilbuizen is de grondwaterstand, de zuurgraad (pH),
geleidbaarheid en de troebelheid gemeten. De meetresultaten zijn opgenomen in tabel 4.2.
Tabel 4.2: Grondwaterstand, zuurgraad, geleidbaarheid en de troebelheid grondwater
  Peilbuis    Plaatsings-        Bemonste-           Filterstelling    Grondwaterstand Zuurgraad      Geleidbaarheid Troebelheid
                datum            ringsdatum             (m-mv)             (m-mv)          pH          EGV (µS/cm)      (ntu)
 PB01        06-09-2021          14-09-2021            2,00-3,00            1,30           6,9              746         6,42
De geleidbaarheid van het grondwater is aan de hoge kant. Geen van de overige gemeten waarden
wijkt duidelijk af van de waarde, welke gezien de natuurlijke omstandigheden verwacht kan worden.
4.4 Waarnemingen in het kader van aanwezigheid van asbest
Ten tijde van het veldonderzoek heeft een visuele beoordeling van asbest in de bodem plaatsgevonden.
In de bodem is geen ‘asbestverdacht’ materiaal aangetroffen. Opgemerkt dient te worden dat er geen
verkennend asbestonderzoek conform NEN-5707 “Monsterneming en analyse van asbest in bodem” of
NEN-5897 “Monsterneming en analyse van asbest in bouw- en sloopafval en puingranulaat” heeft
plaatsgevonden.
4.5 Toetsingskader
De analyseresultaten van de onderzochte monsters worden vergeleken met de waarden van de
toetsingstabel uit de circulaire “Circulaire bodemsanering 2013” (Staatscourant 16675, 27 juni 2013)
en achtergrondwaarden en maximale waarden uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage 4, Staatscourant
247, 20 december 2007 en de wijzigingen hierop).
De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de, door het Rijk beschikbaar gestelde
Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa).
Rapportnummer: K21008671                                                                                                       8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>4.5.1 Wet bodembescherming
De in deze tabel genoemde toetsingswaarden hebben de volgende betekenis:
          achtergrond-/streefwaarde3                   =           referentiewaarde
          tussenwaarde4                                =           referentiewaarde voor nader onderzoek
                                                                   grond: 1/2(AW+I-waarde)
                                                                   grondwater: 1/2(S+I-waarde)
          interventiewaarde                            =           toetsingswaarde voor sanering of saneringsonderzoek
De achtergrond-, tussen- en interventiewaarden voor een aantal stoffen in de bodemmonsters zijn
afhankelijk van het gehalte aan organische stof en lutum. Deze gehalten zijn in het laboratorium
bepaald en verwerkt in de toetsingstabel (zie bijlage 3 voor de analyseresultaten en bijlage 4 voor de
toetsing).
Voor de beoordeling van de verontreinigingssituatie wordt behalve met de toetsingstabel, ook rekening
gehouden met de zintuiglijke waarnemingen en eventueel met het gebruik van de bodem.
Bij de beoordeling worden de volgende termen toegepast:
          kleiner dan de achtergrond-/streefwaarde                                    =       niet verontreinigd
          tussen achtergrondwaarde en tussenwaarde                                    =       licht verontreinigd
          tussen tussenwaarde en interventiewaarde                                    =       matig verontreinigd
          groter dan de interventiewaarde                                             =       sterk verontreinigd
De locatie wordt als verontreinigd beschouwd, indien in een (meng)monster stoffen aanwezig zijn in
een concentratie hoger dan de achtergrondwaarde. Overschrijding van de tussenwaarde houdt in dat
er een vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat en dat een nader onderzoek moet
worden uitgevoerd.
Als voor tenminste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of 100 m3
grondwater hoger is dan de interventiewaarde is het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging
bevestigd.
Het bovenstaande toetsingskader is alleen van toepassing voor “bestaande” gevallen van
bodemverontreiniging (ontstaan voor 1987). Recente gevallen van bodemverontreinigingen vallen
onder de “zorgplicht”. De aantasting van de bodem dient dan gesaneerd te worden of de aantasting en
de directe gevolgen daarvan dienen beperkt en zoveel mogelijk ongedaan gemaakt te worden. Dit staat
los van de ernst en urgentie van de verontreiniging.
4.5.2 Besluit bodemkwaliteit
Voor het toetsen van de kwaliteit van grond en baggerspecie aan de verschillende normen van het
Besluit en voor het indelen van de (water)bodem in kwaliteitsklassen kent het Besluit als uitgangspunt
dat de rekenkundige gemiddelden moeten voldoen aan de gestelde maximale waarden. Deze maximale
waarden zijn landelijk (generiek) vastgesteld. Daarnaast mogen gemeenten gebiedsspecifieke
maximale waarden hanteren. Deze dienen te worden vastgelegd in een bodembeheernota.
3
  Voor grond wordt de achtergrondwaarde en voor grondwater wordt de streefwaarde als referentiewaarde gehanteerd.
4 De term tussenwaarde is niet meer in de wet verankerd maar wordt landelijk nog wel op deze wijze gebruikt.
Rapportnummer: K21008671                                                                                               9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Bij de toetsing geldt een rekenregel voor het standaardiseren van de gemeten concentraties met de
daadwerkelijk gemeten concentraties lutum en organische stof. Daarnaast zijn er twee bijzondere
toetsingsregels: voor de achtergrondwaarde en voor de indeling in de bodemkwaliteitsklasse wonen.
Bij de beoordeling worden de volgende termen toegepast:
                                                                                                 Bodemkwaliteitsklasse
          Kleiner dan de achtergrondwaarde(a)                                             =      Achtergrondwaarde
          Kleiner dan maximale waarde wonen(b)                                            =      Wonen
          Kleiner dan maximale waarde industrie                                           =      Industrie
(a)
       De kwaliteit van de grond en baggerspecie overschrijdt niet de achtergrondwaarde als bij meting van X stoffen in de grond of
       baggerspecie het rekenkundige gemiddelde van maximaal Y stoffen verhoogd zijn ten opzichte van de achtergrondwaarde. De
       verhoging mag per stof maximaal 2x de achtergrondwaarde voor die stof bedragen, waarbij voor alle stoffen geldt dat de verhoogde
       gehalten kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de maximale waarde voor kwaliteitsklasse wonen van de betreffende stof.
          X       2      7     16       27       37
          Y       1      2     3        4        5
(b)
       De kwaliteit van de bodem overschrijdt niet de maximale waarde voor de kwaliteitsklasse wonen wanneer bij meting van X stoffen
       maximaal Y stoffen verhoogd zijn ten opzichte van de maximale waarde voor kwaliteitsklasse wonen. De verhoging mag per stof ten
       hoogste de maximale waarde voor de kwaliteitsklasse wonen vermeerderd met de achtergrondwaarde voor die stof bedragen, waarbij
       voor alle stoffen geldt dat de gehalten van de gemeten stoffen kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de maximale waarde voor
       kwaliteitsklasse industrie van de betreffende stof.
          X      7       16      27       37
          Y       2      3       4        5
4.6 Analyseresultaten grond en grondwater
In tabel 4.3 zijn de analyseresultaten van de grond weergegeven en wordt per analysemonster het
eindoordeel met betrekking tot de Wet bodembescherming en een indicatieve toetsing ten aanzien
van het Besluit Bodemkwaliteit weergegeven. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4, de
toetsingsresultaten in bijlage 5.
Tabel 4.3: Analyseresultaten
   Monster            traject                                        Toetsing Wbb                                  Toetsing Bbk
                      (m-mv)        Beoordeling        Kritieke parameter                                          Beoordeling
                                                                      Grond
   MMBG01             0,00-0,50     -                                                                              Achtergrondwaarde
   MMBG02             0,00-0,50     +                  Lood, zink                                                  Achtergrondwaarde
   MMOG03             0,50-2,50     -                                                                              Achtergrondwaarde
                                                                   Grondwater
   PB01-1-1           2,00-3,00     +                  Barium                                                      n.v.t.
                                    -                  < Achtergrond-/streefwaarde
                                    +                  > Achtergrond-/streefwaarde
                                    ++                 > Tussenwaarde
                                    +++                > Interventiewaarde
4.7 Grond
In de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan lood en zink aangetroffen boven de
Achtergrondwaarde. De overige parameters zijn niet verhoogd aangetroffen boven de
Achtergrondwaarde.
In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen boven de Achtergrondwaarde.
Rapportnummer: K21008671                                                                                                             10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>4.8 Grondwater
In het grondwater is een licht verhoogd gehalte aan barium aangetroffen boven de Streefwaarde.
4.9 Toetsing hypothese
In de onderstaande tabel staan de hypotheses weergegeven. Tevens wordt aangegeven of deze
aangenomen of verworpen kan worden.
Tabel 4.4: Toetsing hypotheses
 Deellocatie            Oppervlakte Hypothese            Verdachte stoffen en Toetsing
                        (m²)                             bodemlaag
 Gehele locatie         2.211       Verdacht             OCB, bovengrond      Verworpen
                                    Onverdacht           -                    Verworpen
Door de aangetroffen lichte verontreinigingen in de bovengrond en het grondwater dient de hypothese
‘onverdachte locatie’ verworpen te worden. De aangetroffen gehalten zijn van dien aard dat de
onderzoeksinspanning niet hoeft te worden herzien.
In de bovengrond zijn geen verontreinigingen met OCB’s aangetroffen. De hypothese ‘verdachte
locatie’ dient derhalve verworpen te worden.
Rapportnummer: K21008671                                                                         11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>5    CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
In opdracht van SAB is door De Klinker Milieu Adviesbureau een verkennend bodemonderzoek
uitgevoerd conform de NEN 5740 op de locatie Blommeland (ongenummerd) te Lienden.
De aanleiding tot het bodemonderzoek wordt gevormd door de voorgenomen bouwactiviteiten op de
locatie. Doel van het bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de
bodem ter plaatse van de locatie en nagaan of er mogelijke gebruiksbeperkingen bestaan in relatie tot
het beoogde gebruik.
5.1 Conclusies
Uit de resultaten kan het volgende geconcludeerd worden:
     Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen zintuiglijke afwijkingen in de bodem waargenomen;
     In de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan lood en zink aangetroffen boven de
         Achtergrondwaarde;
     In de bovengrond zijn geen verhoogde gehalten aan OCB’s aangetroffen boven de
         Achtergrondwaarde;
     In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen boven de Achtergrondwaarde;
     In het grondwater is een licht verhoogd gehalte aan barium aangetroffen boven de
         Streefwaarde;
     de hypothese dient verworpen te worden, echter de onderzoeksinspanning hoeft niet
         aangepast te worden.
Het terrein is ons inziens op basis van de milieuhygiënische kwaliteit geschikt voor het beoogde gebruik.
5.2 Algemeen
Ten behoeve van de verwerking van vrijkomende grond buiten de onderzoekslocatie wordt verwezen
naar de uitgangspunten van het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk).
De conclusies hebben uitsluitend betrekking op de geselecteerde deellocaties en de geanalyseerde
componenten.
Gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is
uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt.
Rapportnummer: K21008671                                                                              12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1: LIGGING ONDERZOEKSLOCATIE
Rapportnummer: K21008671
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 2: BOORSTATEN EN ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN
Rapportnummer: K21008671
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Boring:         Pb01                                                Boring:         02
X:              5,510000                                            X:              5,510000
Y:              51,950000                                           Y:              51,950000
Datum:          6-9-2021                                            Datum:          6-9-2021
GWS:            150
Maaiveldhoogte: maaiveld                                            Maaiveldhoogte: maaiveld
                          0   braak                                                           0  braak
    0                                                                   0
                              Zand, matig fijn, matig siltig, matig                              Zand, matig fijn, matig siltig, matig
                              humeus, donker zwartbruin,                                         humeus, donker zwartbruin,
                              Edelmanboor                                                        Edelmanboor
                 1                                                                   1
                          50                                                                  50
   50                                                                  50
                              Klei, zwak siltig, matig humeus,
                              zwak roesthoudend, donker
                              bruingrijs, Edelmanboor
                 2
 100
                 3
                          150
 150
                              Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                              grindig, donker grijsbruin,
                              Edelmanboor
                 4
 200
                 5
 250
                 6
                          300
 300
Boring:         03                                                  Boring:         04
X:              5,510000                                            X:              5,510000
Y:              51,950000                                           Y:              51,950000
Datum:          6-9-2021                                            Datum:          6-9-2021
Maaiveldhoogte: maaiveld                                            Maaiveldhoogte: maaiveld
                          0   braak                                                           0  braak
    0                                                                   0
                              Zand, matig fijn, matig siltig, matig                              Zand, matig fijn, matig siltig, matig
                              humeus, donker zwartbruin,                                         humeus, donker zwartbruin,
                              Edelmanboor                                                        Edelmanboor
                 1                                                                   1
                          50                                                                  50
   50                                                                  50
     Projectcode: K21008671
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Boring:         05                                                  Boring:         06
X:              5,510000                                            X:              5,510000
Y:              51,950000                                           Y:              51,950000
Datum:          6-9-2021                                            Datum:          6-9-2021
GWS:            140
Maaiveldhoogte: maaiveld                                            Maaiveldhoogte: maaiveld
                          0   braak                                                           0   braak
    0                                                                   0
                              Zand, matig fijn, matig siltig, matig                               Zand, matig fijn, matig siltig, matig
                              humeus, donker zwartbruin,                                          humeus, donker zwartbruin,
                              Edelmanboor                                                         Edelmanboor
                 1                                                                   1
                                                                                              50
   50                                                                  50
                 2
                          80
                              Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                              humeus, donker grijsbruin,
 100                          Edelmanboor
                 3
                 4
                          150
 150
                              Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
                              grindig, donker bruingrijs,
                              Edelmanboor
                 5
                          200
 200
Boring:         07                                                  Boring:         12
X:              5,510000                                            X:              5,510000
Y:              51,950000                                           Y:              51,950000
Datum:          6-9-2021                                            Datum:          6-9-2021
                                                                    GWS:            140
Maaiveldhoogte: maaiveld                                            Maaiveldhoogte: maaiveld
                          0   braak                                                           0   braak
    0                                                                   0
                              Zand, matig fijn, matig siltig, matig                               Zand, matig fijn, matig siltig, matig
                              humeus, donker zwartbruin,                                          humeus, donker zwartbruin,
                              Edelmanboor                                                         Edelmanboor
                 1                                                                   1
                          50
   50                                                                  50
                                                                                     2
                                                                                              80
                                                                                                  Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                                                                                  humeus, donker beigebruin,
                                                                     100                          Edelmanboor
                                                                                     3
                                                                                     4
                                                                                              150
                                                                     150
                                                                                                  Klei, sterk zandig, donker
                                                                                                  beigegrijs, Edelmanboor
                                                                                     5
                                                                                              200
                                                                     200
     Projectcode: K21008671
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Boring:         08                                                 Boring:         10
X:              5,510000                                           X:              5,510000
Y:              51,950000                                          Y:              51,950000
Datum:          6-9-2021                                           Datum:          6-9-2021
Maaiveldhoogte: maaiveld                                           Maaiveldhoogte: maaiveld
                          0  braak                                                           0  braak
    0                                                                  0
                             Zand, matig fijn, matig siltig, matig                              Zand, matig fijn, matig siltig, matig
                             humeus, donker zwartbruin,                                         humeus, donker zwartbruin,
                             Edelmanboor                                                        Edelmanboor
                 1                                                                  1
                          50                                                                 50
   50                                                                 50
Boring:         09                                                 Boring:         11
X:              5,510000                                           X:              5,510000
Y:              51,950000                                          Y:              51,950000
Datum:          6-9-2021                                           Datum:          6-9-2021
Maaiveldhoogte: maaiveld                                           Maaiveldhoogte: maaiveld
                          0  braak                                                           0  braak
    0                                                                  0
                             Zand, matig fijn, matig siltig, matig                              Zand, matig fijn, matig siltig, matig
                             humeus, donker zwartbruin,                                         humeus, donker zwartbruin,
                             Edelmanboor                                                        Edelmanboor
                 1                                                                  1
                          50                                                                 50
   50                                                                 50
     Projectcode: K21008671
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                           klei                              geur
          Grind, siltig                      Klei, zwak siltig         geen geur
                                                                       zwakke geur
          Grind, zwak zandig                 Klei, matig siltig        matige geur
                                                                       sterke geur
                                                                       uiterste geur
          Grind, matig zandig                Klei, sterk siltig
                                                                  olie
          Grind, sterk zandig                Klei, uiterst siltig
                                                                       geen olie-water reactie
                                                                       zwakke olie-water reactie
          Grind, uiterst zandig              Klei, zwak zandig
                                                                       matige olie-water reactie
                                                                       sterke olie-water reactie
                                             Klei, matig zandig        uiterste olie-water reactie
zand                                         Klei, sterk zandig   p.i.d.-waarde
          Zand, kleiïg                                                 >0
                                                                       >1
                                                                       >10
          Zand, zwak siltig
                                                                       >100
                                leem
                                                                       >1000
          Zand, matig siltig                 Leem, zwak zandig
                                                                       >10000
          Zand, sterk siltig                 Leem, sterk zandig   monsters
          Zand, uiterst siltig                                        geroerd monster
                                overige toevoegingen
                                                                      ongeroerd monster
                                             zwak humeus
veen                                                                  volumering
          Veen, mineraalarm                  matig humeus         overig
                                                                       bijzonder bestanddeel
          Veen, zwak kleiïg                  sterk humeus              Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                       grondwaterstand
          Veen, sterk kleiïg                 zwak grindig              Gemiddeld laagste grondwaterstand
                                                                                    slib
          Veen, zwak zandig                  matig grindig
                                                                                    water
          Veen, sterk zandig                 sterk grindig
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 3: ANALYSERESULTATEN
Rapportnummer: K21008671
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>     De Klinker Milieu B.V.
     T.a.v. Nico Looman
     Verlengde Ooyerhoekseweg 9
     7200 AN ZUTPHEN
     Analysecertificaat
     Datum: 14-Sep-2021
     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
     Certificaatnummer/Versie                       2021143443/1
     Uw project/verslagnummer                       K21008671
     Uw projectnaam                                 Blommeland te Lienden
     Uw ordernummer                                 K21008671
     Monster(s) ontvangen                           06-Sep-2021
     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.
     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                  Handtekening:
     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.
     Met vriendelijke groet,
     Eurofins Analytico B.V.
                                                                                                                      Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                      Technical Manager
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw   project/verslagnummer               K21008671                                                    Certificaatnummer/Versie              2021143443/1
      Uw   projectnaam                         Blommeland te Lienden                                        Startdatum analyse                    06-Sep-2021
      Uw   ordernummer                         K21008671                                                    Datum einde analyse                   14-Sep-2021
      Uw   monsternemer                                                                                     Rapportagedatum                       14-Sep-2021/12:18
                                                                                                            Bijlage                               A,B,C
                                                                                                            Pagina                                1/2
      Analyse                                                    Eenheid                      1                       2                 3
     Voorbehandeling
      Cryogeen malen AS3000                                                 Uitgevoerd              Uitgevoerd               Uitgevoerd
     Bodemkundige analyses
S     Droge stof                                                 % (m/m)               86.0                    86.0                  84.9
S     Organische stof                                        % (m/m) ds                  3.8                      8.6                 1.1
      Gloeirest                                              % (m/m) ds                    96                      91                  99
S     Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                           % (m/m) ds                  8.8                      7.0                 3.6
     Metalen
S     Barium (Ba)                                              mg/kg ds                    77                      72                  37
S     Cadmium (Cd)                                             mg/kg ds                0.29                    0.35                 <0.20
S     Kobalt (Co)                                              mg/kg ds                  5.5                      6.0                 3.8
S     Koper (Cu)                                               mg/kg ds                    18                      17                 5.7
S     Kwik (Hg)                                                mg/kg ds              0.058                    0.072                <0.050
S     Molybdeen (Mo)                                           mg/kg ds                <1.5                    <1.5                  <1.5
S     Nikkel (Ni)                                              mg/kg ds                    15                      14                  10
S     Lood (Pb)                                                mg/kg ds                    34                      76                  12
S     Zink (Zn)                                                mg/kg ds                    63                      94                  29
     Minerale olie
      Minerale olie (C10-C12)                                  mg/kg ds                <3.0                    <3.0                  <3.0
      Minerale olie (C12-C16)                                  mg/kg ds                <5.0                    <5.0                  <5.0
      Minerale olie (C16-C21)                                  mg/kg ds                <5.0                    <5.0                  <5.0
      Minerale olie (C21-C30)                                  mg/kg ds                 <11                      <11                  <11
      Minerale olie (C30-C35)                                  mg/kg ds                  5.1                      5.9                <5.0
      Minerale olie (C35-C40)                                  mg/kg ds                <6.0                    <6.0                  <6.0
S     Minerale olie totaal (C10-C40)                           mg/kg ds                 <35                      <35                  <35
     Polychloorbifenylen, PCB
S     PCB 28                                                   mg/kg ds         <0.0010                   <0.0010                 <0.0010
S     PCB 52                                                   mg/kg ds         <0.0010                   <0.0010                 <0.0010
S     PCB 101                                                  mg/kg ds         <0.0010                   <0.0010                 <0.0010
S     PCB 118                                                  mg/kg ds         <0.0010                   <0.0010                 <0.0010
Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                               Opgegeven monstermatrix           Monster nr.
1     MMBG01                                                                                                             Grond (AS3000)                     12259338
2     MMBG02                                                                                                             Grond (AS3000)                     12259339
3     MMOG03                                                                                                             Grond (AS3000)                     12259340
                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          W: Waals Gewest erkende verrichting
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                           TESTEN
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623                en door de overheid van Luxemburg (MEV).                            RvA L010
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw   project/verslagnummer               K21008671                                                    Certificaatnummer/Versie              2021143443/1
      Uw   projectnaam                         Blommeland te Lienden                                        Startdatum analyse                    06-Sep-2021
      Uw   ordernummer                         K21008671                                                    Datum einde analyse                   14-Sep-2021
      Uw   monsternemer                                                                                     Rapportagedatum                       14-Sep-2021/12:18
                                                                                                            Bijlage                               A,B,C
                                                                                                            Pagina                                2/2
      Analyse                                                    Eenheid                      1                       2                 3
S     PCB 138                                                  mg/kg ds         <0.0010                   <0.0010                 <0.0010
S     PCB 153                                                  mg/kg ds         <0.0010                   <0.0010                 <0.0010
S     PCB 180                                                  mg/kg ds         <0.0010                   <0.0010                 <0.0010
                                                                                                1)                       1)               1)
S     PCB (som 7) (factor 0,7)                                 mg/kg ds           0.0049                    0.0049                 0.0049
     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S     Naftaleen                                                mg/kg ds           <0.050                    <0.050                 <0.050
S     Fenanthreen                                              mg/kg ds                0.34                 <0.050                 <0.050
S     Anthraceen                                               mg/kg ds              0.083                  <0.050                 <0.050
S     Fluorantheen                                             mg/kg ds                0.39                    0.11                <0.050
S     Benzo(a)anthraceen                                       mg/kg ds                0.13                   0.058                <0.050
S     Chryseen                                                 mg/kg ds                0.13                   0.059                <0.050
S     Benzo(k)fluorantheen                                     mg/kg ds              0.064                  <0.050                 <0.050
S     Benzo(a)pyreen                                           mg/kg ds                0.11                   0.062                <0.050
S     Benzo(ghi)peryleen                                       mg/kg ds              0.081                    0.062                <0.050
S     Indeno(123-cd)pyreen                                     mg/kg ds              0.067                    0.062                <0.050
                                                                                                                                          1)
S     PAK VROM (10) (factor 0,7)                               mg/kg ds                  1.4                   0.55                  0.35
Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                               Opgegeven monstermatrix           Monster nr.
1     MMBG01                                                                                                             Grond (AS3000)                     12259338
2     MMBG02                                                                                                             Grond (AS3000)                     12259339
3     MMOG03                                                                                                             Grond (AS3000)                     12259340
                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                              Akkoord
                                                                                 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                           Pr.coörd.
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          W: Waals Gewest erkende verrichting                                              VA
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                           TESTEN
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623                en door de overheid van Luxemburg (MEV).                            RvA L010
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021143443/1
                                                                                                                                                       Pagina 1/1
      Monster nr.                  Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr           Van    Tot          Uw datum monstername               Monsteromsch./Monstername ID
       12259338                    MMBG01
        0538899068             Pb01               0       50         06-Sep-2021                        1
        0538898993             02                 0       50         06-Sep-2021                        1
        0538898982             03                 0       50         06-Sep-2021                        1
        0538898612             04                 0       50         06-Sep-2021                        1
        0538899003             05                 0       50         06-Sep-2021                        1
        0538898994             06                 0       50         06-Sep-2021                        1
       12259339                    MMBG02
        0538898589             10                 0       50         06-Sep-2021                        1
        0538898606             09                 0       50         06-Sep-2021                        1
        0538898598             11                 0       50         06-Sep-2021                        1
        0538899414             07                 0       50         06-Sep-2021                        1
        0538898608             12                 0       50         06-Sep-2021                        1
        0538898594             08                 0       50         06-Sep-2021                        1
       12259340                    MMOG03
        0538899064             Pb01               150     200        06-Sep-2021                        4
        0538899402             Pb01               200     250        06-Sep-2021                        5
        0538899001             05                 50      80         06-Sep-2021                        2
        0538898588             05                 80      130        06-Sep-2021                        3
        0538898610             05                 130     150        06-Sep-2021                        4
        0538898604             12                 50      80         06-Sep-2021                        2
        0538898614             12                 80      130        06-Sep-2021                        3
        0538898591             12                 130     150        06-Sep-2021                        4
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00     BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99      IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl  BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl         KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                     BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>      Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021143443/1
                                                                                                                                                      Pagina 1/1
      Opmerking 1)
      De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                              .
      Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021143443/1
                                                                                                                                                      Pagina 1/1
      Analyse                                           Methode          Techniek                          Methode referentie
      Voorbehandeling
      UitScan Cryo                                      W0106            Voorbehandeling                   AS3000
      Bodemkundige analyses
      Droge Stof                                        W0104            Gravimetrie                       pb 3010-2 en NEN-EN 15934
      Organische stof (gloeiverlies)                    W0109            Gravimetrie                       pb 3010-3 en NEN 5754
      Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                      W0171            Sedimentatie                      pb 3010-4 en NEN 5753
      Metalen
      Barium (Ba)                                       W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Cadmium (Cd)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Kobalt (Co)                                       W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Koper (Cu)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Kwik (Hg)                                         W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Molybdeen (Mo)                                    W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Nikkel (Ni)                                       W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Lood (Pb)                                         W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Zink (Zn)                                         W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Minerale olie
      Minerale Olie (C10-C40)                           W0202            GC-FID                            pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
      Polychloorbifenylen, PCB
      PCB (7)                                           W0271            GC-MS                             pb 3010-8 en NEN 6980
      Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
      PAK som AS3000/AP04                               W0271            GC-MS                             pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287
      PAK (10) (VROM)                                   W0271            GC-MS                             pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287
      Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
      staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>     De Klinker Milieu B.V.
     T.a.v. Rob Linnenbank
     Verlengde Ooyerhoekseweg 9
     7200 AN ZUTPHEN
     Analysecertificaat
     Datum: 29-Sep-2021
     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
     Certificaatnummer/Versie                       2021153932/1
     Uw project/verslagnummer                       K21008671
     Uw projectnaam                                 Blommeland te Lienden
     Uw ordernummer                                 K21008671
     Monster(s) ontvangen                           23-Sep-2021
     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.
     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                  Handtekening:
     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.
     Met vriendelijke groet,
     Eurofins Analytico B.V.
                                                                                                                      Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                      Technical Manager
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw   project/verslagnummer               K21008671                                                    Certificaatnummer/Versie              2021153932/1
      Uw   projectnaam                         Blommeland te Lienden                                        Startdatum analyse                    23-Sep-2021
      Uw   ordernummer                         K21008671                                                    Datum einde analyse                   29-Sep-2021
      Uw   monsternemer                                                                                     Rapportagedatum                       29-Sep-2021/16:13
                                                                                                            Bijlage                               A,B,C
                                                                                                            Pagina                                1/2
      Analyse                                                    Eenheid                      1                       2
     Voorbehandeling
      Cryogeen malen                                                        Uitgevoerd              Uitgevoerd
     Bodemkundige analyses
S     Droge stof                                                 % (m/m)               85.8                    85.8
     Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
S     alfa-HCH                                                 mg/kg ds         <0.0010                   <0.0010
S     beta-HCH                                                 mg/kg ds         <0.0010                   <0.0010
S     gamma-HCH                                                mg/kg ds         <0.0010                   <0.0010
S     delta-HCH                                                mg/kg ds         <0.0010                   <0.0010
S     Hexachloorbenzeen                                        mg/kg ds         <0.0010                   <0.0010
S     Heptachloor                                              mg/kg ds         <0.0010                   <0.0010
S     Heptachloorepoxide(cis- of A)                            mg/kg ds         <0.0010                   <0.0010
S     Heptachloorepoxide(trans- of B)                          mg/kg ds         <0.0010                   <0.0010
S     Hexachloorbutadieen                                      mg/kg ds         <0.0010                   <0.0010
S     Aldrin                                                   mg/kg ds         <0.0010                   <0.0010
S     Dieldrin                                                 mg/kg ds         <0.0010                   <0.0010
S     Endrin                                                   mg/kg ds         <0.0010                   <0.0010
S     Isodrin                                                  mg/kg ds         <0.0010                   <0.0010
S     Telodrin                                                 mg/kg ds         <0.0010                   <0.0010
S     alfa-Endosulfan                                          mg/kg ds         <0.0010                   <0.0010
Q     beta-Endosulfan                                          mg/kg ds         <0.0010                   <0.0010
S     Endosulfansulfaat                                        mg/kg ds         <0.0020                   <0.0020
S     alfa-Chloordaan                                          mg/kg ds         <0.0010                   <0.0010
S     gamma-Chloordaan                                         mg/kg ds         <0.0010                   <0.0010
S     o,p'-DDT                                                 mg/kg ds         <0.0010                   <0.0010
S     p,p'-DDT                                                 mg/kg ds           0.0018                    0.0024
S     o,p'-DDE                                                 mg/kg ds         <0.0010                   <0.0010
S     p,p'-DDE                                                 mg/kg ds           0.0075                      0.010
S     o,p'-DDD                                                 mg/kg ds         <0.0010                   <0.0010
S     p,p'-DDD                                                 mg/kg ds         <0.0010                   <0.0010
                                                                                                1)                       1)
S     HCH (som) (factor 0,7)                                   mg/kg ds           0.0021                    0.0021
Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                               Opgegeven monstermatrix           Monster nr.
1     MMBG01                                                                                                             Grond (AS3000)                     12293814
2     MMBG02                                                                                                             Grond (AS3000)                     12293815
                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          W: Waals Gewest erkende verrichting
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                           TESTEN
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623                en door de overheid van Luxemburg (MEV).                            RvA L010
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw   project/verslagnummer               K21008671                                                    Certificaatnummer/Versie              2021153932/1
      Uw   projectnaam                         Blommeland te Lienden                                        Startdatum analyse                    23-Sep-2021
      Uw   ordernummer                         K21008671                                                    Datum einde analyse                   29-Sep-2021
      Uw   monsternemer                                                                                     Rapportagedatum                       29-Sep-2021/16:13
                                                                                                            Bijlage                               A,B,C
                                                                                                            Pagina                                2/2
      Analyse                                                    Eenheid                      1                       2
                                                                                                1)                       1)
S     Drins (som) (factor 0,7)                                 mg/kg ds           0.0021                    0.0021
                                                                                                1)                       1)
S     Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)                    mg/kg ds           0.0014                    0.0014
                                                                                                1)                       1)
S     DDD (som) (factor 0,7)                                   mg/kg ds           0.0014                    0.0014
S     DDE (som) (factor 0,7)                                   mg/kg ds           0.0082                      0.011
S     DDT (som) (factor 0,7)                                   mg/kg ds           0.0025                    0.0031
S     DDX (som) (factor 0,7)                                   mg/kg ds              0.012                    0.015
                                                                                                1)                       1)
S     Chloordaan (som) (factor 0,7)                            mg/kg ds           0.0014                    0.0014
S     OCB (som) LB (factor 0,7)                                mg/kg ds              0.023                    0.026
S     OCB (som) WB (factor 0,7)                                mg/kg ds              0.024                    0.027
Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                               Opgegeven monstermatrix           Monster nr.
1     MMBG01                                                                                                             Grond (AS3000)                     12293814
2     MMBG02                                                                                                             Grond (AS3000)                     12293815
                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                              Akkoord
                                                                                 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                           Pr.coörd.
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          W: Waals Gewest erkende verrichting                                              VA
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                           TESTEN
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623                en door de overheid van Luxemburg (MEV).                            RvA L010
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021153932/1
                                                                                                                                                       Pagina 1/1
      Monster nr.                  Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr           Van    Tot          Uw datum monstername               Monsteromsch./Monstername ID
       12293814                    MMBG01
        0538899068             Pb01               0       50         06-Sep-2021                        1
        0538898993             02                 0       50         06-Sep-2021                        1
        0538898982             03                 0       50         06-Sep-2021                        1
        0538898612             04                 0       50         06-Sep-2021                        1
        0538899003             05                 0       50         06-Sep-2021                        1
        0538898994             06                 0       50         06-Sep-2021                        1
       12293815                    MMBG02
        0538898589             10                 0       50         06-Sep-2021                        1
        0538898606             09                 0       50         06-Sep-2021                        1
        0538898598             11                 0       50         06-Sep-2021                        1
        0538899414             07                 0       50         06-Sep-2021                        1
        0538898608             12                 0       50         06-Sep-2021                        1
        0538898594             08                 0       50         06-Sep-2021                        1
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00     BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99      IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl  BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl         KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                     BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>      Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021153932/1
                                                                                                                                                      Pagina 1/1
      Opmerking 1)
      De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                              .
      Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021153932/1
                                                                                                                                                      Pagina 1/1
      Analyse                                           Methode          Techniek                          Methode referentie
      Voorbehandeling
      UitScan Cryo                                      W0106            Voorbehandeling                   AS3000
      Bodemkundige analyses
      Droge Stof                                        W0104            Gravimetrie                       pb 3010-2 en NEN-EN 15934
      Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
      OCB (25)                                          W0262            GC-MS                             pb 3020-1-3 & NEN 6980
      OCB som AP04/AS3X                                 W0262            GC-MS                             pb 3020-1-3 & NEN 6980
      Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
      staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>     De Klinker Milieu B.V.
     T.a.v. Nico Looman
     Verlengde Ooyerhoekseweg 9
     7200 AN ZUTPHEN
     Analysecertificaat
     Datum: 17-Sep-2021
     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
     Certificaatnummer/Versie                       2021148351/1
     Uw project/verslagnummer                       K21008671
     Uw projectnaam                                 Blommeland te Lienden
     Uw ordernummer                                 K21008671
     Monster(s) ontvangen                           14-Sep-2021
     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.
     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                  Handtekening:
     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.
     Met vriendelijke groet,
     Eurofins Analytico B.V.
                                                                                                                      Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                      Technical Manager
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw   project/verslagnummer               K21008671                                                     Certificaatnummer/Versie              2021148351/1
      Uw   projectnaam                         Blommeland te Lienden                                         Startdatum analyse                    14-Sep-2021
      Uw   ordernummer                         K21008671                                                     Datum einde analyse                   17-Sep-2021
      Uw   monsternemer                        Wilfried Lichtenberg                                          Rapportagedatum                       17-Sep-2021/15:41
                                                                                                             Bijlage                               A,B,C
                                                                                                             Pagina                                1/2
      Analyse                                                     Eenheid                      1
     Metalen
S     Barium (Ba)                                                      µg/L                 83
S     Cadmium (Cd)                                                     µg/L           <0.20
S     Kobalt (Co)                                                      µg/L             <2.0
S     Koper (Cu)                                                       µg/L               2.2
S     Kwik (Hg)                                                        µg/L        <0.050
S     Molybdeen (Mo)                                                   µg/L               2.6
S     Nikkel (Ni)                                                      µg/L               6.4
S     Lood (Pb)                                                        µg/L             <2.0
S     Zink (Zn)                                                        µg/L              <10
     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S     Benzeen                                                          µg/L           <0.20
S     Tolueen                                                          µg/L           <0.20
S     Ethylbenzeen                                                     µg/L           <0.20
S     o-Xyleen                                                         µg/L           <0.10
S     m,p-Xyleen                                                       µg/L           <0.20
                                                                                                 1)
S     Xylenen (som) factor 0,7                                         µg/L             0.21
      BTEX (som)                                                       µg/L           <0.90
S     Naftaleen                                                        µg/L        <0.020
S     Styreen                                                          µg/L           <0.20
     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S     Dichloormethaan                                                  µg/L           <0.20
S     Trichloormethaan                                                 µg/L           <0.20
S     Tetrachloormethaan                                               µg/L           <0.10
S     Trichlooretheen                                                  µg/L           <0.20
S     Tetrachlooretheen                                                µg/L           <0.10
S     1,1-Dichloorethaan                                               µg/L           <0.20
S     1,2-Dichloorethaan                                               µg/L           <0.20
S     1,1,1-Trichloorethaan                                            µg/L           <0.10
S     1,1,2-Trichloorethaan                                            µg/L           <0.10
S     cis 1,2-Dichlooretheen                                           µg/L           <0.10
Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                Opgegeven monstermatrix           Monster nr.
1     Pb01-1-1                                                                                                            Water (AS3000)                     12274577
                                                                                  Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                  A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                  S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                  V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                           W: Waals Gewest erkende verrichting
                                                                                  Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00     BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99      IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl  BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                            TESTEN
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl         KvK/CoC No. 09088623                en door de overheid van Luxemburg (MEV).                            RvA L010
                                                     BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw   project/verslagnummer               K21008671                                                     Certificaatnummer/Versie              2021148351/1
      Uw   projectnaam                         Blommeland te Lienden                                         Startdatum analyse                    14-Sep-2021
      Uw   ordernummer                         K21008671                                                     Datum einde analyse                   17-Sep-2021
      Uw   monsternemer                        Wilfried Lichtenberg                                          Rapportagedatum                       17-Sep-2021/15:41
                                                                                                             Bijlage                               A,B,C
                                                                                                             Pagina                                2/2
      Analyse                                                     Eenheid                      1
S     trans 1,2-Dichlooretheen                                         µg/L           <0.10
      CKW (som)                                                        µg/L             <1.6
S     Tribroommethaan                                                  µg/L           <0.20
S     Vinylchloride                                                    µg/L           <0.10
S     1,1-Dichlooretheen                                               µg/L           <0.10
                                                                                                 1)
S     1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                             µg/L             0.14
S     1,1-Dichloorpropaan                                              µg/L           <0.20
S     1,2-Dichloorpropaan                                              µg/L           <0.20
S     1,3-Dichloorpropaan                                              µg/L           <0.20
S     Dichloorpropanen som factor 0.7                                  µg/L             0.42
     Minerale olie
      Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L              <10
      Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L              <10
      Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L              <10
      Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L              <15
      Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L              <10
      Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L              <10
S     Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L              <50
Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                Opgegeven monstermatrix           Monster nr.
1     Pb01-1-1                                                                                                            Water (AS3000)                     12274577
                                                                                  Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                               Akkoord
                                                                                  A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                  S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                           Pr.coörd.
                                                                                  V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                           W: Waals Gewest erkende verrichting                                              VA
                                                                                  Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00     BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99      IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl  BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                            TESTEN
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl         KvK/CoC No. 09088623                en door de overheid van Luxemburg (MEV).                            RvA L010
                                                     BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021148351/1
                                                                                                                                                       Pagina 1/1
      Monster nr.                  Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr           Van    Tot          Uw datum monstername               Monsteromsch./Monstername ID
       12274577                    Pb01-1-1
        0680562982             Pb01               200     300        14-Sep-2021                        1
        0680562981             Pb01               200     300        14-Sep-2021                        2
        0800847478             Pb01               200     300        14-Sep-2021                        3
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00     BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99      IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl  BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl         KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                     BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>      Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021148351/1
                                                                                                                                                      Pagina 1/1
      Opmerking 1)
      De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                              .
      Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021148351/1
                                                                                                                                                      Pagina 1/1
      Analyse                                           Methode          Techniek                          Methode referentie
      Metalen
      Barium (Ba)                                       W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Cadmium (Cd)                                      W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Kobalt (Co)                                       W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Koper (Cu)                                        W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Kwik (Hg)                                         W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Molybdeen (Mo)                                    W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Nikkel (Ni)                                       W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Lood (Pb)                                         W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Zink (Zn)                                         W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
      Xylenen som AS3000                                W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1
      Aromaten (BTEXN)                                  W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1
      Styreen                                           W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1
      Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
      VOCl (11)                                         W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1
      Tribroommethaan (Bromoform)                       W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1
      Vinylchloride                                     W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1
      1,1-Dichlooretheen                                W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1
      DiClEtheen som AS3000                             W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1
      1,1-Dichloorpropaan                               W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1
      1,2-Dichloorpropaan                               W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1
      1,3-Dichloorpropaan                               W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1
      DiChlprop. som AS3000                             W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1
      Minerale olie
      Minerale olie (C10-C40)                           W0215            GC-FID                            pb 3110-5
      Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
      staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623           en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 4: TOETSINGSTABELLEN
Grond
Rapportnummer: K21008671
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer                                                  K21008671
Projectnaam                                                    Blommeland te Lienden
Ordernummer                                                    K21008671
Datum monstername                                              06-09-2021
Monsternemer                                                   D. van Konijnenburg
Certificaatnummer                                              2021143443
Startdatum                                                     06-09-2021
Rapportagedatum                                                14-09-2021
Analyse                                                        Eenheid                 1           GSSD       Oordeel    RG   AW      T    I
Bodemtype correctie
Organische stof                                                                               3,8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                  8,8
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                     % (m/m)                         86          86
Organische stof                                                % (m/m) ds                     3,8         3,8
Gloeirest                                                      % (m/m) ds                      96
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                   % (m/m) ds                     8,8         8,8
Metalen
Barium (Ba)                                                    mg/kg ds                        77      161,3             20  190   555   920
Cadmium (Cd)                                                   mg/kg ds                     0,29      0,4205     -       0,2  0,6   6,8   13
Kobalt (Co)                                                    mg/kg ds                       5,5      11,09     -         3   15  103   190
Koper (Cu)                                                     mg/kg ds                        18      28,72     -         5   40  115   190
Kwik (Hg)                                                      mg/kg ds                   0,058       0,0741     -     0,05  0,15  18,1   36
Molybdeen (Mo)                                                 mg/kg ds                     <1,5         1,05    -       1,5  1,5  95,8  190
Nikkel (Ni)                                                    mg/kg ds                        15      27,93     -         4   35 67,5   100
Lood (Pb)                                                      mg/kg ds                        34      46,17     -       10    50  290   530
Zink (Zn)                                                      mg/kg ds                        63      107,4     -       20  140   430   720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                        mg/kg ds                     <3,0       5,526
Minerale olie (C12-C16)                                        mg/kg ds                     <5,0       9,211
Minerale olie (C16-C21)                                        mg/kg ds                     <5,0       9,211
Minerale olie (C21-C30)                                        mg/kg ds                      <11       20,26
Minerale olie (C30-C35)                                        mg/kg ds                       5,1      13,42
Minerale olie (C35-C40)                                        mg/kg ds                     <6,0       11,05
Minerale olie totaal (C10-C40)                                 mg/kg ds                      <35       64,47     -       35  190  2600  5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                                         mg/kg ds                 <0,0010       0,0018
PCB 52                                                         mg/kg ds                 <0,0010       0,0018
PCB 101                                                        mg/kg ds                 <0,0010       0,0018
PCB 118                                                        mg/kg ds                 <0,0010       0,0018
PCB 138                                                        mg/kg ds                 <0,0010       0,0018
PCB 153                                                        mg/kg ds                 <0,0010       0,0018
PCB 180                                                        mg/kg ds                 <0,0010       0,0018
PCB (som 7) (factor 0,7)                                       mg/kg ds                  0,0049       0,0128     -    0,007  0,02  0,51    1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                                      mg/kg ds                  <0,050        0,035
Fenanthreen                                                    mg/kg ds                     0,34         0,34
Anthraceen                                                     mg/kg ds                   0,083        0,083
Fluorantheen                                                   mg/kg ds                     0,39         0,39
Benzo(a)anthraceen                                             mg/kg ds                     0,13         0,13
Chryseen                                                       mg/kg ds                     0,13         0,13
Benzo(k)fluorantheen                                           mg/kg ds                   0,064        0,064
Benzo(a)pyreen                                                 mg/kg ds                     0,11         0,11
Benzo(ghi)peryleen                                             mg/kg ds                   0,081        0,081
Indeno(123-cd)pyreen                                           mg/kg ds                   0,067        0,067
PAK VROM (10) (factor 0,7)                                     mg/kg ds                       1,4        1,43    -     0,35   1,5  20,8   40
Legenda
Nr.    Analytico-nr     Monster
1      12259338         MMBG01
Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde
Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer                                                  K21008671
Projectnaam                                                    Blommeland te Lienden
Ordernummer                                                    K21008671
Datum monstername                                              06-09-2021
Monsternemer                                                   D. van Konijnenburg
Certificaatnummer                                              2021143443
Startdatum                                                     06-09-2021
Rapportagedatum                                                14-09-2021
Analyse                                                        Eenheid                 2           GSSD       Oordeel    RG   AW      T    I
Bodemtype correctie
Organische stof                                                                               8,6
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                    7
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                     % (m/m)                         86          86
Organische stof                                                % (m/m) ds                     8,6         8,6
Gloeirest                                                      % (m/m) ds                      91
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                   % (m/m) ds                       7           7
Metalen
Barium (Ba)                                                    mg/kg ds                        72      171,7             20  190   555   920
Cadmium (Cd)                                                   mg/kg ds                     0,35      0,4364     -       0,2  0,6   6,8   13
Kobalt (Co)                                                    mg/kg ds                         6      13,64     -         3   15  103   190
Koper (Cu)                                                     mg/kg ds                        17      25,12     -         5   40  115   190
Kwik (Hg)                                                      mg/kg ds                   0,072       0,0912     -     0,05  0,15  18,1   36
Molybdeen (Mo)                                                 mg/kg ds                     <1,5         1,05    -       1,5  1,5  95,8  190
Nikkel (Ni)                                                    mg/kg ds                        14      28,82     -         4   35 67,5   100
Lood (Pb)                                                      mg/kg ds                        76      98,48     *       10    50  290   530
Zink (Zn)                                                      mg/kg ds                        94      156,9     *       20  140   430   720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                        mg/kg ds                     <3,0       2,442
Minerale olie (C12-C16)                                        mg/kg ds                     <5,0         4,07
Minerale olie (C16-C21)                                        mg/kg ds                     <5,0         4,07
Minerale olie (C21-C30)                                        mg/kg ds                      <11       8,953
Minerale olie (C30-C35)                                        mg/kg ds                       5,9        6,86
Minerale olie (C35-C40)                                        mg/kg ds                     <6,0       4,884
Minerale olie totaal (C10-C40)                                 mg/kg ds                      <35       28,49     -       35  190  2600  5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                                         mg/kg ds                 <0,0010       0,0008
PCB 52                                                         mg/kg ds                 <0,0010       0,0008
PCB 101                                                        mg/kg ds                 <0,0010       0,0008
PCB 118                                                        mg/kg ds                 <0,0010       0,0008
PCB 138                                                        mg/kg ds                 <0,0010       0,0008
PCB 153                                                        mg/kg ds                 <0,0010       0,0008
PCB 180                                                        mg/kg ds                 <0,0010       0,0008
PCB (som 7) (factor 0,7)                                       mg/kg ds                  0,0049       0,0056     -    0,007  0,02  0,51    1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                                      mg/kg ds                  <0,050        0,035
Fenanthreen                                                    mg/kg ds                  <0,050        0,035
Anthraceen                                                     mg/kg ds                  <0,050        0,035
Fluorantheen                                                   mg/kg ds                     0,11         0,11
Benzo(a)anthraceen                                             mg/kg ds                   0,058        0,058
Chryseen                                                       mg/kg ds                   0,059        0,059
Benzo(k)fluorantheen                                           mg/kg ds                  <0,050        0,035
Benzo(a)pyreen                                                 mg/kg ds                   0,062        0,062
Benzo(ghi)peryleen                                             mg/kg ds                   0,062        0,062
Indeno(123-cd)pyreen                                           mg/kg ds                   0,062        0,062
PAK VROM (10) (factor 0,7)                                     mg/kg ds                     0,55       0,553     -     0,35   1,5  20,8   40
Legenda
Nr.    Analytico-nr     Monster
2      12259339         MMBG02
Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde
Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer                                                  K21008671
Projectnaam                                                    Blommeland te Lienden
Ordernummer                                                    K21008671
Datum monstername                                              06-09-2021
Monsternemer                                                   D. van Konijnenburg
Certificaatnummer                                              2021143443
Startdatum                                                     06-09-2021
Rapportagedatum                                                14-09-2021
Analyse                                                        Eenheid                 3           GSSD       Oordeel    RG   AW      T    I
Bodemtype correctie
Organische stof                                                                               1,1
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                  3,6
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                     % (m/m)                      84,9         84,9
Organische stof                                                % (m/m) ds                     1,1         1,1
Gloeirest                                                      % (m/m) ds                      99
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                   % (m/m) ds                     3,6         3,6
Metalen
Barium (Ba)                                                    mg/kg ds                        37      119,5             20  190   555   920
Cadmium (Cd)                                                   mg/kg ds                   <0,20       0,2352     -       0,2  0,6   6,8   13
Kobalt (Co)                                                    mg/kg ds                       3,8      11,37     -         3   15  103   190
Koper (Cu)                                                     mg/kg ds                       5,7      11,18     -         5   40  115   190
Kwik (Hg)                                                      mg/kg ds                  <0,050        0,049     -     0,05  0,15  18,1   36
Molybdeen (Mo)                                                 mg/kg ds                     <1,5         1,05    -       1,5  1,5  95,8  190
Nikkel (Ni)                                                    mg/kg ds                        10      25,74     -         4   35 67,5   100
Lood (Pb)                                                      mg/kg ds                        12      18,35     -       10    50  290   530
Zink (Zn)                                                      mg/kg ds                        29      63,64     -       20  140   430   720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                        mg/kg ds                     <3,0         10,5
Minerale olie (C12-C16)                                        mg/kg ds                     <5,0         17,5
Minerale olie (C16-C21)                                        mg/kg ds                     <5,0         17,5
Minerale olie (C21-C30)                                        mg/kg ds                      <11         38,5
Minerale olie (C30-C35)                                        mg/kg ds                     <5,0         17,5
Minerale olie (C35-C40)                                        mg/kg ds                     <6,0           21
Minerale olie totaal (C10-C40)                                 mg/kg ds                      <35       122,5     -       35  190  2600  5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                                         mg/kg ds                 <0,0010       0,0035
PCB 52                                                         mg/kg ds                 <0,0010       0,0035
PCB 101                                                        mg/kg ds                 <0,0010       0,0035
PCB 118                                                        mg/kg ds                 <0,0010       0,0035
PCB 138                                                        mg/kg ds                 <0,0010       0,0035
PCB 153                                                        mg/kg ds                 <0,0010       0,0035
PCB 180                                                        mg/kg ds                 <0,0010       0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                                       mg/kg ds                  0,0049       0,0245     -    0,007  0,02  0,51    1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                                      mg/kg ds                  <0,050        0,035
Fenanthreen                                                    mg/kg ds                  <0,050        0,035
Anthraceen                                                     mg/kg ds                  <0,050        0,035
Fluorantheen                                                   mg/kg ds                  <0,050        0,035
Benzo(a)anthraceen                                             mg/kg ds                  <0,050        0,035
Chryseen                                                       mg/kg ds                  <0,050        0,035
Benzo(k)fluorantheen                                           mg/kg ds                  <0,050        0,035
Benzo(a)pyreen                                                 mg/kg ds                  <0,050        0,035
Benzo(ghi)peryleen                                             mg/kg ds                  <0,050        0,035
Indeno(123-cd)pyreen                                           mg/kg ds                  <0,050        0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                                     mg/kg ds                     0,35         0,35    -     0,35   1,5  20,8   40
Legenda
Nr.    Analytico-nr     Monster
3      12259340         MMOG03
Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde
Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer                                                  K21008671
Projectnaam                                                    Blommeland te Lienden
Ordernummer                                                    K21008671
Datum monstername                                              06-09-2021
Monsternemer
Certificaatnummer                                              2021153932
Startdatum                                                     23-09-2021
Rapportagedatum                                                29-09-2021
Analyse                                                        Eenheid                 1           GSSD       Oordeel     RG     AW       T     I
Bodemtype correctie
Organische stof                                                                              10
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                 25
Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                       Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                     % (m/m)                      85,8         85,8
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
alfa-HCH                                                       mg/kg ds                 <0,0010       0,0007     -     0,001  0,001     8,5   17
beta-HCH                                                       mg/kg ds                 <0,0010       0,0007     -     0,001  0,002  0,801   1,6
gamma-HCH                                                      mg/kg ds                 <0,0010       0,0007     -     0,001  0,003  0,602   1,2
delta-HCH                                                      mg/kg ds                 <0,0010       0,0007
Hexachloorbenzeen                                              mg/kg ds                 <0,0010       0,0007     -     0,003 0,0085       1    2
Heptachloor                                                    mg/kg ds                 <0,0010       0,0007     -     0,001 0,0007       2    4
Heptachloorepoxide(cis- of A)                                  mg/kg ds                 <0,0010       0,0007
Heptachloorepoxide(trans- of B)                                mg/kg ds                 <0,0010       0,0007
Hexachloorbutadieen                                            mg/kg ds                 <0,0010       0,0007     -     0,001  0,003
Aldrin                                                         mg/kg ds                 <0,0010       0,0007           0,001                0,32
Dieldrin                                                       mg/kg ds                 <0,0010       0,0007
Endrin                                                         mg/kg ds                 <0,0010       0,0007
Isodrin                                                        mg/kg ds                 <0,0010       0,0007
Telodrin                                                       mg/kg ds                 <0,0010       0,0007
alfa-Endosulfan                                                mg/kg ds                 <0,0010       0,0007     -     0,001 0,0009       2    4
beta-Endosulfan                                                mg/kg ds                 <0,0010       0,0007
Endosulfansulfaat                                              mg/kg ds                 <0,0020       0,0014
alfa-Chloordaan                                                mg/kg ds                 <0,0010       0,0007
gamma-Chloordaan                                               mg/kg ds                 <0,0010       0,0007
o,p'-DDT                                                       mg/kg ds                 <0,0010       0,0007
p,p'-DDT                                                       mg/kg ds                  0,0018       0,0018
o,p'-DDE                                                       mg/kg ds                 <0,0010       0,0007
p,p'-DDE                                                       mg/kg ds                  0,0075       0,0075
o,p'-DDD                                                       mg/kg ds                 <0,0010       0,0007
p,p'-DDD                                                       mg/kg ds                 <0,0010       0,0007
HCH (som) (factor 0,7)                                         mg/kg ds                  0,0021
Drins (som) (factor 0,7)                                       mg/kg ds                  0,0021       0,0021     -     0,003  0,015   2,01     4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)                          mg/kg ds                  0,0014       0,0014     -     0,002  0,002       2    4
DDD (som) (factor 0,7)                                         mg/kg ds                  0,0014       0,0014     -     0,002    0,02    17    34
DDE (som) (factor 0,7)                                         mg/kg ds                  0,0082       0,0082     -     0,002     0,1    1,2  2,3
DDT (som) (factor 0,7)                                         mg/kg ds                  0,0025       0,0025     -     0,006     0,2  0,95   1,7
DDX (som) (factor 0,7)                                         mg/kg ds                   0,012
Chloordaan (som) (factor 0,7)                                  mg/kg ds                  0,0014       0,0014     -     0,002  0,002       2    4
OCB (som) LB (factor 0,7)                                      mg/kg ds                   0,023       0,0226     -    0,0056     0,4
OCB (som) WB (factor 0,7)                                      mg/kg ds                   0,024
Legenda
Nr.   Analytico-nr      Monster
1     12293814          MMBG01
Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde
Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer                                                  K21008671
Projectnaam                                                    Blommeland te Lienden
Ordernummer                                                    K21008671
Datum monstername                                              06-09-2021
Monsternemer
Certificaatnummer                                              2021153932
Startdatum                                                     23-09-2021
Rapportagedatum                                                29-09-2021
Analyse                                                        Eenheid                 2           GSSD       Oordeel     RG     AW       T     I
Bodemtype correctie
Organische stof                                                                               10
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                  25
Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                       Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                     % (m/m)                      85,8         85,8
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
alfa-HCH                                                       mg/kg ds                 <0,0010       0,0007     -     0,001  0,001     8,5   17
beta-HCH                                                       mg/kg ds                 <0,0010       0,0007     -     0,001  0,002  0,801   1,6
gamma-HCH                                                      mg/kg ds                 <0,0010       0,0007     -     0,001  0,003  0,602   1,2
delta-HCH                                                      mg/kg ds                 <0,0010       0,0007
Hexachloorbenzeen                                              mg/kg ds                 <0,0010       0,0007     -     0,003 0,0085       1    2
Heptachloor                                                    mg/kg ds                 <0,0010       0,0007     -     0,001 0,0007       2    4
Heptachloorepoxide(cis- of A)                                  mg/kg ds                 <0,0010       0,0007
Heptachloorepoxide(trans- of B)                                mg/kg ds                 <0,0010       0,0007
Hexachloorbutadieen                                            mg/kg ds                 <0,0010       0,0007     -     0,001  0,003
Aldrin                                                         mg/kg ds                 <0,0010       0,0007           0,001                0,32
Dieldrin                                                       mg/kg ds                 <0,0010       0,0007
Endrin                                                         mg/kg ds                 <0,0010       0,0007
Isodrin                                                        mg/kg ds                 <0,0010       0,0007
Telodrin                                                       mg/kg ds                 <0,0010       0,0007
alfa-Endosulfan                                                mg/kg ds                 <0,0010       0,0007     -     0,001 0,0009       2    4
beta-Endosulfan                                                mg/kg ds                 <0,0010       0,0007
Endosulfansulfaat                                              mg/kg ds                 <0,0020       0,0014
alfa-Chloordaan                                                mg/kg ds                 <0,0010       0,0007
gamma-Chloordaan                                               mg/kg ds                 <0,0010       0,0007
o,p'-DDT                                                       mg/kg ds                 <0,0010       0,0007
p,p'-DDT                                                       mg/kg ds                  0,0024       0,0024
o,p'-DDE                                                       mg/kg ds                 <0,0010       0,0007
p,p'-DDE                                                       mg/kg ds                     0,01         0,01
o,p'-DDD                                                       mg/kg ds                 <0,0010       0,0007
p,p'-DDD                                                       mg/kg ds                 <0,0010       0,0007
HCH (som) (factor 0,7)                                         mg/kg ds                  0,0021
Drins (som) (factor 0,7)                                       mg/kg ds                  0,0021       0,0021     -     0,003  0,015   2,01     4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)                          mg/kg ds                  0,0014       0,0014     -     0,002  0,002       2    4
DDD (som) (factor 0,7)                                         mg/kg ds                  0,0014       0,0014     -     0,002    0,02    17    34
DDE (som) (factor 0,7)                                         mg/kg ds                   0,011       0,0107     -     0,002     0,1    1,2  2,3
DDT (som) (factor 0,7)                                         mg/kg ds                  0,0031       0,0031     -     0,006     0,2  0,95   1,7
DDX (som) (factor 0,7)                                         mg/kg ds                   0,015
Chloordaan (som) (factor 0,7)                                  mg/kg ds                  0,0014       0,0014     -     0,002  0,002       2    4
OCB (som) LB (factor 0,7)                                      mg/kg ds                   0,026       0,0257     -    0,0056     0,4
OCB (som) WB (factor 0,7)                                      mg/kg ds                   0,027
Legenda
Nr.   Analytico-nr      Monster
2     12293815          MMBG02
Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde
Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem
Projectnummer                                                 K21008671
Projectnaam                                                   Blommeland te Lienden
Ordernummer                                                   K21008671
Datum monstername                                             06-09-2021
Monsternemer
Certificaatnummer                                             2021143443
Startdatum                                                    06-09-2021
Rapportagedatum                                               14-09-2021
Analyse                                                       Eenheid                1             GSSD       Oordeel  RG Eis  AW  Wonen  Industrie   IW
Bodemtype correctie
Organische stof                                                                            3,8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                               8,8
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                             Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                       86             86
Organische stof                                               % (m/m) ds                   3,8            3,8
Gloeirest                                                     % (m/m) ds                    96
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                  % (m/m) ds                   8,8            8,8
Metalen
Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                      77         161,3               20                        920
Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds                    0,29        0,4205   <=AW       0,2  0,6    1,2       4,3   13
Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds                     5,5         11,09   <=AW         3   15     35      190   190
Koper (Cu)                                                    mg/kg ds                      18         28,72   <=AW         5   40     54      190   190
Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds                  0,058         0,0741   <=AW      0,05 0,15   0,83      4,8    36
Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds                    <1,5           1,05  <=AW       1,5  1,5     88      190   190
Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds                      15         27,93   <=AW         4   35             100   100
Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                      34         46,17   <=AW        10   50    210      530   530
Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                      63         107,4   <=AW        20  140    200      720   720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds                    <3,0         5,526
Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds                    <5,0         9,211
Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds                    <5,0         9,211
Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                     <11         20,26
Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds                     5,1         13,42
Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds                    <6,0         11,05
Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                     <35         64,47   <=AW        35  190    190      500  5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                                        mg/kg ds               <0,0010          0,0018
PCB 52                                                        mg/kg ds               <0,0010          0,0018
PCB 101                                                       mg/kg ds               <0,0010          0,0018
PCB 118                                                       mg/kg ds               <0,0010          0,0018
PCB 138                                                       mg/kg ds               <0,0010          0,0018
PCB 153                                                       mg/kg ds               <0,0010          0,0018
PCB 180                                                       mg/kg ds               <0,0010          0,0018
PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds                 0,0049         0,0128   <=AW   0,0049  0,02   0,04      0,5     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                                     mg/kg ds                 <0,050          0,035
Fenanthreen                                                   mg/kg ds                    0,34           0,34
Anthraceen                                                    mg/kg ds                  0,083          0,083
Fluorantheen                                                  mg/kg ds                    0,39           0,39
Benzo(a)anthraceen                                            mg/kg ds                    0,13           0,13
Chryseen                                                      mg/kg ds                    0,13           0,13
Benzo(k)fluorantheen                                          mg/kg ds                  0,064          0,064
Benzo(a)pyreen                                                mg/kg ds                    0,11           0,11
Benzo(ghi)peryleen                                            mg/kg ds                  0,081          0,081
Indeno(123-cd)pyreen                                          mg/kg ds                  0,067          0,067
PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds                     1,4           1,43  <=AW       0,5  1,5    6,8        40   40
Legenda
Nr.   Analytico-nr      Monster
1     12259338          MMBG01
Eindoordeel:            Altijd toepasbaar
Gebruikte afkortingen
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
AW                      Achtergrondwaarde
<= AW                   kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis                  Vereiste rapportagegrens
IW                      Interventiewaarde
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem
Projectnummer                                                 K21008671
Projectnaam                                                   Blommeland te Lienden
Ordernummer                                                   K21008671
Datum monstername                                             06-09-2021
Monsternemer
Certificaatnummer                                             2021143443
Startdatum                                                    06-09-2021
Rapportagedatum                                               14-09-2021
Analyse                                                       Eenheid                2             GSSD       Oordeel  RG Eis  AW  Wonen  Industrie   IW
Bodemtype correctie
Organische stof                                                                            8,6
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                 7
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                             Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                       86             86
Organische stof                                               % (m/m) ds                   8,6            8,6
Gloeirest                                                     % (m/m) ds                    91
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                  % (m/m) ds                     7              7
Metalen
Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                      72         171,7               20                        920
Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds                    0,35        0,4364   <=AW       0,2  0,6    1,2       4,3   13
Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds                       6         13,64   <=AW         3   15     35      190   190
Koper (Cu)                                                    mg/kg ds                      17         25,12   <=AW         5   40     54      190   190
Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds                  0,072         0,0912   <=AW      0,05 0,15   0,83      4,8    36
Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds                    <1,5           1,05  <=AW       1,5  1,5     88      190   190
Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds                      14         28,82   <=AW         4   35             100   100
Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                      76         98,48   Wonen       10   50    210      530   530
Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                      94         156,9   Wonen       20  140    200      720   720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds                    <3,0         2,442
Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds                    <5,0           4,07
Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds                    <5,0           4,07
Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                     <11         8,953
Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds                     5,9           6,86
Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds                    <6,0         4,884
Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                     <35         28,49   <=AW        35  190    190      500  5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                                        mg/kg ds               <0,0010          0,0008
PCB 52                                                        mg/kg ds               <0,0010          0,0008
PCB 101                                                       mg/kg ds               <0,0010          0,0008
PCB 118                                                       mg/kg ds               <0,0010          0,0008
PCB 138                                                       mg/kg ds               <0,0010          0,0008
PCB 153                                                       mg/kg ds               <0,0010          0,0008
PCB 180                                                       mg/kg ds               <0,0010          0,0008
PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds                 0,0049         0,0056   <=AW   0,0049  0,02   0,04      0,5     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                                     mg/kg ds                 <0,050          0,035
Fenanthreen                                                   mg/kg ds                 <0,050          0,035
Anthraceen                                                    mg/kg ds                 <0,050          0,035
Fluorantheen                                                  mg/kg ds                    0,11           0,11
Benzo(a)anthraceen                                            mg/kg ds                  0,058          0,058
Chryseen                                                      mg/kg ds                  0,059          0,059
Benzo(k)fluorantheen                                          mg/kg ds                 <0,050          0,035
Benzo(a)pyreen                                                mg/kg ds                  0,062          0,062
Benzo(ghi)peryleen                                            mg/kg ds                  0,062          0,062
Indeno(123-cd)pyreen                                          mg/kg ds                  0,062          0,062
PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds                    0,55         0,553   <=AW       0,5  1,5    6,8        40   40
Legenda
Nr.   Analytico-nr      Monster
2     12259339          MMBG02
Eindoordeel:            Altijd toepasbaar
Gebruikte afkortingen
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
AW                      Achtergrondwaarde
<= AW                   kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis                  Vereiste rapportagegrens
IW                      Interventiewaarde
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem
Projectnummer                                                 K21008671
Projectnaam                                                   Blommeland te Lienden
Ordernummer                                                   K21008671
Datum monstername                                             06-09-2021
Monsternemer
Certificaatnummer                                             2021143443
Startdatum                                                    06-09-2021
Rapportagedatum                                               14-09-2021
Analyse                                                       Eenheid                3             GSSD       Oordeel  RG Eis  AW  Wonen  Industrie   IW
Bodemtype correctie
Organische stof                                                                            1,1
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                               3,6
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                             Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                     84,9           84,9
Organische stof                                               % (m/m) ds                   1,1            1,1
Gloeirest                                                     % (m/m) ds                    99
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                  % (m/m) ds                   3,6            3,6
Metalen
Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                      37         119,5               20                        920
Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds                  <0,20         0,2352   <=AW       0,2  0,6    1,2       4,3   13
Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds                     3,8         11,37   <=AW         3   15     35      190   190
Koper (Cu)                                                    mg/kg ds                     5,7         11,18   <=AW         5   40     54      190   190
Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds                 <0,050          0,049   <=AW      0,05 0,15   0,83      4,8    36
Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds                    <1,5           1,05  <=AW       1,5  1,5     88      190   190
Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds                      10         25,74   <=AW         4   35             100   100
Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                      12         18,35   <=AW        10   50    210      530   530
Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                      29         63,64   <=AW        20  140    200      720   720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds                    <3,0           10,5
Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds                    <5,0           17,5
Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds                    <5,0           17,5
Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                     <11           38,5
Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds                    <5,0           17,5
Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds                    <6,0             21
Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                     <35         122,5   <=AW        35  190    190      500  5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                                        mg/kg ds               <0,0010          0,0035
PCB 52                                                        mg/kg ds               <0,0010          0,0035
PCB 101                                                       mg/kg ds               <0,0010          0,0035
PCB 118                                                       mg/kg ds               <0,0010          0,0035
PCB 138                                                       mg/kg ds               <0,0010          0,0035
PCB 153                                                       mg/kg ds               <0,0010          0,0035
PCB 180                                                       mg/kg ds               <0,0010          0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds                 0,0049         0,0245   <=AW   0,0049  0,02   0,04      0,5     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                                     mg/kg ds                 <0,050          0,035
Fenanthreen                                                   mg/kg ds                 <0,050          0,035
Anthraceen                                                    mg/kg ds                 <0,050          0,035
Fluorantheen                                                  mg/kg ds                 <0,050          0,035
Benzo(a)anthraceen                                            mg/kg ds                 <0,050          0,035
Chryseen                                                      mg/kg ds                 <0,050          0,035
Benzo(k)fluorantheen                                          mg/kg ds                 <0,050          0,035
Benzo(a)pyreen                                                mg/kg ds                 <0,050          0,035
Benzo(ghi)peryleen                                            mg/kg ds                 <0,050          0,035
Indeno(123-cd)pyreen                                          mg/kg ds                 <0,050          0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds                    0,35           0,35  <=AW       0,5  1,5    6,8        40   40
Legenda
Nr.   Analytico-nr      Monster
3     12259340          MMOG03
Eindoordeel:            Altijd toepasbaar
Gebruikte afkortingen
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
AW                      Achtergrondwaarde
<= AW                   kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis                  Vereiste rapportagegrens
IW                      Interventiewaarde
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem
Projectnummer                                                 K21008671
Projectnaam                                                   Blommeland te Lienden
Ordernummer                                                   K21008671
Datum monstername                                             06-09-2021
Monsternemer
Certificaatnummer                                             2021153932
Startdatum                                                    23-09-2021
Rapportagedatum                                               29-09-2021
Analyse                                                       Eenheid                1             GSSD       Oordeel RG Eis     AW  Wonen   Industrie   IW
Bodemtype correctie
Organische stof                                                                             10                   #
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                25                   #
Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                    Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                     85,8           85,8
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
alfa-HCH                                                      mg/kg ds               <0,0010          0,0007   <=AW   0,001   0,001   0,001       0,5    17
beta-HCH                                                      mg/kg ds               <0,0010          0,0007   <=AW   0,001   0,002   0,002       0,5   1,6
gamma-HCH                                                     mg/kg ds               <0,0010          0,0007   <=AW   0,001   0,003     0,04      0,5   1,2
delta-HCH                                                     mg/kg ds               <0,0010          0,0007
Hexachloorbenzeen                                             mg/kg ds               <0,0010          0,0007   <=AW   0,001  0,0085   0,027       1,4     2
Heptachloor                                                   mg/kg ds               <0,0010          0,0007   <=AW   0,001  0,0007  0,0007       0,1     4
Heptachloorepoxide(cis- of A)                                 mg/kg ds               <0,0010          0,0007
Heptachloorepoxide(trans- of B)                               mg/kg ds               <0,0010          0,0007
Hexachloorbutadieen                                           mg/kg ds               <0,0010          0,0007   <=AW   0,001   0,003
Aldrin                                                        mg/kg ds               <0,0010          0,0007          0,001                            0,32
Dieldrin                                                      mg/kg ds               <0,0010          0,0007
Endrin                                                        mg/kg ds               <0,0010          0,0007
Isodrin                                                       mg/kg ds               <0,0010          0,0007
Telodrin                                                      mg/kg ds               <0,0010          0,0007
alfa-Endosulfan                                               mg/kg ds               <0,0010          0,0007   <=AW   0,001  0,0009  0,0009       0,1     4
beta-Endosulfan                                               mg/kg ds               <0,0010          0,0007
Endosulfansulfaat                                             mg/kg ds               <0,0020          0,0014
alfa-Chloordaan                                               mg/kg ds               <0,0010          0,0007
gamma-Chloordaan                                              mg/kg ds               <0,0010          0,0007
o,p'-DDT                                                      mg/kg ds               <0,0010          0,0007
p,p'-DDT                                                      mg/kg ds                 0,0018         0,0018
o,p'-DDE                                                      mg/kg ds               <0,0010          0,0007
p,p'-DDE                                                      mg/kg ds                 0,0075         0,0075
o,p'-DDD                                                      mg/kg ds               <0,0010          0,0007
p,p'-DDD                                                      mg/kg ds               <0,0010          0,0007
HCH (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds                 0,0021
Drins (som) (factor 0,7)                                      mg/kg ds                 0,0021         0,0021   <=AW   0,001   0,015     0,04     0,14     4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)                         mg/kg ds                 0,0014         0,0014   <=AW   0,001   0,002   0,002       0,1     4
DDD (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds                 0,0014         0,0014   <=AW   0,001     0,02    0,84       34    34
DDE (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds                 0,0082         0,0082   <=AW   0,001      0,1    0,13      1,3   2,3
DDT (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds                 0,0025         0,0025   <=AW   0,001      0,2     0,2         1  1,7
DDX (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds                  0,012
Chloordaan (som) (factor 0,7)                                 mg/kg ds                 0,0014         0,0014   <=AW   0,001   0,002   0,002       0,1     4
OCB (som) LB (factor 0,7)                                     mg/kg ds                  0,023         0,0226   <=AW              0,4
OCB (som) WB (factor 0,7)                                     mg/kg ds                  0,024
Legenda
Nr.   Analytico-nr      Monster
1     12293814          MMBG01
Eindoordeel:            Altijd toepasbaar
Gebruikte afkortingen
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
AW                      Achtergrondwaarde
<= AW                   kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis                  Vereiste rapportagegrens
IW                      Interventiewaarde
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem
Projectnummer                                                 K21008671
Projectnaam                                                   Blommeland te Lienden
Ordernummer                                                   K21008671
Datum monstername                                             06-09-2021
Monsternemer
Certificaatnummer                                             2021153932
Startdatum                                                    23-09-2021
Rapportagedatum                                               29-09-2021
Analyse                                                       Eenheid                2             GSSD       Oordeel RG Eis     AW  Wonen   Industrie   IW
Bodemtype correctie
Organische stof                                                                             10                   #
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                25                   #
Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                    Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                     85,8           85,8
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
alfa-HCH                                                      mg/kg ds               <0,0010          0,0007   <=AW   0,001   0,001   0,001       0,5    17
beta-HCH                                                      mg/kg ds               <0,0010          0,0007   <=AW   0,001   0,002   0,002       0,5   1,6
gamma-HCH                                                     mg/kg ds               <0,0010          0,0007   <=AW   0,001   0,003     0,04      0,5   1,2
delta-HCH                                                     mg/kg ds               <0,0010          0,0007
Hexachloorbenzeen                                             mg/kg ds               <0,0010          0,0007   <=AW   0,001  0,0085   0,027       1,4     2
Heptachloor                                                   mg/kg ds               <0,0010          0,0007   <=AW   0,001  0,0007  0,0007       0,1     4
Heptachloorepoxide(cis- of A)                                 mg/kg ds               <0,0010          0,0007
Heptachloorepoxide(trans- of B)                               mg/kg ds               <0,0010          0,0007
Hexachloorbutadieen                                           mg/kg ds               <0,0010          0,0007   <=AW   0,001   0,003
Aldrin                                                        mg/kg ds               <0,0010          0,0007          0,001                            0,32
Dieldrin                                                      mg/kg ds               <0,0010          0,0007
Endrin                                                        mg/kg ds               <0,0010          0,0007
Isodrin                                                       mg/kg ds               <0,0010          0,0007
Telodrin                                                      mg/kg ds               <0,0010          0,0007
alfa-Endosulfan                                               mg/kg ds               <0,0010          0,0007   <=AW   0,001  0,0009  0,0009       0,1     4
beta-Endosulfan                                               mg/kg ds               <0,0010          0,0007
Endosulfansulfaat                                             mg/kg ds               <0,0020          0,0014
alfa-Chloordaan                                               mg/kg ds               <0,0010          0,0007
gamma-Chloordaan                                              mg/kg ds               <0,0010          0,0007
o,p'-DDT                                                      mg/kg ds               <0,0010          0,0007
p,p'-DDT                                                      mg/kg ds                 0,0024         0,0024
o,p'-DDE                                                      mg/kg ds               <0,0010          0,0007
p,p'-DDE                                                      mg/kg ds                    0,01           0,01
o,p'-DDD                                                      mg/kg ds               <0,0010          0,0007
p,p'-DDD                                                      mg/kg ds               <0,0010          0,0007
HCH (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds                 0,0021
Drins (som) (factor 0,7)                                      mg/kg ds                 0,0021         0,0021   <=AW   0,001   0,015     0,04     0,14     4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)                         mg/kg ds                 0,0014         0,0014   <=AW   0,001   0,002   0,002       0,1     4
DDD (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds                 0,0014         0,0014   <=AW   0,001     0,02    0,84       34    34
DDE (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds                  0,011         0,0107   <=AW   0,001      0,1    0,13      1,3   2,3
DDT (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds                 0,0031         0,0031   <=AW   0,001      0,2     0,2         1  1,7
DDX (som) (factor 0,7)                                        mg/kg ds                  0,015
Chloordaan (som) (factor 0,7)                                 mg/kg ds                 0,0014         0,0014   <=AW   0,001   0,002   0,002       0,1     4
OCB (som) LB (factor 0,7)                                     mg/kg ds                  0,026         0,0257   <=AW              0,4
OCB (som) WB (factor 0,7)                                     mg/kg ds                  0,027
Legenda
Nr.   Analytico-nr      Monster
2     12293815          MMBG02
Eindoordeel:            Altijd toepasbaar
Gebruikte afkortingen
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
AW                      Achtergrondwaarde
<= AW                   kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis                  Vereiste rapportagegrens
IW                      Interventiewaarde
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Grondwater
Rapportnummer: K21008671
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)
Projectnummer                                                  K21008671
Projectnaam                                                    Blommeland te Lienden
Ordernummer                                                    K21008671
Datum monstername                                              14-09-2021
Monsternemer                                                   Wilfried Lichtenberg
Certificaatnummer                                              2021148351
Startdatum                                                     14-09-2021
Rapportagedatum                                                17-09-2021
Analyse                                                        Eenheid               1             GSSD           Oordeel           RG     S      T      I
Metalen
Barium (Ba)                                                    µg/L                         83            83          *              20   50   338   625
Cadmium (Cd)                                                   µg/L                      <0,20          0,14          -             0,2  0,4    3,2     6
Kobalt (Co)                                                    µg/L                       <2,0           1,4          -               2   20     60  100
Koper (Cu)                                                     µg/L                        2,2           2,2          -               2   15     45    75
Kwik (Hg)                                                      µg/L                    <0,050         0,035           -            0,05 0,05 0,175    0,3
Molybdeen (Mo)                                                 µg/L                        2,6           2,6          -               2    5   153   300
Nikkel (Ni)                                                    µg/L                        6,4           6,4          -               3   15     45    75
Lood (Pb)                                                      µg/L                       <2,0           1,4          -               2   15     45    75
Zink (Zn)                                                      µg/L                        <10             7          -              10   65   433   800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                        µg/L                      <0,20          0,14          -             0,2  0,2  15,1     30
Tolueen                                                        µg/L                      <0,20          0,14          -             0,2    7   504  1000
Ethylbenzeen                                                   µg/L                      <0,20          0,14          -             0,2    4     77  150
o-Xyleen                                                       µg/L                      <0,10          0,07
m,p-Xyleen                                                     µg/L                      <0,20          0,14
Xylenen (som) factor 0,7                                       µg/L                       0,21          0,21          -             0,2  0,2  35,1     70
BTEX (som)                                                     µg/L                      <0,90
Naftaleen                                                      µg/L                    <0,020         0,014           -            0,02 0,01     35    70
Styreen                                                        µg/L                      <0,20          0,14          -             0,2    6   153   300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan                                                µg/L                      <0,20          0,14          -             0,2 0,01   500  1000
Trichloormethaan                                               µg/L                      <0,20          0,14          -             0,2    6   203   400
Tetrachloormethaan                                             µg/L                      <0,10          0,07          -             0,1 0,01      5    10
Trichlooretheen                                                µg/L                      <0,20          0,14          -             0,2   24   262   500
Tetrachlooretheen                                              µg/L                      <0,10          0,07          -             0,1 0,01     20    40
1,1-Dichloorethaan                                             µg/L                      <0,20          0,14          -             0,2    7   454   900
1,2-Dichloorethaan                                             µg/L                      <0,20          0,14          -             0,2    7   204   400
1,1,1-Trichloorethaan                                          µg/L                      <0,10          0,07          -             0,1 0,01   150   300
1,1,2-Trichloorethaan                                          µg/L                      <0,10          0,07          -             0,1 0,01     65  130
cis 1,2-Dichlooretheen                                         µg/L                      <0,10          0,07
trans 1,2-Dichlooretheen                                       µg/L                      <0,10          0,07
CKW (som)                                                      µg/L                       <1,6
Tribroommethaan                                                µg/L                      <0,20          0,14                                         630
Vinylchloride                                                  µg/L                      <0,10          0,07          -             0,2 0,01    2,5     5
1,1-Dichlooretheen                                             µg/L                      <0,10          0,07          -             0,1 0,01      5    10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                           µg/L                       0,14          0,14          -             0,2 0,01     10    20
1,1-Dichloorpropaan                                            µg/L                      <0,20          0,14
1,2-Dichloorpropaan                                            µg/L                      <0,20          0,14
1,3-Dichloorpropaan                                            µg/L                      <0,20          0,14
Dichloorpropanen som factor 0.7                                µg/L                       0,42          0,42          -             0,6  0,8  40,4     80
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                        µg/L                        <10             7
Minerale olie (C12-C16)                                        µg/L                        <10             7
Minerale olie (C16-C21)                                        µg/L                        <10             7
Minerale olie (C21-C30)                                        µg/L                        <15          10,5
Minerale olie (C30-C35)                                        µg/L                        <10             7
Minerale olie (C35-C40)                                        µg/L                        <10             7
Minerale olie totaal (C10-C40)                                 µg/L                        <50            35          -              50   50   325   600
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen                               µg/L                                     0,77 Geen oordeel mogelijk
Legenda
Nr.    Analytico-nr     Monster
1      12274577         Pb01-1-1
Eindoordeel:            Overschrijding Streefwaarde
Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
*                       groter dan Streefwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
S                       Streefwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 5: SITUERING MONSTERPUNTEN
Rapportnummer: K21008671
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>        Bijlage 5
 Legenda
       onderzoekslocatie
       boringen 0,5 m
       boringen 2,0 m
       peilbuis
Situatietekening
Projectnummer K21008671
Blommeland (ong) Lienden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 6: CHECKLIST VOORONDERZOEK
Onderzoeksaspecten bij milieuhygiënisch vooronderzoek
  Onderzoeksaspecten                                                                                         Aanleiding tot vooronderzoek
                                                                                                           A     B    C    D     E   F    G
  1. Locatiegegevens                            Eigendomssituatie                                          O     O
                                                Hoogteligging                                                                   V
  2. Bodemopbouw en geohydrologie               Bodemopbouw                                                V     V         V    V    V
                                                Antropogene lagen in de bodem                              V     V    V    V    V    V    V
                                                Geohydrologie                                              V     V
  3. Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit       Geval van Ernstige bodemverontreiniging?                   V          V    V    V    V    V
                                                Kwaliteit o.b.v. BKK                                       V     O    V    V    V    V    V
                                                O.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken                        V     V    V    V    V         V
  4. Gebruik en beïnvloeding van de locatie,    Voormalig                                                  V     O    V    V    V         V
  verdachte situaties, activiteiten,
                                                Huidig                                                     V     V         V    V    V
  ongewoon voorval
                                                Toekomst                                                         V              O
                                                Asbestverdacht                                             V          V    V    V    V    V
  5. Terreinverkenning
  V: Verplicht onderzoeksaspect
  O: Optioneel
A) opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek volgens 6.2.1;
B) opstellen hypothese over de aanwezigheid van potentieel bodembedreigende (bedrijfs)activiteiten bij nul- en eindsituatieonderzoek
(Omgevingsvergunning milieu of Activiteitenbesluit, volgens 6.2.2);
C) opstellen hypothese over de bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem voorafgaande aan het toepassen van grond of
baggerspecie (het Besluit bodemkwaliteit, volgens 6.2.3);
D) opstellen hypothese over de milieuhygiënische kwaliteit ten behoeve van partijkeuring, volgens 6.2.4;
E) opstellen of actualiseren van een bodemkwaliteitskaart (het Besluit bodemkwaliteit, volgens 6.2.5);
F) toetsing gebruik bodemkwaliteitskaarten bij te ontgraven grond en het toepassen van grond (het Besluit bodemkwaliteit, volgens 6.2.6);
G) opstellen hypothese over de bodemkwaliteit bij tijdelijke uitplaatsing en bij overig projectmatig grondverzet ten behoeve van het
inschatten van arbeidshygiënische risico’s, volgens 6.2.7.
Rapportnummer: K21008671
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>