<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>03.06. Installaties
Later aangebrachte technische installaties zoals airco-units, schotelantennes en
                                                                                 03
afvoerpijpen, zijn toegevoegde elementen aan een gebouw en eigenlijk niet als
architectonisch onderdeel te beschouwen.
- bij voorkeur integreren van installaties in gebouw (onzichtbaar aanbrengen);
- plaatsing installaties zo veel mogelijk uit het zicht, bij voorkeur aan de
   achterkanten;
- kleurstelling afstemmen op bestaande beeldwaarde (zo onopvallend mogelijk).
- draaiende en reflecterende delen zijn storend en niet toegestaan.
                                                                                 REGELS
                                                                                 Bedrijventerreinen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>03 Regels Bedrijventerreinen                                                                                                                          Corsanr:15int01638
Voor de randen en hoofdroutes (A12) geldt een regulier welstandsniveau.
Voor de binnengebieden (niet zichtbaar vanaf de hoofdroutes) geldt een soepel          03.03. Reclame
welstandsniveau (zie kaart). Voor LED reclame geldt altijd een regulier niveau.        - reclame mag alleen worden gemaakt ten behoeve van het bedrijf dat op het
                                                                                         betreffende perceel is gevestigd;
LED relcame:                                                                           - binnen het niveau soepel zijn reclame-uitingen welstandsvrij (zie kaart);
Licht- en ledreclame dienen bovendien te voldoen aan de diverse richtlijnen:           - totaal aan reclame dient ondergeschikt te zijn aan het gebouw en straatbeeld en
Voor Rijkswegen (A12) – zie Rijkswaterstaat.                                             wordt geïntegreerd wordt in het architectuurbeeld;
Voor provinciale wegen: zie richtlijnen rond lichthinder (provinciale richtlijnen).    - naamsaanduiding in de vorm van losse letters tegen de gevel;
Gemeente: Licht- en ledreclame worden, indien nodig, getoetst door de gemeente         - geen reclame-uiting boven de dakrand;
aan verkeerskundige aspecten in relatie tot situering van de betreffende reclame.      - reclame relateren aan het entreegebied;
Overige: Licht- en ledreclame zijn bovendien de Richtlijnen Lichthinder van de         - bij meerdere bedrijven in één pand, afstemming in samenhang;
Nederlandse Stichting voor Verlichtingkunde van toepassing;                            - reclame-uitingen die verblindend zijn, knipperen en/of bewegen zijn niet
                                                                                         toegestaan;
Vergunningvrij?                                                                        - merkreclames zijn denkbaar, maar wildgroei aan tekens dient te worden
Voor een groot aantal ingrepen aan uw woning hoeft u geen vergunning aan te              voorkomen;
vragen. U kunt dit nagaan op www.omgevingsloket.nl. Wel is de excessenregeling         - lichtbakken zijn toegestaan, het is raadzaam een donker fond te kiezen met
van toepassing.                                                                          heldere letters, ook in verband met verkeersveiligheid (verblinding);
                                                                                       - verwijsbordjes (bijvoorbeeld voor leveranciers) zijn ondergeschikt (max 1 m2);
Welstandsvrij?                                                                         - borden en spandoeken zijn ondergeschikt aan het totaalbeeld.-
Het nieuw te ontwikkelen gebied (bedrijventerrein de Nieuweling ‘wonen–werken’)        - één reclamezuil of één LED reclame per bedrijfspand of bedrijfsverzamelgebouw;
wordt ‘welstandsluw’. Dit betekent dat er een beeldkwaliteitsplan op hoofdlijnen zal
worden vastgesteld en dat er veel ruimte ontstaat om de bebouwing naar eigen           03.04. LED Reclame (aanvullend)
inzicht te ontwerpen.                                                                  -       licht- en ledreclame mogen geen aanstootgevende boodschappen uitstralen,
                                                                                               noch aanstootgevende verbeeldingen uitstralen
Ambitie van de gemeente                                                                -       licht- en ledreclame mogen qua vormgeving en/of kleur geen gelijkenis
De bedrijventerreinen van Duiven liggen prominent ten opzichte van het landelijk               vertonen met verkeersrelevante informatiedragers, zoals verkeersborden/-
gebied en het lint A12. Aan bebouwing en terreinen die wel in het zicht liggen van             signaleringen enz.;-
hoofdroutes worden hogere kwaliteitseisen gesteld dan aan de binnengebieden. De        -       licht- en ledreclame worden bij situering langs wegen met hun
gebouwen zijn met de representatieve zijde gekeerd naar de A12 en anders naar de               beelschermzijde haaks op de rijrichting van de weg geprojecteerd;
belangrijkste ontsluitingsweg. Ook de terreininrichting draagt bij aan het ruimtelijke -       voor licht- en ledreclame geldt een lichtstilte tussen 22.00 en 07.00 uur
beeld. De randen en de hoofdwegen hebben een hogere ruimtelijke ambitie qua                    (licht- en ledschermen zijn dan uitgeschakeld);
samenhang. Voor de gebieden InnoFase, Seingraaf en de Corridor zijn specifieke         -       licht- en ledreclame genereren een lichtuittreding die niet significant groter
beeldkwaliteitplannen opgesteld. Bij ontwikkelingen wordt aan het beeldkwaliteitplan           mag zijn dan bij schermen en reclame in de directe omgeving. -
getoetst.                                                                                      merkreclames zijn denkbaar, maar wildgroei aan tekens dient te worden
                                                                                               voorkomen
03.01. Bebouwing                                                                       -       verwijsbordjes (bijv. voor leveranciers) zijn ondergeschikt en max. 1m2;
- representatieve uitstraling naar entreezijde en openbaar gebied;
- evenwichtige opzet in maatverhoudingen, van buitenruimten, bouwvolumes en            03.05. Grootschalige reclame (gericht naar A12)
   vlakverdelingen; het bouwwerk past in stedenbouwkundige opzet en is naar            - reclame mag alleen worden gemaakt ten behoeve van het bedrijf dat op het
   vorm, schaal en stijl afgestemd                                                       betreffende perceel is gevestigd;
- op omgeving en op de omliggende gebouwen;                                            - bedoeld voor grote detailhandelsbedrijven (bijvoorbeeld IKEA/Mc Donald's)
- laden en lossen ondergeschikt in het beeld;                                          - reclame-uitingen veroorzaken geen (fysieke of visuele) overlast of hinder voor
- kenmerkende en beeldbepalende onderdelen (kleurtoepassing, dakranden,                  derden en respecteren de veiligheid;
   kozijnprofileringen, raamindelingen en glassoorten) ondersteunen het ontwerp.       - bij voorkeur reclame uitingen integraal meenemen met het architectuurbeeld
                                                                                         (mag tot 100% op een blinde gevelvlak)
03.02. Erfafscheidingen (zichtbaar vanaf de openbare ruimte)                           - losse reclame-uiting (kaders) op de gevel beperken tot max 30 % van de
- hekwerken en poorten ondergeschikt;                                                    geveloppervlakte;
- kleurstelling neutraal (bij voorkeur antraciet);                                     - losse reclame-uitingen (kaders) afstemmen op de gevelindeling
- bij voorkeur hoge hekwerken laten begroeien (met een landschappelijke                - de reclame-uiting is bevestigd aan de gevel of staat op eigen terrein.
   kwaliteit);
- geen gesloten uitstraling.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>