<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                           Adviseurs voor milieu,
                                                                                           geluid, trillingen,
                                                                                           brand en bouwfysica

                                                                                           Alcedo bv
                                                                                           Keizersweg 26
                                                                                           Postbus 140, 7450 AC Holten

                                                                                           T: (0548) 63 64 20
                                                                                           F: (0548) 63 64 30

                                                                                           E: info@alcedo.nl
    NOTITIE                                                                                I: www.alcedo.nl

                                                                                           KvK 08108022
                                                                                           BTW NL 8109.43.694.B01


    Datum:                   4 augustus 2015
    Ons kenmerk:             20155164.SH12690
    Project:                 Plangebied Molenstraat 6 te Groessen ‐ quick scan wegverkeerslawaai
    Betreft:                 Resultaten

    Ten behoeve van: Greenhouse Advies B.V.
    Ter attentie van: de heer F. Egers

    Opgesteld door:          mevrouw ing. H.M.C. ten Hove‐Santegoeds




1   INLEIDING
    Op het perceel Molenstraat 6 te Groessen zullen woningen worden gerealiseerd. Aanleiding voor
    het onderzoek is de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan. Het perceel is gelegen
    binnen de geluidszone van de Molenstraat/Schraleweidsestraat, Veldstraat en
    Lijkweg/Dorpstraat. In dit onderzoek worden de geluidscontouren gepresenteerd ten gevolge van
    wegverkeerslawaai van de genoemde wegen.

    Uitgangspunt voor het geluidsonderzoek zijn de verkeersgegevens zoals verkregen van de
    gemeente Duiven.


2   GRENSWAARDEN WEGVERKEERSLAWAAI
    Ingevolge de Wet geluidhinder (Wgh) hebben alle wegen een zone, uitgezonderd een aantal
    situaties waaronder wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. De zone is een gebied
    waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan weerszijde
    van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of
    buitenstedelijk). In tabel 1 worden de zonebreedten weergegeven.

    Tabel 1           Zonebreedten
                          Aantal rijstroken                               Zonebreedten
              Stedelijk                  Buitenstedelijk                      [m]
               1 of 2                            ‐‐                           200
              3 of meer                          ‐‐                           350
                 ‐‐                            1 of 2                         250
                 ‐‐                            3 of 4                         400
                 ‐‐                           5 of meer                       600
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>De locatie ligt in buitenstedelijk gebied. De locatie ligt binnen de zone van de
Molenstraat/Schraleweidsestraat, Veldstraat en Lijkweg/Dorpstraat. Akoestisch onderzoek is
daarom noodzakelijk.

In de Wet geluidhinder worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidsbelasting op de gevels
van nog niet geprojecteerde geluidsgevoelige gebouwen die liggen binnen de geluidszone van
een weg.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting vanwege wegverkeer bedraagt 48 dB (per
weg afzonderlijk beschouwd indien er sprake is van meerdere wegen). Indien de geluidsbelasting
hoger is, kan door burgemeester en wethouders een hogere grenswaarde worden vastgesteld.
Aan deze hogere grenswaarde is echter een plafond verbonden. De hoogte van dit plafond is
afhankelijk van de situatie waarin zich de geluidsgevoelige bestemming bevindt.

In de onderhavige situatie, nieuwbouw van een woning in buitenstedelijk gebied, bedraagt dit
plafond op basis van het Besluit geluidhinder 53 dB. Indien er sprake is van vervangende
nieuwbouw, bedraagt dit plafond op basis van het Besluit geluidhinder 58 dB.

Gemeente Duiven heeft geluidsbeleid opgesteld in het kader van de Wet geluidhinder (Rapport
M.2007.5748.05.R001 d.d. 19 januari 2010). Conform dit beleid valt het plangebied onder de
gebiedstypering “Historische lintbebouwing buitengebied”. Voor deze gebiedstypering geldt een
ambitiewaarde van 48 dB en een bovengrens van 58 dB.

De hogere grenswaarde kan alleen worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen,
gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting tot de voorkeursgrenswaarde onvoldoende
doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige,
verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. In dat verband zal ook
worden afgewogen of de cumulatieve geluidsbelasting (het totaal van de geluidsbelasting
vanwege alle wegen gezamenlijk) niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting.

Op grond van de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal
afnemen, mogen de berekende geluidsbelastingen conform artikel 110g van de Wet geluidhinder
worden gereduceerd met 5 dB bij wegen met een rijsnelheid van minder dan 70 km/h.

Dove gevel
In afwijking van artikel 1 van de Wet geluidhinder wordt onder een gevel in de zin van deze wet
en de daarop berustende bepalingen conform artikel 1b lid 5 niet verstaan:
- een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in
     NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidswering die ten minste gelijk is aan het verschil
     tussen de geluidsbelasting van de constructie en een binnenniveau van 33 dB (voor
     woningen), alsmede;
-   een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn,
    mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte.

Voor dove gevels wordt daarom geen hoger waarde vastgesteld en behoeft bij een latere
wijziging van de geluidsbelasting niet aan een eventuele hogere geluidsbelasting op de gevel te
worden getoetst.



                                                                                                  2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>3   GELUIDSBELASTING
    De overdrachtsberekening voor de wegen is uitgevoerd overeenkomstig Standaard Reken
    Methode 2 van het Reken‐ en meetvoorschrift geluid 2012. De rekenhoogte bedraagt 1,5, 4,5 en
    7,5 meter. In bijlage 1 is een overzicht van het gehanteerde rekenmodel weergegeven.

    De uitgangspunten voor de berekening van de geluidsbelastingen ten gevolge van de
    Molenstraat/Schraleweidsestraat, Veldstraat en Lijkweg/Dorpstraat zijn de verkeersgegevens
    zoals opgegeven door de gemeente Duiven voor het jaar 2024. Om de verkeersgegevens voor het
    jaar 2026 te verkrijgen is een autonome groei van 1% per jaar toegepast. De maximaal
    toelaatbare rijsnelheid ter hoogte van het plangebied bedraagt voor alle wegen 60 km/uur,
    uitzondering hierop is de Dorpstraat hier bedraagt de maximaal toelaatbare rijsnelheid
    30 km/uur. De wegdekverharding van de wegen bestaat uit referentiewegdek (dicht asfaltbeton).
    Uitzondering hierop is het wegvak van de Molenstraat vanaf de woning aan de Molenstraat 6 tot
    de kruising met de Dorpstraat, deze bestaat uit elementenverharding in keperverband. De
    relevante wegvakken voor het plangebied zijn nummer 001‐006 (Molenstraat/
    Schraleweidsestraat), 101 (Veldstraat) en 201‐202 (Lijkweg/Dorpstraat).
    De gehanteerde verkeersgegevens zijn weergegeven in bijlage 2.


4   RESULTATEN
    De geluidscontouren ten gevolge van de Molenstraat/Schraleweidsestraat, Veldstraat en
    Lijkweg/Dorpstraat zijn berekend inclusief 5 dB aftrek conform artikel 110g van de Wet
    geluidhinder. De geluidscontouren zijn opgenomen in bijlage 3.

    In het groene gebied wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en is woningbouw
    zondermeer mogelijk. Uit de figuren blijkt dat voor de Veldstraat en de Lijkweg/Dorpstraat op
    alle hoogten in het gehele gebied voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde. Voor de
    Molenstraat/Schraleweidsestraat is sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde.

    In het gele gebied bedraagt de geluidsbelasting tussen de 48 en 53 dB. In dit gebied is
    woningbouw mogelijk met ontheffing. In het oranje gebied bedraagt de geluidsbelasting tussen
    de 53 en 58 dB. Hier is woningbouw met ontheffing alleen mogelijk indien de woningbouw
    beschouwd mag worden als vervangende nieuwbouw. In dit gebied wordt wel voldaan aan de
    bovengrens uit het gemeentelijk geluidsbeleid. In het rode gebied bedraagt de geluidsbelasting
    meer dan 58 dB, ontheffing is hier formeel niet mogelijk. In dit gebied zou eventueel gebouwd
    kunnen worden na toepassing van dove gevels. Alvorens er overgegaan wordt tot het vast stellen
    van hogere grenswaarden en/of dove gevels, dient eerst onderzoek plaats te vinden naar
    mogelijk te treffen maatregelen (bijvoorbeeld vervanging wegdek en/of het plaatsen van
    schermen.

    In tabel 2 is de afstand van de geluidscontouren tot het midden van de weg voor de
    Molenstraat/Schraleweidsestraat per beoordelingshoogte weergegeven.




                                                                                                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    Tabel 2       De afstand van de geluidscontouren tot het midden van de weg voor de
                  Molenstraat/Schraleweidsestraat
    Beoordelingshoogte                                  Afstand geluidscontouren tot het midden van de weg
                                                                             [meter]
                                                           48 dB               53 dB               58 dB
    1,5 meter (begane grond)                               38‐45               20‐25              8,5‐13,5
                e
    4,5 meter (1 verdieping)                               50‐57               22‐29               8‐13,5
                e
    7,5 meter (2 verdieping)                               53‐62               22‐30                0‐12


5   CONCLUSIE
    Uit het onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder en de
    ambitiewaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid van 48 dB ten gevolge van wegverkeerslawaai
    afkomstig van het verkeer op de Molenstraat/Schraleweidsestraat op een groot deel van het
    plangebied wordt overschreden. Woningbouw op het plangebied is daarom niet zondermeer
    mogelijk. Indien hier sprake is van vervangende nieuwbouw en er een hogere grenswaarde van
    58 dB toelaatbaar is, is woningbouw met ontheffing op het grootste deel van het plangebied
    mogelijk. Indien er geen sprake is van vervangende nieuwbouw, geldt een hogere grenswaarde
    van ten hoogste 53 dB en dient een afstand tot 30 meter van het midden van de weg gehanteerd
    te worden.

    Voordat overgegaan kan worden tot vaststelling van hogere grenswaarde, dient onderzocht te
    worden of het mogelijk is om maatregelen te treffen om de geluidsbelasting ten gevolge van de
    Molenstraat/Schraleweidsestraat te verlagen. Vervolgens dient de invulling van het plangebied
    bekend te zijn, zodat de geluidsbelasting op de gevels van de nieuwe woningen berekend kan
    worden.



    Bijlage(n):      als genoemd




                                                                                                             4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1   FIGUREN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Alcedo




                                                                                                                 St
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       20155164




                                                                                                                   er
                                                                                                                                                                                                       50




                                                                                                                      ap
                                                                                  3
                                                                                               1                                       17




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Weg
                                                                                                                                             19
                                                                                                         4




                                                                                                                        pe
                                                                                                                                                       21




                                                                                                                                                  S te                                                                                                                                                             Grid
                                                                                                                                                            23




                                                                                                                           l
                                                                                                                  6                                                   25




                                                                                                                                                      rap
                                                                                                                                                                               27




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Gridpunt
                                                                                                                                                         pel
                                                                                                                                                                                                  29
                                                                                                                          8




                                                                                                                                                       10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Bodemgebied
                                                                                                                                                                 12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Gebouw




                                                                                                                                                  68


                                                                                                                                            68a




                                                                                                                                                                                    bos

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0m                                           100 m
                                                                                                                              70


                                                                                                                                                                                              7




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    schaal = 1 : 4000

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            48c




                                                                                                        101



438400                                                                                    76




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  54




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     54a




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       54b




                                                                                                   29




                                     00
                                        6        12
                                                                                                                                                                                                                                                                                            56

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  202
                             7
                                                                                                                                                                                                                                                                                  58




                                                                              8




                                                                                                                                                                                                                                                                                       55



                                                                                                                                                                                                                                                                   62




                                                                                      005                                                                                                                                                                     64




                                                                                                                                                                                                                         64
                                                                                                                                                                                                                                                                        57




                                                                                      5
                                                                                                                                                  004                                     6

                                                                                                                                                                                                                                                              59
                                                                                                                                                                                                                                            66


                                                                                                                                                                                                                              4
                                                                                                                                                                                                                                   68
                                                                                                                                                                                                                4b




                                                                                                                                                                                                       003
                                                                                                                                                                                                                                  00
                                                                                                                                                                                              3
                                                                                                                                                                                                                     2
                                                                                                                                                                                                                                    2            61




                                                                                                                                                                                                        1




                                                                                                                                                                                                            4                                         1

                                                                                                                                                                                                                                        1




                  bos




438000        8




                                                           8
                                                                                                                                                                                                                                                          2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3



          bos

                                                               8a




                                                                                                                      6
                                                                                                                                                                           3




                                                                                                                                                                                                  5
                                                                                                     1




                                                                                                                                                                                                                                                                                                 00




                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5


                                                                                                                                   7
                                                                                                   20




                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1




                                                                                                             9
                                                                    10




                                                                         9b




                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2a




         2a




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   7


                                                      11




                                 2




                                            15


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             trafo

                        14




                                                                                                                                                                                                                                                                             2b




                          198000                                                                                                                                                                                                                                             198400
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie 01 - M01 Wegverkeerslawaai 2026 beoordelingshoogte 1,5 meter] , Geomilieu V2.61


Figuur 1 Overzicht rekenmodel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 2   INVOERGEGEVENS WEGEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Invoergegevens wegen                                                                                                                                                                                          Alcedo
Molenstraat‐Schraleweidestraat                                                                                                                                                                             20155164

Model:       M01 Wegverkeerslawaai 2026 beoordelingshoogte 1,5 meter
Groep:       Molenstraat‐Schraleweidsestraat
             Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai ‐ RMW‐2012

Naam         Omschr.               ISO H   ISO M   Wegdek   Wegdek                                V(LV(D))   Totaal aantal   %Int(D)   %Int(A)   %Int(N)   %LV(D)   %LV(A)   %LV(N)   %MV(D)   %MV(A)   %MV(N)
Molenstraa   Molenstraat            0,00    0,00   W0       Referentiewegdek                           60         2280,00      6,90      3,11       0,59    94,63    94,07    95,34     4,28     4,03     2,73
Molenstraa   Molenstraat            0,00    0,00   W0       Referentiewegdek                           60         2280,00      6,90      3,11       0,59    94,63    94,07    95,34     4,28     4,03     2,73
Schralewei   Schraleweidsestraat    0,00    0,00   W0       Referentiewegdek                           60          640,00      6,90      3,13       0,60    90,70    89,59    91,64     7,21     6,76     4,61
Schralewei   Schraleweidsestraat    0,00    0,00   W0       Referentiewegdek                           60          640,00      6,90      3,13       0,60    90,70    89,59    91,64     7,21     6,76     4,61
001          Schraleweidsestraat    0,00    0,00   W0       Referentiewegdek                           60          640,00      6,90      3,13       0,60    90,70    89,59    91,64     7,21     6,76     4,61

002          Molenstraat            0,00    0,00   W0       Referentiewegdek                           60         2968,00      6,52      3,85       0,78    94,97    96,39    97,11     3,78     2,56     1,90
003          Molenstraat            0,00    0,00   W9a      Elementenverharding in keperverband        60         2968,00      6,52      3,85       0,78    94,97    96,39    97,11     3,78     2,56     1,90
004          Molenstraat            0,00    0,00   W0       Referentiewegdek                           60         2968,00      6,52      3,85       0,78    94,97    96,39    97,11     3,78     2,56     1,90
005          Molenstraat            0,00    0,00   W0       Referentiewegdek                           60         2968,00      6,52      3,85       0,78    94,97    96,39    97,11     3,78     2,56     1,90
006          Molenstraat            0,00    0,00   W0       Referentiewegdek                           60         2280,00      6,90      3,11       0,59    94,63    94,07    95,34     4,28     4,03     2,73




Geomilieu V2.61                                                                                                                                                                                   3‐8‐2015 15:58:50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Invoergegevens wegen                                                                     Alcedo
Molenstraat‐Schraleweidestraat                                                        20155164

Model:       M01 Wegverkeerslawaai 2026 beoordelingshoogte 1,5 meter
Groep:       Molenstraat‐Schraleweidsestraat
             Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai ‐ RMW‐2012

Naam         %ZV(D)    %ZV(A)   %ZV(N)   Groep
Molenstraa      1,09     1,90     1,93   Molenstraat‐Schraleweidsestraat
Molenstraa      1,09     1,90     1,93   Molenstraat‐Schraleweidsestraat
Schralewei      2,09     3,65     3,75   Molenstraat‐Schraleweidsestraat
Schralewei      2,09     3,65     3,75   Molenstraat‐Schraleweidsestraat
001             2,09     3,65     3,75   Molenstraat‐Schraleweidsestraat

002             1,24     1,05     0,99   Molenstraat‐Schraleweidsestraat
003             1,24     1,05     0,99   Molenstraat‐Schraleweidsestraat
004             1,24     1,05     0,99   Molenstraat‐Schraleweidsestraat
005             1,24     1,05     0,99   Molenstraat‐Schraleweidsestraat
006             1,09     1,90     1,93   Molenstraat‐Schraleweidsestraat




Geomilieu V2.61                                                                3‐8‐2015 15:58:50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Invoergegevens wegen                                                                                                                                                                                            Alcedo
Veldstraat                                                                                                                                                                                                   20155164

Model:        M01 Wegverkeerslawaai 2026 beoordelingshoogte 1,5 meter
Groep:        Veldstraat
              Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai ‐ RMW‐2012

Naam     Omschr.      ISO H   ISO M    Wegdek   Wegdek             V(LV(D))   Totaal aantal   %Int(D)   %Int(A)   %Int(N)   %LV(D)   %LV(A)   %LV(N)   %MV(D)   %MV(A)   %MV(N)   %ZV(D)   %ZV(A)   %ZV(N)
101      Veldstraat    0,00     0,00   W0       Referentiewegdek        60          912,00      6,52      3,88       0,79    97,27    98,00    98,34     1,70     1,14     0,85     1,03     0,87     0,82




Geomilieu V2.61                                                                                                                                                                                     3‐8‐2015 16:01:44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Invoergegevens wegen                                                                      Alcedo
Veldstraat                                                                             20155164

Model:        M01 Wegverkeerslawaai 2026 beoordelingshoogte 1,5 meter
Groep:        Veldstraat
              Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai ‐ RMW‐2012

Naam     Groep
101      Veldstraat




Geomilieu V2.61                                                                 3‐8‐2015 16:01:44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Invoergegevens wegen                                                                                                                                                                                         Alcedo
Lijkweg‐Dorpstraat                                                                                                                                                                                        20155164

Model:       M01 Wegverkeerslawaai 2026 beoordelingshoogte 1,5 meter
Groep:       Lijkweg‐Dorpstraat
             Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai ‐ RMW‐2012

Naam         Omschr.      ISO H   ISO M   Wegdek   Wegdek             V(LV(D))   Totaal aantal   %Int(D)   %Int(A)   %Int(N)   %LV(D)   %LV(A)   %LV(N)   %MV(D)   %MV(A)   %MV(N)   %ZV(D)   %ZV(A)   %ZV(N)
Dorpstraat   Dorpstraat    0,00    0,00   W0       Referentiewegdek        30         2596,00      6,53      3,85       0,78    93,95    95,56    96,37     4,06     2,75     2,04     1,99     1,69     1,59
Dorpstraat   Dorpstraat    0,00    0,00   W0       Referentiewegdek        30         2596,00      6,53      3,85       0,78    93,95    95,56    96,37     4,06     2,75     2,04     1,99     1,69     1,59
Dorpstraat   Dorpstraat    0,00    0,00   W0       Referentiewegdek        30         2596,00      6,53      3,85       0,78    93,95    95,56    96,37     4,06     2,75     2,04     1,99     1,69     1,59
Dorpstraat   Dorpstraat    0,00    0,00   W0       Referentiewegdek        30         2596,00      6,53      3,85       0,78    93,95    95,56    96,37     4,06     2,75     2,04     1,99     1,69     1,59
Dorpstraat   Dorpstraat    0,00    0,00   W0       Referentiewegdek        30         2596,00      6,53      3,85       0,78    93,95    95,56    96,37     4,06     2,75     2,04     1,99     1,69     1,59

Dorpstraat   Dorpstraat    0,00    0,00   W0       Referentiewegdek        30         2596,00      6,53      3,85       0,78    93,95    95,56    96,37     4,06     2,75     2,04     1,99     1,69     1,59
Lijkweg      Lijkweg       0,00    0,00   W0       Referentiewegdek        60          397,00      6,91      3,10       0,60    96,09    95,70    96,64     3,16     2,98     2,02     0,75     1,32     1,34
Lijkweg      Lijkweg       0,00    0,00   W0       Referentiewegdek        60          397,00      6,91      3,10       0,60    96,09    95,70    96,64     3,16     2,98     2,02     0,75     1,32     1,34
Lijkweg      Lijkweg       0,00    0,00   W0       Referentiewegdek        60          397,00      6,91      3,10       0,60    96,09    95,70    96,64     3,16     2,98     2,02     0,75     1,32     1,34
Lijkweg      Lijkweg       0,00    0,00   W0       Referentiewegdek        60         1253,00      6,88      3,14       0,60    91,87    90,40    91,97     5,63     5,25     3,58     2,50     4,34     4,45

Lijkweg      Lijkweg       0,00    0,00   W0       Referentiewegdek        60          397,00      6,91      3,10       0,60    96,09    95,70    96,64     3,16     2,98     2,02     0,75     1,32     1,34
201          Lijkweg       0,00    0,00   W0       Referentiewegdek        60         1253,00      6,88      3,14       0,60    91,87    90,40    91,97     5,63     5,25     3,58     2,50     4,34     4,45
202          Dorpstraat    0,00    0,00   W0       Referentiewegdek        30         2386,00      6,53      3,85       0,78    94,22    95,88    96,73     4,60     3,12     2,33     1,18     1,00     0,94




Geomilieu V2.61                                                                                                                                                                                 3‐8‐2015 16:02:30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Invoergegevens wegen                                                                     Alcedo
Lijkweg‐Dorpstraat                                                                    20155164

Model:       M01 Wegverkeerslawaai 2026 beoordelingshoogte 1,5 meter
Groep:       Lijkweg‐Dorpstraat
             Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai ‐ RMW‐2012

Naam         Groep
Dorpstraat   Lijkweg‐Dorpstraat
Dorpstraat   Lijkweg‐Dorpstraat
Dorpstraat   Lijkweg‐Dorpstraat
Dorpstraat   Lijkweg‐Dorpstraat
Dorpstraat   Lijkweg‐Dorpstraat

Dorpstraat   Lijkweg‐Dorpstraat
Lijkweg      Lijkweg‐Dorpstraat
Lijkweg      Lijkweg‐Dorpstraat
Lijkweg      Lijkweg‐Dorpstraat
Lijkweg      Lijkweg‐Dorpstraat

Lijkweg      Lijkweg‐Dorpstraat
201          Lijkweg‐Dorpstraat
202          Lijkweg‐Dorpstraat




Geomilieu V2.61                                                                3‐8‐2015 16:02:30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 3   GELUIDSCONTOUREN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                M01 Wegverkeerslawaai 2026 beoordelingshoogte 1,5 meter
                                                                                                                                                                                                  Weg
                                                                                                                                                                                                  Gebouw

                                                                                                                                                                                       periode:          Lden
                                                                                                                                                                                       groep:            Molenstraat-Schraleweidsestraat
                                                                                                                                                                                                         Inclusief groepsreducties

                                                                                                                                                                                                  0 - 48 dB
                                                                                                                                                                                                  48 - 53 dB
438200
                                                                                                                                                                                                  53 - 58 dB
                                                                                                                                                                                                  58 - 99 dB




                                                  48


                                                                                                                                                                                           0m                                   30 m


                                                                                                                                                                                                       schaal = 1 : 800
                                                                                       48


                                             53



                                                                                                                             48
                          005          58

                                                                                 53

438150
                                                                                                                                                     48
                                                                                                                                                                                                  64
                                                                          58


                                                                                                                        53


                                                                                                                                                                             48

                                                                                                             58
                                                                                                                                                53
                      5

                                                                                                                                                          6


                                                                                                                              004                                           53
                                                                                                                                           58                                                                                              66


                                                                                                                                                                                                        4
                                                                                                                                                                                                                          68
                                                                                                                                                                                  4b
                                                                                                                                                              58

438100




                                                                                                                                                                            003


                                                               198150                                                             198200                           198250                                                      198300




                                                                                                                                                                                                                                                Alcedo
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie 01 - M01 Wegverkeerslawaai 2026 beoordelingshoogte 1,5 meter] , Geomilieu V2.61


Figuur 2 Ligging geluidscontouren ten gevolge van wegverkeer op de Molenstraat/Schraleweidsestraat op 1,5 meter hoogte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                               M01 Wegverkeerslawaai 2026 beoordelingshoogte 1,5 meter
                                                                                                                                                                    Weg
                                                                                                                                                                    Gebouw

                                                                                                                                                         periode:          Lden
                                                                                                                                                         groep:            Veldstraat
                                                                                                                                                                           Inclusief groepsreducties

                                                                                                                                                                    0 - 48 dB
                                                                                                                                                                    48 - 53 dB
438200
                                                                                                                                                                    53 - 58 dB
                                                                                                                                                                    58 - 99 dB




                                                                                                                                                             0m                                   30 m


                                                                                                                                                                         schaal = 1 : 800




                          005

438150

                                                                                                                                                                    64




                      5

                                                                                                                                 6


                                                                                                                        004
                                                                                                                                                                                                          66


                                                                                                                                                                          4
                                                                                                                                                                                            68
                                                                                                                                                    4b


438100




                                                                                                                                              003


                                                               198150                                                   198200       198250                                                      198300




                                                                                                                                                                                                               Alcedo
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie 01 - M01 Wegverkeerslawaai 2026 beoordelingshoogte 1,5 meter] , Geomilieu V2.61


Figuur 3 Ligging geluidscontouren ten gevolge van wegverkeer op de Veldstraat op 1,5 meter hoogte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                               M01 Wegverkeerslawaai 2026 beoordelingshoogte 1,5 meter
                                                                                                                                                                    Weg
                                                                                                                                                                    Gebouw

                                                                                                                                                         periode:          Lden
                                                                                                                                                         groep:            Lijkweg-Dorpstraat
                                                                                                                                                                           Inclusief groepsreducties

                                                                                                                                                                    0 - 48 dB
                                                                                                                                                                    48 - 53 dB
438200
                                                                                                                                                                    53 - 58 dB
                                                                                                                                                                    58 - 99 dB




                                                                                                                                                             0m                                   30 m


                                                                                                                                                                         schaal = 1 : 800




                          005

438150

                                                                                                                                                                    64




                      5

                                                                                                                                 6


                                                                                                                        004
                                                                                                                                                                                                          66


                                                                                                                                                                          4
                                                                                                                                                                                            68
                                                                                                                                                    4b


438100




                                                                                                                                              003


                                                               198150                                                   198200       198250                                                      198300




                                                                                                                                                                                                               Alcedo
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie 01 - M01 Wegverkeerslawaai 2026 beoordelingshoogte 1,5 meter] , Geomilieu V2.61


Figuur 4 Ligging geluidscontouren ten gevolge van wegverkeer op de Lijkweg-Dorpstraat op 1,5 meter hoogte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                 M02 Wegverkeerslawaai 2026 beoordelingshoogte 4,5 meter
                                                                                                                                                                                   Weg
                                                                                                                                                                                   Gebouw

                                                                                                                                                                        periode:          Lden
                                                                                                                                                                        groep:            Molenstraat-Schraleweidsestraat
                                                                                                                                                                                          Inclusief groepsreducties

                                                                                                                                                                                   0 - 48 dB
                                                                                                                                                                                   48 - 53 dB
438200
                                                                                                                                                                                   53 - 58 dB
                                                        48
                                                                                                                                                                                   58 - 99 dB




                                                                                             48

                                                                                                                                                                            0m                                   30 m


                                                                                                                                                                                        schaal = 1 : 800

                                            53                                                                                  48




                                                                                                                                           48
                          005          58                                       53



438150

                                                                                                                                                                                   64
                                                                           58                                           53                                         48




                                                                                                                                      53

                                                                                                                  58
                      5
                                                                                                                                                             53
                                                                                                                                                6


                                                                                                                             004
                                                                                                                                                                                                                            66
                                                                                                                                      58
                                                                                                                                                                                         4
                                                                                                                                                                                                           68
                                                                                                                                                                   4b


438100




                                                                                                                                                             003


                                                               198150                                                        198200                 198250                                                      198300




                                                                                                                                                                                                                                 Alcedo
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie 01 - M02 Wegverkeerslawaai 2026 beoordelingshoogte 4,5 meter] , Geomilieu V2.61


Figuur 5 Ligging geluidscontouren ten gevolge van wegverkeer op de Molenstraat/Schraleweidsestraat op 4,5 meter hoogte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                               M02 Wegverkeerslawaai 2026 beoordelingshoogte 4,5 meter
                                                                                                                                                                    Weg
                                                                                                                                                                    Gebouw

                                                                                                                                                         periode:          Lden
                                                                                                                                                         groep:            Veldstraat
                                                                                                                                                                           Inclusief groepsreducties

                                                                                                                                                                    0 - 48 dB
                                                                                                                                                                    48 - 53 dB
438200
                                                                                                                                                                    53 - 58 dB
                                                                                                                                                                    58 - 99 dB




                                                                                                                                                             0m                                   30 m


                                                                                                                                                                         schaal = 1 : 800




                          005

438150

                                                                                                                                                                    64




                      5

                                                                                                                                 6


                                                                                                                        004
                                                                                                                                                                                                          66


                                                                                                                                                                          4
                                                                                                                                                                                            68
                                                                                                                                                    4b


438100




                                                                                                                                              003


                                                               198150                                                   198200       198250                                                      198300




                                                                                                                                                                                                               Alcedo
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie 01 - M02 Wegverkeerslawaai 2026 beoordelingshoogte 4,5 meter] , Geomilieu V2.61


Figuur 6 Ligging geluidscontouren ten gevolge van wegverkeer op de Veldstraat op 4,5 meter hoogte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                               M02 Wegverkeerslawaai 2026 beoordelingshoogte 4,5 meter
                                                                                                                                                                    Weg
                                                                                                                                                                    Gebouw

                                                                                                                                                         periode:          Lden
                                                                                                                                                         groep:            Lijkweg-Dorpstraat
                                                                                                                                                                           Inclusief groepsreducties

                                                                                                                                                                    0 - 48 dB
                                                                                                                                                                    48 - 53 dB
438200
                                                                                                                                                                    53 - 58 dB
                                                                                                                                                                    58 - 99 dB




                                                                                                                                                             0m                                   30 m


                                                                                                                                                                         schaal = 1 : 800




                          005

438150

                                                                                                                                                                    64




                      5

                                                                                                                                 6


                                                                                                                        004
                                                                                                                                                                                                          66


                                                                                                                                                                          4
                                                                                                                                                                                            68
                                                                                                                                                    4b


438100




                                                                                                                                              003


                                                               198150                                                   198200       198250                                                      198300




                                                                                                                                                                                                               Alcedo
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie 01 - M02 Wegverkeerslawaai 2026 beoordelingshoogte 4,5 meter] , Geomilieu V2.61


Figuur 7 Ligging geluidscontouren ten gevolge van wegverkeer op de Lijkweg-Dorpstraat op 4,5 meter hoogte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                           M03 Wegverkeerslawaai 2026 beoordelingshoogte 7,5 meter
                                                                                                                                                                                             Weg
                                                                                                                                                                                             Gebouw

                                                                                                                                                                                  periode:          Lden
                                                                                                                                                                                  groep:            Molenstraat-Schraleweidsestraat
                                                                                                                                                                                                    Inclusief groepsreducties

                                                                                                                                                                                             0 - 48 dB
                                                                                                                                                                                             48 - 53 dB
438200                                                  48                                                                                                                                   53 - 58 dB
                                                                                                                                                                                             58 - 99 dB


                                                                                              48



                                                                                                                                                                                      0m                                   30 m

                                                                                                                                  48
                                                                                                                                                                                                  schaal = 1 : 800


                                                  53

                                                                                                                                                 48


                          005
                                                                                        53

438150

                                                                                                                                                                                             64


                                                                                                                        53                                              48




                                                                                                                                            53


                      5

                                                                                                                                                      6

                                                                                                                                                                   53
                                                                                                                         004
                                                                                                                                                                                                                                      66
                                                                                                                                       58

                                                                                                                                                                                                   4
                                                                                                                                                                                                                     68
                                                                                                                                                                             4b
                                                                                                                                                          58

438100




                                                                                                                                                                   003


                                                               198150                                                        198200                       198250                                                          198300




                                                                                                                                                                                                                                           Alcedo
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie 01 - M03 Wegverkeerslawaai 2026 beoordelingshoogte 7,5 meter] , Geomilieu V2.61


Figuur 8 Ligging geluidscontouren ten gevolge van wegverkeer op de Molenstraat/Schraleweidsestraat op 7,5 meter hoogte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                               M03 Wegverkeerslawaai 2026 beoordelingshoogte 7,5 meter
                                                                                                                                                                    Weg
                                                                                                                                                                    Gebouw

                                                                                                                                                         periode:          Lden
                                                                                                                                                         groep:            Veldstraat
                                                                                                                                                                           Inclusief groepsreducties

                                                                                                                                                                    0 - 48 dB
                                                                                                                                                                    48 - 53 dB
438200
                                                                                                                                                                    53 - 58 dB
                                                                                                                                                                    58 - 99 dB




                                                                                                                                                             0m                                   30 m


                                                                                                                                                                         schaal = 1 : 800




                          005

438150

                                                                                                                                                                    64




                      5

                                                                                                                                 6


                                                                                                                        004
                                                                                                                                                                                                          66


                                                                                                                                                                          4
                                                                                                                                                                                            68
                                                                                                                                                    4b


438100




                                                                                                                                              003


                                                               198150                                                   198200       198250                                                      198300




                                                                                                                                                                                                               Alcedo
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie 01 - M03 Wegverkeerslawaai 2026 beoordelingshoogte 7,5 meter] , Geomilieu V2.61


Figuur 9 Ligging geluidscontouren ten gevolge van wegverkeer op de Veldstraat op 7,5 meter hoogte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                               M03 Wegverkeerslawaai 2026 beoordelingshoogte 7,5 meter
                                                                                                                                                                    Weg
                                                                                                                                                                    Gebouw

                                                                                                                                                         periode:          Lden
                                                                                                                                                         groep:            Lijkweg-Dorpstraat
                                                                                                                                                                           Inclusief groepsreducties

                                                                                                                                                                    0 - 48 dB
                                                                                                                                                                    48 - 53 dB
438200
                                                                                                                                                                    53 - 58 dB
                                                                                                                                                                    58 - 99 dB




                                                                                                                                                             0m                                   30 m


                                                                                                                                                                         schaal = 1 : 800




                          005

438150

                                                                                                                                                                    64




                      5

                                                                                                                                 6


                                                                                                                        004
                                                                                                                                                                                                          66


                                                                                                                                                                          4
                                                                                                                                                                                            68
                                                                                                                                                    4b


438100




                                                                                                                                              003


                                                               198150                                                   198200       198250                                                      198300




                                                                                                                                                                                                               Alcedo
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie 01 - M03 Wegverkeerslawaai 2026 beoordelingshoogte 7,5 meter] , Geomilieu V2.61


Figuur 10 Ligging geluidscontouren ten gevolge van wegverkeer op de Lijkweg-Dorpstraat op 7,5 meter hoogte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>