<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Waterbodemonderzoek
Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43 te
Duiven
Opdrachtgever:  Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
                Den Sliem 93
                7141 JG Groenlo
Contactpersoon: Dhr. H. Broekhuijsen
Opdrachtnemer:  Diseo B.V.
                De Koppeling 15A
                6986 CS Angerlo
Contactpersoon: Dhr. M.T. Veenhuis
Rapportnummer:  D2016-549
Versie:         1.0
Datum:          23 november 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Rapportage          Goedkeuring Datum vrijgave
D2016-549, versie 1             23 november 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoud
1.    Inleiding ............................................................................................................................................................ 1
   1.1      Algemeen ........................................................................................................................................................ 1
   1.2      Aanleiding ....................................................................................................................................................... 1
   1.3      Doel ................................................................................................................................................................. 1
   1.4      Onderzoeksstrategie ....................................................................................................................................... 1
   1.5      Kwaliteit en certificering ................................................................................................................................. 1
2.    Voorinformatie ................................................................................................................................................. 2
   2.1      Algemeen ........................................................................................................................................................ 2
   2.2      Situering .......................................................................................................................................................... 2
   2.3      Eerder uitgevoerde onderzoeken en bodemverontreinigingsgegevens ......................................................... 2
   2.4      Verontreinigingsbronnen ................................................................................................................................ 2
   2.5      Historische en toekomstige functie ................................................................................................................ 2
   2.6      Hypothese en onderzoeksstrategie ................................................................................................................ 2
3.    Veldwerkzaamheden ........................................................................................................................................ 4
   3.1      Algemeen ........................................................................................................................................................ 4
   3.2      Veldonderzoek ................................................................................................................................................ 4
   3.3      Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen ............................................................................................... 4
4.    Laboratorium onderzoek................................................................................................................................... 5
   4.1      Algemeen ........................................................................................................................................................ 5
   4.2      Analysesamenstelling...................................................................................................................................... 5
   4.3      Analysepakket ................................................................................................................................................. 5
5.    Resultaten en interpretatie ............................................................................................................................... 6
   5.1      Toetsingskader ................................................................................................................................................ 6
   5.2      Klasse-indeling ................................................................................................................................................ 6
   5.3      Toetsing hypothese ......................................................................................................................................... 6
6.    Conclusie........................................................................................................................................................... 7
   6.1      Algemeen ........................................................................................................................................................ 7
   6.2      Conclusie ......................................................................................................................................................... 7
D2016-549, Versie 1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Bijlagen
1.    Regionale ligging
2.    Situatietekeningen met boorpunten
3.    Boorprofielen
4.    Toetsingen
5.    Analysecertificaten
6.    Foto’s
D2016-549, Versie 1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1. Inleiding
1.1      Algemeen
In opdracht van Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. is door milieu-adviesbureau Diseo BV op 31
oktober 2016 een waterbodemonderzoek uitgevoerd op een vijver gelegen op het terrein aan de
Burgemeester Van Dorth tot Medlerstraat 43 te Duiven.
1.2      Aanleiding
Aanleiding voor het uitvoeren van dit waterbodemonderzoek zijn de voorgenomen werkzaamheden op de
locatie waarbij de aanwezige sliblaag in de vijver wordt verwijderd. Op de locatie worden werkzaamheden
uitgevoerd ten behoeve nieuwbouw.
1.3      Doel
De doelstelling van het onderzoek is als volgt:
    - Vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de sliblaag in de vijver.
1.4      Onderzoeksstrategie
Het waterbodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5717 en de NEN 5720 (november
2009). Waarbij de NEN 5717:2009 de werkwijze beschrijft voor het uitvoeren van vooronderzoek bij
verkennend waterbodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van waterbodemverontreiniging en
de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem en eventueel
daaruit vrijkomende baggerspecie. De NEN 5720:2009 beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de
onderzoeksstrategie bij verkennend waterbodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van
waterbodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de
waterbodem en eventueel daaruit vrijkomende baggerspecie.
1.5      Kwaliteit en certificering
De uitvoering van het veldwerk heeft plaatsgevonden door de heer B. van Tent van Diseo. De heer Van
Tent is erkend voor protocol 2003 en geregistreerd bij Agentschap NL onder certificaatnummer EC-SIK-
20294. Het veldwerk is uitgevoerd conform BRL 2000, protocol 2003.
De onderzoekslocatie is geen eigendom van Diseo. Daarmee wordt voldaan aan de eisen van
onafhankelijkheid uit de BRL 2000.
D2016-549, Versie 1.0                                                                                 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2. Voorinformatie
2.1      Algemeen
Bij toepassing van de NEN 5720 is het noodzakelijk een hypothese op te stellen met betrekking tot de aan-
/afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. Ten behoeve van het
opstellen van de hypothese dient vooronderzoek uitgevoerd te worden overeenkomstig de NEN 5717. Het
doel van het vooronderzoek is het verzamelen van relevante gegevens over het voormalige gebruik, het
huidig gebruik, toekomstig gebruik en het type water.
2.2      Situering
De onderzoekslocatie betreft een vijver, gelegen binnen het terrein aan de Burg. Van Dorth tot
Medlerstraat 43 te Duiven. Het betreft het perceel behorend bij Landgoed Welleveld. De vijver is gelegen
in de tuin achter op het terrein.
2.3      Eerder uitgevoerde onderzoeken en bodemverontreinigingsgegevens
Op de locatie is in 2016 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Milieutechniek Rouwmaat
Groenlo B.V. (kenmerk: MT-16255, d.d. 21 juli 2016). Hieruit is gebleken dat de grond rondom de vijver en
op het overige terrein licht verontreinigd is met diverse zware metalen, PCB’s en minerale olie. In het
grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan barium aangetoond.
Tevens is in 2006 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Witteveen+Bos (kenmerk: DVN21-
437, d.d. 30 januari 2006). Hieruit blijkt dat de bovengrond licht verontreinigd is met lood, zink, PAK en/of
EOX. In de ondergrond is een licht verhoogd gehalte aan PAK gemeten. In het grondwater zijn geen
verhoogde concentraties aangetoond. Op basis van de veldwaarnemingen ter plaatse van de vijver was
hier geen sprake van slib. Op basis van analyse van de waterbodem is deze beoordeeld als ‘klasse 0’.
2.4      Verontreinigingsbronnen
Voor aanvang van de start van het veldwerk is een inspectie uitgevoerd op de locatie. Er zijn tijdens de
locatie-inspectie voorafgaand aan de uitvoering van het veldwerk en tijdens de uitvoering van het
veldwerk geen puntbronnen of verdachte lozingspunten aangetroffen. Wel is een watergang te zien op
historische kaarten. Het (voormalige) watergang is buiten beschouwing van het huidige onderzoek
gelaten.
2.5      Historische en toekomstige functie
In het kader van de overige werkzaamheden op de locatie wordt de vijver gedempt.
2.6      Hypothese en onderzoeksstrategie
Op basis van de beschikbare bodemgegevens van eerder uitgevoerd onderzoek wordt verwacht dat de
waterbodem van de vijver niet verontreinigd is en zal worden beoordeeld als vrij toepasbaar.
D2016-549, Versie 1.0                                                                                       2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Onderzoeksstrategie
Om te komen tot een erkend bewijsmiddel (“milieu-hygiënische verklaring”) voor afvoer van het materiaal
wordt gekozen voor een vakindeling waarbij conform de NEN5720, strategie: “Overig Water Niet-
Lintvormig” minimaal 6 boringen geplaatst zullen worden. De onderzoeksstrategie is in onderstaande
tabel weergegeven (zie tabel 1: onderzoeksstrategie).
Tabel 1: Onderzoeksstrategie
                                                   2
 Locatie                         Oppervlakte (m )             Strategie  Boordiepte
                                                                     *
 Vijver                          Ca. 350                      ONLN       Tot op vijverfolie
 *
   Overig water niet-lintvormig, normale onderzoeksinspanning
Aan de hand van de gekozen strategie en lengte van de onderzoekslocatie is de hoeveelheid boringen,
vakken en aantal analysemonsters berekend (zie tabel 2: aantal vakken, aantal boringen en analyses).
Tabel 2: Aantal vakken, aantal boringen en analyses
 Locatie                         Aantal vakken                Aantal     Mengmonsters analyses
                                                              boringen   C2-pakket
                                                              per vak
                                                                          *
 Vijver                          1 vak                        6          1
 *
   Betreft het minimaal aantal in te zetten analyses per 0,5 m laagdikte
D2016-549, Versie 1.0                                                                                3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>3. Veldwerkzaamheden
3.1       Algemeen
Het veldwerk is uitgevoerd op 31 oktober 2016. Monstername is uitgevoerd met behulp van een
zuigerboor. De monsternamelocaties zijn voorafgaand aan het veldwerk vastgelegd in een boorplan. In
bijlage 2 zijn de situatietekeningen met de ligging van de boorpunten opgenomen. De
profielbeschrijvingen van de boringen zijn weergegeven in bijlage 3. De profielbeschrijvingen geven de
bodemopbouw, de monsternametrajecten en de visuele waarnemingen weer.
3.2       Veldonderzoek
In onderstaande tabellen zijn de geplaatste boringen inclusief de vaknummers weergegeven (zie tabel 3:
overzicht nummering boringen).
Tabel 3: Overzicht nummering boringen
 Onderzoekslocatie             Boringen
 Vijver                        B01 t/m B06
3.3       Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen
Tijdens de veldinspectie is gebleken dat de vijver is voorzien van een waterdichte folie. Hierop is een dun
sliblaag aangetroffen. De boringen zijn verricht in de sliblaag tot op de vijverfolie. De bodemopbouw ter
plaatse en de zintuiglijke waarnemingen zijn weergegeven in de profielbeschrijvingen in bijlage 3.
De zintuigelijke waarnemingen geven geen aanleiding tot een verdere herindeling van het onderzoeksvak.
D2016-549, Versie 1.0                                                                                       4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>4. Laboratorium onderzoek
4.1       Algemeen
De chemische analyses zijn uitgevoerd door Eurofins Analytico te Barneveld. Dit laboratorium is
geaccrediteerd conform de ISO/IEC 17025. Daarnaast is Eurofins Analytico door het Ministerie van VROM
voor de ‘Analyse milieuhygiënisch bodemonderzoek’ (AS3000) en voor de ‘Analyse van bouwstoffen’
gecertificeerd.
De waterbodemmonsters in dit onderzoek zijn voor zover van toepassing geanalyseerd conform het
AS3000 (zie bijlage 5, analysecertificaten).
4.2       Analysesamenstelling
De selectie van de waterbodemmonsters ten behoeve van de analyse heeft plaatsgevonden op basis van
zintuiglijke waarnemingen, bodemclassificatie en ruimtelijke ligging. Er is in totaal één mengmonster
samengesteld.
In de onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de uitgevoerde analysesamenstelling (zie
tabel 5: analysesamenstelling waterbodemmonsters).
Tabel 5: Analysesamenstelling waterbodemmonsters
Analyse-         Traject       Deelmonsters       Analysepakket
monster          (m -mv)
MM1              0,35 - 0,40   B01 (0,35 - 0,40)  Pakket C2: Standaardpakket waterbodem zoet opp. water
                               B02 (0,35 - 0,40)
                               B03 (0,35 - 0,40)
                               B04 (0,35 - 0,40)
                               B05 (0,35 - 0,40)
                               B06 (0,35 - 0,40)
4.3       Analysepakket
De mengmonsters zijn conform AS3000 onderzocht op het standaardpakket C2 “Waterbodem en
baggerspecie uit zoet rijksoppervlaktewater, voor toepassing buiten rijksoppervlaktewater”. Dit
onderzoekspakket bevat de volgende parameters:
    - Algemeen: organische stofgehalte en lutumgehalte;
    - Metalen: arseen, chroom, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, nikkel, molybdeen en zink;
    - Organische stoffen: som-PAK (10 van VROM), som PCB’s, pentachloorbenzeen,
          hexachloorbenzeen, pentachloorfenol, chloordaan, DDT, DDE, DDD, som DDT/DDE/DDD, aldrin,
          dieldrin, endrin, isodrin, telodrin, a-endosulfan, endosulfansulfaat, heptachloor, som-
          heptachloorepoxide, hexachloorbutadieen, som-OCB’s en minerale olie.
De analysecertificaten van alle uitgevoerde analyses zijn opgenomen in bijlage 5.
D2016-549, Versie 1.0                                                                                   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>5. Resultaten en interpretatie
5.1       Toetsingskader
De analysegegevens zijn aan de normen getoetst zoals deze zijn opgenomen in de actuele versie van het
Besluit en de Regeling Bodemkwaliteit. De toetsingsresultaten zijn opgenomen in bijlage 4.
5.2       Klasse-indeling
In de onderstaande tabel zijn de toetsingsresultaten samengevat (zie tabel 6: klasse-indeling).
Tabel 6: Klasse-indeling
Analyse-          Traject     Deelmonsters      Resultaat
monster           (m -mv)
MM1               0,35 - 0,40 B01 (0,35 - 0,40) Klasse B (op OCB’s)
                              B02 (0,35 - 0,40)
                              B03 (0,35 - 0,40)
                              B04 (0,35 - 0,40)
                              B05 (0,35 - 0,40)
                              B06 (0,35 - 0,40)
Uit de toetsingsresultaten van het samengestelde monster volgt dat het slib onderin de vijver als klasse B
is beoordeeld vanwege de gehalten aan OCB’s.
5.3       Toetsing hypothese
Op basis van de bodemopbouw en analyseresultaten kan de hypothese verworpen worden. Er werd
verwacht dat de kwaliteit van de waterbodem zou worden beoordeeld als Vrij Toepasbaar echter de
kwaliteit van de sliblaag in de vijver is geclassificeerd als klasse B vanwege de gehalten aan OCB’s.
D2016-549, Versie 1.0                                                                                      6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>6. Conclusie
6.1     Algemeen
In opdracht van Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. is door milieu-adviesbureau Diseo BV op 31
oktober 2016 een waterbodemonderzoek uitgevoerd op een vijver gelegen op het terrein aan de
Burgemeester Van Dorth tot Medlerstraat 43 te Duiven.
Aanleiding voor het uitvoeren van dit waterbodemonderzoek zijn de voorgenomen werkzaamheden op de
locatie waarbij de aanwezige sliblaag in de vijver wordt verwijderd. Op de locatie worden werkzaamheden
uitgevoerd ten behoeve nieuwbouw.
De doelstelling van het onderzoek is als volgt:
     - Vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de sliblaag in de vijver.
6.2     Conclusie
Uit de toetsingsresultaten van het samengestelde monster volgt dat het slib onderin de vijver als klasse B
is beoordeeld vanwege de gehalten aan OCB’s.
D2016-549, Versie 1.0                                                                                      7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>     Bijlage 1
Kadastrale kaart(en)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Uittreksel Kadastrale Kaart                                                                                                                                                                                                      Uw referentie: D2016-549
                              at
                     ms
                       ke                                                                                                                                                                                                                                            Elt
                          rck                                                                                                                                                                              at                                                              ing
                             str    der Kinderenpad                                                                                                                                                                                                                           erh
                                                       Breitners
                                                                                                                                                                                                        str
                                a                                                                                                                                                                   ler
                                                                                                                                                                                                            a                                                                       of
             va                                                                                                                                               Bo
                                                                 traat
               nH                                                                                                                                               sc                             Med
                                                                                                                                                                   hs
                 ee                                                                                                                                                     tra                to t
                                                                                                                                                                           at
                                                                                                                                                                                     rth
                                                                                                                                                                                 Do
                                                                                                                                                                  em
                                                                                                                                                                    ee
                                                                                                                                                                      ste
                                                                                                                                                                         rv
                                                                                                                                                                           an
                Wi                                                                                                                                             Bu
                  tse                                                                                                                                            rg
                     ns
                           tra
                              at
                                    t                                                                                                                                   Vin
                               rst                                                                                                                                            kst
                                  raa                                                                                                                                            raa
                                                                                                                                                                                      t
                            tne
                          Bre
                              i                                                                                                       at                                                       at
                                                                                                                                 tra                                                   str
                                                                                                                                                                                           a
                                                                                                                               rs
                                                                                                                           le                                                      ink
                                                                                                                         ed                                                     V
                                                                                                                    tM                                                                                          at
                                                                                                                  to                                                                                         tra
                                                                                                                                                                                                           ks                                          at
                                                                                                            rth                                                                                         Vin                                         tra
          Vis                                                                                             Do                                                                                                                            es
                                                                                                                                                                                                                                           s
             se                                                                                       n
               rla
                     an                                                                             va                                                                                                                             ol me
                                                                                                r
                                                                                          s  te                                                                                                                                  Ko
                                                                                       ee
                                                                                   m
                                                                             rge                                                                                                                                               ks
                                                                          Bu                                                                                                                              at                Vin
                                                                                                                                                                                                     tra                              at
                                                                                                                                                                                                   ks                              tra
                                                                                                                                                                                           w   eri
                                                                                                                                                                                     eu
                                                                                                                                                611                              Le
                                                                                                                                                                                                                                                            at
                                                                                                                                                                                                                                                          ra
                                                                                                                                                                                                                                                   lst
                                                                                                                                                                                                                                                 ge
                                                                                                                                                                                                                                               vo
                                                                                                                                                                                                                                           ot
                                                                                                                                                                                                                                 Sp
                                                                                                                                                                                                                              a t
                                                                                                                                                                                                                           tra
                                                                                                                                                                                                                      aals
                                                                                                                                                                                                                    g
                                                                                                                                                                                                              c  hte
                                                                                                                                                                                                            Na
                                          Sp
                                             oorl
                                                 ijn
                                                       Ar
                                                              nh                                                          Vi
                                                                         em                                                   ss                                                       t
                                                                                                                                er                                                 raa
                                                                              -D                                                  la                                         lst
                                                                                 oe
                                                                                       tin                                             an                                 gaa
                                                                                             ch
                                                                                                em                                                                c   hte          Sp
                                                                                                                                                                Na                   ec
                                                                                                                                                                                          hts
                                                                                                                                                                                            tra                                                                   at
                                                                                                                                                                                                at                                                               tra
                                                                                                                                                                                                                                                               hts
                                                                                                                                                                                                               Sp                                     Sp
                                                                                                                     Pa                                                                                          ec                                     ec
                                                                                                                          ral                                                                                        hts
                                                                                                                                lel                                                                                        tra
                                                                                                                                      we                                                                                      at
                                                                                                                                        g
                                                                                                                                                                                                                            Vis
                                                                                                                                                                                                                               se
                                                                                                                                                                                                                                    rla
                Achte                                                                                                                                                                                                                     an
                           rsteho
                                     ek
                                                                                                     0m           20 m                                          100 m
             Deze kaart is noordgericht                                                                                                     Schaal 1:2000
   12345     Perceelnummer
        25 Huisnummer
             Vastgestelde kadastrale grens                                                                                                  Kadastrale gemeente                      DUIVEN
             Voorlopige kadastrale grens                                                                                                    Sectie                                   E
             Administratieve kadastrale grens                                                                                               Perceel                                  611
             Bebouwing
             Overige topografie                                                                                                             Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
 Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 17 november 2016                                                                               De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers                                                                                     eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Omgevingskaart                                                             Klantreferentie: D2016-549
                    0m   125 m                       625 m
 Deze kaart is noordgericht.                               Schaal 1: 12500
    Hier bevindt zich Kadastraal object DUIVEN E 611
 Burg v D tot Medlerstr 43, 6921 AW DUIVEN
 CC-BY Kadaster.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>              Bijlage 2
Situatietekening(en) met boorpunten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>N
  LEGENDA                     Projectnaam
                                WBO B. van Dorth tot Medlerstraat 43 Duiven
                              Omschrijving                         Projectnummer
         Boring in waterbodem   Situatietekening                     D2016-549
                              Schaal            Datum getekend
         Onderzoekslocatie      1:400            15-11-2016
         Vijver               Formaat           Veldwerkers
                                A3               BvT
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>  Bijlage 3
Boorprofielen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Boring:       B01                                                        Boring:      B02
Datum:        31-10-2016                                                 Datum:       31-10-2016
                   waterspiegel                                                            waterspiegel
Boormeester:  Bram van Tent                                              Boormeester: Bram van Tent
                               0   waterspiegel                                                        0   waterspiegel
  0                                                                        0
                                   Water                                                                   Water
                               -35                                                                     -35
                1              -40                                                      1              -40
                                   Slib, slap, neutraalgrijs, Zuigerboor                                   Slib, slap, neutraalgrijs, Zuigerboor
Boring:       B03                                                        Boring:      B04
Datum:        31-10-2016                                                 Datum:       31-10-2016
                   waterspiegel                                                            waterspiegel
Boormeester:  Bram van Tent                                              Boormeester: Bram van Tent
                               0   waterspiegel                                                        0   waterspiegel
  0                                                                        0
                                   Water                                                                   Water
                               -35                                                                     -35
                1              -40                                                      1              -40
                                   Slib, slap, neutraalgrijs, Zuigerboor                                   Slib, slap, neutraalgrijs, Zuigerboor
Boring:       B05                                                        Boring:      B06
Datum:        31-10-2016                                                 Datum:       31-10-2016
                   waterspiegel                                                            waterspiegel
Boormeester:  Bram van Tent                                              Boormeester: Bram van Tent
                               0   waterspiegel                                                        0   waterspiegel
  0                                                                        0
                                   Water                                                                   Water
                               -35                                                                     -35
                1              -40                                                      1              -40
                                   Slib, slap, neutraalgrijs, Zuigerboor                                   Slib, slap, neutraalgrijs, Zuigerboor
    Projectnaam: WBO Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43 Duiven
    Diseo ordernummer: D2016-549
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                           klei                              geur
          Grind, siltig                      Klei, zwak siltig         geen geur
                                                                       zwakke geur
          Grind, zwak zandig                 Klei, matig siltig        matige geur
                                                                       sterke geur
                                                                       uiterste geur
          Grind, matig zandig                Klei, sterk siltig
                                                                  olie
          Grind, sterk zandig                Klei, uiterst siltig
                                                                       geen olie-water reactie
                                                                       zwakke olie-water reactie
          Grind, uiterst zandig              Klei, zwak zandig         matige olie-water reactie
                                                                       sterke olie-water reactie
                                             Klei, matig zandig        uiterste olie-water reactie
zand                                         Klei, sterk zandig   p.i.d.-waarde
                                                                       >0
          Zand, kleiïg
                                                                       >1
                                                                       >10
          Zand, zwak siltig
                                                                       >100
                                leem                                   >1000
          Zand, matig siltig                 Leem, zwak zandig         >10000
          Zand, sterk siltig                 Leem, sterk zandig   monsters
          Zand, uiterst siltig                                       geroerd monster
                                overige toevoegingen                 ongeroerd monster
                                             zwak humeus
                                                                     volumering
veen
          Veen, mineraalarm                  matig humeus         overig
                                                                       bijzonder bestanddeel
          Veen, zwak kleiïg                  sterk humeus              Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                       grondwaterstand
                                                                       Gemiddeld laagste grondwaterstand
          Veen, sterk kleiïg                 zwak grindig
                                                                                     slib
          Veen, zwak zandig                  matig grindig
                                                                                     water
          Veen, sterk zandig                 sterk grindig
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>  Bijlage 4
Toetsing(en)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>BoToVa T3 Beoordeling kwaliteit van baggerspecie en ontvangende bodem of oever bij toepassen in een oppervlaktewaterlichaam
Projectnummer                                                  D2016-549
Projectnaam                                                    WBO Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43 Duiven
Ordernummer                                                    D2016-549
Datum monstername                                              31-10-2016
Monsternemer                                                   Bram van Tent
Certificaatnummer                                              2016127345
Startdatum                                                     31-10-2016
Rapportagedatum                                                08-11-2016
Analyse                                                        Eenheid                       1           GSSD      Oordeel RG Eis    AW   AW x 2  Wonen   Kwal.A  Kwal.B
Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                    61,3
Korrelgrootte < 2 µm                                                                               16,6
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                     % (m/m)                               2,2
Organische stof                                                % (m/m) ds                          61,3      61.30
Gloeirest                                                      % (m/m) ds                          37,5
Korrelgrootte < 2 µm                                           % (m/m) ds                          16,6      16.60
Metalen
Arseen (As)                                                    mg/kg ds                              6,9     4.335  <=AW        4     20      27      27       29    85
Cadmium (Cd)                                                   mg/kg ds                            0,87     0.3787  <=AW      0,2     0,6     1,2     1,2       4    14
Chroom (Cr)                                                    mg/kg ds                              22      26.44  <=AW       10     55      62      62     120    380
Koper (Cu)                                                     mg/kg ds                              56      32.65  <=AW        5     40      54      54       96   190
Kwik (Hg)                                                      mg/kg ds                            0,18     0.1507    A      0,05   0,15      0,3   0,83      1,2    10
Nikkel (Ni)                                                    mg/kg ds                              21      27.63  <=AW        4     35      70      70       50   210
Lood (Pb)                                                      mg/kg ds                              31      20.60  <=AW       10     50     100     210     138    580
Zink (Zn)                                                      mg/kg ds                             250      182.5    A        20    140     200     200     563   2000
Barium (Ba)                                                    mg/kg ds                              77      105.6
Kobalt (Co)                                                    mg/kg ds                              5,5     7.446  <=AW        3     15      30      35       25   240
Molybdeen (Mo)                                                 mg/kg ds                            <1,5      1.050  <=AW      1,5     1,5       3     88        5   200
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                        mg/kg ds                             <99
Minerale olie (C12-C16)                                        mg/kg ds                           <160
Minerale olie (C16-C21)                                        mg/kg ds                             200
Minerale olie (C21-C30)                                        mg/kg ds                             540
Minerale olie (C30-C35)                                        mg/kg ds                             170
Minerale olie (C35-C40)                                        mg/kg ds                           <200
Minerale olie totaal (C10-C40)                                 mg/kg ds                         <1200          280    A        35    190     190     190    1250   5000
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
alfa-HCH                                                       mg/kg ds                         <0,016      0.0037    B     0,001  0,001   0,001   0,001  0,0012
beta-HCH                                                       mg/kg ds                         <0,016      0.0037    A     0,001  0,002   0,002   0,002  0,0065
gamma-HCH                                                      mg/kg ds                         <0,016      0.0037    B     0,001  0,003   0,006    0,04   0,003
delta-HCH                                                      mg/kg ds                         <0,016      0.0037
Hexachloorbenzeen                                              mg/kg ds                         <0,016      0.0037  <=AW    0,001 0,0085   0,017   0,027   0,044
Heptachloor                                                    mg/kg ds                         <0,016      0.0037    A     0,001 0,0007  0,0007  0,0007   0,004       4
Heptachloorepoxide(cis- of A)                                  mg/kg ds                         <0,016      0.0037
Heptachloorepoxide(trans- of B)                                mg/kg ds                         <0,016      0.0037
Hexachloorbutadieen                                            mg/kg ds                         <0,016      0.0037    A     0,001  0,003   0,006          0,0075
Aldrin                                                         mg/kg ds                         <0,016      0.0037    B     0,001 0,0008  0,0016          0,0013
Dieldrin                                                       mg/kg ds                         <0,016      0.0037  <=AW    0,001  0,008   0,016           0,008
Endrin                                                         mg/kg ds                         <0,016      0.0037    B     0,001 0,0035   0,007          0,0035
Isodrin                                                        mg/kg ds                         <0,016      0.0037    B     0,001  0,001   0,002
Telodrin                                                       mg/kg ds                         <0,016      0.0037    B     0,001 0,0005   0,001
alfa-Endosulfan                                                mg/kg ds                         <0,016      0.0037    B     0,001 0,0009  0,0009  0,0009  0,0021       4
beta-Endosulfan                                                mg/kg ds                         <0,016      0.0112
Endosulfansulfaat                                              mg/kg ds                         <0,032      0.0074
alfa-Chloordaan                                                mg/kg ds                         <0,016      0.0037
gamma-Chloordaan                                               mg/kg ds                         <0,016      0.0037
o,p'-DDT                                                       mg/kg ds                         <0,016      0.0037
p,p'-DDT                                                       mg/kg ds                         <0,016      0.0037
o,p'-DDE                                                       mg/kg ds                         <0,016      0.0037
p,p'-DDE                                                       mg/kg ds                         <0,016      0.0037
o,p'-DDD                                                       mg/kg ds                         <0,016      0.0037
p,p'-DDD                                                       mg/kg ds                         <0,016      0.0037
HCH (som) (factor 0,7)                                         mg/kg ds                          0,045      0.0149    B     0,001   0,01    0,02             0,01      2
Drins (som) (factor 0,7)                                       mg/kg ds                          0,034      0.0112  <=AW    0,001  0,015    0,03    0,04   0,015       4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)                          mg/kg ds                          0,022      0.0074    B     0,001  0,002   0,002   0,002   0,004       4
DDD (som) (factor 0,7)                                         mg/kg ds                          0,022                      0,001           0,84    0,84
DDE (som) (factor 0,7)                                         mg/kg ds                          0,022                      0,001           0,13    0,13
DDT (som) (factor 0,7)                                         mg/kg ds                          0,022                      0,001             0,2     0,2
DDX (som) (factor 0,7)                                         mg/kg ds                          0,067      0.0224  <=AW    0,001     0,3     0,6             0,3      4
Chloordaan (som) (factor 0,7)                                  mg/kg ds                          0,022      0.0074    B     0,001  0,002   0,002   0,002               4
OCB (som) LB (factor 0,7)                                      mg/kg ds                            0,25                               0,4     0,8
OCB (som) WB (factor 0,7)                                      mg/kg ds                            0,27     0.0896  <=AW
Pentachloorbenzeen                                             mg/kg ds                         <0,026      0.0060    A     0,001 0,0025  0,0025  0,0025   0,007
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                                         mg/kg ds                         <0,016      0.0037    A     0,001 0,0015   0,003           0,014
PCB 52                                                         mg/kg ds                         <0,016      0.0037    A     0,001  0,002   0,004           0,015
PCB 101                                                        mg/kg ds                         <0,016      0.0037    A     0,001 0,0015   0,003           0,023
PCB 118                                                        mg/kg ds                         <0,016      0.0037  <=AW    0,001 0,0045   0,009           0,016
PCB 138                                                        mg/kg ds                         <0,016      0.0037  <=AW    0,001  0,004   0,008           0,027
PCB 153                                                        mg/kg ds                         <0,016      0.0037    A     0,001 0,0035   0,007           0,033
PCB 180                                                        mg/kg ds                         <0,016      0.0037    A     0,001 0,0025   0,005           0,018
PCB (som 7) (factor 0,7)                                       mg/kg ds                          0,078      0.0261    A    0,0049   0,02    0,04    0,04   0,139       1
Fenolen
Pentachloorfenol                                               mg/kg ds                         <0,051      0.0119    A     0,003  0,003   0,006      1,4  0,016       5
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                                      mg/kg ds                              1,2    0.4000
Fenanthreen                                                    mg/kg ds                            0,24     0.0800
Anthraceen                                                     mg/kg ds                         <0,050      0.0116
Fluorantheen                                                   mg/kg ds                              0,2    0.0666
Benzo(a)anthraceen                                             mg/kg ds                         <0,050      0.0116
Chryseen                                                       mg/kg ds                          0,089      0.0296
Benzo(k)fluorantheen                                           mg/kg ds                         <0,050      0.0116
Benzo(a)pyreen                                                 mg/kg ds                         <0,050      0.0116
Benzo(ghi)peryleen                                             mg/kg ds                            0,09     0.0300
Indeno(123-cd)pyreen                                           mg/kg ds                         <0,050      0.0116
PAK VROM (10) (factor 0,7)                                     mg/kg ds                                2    0.6647  <=AW     0,35     1,5       3     6,8       9    40
Legenda
Nr.   Analytico-nr      Monster
1     9253510           MM1 B01 (35-40) B02 (35-40) B03 (35-40) B04 (35-40) B05 (35-40) B06 (35-40)
Eindoordeel:            Klasse B
Gebruikte afkortingen
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
AW                      Achtergrondwaarde
<= AW                   kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis                  Vereiste rapportagegrens
IW                      Interventiewaarde
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>       Bijlage 5
Analysecertifica(a)t(en)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>     DISEO B.V.
     T.a.v. B v Tent
     De Koppeling 15A
     6986 CS ANGERLO
     Analysecertificaat
     Datum: 15-Nov-2016
     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
      Certificaatnummer/Versie                      2016127345/1
     Uw project/verslagnummer                       D2016-549
     Uw projectnaam                                 WBO Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43 Duiven
     Uw ordernummer                                 D2016-549
     Monster(s) ontvangen                           31-Oct-2016
      Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
      De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
      De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
      datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
      Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
      van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
      van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.
     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                  Handtekening:
     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.
     Met vriendelijke groet,
     Eurofins Analytico B.V.
                                                                                                                      Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                      Technical Manager
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623               het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525       en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw project/verslagnummer                 D2016-549                                                    Certificaatnummer/Versie              2016127345/1
      Uw projectnaam                           WBO Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43 Duiven               Startdatum                            31-Oct-2016
      Uw ordernummer                           D2016-549                                                    Rapportagedatum                       08-Nov-2016/13:07
                                                                                                            Bijlage                               A,B,C
      Monsternemer                             Bram van Tent                                                Pagina                                1/3
      Monstermatrix                            Grond; Waterbodem (AS3000)
      Analyse                                                    Eenheid                      1
     Bodemkundige analyses
S     Droge stof                                                 % (m/m)                 2.2
S     Organische stof                                        % (m/m) ds                61.3
Q     Gloeirest                                              % (m/m) ds                37.5
S     Korrelgrootte < 2 µm                                   % (m/m) ds                16.6
     Metalen
S     Arseen (As)                                              mg/kg ds                  6.9
S     Cadmium (Cd)                                             mg/kg ds                0.87
S     Chroom (Cr)                                              mg/kg ds                    22
S     Koper (Cu)                                               mg/kg ds                    56
S     Kwik (Hg)                                                mg/kg ds                0.18
S     Nikkel (Ni)                                              mg/kg ds                    21
S     Lood (Pb)                                                mg/kg ds                    31
S     Zink (Zn)                                                mg/kg ds                 250
S     Barium (Ba)                                              mg/kg ds                    77
S     Kobalt (Co)                                              mg/kg ds                  5.5
S     Molybdeen (Mo)                                           mg/kg ds                <1.5
     Minerale olie
      Minerale olie (C10-C12)                                  mg/kg ds                 <99
      Minerale olie (C12-C16)                                  mg/kg ds               <160
      Minerale olie (C16-C21)                                  mg/kg ds                 200
      Minerale olie (C21-C30)                                  mg/kg ds                 540
      Minerale olie (C30-C35)                                  mg/kg ds                 170
      Minerale olie (C35-C40)                                  mg/kg ds               <200
S     Minerale olie totaal (C10-C40)                           mg/kg ds             <1200
     Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
                                                                                                1)
S     alfa-HCH                                                 mg/kg ds           <0.016
                                                                                                1)
S     beta-HCH                                                 mg/kg ds           <0.016
                                                                                                1)
S     gamma-HCH                                                mg/kg ds           <0.016
                                                                                                1)
S     delta-HCH                                                mg/kg ds           <0.016
Nr. Monsteromschrijving                                                                                                         Datum monstername          Monster nr.
1     MM1 B01 (35-40) B02 (35-40) B03 (35-40) B04 (35-40) B05 (35-40) B06 (35-40)                                               31-Oct-2016                  9253510
                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                 A: AP04 erkende verrichting
                                                                                 S: AS 3000 erkende verrichting
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          M: MCERTS erkend
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 44-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                           TESTEN
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525            en door de overheid van Luxemburg (MEV).                            RvA L010
                                                    BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw project/verslagnummer                 D2016-549                                                    Certificaatnummer/Versie              2016127345/1
      Uw projectnaam                           WBO Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43 Duiven               Startdatum                            31-Oct-2016
      Uw ordernummer                           D2016-549                                                    Rapportagedatum                       08-Nov-2016/13:07
                                                                                                            Bijlage                               A,B,C
      Monsternemer                             Bram van Tent                                                Pagina                                2/3
      Monstermatrix                            Grond; Waterbodem (AS3000)
      Analyse                                                    Eenheid                      1
                                                                                                1)
S     Hexachloorbenzeen                                        mg/kg ds           <0.016
                                                                                                1)
S     Heptachloor                                              mg/kg ds           <0.016
                                                                                                1)
S     Heptachloorepoxide(cis- of A)                            mg/kg ds           <0.016
                                                                                                1)
S     Heptachloorepoxide(trans- of B)                          mg/kg ds           <0.016
                                                                                                1)
S     Hexachloorbutadieen                                      mg/kg ds           <0.016
                                                                                                1)
S     Aldrin                                                   mg/kg ds           <0.016
                                                                                                1)
S     Dieldrin                                                 mg/kg ds           <0.016
                                                                                                1)
S     Endrin                                                   mg/kg ds           <0.016
                                                                                                1)
S     Isodrin                                                  mg/kg ds           <0.016
                                                                                                1)
S     Telodrin                                                 mg/kg ds           <0.016
                                                                                                1)
S     alfa-Endosulfan                                          mg/kg ds           <0.016
                                                                                                1)
Q     beta-Endosulfan                                          mg/kg ds           <0.016
                                                                                                1)
S     Endosulfansulfaat                                        mg/kg ds           <0.032
                                                                                                1)
S     alfa-Chloordaan                                          mg/kg ds           <0.016
                                                                                                1)
S     gamma-Chloordaan                                         mg/kg ds           <0.016
                                                                                                1)
S     o,p'-DDT                                                 mg/kg ds           <0.016
                                                                                                1)
S     p,p'-DDT                                                 mg/kg ds           <0.016
                                                                                                1)
S     o,p'-DDE                                                 mg/kg ds           <0.016
                                                                                                1)
S     p,p'-DDE                                                 mg/kg ds           <0.016
                                                                                                1)
S     o,p'-DDD                                                 mg/kg ds           <0.016
                                                                                                1)
S     p,p'-DDD                                                 mg/kg ds           <0.016
                                                                                                2)
S     HCH (som) (factor 0,7)                                   mg/kg ds              0.045
                                                                                                2)
S     Drins (som) (factor 0,7)                                 mg/kg ds              0.034
                                                                                                2)
S     Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)                    mg/kg ds              0.022
                                                                                                2)
S     DDD (som) (factor 0,7)                                   mg/kg ds              0.022
                                                                                                2)
S     DDE (som) (factor 0,7)                                   mg/kg ds              0.022
                                                                                                2)
S     DDT (som) (factor 0,7)                                   mg/kg ds              0.022
                                                                                                2)
S     DDX (som) (factor 0,7)                                   mg/kg ds              0.067
                                                                                                2)
S     Chloordaan (som) (factor 0,7)                            mg/kg ds              0.022
                                                                                                2)
S     OCB (som) LB (factor 0,7)                                mg/kg ds                0.25
                                                                                                2)
S     OCB (som) WB (factor 0,7)                                mg/kg ds                0.27
Nr. Monsteromschrijving                                                                                                         Datum monstername          Monster nr.
1     MM1 B01 (35-40) B02 (35-40) B03 (35-40) B04 (35-40) B05 (35-40) B06 (35-40)                                               31-Oct-2016                  9253510
                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                 A: AP04 erkende verrichting
                                                                                 S: AS 3000 erkende verrichting
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          M: MCERTS erkend
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 44-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                           TESTEN
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525            en door de overheid van Luxemburg (MEV).                            RvA L010
                                                    BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw project/verslagnummer                 D2016-549                                                    Certificaatnummer/Versie              2016127345/1
      Uw projectnaam                           WBO Burg. van Dorth tot Medlerstraat 43 Duiven               Startdatum                            31-Oct-2016
      Uw ordernummer                           D2016-549                                                    Rapportagedatum                       08-Nov-2016/13:07
                                                                                                            Bijlage                               A,B,C
      Monsternemer                             Bram van Tent                                                Pagina                                3/3
      Monstermatrix                            Grond; Waterbodem (AS3000)
      Analyse                                                    Eenheid                      1
                                                                                                1)
Q     Pentachloorbenzeen                                       mg/kg ds           <0.026
     Polychloorbifenylen, PCB
                                                                                                1)
S     PCB 28                                                   mg/kg ds           <0.016
                                                                                                1)
S     PCB 52                                                   mg/kg ds           <0.016
                                                                                                1)
S     PCB 101                                                  mg/kg ds           <0.016
                                                                                                1)
S     PCB 118                                                  mg/kg ds           <0.016
                                                                                                1)
S     PCB 138                                                  mg/kg ds           <0.016
                                                                                                1)
S     PCB 153                                                  mg/kg ds           <0.016
                                                                                                1)
S     PCB 180                                                  mg/kg ds           <0.016
                                                                                                2)
S     PCB (som 7) (factor 0,7)                                 mg/kg ds              0.078
     Fenolen
S     Pentachloorfenol                                         mg/kg ds           <0.051
     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S     Naftaleen                                                mg/kg ds                  1.2
S     Fenanthreen                                              mg/kg ds                0.24
S     Anthraceen                                               mg/kg ds           <0.050
S     Fluorantheen                                             mg/kg ds                0.20
S     Benzo(a)anthraceen                                       mg/kg ds           <0.050
S     Chryseen                                                 mg/kg ds              0.089
S     Benzo(k)fluorantheen                                     mg/kg ds           <0.050
S     Benzo(a)pyreen                                           mg/kg ds           <0.050
S     Benzo(ghi)peryleen                                       mg/kg ds              0.090
S     Indeno(123-cd)pyreen                                     mg/kg ds           <0.050
S     PAK VROM (10) (factor 0,7)                               mg/kg ds                  2.0
Nr. Monsteromschrijving                                                                                                         Datum monstername          Monster nr.
1     MM1 B01 (35-40) B02 (35-40) B03 (35-40) B04 (35-40) B05 (35-40) B06 (35-40)                                               31-Oct-2016                  9253510
                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                              Akkoord
                                                                                 A: AP04 erkende verrichting
                                                                                 S: AS 3000 erkende verrichting                                              Pr.coörd.
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          M: MCERTS erkend                                                                 CP
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 44-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                           TESTEN
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525            en door de overheid van Luxemburg (MEV).                            RvA L010
                                                    BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016127345/1
                                                                                                                                                   Pagina 1/1
      Monster nr.       Boornr            Omschrijving                           Van       Tot       Barcode               Monsteromschrijving
       9253510          B01               1                                       35         40        0533611823            MM1 B01 (35-40) B02 (35-40) B03 (35
       9253510          B02               1                                       35         40        0533611820
       9253510          B03               1                                       35         40        0533611903
       9253510          B04               1                                       35         40        0533221463
       9253510          B05               1                                       35         40        0533611822
       9253510          B06               1                                       35         40        0533611897
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25    Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01  TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623                het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525        en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>      Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016127345/1
                                                                                                                                                  Pagina 1/1
      Opmerking 1)
      De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een verlaagde monsterinzet.
      Opmerking 2)
      De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623               het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525       en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                          .
      Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016127345/1
                                                                                                                                                  Pagina 1/1
      Analyse                                           Methode          Techniek                          Methode referentie
      Droge stof                                        W0104            Gravimetrie                       Cf. pb 3210-1 en cf. NEN-EN 12880
      Organische stof (gloeirest)                       W0109            ICP-AES                           Cf. 3210-2a/b en cf. NEN 5754/EN 12879
      Lutum (fractie < 2 μm)                            W0173            Sedimentatie                      Cf. pb 3210-3 en cf. NEN 5753
      (sedimentatie)
      Metalen (As,Cd,Cr,Cu,Hg,Ni,Pb,Zn)                 W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO
                                                                                                           17294-2
      Barium (Ba)                                       W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO
                                                                                                           17294-2
      Kobalt (Co)                                       W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO
                                                                                                           17294-2
      Molybdeen (Mo)                                    W0423            ICP-MS                            Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO
                                                                                                           17294-2
      Minerale Olie (GC) (C10 - C40)                    W0202            GC-FID                            Cf. pb 3210-6 en gw. NEN-EN-ISO 16703
      OCB (25)                                          W0262            GC-MS                             Cf. pb 3220-1 en gw. NEN 6980
      OCB som AP04/AS3X                                 W0262            GC-MS                             Cf. pb 3220-1 en gw. NEN 6980
      Pentachloorbenzeen                                W0262            GC-MS                             Gelijkw. NEN 6980
      PCB (7)                                           W0262            GC-MS                             Cf. pb 3210-7 en gw. NEN 6980
      Pentachloorfenol                                  W0267            GC-MS                             Cf. pb 3260-1 en gw. NEN-EN 14154
      PAK som AS3000/AP04                               W0271            GC-MS                             gw. NEN-ISO 18287
      PAK (10 VROM)                                     W0271            GC-MS                             Cf. pb. 3210-5 & gw. NEN-ISO 18287
      Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
      staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623               het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525       en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Bijlage 6
Foto(’s)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>F1</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>