<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bureau voor Archeologie Rapport 808
Kuijlmansweg 2, Doornspijk, gemeente Elburg: een inventariserend veldonderzoek in de vorm van
boringen in de verkennende fase
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>2
Colofon
titel:           Bureau voor Archeologie Rapport 808. Kuijlmansweg 2,
                 Doornspijk, gemeente Elburg: een inventariserend veldonderzoek
                 in de vorm van boringen in de verkennende fase
auteur:          I.S.J. Beckers (KNA senior prospector)
autorisatie:     A. de Boer (KNA senior prospector)
datum:           27 juni 2019
ISSN:            2214-6687
© Bureau voor Archeologie
Koningsweg 244 Utrecht
T 030 245 18 95
E info@bureauvoorarcheologie.nl
I https://www.bureauvoorarcheologie.nl
Bureau voor Archeologie Rapport 808                          Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                           3
Administratieve gegevens
Projectnummer                        2019013101
Provincie                            Gelderland
Gemeente                             Elburg
Plaats                               Doornspijk
Toponiem                             Kuijlmansweg 2
Centrum locatie (m RD)               185.120; 489.920 (x; y)
Omvang plangebied                    3.410 m2
Kadastrale gegevens                  gemeentecode: DSK00, sectie: D, nummer(s): 2805,
                                     2866, 3775, 4108, 5225, 5286
ARCHIS onderzoeksmeldingsnummer      4713799100 (ABO)
Soort onderzoek                      een inventariserend veldonderzoek in de vorm van
                                     boringen in de verkennende fase
Opdrachtgever                        Lowijs Advies
                                     Dhr. B. Lowijs
Uitvoerder                           Bureau voor Archeologie, I.S.J. Beckers (rapportage,
                                     veldwerk).
Kaartblad                            27A
(RO) kader onderzoek                 Bestemmingsplan wijziging
Periode van uitvoering               Juni 2019
Bevoegde overheid                    Gemeente Elburg
Deskundige namens                    Regio Noord-Veluwe
bevoegde overheid                    Dhr. M. Wispelwey
Status goedkeuring bevoegde overheid Onbekend
Beheerder en plaats van documentatie Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Gelderland
                                     Digitale documentatie: ARCHIS en E-Depot
                                     Vondstdocumentatie: geen vondsten
Bureau voor Archeologie Rapport 808                                Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>4
Figuur 1: Het onderzoeksgebied (kaartbeeld) met plangebied (rood; www.opentopo.nl).
Bureau voor Archeologie Rapport 808                             Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      5
Inhoudsopgave
      Samenvatting...............................................................................................7
1     Inleiding.......................................................................................................8
      1.1 Doelstelling en vraagstelling.................................................................8
2     Huidige situatie en beoogde ingreep..........................................................10
3     Geologische, archeologische en historische context..................................11
4     Gespecificeerde verwachting.....................................................................14
5     Methode.....................................................................................................17
6     Resultaten.................................................................................................18
7     Interpretatie................................................................................................19
8     Waardestelling en Selectieadvies..............................................................20
9     Conclusie...................................................................................................21
10    Advies........................................................................................................22
11    Literatuur...................................................................................................23
      Figuren......................................................................................................24
      Bijlage 1: Boorbeschrijvingen.....................................................................41
Bureau voor Archeologie Rapport 808                                                    Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>6
Lijst met Figuren
Figuur 1: Het onderzoeksgebied (kaartbeeld) met plangebied (rood;
      www.opentopo.nl)........................................................................................4
Figuur 2: Luchtfoto van het plangebied...............................................................24
Figuur 3: Ontwerptekening van de nieuwe situatie..............................................25
Figuur 4: Locatie van het plangebied op de Geologische overzichtskaart (de
      Mulder 2003)..............................................................................................26
Figuur 5: Hoogte-reliëfkaart op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland
      (AHN).........................................................................................................27
Figuur 6: detail van de Hoogte-reliëfkaart...........................................................28
Figuur 7: Locatie van het plangebied op de digitale Geomorfologische Kaart van
      Nederland (Alterra 2009)...........................................................................29
Figuur 8: Locatie van het plangebied op de digitale Bodemkaart van Nederland
      (Alterra 2014).............................................................................................30
Figuur 9: Locatie van het plangebied op de kadastrale minuutkaart uit de periode
      tussen 1811 en 1832 (Kadaster 1811-1832)..............................................31
Figuur 10: Locatie van het plangebied op de Topografisch militaire kaart uit 1850.
      .................................................................................................................. 32
Figuur 11: Locatie van het plangebied op de Bonnekaart van 1871 Bureau
      Militaire Verkenningen 1871-1933)............................................................33
Figuur 12: Locatie van het plangebied op de archeologische verwachtingskaart
      van de gemeente Elburg (Goossens 2012)................................................34
Figuur 13: Locatie van het plangebied op de archeologische beleidskaart van de
      gemeente Elburg (Goossens 2012)...........................................................35
Figuur 14: Archeologische terreinen (rood), vondstlocaties (geel) en zaken
      (blauw) uit ARCHIS....................................................................................36
Figuur 15 Vondstverspreidingskaart bij veldkartering tussen Harderwijk en Elburg
      (Visscher 1994)..........................................................................................37
Figuur 16: Boorpuntenkaart................................................................................38
Figuur 17: Getekende boorprofielen in schematische doorsnede.......................39
Figuur 18: Foto van boring 6...............................................................................40
Lijst met Tabellen
Tabel 1: Aardkundige waarden............................................................................12
Tabel 2: Bekende waarden tot ca. 500 m van het plangebied.............................13
Bureau voor Archeologie Rapport 808                                                        Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                     7
Samenvatting
Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch inventariserend veldonderzoek
in de vorm van boringen uitgevoerd in verband met de sloop van de agrarische
bebouwing en de bouw van een woning met bijgebouw aan de Kuijlmansweg 2 te
Doornspijk. Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van de
aanvraag van een bestemmingsplan wijziging.
De vraagstelling van het onderzoek luidt: hoe kan rekening gehouden worden
met eventuele archeologische waarden bij de voorgenomen ontwikkeling? Het
onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de KNA,
protocol 4003.
Uit een studie van de geologische, historische en archeologische context van het
plangebied blijkt dat het plangebied in een dekzandvlakte ligt, ten noorden van de
Veluwe stuwwal. De bodem en waterhuishouding zijn al sinds de prehistorie
geschikt voor bewoning en landbouw. Het dekzandlandschap heeft daarom een
verwachting voor archeologische resten vanaf het Laat-Paleolithicum tot en met
de Vroege Middeleeuwen. In de Late Middeleeuwen is door grondverbetering in
de vorm van ophoging door plaggen vermengd met mest en huisafval een
enkeerdgrond ontstaan. Dit kan een conserverende werking hebben gehad op
onderliggende archeologische resten. De top van het dekzand is mogelijk
verploegd en opgenomen in de enkeerdgrond. Op de locatie van het boerderij-erf
kunnen door bouw- en sloopactiviteiten archeologische resten verstoord zijn
geraakt.
In het plangebied zijn zes boringen gezet tot maximaal 160 cm -mv. Hieruit blijkt
dat de humeuze bovengrond tot een diepte van 60 tot 105 cm -mv bestaat uit een
pakket donker-bruingrijs, matig humeus zand met gele en bruine vlekken,
doorsneden door enkele lagen lichtgrijs zand. Dit pakket wordt geïnterpreteerd
als een recent omgewerkt en deel recent opgebracht pakket. Het gebied is
verstoord tot in de top van de C-horizont. Dit kan mede worden verklaard door de
aanwezigheid van mestkelders in en rondom de agrarische bebouwing.
Bureau voor Archeologie adviseert het plangebied vrij te geven voor de
voorgenomen ontwikkeling.
Dit onderzoek is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Het is echter nooit uit te
sluiten dat bij de graafwerkzaamheden toch archeologische resten worden
aangetroffen op plaatsen en dieptes waar die niet worden verwacht. Eventuele
archeologische resten is men verplicht te melden bij de Minister van OCW in
overeenstemming met de Erfgoedwet uit 2015. In dit geval wordt aangeraden om
contact op te nemen met de gemeente Elburg.
Bureau voor Archeologie Rapport 808                          Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>    8
1   Inleiding
    Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch inventariserend veldonderzoek
    in de vorm van boringen uitgevoerd in verband met de sloop van de agrarische
    bebouwing en de bouw van een woning met bijgebouw aan de Kuijlmansweg 2 te
    Doornspijk. Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van de
    aanvraag van een bestemmingsplan wijziging.
    In het gebied geldt een vastgesteld archeologisch beleid. Het plangebied maakt
    deel uit van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Elburg 2012, actualisatie 2018’.
    Het gebied ligt in dit plan in een zone met de dubbelbestemming ‘Waarde
    Archeologie hoge verwachtingswaarde’. In dit gebied geldt dat archeologisch
    onderzoek noodzakelijk is als in het gebied een bouwwerk met een oppervlakte
    groter dan 120 m2 gerealiseerd wordt en als daarbij een verstoringsdiepte van 0,3
    m -mv overschreden wordt.1
    Het plangebied staat afgebeeld in fig. 2. Het plangebied heeft een oppervlak van
    ca. 3.410 m2. De beoogde bouwwerken (de nieuwe woning en het nieuwe
    bijgebouw) krijgen gezamenlijk een grondoppervlak groter dan 120 m2. De
    beoogde ontwikkeling leidt tot een bodemverstoring tot ca. 80 cm -mv. Hiermee
    overschrijdt het plan de vrijstellingscriteria en geldt de verplichting om een
    onderzoek op de locatie uit te voeren.
    Het onderzoeksgebied voor het archeologische kader is een zone met straal van
    circa 500 m om de ontwikkeling heen.
    Het onderzoek is uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 4000,2 in
    overeenstemming met de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie
    4.1) en de aanvullende richtlijnen en onderzoekseisen van de gemeente Elburg.3
1.1 Doelstelling en vraagstelling
    Het doel van het veldonderzoek is het controleren en verfijnen van de
    archeologische verwachting zodat een beslissing genomen kan worden over hoe
    met eventuele archeologische waarden rekening moet worden gehouden bij de
    voorgenomen werkzaamheden.
    Het veldonderzoek is uitgevoerd als booronderzoek (IVO – O) en betreft de
    verkennende fase. Met het verkennende veldonderzoek wordt inzicht verkregen
    in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de
    locatiekeuze in het verleden. Hiermee worden kansarme zones uitgesloten en
    kansrijke zones geselecteerd.
    De volgende onderzoeksvragen zijn in dit onderzoek gebruikt:
         1. Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied in termen van
               geomorfologie, geologie en bodemkunde?
         2. Is sprake van een natuurlijke (intacte) bodemopbouw of is deze (deels)
               verstoord? Indien sprake is van verstoringen, wat is de diepte en omvang
               van de verstoring?
    1   http://www.ruimtelijkeplannen.nl.
    2   http://www.kiwa.nl/upload/certificate/00094278.pdf
    3   Email M. Wispelwey (regio-archeoloog regio Noord-Veluwe).
    Bureau voor Archeologie Rapport 808                              Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                     9
    3. Zijn er potentiële archeologische niveaus, en zo ja, wat is de aard,
        diepteligging en verbreiding hiervan?
    4. Indien aanwezig: Worden deze potentiële archeologische niveaus
        bedreigd door de beoogde ingreep?
    5. Indien er (mogelijk) archeologische waarden aanwezig zijn:
        a) Worden deze archeologische waarden verstoord door de
             voorgenomen bodemingrepen? Zo ja, op welke wijze?
        b) Welke maatregelen kunnen worden genomen om voldoende rekening
             te houden met deze archeologische waarden?
Bureau voor Archeologie Rapport 808                          Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>  10
2 Huidige situatie en beoogde ingreep
  Het plangebied ligt in het buitengebied ten zuiden van Doornspijk in de gemeente
  Elburg. Het bevindt zich ter hoogte van de Kuijlmansweg 2. De westgrens van
  het plangebied wordt gevormd door de Kuijlmansweg. De zuid- en oostgrenzen
  van het plangebied bestaan uit de perceelsgrenzen met de percelen van de
  Schootbruggeweg 18 en 20. In het noorden wordt het plangebied niet fysiek
  begrensd.
  In het zuidwesten van het erf van de Kuijlmansweg 2 bis een noord-zuid-
  georiënteerde woning aanwezig (fig. 2). Ten noorden hiervan bevindt zich een
  oost-west-georiënteerde garage met daarachter een grote stal. Ten noorden
  hiervan is een oost-west-georiënteerde stal met ten noorden daarvan enkele kuil-
  en mestplaten aanwezig. Het erf is georiënteerd op de Kuijlmansweg en aan de
  westzijde is een zone met oppervlakteverharding aanwezig. De stallen zijn
  voorzien van mestkelders. Ten noorden van de garage is ook een mestkelder
  aanwezig. Het grasveld ten zuiden van de woning is in gebruik als weilandje.
  De plannen bestaan uit het slopen en saneren van de agrarische bebouwing en
  de kuil- en mestplaten en de bouw van een woning met bijgebouw op dezelfde
  locatie (fig. 3). De woning in het zuidwesten van het erf en de garage zullen
  behouden blijven. De nieuwe woning rijgt een noord-zuid-oriëntatie. Het nieuwe
  bijgebouw wordt parallel aan de garage gebouwd. Het nieuwe erf zal omlijst
  worden door een haag met aan de achterzijde daarvan enkele streekeigen
  bomen en een kleinschalige fruitboomgaard. De nieuwe bebouwing zal
  gefundeerd worden ‘op staal’. Ter hoogte van de nieuwe funderingsbalken is een
  verstoringsdiepte van ca. 80 cm -mv voorzien.
  Bureau voor Archeologie Rapport 808                           Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                       11
3 Geologische, archeologische en historische
  context
  Geologische context
  De aardkundige gegevens staan samengevat in tabel 1.
  Het plangebied ligt in het archeologisch landschap 'Noordelijk zandgebied', direct
  ten noorden van de stuwwallen van de Veluwe.4 Het landschap van de Veluwe is
  gedurende de voorlaatste ijstijd, het Saalien (ca. 236.00 tot 124.000 v. Chr.)
  ontstaan. In deze periode waren delen van Nederland bedekt met landijs en
  werden oudere rivierafzettingen nabij de rand van de gletsjerwal opgestuwd. Aan
  het einde van het Saalien werd door het smelten van de gletsjers en
  sneeuwsmeltwater aan de voet van de stuwwallen een daluitspoelingswaaier of
  sandr gevormd.5
  In de laatste ijstijd, het Weichselien (114.000 tot 9.700 v. Chr.), was in Nederland
  sprake van een poolwoestijn-klimaat. Er was relatief weinig vegetatie en
  daardoor konden door de wind grote hoeveelheden zand verplaatst worden en
  onder andere in het gebied tussen de grote stuwwallen van de Veluwe afgezet
  worden. Dit zandpakket wordt dekzand genoemd (Formatie van Boxtel,
  Laagpakket van Wierden, fig. 4). Aan het einde van de laatste ijstijd zijn enkele
  relatief warme periodes geweest. In die periodes konden in het dekzandpakket
  bodemlagen ontstaan zoals de Laag van Usselo.6
  Het dekzandlandschap wordt gekenmerkt door relatief grote hoogteverschillen
  doordat het dekzand in sommige gebieden als dekzandruggen is afgezet en in
  sommige gebieden als dekzandvlaktes. Op het Actueel Hoogtebestand
  Nederland (AHN) is zichtbaar dat het maaiveldniveau van de buitenranden van
  het plangebied en het omringende gebied op ca. 6,5 tot 6,5 m NAP ligt (fig. 5 en
  6). Het boerenerf ligt iets hoger, op ca. 6,7 tot 6,8 m NAP. Waarschijnlijk is het erf
  ca. 20 tot 30 cm opgehoogd. Ten zuiden van het plangebied is een oost-west-
  georiënteerde rug zichtbaar, waarschijnlijk is dit een dekzandrug. Het plangebied
  ligt ten opzichte van deze rug relatief laag en heeft daarom waarschijnlijk deel
  uitgemaakt van een dekzandvlakte.7 Op de Geomorfologische Kaart van
  Nederland is het plangebied gekarteerd als dekzandvlakte (fig. 7).8
  Op de digitale Bodemkaart van Nederland is het grootste deel van het plangebied
  gekarteerd als hoge zwarte enkeergrond, ontwikkeld in leemarm en zwak lemig
  fijn zand (fig. 8). Een hoge zwarte enkeerdgrond wordt gekenmerkt door een
  meer dan 50 cm dik humeus dek in de bovengrond. Dit humeuze dek is
  ontwikkeld door een jarenlange bemesting van het gebied door met potstalmest
  verrijkte heideplaggen. Het wordt daarom ook wel een plaggendek genoemd.
  Deze vorm van bemesting werd toegepast vanaf de Late Middeleeuwen. Het
  relatief dikke humeuze dek heeft een conserverende werking gehad op eventuele
  oudere archeologische resten in de top van de podzolbodem onder het
  plaggendek.9
  4   Rensink et al. 2015
  5   Goossens 2012
  6   de Mulder 2003
  7   http://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/
  8   Alterra 2009
  9   Stichting voor Bodemkartering 1979
  Bureau voor Archeologie Rapport 808                            Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>12
 Bron                          Situatie plangebied, omschrijving
 Geologie (fig. 4)             Geologische Overzichtskaart 1 : 250 000:10
                                     •   Bx6: Formatie van Boxtel met een dek van het Laagpakket van
                                         Wierden; fluvioperiglaciale afzettingen (leem en zand) met een
                                         zanddek (Bx6)
 Bodemkunde (fig. 8)           Eerdgronden, Hoge zwarte enkeerdgronden; leemarm en zwak lemig
                               fijn zand (zEZ21-VII)11
 Geomorfologie (fig. 7)        Dekzandvlakte (2M13)12
 AHN (fig. 5 en 6)             Maaiveldniveau buitenrand plangebied ca. 6,5 tot 6,6 m NAP,
                               maaiveldniveau erf 6,7 tot 6,8 m NAP.13
Tabel 1: Aardkundige waarden.
Historische context
Het noorden van de Veluwe en het dekzandgebied ten noordwesten daarvan is
sinds het Laat-Paleolithicum bewoond geweest. In de Late Middeleeuwen is het
huidige kampenontginningslandschap gevormd door ontginningen vanaf de
buurtschappen Aperlo en Wessinge. Deze ontginningen vonden plaats vanaf de
11e eeuw n. Chr. Het plangebied is waarschijnlijk vanaf deze periode in gebruik
geweest als akkerland. In de Late Middeleeuwen was het gebruikelijk om de
akkers te bemesten met met potstalmest verrijkte heideplaggen, waardoor een
dik cultuurdek werd gevormd op de akkercomplexen.14
De oudste gedetailleerde kaart van het plangebied is de kadastrale minuutkaart
uit de periode tussen 1811 en 1832 (fig. 9). Op deze kaart is de Kuijlmansweg
nog niet aanwezig. Het plangebied is blijkens de bij de kadastrale minuutkaart
horende Oorspronkelijk Aanwijzende Tafelen in gebruik geweest als bouwland.15
Op de topografische militaire kaart uit 1850 is de Kuijlmansweg ingetekend als
pad (fig. 10). Op de Bonnebladen van 1871 tot en met 1933 is het plangebied
onbebouwd en afgebeeld als bouwland (fig. 11). De huidige bewoners
verklaarden dat de woning in het zuidwesten van het plangebied uit 1949 dateert.
In 1960 is het stallencomplex in het centrale deel van het plangebied gebouwd. 16
Archeologische context
Op de archeologische waarden- en verwachtingenkaart van de gemeente Elburg
maakt het plangebied deel uit van een zone met gordeldekzandwelvingen tussen
twee vlaktes -of laagtes in het zuiden en noorden. Het gebied heeft daarom een
hoge archeologische verwachtingswaarde gekregen (fig. 12).17 Vanwege de hoge
archeologische verwachtingswaarde is archeologisch onderzoek noodzakelijk bij
nieuwe bouwwerken met een oppervlakte van 120 m2 en groter (fig. 13).18
10  de Mulder 2003
11  Alterra 2014
12  Alterra 2009
13  http://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/
14  Goossens 2012
15  Kadaster 1811-1832
16  https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=kuijlmansweg
    %202&resultOffset=0&objectId=0230100000015229&geometry.x=185101.222&geometry.y=48989
    5.62&zoomlevel=6&detailsObjectId=0230100000015229
17 Goossens 2012
18 Goossens 2012
Bureau voor Archeologie Rapport 808                                            Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                    13
Archeologische waarnemingen en onderzoeksmeldingen staan weergegeven in
fig. 14 en staan toegelicht in tabel 2. De belangrijkste bevindingen worden in de
lopende tekst samengevat. In het plangebied liggen geen archeologische
waarnemingen en geen (delen van) archeologische terreinen. Het plangebied is
niet eerder archeologisch onderzocht.
Het plangebied maakt deel uit van het herinrichtingsgebied tussen Harderwijk en
Elburg. Dit gebied is eerder al onderzocht door middel van een grootschalig
bureauonderzoek en een oppervlaktekartering op diverse plekken (fig. 15).
Hierbij zijn op ca. 500 m ten noorden van het plangebied drie archeologische
vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen gevonden. Op de vondstenkaart van het
onderzoek is direct ten noorden van het plangebied een persbult aangegeven. Dit
is een hoop met persvoer, afgedekt door plastic. Op de persbult is zand gestort
die afkomstig is uit sleuven die rondom de persbult zijn gegraven. Op de persbult
ten noorden van het plangebied is een oppervlaktekartering uitgevoerd, maar
hierbij zijn geen archeologische indicatoren gevonden.19
In het plangebied staan geen bekende (ondergrondse) bouwhistorische waarden
geregistreerd.20 In het plangebied zijn geen bekende militaire erfgoedwaarden
aanwezig.21
 Archeologische terreinen
 Geen
 Zaken (incl. evt. bijbehorende vondsten)
 2.037.558.100: Nunspeet, herinrichtingsgebied Harderwijk-Elburg, (veld)kartering
 Bureauonderzoek en oppervlaktekartering tussen Harderwijk en Elburg. Het onderzoek omvat
 ongeveer 5.800 ha. Ongeveer de helft van het gebied is in gebruik als grasland en de andere helft
 als akkerland. Het gebied bestaat uit Pleistoceen dekzand en holocene veengronden die in de Late
 Middeleeuwen en Nieuwe tijd zijn afgedekt door klei. In het pleistocene dekzand zijn ruggen
 gevormd die in het oosten en zuiden veelal zijn afgedekt door esdekken. In de lagere delen van het
 gebied liggen holocene gronden van maximaal 120 cm dik aan de oppervlakte. Bij de veldkartering
 zijn 17 nieuwe vindplaatsen gevonden, daarnaast zijn in het gebied 9 reeds bekende vindplaatsen
 aanwezig waardoor het totaal op 26 komt te liggen. Vanwege slechte vondstzichtbaarheid worden
 echter meer vindplaatsen in het gebied verwacht. Ongeveer 500 m ten noorden van het plangebied
 zijn drie vindplaatsen uit de Middeleeuwen gevonden. Op ongeveer 1 km ten westen van het
 plangebied zijn vindplaatsen uit de Prehistorie gevonden. Het plangebied zelf is niet onderzocht. Ten
 noorden van het plangebied ligt een persbult. Persbulten zijn hopen persvoer die zijn afgedekt met
 plastic waarop grond is gestort door langs drie zijden van de bult een sleuf te graven. Voor de
 vindplaatsen die zijn ontdekt wordt geadviseerd waarderend onderzoek uit te voeren. 22
 Vondstlocaties los
 Geen
 Gemeentelijke kaart
 Waarden- en verwachtingenkaart: gordeldekzandwelvingen; hoge verwachtingswaarde
 Beleidskaart: Waarde archeologie 2, onderzoek nodig bij bodemingrepen groter dan 120 m 2 en
 dieper dan 30 cm -mv23
 Bouwhistorische waarden
 Geen
Tabel 2: Bekende waarden tot ca. 500 m van het plangebied.
19 Archis-zaakidentificatienummer 2.037.558.100, Visscher 1994
20
21 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2016; Anon
22 Visscher 1994
23
Bureau voor Archeologie Rapport 808                                          Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>  14
4 Gespecificeerde verwachting
  Tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien, zijn pleistoceen rivierzand en -grind
  opgestuwd tot een wal ten oosten van het plangebied. Door smeltwater en regen
  zijn tijdens de ijstijd leem en zand van de Formatie van Boxtel in het plangebied
  afgezet. Dit is vervolgens tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien bedekt door
  een laag dekzand van het Laagpakket van Wierden. Deze zandgronden liggen
  als een gordel langs de flanken van de stuwwal. Het plangebied is niet bedekt
  geraakt met veen of klei gedurende het Holoceen, het dekzand heeft voortdurend
  aan de oppervlakte gelegen. Daarnaast heeft het plangebied een gunstige
  landschappelijke ligging op de overgang van een relatief laaggelegen zandgebied
  naar de hooggelegen stuwwallen van de Veluwe. De bodem en waterhuishouding
  zijn al sinds de prehistorie geschikt voor bewoning en landbouw. Het
  dekzandlandschap heeft daarom een verwachting voor archeologische resten
  vanaf het Laat-Paleolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen. In de Late
  Middeleeuwen is door grondverbetering in de vorm van ophoging door plaggen
  vermengd met mest en huisafval een enkeerdgrond ontstaan. Dit kan een
  conserverende werking hebben gehad op onderliggende archeologische resten.
  De top van het dekzand is mogelijk verploegd en opgenomen in de
  enkeerdgrond. Op de locatie van het boerderij kunnen door bouw- en
  sloopactiviteiten archeologische resten verstoord zijn geraakt.
  Niveau 1
  De verwachting wordt als volgt gespecificeerd voor mogelijk resten van jagers-
  verzamelaars:
  1: Datering
  Laat-Paleolithicum tot en met Neolithicum.
  2: Complextype
  Jachtkampjes.
  3: Omvang
  Kleine omvang (ca. 500 m2).
  4: Diepteligging
  Het vondstniveau bevindt zich in de basis van het plaggendek en de top van de
  daaronder gelegen (podzol)bodem. Het sporenniveau (haardkuilen) in de top van
  de (podzol)bodem en de C-horizont.
  5: Gaafheid en conservering (fysieke kwaliteit)
  Vanwege de relatief grote ouderdom van de verwachte resten en het agrarische
  landgebruik vanaf de Late Middeleeuwen zal een eventuele vindplaats
  waarschijnlijk niet geheel gaaf zijn gebleven.
  Vanwege de zure en droge omstandigheden in het dekzand zijn organische
  artefacten inmiddels vergaan. Anorganische artefacten zoals vuursteen zijn nog
  wel goed bewaard gebleven.
  Bureau voor Archeologie Rapport 808                              Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                 15
6: Locatie
Hele plangebied.
7: Uiterlijke kenmerken (prospectie kenmerken):
Archeologische resten kenmerken zich door een spreiding van
vuursteenartefacten en houtskool.
8: Mogelijke verstoringen
Door bouw- en sloopactiviteiten ter plaatse van het boerderij kunnen
archeologische resten zijn vergraven.
Niveau 2
De verwachting wordt als volgt gespecificeerd voor mogelijk resten van
landbouwers:
1: Datering
Neolithicum tot en met de Late Middeleeuwen
2: Complextype
Kleine agrarische nederzetting
3: Omvang
Matig kleine omvang (ca. 500 tot 2000 m2)
4: Diepteligging
Het vondstniveau bevindt zich in de basis van het plaggendek en de top van de
daaronder gelegen (podzol)bodem. Het sporenniveau in de top van de
(podzol)bodem en de C-horizont.
5: Gaafheid en conservering (fysieke kwaliteit)
Vanwege de afdekking van de resten met een relatief dik plaggendek zullen
archeologische vindplaatsen uit deze perioden goed intact zijn gebleven.
Vanwege de zure en droge omstandigheden in het dekzand zijn organische
artefacten inmiddels vergaan. Anorganische artefacten zoals aardewerk zijn nog
wel goed bewaard gebleven.
6: Locatie
Hele plangebied.
7: Uiterlijke kenmerken (prospectie kenmerken):
Archeologische resten kenmerken zich hoofdzakelijk door een relatief
vondstenarm sporenniveau en door een spreiding van aardewerkfragmenten en
houtskool.
8: Mogelijke verstoringen
Door bouw- en sloopactiviteiten ter plaatse van het boerderijerf kunnen
archeologische resten zijn vergraven.
Bureau voor Archeologie Rapport 808                        Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>16
De strategie om deze verwachting te toetsen in overeenstemming met het
stroomdiagram van protocol 4003 kan niet worden opgesteld omdat de aard van
de bodemopbouw onvoldoende bekend is.
Bureau voor Archeologie Rapport 808                      Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                        17
5 Methode
  Het veldonderzoek is uitgevoerd zoals voorgeschreven in de Kwaliteitsnorm
  Nederlandse Archeologie 4.1,24 in het bijzonder het hoofdstuk ”protocol 4003
  inventariserend veldonderzoek overig”.
  Het veldonderzoek bestond uit een inventariserend veldonderzoek (specificatie
  VS03), verkennende fase.
  De boringen zijn gezet met het doel de bodemopbouw te verkennen. Met de
  verkenning wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap, voor
  zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Hiermee kunnen
  kansarme zones worden uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd.
  Onderbouwing onderzoeksmethode
  Deze methode is toegepast omdat nog onvoldoende informatie over de
  bodemopbouw beschikbaar is om te kunnen beslissen of en welk type karterend
  onderzoek eventueel uitgevoerd kan worden.
  Operationalisering
  De werkwijze in het veld was als volgt:
  Boortype:             7 cm Edelmanboor.
  Aantal boringen:      Zes.
  Boordiepte:           De boringen zijn gezet tot tot 30 cm in de C-horizont, één
                        boring (boring 3) is gezet tot 1 m in de C-horizont.
  Grid:                 De boringen zijn verspreid in het plangebied geplaatst.
  Waarnemingswijze: Het sediment is met de hand bemonsterd en met het blote
                        oog onderzocht door het te versnijden en te verbrokkelen. De
                        opgeboorde grond is systematisch uitgelegd op een plastic
                        zeil. Representatieve uitgelegde boorprofielen zijn
                        gefotografeerd.
  Classificatie bodemtextuur en archeologische indicatoren: De opgeboorde grond
                        is beschreven op basis van de Archeologische Standaard
                        Boorbeschrijvingsmethode versie 1.1 (ASB 1.1), dit omvat
                        NEN 5104.25
  Locatie bepaling X en Y: De X en Y coördinaten van de boringen zijn bepaald ten
                        opzichte van de lokale topografie.
  Hoogte bepaling: De Z coördinaat is na afloop van het veldwerk bepaald aan de
                        hand het AHN.26
  De gegevens zijn digitaal in het veld geregistreerd. Het veldwerk is uitgevoerd op
  26 juni 2019 door I.S.J. Beckers (KNA Senior Prospector).
  Voorgaand aan het veldwerk is een plan van aanpak opgesteld. Het Plan van
  Aanpak is geregistreerd in ARCHIS3.
  24 SIKB 2018
  25 Nederlands Normalisatie Instituut 1989; Bosch 2008
  26 Kadaster and PDOK 2014
  Bureau voor Archeologie Rapport 808                             Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>  18
6 Resultaten
  De locaties van de boringen zijn in fig. 16 weergegeven. De boorgegevens staan
  in Bijlage 1. Met de gegevens is een schematische doorsnede gemaakt. Deze is
  weergegeven in fig. 17. Voor een representatieve boring zie fig. 18. Het
  grondwaterniveau is tijdens het onderzoek niet bereikt. Alle in het gebied
  aangetroffen lagen zijn opgebouwd uit kalkloos, zwak siltig, matig fijn zand.
  Onder andere op basis van de textuur, kleur en bijmengingen kunnen de
  volgende pakketten worden onderscheiden:
  1: omgewerkte grond
  De bovengrond bestaat uit een pakket overwegend donker-bruingrijs, matig
  humeus zand met gele en bruine vlekken. In de top van het pakket komen
  lichtgrijze zandlagen voor. In één van de lichtgrijze zandlagen is een fragment
  beton gevonden. Dit pakket is 45 tot 105 cm dik en gaat scherp naar beneden toe
  over in pakket 2.
  In boring 2 bestaat pakket 1 uit een 60 cm dikke donker-bruingrijze zandlaag met
  grijze zandkorrels.
  2: C-horizont
  De ondergrond van het plangebied is opgebouwd uit licht-geelgrijs zand. In de
  top van dit pakket komen enkele roestvlekken voor.
  Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Er zijn geen vondsten
  verzameld.
  Bureau voor Archeologie Rapport 808                           Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                    19
7 Interpretatie
  De aangetroffen bodemlagen in de ondergrond van het plangebied behoren in
  geologisch opzicht tot het dekzand (Formatie van Boxtel, Laagpakket van
  Wierden). Pakket 1 in de bovengrond is opgebouwd uit diverse lagen recent
  opgebrachte en/of omgewerkte lagen zand. Omdat in de laag gele en bruine
  vlekken aanwezig zijn, is waarschijnlijk een deel van de podzolbodem en de top
  van de C-horizont (pakket 2) in de laag verwerkt. De verschillende
  graafwerkzaamheden in het agrarische erf, bijvoorbeeld de aanleg van
  mestkelders en funderingen van bebouwing hebben deze verstoring veroorzaakt.
  Boring 1 is volgens de bewoners gezet ter plaatse van een voormalige,
  opgevulde sloot.
  Op de locatie van boring 2 bestaat de bovengrond uit een 60 cm dikke donker-
  bruingrijze zandlaag met grijze korrels en een scherpe ondergrens. Waarschijnlijk
  betreft het hier ook een pakket omgewerkte grond en is hier ook de bodem tot in
  de top van de C-horizont verstoord, maar mogelijk bestaat een deel van de
  humeuze bovengrond uit een restant van een plaggendek.
  In het plangebied zijn duidelijke aanwijzingen voor een recente verstoring van de
  oorspronkelijke bodem en de daarmee gepaarde verstoring van het
  archeologische (sporen)niveau. Zo zijn onder de stallen mestkelders aanwezig
  en zijn ook buiten de stallen mestkelders, kuilplaten en mestsilo’s aangelegd.
  Ook uit de boringen blijkt dat de bovengrond recent verstoord is geraakt. In het
  plangebied wordt op basis van het onderzoek dus geen intact archeologisch
  niveau verwacht.
  Bureau voor Archeologie Rapport 808                         Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>  20
8 Waardestelling en Selectieadvies
  Conform KNA 4.1 vormt een waardestelling (VS06) en selectieadvies (VS07) van
  vindplaatsen onderdeel van een standaardrapport (VS05). Er zijn echter geen
  vindplaatsen aangetroffen. Er is daarom geen waardestelling mogelijk en er is
  geen selectieadvies opgesteld.
  Bureau voor Archeologie Rapport 808                       Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                      21
9 Conclusie
  De onderzoeksvragen kunnen als volgt worden beantwoord:
      1. Waaruit bestaan de voorgenomen bodemingrepen?
          De bodemingrepen bestaan uit de sloop van de agrarische bebouwing en
          de bouw van een vrijstaande woning met bijgebouw op de vrijgekomen
          locatie.
      2. Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied in termen van
          geomorfologie, geologie en bodemkunde?
          De ondergrond van het plangebied bestaat uit dekzand (Formatie van
          Boxtel, Laagpakket van Wierden). Het plangebied bevindt zich
          waarschijnlijk in een dekzandvlakte. Waarschijnlijk is door jarenlange
          bemesting een plaggendek gevormd, maar dit plaggendek en de top van
          de oorspronkelijke bodem is door recente bouw- en graafwerkzaamheden
          omgewerkt.
      3. Is sprake van een natuurlijke (intacte) bodemopbouw of is deze (deels)
          verstoord? Indien sprake is van verstoringen, wat is de diepte en omvang
          van de verstoring?
          Omdat in het omgewerkte pakket gele vlekken voorkomen, is het gebied
          tot in de C-horizont verstoord geraakt. De precieze diepte van de
          verstoring valt niet te achterhalen, maar de omgewerkte bovengrond reikt
          tot een diepte van 60 a 105 cm -mv.
      4. Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische waarden in het plangebied
          aanwezig, en zo ja, wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en
          datering hiervan
          Omdat in het omgewerkte pakket gele vlekken voorkomen, is het gebied
          tot in de C-horizont verstoord geraakt. Een intact archeologisch niveau
          wordt daarom niet meer verwacht.
      5. Indien er (mogelijk) archeologische waarden aanwezig zijn:
          a) Worden deze archeologische waarden verstoord door de
               voorgenomen bodemingrepen? Zo ja, op welke wijze?
               Omdat geen intacte archeologische waarden verwacht worden, zullen
               tijdens de planuitvoering geen archeologische waarden verstoord
               worden.
          b) Welke maatregelen kunnen worden genomen om voldoende rekening
               te houden met deze archeologische waarden?
               Omdat geen intacte archeologische waarden verwacht worden, zijn
               geen maatregelen noodzakelijk om een verstoring van archeologische
               waarden te voorkomen.
  Bureau voor Archeologie Rapport 808                           Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>   22
10 Advies
   Bureau voor Archeologie adviseert het plangebied vrij te geven voor de
   voorgenomen ontwikkeling.
   Dit onderzoek is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Het is echter nooit uit te
   sluiten dat bij de graafwerkzaamheden toch archeologische resten worden
   aangetroffen op plaatsen en dieptes waar die niet worden verwacht. Eventuele
   archeologische resten is men verplicht te melden bij de Minister van OCW in
   overeenstemming met de Erfgoedwet uit 2015. In dit geval wordt aangeraden om
   contact op te nemen met de gemeente Elburg.
   Bureau voor Archeologie Rapport 808                         Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                        23
11 Literatuur
   Alterra. 2009. “Digitale Geomorfologische Kaart van Nederland.” .
   ———. 2014. “Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, digitale en
           landsdekkende versie.” . Wageningen.
   Anon. “Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME).” . http://www.ikme.nl.
   Bosch, J.H.A. 2008. Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode versie
           1.1: Op basis van de Standaard Boor Beschrijvingsmethode versie 5.2.
           Deltares-rapport.
   Bureau Militaire Verkenningen. 1871. “Bonnekaart, 336, Elburg.” .
   de Mulder, E.F.J. 2003. De ondergrond van Nederland. Wolters-Noordhof:
           Groningen [etc.].
   Goossens, E. 2012. Archeologische monumentenzorg in de gemeente Elburg.
           RAAP-rapport 2218. Weesp.
   Kadaster. 1811. “Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel, Gemeente Doornspijk,
           Sectie D, Blad 03.” .
   Kadaster, and PDOK. 2014. “AHN2 en 3 - WCS service.” .
           http://nationaalgeoregister.nl.
   Nederlands Normalisatie Instituut. 1989. Geotechniek: classificatie van
           onverharde grondmonsters. Delft: Nederlands Normalisatie-instituut.
   Rensink, E., H.J.T. Weerts, M. Kosian, H. Feiken, and B.I. Smit. 2015.
           “Archeologische Landschappenkaart van Nederland. Methodiek en
           kaartbeeld.” . Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
           https://doi.org/10.17026/dans-xf6-ywnd.
   Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 2016. “Kaart van verdedigingswerken, alle
           linies en stellingen.” . https://landschapinnederland.nl/bronnen-en-
           kaarten/militaire-landschapskaart.
   SIKB. 2018. “BRL 4000: Beoordelingsrichtlijn Archeologie, versie 4.1.” . SIKB.
           https://www.sikb.nl/doc/BRL4000/BRL%20SIKB%204000%20Archeologie
           %20versie%204_1.pdf.
   Stichting voor Bodemkartering. 1979. Bodemkaart van Nederland, schaal
           1:50.000, toelichting bij de kaartbladen 33 West Apeldoorn en 33 Oost
           Apeldoorn. Wageningen.
   Visscher, H.C.J. 1994. Herinrichtingsgebied Harderwijk-Elburg, archeologische
           kartering en inventarisatie, onderzoek ten behoeve van een
           verwachtingskaart. RAAP-rapport 72a. Amsterdam.
   Bureau voor Archeologie Rapport 808                            Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>24
Figuren
Figuur 2: Luchtfoto van het plangebied.
Bureau voor Archeologie Rapport 808     Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                       25
Figuur 3: Ontwerptekening van de nieuwe situatie
Bureau voor Archeologie Rapport 808              Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>26
                      Bx5
                                          Bx6
                                                                             G1
Figuur 4: Locatie van het plangebied op de Geologische overzichtskaart (de Mulder 2003).
Bx6: Formatie van Boxtel met een dek van het Laagpakket van Wierden; fluvioperiglaciale
     afzettingen (leem en zand) met een zanddek.
Bx5: Laagpakket van Wierden; dekzand.
Bx1: Laagpakket van Kootwijk; stuifzand.
G1: Gestuwde pleistocene formaties, veelal rivierzand en -grind.
Bureau voor Archeologie Rapport 808                              Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                       27
Figuur 5: Hoogte-reliëfkaart op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).
Bureau voor Archeologie Rapport 808                              Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>28
Figuur 6: detail van de Hoogte-reliëfkaart.
Bureau voor Archeologie Rapport 808         Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                       29
Figuur 7: Locatie van het plangebied op de digitale Geomorfologische Kaart van
Nederland (Alterra 2009).
2M13 = Dekzandvlakte
3L8 = Lage landduinen
Bureau voor Archeologie Rapport 808                              Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>30
Figuur 8: Locatie van het plangebied op de digitale Bodemkaart van Nederland (Alterra
2014).
ZEz21 = Hoge zwarte enkeerdgronden
pZn21 = Gooreerdgronden
Zd21 = Duinvaaggronden
Bureau voor Archeologie Rapport 808                              Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                       31
                                                        Bx1
                                                                             G1
Figuur 9: Locatie van het plangebied op de kadastrale minuutkaart uit de periode tussen
1811 en 1832 (Kadaster 1811-1832).
Bureau voor Archeologie Rapport 808                              Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>32
Figuur 10: Locatie van het plangebied op de Topografisch militaire kaart uit 1850.
Bureau voor Archeologie Rapport 808                                Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                      33
Figuur 11: Locatie van het plangebied op de Bonnekaart van 1871 Bureau Militaire
Verkenningen 1871-1933).
Bureau voor Archeologie Rapport 808                             Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>34
Figuur 12: Locatie van het plangebied op de archeologische verwachtingskaart van de
gemeente Elburg (Goossens 2012).
Bureau voor Archeologie Rapport 808                             Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                                       35
Figuur 13: Locatie van het plangebied op de archeologische beleidskaart van de
gemeente Elburg (Goossens 2012).
Bureau voor Archeologie Rapport 808                              Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>36
Figuur 14: Archeologische terreinen (rood), vondstlocaties (geel) en zaken (blauw) uit
ARCHIS.
Bureau voor Archeologie Rapport 808                                Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                                       37
Figuur 15 Vondstverspreidingskaart bij veldkartering tussen Harderwijk en Elburg
(Visscher 1994).
Bureau voor Archeologie Rapport 808                              Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>38
Figuur 16: Boorpuntenkaart.
Bureau voor Archeologie Rapport 808 Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                    39
Figuur 17: Getekende boorprofielen in schematische doorsnede.
Bureau voor Archeologie Rapport 808                           Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>40
Figuur 18: Foto van boring 6.
Bureau voor Archeologie Rapport 808 Doornspijk Kuijlmansweg 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Boorbeschrijvingen
      grens (cm - grond                                                                         antropogene
nr.                       bijmenging    mediaan           kleur      kalkgehalte nieuwvormingen                bodemhorizonten                      overig
              mv) soort                                                                         bijmengingen
    boven onder
1
                         zwak siltig;                                                                                                basis scherp; bouwvoor; matig
        0      40 zand                 matig fijn donker-bruin-grijs kalkloos
                         matig humeus                                                                                                afgerond; matig grote spreiding
                                                                                                                                     basis scherp; omgewerkte grond;
                         zwak siltig;
       40      70 zand                 matig fijn donker-bruin-grijs kalkloos                                                        weinig gele vlekken; matig
                         matig humeus
                                                                                                                                     afgerond; matig grote spreiding
                         zwak siltig;                                                                                                basis scherp; slootvulling; matig
       70    105 zand                  matig fijn donker-bruin-grijs kalkloos
                         matig humeus                                                                                                grote spreiding; matig afgerond
                                                                                                                                     matig afgerond; matig grote
      105    150 zand    zwak siltig   matig fijn licht-grijs        kalkloos                                C-horizont
                                                                                                                                     spreiding
2
                                                                                                                                     grijze korrels; basis scherp;
                         matig humeus;                                                                       A-horizont; antropogeen
        0      60 zand                 matig fijn bruin-grijs        kalkloos                                                        omgewerkte grond; matig
                         zwak siltig                                                                         dek; verploegd
                                                                                                                                     afgerond; matig grote spreiding
                                                                                                                                     matig afgerond; matig grote
       60    100 zand    zwak siltig   matig fijn geel               kalkloos                                C-horizont
                                                                                                                                     spreiding
3
                  niet
        0      10 beschr                                                                                                             klinker
                  even
                         zwak siltig;                                                                                                basis scherp; bouwvoor; matig
       10      35 zand                 matig fijn donker-bruin-grijs kalkloos
                         matig humeus                                                                                                afgerond; matig grote spreiding
                                                                                                                                     basis scherp; opgebrachte
       35      55 zand   zwak siltig   matig fijn licht-grijs        kalkloos                                                        grond; beton; matig afgerond;
                                                                                                                                     matig grote spreiding
                                                                                                                                     basis scherp; weinig bruine
                         zwak siltig;                                                                                                vlekken; omgewerkte grond;
       55      60 zand                 matig fijn donker-grijs       kalkloos
                         matig humeus                                                                                                matig afgerond; matig grote
                                                                                                                                     spreiding
                                                                                 spoor                                               basis geleidelijk; matig grote
       60     110 zand   zwak siltig   matig fijn licht-grijs        kalkloos                                C-horizont
                                                                                 roestvlekken                                        spreiding; matig afgerond
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>      grens (cm - grond                                                                       antropogene
nr.                      bijmenging   mediaan           kleur      kalkgehalte nieuwvormingen                bodemhorizonten              overig
              mv) soort                                                                       bijmengingen
    boven onder
                                                                                                                             matig afgerond; matig grote
      110    160 zand   zwak siltig  matig fijn licht-grijs        kalkloos                                C-horizont
                                                                                                                             spreiding
4
                        zwak siltig;                                                                                         basis scherp; bouwvoor; matig
        0      35 zand               matig fijn licht-bruin-grijs  kalkloos
                        zwak humeus                                                                                          afgerond; matig grote spreiding
                                                                                                                             basis scherp; opgebrachte
       35      45 zand  zwak siltig  matig fijn geel               kalkloos                                                  grond; matig grote spreiding;
                                                                                                                             matig afgerond
                                                                               spoor                                         basis geleidelijk; matig grote
       45      75 zand  zwak siltig  matig fijn geel               kalkloos                                C-horizont
                                                                               roestvlekken                                  spreiding; matig afgerond
                                                                                                                             matig afgerond; matig grote
       75    100 zand   zwak siltig  matig fijn licht-grijs        kalkloos                                C-horizont
                                                                                                                             spreiding
5
                        zwak siltig;                                                                                         basis scherp; bouwvoor; matig
        0      20 zand               matig fijn donker-bruin-grijs kalkloos
                        matig humeus                                                                                         afgerond; matig grote spreiding
                                                                                                                             basis scherp; omgewerkte grond;
                        zwak siltig;                                                                                         weinig gele vlekken; matig
       20      65 zand               matig fijn bruin-grijs        kalkloos
                        matig humeus                                                                                         afgerond; matig grote spreiding;
                                                                                                                             weinig bruine vlekken
                                                                                                                             matig afgerond; matig grote
       65    100 zand   zwak siltig  matig fijn licht-geel-grijs   kalkloos                                C-horizont
                                                                                                                             spreiding
6
                        zwak siltig;                                                                                         basis scherp; bouwvoor; matig
        0      50 zand               matig fijn donker-bruin-grijs kalkloos
                        matig humeus                                                                                         afgerond; matig grote spreiding
                                                                                                                             basis scherp; omgewerkte grond;
                        zwak siltig;
       50      65 zand               matig fijn donker-bruin-grijs kalkloos                                                  weinig gele vlekken; matig
                        matig humeus
                                                                                                                             afgerond; matig grote spreiding
                                                                                                                             matig afgerond; matig grote
       65    100 zand   zwak siltig  matig fijn licht-geel-grijs   kalkloos                                C-horizont
                                                                                                                             spreiding
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Coördinaten van de boringen:
  nr.  X (m RD)  Y (m RD)   Z (cm NAP)
   1     185094    489944          665
   2     185123    489951          669
   3     185103    489923          676
   4     185137    489925          674
   5     185104    489881          669
   6     185126    489902          674
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>