<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.




   Overzicht
   Samenvatting situaties
   Resultaten
   Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Projectberekening




                    Contactgegevens
                    Rechtspersoon                           MBH Consult B.V.
                    Inrichtingslocatie                      Nieuweweg 85 ,
                                                            8051EC Hattem
                    Activiteit
                    Omschrijving                            Realisatie 24 appartementen
                    Toelichting                             bouw vs. referentie
                    Berekening
                    AERIUS kenmerk                          S3VvWvJf4VCw
                    Datum berekening                        02 februari 2023, 07:02
                    Rekenconfiguratie                       Wnb-rekengrid
                    Totale emissie                          Rekenjaar                 Emissie NH₃   Emissie NOₓ
                    Referentiesituatie - Referentie         2023                      64,6 g/j      9,5 kg/j
                    Bouwfase - Beoogd                       2023                      0,2 kg/j      6,4 kg/j
                    Resultaten                              Hoogste bijdrage      Hexagon           Gebied
                    Referentiesituatie - Referentie         0,04 mol/ha/j         5737873           Rijntakken
                    Bouwfase - Beoogd                       0,04 mol/ha/j         5737873           Rijntakken
                    Gekarteerd oppervlak met toename (ha)   -
                    Gekarteerd oppervlak met afname (ha)    -
                    Grootste toename van depositie          -
                    Grootste afname van depositie           -




S3VvWvJf4VCw (02 februari 2023)                                                                                   2/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                     Projectberekening



                    Referentiesituatie (Referentie), rekenjaar 2023

                    Emissiebronnen                                               Emissie NH₃   Emissie NOₓ
                     3 Anders... | Anders... | Projectlocatie                             -             -
                     4 Anders... | Anders... | Stationaire draai vrachtverkeer     30,0 g/j      2,8 kg/j
                     5 Wonen en Werken | Woningen | Emissiepunt gasgestookte              -      6,0 kg/j
                          installatie
                     Verkeersnetwerk                                              34,6 g/j      0,7 kg/j




S3VvWvJf4VCw (02 februari 2023)                                                                              3/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                          Projectberekening



                    Bouwfase (Beoogd), rekenjaar 2023

                    Emissiebronnen                                                    Emissie NH₃   Emissie NOₓ
                     3 Anders... | Anders... | Projectlocatie                                  -             -
                     4 Anders... | Anders... | Stationaire draai vrachtverkeer          10,0 g/j      1,3 kg/j
                     5 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |     0,2 kg/j      4,8 kg/j
                          Mobiele werktuigen
                     Verkeersnetwerk                                                   10,5 g/j      0,3 kg/j




S3VvWvJf4VCw (02 februari 2023)                                                                                   4/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                              Projectberekening



                    Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.




                                    500 m

                         Habitatrichtlijn                              Grootste afname van depositie
                         Vogelrichtlijn
                                                                       Grootste toename van depositie
                         Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
                         Niet bepaald                                  Hoogste totale depositie
                    De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.


S3VvWvJf4VCw (02 februari 2023)                                                                             5/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Projectberekening



                    Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Bouwfase" (Beoogd) incl.
                    saldering e/o referentie
                                  Berekend (ha   Hoogste totale Met toename Grootste           Met afname (ha Grootste
                                  gekarteerd)    depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol   gekarteerd)    afname (mol
                                                 N/ha/jr)                       N/ha/jr)                      N/ha/jr)
                    Totaal                   -             -              -               -              -              -
                    Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Natura 2000-gebieden (binnen de
                    maximale rekenafstand van 25 km) waar in de "Beoogde situatie" een bijdrage groter dan
                    0,00 mol/ha/jaar is berekend, maar waar in de "Projectberekening"
                    (=verschilberekening) geen toe- of afname is berekend. Het effect vanuit de
                    "Projectberekening" op deze gebieden is daarmee 0,00 mol/ha/jaar.
                    Rijntakken




S3VvWvJf4VCw (02 februari 2023)                                                                                             6/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Projectberekening



                    Referentiesituatie, Rekenjaar 2023
                      1    Wegverkeer | Weg
                    Naam                 Verkeersbewegingen licht verkeer                                  Links Rechts NOₓ 0,4 kg/j
                    Locatie              X:201432,53 Y:498359,15                        Type scherm        - -          NO₂ 95,9 g/j
                    Lengte               81,87 m                                        Hoogte             - -          NH₃ 30,3 g/j
                    Wegtype              Binnen bebouwde kom (doorstromend)             Afstand tot de weg - -
                    Rijrichting          Beide richtingen
                    Tunnelfactor         1
                    Type hoogteligging   Normaal
                    Weghoogte            0m
                    Verkeer                                  Max. snelheid                       Aantal voertuigen           In file
                    Licht verkeer                            Voorgeschreven factoren             61.8 p/etmaal               0,0 %
                    Middelzwaar vrachtverkeer                Voorgeschreven factoren             0 p/etmaal                  0,0 %
                    Zwaar vrachtverkeer                      Voorgeschreven factoren             0 p/etmaal                  0,0 %
                    Busverkeer                               Voorgeschreven factoren             0 p/etmaal                  0,0 %
                      2    Wegverkeer | Weg
                    Naam                 Verkeersbewegingen zwaar verkeer                                  Links Rechts NOₓ 0,2 kg/j
                    Locatie              X:201422,77 Y:498325,78                        Type scherm        - -          NO₂ 62,4 g/j
                    Lengte               151,40 m                                       Hoogte             - -          NH₃ 4,3 g/j
                    Wegtype              Binnen bebouwde kom (doorstromend)             Afstand tot de weg - -
                    Rijrichting          Beide richtingen
                    Tunnelfactor         1
                    Type hoogteligging   Normaal
                    Weghoogte            0m
                    Verkeer                                  Max. snelheid                       Aantal voertuigen           In file
                    Licht verkeer                            Voorgeschreven factoren             0 p/etmaal                  0,0 %
                    Middelzwaar vrachtverkeer                Voorgeschreven factoren             0 p/etmaal                  0,0 %
                    Zwaar vrachtverkeer                      Voorgeschreven factoren             1.04 p/etmaal               0,0 %
                    Busverkeer                               Voorgeschreven factoren             0 p/etmaal                  0,0 %
                      3    Anders... | Anders...
                    Naam                 Projectlocatie Uittreedhoogte       0,0 m
                    Locatie              X:201460,9      Warmteinhoud        0,000 MW
                                         Y:498377,59     Spreiding           0m
                    Oppervlakte          0,04 ha
                    Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                    Temporele variatie Continue Emissie
                      4    Anders... | Anders...
                    Naam                 Stationaire draai Uittreedhoogte    0,0 m             NOₓ                           2,8 kg/j
                                         vrachtverkeer Warmteinhoud          0,000 MW          NH₃                           30,0 g/j
                    Locatie              X:201460,9        Spreiding         0m
                                         Y:498377,59
                    Oppervlakte          0,04 ha
                    Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                    Temporele variatie Continue Emissie




S3VvWvJf4VCw (02 februari 2023)                                                                                                         7/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                           Projectberekening



                      5    Wonen en Werken | Woningen
                    Naam                 Emissiepunt     Uittreedhoogte   8,0 m      NOₓ           6,0 kg/j
                                         gasgestookte Warmteinhoud        0,000 MW
                                         installatie
                    Locatie              X:201460,82
                                         Y:498378,29
                    Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                    Temporele variatie Continue Emissie




S3VvWvJf4VCw (02 februari 2023)                                                                               8/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                                Projectberekening



                    Bouwfase, Rekenjaar 2023
                      1    Wegverkeer | Weg
                    Naam                 Verkeersbewegingen licht verkeer                                  Links Rechts NOₓ 93,9 g/j
                    Locatie              X:201432,53 Y:498359,15                        Type scherm        - -          NO₂ 20,4 g/j
                    Lengte               81,87 m                                        Hoogte             - -          NH₃ 6,5 g/j
                    Wegtype              Binnen bebouwde kom (doorstromend)             Afstand tot de weg - -
                    Rijrichting          Beide richtingen
                    Tunnelfactor         1
                    Type hoogteligging   Normaal
                    Weghoogte            0m
                    Verkeer                                  Max. snelheid                       Aantal voertuigen           In file
                    Licht verkeer                            Voorgeschreven factoren             4800 p/jaar                 0,0 %
                    Middelzwaar vrachtverkeer                Voorgeschreven factoren             0 p/jaar                    0,0 %
                    Zwaar vrachtverkeer                      Voorgeschreven factoren             0 p/jaar                    0,0 %
                    Busverkeer                               Voorgeschreven factoren             0 p/jaar                    0,0 %
                      2    Wegverkeer | Weg
                    Naam                 Verkeersbewegingen zwaar verkeer                                  Links Rechts NOₓ 0,2 kg/j
                    Locatie              X:201422,77 Y:498325,78                        Type scherm        - -          NO₂ 59,2 g/j
                    Lengte               151,40 m                                       Hoogte             - -          NH₃ 4,1 g/j
                    Wegtype              Binnen bebouwde kom (doorstromend)             Afstand tot de weg - -
                    Rijrichting          Beide richtingen
                    Tunnelfactor         1
                    Type hoogteligging   Normaal
                    Weghoogte            0m
                    Verkeer                                  Max. snelheid                       Aantal voertuigen           In file
                    Licht verkeer                            Voorgeschreven factoren             0 p/jaar                    0,0 %
                    Middelzwaar vrachtverkeer                Voorgeschreven factoren             0 p/jaar                    0,0 %
                    Zwaar vrachtverkeer                      Voorgeschreven factoren             360 p/jaar                  0,0 %
                    Busverkeer                               Voorgeschreven factoren             0 p/jaar                    0,0 %
                      3    Anders... | Anders...
                    Naam                 Projectlocatie Uittreedhoogte       0,0 m
                    Locatie              X:201460,9      Warmteinhoud        0,000 MW
                                         Y:498377,59     Spreiding           0m
                    Oppervlakte          0,04 ha
                    Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                    Temporele variatie Continue Emissie
                      4    Anders... | Anders...
                    Naam                 Stationaire draai Uittreedhoogte    0,0 m             NOₓ                           1,3 kg/j
                                         vrachtverkeer Warmteinhoud          0,000 MW          NH₃                           10,0 g/j
                    Locatie              X:201460,9        Spreiding         0m
                                         Y:498377,59
                    Oppervlakte          0,04 ha
                    Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                    Temporele variatie Continue Emissie




S3VvWvJf4VCw (02 februari 2023)                                                                                                         9/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Projectberekening



                      5    Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                    Naam              Mobiele werktuigen                                      NOₓ                          4,8 kg/j
                    Locatie           X:201460,9                                              NH₃                          0,2 kg/j
                                      Y:498377,59
                    Oppervlakte       0,04 ha
                    Naam          Stageklasse                               Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue       Stof Emissie
                                                                                                        verbruik
                    sloopkraan Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,      282 l/j          16 u/j     17 l/j       NOₓ      1,6
                               SCR: ja                                                                                       kg/j
                                                                                                                     NH₃     67,7
                                                                                                                              g/j
                    mobiele       Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,   176 l/j          16 u/j     11 l/j       NOₓ      0,8
                    kraan         SCR: ja                                                                                    kg/j
                                                                                                                     NH₃     42,2
                                                                                                                              g/j
                    heistelling   Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,   264 l/j          16 u/j     16 l/j       NOₓ      1,4
                                  SCR: ja                                                                                    kg/j
                                                                                                                     NH₃     63,4
                                                                                                                              g/j
                    betonstorter Stage-IV, 2014-2018, 56-75 kW, diesel,     125 l/j          16 u/j     7 l/j        NOₓ      1,0
                                 SCR: ja                                                                                     kg/j
                                                                                                                     NH₃     30,0
                                                                                                                              g/j
                    Disclaimer
                    Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                    kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                    aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                    Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                    is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                    verleend, zijn voorbehouden.
                    Rekenbasis
                    Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
                    AERIUS versie                     2022_20230126_290cbff6e8
                    Database versie                   2022_290cbff6e8
                    Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                    https://www.aerius.nl/




S3VvWvJf4VCw (02 februari 2023)                                                                                                       10/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>