<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.




   Overzicht
   Samenvatting situaties
   Resultaten
   Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Projectberekening




                    Contactgegevens
                    Rechtspersoon                           Econsultancy
                    Inrichtingslocatie                      De Bongerd 32,
                                                            - Hattem
                    Activiteit
                    Omschrijving                            Nieuwbouwlocatie De Bongerd
                    Toelichting                             aanlegfase
                    Berekening
                    AERIUS kenmerk                          RUf71w9nye56
                    Datum berekening                        26 januari 2023, 15:53
                    Rekenconfiguratie                       Wnb-rekengrid
                    Totale emissie                          Rekenjaar                Emissie NH₃   Emissie NOₓ
                    referentie - Referentie                 2022                     0,2 kg/j      8,1 kg/j
                    aanlegfase - Beoogd                     2024                     0,2 kg/j      10,1 kg/j
                    Resultaten                              Hoogste bijdrage         Hexagon       Gebied
                    referentie - Referentie                 0,01 mol/ha/j            5753162       Rijntakken
                    aanlegfase - Beoogd                     0,02 mol/ha/j            5753162       Rijntakken
                    Gekarteerd oppervlak met toename (ha)   -
                    Gekarteerd oppervlak met afname (ha)    -
                    Grootste toename van depositie          -
                    Grootste afname van depositie           -




RUf71w9nye56 (26 januari 2023)                                                                                    2/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                            Projectberekening



                    referentie (Referentie), rekenjaar 2022

                    Emissiebronnen                                Emissie NH₃      Emissie NOₓ
                     3 Wonen en Werken | Woningen | gasverbruik            -         4,4 kg/j
                     Verkeersnetwerk                               0,2 kg/j         3,7 kg/j




RUf71w9nye56 (26 januari 2023)                                                                   3/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                          Projectberekening



                    aanlegfase (Beoogd), rekenjaar 2024

                    Emissiebronnen                                                    Emissie NH₃   Emissie NOₓ
                     3 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |     0,2 kg/j      7,6 kg/j
                          mobiele werktuigen
                     Verkeersnetwerk                                                   65,6 g/j      2,5 kg/j




RUf71w9nye56 (26 januari 2023)                                                                                    4/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                              Projectberekening



                    Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.




                                    500 m

                         Habitatrichtlijn                              Grootste afname van depositie
                         Vogelrichtlijn
                                                                       Grootste toename van depositie
                         Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
                         Niet bepaald                                  Hoogste totale depositie
                    De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.


RUf71w9nye56 (26 januari 2023)                                                                               5/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Projectberekening



                    Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "aanlegfase" (Beoogd) incl.
                    saldering e/o referentie
                                 Berekend (ha   Hoogste totale Met toename Grootste           Met afname (ha Grootste
                                 gekarteerd)    depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol   gekarteerd)    afname (mol
                                                N/ha/jr)                       N/ha/jr)                      N/ha/jr)
                    Totaal                  -             -              -               -              -              -
                    Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Natura 2000-gebieden (binnen de
                    maximale rekenafstand van 25 km) waar in de "Beoogde situatie" een bijdrage groter dan
                    0,00 mol/ha/jaar is berekend, maar waar in de "Projectberekening"
                    (=verschilberekening) geen toe- of afname is berekend. Het effect vanuit de
                    "Projectberekening" op deze gebieden is daarmee 0,00 mol/ha/jaar.
                    Rijntakken




RUf71w9nye56 (26 januari 2023)                                                                                             6/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                              Projectberekening



                    referentie, Rekenjaar 2022
                      1    Wegverkeer | Weg
                    Naam                 licht verkeer                                                   Links Rechts NOₓ 2,7 kg/j
                    Locatie              X:201102,68 Y:498633,75                      Type scherm        - -          NO₂ 0,6 kg/j
                    Lengte               84,40 m                                      Hoogte             - -          NH₃ 0,2 kg/j
                    Wegtype              Binnen bebouwde kom (doorstromend)           Afstand tot de weg - -
                    Rijrichting          Beide richtingen
                    Tunnelfactor         1
                    Type hoogteligging   Normaal
                    Weghoogte            0m
                    Verkeer                                Max. snelheid                       Aantal voertuigen           In file
                    Licht verkeer                          Voorgeschreven factoren             355.3 p/etmaal              0,0 %
                    Middelzwaar vrachtverkeer              Voorgeschreven factoren             0 p/etmaal                  0,0 %
                    Zwaar vrachtverkeer                    Voorgeschreven factoren             0 p/etmaal                  0,0 %
                    Busverkeer                             Voorgeschreven factoren             0 p/etmaal                  0,0 %
                      2    Wegverkeer | Weg
                    Naam                 middelzwaar verkeer                                             Links Rechts NOₓ 1,0 kg/j
                    Locatie              X:201102,14 Y:498673,74                      Type scherm        - -          NO₂ 0,2 kg/j
                    Lengte               164,43 m                                     Hoogte             - -          NH₃ 24,2 g/j
                    Wegtype              Binnen bebouwde kom (doorstromend)           Afstand tot de weg - -
                    Rijrichting          Beide richtingen
                    Tunnelfactor         1
                    Type hoogteligging   Normaal
                    Weghoogte            0m
                    Verkeer                                Max. snelheid                       Aantal voertuigen           In file
                    Licht verkeer                          Voorgeschreven factoren             0 p/etmaal                  0,0 %
                    Middelzwaar vrachtverkeer              Voorgeschreven factoren             7.3 p/etmaal                0,0 %
                    Zwaar vrachtverkeer                    Voorgeschreven factoren             0 p/etmaal                  0,0 %
                    Busverkeer                             Voorgeschreven factoren             0 p/etmaal                  0,0 %
                      3    Wonen en Werken | Woningen
                    Naam                 gasverbruik     Uittreedhoogte    1,0 m             NOₓ                           4,4 kg/j
                    Locatie              X:201069,88     Warmteinhoud      0,000 MW
                                         Y:498628,62
                    Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                    Temporele variatie Continue Emissie




RUf71w9nye56 (26 januari 2023)                                                                                                        7/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                                   Projectberekening



                    aanlegfase, Rekenjaar 2024
                      1    Wegverkeer | Weg
                    Naam                  bouwverkeer licht                                                   Links Rechts NOₓ 97,7 g/j
                    Locatie               X:200973,71 Y:498642,64                          Type scherm        - -          NO₂ 21,4 g/j
                    Lengte                140,97 m                                         Hoogte             - -          NH₃ 6,4 g/j
                    Wegtype               Binnen bebouwde kom (doorstromend)               Afstand tot de weg - -
                    Rijrichting           Beide richtingen
                    Tunnelfactor          1
                    Type hoogteligging    Normaal
                    Weghoogte             0m
                    Verkeer                                    Max. snelheid                        Aantal voertuigen           In file
                    Licht verkeer                              Voorgeschreven factoren              3000 p/jaar                 0,0 %
                    Middelzwaar vrachtverkeer                  Voorgeschreven factoren              0 p/jaar                    0,0 %
                    Zwaar vrachtverkeer                        Voorgeschreven factoren              0 p/jaar                    0,0 %
                    Busverkeer                                 Voorgeschreven factoren              0 p/jaar                    0,0 %
                      2    Wegverkeer | Weg
                    Naam                  bouwverkeer (middel)zwaar                                           Links Rechts NOₓ 2,4 kg/j
                    Locatie               X:200964,14 Y:498678,23                          Type scherm        - -          NO₂ 0,7 kg/j
                    Lengte                241,36 m                                         Hoogte             - -          NH₃ 59,2 g/j
                    Wegtype               Binnen bebouwde kom (doorstromend)               Afstand tot de weg - -
                    Rijrichting           Beide richtingen
                    Tunnelfactor          1
                    Type hoogteligging    Normaal
                    Weghoogte             0m
                    Verkeer                                    Max. snelheid                        Aantal voertuigen           In file
                    Licht verkeer                              Voorgeschreven factoren              0 p/jaar                    0,0 %
                    Middelzwaar vrachtverkeer                  Voorgeschreven factoren              1500 p/jaar                 0,0 %
                    Zwaar vrachtverkeer                        Voorgeschreven factoren              2000 p/jaar                 0,0 %
                    Busverkeer                                 Voorgeschreven factoren              0 p/jaar                    0,0 %
                      3    Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                    Naam                 mobiele                                                  NOₓ                           7,6 kg/j
                                         werktuigen                                               NH₃                           0,2 kg/j
                    Locatie              X:201058,55
                                         Y:498609,27
                    Oppervlakte          1,21 ha
                    Naam                 Stageklasse                             Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue      Stof Emissie
                                                                                                             verbruik
                    betonstorter         Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel,   250 l/j           25 u/j     13 l/j     NOₓ      2,4
                    (diesel)             SCR: ja                                                                                 kg/j
                                                                                                                         NH₃     60,0
                                                                                                                                  g/j
                    graafmachine         Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, 500 l/j           50 u/j     25 l/j     NOₓ      5,3
                    (diesel)             SCR: ja                                                                                 kg/j
                                                                                                                         NH₃      0,1
                                                                                                                                 kg/j




RUf71w9nye56 (26 januari 2023)                                                                                                             8/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Projectberekening



                    Disclaimer
                    Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                    kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                    aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                    Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                    is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                    verleend, zijn voorbehouden.
                    Rekenbasis
                    Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
                    AERIUS versie                     2022_20230126_290cbff6e8
                    Database versie                   2022_290cbff6e8
                    Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                    https://www.aerius.nl/




RUf71w9nye56 (26 januari 2023)                                                                                      9/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>