<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Projectberekening
Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.
    Overzicht
    Samenvatting situaties
    Resultaten
    Detailgegevens per emissiebron
Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                             Projectberekening
                   Contactgegevens
                   Rechtspersoon                         MBH Consult B.V.
                   Inrichtingslocatie                    Nieuweweg 85 ,
                                                         8051EC Hattem
                   Activiteit
                   Omschrijving                          Realisatie 24 appartementen
                   Toelichting                           bouw vs. referentie
                   Berekening
                   AERIUS kenmerk                        RQx87va1emzo
                   Datum berekening                      31 januari 2023, 11:34
                   Rekenconfiguratie                     Wnb-rekengrid
                   Totale emissie                        Rekenjaar              Emissie NH₃ Emissie NOₓ
                   Referentiesituatie - Referentie       2023                   64,6 g/j    9,5 kg/j
                   gebruiksfase - Beoogd                 2024                   50,6 g/j    0,8 kg/j
                   Resultaten                            Hoogste bijdrage       Hexagon     Gebied
                   Referentiesituatie - Referentie       0,04 mol/ha/j          5737873     Rijntakken
                   gebruiksfase - Beoogd                 -
                   Gekarteerd oppervlak met toename (ha)       0,00 ha
                   Gekarteerd oppervlak met afname (ha)        0,34 ha
                   Grootste toename van depositie        0,00 mol/ha/j
                   Grootste afname van depositie         0,04 mol/ha/j
RQx87va1emzo (31 januari 2023)                                                                              2/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                   Projectberekening
                   Referentiesituatie (Referentie), rekenjaar 2023
                   Emissiebronnen                                              Emissie NH₃ Emissie NOₓ
                     3 Anders... | Anders... | Projectlocatie                            -           -
                     4 Anders... | Anders... | Stationaire draai vrachtverkeer   30,0 g/j    2,8 kg/j
                     5 Wonen en Werken | Woningen | Emissiepunt gasgestookte             -   6,0 kg/j
                          installatie
                    Verkeersnetwerk                                             34,6 g/j    0,7 kg/j
RQx87va1emzo (31 januari 2023)                                                                         3/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                          Projectberekening
                   gebruiksfase (Beoogd), rekenjaar 2024
                   Emissiebronnen                             Emissie NH₃        Emissie NOₓ
                     3 Anders... | Anders... | Projectlocatie           -                  -
                    Verkeersnetwerk                            50,6 g/j           0,8 kg/j
RQx87va1emzo (31 januari 2023)                                                               4/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                               Projectberekening
                   Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.
                                    500 m
                         Habitatrichtlijn                              Grootste afname van depositie
                         Vogelrichtlijn
                                                                       Grootste toename van depositie
                         Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
                         Niet bepaald                                  Hoogste totale depositie
                   De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.
RQx87va1emzo (31 januari 2023)                                                                                5/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Projectberekening
                   Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "gebruiksfase" (Beoogd) incl.
                   saldering e/o referentie
                                   Berekend (ha Hoogste totale Met toename Grootste          Met afname (ha Grootste
                                   gekarteerd)  depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol  gekarteerd)     afname (mol
                                                N/ha/jr)                       N/ha/jr)                      N/ha/jr)
                   Totaal                  0,34    2.024,25            0,00             0,00         0,34             0,04
                   Per gebied      Berekend (ha Hoogste totale Met toename Grootste          Met afname (ha Grootste
                                   gekarteerd)  depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol  gekarteerd)     afname (mol
                                                N/ha/jr)                       N/ha/jr)                      N/ha/jr)
                   Rijntakken (38)         0,34    2.024,25            0,00             0,00         0,34             0,04
RQx87va1emzo (31 januari 2023)                                                                                             6/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  Projectberekening
                   Referentiesituatie, Rekenjaar 2023
                     1      Wegverkeer | Weg
                   Naam                   Verkeersbewegingen licht verkeer                                  Links Rechts NOₓ 0,4 kg/j
                   Locatie                X:201432,53 Y:498359,15                     Type scherm           - -          NO₂ 95,9 g/j
                   Lengte                 81,87 m                                     Hoogte                - -          NH₃ 30,3 g/j
                   Wegtype                Binnen bebouwde kom (doorstromend)          Afstand tot de weg - -
                   Rijrichting            Beide richtingen
                   Tunnelfactor           1
                   Type hoogteligging     Normaal
                   Weghoogte              0m
                   Verkeer                                    Max. snelheid                       Aantal voertuigen           In file
                   Licht verkeer                              Voorgeschreven factoren             61.8 p/etmaal              0,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer                  Voorgeschreven factoren             0 p/etmaal                 0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                        Voorgeschreven factoren             0 p/etmaal                 0,0 %
                   Busverkeer                                 Voorgeschreven factoren             0 p/etmaal                 0,0 %
                     2      Wegverkeer | Weg
                   Naam                   Verkeersbewegingen zwaar verkeer                                  Links Rechts NOₓ 0,2 kg/j
                   Locatie                X:201422,77 Y:498325,78                     Type scherm           - -          NO₂ 62,4 g/j
                   Lengte                 151,40 m                                    Hoogte                - -          NH₃ 4,3 g/j
                   Wegtype                Binnen bebouwde kom (doorstromend)          Afstand tot de weg - -
                   Rijrichting            Beide richtingen
                   Tunnelfactor           1
                   Type hoogteligging     Normaal
                   Weghoogte              0m
                   Verkeer                                    Max. snelheid                       Aantal voertuigen           In file
                   Licht verkeer                              Voorgeschreven factoren             0 p/etmaal                 0,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer                  Voorgeschreven factoren             0 p/etmaal                 0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                        Voorgeschreven factoren             1.04 p/etmaal              0,0 %
                   Busverkeer                                 Voorgeschreven factoren             0 p/etmaal                 0,0 %
                     3      Anders... | Anders...
                   Naam                 Projectlocatie Uittreedhoogte        0,0 m
                   Locatie              X:201460,9         Warmteinhoud      0,000 MW
                                        Y:498377,59        Spreiding         0m
                   Oppervlakte          0,04 ha
                   Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                   Temporele variatie Continue Emissie
                     4      Anders... | Anders...
                   Naam                 Stationaire draai Uittreedhoogte     0,0 m             NOₓ                           2,8 kg/j
                                        vrachtverkeer Warmteinhoud           0,000 MW          NH₃                           30,0 g/j
                   Locatie              X:201460,9         Spreiding         0m
                                        Y:498377,59
                   Oppervlakte          0,04 ha
                   Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                   Temporele variatie Continue Emissie
RQx87va1emzo (31 januari 2023)                                                                                                        7/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                    Projectberekening
                     5     Wonen en Werken | Woningen
                   Naam                 Emissiepunt     Uittreedhoogte 8,0 m    NOₓ          6,0 kg/j
                                        gasgestookte Warmteinhoud      0,000 MW
                                        installatie
                   Locatie              X:201460,82
                                        Y:498378,29
                   Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                   Temporele variatie Continue Emissie
RQx87va1emzo (31 januari 2023)                                                                        8/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  Projectberekening
                   gebruiksfase, Rekenjaar 2024
                     1      Wegverkeer | Weg
                   Naam                   Verkeersbewegingen licht verkeer                                  Links Rechts NOₓ 0,7 kg/j
                   Locatie                X:201432,53 Y:498359,15                     Type scherm           - -          NO₂ 0,2 kg/j
                   Lengte                 81,87 m                                     Hoogte                - -          NH₃ 48,6 g/j
                   Wegtype                Binnen bebouwde kom (doorstromend)          Afstand tot de weg - -
                   Rijrichting            Beide richtingen
                   Tunnelfactor           1
                   Type hoogteligging     Normaal
                   Weghoogte              0m
                   Verkeer                                    Max. snelheid                       Aantal voertuigen           In file
                   Licht verkeer                              Voorgeschreven factoren             108 p/etmaal               0,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer                  Voorgeschreven factoren             0 p/etmaal                 0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                        Voorgeschreven factoren             0 p/etmaal                 0,0 %
                   Busverkeer                                 Voorgeschreven factoren             0 p/etmaal                 0,0 %
                     2      Wegverkeer | Weg
                   Naam                   Verkeersbewegingen zwaar verkeer                                  Links Rechts NOₓ 94,8 g/j
                   Locatie                X:201422,77 Y:498325,78                     Type scherm           - -          NO₂ 30,6 g/j
                   Lengte                 151,40 m                                    Hoogte                - -          NH₃ 2,0 g/j
                   Wegtype                Binnen bebouwde kom (doorstromend)          Afstand tot de weg - -
                   Rijrichting            Beide richtingen
                   Tunnelfactor           1
                   Type hoogteligging     Normaal
                   Weghoogte              0m
                   Verkeer                                    Max. snelheid                       Aantal voertuigen           In file
                   Licht verkeer                              Voorgeschreven factoren             0 p/etmaal                 0,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer                  Voorgeschreven factoren             0 p/etmaal                 0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                        Voorgeschreven factoren             0.48 p/etmaal              0,0 %
                   Busverkeer                                 Voorgeschreven factoren             0 p/etmaal                 0,0 %
                     3      Anders... | Anders...
                   Naam                 Projectlocatie Uittreedhoogte        0,0 m
                   Locatie              X:201460,9         Warmteinhoud      0,000 MW
                                        Y:498377,59        Spreiding         0m
                   Oppervlakte          0,04 ha
                   Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                   Temporele variatie Continue Emissie
                   Disclaimer
                   Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                   kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                   aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                   Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                   is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                   verleend, zijn voorbehouden.
                   Rekenbasis
                   Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
                   AERIUS versie                            2022_20230126_290cbff6e8
                   Database versie                          2022_290cbff6e8
                   Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                   https://www.aerius.nl/
RQx87va1emzo (31 januari 2023)                                                                                                        9/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>