<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                           beheersverordening
                            Wapenveld-Dorp




BIJLAGEN BIJ TOELICHTING



Gemeente Heerde

IMRO idn:          NL.IMRO.0246.211BHVERWPNVLDDORP-va01
Status:            vastgesteld
Datum:             11 september 2017




_Vonderweg 14, 5616 RM Eindhoven T 040 257 13 35 _Wim Duisenbergplantsoen 31, 6221 SE Maastricht T 043 326 16 64
_E info@tonnaer.nl I www.tonnaer.nl Kvk Limburg Dossier 14074094 IBAN NL95 RABO 0174 1828 48 BTW NL 8111.08.945
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

Bijlagen bij toelichting                             5

Bijlage 1        Wijzigingen in beheersverordening   6

Bijlage 2        verleende vergunningen              9

Bijlage 3        toelichting QRA Buisleidingen       12




Wapenveld-Dorp                                       3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>4   beheersverordening (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Bijlagen bij toelichting




Wapenveld-Dorp             5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Bijlage 1   Wijzigingen in beheersverordening




6                                               beheersverordening (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Wijzigingen in beheersverordening n.a.v. concept beheersverordening

Verbeelding van beheersverordening

Bestemmingsnamen zijn veranderd op legenda:
Agrarisch – Agrarisch Bedrijf => Agrarisch – Bedrijf
Agrarisch met waarden – Landschappelijke waarden => Agrarisch met waarden – Landschappelijke
waarde
Bedrijf – Nuts => Bedrijf – Nut

Aanduidingen zijn veranderd op legenda:
Bedrijfswoningen => bedrijfswoning
Maximum aantal eenheden opnemen
Terras opnemen

Kaartblad 1
Kanaaldijk 80: bouwhoogte vergeten op te nemen
Sporthal en gebouw bij tennisbanen bouwhoogte opnemen

Kaartblad 2
Wonen – woongebouw is met bouwvlak ingetekend en met kleur geel van wonen.
Flessenbergerweg 23: bouwhoogte en dakhelling opgenomen
Bouwblok bij bestemming Maatschappelijk opgenomen bij bouwhoogte 15

Kaartblad 3
Kanaaldijk 47 bouwhoogte opgenomen van 14 meter in plaats van a.
Onderaan bij de Lagestraat bestemming A(grarisch) in bestemmingsvlak opgenomen.

Door de Gasunie is aangegeven dat de ligging van de gasleiding niet correct is opgenomen in de
concept beheersverordening. Door de Gasunie is de exacte ligging aangegeven. Deze is
overgenomen op de verbeelding.

Planregels (met rood toevoeging/wijzigingen aangegeven)

Artikel 6 Bedrijf

6.1 Bestemmingsomschrijving
De voor BEDRIJF aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijven, opslag en installaties, met
daarbijbehorende gebouwen, andere-bouwwerken, tuinen, erven, terreinen en
parkeervoorzieningen, met dien verstande dat:
a uitsluitend bedrijven zijn toegestaan als genoemd in de categorieën 1 en 2 van de lijst van
bedrijven, die als bijlage bij deze regels is gevoegd;
b detailhandel niet is toegestaan;
c uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’, deze zijn bestemd voor één
bedrijfswoning;
d ter plaatse van de aanduiding ‘verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg’, deze ook zijn bestemd
voor de verkoop en opslag van motorbrandstoffen zonder lpg;
e grote lawaaimakers als bedoeld in artikel 2.1 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht, zijn niet
toegestaan;
f risicovolle inrichtingen zijn niet toegestaan, met uitzondering van die inrichtingen die aanwezig zijn
op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening.

Strijdig gebruik is artikel 29 in plaats van 28 geldt voor alle artikelen over strijdig gebruik.
Onderstaand voorbeeld uit artikel 6. Alle strijdig gebruik artikelen zijn hier op aangepast.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>6.4 Specifieke gebruiksregels
6.4.1 Strijdig gebruik
Tot een met de bestemming strijdig gebruik als bedoeld in artikel 2829, wordt in ieder geval
verstaan het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor doeleinden van zelfstandige
bewoning.

Artikel 17 VERKEER

17.1 Bestemmingsomschrijving
De voor VERKEER aangewezen gronden zijn bestemd voor
a) wegen, straten en paden, voet- en rijwielpaden, met daarbijbehorende andere-bouwwerken,
waterhuishoudkundige voorzieningen en groenvoorzieningen,
b) alsmede ter plaatse van de aanduiding ‘terras’ uitsluitend voor een terras,
c) alsmede ter plaatse van de aanduiding ‘garagebox’ voor het stallen van (motor)voertuigen, met
daarbijbehorende gebouwen, andere-bouwwerken, erven en terreinen.


Toelichting bij beheersverordening

Pagina 6 toegevoegd onder tabel nieuwe tweede alinea: “Op 3 april 2017 is het bestemmingsplan
Wapenveld-Dorp, 5e herziening, locatie Zwarte Paard vastgesteld. Dit bestemmingsplan is ook
meegenomen in deze beheersverordening.”

Pagina 26 toegevoegd/gewijzigd:

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Een beheersverordening legt de bestaande situatie vast en continueert de geldende
(bestemmings)planregeling. Derhalve is er bij het opstellen van een beheersverordening geen
verplichting tot inspraak. Gekozen is om de concept beheersverordening 4 weken ter “controle” bij
de publieksbalie te leggen nadat hiervan melding was gemaakt in de Schaapskooi en Staatscourant.

Ook is een inloopavond georganiseerd. In het kader van het vooroverleg is, hoewel niet nodig omdat
voor het opstellen van een beheersverordening geen verplichte voorbereidingsprocedure geldt, de
beheersverordening naar het Waterschap, de provincie en Gasunie gestuurd. In bijlage 0 zijn de
wijzigingen opgenomen die zijn doorgevoerd in de concept beheersverordening.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Bijlage 2        verleende vergunningen




Wapenveld-Dorp                            9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>adres                              huisnummer      bijzonderheden verleende omgevingsvergunning
Biezenkamp 2 tm 28 (even)                          ossenkamp, maatvoering aangepast naar 16,5 m
Fazantenstraat                     2a              provas leidt tot Wildekampseweg 2b = Fazantenstr geen plankaart, plaatsen 2 woningen binnen Wonen
Fazantenstraat                     2a              wijzigingsvergunning
Fazantenstraat                     2b
Fazantenstraat                     2b              wijzigingsvergunning
Flessenbergerweg                                 5 lbvg, Flessenbergerweg 5
Groteweg                                        24 rbvg, 3 vlaggenmasten (6 meter hoog) horeca
Groteweg                                        26 omgvg, woning uitbreiding in Tuin overschrijding m2 aan- en bijbouwen
Groteweg                                        46 omgvg, garage in Tuin
Gruttoweg                                        4 omgvg, gastouder, artikel 4 lid 9 BOR, ander gebruik in huidig pand, in Wonen
Hoenderweg                         5-2             omgvg, alleen bouwen
Hoenderweg                         5-2             omgvg, strijdig gebruik overschrijding opp bouwwerken
Hoevenkamp                                       5 rbvg, buiten bouwvlak Wonen, 2008
Hullenweg                                        6 van rechtwege omgvg, bergruimte naar woonruimte 3 jongeren binnen Maatschappelijk
Kanaaldijk                                      47 omgvg o.a. strijd BP, vestigen bedrijf en opp serre
Kanaaldijk                                      77 lbvg, bouwblok en overschrijding m2, vrijstelling op bp Agr Geb maar valt onder Wapenveld dorp Wonen
Kanaaldijk                                      78 lbvg, plaatsen van dierenverblijf, meer opp bijgebouwen
Kanaaldijk                                      79 Vergunning ingetrokken vervolgens vergunning bouw voor kap
Kerkstraat                                      17 omgvg, buiten bouwblok uitbreiding woning, binnenplanse afwijking
Kerkstraat (ongenummerd)                           omgvg, verbreding straat
Klapperdijk                                      1 omgvg, bijgebouw hoogte en opp, 2.12 lid 1 onder a onder 2
Klapperdijk                                     11 rbvg, buiten bouwblok en binnenplanse afwijking hoogte
Klapperdijk                                     19 omgvg, detailhandel naar centrum gaat om functie kantoor
Klapperdijk                                     33 lbvg, maatschappelijk naar wonen
Klapperdijk ...vanaf hier verder                41 omgvg, is voor een beroep aan huis (schoonheidssalon) en dichtzetten raam met rabatdelen
Klapperdijk                        16-1            omgvg
Klapperdijk                        34b             rbvg, vergunning verleend voor kantoor op de verdieping
Klapperdijk (ongenummerd)                          omgvg, nabij WH vd Pollplein, 3 vlaggenmasten
Klapperdijk (ongenummerd)                          omgvg, nabij WH vd Pollplein, 3 vlaggenmasten
Kwartelweg                         7a              omgvg
Lagestraat                         15a             omgvg, tijdelijke vrijst voor 10 jaar
Leeuwerikweg                                    30 omgvg, vernieuwing bijgebouw
Meester Jan van Doesburgstraat                  15 strijd met het bp
Merelweg                                        38 rbvg, is herziening merelweg 2efase
Mezenweg                                        14 rbvg, vergroten woning
Nachtegaalweg                                    9 omgvg, uitbreiden woonhuis
Nachtegaalweg                                   10 rbvg, vergunnig voor vrijstaand bijgebouw
Nachtegaalweg                                   13 omgvg
Nachtegaalweg                      30a             rbvg, dubbel woonhuis
Nachtegaalweg                      30b             rbvg, dubbel woonhuis
Nachtegaalweg                      5a              rbvg
Nachtegaalweg                      81a             omgvg, strijdig gebruik
Ossenkampweg                                     4 omgvg, aanpassen woning
Professor Brummelkampstraat                     55 omgvg, woning aan voorzijde aangebouwd
Putterweg                          2a              omgvg,
Putterweg                          4a              rbvg, verhoogde erker aan oostzijde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Revelingseweg naast 37            rbvg
Stationsweg              24a      1e fase rbvg verleend onder Stationsweg achter nummer 24
Stationsweg 17 tm 25              omgvg
Tureluurweg                    13 lbvg, is herziening merelweg 2efase
Wildekampseweg           4-2      rbvg, vergunning serre aan oostzijde geplaatst.
Wildekampseweg           15a      omgvg, aangevraagd onder 15a, strijdig gebruik, appartement gebouw 8 woningen
Wildekampseweg           15b      omgvg, aangevraagd onder 15a
Wildekampseweg           15c      omgvg, aangevraagd onder 15a
Wildekampseweg           15d      omgvg, aangevraagd onder 15a
Wildekampseweg           15e      omgvg, aangevraagd onder 15a, vastgesteld wijzigingsplan detailhandel naar Wonen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Bijlage 3   toelichting QRA Buisleidingen




12                                          beheersverordening (vastgesteld)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                Tebodin Netherlands B.V.
                Jan Tinbergenstraat 101 • 7559 SP Hengelo
                Postbus 233 • 7550 AE Hengelo
                Telefoon 074 249 64 96 • Fax 074 242 57 12
                hengelo@tebodin.nl • www.tebodin.com




Opdrachtgever: Regio Noord Veluwe                            Ordernummer: 42461.06
                                                             Documentnummer: 123418001
Project: Inventarisatie risicobronnen
                                                             Revisie: 1


                                                             Auteur: S.J. Elbers
                                                             Telefoon: 074 249 6251
                                                             Telefax: 074 2425712
                                                             E-mail: s.elbers@tebodin.nl


                                                             Datum: 16 februari 2012



CAROLA berekeningen Heerde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                      Tebodin Netherlands B.V.
                      Ordernummer: 42461.06
                      Documentnummer: 123418001
                      Revisie: 1
                      Datum: 16 februari 2012
                      Pagina: 2 van 25




 1         16-02-2012              Definitieve rapportage                            S. Elbers               M. Zwanenburg
 0         14-2-2012               Conceptrapportage                                 S. Elbers               M. Zwanenburg
 Wijz.     Datum                   Omschrijving                                      Opsteller               Gecontroleerd


© Copyright Tebodin

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk,
fotokopie of op welke andere wijze ook zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.




CAROLA berekeningen gemeente Heerde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                 Tebodin Netherlands B.V.
                 Ordernummer: 42461.06
                 Documentnummer: 123418001
                 Revisie: 1
                 Datum: 16 februari 2012
                 Pagina: 3 van 25




                 Inhoudsopgave                              Pagina

1                Inleiding                                  4

2                Uitgangspunten risicoberekeningen CAROLA   5
2.1              Interessegebied                            5
2.2              Leidinggegevens                            6
2.3              Bevolkingsgegevens                         7

3                Resultaten risicoberekeningen              8
3.1              Plaatsgebonden risico                      8
3.1.1            Leiding A-510                              8
3.1.2            Leiding N-556-60                           10
3.1.3            Leiding N-556-63                           11
3.1.4            Leiding N-556-76                           13
3.1.5            Samenvatting                               14
3.2              Groepsrisico                               16
3.2.1            Leiding A-510                              16
3.2.2            Leiding N-556-60                           18
3.2.3            Leiding N-556-63                           19
3.2.4            Leiding N-556-76                           20
3.2.5            Samenvatting                               20

4                Conclusie                                  22
4.1              Plaatsgebonden risico                      22
4.2              Groepsrisico                               23




CAROLA berekeningen gemeente Heerde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                     Tebodin Netherlands B.V.
                     Ordernummer: 42461.06
                     Documentnummer: 123418001
                     Revisie: 1
                     Datum: 16 februari 2012
                     Pagina: 4 van 25




1   Inleiding

    Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. In dit besluit is
    geregeld dat de risico’s die gepaard gaan met het transport van gevaarlijke stoffen per buisleiding in kaart
    worden gebracht. Ten aanzien van het risico wordt in het Bevb conform de regeling voor inrichtingen én het
    transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en/of binnenwater onderscheid gemaakt in het
    plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR).

    In het Bevb is vastgelegd dat geïdentificeerde bestaande knelpunten dienen te worden opgelost vóór 1 januari
    2014 (PR) respectievelijk vóór 1 januari 2015 (GR). Om te voorkomen dat in de toekomst nieuwe knelpunten
    ontstaan, dient eveneens te worden gekeken naar bestemmingsplannen en deze zonodig te worden aangepast.

    Voor de grootste categorie transportleidingen, de hogedruk aardgasleidingen, is een speciaal
    softwareprogramma ontwikkeld om de risico’s te berekenen. Dit software programma, CAROLA [1] genaamd, is
    in opdracht van het RIVM ontwikkeld op basis van het Gasunie pakket ‘Pipesafe’.

    Recentelijk zijn alle gemeentes door de Gasunie aangeschreven met het verzoek om voor het eind van dit jaar
    aan te geven of er door de aanwezigheid van hogedruk aardgasleidingen knelpunten zijn ten aanzien van het
    plaatsgebonden risico voor de huidige situatie, voor de situatie na realisatie van bestemmingsplannen en/of er
    groepsrisico aandachtspunten zijn, dat wil zeggen locaties waar sprake is van een overschrijding van de
    oriënterende waarde van het GR.

    In opdracht van de Regio Noord Veluwe zijn door Tebodin Netherlands B.V. risicoberekeningen uitgevoerd voor
    de gemeente Heerde met het rekenprogramma CAROLA.

    In de voorliggende rapportage wordt nader ingegaan op de uitgevoerde risicoberekeningen.
    In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de uitgangspunten van de risicoberekeningen. In hoofdstuk 3
    wordt nader ingegaan op de resultaten van de berekeningen terwijl de conclusies in hoofdstuk 4 worden
    gepresenteerd.




    CAROLA berekeningen gemeente Heerde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                       Tebodin Netherlands B.V.
                       Ordernummer: 42461.06
                       Documentnummer: 123418001
                       Revisie: 1
                       Datum: 16 februari 2012
                       Pagina: 5 van 25




2     Uitgangspunten risicoberekeningen CAROLA

      In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de uitvoering van de
      risicoberekeningen voor de gemeente Heerde.


2.1   Interessegebied
      Op een plattegrond van de gemeente Heerde is het interessegebied voor de in CAROLA uit te voeren
      risicoberekeningen aangegeven. Aan de hand van deze gegevens heeft de Gasunie leidingdata aangeleverd die
      de basis vormen voor de risicoberekening. In Figuur 1 is de ligging van de hogedruk aardgasleidingen
      weergegeven, uitgaande van het voor de gemeente Heerde gedefinieerde interessegebied.




      Figuur 1         Overzicht van hogedruk aardgasleidingen in de gemeente Heerde




      CAROLA berekeningen gemeente Heerde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                       Tebodin Netherlands B.V.
                       Ordernummer: 42461.06
                       Documentnummer: 123418001
                       Revisie: 1
                       Datum: 16 februari 2012
                       Pagina: 6 van 25




2.2   Leidinggegevens
      Zoals blijkt uit Tabel 1 bevat de aangeleverde Gasunie data informatie voor zesentwintig leidingen/leidingsecties.
      In deze tabel zijn voor elke leiding(sectie) de relevante gegevens samengevat.

      Uit Figuur 1 blijkt verder dat de leidingen een gebied bestrijken dat verder reikt dan de gemeentegrens van
      Heerde. Leidingen voor zover deze niet binnen de gemeentegrens liggen, zijn niet meegenomen in de analyse
      van de resultaten van de CAROLA berekeningen maar worden beschouwd in de rapportage van de betreffende
      buurgemeenten. De leidingen die (deels) wel binnen de gemeente liggen zijn in Figuur 1 voorzien van een
      nummer dat correspondeert met het nummer uit Tabel 1. Het gaat hierbij om de volgende vier leidingen, te weten
      nr. 6, nr. 15, nr. 17, en nr. 19. De leidingen die niet zijn beschouwd zijn in Tabel 1 cursief weergegeven.

      Tabel 1 Overzicht van relevante leidinggegevens CAROLA berekening gemeente Heerde
      Nr.      Leidingnaam Diameter [mm]         Druk [bar]   Datum        aanleveren
                                                              gegevens
      1        A-510-03       323.90             66.20        06-02-2012
      2        A-510-05       114.30             66.20        06-02-2012
      3        A-510-09       323.90             66.20        06-02-2012
      4        A-510-11       914.00             66.20        06-02-2012
      5        A-510-30       406.40             66.20        06-02-2012
      6        A-510          914.00             66.20        06-02-2012
      7        A-595          457.00             66.20        06-02-2012
      8        A-655          610.00             79.90        06-02-2012
      9        N-551-01       114.30             40.00        06-02-2012
      10       N-551-02       114.30             40.00        06-02-2012
      11       N-551-03       114.30             40.00        06-02-2012
      12       N-551-07       60.30              40.00        06-02-2012
      13       N-551-20       159.00             40.00        06-02-2012
      14       N-556-01       114.30             40.00        06-02-2012
      15       N-556-60       212.00             40.00        06-02-2012
      16       N-556-61       108.00             40.00        06-02-2012
      17       N-556-63       168.30             40.00        06-02-2012
      18       N-556-73       219.10             40.00        06-02-2012
      19       N-556-76       212.00             40.00        06-02-2012
      20       N-556-77       212.00             40.00        06-02-2012
      21       N-556-78       212.00             40.00        06-02-2012
      22       N-557-30       219.10             40.00        06-02-2012
      23       N-570-20       323.90             40.00        06-02-2012
      24       N-570-21       219.10             40.00        06-02-2012
      25       N-570-29       168.30             40.00        06-02-2012
      26       N-570-31       114.30             40.00        06-02-2012




      CAROLA berekeningen gemeente Heerde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                       Tebodin Netherlands B.V.
                       Ordernummer: 42461.06
                       Documentnummer: 123418001
                       Revisie: 1
                       Datum: 16 februari 2012
                       Pagina: 7 van 25




2.3   Bevolkingsgegevens
      Voor wat betreft de bevolkingsgegevens is gebruik gemaakt van de gegevens uit de populator. Dit databestand is
      in opdracht van het Ministerie van VROM speciaal is ontwikkeld voor het uitvoeren van risicoanalyses.

      Wel dient te worden gerealiseerd dat in de populator gegevens ontbreken ten aanzien van bestemmingsplannen
      en evenementen / evenementgeoriënteerde objecten. Deze gegevens zijn verkregen van de gemeente en als
      aparte bevolkingspolygonen toegevoegd aan het rekenmodel. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van deze
      bevolkingspolygonen.

      Voor de aanwezige bevolking is daarbij telkens uitgegaan van een verblijf binnenshuis van 93% gedurende de
      dagsituatie (7% verblijft overdag buitenshuis) en een aanwezigheid van 99% binnenshuis gedurende de
      nachtsituatie (1% verblijft gedurende de nacht buitenshuis) conform de handleiding risicoberekeningen. Een
      uitzondering hierop is gemaakt voor aanwezige personen in bij buitenactiviteiten (openlucht theater, en
      stationspark) . Deze locaties bieden namelijk geen bescherming tegen een brandscenario op grond waarvan in
      de modellering voor deze personen is uitgegaan van een verblijf buitenshuis gedurende 100% van de tijd.




      CAROLA berekeningen gemeente Heerde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                         Tebodin Netherlands B.V.
                         Ordernummer: 42461.06
                         Documentnummer: 123418001
                         Revisie: 1
                         Datum: 16 februari 2012
                         Pagina: 8 van 25




3       Resultaten risicoberekeningen
        In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de risicoberekeningen weergegeven. Daarbij is onderscheid gemaakt in
        het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Zoals verder al is aangegeven in hoofdstuk 2 is daarbij uitsluitend
        gekeken naar de binnen de gemeente gelegen leidingen nr. 6 (leiding A-510), nr. 15 (leiding N-556-60), nr. 17
        (leiding A-556-63) en nr. 21 (leiding N-556-76).


3.1     Plaatsgebonden risico
        In deze paragraaf is een overzicht gegeven van het berekende plaatsgebonden risico voor de bovengenoemde
        leidingen. Dit resultaat is grafisch weergegeven door middel van contouren die punten met een gelijk risico met
        elkaar verbinden. Deze contouren worden daarom ook wel iso risico contouren genoemd. In aanvulling op de
        contouren is eveneens gekeken naar de omvang van deze contouren, dat wil zeggen de afstand van de leiding
        tot aan de contour.


3.1.1   Leiding A-510

        In Figuur 2 is een overzicht gegeven van de berekende contouren voor leiding A-510 terwijl in Figuur 3 een
        detailweergave voor een gedeelte van deze leiding is weergegeven.




        Figuur 2         Berekende PR contouren leiding N-510 (leiding nr. 6)




        CAROLA berekeningen gemeente Heerde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                 Tebodin Netherlands B.V.
                 Ordernummer: 42461.06
                 Documentnummer: 123418001
                 Revisie: 1
                 Datum: 16 februari 2012
                 Pagina: 9 van 25




Figuur 3         Berekende PR contouren leiding A-510 (leiding nr. 6) - detail

Uit Figuur 3 blijkt dat de leiding slechts voor eren heel klein gedeelte binnen de gemeentegrens ligt, boven de
aanduiding ‘Berghuizen’ en rechts van de gele bol. Het resterende deel van de leiding ligt binnen de
buurtgemeente Hattem en is daar reeds beschouwd.

Voor het leiding gedeelte dat binnen de gemeente Heerde is gelegen is geen sprake van een PR 10-6/jaar
contour, maar uitsluitend van een PR 10-7/jaar contour (blauwe lijn) en een PR10-8/jaar contour (paarse lijn). Uit
een nadere analyse van de contouren blijkt dat de afstand tot de PR10-8/jaar contour ongeveer 370 meter
bedraagt en voor de PR 10-7/jaar contour ongeveer 270 meter.

Verder blijkt uit Figuur 3 dat een gedeelte van de leiding die op grondgebied van de gemeente Hattem ligt, een
PR 10-6/jaar contour (gele vlak) veroorzaakt die deels over de gemeente Heerde valt. Uit nadere analyse blijkt
dat dit gedeelte van de PR10-6/jaar contour over het noordelijke deel van het voormalige terrein van Stora Enso
ligt. Dit terrein zal in de toekomst worden gebruikt voor kleinschalige industrie/bedrijfsverzamelgebouw hetgeen
wordt aangemerkt als beperkt kwetsbaar. Omdat zich binnen de contour geen kwetsbare objecten bevinden is er
geen sprake van een PR knelpunt voor de huidige situatie.

Binnen dit gedeelte van de PR 10-6/jaar contouren zijn evenmin nieuwe bestemmingen geprojecteerd op grond
waarvan kan worden geconcludeerd dat er geen nieuwe knelpunten ontstaan bij realisatie van goedgekeurde
bestemmingsplannen.




CAROLA berekeningen gemeente Heerde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                         Tebodin Netherlands B.V.
                         Ordernummer: 42461.06
                         Documentnummer: 123418001
                         Revisie: 1
                         Datum: 16 februari 2012
                         Pagina: 10 van 25




3.1.2   Leiding N-556-60

        In Figuur 4 is een overzicht gegeven van de berekende contouren voor leiding N-556-60 terwijl in Figuur 5 een
        detailweergave voor een gedeelte van deze leiding is weergegeven.




        Figuur 4         Berekende PR contouren leiding N-556-60 (leiding nr. 15)




        Figuur 5         Berekende PR contouren leiding N-556-60 (leiding nr. 15) - detail


        CAROLA berekeningen gemeente Heerde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                         Tebodin Netherlands B.V.
                         Ordernummer: 42461.06
                         Documentnummer: 123418001
                         Revisie: 1
                         Datum: 16 februari 2012
                         Pagina: 11 van 25




        Uit Figuur 4 blijkt dat er voor de betreffende leiding geen PR10-6/jaar contour wordt berekend maar uitsluitend
        een PR 10-7/jaar contour (blauwe lijn) en een PR10-8/jaar contour (paarse lijn). Uit een nadere analyse van de
        contouren blijkt dat de afstand tot de PR10-8/jaar contour ongeveer 80 meter bedraagt terwijl de afstand tot de
        PR 10-7/jaar contour neerkomt op maximaal circa 55 meter.

        Op een enkele locatie langs de route wordt evenwel een PR10-6/jaar contour aangetroffen, herkenbaar aan de
        geel gekleurde ellipsvorm in Figuur 6. Dit betreft de locatie ter hoogte van het snijpunt van de Groteweg met de
        Revelingseweg.




        Figuur 6         Berekende PR contouren leiding N-556-60 (leiding nr. 15) - detail

        Uit nadere analyse blijkt dat de deze PR10-6/jaar contour een afmeting heeft van zo’n 10 meter. Doordat zich
        binnen de PR10-6/jaar contour geen bebouwing bevindt kan worden geconcludeerd dat leiding N-556-60 niet
        resulteert in een PR knelpunt voor de huidige situatie.

        Doordat langs dit gedeelte van de leiding evenmin bestemmingsplannen zijn goedgekeurd, kan eveneens
        worden geconcludeerd dat bij realisatie van bestemmingsplannen rondom deze leiding geen nieuwe knelpunten
        ontstaan.


3.1.3   Leiding N-556-63

        In Figuur 7 is een overzicht gegeven van de berekende contouren voor leiding N-556-63 terwijl in Figuur 8 een
        detailweergave voor een gedeelte van deze leiding is weergegeven.




        CAROLA berekeningen gemeente Heerde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                 Tebodin Netherlands B.V.
                 Ordernummer: 42461.06
                 Documentnummer: 123418001
                 Revisie: 1
                 Datum: 16 februari 2012
                 Pagina: 12 van 25




Figuur 7         Berekende PR contouren leiding N-556-63 (leiding nr. 17)




Figuur 8         Berekende PR contouren leiding N-556-63 (leiding nr. 17) - detail

Uit Figuur 7 blijkt dat er voor de betreffende leiding geen PR10-6/jaar wordt berekend, maar uitsluitend een PR
10-8/jaar contour (paarse lijn) en een PR 10-7/jaar contour (blauwe lijn). Uit een nadere analyse van de contouren
blijkt dat de afstand tot de PR10-8/jaar contour ongeveer 65 meter bedraagt terwijl de afstand tot de PR 10-7/jaar



CAROLA berekeningen gemeente Heerde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                         Tebodin Netherlands B.V.
                         Ordernummer: 42461.06
                         Documentnummer: 123418001
                         Revisie: 1
                         Datum: 16 februari 2012
                         Pagina: 13 van 25




        contour neerkomt op maximaal circa 50 meter. Hierdoor kan worden geconcludeerd dat de leiding N-556-63 niet
        resulteert in een PR knelpunt voor de huidige situatie.

        Doordat deze leiding geen PR 10-6/jaar contour veroorzaakt, kan eveneens worden geconcludeerd dat bij
        realisatie van bestemmingsplannen rondom deze leiding geen nieuwe knelpunten ontstaan.


3.1.4   Leiding N-556-76

        In Figuur 9 is een overzicht gegeven van de berekende contouren voor leiding N-556-76 terwijl in Figuur 10 een
        detailweergave voor een gedeelte van deze leiding is weergegeven.




        Figuur 9         Berekende PR contouren leiding N-556-76 (leiding nr. 19)




        CAROLA berekeningen gemeente Heerde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                         Tebodin Netherlands B.V.
                         Ordernummer: 42461.06
                         Documentnummer: 123418001
                         Revisie: 1
                         Datum: 16 februari 2012
                         Pagina: 14 van 25




        Figuur 10        Berekende PR contouren leiding N-556-76 (leiding nr. 19) - detail

        Uit Figuur 8 blijkt dat er voor de betreffende leiding geen PR10-6/jaar wordt berekend maar uitsluitend een PR10-
        8
         /jaar contour (paarse lijn) en een PR 10-7/jaar contour (blauwe lijn). Uit een nadere analyse van de contouren
        blijkt dat de afstand tot de PR10-8/jaar contour ongeveer 80 meter bedraagt terwijl de afstand tot de PR 10-7/jaar
        contour neerkomt op maximaal circa 55 meter. Hierdoor kan worden geconcludeerd dat de leiding N-556-76 niet
        resulteert in een PR knelpunt voor de huidige situatie.

        Doordat deze leiding geen PR 10-6/jaar contour veroorzaakt, kan eveneens worden geconcludeerd dat bij
        realisatie van bestemmingsplannen rondom deze leiding geen nieuwe knelpunten ontstaan.


3.1.5   Samenvatting

        In Tabel 2 is een samenvatting gegeven van de resultaten van de PR berekeningen voor de binnen de gemeente
        Heerde gelegen hogedruk aardgasleidingen.

        Tabel 2     Samenvatting resultaten PR berekeningen
        Leiding         Afstand in (m) tot                                      Opmerking
                        PR10-6/jaar        PR10-7/jaar  PR10-8/jaar
        A-510           Niet berekend      270          370                     PR10-6/jaar op grondgebied Hattem
                                                                                valt deels over grondgebied Heerde,
                                                                                geen PR knelpunt
        N-556-60           10                      60          80               Kleine locatie ter hoogte van kruizing
                                                                                Groteweg en de Revelingseweg,
                                                                                geen PR knelpunt.
        N-556-63           Niet berekend           50          65
        N-556-76           Niet berekend           60          80



        CAROLA berekeningen gemeente Heerde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                 Tebodin Netherlands B.V.
                 Ordernummer: 42461.06
                 Documentnummer: 123418001
                 Revisie: 1
                 Datum: 16 februari 2012
                 Pagina: 15 van 25




Uit Tabel 2 blijkt dat voor één van de binnen de gemeente Heerde aanwezige aardgasleidingen (N556-60) een
PR10-6/jaar contour wordt berekend. Daarnaast ligt een gedeelte van een PR10-6/jaar contour van een op
grondgebied van Hattem gelegen leiding (A-510) op het grondgebied van Heerde.

Op basis van de door de Gasunie gestuurde brief [3] dient ten aanzien van het PR te worden gekeken naar:
1.   De aanwezigheid van PR knelpunten voor de huidige situatie;
2.   De aanwezigheid van PR knelpunten als gevolg van realisatie van reeds goedgekeurde
      bestemmingsplannen.

Ten aanzien van de eerste vraag van de Gasunie kan op basis van de resultaten van CAROLA worden
geconcludeerd dat er binnen de gemeente Heerde voor de huidige situatie geen sprake is van een PR knelpunt
doordat er geen kwetsbare objecten binnen de PR10-6/jaar contour aanwezig zijn.

Omdat er geen bestemmingsplannen zijn voorzien binnen de aanwezige PR10-6/jaar contouren, kan eveneens
worden geconcludeerd dat bij realisatie van deze bestemmingsplannen geen nieuwe knelpunten ontstaan (vraag
2).




CAROLA berekeningen gemeente Heerde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                         Tebodin Netherlands B.V.
                         Ordernummer: 42461.06
                         Documentnummer: 123418001
                         Revisie: 1
                         Datum: 16 februari 2012
                         Pagina: 16 van 25




3.2     Groepsrisico
        In deze paragraaf is een overzicht gegeven van het berekende groepsrisico voor de relevante leidingen. De
        hoogte van het groepsrisico wordt weergegeven als een factor ten opzichte van de oriënterende waarde van het
        groepsrisico. Bij een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geldt dat het groepsrisico geheel beneden de
        oriënterende waarde ligt. Bij een factor groter dan 1 geldt dat het groepsrisico groter is dan de oriënterende
        waarde. Daarbij wordt opgemerkt dat de oriënterende waarde in tegenstelling tot het plaatsgebonden risico geen
        harde norm is. Dit betekent dat in bepaalde gevallen overschrijding kan worden toegestaan, mits voldoende
        gemotiveerd. Naast de overschrijdingfactor wordt voor het groepsrisico ook het bijbehorende aantal slachtoffers
        en de frequentie waarmee dit aantal slachtoffers optreedt genoemd.


3.2.1   Leiding A-510

        In Figuur 11 is voor de leiding A-510 de overschrijdingsfactor voor het groepsrisico weergeven.




        Figuur 11        Groepsrisico screening leiding A-510

        Uit Figuur 11 blijkt dat er langs het leidingtracé één locatie is waar sprake is van een groepsrisico. Dit is zichtbaar
        aan het blauwe blok ter hoogte van de waarde 27000 op de x-as in deze figuur.

        De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.011 en correspondeert met die kilometer leiding
        die gekarakteriseerd wordt door stationing 26430.00 en stationing 27430.00. De betreffende kilometer leiding is
        gevisualiseerd in Figuur 12 (groene gedeelte van de verder blauw gemarkeerde lijn).




        Figuur 12     fN curve voor A-510 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen
                      stationing 26430.00 en stationing 27430.00


        CAROLA berekeningen gemeente Heerde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                Tebodin Netherlands B.V.
                Ordernummer: 42461.06
                Documentnummer: 123418001
                Revisie: 1
                Datum: 16 februari 2012
                Pagina: 17 van 25




Geconcludeerd is dat dit maximale groepsrisico gelegen is buiten de gemeente Heerde. Voor het gedeelte dat
binnen de gemeente Heerde is gelegen (zie Figuur 13) is de hoogte van het GR bepaald aan de hand van de fN
curve voor deze leidingsectie (zie Figuur 14).




Figuur 13       Overzicht van GR langs leiding A-510 in gemeente Heerde




Figuur 14       Groepsrisico screening leiding A-510

Uit nadere analyse van het GR zoals weergegeven in Figuur 14 blijkt dat de overschrijdingsfactor voor leiding A-
510 binnen de gemeente Heerde neerkomt op 8,12*10-4 (uitgaande van een aantal van 15 slachtoffers en een
frequentie van 3,61*10-8).

Op basis van de GR berekening wordt geconcludeerd dat de oriënterende waarde niet wordt overschreden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                         Tebodin Netherlands B.V.
                         Ordernummer: 42461.06
                         Documentnummer: 123418001
                         Revisie: 1
                         Datum: 16 februari 2012
                         Pagina: 18 van 25




3.2.2   Leiding N-556-60

        In Figuur 15 is voor de leiding N-556-60 de overschrijdingsfactor voor het groepsrisico weergeven.




        Figuur 15        Groepsrisico screening leiding N-556-60

        Uit Figuur 15 blijkt dat er langs een gedeelte van het tracé sprake is van een zeker groepsrisico hetgeen
        zichtbaar is door de aanwezigheid van een blauw blok.

        De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.028 en correspondeert met die kilometer leiding
        die gekarakteriseerd wordt door stationing 6870.00 en stationing 7870.00. Voor deze kilometer leiding is de fN
        curve opgenomen in Figuur 17. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in Figuur 16 (groene gedeelte
        van de verder blauw gemarkeerde lijn).




        Figuur 16     Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de fN curve voor N-556-
                      60 van N.V. Nederlandse Gasunie

        De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 64 slachtoffers en een
        frequentie van 6.87E-008.




        CAROLA berekeningen gemeente Heerde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                         Tebodin Netherlands B.V.
                         Ordernummer: 42461.06
                         Documentnummer: 123418001
                         Revisie: 1
                         Datum: 16 februari 2012
                         Pagina: 19 van 25




        Figuur 17     fN curve voor N-556-60 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de
                      kilometer tussen stationing 6870.00 en stationing 7870.00.

        Op basis van de GR berekening wordt geconcludeerd dat de oriënterende waarde niet wordt overschreden.


3.2.3   Leiding N-556-63

        In Figuur 18 is voor de leiding N-556-61 de overschrijdingsfactor voor het groepsrisico weergeven.




        Figuur 18        Groepsrisico screening leiding N-556-61

        Uit Figuur 18 blijkt dat er langs het leidingtracé geen locaties zijn waar sprake is van een groepsrisico. Eén en
        ander is zichtbaar aan het ontbreken van blauwe blokken die het groepsrisico illustreren, dit in tegenstelling tot
        bijvoorbeeld Figuur 15, waarin deze blokken wel aanwezig zijn.

        De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met die kilometer
        leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 120.00. Voor deze kilometer leiding is geen
        fN curve en evenmin een aanduiding van de locatie opgenomen, vanwege de zeer geringe omvang van het GR.

        De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie
        van 0.00E+000.

        Op basis van de CAROLA berekening wordt geconcludeerd dat voor het betreffende leidingtracé sprake is van
        een verwaarloosbaar GR.




        CAROLA berekeningen gemeente Heerde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                         Tebodin Netherlands B.V.
                         Ordernummer: 42461.06
                         Documentnummer: 123418001
                         Revisie: 1
                         Datum: 16 februari 2012
                         Pagina: 20 van 25




3.2.4   Leiding N-556-76

        In Figuur 19 is voor de leiding N-570-49 de overschrijdingsfactor voor het groepsrisico weergeven.




        Figuur 19        Groepsrisico screening leiding N-570-49

        Uit Figuur 19 blijkt dat er langs het leidingtracé geen locaties zijn waar sprake is van een groepsrisico. Eén en
        ander is zichtbaar aan het ontbreken van blauwe blokken die het groepsrisico illustreren, dit in tegenstelling tot
        bijvoorbeeld Figuur 15, waarin deze blokken wel aanwezig zijn.

        De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met die kilometer
        leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 50.00. Voor deze kilometer leiding is geen
        fN curve en evenmin een aanduiding van de locatie opgenomen, vanwege de zeer geringe omvang van het GR.

        De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie
        van 0.00E+000.

        Op basis van de CAROLA berekening wordt geconcludeerd dat voor het betreffende leidingtracé sprake is van
        een verwaarloosbaar GR.


3.2.5   Samenvatting

        In Tabel 3 is een samenvatting gegeven van de resultaten van de GR berekeningen voor de binnen de gemeente
        Heerde gelegen hogedruk aardgasleidingen.

        Tabel 3     Samenvatting resultaten GR berekeningen
        Leiding         Overschrijdingsfactor           Bij overschrijdingsfactor behorende
                        oriënterende waarde    Aantal slachtoffers          Frequentie (1/jaar)f
                           (maximale GR)               (-)
        A-510                  8,12*10-4               15                         3,61*10-8
        N-556-60                 0,028                 64                         6,87*10-8
        N-556-63                   0                    -                             -
        N-556-76                   0                    -                             -


        Zoals uit Tabel 3 blijkt dat voor alle binnen de gemeente Heerde aanwezige leidingen het groepsrisico beneden
        de oriënterende waarde ligt (overschrijdingsfactor is kleiner dan 1).




        CAROLA berekeningen gemeente Heerde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                 Tebodin Netherlands B.V.
                 Ordernummer: 42461.06
                 Documentnummer: 123418001
                 Revisie: 1
                 Datum: 16 februari 2012
                 Pagina: 21 van 25




In opdracht van de Gasunie dient ten aanzien van het GR te worden gekeken naar:
3.     De aanwezigheid van groepsrisico aandachtspunten, ofwel locaties waar sprake is van een overschrijding
       van de oriënterende waarde van het groepsrisico.

Ten aanzien van de bovenstaande vraag van de Gasunie wordt op basis van Tabel 3 geconcludeerd dat er voor
geen van de in de gemeente aanwezige hogedruk aardgasleidingen sprake is van een groepsrisico
aandachtspunt.




CAROLA berekeningen gemeente Heerde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                       Tebodin Netherlands B.V.
                       Ordernummer: 42461.06
                       Documentnummer: 123418001
                       Revisie: 1
                       Datum: 16 februari 2012
                       Pagina: 22 van 25




4     Conclusie

      Op verzoek van de Regio Noord Veluwe zijn door Tebodin Netherlands B.V. risicoberekeningen uitgevoerd voor
      de binnen de gemeente Heerde aanwezige hogedruk aardgastransportleidingen. De berekeningen zijn daarbij
      uitgevoerd het behulp van het softwareprogramma CAROLA dat in opdracht van het RIVM hiervoor speciaal is
      ontwikkeld.

      Aanleiding voor deze berekening is een brief van de Gasunie waarin de gemeentes worden gevraagd om voor
      het eind van 2011 inzicht te geven in:
      1.     De aanwezigheid van PR knelpunten voor de huidige situatie;
      2.     De aanwezigheid van PR knelpunten bij realisatie van al goedgekeurde bestemmingsplannen.
      3.     De aanwezigheid van groepsrisico aandachtspunten, dat wil zeggen locaties waar sprake is van een
             overschrijding van de oriënterende waarde van het GR.

      Ten aanzien van het resultaat van de berekeningen wordt daarom onderscheid gemaakt in het plaatsgebonden
      risico en het groepsrisico.


4.1   Plaatsgebonden risico
      In Tabel 4 is een samenvatting gegeven van de resultaten van de PR berekeningen van de binnen de gemeente
      Heerde aanwezige hogedruk aardgasleidingen.

      Tabel 4     Samenvatting resultaten PR berekeningen gemeente Heerde
      Leiding         Afstand in (m) tot                           Opmerking
                      PR10-6/jaar        PR10-7/jaar  PR10-8/jaar
      A-510           Niet berekend      270          370          PR10-6/jaar op grondgebied Hattem
                                                                   valt deels over grondgebied Heerde,
                                                                   geen PR knelpunt
      N-556-60        10                 60           80           Kleine locatie ter hoogte van kruizing
                                                                   Groteweg en de Revelingseweg,
                                                                   geen PR knelpunt.
      N-556-63        Niet berekend      50           65
      N-556-76        Niet berekend      60           80



      Uit Tabel 4 blijkt dat voor één van de binnen de gemeente Heerde aanwezige aardgasleidingen (N556-60) een
      PR10-6/jaar contour wordt berekend. Daarnaast ligt een gedeelte van een PR10-6/jaar contour van een op
      grondgebied van Hattem gelegen leiding (A-510) op het grondgebied van Heerde.

      Op basis van de door de Gasunie gestuurde brief [3] dient ten aanzien van het PR te worden gekeken naar:
      1.    De aanwezigheid van PR knelpunten voor de huidige situatie;
      2.    De aanwezigheid van PR knelpunten als gevolg van realisatie van reeds goedgekeurde
            bestemmingsplannen.



      CAROLA berekeningen gemeente Heerde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                       Tebodin Netherlands B.V.
                       Ordernummer: 42461.06
                       Documentnummer: 123418001
                       Revisie: 1
                       Datum: 16 februari 2012
                       Pagina: 23 van 25




      Ten aanzien van de eerste vraag van de Gasunie kan op basis van de resultaten van CAROLA worden
      geconcludeerd dat er binnen de gemeente Heerde voor de huidige situatie geen sprake is van een PR knelpunt
      doordat er geen kwetsbare objecten binnen de PR10-6/jaar contour aanwezig zijn.

      Omdat er geen bestemmingsplannen zijn voorzien binnen de aanwezige PR10-6/jaar contouren, kan eveneens
      worden geconcludeerd dat bij realisatie van deze bestemmingsplannen geen nieuwe knelpunten ontstaan (vraag
      2).


4.2   Groepsrisico
      In Tabel 5 is een samenvatting gegeven van de resultaten van de GR berekeningen van de binnen de gemeente
      Heerde aanwezige hogedruk aardgasleidingen.

      Tabel 5     Samenvatting resultaten GR berekeningen gemeente Heerde
      Leiding         Overschrijdingsfactor           Bij overschrijdingsfactor behorende
                      oriënterende waarde    Aantal slachtoffers          Frequentie (1/jaar)f
                         (maximale GR)               (-)
      A-510                  8,12*10-4               15                         3,61*10-8
      N-556-60                 0,028                 64                         6,87*10-8
      N-556-63                   0                    -                             -
      N-556-76                   0                    -                             -


      Zoals uit Tabel 5 blijkt dat voor alle binnen de gemeente Heerde aanwezige leidingen het groepsrisico beneden
      de oriënterende waarde ligt (overschrijdingsfactor is kleiner dan 1).

      Ten aanzien van de vraag van de Gasunie met betrekking tot het groepsrisico wordt op basis van Tabel 5
      geconcludeerd dat er voor geen van de in de gemeente aanwezige hogedruk aardgasleidingen er sprake is van
      een groepsrisico aandachtspunt.




      CAROLA berekeningen gemeente Heerde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                 Tebodin Netherlands B.V.
                 Ordernummer: 42461.06
                 Documentnummer: 123418001
                 Revisie: 1
                 Datum: 16 februari 2012
                 Pagina: 24 van 25




Referentie

[1]     CAROLA (Computer Applicatie voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met Aardgas)
        Versie 1.0.0.50, 2010

[2]     Brief – Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (BEVB)
        Gasunie, TOLTO 11.0595 dd 6 april 2011




CAROLA berekeningen gemeente Heerde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                  Tebodin Netherlands B.V.
                  Ordernummer: 42461.06
                  Documentnummer: 123418001
                  Revisie: 1
                  Datum: 16 februari 2012
                  Pagina: 25 van 25




Bijlage 1          Overzicht bevolkingsgegevens gemeente Heerde

Populatiepolygonen
Label                   Type                Aantal   Dichtheid   Vervangmodus        Percentage Personen
AKZO Wapenveld          Werken              110.0                Toevoegen Nieuwe    100/ 36/ 7/ 1/ 100/ 100
                                                                 Populatie
Stationspark (4/jaar    Evenement           500.0                Toevoegen Nieuwe    100/ 100/ 100/ 100/ 1/ 1
500)                                                             Populatie
Kerk     (kwartelweg    Evenement           125.0                Toevoegen Nieuwe
3a)                                                              Populatie
Kruidenfabriek          Werken              120.0                Toevoegen Nieuwe    100/ 17/ 7/ 1/ 100/ 100
Euroma                                                           Populatie
Voormalig horeca '
                 t Wonen                    43.0                 Toevoegen Nieuwe
Spijker                                                          Populatie
Stationspark (1/jaar    Evenement           4500.0               Toevoegen Nieuwe    100/ 100/ 100/ 100/ 0/ 0
5000)                                                            Populatie
kerk (Putterweg 4)      Evenement           125.0                Toevoegen Nieuwe
                                                                 Populatie
Openlucht     theater   Evenement           150.0                Toevoegen Nieuwe    100/ 100/ 100/ 100/ 3/ 3
(Groteweg 54)                                                    Populatie
Horeca      Groteweg    Wonen               60.0                 Toevoegen Nieuwe    100/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100
54 (pannenkoeken-                                                Populatie
huis)
Nieuwbouw               Wonen               24.0                 Toevoegen Nieuwe
(Vosbergerweg                                                    Populatie
53/53a)
Terrein                 Werken                       40.0        Toevoegen Nieuwe
papierfabriek Stora                                              Populatie
Enzo



Populatiebestanden
Pad                                                  Type        Aantal      Percentage Personen
Populatiebestand                                     Wonen       54406       100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100
GR_5704_20120202090602\bevolkingdag.grd
Populatiebestand                                     Wonen       81494       0/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100
GR_5704_20120202090602\bevolkingnacht.gr
d




CAROLA berekeningen gemeente Heerde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>