<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                             Digitale Watertoets

     Res ultaat van de check gedaan op 29-12-2021


     Digitale watertoets in
     De watertoets helpt u om aan de hand van de locatie van uw ruimtelijke plan en een
     aantal vragen te toets en of u de belangen van het Waters chap raakt. Indien dit het
     geval is krijgt u teks t en uitleg over het vervolg proces .




     VOOR DE ACTIVITEIT DIGITALE WATERTOETS IN DE GEMEENTE IS OP BASIS VAN DE
     GEGEVEN ANTWOORDEN NODIG:

   1.   Advies Algemeen

   2.   Advies grondwaterfluctuatiezone




     OP BASIS VAN ONDERSTAANDE LOCATIE




29-12-2021, 13:38                         P agina 1 van 5                    https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                              Digitale Watertoets

     VRAGEN EN ANTWOORDEN UIT DE CHECK


   1.   Gaat het om een ruimtelijk plan dat uits luitend een functiewijziging betreft van
        bes taande bebouwing zonder fys ieke aanpas s ing van bebouwing en ruimte?

           nee


   2.   Wordt er in de huidige s ituatie wateroverlas t ervaren binnen het plangebied?

           nee


   3.   Gaat u verhard oppervlak toevoegen?

           nee


   4.   Raakt het plangebied een leggerwatergang?

           nee


   5.   Raakt het plangebied een riooltrans portleiding?

           nee


   6.   Raakt het plangebied een waterbergings gebied?

           nee


   7.   Raakt het plangebied een waterkering?

           nee


   8.   Raakt het plangebied een grondwaterbes chermings gebied?

           nee


   9.   Raakt het plangebied de grondwaterfluctuatiezone?

           ja


  10.   Raakt het plangebied "natuurwateren" (voorheen wateren met HEN- of SED-functie)?

           nee


  11.   Raakt het plangebied een KRW-waterlichaam?

           nee


29-12-2021, 13:38                          P agina 2 van 5                      https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                              Digitale Watertoets

        DETAILS

   1.   Advies Algemeen

        Waterinclus ieve bebouwde omgeving
        Stedelijke in- en uitbreiding, ten behoeve van de groeiende bevolking, moet worden
        gekoppeld aan klimaat- en duurzaamheids opgaven. Dit biedt enorme kans en om de
        s tad aantrekkelijker te maken. Idealiter wordt overal waar wordt gebouwd, rekening
        gehouden met het as pect water(waterinclus ief bouwen) en wordt de buffercapaciteit
        van de bodem verbeterd: de s tad als s pons . Groenblauwe dooradering in de
        openbare ruimte en op de daken houdt de s tad bovendien leefbaar bij toenemende
        hittes tres s en heftige regenval. Dit vraagt om zorgvuldig en zuinig ruimtegebruik en
        de garantie op voldoende ruimte bij binnens tedelijke verdichting.



        Wat moet ik doen?
        Maak afwegingen over eventuele nieuwe, s tedelijke uitbreidingen vanuit de
        ondergrond, met het oog op de waterhuis houding en altijd klimaatadaptief. Voor
        meer informatie verwijzen we u naar onze Blauwe Omgevings vis ie voor het jaar
        2050 (https ://bovi2050.nl/verhaal/waterinclus ieve-bebouwde-omgeving/). Z o zou
        kunnen worden gedacht aan het aanbrengen van 'groene daken' op nieuwe
        gebouwen, eventueel met meervoudig ruimtegebruik en waterbergingcapaciteit. Ook
        kan bij bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe parkeerplaats en gebruik worden gemaakt
        van waterdoorlatende verharding met bijbehorende afvoer vertragende onderlaag of
        waterberging op s traat en in verlaagde groens troken. Z ie voor uitleg en ins piratie
        hierover: http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl,
        https ://www.deltaprogramma.nl/themas /ruimtelijke-adaptatie,
        https ://klimaatvalleienveluwe.nl/atlas / en https ://www.urbangreenbluegrids .com/.
        Algemene aandachts punten
        Vas thouden - bergen - afvoeren Een belangrijk principe is dat een deel van het
        hemelwater binnen het plangebied wordt vas tgehouden en/of geborgen en dus niet
        direct afgevoerd wordt naar de riolering of het oppervlaktewater. Hiermee wordt
        bereikt dat de waterzuiverings ins tallatie beter functioneert, verdroging wordt tegen
        gegaan en piekafvoeren in het oppervlaktewater (met eventueel wateroverlas t in
        benedens trooms gelegen gebieden) wordt voorkomen. Bij lozing op
        oppervlaktewater zal hiervan een melding gedaan moeten worden bij het
        waters chap.
        Grondwaterneutraal bouwen Om grondwateroverlas t te voorkomen advis eert het
        waters chap om boven de gemiddelde hoogs te grondwaters tand (GHG) te
        ontwerpen. Dit betekent dat as pecten zoals ontwaterings diepte en infiltratie van
        hemelwater, bes chouwd worden ten opzichte van de GHG. Het s tructureel
        onttrekken / draineren van grondwater is geen duurzame oplos s ing en moet worden
        voorkomen. Het waters chap advis eert de initiatiefnemer dan ook om voorafgaand
        aan de ontwikkeling een goed beeld te krijgen van de heers ende
        grondwaters tanden en GHG. Eventuele grondwateroverlas t is in eers te ins tantie
        een zaak voor de betreffende perceeleigenaar.
        Schoon houden - s cheiden - s choon maken Om verontreiniging van bodem, grond-
        en/of oppervlaktewater te voorkomen is het van belang dat het afs tromende
        hemelwater niet verontreinigd raakt. Dit kan door nadere eis en / randvoorwaarden
        te s tellen aan bijvoorbeeld de toegepas te (bouw)materialen. Wij vragen de

29-12-2021, 13:38                          P agina 3 van 5                      https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                            Digitale Watertoets

        initiatiefnemer om duurzame bouwmaterialen te gebruiken. De gemeente kan u
        hiermee verder helpen.



        Waar moet ik op letten?


        Achtergrondinformatie




29-12-2021, 13:38                       P agina 4 van 5                  https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                             Digitale Watertoets

        DETAILS

   2.   Advies grondwaterfluctuatiezone

        Het plangebied raakt een grondwaterfluctuatiezone.



        Wat moet ik doen?
        Het plangebied ligt in de grondwaterfluctuatiezone, zoals die door de Provincie
        Gelderland is bepaald. Dit is een zone langs de flanken van het Veluwemas s ief,
        waar de grondwaters tanden naar verwachting op termijn zullen s tijgen. Afhankelijk
        van de verwachtte s tijging kan het raadzaam zijn daar nu rekening mee te houden,
        om toekoms tig grondwateroverlas t te voorkomen. Meer informatie over de
        grondwaterfluctuatiezone kunt u vinden op de webs ite van de Provincie Gelderland



        Waar moet ik op letten?


        Achtergrondinformatie




29-12-2021, 13:38                         P agina 5 van 5                     https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>