<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Gemeentelijke Monumentenlijst

Register van beschermde monumenten
krachtens de Nijmeegse
Erfgoedverordening




Plaatselijke aanduiding monument

Achter de Carmel 14
Aanwijzingsbesluit
n.t.b
ID-code
3278

Redengevende omschrijving van het monument
INLEIDING
De omgeving Doddendaal werd op 22 februari 1944 zwaar getroffen door bombardementen.
In het wederopbouwplan werd ook in dit gebied meer ruimte vrijgemaakt voor straten en pleinen om
het toenemende autogebruik te faciliteren. Een straat aan de noordzijde van het te (her)bouwen
Carmelietenklooster en Carmelietenkerk werd gepland. Met Achter de Carmel kreeg de noord-zuid-
verbinding van de Kronenburgersingel naar de Houtstraat een dwarsverbinding naar de Stikke
Hezelstraat. Dit dichte vooroorlogse centrumgebied werd beter bereikbaar.

TYPERING VAN HET MONUMENT
Drielaags woonhuis, deels onderkelderd, gelegen op de hoek Achter de Carmel-Carmelhof, met een
langskap georiënteerd op Achter de Carmel, met een zijgevel en erfscheidingsmuur aan de Carmelhof.
Achter de muur zijn een tuintje, schuur en overdekt werkplaatsje. Rustige, evenwichtige en secure
architectuur in traditionalistische trant uit 1951-1952 van H. Reuser uit Nijmegen.

De voorgevel is opgebouwd met een bruine baksteen. In de plint links de woningentree en rechts een
woonkamervenster. Daarboven in de eerste verdieping een ruitvormig gemetseld venstertje en r echts
een slaapkamervenster en in de tweede verdieping vier kleine slaapkamervensters in een wit gestukt
gevelvlak. Een gevel beëindiging door een goot op klossen en een dakoverstek dat ligt tussen de
schouders van de zijgevels. De gevel is van decoraties voorzien. Aan weerszijden van de entree zit een
decoratief patroon van korte, wit geverfde betonbanden in het metselwerk. De in het metselwerk
uitgespaarde brievenbus is omlijst met sierstucwerk. De eerste en tweede bouwlaag wordt gescheiden
door een strook kartelvormig siermetselwerk met een patroon van witte blokjes. Onder de vensters van
de derde bouwlaag zit een onafgebroken dorpel en tussen de vensters zitten ruitjes. De houten
klapramen zijn verticaal geleed en hebben een roedeverdeling. Tussen twee klapramen zit een brede
witte middenstijl. De bovenste rij kleine ramen is horizontaal geleed. In de voorgevel is het
portiekvenster boven de entree weg.

De zijgevel is een bakstenen puntgevel met natuurstenen schouders en punt. Rechtsonder zit een klein
kelderraam van een betonnen siersteen, in de plint een keukenvenster. Het roedenraam daarvan is
vervangen. Rechts ter hoogte van de verdiepingen zitten twee kleine vensteropeningen met houten
ramen met diagonaal geleed glas in lood. De regenpijp is in het metselwerk gelegen. De zijgevel is een
eenheid met de scheidingsmuur waarin een toegangsdeur en dubbele deuren van de schuur. De deur en
twee ruitvormige venstertjes aan weerszijden daarvan zijn verwijderd en dicht gemetseld. De gebogen
bovenlijn van de scheidingsmuur is veranderd in een rechte beëindiging .




blad 1 van 3                                                                                   Adres.doc
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Gemeentelijke Monumentenlijst




Vervolgvel
1




WAARDERING
Achter de Carmel 14 maakt stedenbouwkundig onderdeel uit van het wederopbouwplan van de
Nijmeegse binnenstad en is hier een expressie van. Stedenbouwkundige waarde vanwege de breedte
van het pand aan Achter de Carmel die de hoek accentueert en vanwege de aanpassing aan de
bebouwingshoogte van de Carmelhof door de brede en lage scheidingsmuur met garagedeuren.
Er is sprake van ontwerpkwaliteit van de gevels vanwege de rustige en gedetailleerde architectuur in
traditionalistische trant van H. Reuser uit Nijmegen.
Het beeldbepalende karakter van het pand is onvervangbaar in relatie tot de context van de Nijmeegse
binnenstad.

Bronnen:
Rapport Wederopbouw Nijmegen centrum. Deel 1: inventarisatie, 2003
Rapport Wederopbouw Nijmegen centrum. Deel 2: waardering en beleid, 2005
Gebouwendossier Regionaal Archief Nijmegen
[einde omschrijving]



Kadastrale                                                                     gegevens december 2021
tenaamstelling
Kadastrale aanduiding
Gemeente:                Nijmegen
Sectie:                  C
Nummer(s):               5410

foto’s op vervolgblad




blad 2 van 3                                                                                  Adres.doc
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Gemeentelijke Monumentenlijst




Vervolgvel
2




blad 3 van 3                    Adres.doc
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                            906.2
                                                                                                             e




                                           0
                                         O       . o
                                               os9»




                                                      O
  8842
   0         7
             7
         I




                                    8953
                                     0


                                                                                                O

.___             M_o_n_u_m
                         _e_n_te_n_r_
                                    e~g,t_i_
                                           st_e_r_N--L
                                                     ijm
                                                       _e.. Jg~
                                                             o, e_n   ____JI   I        2022-02-oa

                        Achter de Carmel 14, ID-code 3278                          0        5         10m
                                                                                       Schaal 1:350
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>