<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bureau voor Archeologie Rapport 1315
Veenhof 1712, Wijchen, gemeente Wijchen: een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de
vorm van boringen in de verkennende fase
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>2

Colofon
titel:          Bureau voor Archeologie Rapport 1315. Veenhof 1712, Wijchen,
                gemeente Wijchen: bureau- en inventariserend veldonderzoek in
                de vorm van boringen in de verkennende fase
auteur:         C. de Jong (junior prospector)
autorisatie:    A. de Boer (KNA senior prospector)
datum:          8 september 2023 (Definitief)
ISSN:           2214-6687
© Bureau voor Archeologie
Koningsweg 244 Utrecht
T 030 245 18 95
E info@bureauvoorarcheologie.nl
I https://www.bureauvoorarcheologie.nl




Bureau voor Archeologie Rapport 1315                          Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                             3

Administratieve gegevens
Projectnummer                          2023021301
Provincie                              Gelderland
Gemeente                               Wijchen
Plaats                                 Wijchen
Toponiem                               Veenhof 1712
Centrum locatie (m RD)                 178.910; 425.820 (x; y)
Omvang plangebied                      3.460 m2
Omvang onderzoeksgebied booronderzoek 3.460 m2
Kadastrale gegevens                    kadastrale gemeentenaam: Wijchen, sectie: L,
                                       nummer(s): 1817
ARCHIS onderzoeksmeldingsnummer        5338738100 (ABU); 5338746100 (ABO)
Soort onderzoek                        bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm
                                       van boringen in de verkennende fase
Opdrachtgever                          Buro BOOT
Uitvoerder                             Bureau voor Archeologie
Kaartblad                              39H
(RO) kader onderzoek                   Aanvraag omgevingsvergunning
Periode van uitvoering veldwerk        21 maart 2013
Bevoegde overheid                      Gemeente Wijchen
Deskundige namens                      Werkorganisatie Druten Wijchen
bevoegde overheid
Versie van het rapport                 1 (Definitief)
Beheerder en plaats van documentatie   Digitale documentatie: ARCHIS en E-Depot
                                       Vondstdocumentatie: geen vondsten




Bureau voor Archeologie Rapport 1315                                    Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>4




Figuur 1: Ligging van het plangebied (rood; www.opentopo.nl).




Bureau voor Archeologie Rapport 1315                            Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     5



Inhoudsopgave
      Samenvatting...............................................................................................7
1     Inleiding.......................................................................................................8
      1.1 Doelstelling en vraagstelling.................................................................8
2     Bureauonderzoek......................................................................................10
      2.1 Methode..............................................................................................10
      2.2 Onderzoeksgebied en toekomstig gebruik..........................................10
      2.3 Huidige situatie....................................................................................11
      2.4 Aardwetenschappelijke waarden.........................................................12
      2.5 Historische situatie..............................................................................13
      2.6 Mogelijke verstoringen........................................................................14
      2.7 Archeologische en bouwhistorische waarden......................................14
      2.8 Gespecificeerde verwachting..............................................................18
3     Booronderzoek..........................................................................................21
      3.1 Inleiding..............................................................................................21
      3.2 Methode..............................................................................................21
      3.3 Resultaten met bodemkundige en geologische interpretatie...............22
      3.4 Archeologische interpretatie................................................................24
4     Conclusie...................................................................................................25
      4.1 Conclusie Bureauonderzoek...............................................................25
      4.2 Conclusie Booronderzoek...................................................................26
5     Advies........................................................................................................28
      5.1 Status en inhoudelijke afstemming bevoegde overheid......................28
6     Literatuur...................................................................................................29
      Figuren......................................................................................................32
      Bijlage 1: Boorbeschrijvingen.....................................................................53




Bureau voor Archeologie Rapport 1315                                                       Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>6



Lijst met Figuren
     1: Ligging van het plangebied (rood; www.opentopo.nl)............................... 4
     2: Luchtfoto actueel (Nationaal Georegister)................................................ 32
     3: Topografische kaart (Nationaal Georegister 2022)................................... 33
     4: Het plangebied en onderzoeksgebied (Nationaal Georegister 2022)....... 34
     5: Archeologische beleidskaart gemeente Wijchen (Goossens 2008).......... 35
     6: Nieuwe situatie (boven) en contouren nieuwe bebouwing op huidige
        situatie (onder; Nationaal Georegister 2022)............................................ 36
     7: Geologische kaart 39 Oost (Verbraeck 1982)........................................... 37
     8: Zanddieptekaart provincie Gelderland (Cohen e.a. 2009)........................ 38
     9: Bodemkaart van het Land van Maas en Waal (Pons 1966)...................... 39
    10: Hoogte-reliëfkaart (Actueel Hoogtebestand Nederland 2018).................. 40
    11: Hoogte-reliëfkaart detail. Hoogtewaarden in meters ten opzichte van
        NAP. (Actueel Hoogtebestand Nederland 2018)....................................... 40
    12: Bodemkaart (Alterra 2014)....................................................................... 41
    13: Geomorfologische kaart (Maas e.a. 2019)............................................... 42
    14: Kadastrale Minuut provincie Gelderland (‘HISGIS Gelderland’ 2019)....... 43
    15: Topografisch militaire kaart 1850 (Bureau van de Militaire Verkenningen
        1850)........................................................................................................ 44
    16: Bonneblad, 553-1871-RAVESTEIN-1868 (Kadaster)............................... 45
    17: Bonneblad, 553-1872-RAVESTEIN-1894 (Kadaster)............................... 45
    18: Bonneblad, 553-1875-RAVENSTEIN-1928 (Kadaster)............................. 46
    19: RAF luchtfoto uit 1944 (RAF 1940-1945)................................................. 46
    20: Topografische kaart, 39H-1957-Wijchen (Topografische Dienst).............. 47
    21: Topografische kaart, 39H-1977-Wijchen (Topografische Dienst).............. 47
    22: Topografische kaart, 39H-1984-Wijchen (Topografische Dienst).............. 48
    23: Archeologische terreinen, vondstlocaties en onderzoeken uit ARCHIS
        (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2021).......................................... 49
    24: Boorpuntenkaart (Nationaal Georegister 2022)........................................ 50
    25: Schematisch weergave van de boorprofielen........................................... 51
    26: Foto's van boring 1................................................................................... 52



Lijst met Tabellen
     1: Aardwetenschappelijke waarden.............................................................. 13
     2: Archeologische terreinen, onderzoeken en vondstlocaties ongeveer
        300 m van het plangebied........................................................................ 18




Bureau voor Archeologie Rapport 1315                                                         Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                   7


Samenvatting
Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en inventariserend veldonderzoek in
de vorm van boringen uitgevoerd voor bouwwerkzaamheden aan de Veenhof
1712 te Wijchen.
De vraagstelling van het onderzoek luidt: hoe kan rekening gehouden worden
met eventuele archeologische resten bij de voorgenomen ontwikkeling? Het
onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de KNA,
protocollen 4002 en 4003. Voor het onderzoek zijn kaarten, databases en
literatuur geraadpleegd om te komen tot een gespecificeerde archeologische
verwachting van het gebied.
In het plangebied wordt de school gesloopt en wordt een zorgcomplex gebouwd.
Het plangebied ligt op de overgang van een hoog rivierduincomplex in het zuiden
naar een laag ven in het noordoosten. De natte omstandigheden in de lagere
delen van het rivierduincomplex worden waarschijnlijk veroorzaakt door een
leem- of kleilaag in de ondergrond. In de diepere ondergrond zijn Pleistocene
rivierafzettingen aanwezig.
Het plangebied kan bewoond zijn geweest van het Paleolithicum. In het begin
van de 19e eeuw bestaat het oostelijke deel van het plangebied uit moeras, het
westen uit bouwland. In 1850 is het moeras ontgonnen. Het landgebruik blijft
bouwland en weiland tot de bouw van de school in 1979. Waarschijnlijk is het
plangebied in de 19e en/of 20e eeuw met ongeveer 120 cm opgehoogd.
In het plangebied kunnen archeologische resten uit alle archeologische perioden
aanwezig zijn in de top van de rivierduinafzettingen.
Tijdens het booronderzoek zijn vijf boringen met einddieptes tussen 320 en 360
cm -mv gezet. Hieruit blijkt dat de bovenste 105 tot 165 cm van de bodem
verstoord is. In het oosten van het plangebied is een dunne laag restveen
aanwezig. De oorspronkelijke vulling van het ven is niet meer intact. Onder de
rivierduinafzettingen liggen Pleistocene rivierafzettingen. In de top van de
rivierafzettingen is een humeuze laag aanwezig en het niveau is waarschijnlijk
intact.
In de rivierduinafzettingen zijn geen resten van bodemvorming aanwezig. In dit
pakket worden daarom geen behoudenswaardige archeologische resten
verwacht. In de top van de Pleistocene rivierafzettingen kunnen archeologische
resten uit het Laat Paleolithicum aanwezig zijn. Archeologische resten uit deze
periode kenmerken zich door een lage spoordichtheid en een lage
vondstdichtheid. Gezien de diepteligging van dit niveau (dieper dan 200 cm -mv)
zullen eventuele resten niet door de beoogde ingrepen verstoord worden.
Bureau voor Archeologie adviseert het plangebied vrij te geven voor de
voorgenomen ontwikkeling.
Dit onderzoek is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Het is echter nooit uit te
sluiten dat bij de graafwerkzaamheden toch archeologische resten worden
aangetroffen op plaatsen en dieptes waar die niet worden verwacht. Eventuele
archeologische resten is men verplicht te melden bij de Minister van OCW in
overeenstemming met de Erfgoedwet. In dit geval wordt aangeraden om contact
op te nemen met de gemeente Wijchen.



Bureau voor Archeologie Rapport 1315                           Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>      8


1     Inleiding
      Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor de
      bouw van een zorgcomplex aan de Veenhof 1712 te Wijchen.
      Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van de aanvraag van een
      omgevingsvergunning.
      De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1. Vanwege de regels uit
      het geldende bestemmingsplan moet voor de beoogde ontwikkeling een
      archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.
      Het onderzoek is uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 4000,1 in
      overeenstemming met de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie
      4.1).
      Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een booronderzoek in de
      verkennende fase. Met de bevindingen wordt aan het einde van het rapport een
      advies gegeven hoe bij het project rekening kan worden gehouden met
      archeologische waarden.


1.1   Doelstelling en vraagstelling
      Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde
      archeologische verwachting. Het doel van het veldonderzoek is het controleren
      en verfijnen van de archeologische verwachting zodat een beslissing genomen
      kan worden over hoe met eventuele archeologische waarden rekening moet
      worden gehouden bij de voorgenomen werkzaamheden.
      Het veldonderzoek is uitgevoerd als booronderzoek (IVO – O) en betreft de
      verkennende fase.
      Tijdens de verkennende fase wordt de aard en intactheid van het bodemprofiel
      bepaald. Op basis daarvan kunnen kansarme zones worden uitgesloten en
      eventuele kansrijke zones kunnen worden geselecteerd voor eventueel vervolg
      onderzoek.
      De volgende onderzoeksvragen zijn in dit onderzoek gebruikt:

      Bureauonderzoek:
      1.      Waaruit bestaan de voorgenomen bodemingrepen?
      2.      Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied in termen van
              geomorfologie, geologie en bodemkunde?
      3.      Is sprake van bekende bodemverstoringen?
      4.      Wat is de historische ontwikkeling van het plangebied?
      5.      Is sprake van bekende archeologische waarden (zoals AMK terreinen,
              vondstlocaties, historische kernen) in het plangebied en directe omgeving,
              en zo ja welke?




      1    https://www.kiwa.nl/upload/certificate/00094278.pdf

      Bureau voor Archeologie Rapport 1315                             Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                   9

6.    Kunnen archeologische resten in het plangebied aanwezig zijn? Zo ja, wat
      is daarvan op hoofdlijnen de omvang, ligging, aard en datering?

Booronderzoek verkennende fase:
7.    Wat is de aard (geologisch en bodemkundig) en intactheid (verstoringen)
      van het bodemprofiel?
8.    Zijn potentiële archeologische niveaus aanwezig, en zo ja, wat is de aard,
      diepteligging en verbreiding daarvan?

Eindoordeel:
9.    Indien (mogelijk) archeologische resten aanwezig zijn:
      a) Worden deze archeologische resten verstoord door de voorgenomen
         bodemingrepen? Zo ja, op welke wijze?
      b) Welke maatregelen kunnen worden genomen om voldoende rekening te
         houden met deze archeologische resten?
10.   Indien vervolgonderzoek nodig is: Welke methode(n), techniek(en) en
      strategie(ën) van Inventariserend veldonderzoek zijn hiervoor geschikt?




Bureau voor Archeologie Rapport 1315                           Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>      10


2     Bureauonderzoek

2.1   Methode
      Het bureauonderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de
      KNA 4.1, protocol 4002.2
      Voor het onderzoek zijn kaarten, databases en literatuur geraadpleegd om tot
      een gespecificeerde archeologische verwachting van het gebied te komen. Er is
      geen contact geweest met lokale amateurs en/of Heemkunde-kringen.
      Eerst wordt het plan- en onderzoeksgebied vastgesteld en het onderzoek gemeld
      bij ARCHIS. Daarna wordt achtereenvolgens de aardwetenschappelijke,
      archeologische en historische context van het te onderzoeken gebied
      bestudeerd. Deze gegevens leiden tot het opstellen van een gespecificeerde
      verwachting. In de gespecificeerde verwachting worden de mogelijk aanwezige
      archeologische resten beschreven in termen van onder meer diepteligging,
      omvang, ouderdom en conservering.
      De genoemde stappen leiden tot onderhavig rapport en het openbaar maken van
      de resultaten bij Archis en het e-Depot voor de Nederlandse Archeologie.3 In de
      hierna volgende hoofdstukken worden de belangrijkste onderzoeksgegevens
      gepresenteerd.
      Van alle afgebeelde kaarten is het noorden boven, tenzij anders aangegeven.


2.2   Onderzoeksgebied en toekomstig gebruik
      Afbakening plan- en onderzoeksgebied
      De ligging van het plangebied staat afgebeeld in figuur 1. Het plangebied ligt in
      de gemeente Wijchen in de gelijknamige plaats. De locatie ligt aan het adres
      Veenhof 1712. Het plangebied is 65 m lang en 55 m breed en heeft een omvang
      van 3.460 m2.
      Het plangebied ligt tussen de straten Veenhof en De Versnelling (figuur 2 en 3).
      Ten zuiden van het plangebied staat bebouwing.
      Om voldoende informatie over aardwetenschappelijke, historische en
      archeologische gegevens te verzamelen wordt een onderzoeksgebied gebruikt
      dat groter is dan het plangebied. Het onderzoeksgebied voor het
      bureauonderzoek is een zone met straal van circa 300 m om de ontwikkeling
      heen (figuur 4).




      2    SIKB 2018
      3    Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Data Archiving and Networking Services

      Bureau voor Archeologie Rapport 1315                                           Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                       11

      Overheidsbeleid
      In het gebied geldt een vastgesteld gemeentelijk archeologisch beleid (figuur 5).4
      Op de gemeentelijke archeologische beleidskaart uit 2009 heeft het overgrote
      deel van het plangebied een hoge archeologische verwachting. Het beleid in
      deze zone is dat bij ingrepen van meer dan 60 m2 en waarbij dieper wordt
      gegraven dan 30 cm onder maaiveld rekening gehouden moet worden met
      archeologische resten. De noordoosthoek heeft een lage archeologische
      verwachting. In deze zone is archeologisch onderzoek verplicht bij ingrepen met
      een oppervlakte groter dan 500 m2 en een diepte van meer dan 30 cm.
      Ontwerp c.q. inrichtingsplan
      In het plangebied wordt de school gesloopt en wordt een zorgcomplex gebouwd
      (figuur 6). Er is geen kelder voorzien.
      Aard en omvang van de toekomstige verstoring
      Het nieuwe gebouw heeft een oppervlakte van ongeveer 1.650 m2. Naar
      verwachting vinden ingrepen plaats tot minimaal 80 cm -mv.
      Milieutechnische condities
      Op de bodemkwaliteitskaart van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten,
      Heumen en Wijchen uit 2020 ligt het plangebied in de zone ‘Wonen Wijchen’.5
      Mogelijk is de bodem licht verontreinigd met PCB.
      Grondwaterpeil
      De actuele grondwaterstand in het plangebied is niet bekend.
      De grondwaterstand zal door de beoogde ingrepen waarschijnlijk niet
      veranderen.
      Consequentie van de ingrepen
      Door uitvoeren van graafwerkzaamheden kunnen archeologische resten worden
      vergraven.


2.3   Huidige situatie
      Bebouwing, functie en bodemgebruik
      In het plangebied staan een schoolgebouw en twee bijgebouwen met een
      bouwjaar van 1979.6 Bouwtekeningen zijn niet beschikbaar. Vermoedelijk is het
      gebouw gefundeerd tot minimaal 80 cm -mv.
      Het overgrote deel van het perceel is verhard met tegels (figuur 24). Aan de oost-
      en westkant van de bebouwing bevinden zich plantsoenen.




      4   Goossens 2008
      5   Karels en Spronk 2020
      6   Kadaster 2013

      Bureau voor Archeologie Rapport 1315                            Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>      12

      Bestemmingsplan
      Het plangebied ligt in bestemmingsplan Wijchen Noord (vastgesteld in 2011).7 In
      het bestemmingsplan is een dubbelbestemming Archeologisch waardevol gebied
      opgenomen. Dit betekent dat bij ingrepen met een omvang van meer dan 60 m2
      waarbij de bodem dieper dan 30 cm onder maaiveld wordt verstoord een rapport
      moet worden overlegd waaruit blijkt dat de archeologische waarde van het
      plangebied voldoende is vastgesteld.


2.4   Aardwetenschappelijke waarden
      De aardwetenschappelijke gegevens staan samengevat in tabel 1.
      Het plangebied ligt in het archeologisch landschap 'Lage Maasterrassen', in de
      landschapszone rivierduinen.8
      Dit landschap ligt vanaf het begin van het Holoceen tot circa 4000 voor Christus
      (circa 5000 BP) boven de terrassenkruising.9 In deze periode worden nieuwe
      rivierafzettingen op steeds lagere niveaus gevormd in stroomdalen tijdens
      periodes met insnijding. Op de overgang van het Pleistoceen naar het Holoceen
      is soms nog sprake van brede verwilderde stroomdalen. De Pleistocene
      rivierafzettingen behoren tot de Formatie van Kreftenheye. Uit boorprofielen uit
      DINOloket uit de omgeving van het plangebied ligt de top van de Formatie van
      Kreftenheye op ongeveer 6 m NAP (1,9 m -mv). In koude droge periodes waait
      het zand op uit de rivierbeddingen komt tot rust op de oevers en vormt daar
      uitgebreide rivierduincomplexen. Het plangebied ligt op een dergelijke
      rivierduincomplex (eenheid Kre, figuur 7). De rivierduinafzettingen worden
      tegenwoordig onder de Formatie van Boxtel gerekend. Het rivierduin is in latere
      periode verstoven zodat nu in sommige delen een (dun) pakket stuifzand op de
      rivierduinafzettingen ligt (S/Kr). Na het passeren van de terrassenkruising worden
      de oude rivierafzettingen bedekt met jongere afzettingen en vindt geen (netto)
      insnijding meer plaats. In het plangebied zijn in deze periode geen
      rivierafzettingen gevormd.
      De zanddieptekaart geeft aan dat de top van het (Pleistocene en/of stuif)zand
      binnen 100 cm -mv ligt (figuur 8). Het zandpakket is dikker dan 100 cm. De
      bodemkaart van het Land van Maas en Waal geeft aan dat het plangebied in een
      stuifzandlandschap ligt (figuur 9). De stuifzandgronden bestaan uit grof zand.10
      Veelal is onder het stuifzand een leem- en/of kleilaag aanwezig. Deze laag is
      mede verantwoordelijke voor de natte omstandigheden in een deel van het
      plangebied. In het plangebied is oorspronkelijk sprake van veel reliëf. In het
      zuiden zijn hoge stuifzandgronden aanwezig (Zsm2). Het ‘hoge’ verwijst naar de
      ligging ten opzichte van het grondwater. In het westen zijn middelhoge
      stuifzandgronden aanwezig. In de hoge en middelhoge gronden is een zwak
      ontwikkelde (natte) podzolbodem gevormd. In het noordoosten is sprake van
      zeer lage stuifzandvenontginningsgronden (Zsov1). Deze bodems hebben een
      venige bovengrond en een gereduceerde ondergrond.
      Verwacht kan worden dat deze zonering op de bodemkaart een relatie heeft met
      de hoogteligging van de gronden. Op de hoogte-reliëfkaart met actuele
      hoogtegegevens zijn echter geen duidelijke corresponderende hoogteverschillen
      zichtbaar (figuur 10). Het straatniveau neemt wel grofweg af van het zuidwesten
      7    NL.IMRO.029600000165385-
      8    Rensink e.a. 2015
      9    Berendsen en Stouthamer 2011
      10   Pons 1966

      Bureau voor Archeologie Rapport 1315                           Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                          13

      naar het noordoosten. Het straatniveau ligt in het plangebied op ongeveer 7,9 m
      NAP (figuur 11). Mogelijk is het terrein opgehoogd. In 1961 zijn in en in de
      omgeving van het plangebied hoogtemetingen gedaan.11 In het oosten van het
      plangebied ligt het maaiveld in deze periode op 6,7 m NAP. Dit betekent dat het
      plangebied mogelijk met 1,2 m is opgehoogd.
      Op bodemkaart en geomorfologische kaart ligt het plangebied in de bebouwde
      kom (figuur 9 en 13).
      Bron                        Situatie plangebied, omschrijving

      Geologie (figuur 7 en 8)    Geologische Overzichtskaart 1 : 250 000:12
                                      •   Bx4: Laagpakket van Delwijnen; rivierduinzand (Bx4)
                                  Geologische kaart 39 oost:
                                      •   Eolische afzettingen: rivierduinzand (matig grof- tot uiterst grof
                                          zand), eventueel plaatselijk bedekt met dun stuifzand (Kre)
                                  Zanddieptekaart:13
                                      •   Pleistoceen zand 0 - 1,0 m-mv

      Bodemkunde (figuur 9 en     Bodemkaart 1: 25 000:
      12)                            •   noordoosten: Stuifzandvenontginningsgronden, zeer laag,
                                         ondiep venig (Zsov1)
                                     •   noordwesten: Homogeen lemige en/of slibhoudende
                                         stuifzandgronden, middelhoog, diep en zeer diep lemig en/of
                                         slibhoudend (Zsma)
                                     •   zuiden: Homogeen lemige en/of slibhoudende
                                         stuifzandgronden, hoog, diep tot zeer diep lemig en/of
                                         slibhoudend (Zsm2)
                                  Bodemkaart 1 : 50 000:
                                     •   Bebouwing

      Geomorfologie (figuur 13)   Geomorfologische kaart 1 : 50 000:
                                     •   Bebouwing

      AHN (figuur 10 en 11)       Het straatniveau ligt in het plangebied op ongeveer 7,9 m NAP.

      Tabel 1: Aardwetenschappelijke waarden.


2.5   Historische situatie
      Het plangebied ligt op de overgang van een hoog rivierduincomplex en/of
      stuifzandrug naar een laag ven. Sinds het ontstaan van de rivierduinen in het
      Laat Paleolithicum kan het plangebied bewoond zijn. De ligging nabij een ven en
      dus water maakt het een geschikte locatie voor bewoning. Vanaf het Neolithicum
      zijn deze gebieden ook geschikt voor landbouw. In een vergelijkbare
      landschappelijke situatie 250 m ten zuiden van het plangebied is vuursteen
      gevonden dat in het Neolithicum gedateerd is (vondstlocatie 1.108.149).
      Het duinencomplex van Wijchen kent een groot aantal archeologische
      vindplaatsen. Zo zijn er ten oosten van het plangebied resten uit het Laat
      Neolithicum, Bronstijd, IJzertijd en Romeinse tijd aangetroffen (AMK-terrein
      12.030).
      Het rivierduincomplex wordt ontgonnen in de vorm van kampontginningen. Deze
      liggen in een open landschap van cultuurland afgewisseld met bosjes.

      11 Meetkundige Dienst RWS 1983
      12 De Mulder 2003
      13 Cohen e.a. 2009

      Bureau voor Archeologie Rapport 1315                                            Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>      14

      Nederzettingen liggen langs de randen van de landbouwgrond. Bebouwing is
      hierbij verspreid over een groot gebied en ligt voornamelijk op de toppen van
      rivierduinen. Door de bevolkingstoename in de loop van de Middeleeuwen
      groeien de ontginningen aan elkaar. Het landschap wordt doorkruist door wegen
      en paden die de kampen met elkaar verbinden.14
      Het plangebied ligt ongeveer anderhalve kilometer ten noorden van de
      historische kern van Wijchen. Het is niet exact duidelijk wat de etymologische
      herkomst van de naam Wijchen is.15 Het plangebied ligt in de wijk Woezik.
      Woezik was vroeger een eigen dorp of buurtschap, bestaande uit verspreide
      boerderijen. De eerste vermeldingen van Woezik dateren uit de 12e en 13e eeuw.
      Op de kadastrale minuut uit het begin van de 19e eeuw is de westelijke helft van
      het plangebied in gebruik als bouwland en ligt het oostelijke deel in een moeras
      (figuur 14). Het rivierduincomplex is voornamelijk in gebruik als bouwland, bos en
      heide. De lage delen binnen het rivierduincomplex bestaan uit moeras. De lage
      delen ten noorden van het complex zijn in gebruik als weiland. De (Oude)
      Woeziksestraat is op deze kaart herkenbaar; Deze weg loopt langs de noordrand
      van het rivierduincomplex. Aan weerszijden van deze weg bevinden zich
      boerderijen. De weg met een strook van circa 50 tot 100 m breed heeft de functie
      van algemene gronden (gekarteerd als heide). 30 m ten noordwesten van het
      plangebied bevindt zich een huis en erf. De tuin grenst aan het noorden van het
      plangebied. Het erf ligt op 70 m afstand van de Woeziksestraat.
      Het moeras wordt in de 19e eeuw ontgonnen en in 1868 is het voormalige
      moeras in gebruik als weiland (figuur 15 en 16). Tevens is het erf ten
      noordwesten van het plangebied vóór 1850 verdwenen.
      Tot en met halverwege de 20e eeuw vindt weinig verandering plaats (figuur 17 en
      18). In 1945 is het landgebruik in het hele plangebied weiland (figuur 19).
      Na de Tweede Wereldoorlog neemt de bebouwing rondom het plangebied toe en
      in 1979 wordt ook het plangebied bebouwd (figuur 20 tot en met 22).


2.6   Mogelijke verstoringen
      In het het plangebied is oorspronkelijk vermoedelijk sprake van veel reliëf. Het
      noordoosten lag laag en het zuiden hoog. In de huidige situatie is een dergelijk
      reliëf niet meer herkenbaar. Mogelijk heeft dus egalisatie plaatsgevonden.
      Waarschijnlijk is het plangebied in verschillende mate opgehoogd. Een
      vergelijking tussen oude en recente hoogtemetingen toont aan dat het
      plangebied mogelijk met 120 cm is opgehoogd. Het ophogingspakket pakket
      dateert uit de 19e en/of 20e eeuw.


2.7   Archeologische en bouwhistorische waarden
      Archeologische terreinen, vondstlocaties en onderzoeken staan weergegeven in
      figuur 23 en staan toegelicht in tabel 2. De belangrijkste bevindingen worden in
      de lopende tekst samengevat.
      In het plangebied liggen geen archeologische waarnemingen en geen (delen
      van) archeologische terreinen. Het plangebied is niet eerder archeologisch
      onderzocht.

      14 Keunen e.a. 2015
      15 Van der Sijs 2010

      Bureau voor Archeologie Rapport 1315                            Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                   15

250 m ten zuiden van het plangebied is vuursteen afslag gevonden uit het
Neolithicum (vondstlocatie Startven, 1.108.149). Deze vondstlocatie ligt in een
vergelijkbare landschappelijke situatie als het noordoosten van het plangebied,
namelijk een stuifzandvenontginningsgrond op de bodemkaart (Zsov1, figuur 9).
85 m ten westen van het plangebied zijn op een akker aardewerkfragmenten uit
de Bronstijd en IJzertijd aangetroffen (vondstlocatie 1.040.538). Ten westen
hiervan aan de Holenbergseweg, 130 m ten westen van het plangebied, is een
booronderzoek uitgevoerd (zaak 2.443.546.100).16 De top van de bodem is op
deze locatie deels verstoord. Onder de geroerde top is nog wel een intacte laag
met houtskool aangetroffen. Archeologische kunnen mogelijk nog aanwezig zijn
en daarom is vervolgonderzoek geadviseerd indien ingrepen dieper gaan dan 80
cm -mv. Het vervolgonderzoek is niet uitgevoerd.
250 m ten westen van het plangebied, op het Paschalishof, zijn bij een
proefsleuvenonderzoek en opgraving archeologische resten uit de Bronstijd,
IJzertijd en Late Middeleeuwen aangetroffen (zaken 2.206.386.100 en
2.238.705.100).17 De sporen bestaan voornamelijk uit kuilen, paalgaten en
paalkuilen en enkele greppels. Op dit terrein is sprake van archeologische resten
uit twee bewoningsfasen.
300 m ten noordoosten van het plangebied, aan de Beuningsesteeg, is een
archeologisch booronderzoek uitgevoerd (zaak 2.211.253.100).18 Bij dit
onderzoek zijn aardewerkfragmenten uit de Prehistorie en Late Middeleeuwen
aangetroffen in een verstoorde laag en de top van de rivierduinafzettingen.
Archeologische sporen kunnen niet uitgesloten en daarom is vervolgonderzoek
uitgevoerd. Het vervolgonderzoek bestaat uit een begeleiding (zaak
2.458.078.100). Bij de begeleiding zijn archeologische vondsten uit de Prehistorie
tot en met de Nieuwe tijd gedaan.19 De vondsten zijn voornamelijk aangetroffen in
verstoorde lagen. In een deel van het onderzochte gebied is een plaggendek
aanwezig. Hieronder ligt een grijze uitgeloogde laag met houtskool en
mangaanconcreties die geïnterpreteerd is als een oude akkerlaag. Er is echter
geen (aanwijzingen voor een) vindplaats aangetroffen. Er is geen
vervolgonderzoek geadviseerd.
350 m ten noordoosten van het plangebied is een vindplaats aangetroffen
(Schoenaker, zaak 2.334.722.100).20 De vindplaats betreft een waterkuil aan de
rand van een rivierduin. De waterkuil dateert vermoedelijk uit de IJzertijd. Het is
niet duidelijk of de waterkuil onderdeel uitmaakt van een nederzetting of
prehistorisch erf.
In het onderzoeksgebied ligt één AMK-terrein. Het betreft AMK-terrein 12.030,
met sporen uit het Laat Neolithicum, Bronstijd, IJzertijd en Romeinse tijd. Het
terrein ligt ter hoogte van een dekzandrug.
In het plangebied zijn geen bekende militaire erfgoedwaarden aanwezig.21
Archeologische terreinen

12.030 - Wijchen - Randweg-Noord - Terrein van archeologische waarde
Terrein, gelegen op een dekzandrug, met sporen uit het Laat-Neolithicum, Bronstijd, IJzertijd en
Romeinse tijd. Betreft een vindplaats van vuursteen en aardewerk uit het Laat-Neolithicum en de

16   Exaltus 2014
17   Wildenberg 2009; Tulp 2011
18   Boemaars 2005
19   Zielman 2014
20   Veenstra 2012
21   Stichting RAAP 2017; Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2016

Bureau voor Archeologie Rapport 1315                                          Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>16

Bronstijd. Daarnaast is hier ook wat aardewerk uit de Romeinse tijd gevonden. Het grootste deel van
de vondsten is gedaan bij het graven van een wegcunet. De gaafheid is matig tot slecht.

Onderzoeken (incl. evt. bijbehorende vondsten)

2.080.503.100: Wijchen, Groot Bijsterhuizen-Zuid, boring
Oppervlaktekartering en booronderzoek in het kader van de MER-procedure uitgevoerd in
plangebied Groot Bijsterhuizen-Zuid (140 ha). Het onderzoek omvatte het controleren en waarderen
van 11 reeds bekende vindplaatsen en nieuwe tijdens de kartering ontdekte vindplaatsen. Het
rapport is niet beschikbaar.
2.206.386.100: Wijchen, Paschalishof, opgraving
In plangebied Paschalishof te Wijchen is naar aanleiding van de resultaten van een
proefsleuvenonderzoek (zaak 2.238.705.100) een archeologische opgraving uitgevoerd. De
opgegraven archeologische sporen bestaan voornamelijk uit kuilen, paalgaten en paalkuilen en
enkele greppels. De vroegste sporen dateren in de late Bronstijd/IJzertijd. Verder zijn er kuilen
gevonden die menselijke crematieresten bevatten. Zuidwestelijk van Paschalishof is tijdens een
ander onderzoek een Midden-IJzertijd grafveld deels opgegraven en de graven in het plangebied
zullen hier deel van hebben uitgemaakt. Het vondstmateriaal bestaat voornamelijk uit scherven
aardewerk uit de perioden late Bronstijd-IJzertijd en het begin van de Late Middeleeuwen. Veel van
de prehistorische aardewerk-scherven komen in latere grondsporen voor en kunnen hierin
terechtgekomen zijn tijdens het graven van de kuilen of paalgaten in de middeleeuwen (opspit). Dit
geldt ook voor een deel van het gevonden vuursteen-materiaal. Verder zijn er veel grondsporen
gevonden die geen dateerbaar materiaal bevatten. In de opgravingsputten zijn 294 archeologische
grondsporen aangetroffen. Het is duidelijk dat er twee fasen van bewoning/menselijke activiteiten in
Paschalishof zijn geweest, namelijk in de late Bronstijd-IJzertijd en in het begin van de late
middeleeuwen. Uit de tussenliggende periode, de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen, zijn
nagenoeg geen vondsten gedaan. Er zal dan ook geen continuïteit van bewoning/menselijke
activiteiten op het terrein zijn geweest.22
2.211.253.100: Wijchen, Beuningsesteeg, boring
Tijdens het veldonderzoek zijn verspreid over het plangebied archeologische indicatoren
aangetroffen. Het betreft een aantal fragmenten aardewerk (Prehistorie en Late Middeleeuwen), die
zijn aangetroffen in de top van de rivierduinafzettingen, in en net onder een verstoorde bovenlaag.
Hoewel het slechts om een beperkt aantal vondsten gaat en intacte natuurlijke bodemprofielen
onder de verstoorde laag ontbreken, kan, mede door de aanwezigheid van bekende archeologische
vindplaatsen in de nabije omgeving van het plangebied, het voorkomen van (diepe) archeologische
sporen in het plangebied niet worden uitgesloten. Op basis van de mogelijke aanwezigheid van
(diepe) archeologische grondsporen en/of vondsten, verdient het aanbeveling om de geplande
graafwerkzaamheden binnen de grenzen van het plangebied uit te voeren onder archeologische
begeleiding.23
2.238.705.100: Wijchen, Paschalishof, proefputten\proefsleuven
In de opgravingsputten is een dik cultuurpakket aangetroffen. Het onderzoek heeft diverse sporen
en veel vondsten opgeleverd, maar de meeste sporen bevatten geen dateerbaar materiaal.
Structuren zijn nauwelijks herkenbaar, ofschoon in beide werkputten paalgaten, kuilen en greppels
zijn gedocumenteerd. De sporen geven in combinatie met het gevonden aardewerk en vuursteen
duidelijk aan dat het terrein vooral in de Bronstijd deel heeft uitgemaakt van een nederzetting,
waarbij de nadruk van bewoning op basis van het aardewerk in de late bronstijd geplaatst mag
worden. Opvallend is de afwezigheid van Romeinse vondsten, gezien de nederzettingssporen
uit die periode die in de directe nabijheid, op het terrein van de sportvelden aan de
Suikerbergseweg, zijn aangetroffen. Vondstmateriaal uit de Vroege en Late Middeleeuwen en
Nieuwe tijd is weliswaar aangetroffen, maar kan niet aan sporen gerelateerd worden. Opvallend
genoeg is nauwelijks aardewerk uit de laatste twee eeuwen aangetroffen, maar wel metalen
onderdelen en plastic speelgoed. Dit materiaal geeft weer aanleiding tot de veronderstelling dat dit
afkomstig is van een boerderij in de directe omgeving. Dit wordt gestaafd door historische kaarten,
zoals het minuutplan uit 1811–1832, waarop duidelijk een gebouw staat afgebeeld binnen het
plangebied.24
2.320.247.100: Wijchen, Woeziksestraat-Schoenaker, boring
De ondergrond van het plangebied bestaat uit zandige rivierduinafzettingen op een sterk zandig
leempakket (Laag van Wijchen/Formatie van Kreftenheye). Deze varieert sterk in het plangebied. In
twee boringen is op grotere diepte bodemvorming geconstateerd. Hier is tussen 140 en 160 cm
diepte een begraven A-horizont aanwezig. Ook in deze laag kunnen dus bewoningssporen worden

22 Tulp 2011
23 Boemaars 2005
24 Wildenberg 2009

Bureau voor Archeologie Rapport 1315                                          Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                    17

verwacht. De boringen hebben verder aangetoond dat de bodemopbouw in het plangebied licht
verstoord is. Tijdens het veldonderzoek zijn in vijf boringen archeologische indicatoren aangetroffen.
Daarnaast is aardewerk uit de Late IJzertijd aangetroffen op het maaiveld. Slechts enkele scherven
konden gedateerd worden (Late IJzertijd). Er wordt aanbevolen om, daar waar de bodemingrepen in
het plangebied daadwerkelijk gepland zijn, archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm
van een proefsleuvenonderzoek.25
2.334.722.100: Wijchen, Woeziksestraat-Schoenaker, proefputten\proefsleuven
Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden gesteld dat in het onderzochte plangebied
grotendeels een intacte bodemopbouw met daarin één archeologisch niveau is aangetroffen.
Behalve enkele off site sporen (greppels, enkele kuilen) is in het noordwestelijke deel van het
plangebied een vindplaats aangetroffen. In het plangebied bevindt zich een rivierduintje. Aan de
rand van deze duin is in de noordwestelijke proefsleuf een waterkuil uit vermoedelijk de ijzertijd
aangetroffen. Een waterkuil maakt vaak deel uit van een (prehistorische) nederzetting. De top van
het rivierduintje is een gunstige locatie voor een dergelijke nederzetting, aangezien het omringende
gebied duidelijk lager gelegen is. Het is niet met zekerheid te zeggen dat de in noordwestelijke
proefsleuf aangetroffen waterkuil onderdeel uitmaakt van een prehistorisch erf en evenmin dat een
eventueel prehistorisch erf binnen het plangebied is gelegen. Het is echter ook niet uit te sluiten dat
zich sporen van prehistorische bewoning bevinden in westen van het onderzochte gebied. 26
2.443.546.100: Wijchen, Holenbergseweg, Wijchen, boring
Uit het verrichte booronderzoek blijkt dat de bodem binnen het plangebied uit een vergraven toplaag
bestaat die is vermengd met slooppuin. Dit pakket is waarschijnlijk ontstaan tijdens de sloop van de
in 1909 gebouwde molen die op het plangebied heeft gestaan. De tijdens de sloop geroerde toplaag
is met name dik op de locatie van deze voormalige molen. Dit is tevens de locatie van de
toekomstige schuur. Hier is de bodem tot een minimale diepte van 85 centimeter beneden het
maaiveld geroerd en vermengd met slooppuin. Hieronder zijn mogelijk echter nog resten van
grondsporen aanwezig. Dit wordt gesuggereerd door de aanwezigheid van een houtskool
bevattende zandlaag die in één van de boringen onder de geroerde toplaag is aangetroffen. Om
deze reden moet de hoge archeologische verwachting binnen het plangebied vooralsnog
gehandhaafd blijven. Op de locatie van de nieuw te bouwen schuur zal geen aantasting van
archeologische waarden plaatsvinden zolang graafwerkzaamheden niet dieper reiken dan tachtig
centimeter beneden het maaiveld. Voor de overige delen van het plangebied bedraagt deze diepte
een halve meter beneden het huidige maaiveld. Indien toch ingrijpende graafwerkzaamheden nodig
zijn die dieper reiken dan tachtig centimeter (op de locatie van de toekomstige schuur) of dieper dan
een halve meter (op de overige terreindelen), dan verdient het aanbeveling om deze vooraf te laten
gaan door een proefsleuvenonderzoek.27
2.458.078.100: Wijchen, Poort van Saltshof, begeleiding
Op basis van de resultaten de archeologische begeleiding wordt geconcludeerd dat er geen sprake
is van een behoudenswaardige archeologische vindplaats. De sporen bestaan uit een 5,5 bij 4 m
grote houtskoolrijke vlek (depressie) en een aantal lineaire parallelle banen (ploegsporen). De
depressie of grote brandplek heeft een onbekende datering. De ploegsporen dateren op grond van
het vondstmateriaal (geglazuurd steengoed) uit de Nieuwe tijd. De vondsten bestaan uit aardewerk,
metaal en natuursteen. Het aardewerk betreft handgevormd (Late Prehistorie tot en met de Vroege
Middeleeuwen) en gedraaid aardewerk (Romeinse tijd en Late Middeleeuwen tot en met Nieuwe
tijd). Het metaal bestaat uit kledingaccessoires (knoop en gesp), gebruiksvoorwerpen (vingerhoed
en naairing) en een fragment van metalen vaatwerk (driepoot). De vondsten zijn hoofdzakelijk uit
verstoorde lagen afkomstig. Bij de archeologische begeleiding bleek in de noordelijke werkput ter
hoogte van het ontgravingsvlak (op een diepte variërend van 0,5 tot 0,9 m -mv) sprake te zijn van
grootschalige en diepe, recente bodemverstoringen. De bodem in het noordelijke deel van het
plangebied bestaat uit een verstoorde bovengrond en al dan niet geroerde lagen plaggendek. Aan
de basis van het plaggendek ligt een (donker)grijze uitgeloogde laag met hierin humus, houtskool en
mangaanconcreties. Deze laag lijkt naar beneden toe snel over te gaan in de schone
rivierduinondergrond. Mogelijk kan deze laag als een oude akkerlaag worden geïnterpreteerd. In het
noordwesten van het plangebied zijn bovenop deze afzettingen holocene rivierafzettingen
aangetroffen. Naar het oosten en zuiden toe zijn diepe verstoringen vastgesteld die betonpuin,
baksteenpuin, plastic en metaal bevatten.28

Vondstlocaties los

1.040.538: Wijchen, Woezik, De Veenhof, Niet-archeologisch: graafwerk


25   Goossens 2011
26   Veenstra 2012
27   Exaltus en Orbons 2014
28   Zielman 2014

Bureau voor Archeologie Rapport 1315                                            Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>      18

      Op deze locatie zijn de volgende vondsten geregistreerd:
           •   1 stuks, keramiek, aardewerk, handgevormd - versiering op rand, Vroege IJzertijd:
               'randfragment met vingertop boven op'
           •   14 stuks, keramiek, Hilversum-Drakenstein-Laren-aardewerk, Midden Bronstijd
           •   1 stuks, zandsteen/kwartsiet, wrijfsteen, Midden Bronstijd - Vroege IJzertijd: 'maalsteen
               wrijfsteen';'fijne zandsteen';'Bronstijd/IJzertijd'
           •   3 stuks, keramiek, aardewerk, handgevormd, Vroege IJzertijd: 'waarvan twee
               wandfragmenten met nagelindrukken'
      1.078.594: Wijchen, Beuningsesteeg, boring
      Zie ook zaak 2.211.253.100. Op deze locatie zijn de volgende vondsten geregistreerd:
           •   1 stuks, keramiek, kogelpot, Vroege Middeleeuwen C - Late Middeleeuwen B: 1 fragment
               kogelpotachtig-aardewerk.
           •   1 stuks, keramiek, aardewerk, handgevormd, Laat Neolithicum - Late IJzertijd.
           •   1 stuks, keramiek, kogelpot, Vroege Middeleeuwen C - Late Middeleeuwen B.
      1.108.149: Wijchen, Startven, Niet-archeologisch
      Op deze locatie is de volgende vondst geregistreerd:
           •   1 stuks, vuursteen, afslag, Neolithicum

      Tabel 2: Archeologische terreinen, onderzoeken en vondstlocaties ongeveer
      300 m van het plangebied.
      In het plangebied staan geen bekende (ondergrondse) bouwhistorische waarden
      geregistreerd.29


2.8   Gespecificeerde verwachting
      Het plangebied ligt op de overgang van een hoog rivierduincomplex in het zuiden
      naar een laag ven in het noordoosten. Het plangebied (in ieder geval het hoge
      zuiden) kan bewoond zijn geweest vanaf het Paleolithicum. In een vergelijkbare
      landschappelijke situatie ten zuiden van het plangebied is vuursteen gevonden
      dat in het Neolithicum gedateerd is. Tevens zijn in de omgeving, in het
      duinencomplex van Wijchen archeologische resten uit het Laat Neolithicum tot en
      met de Romeinse tijd bekend.
      In het begin van de 19e eeuw is het oostelijke deel van het plangebied nog een
      moeras. Het westelijke deel van het plangebied bestaat in deze periode uit
      bouwland. In 1850 is het moeras grotendeels ontgonnen. Het landgebruik blijft
      bouwland en weiland tot 1979, wanneer de school wordt gebouwd.
      De verwachting wordt als volgt gespecificeerd:
      1.     Datering
      In het plangebied kunnen archeologische resten aanwezig zijn uit alle
      archeologische perioden.
      2.     Complextype
      Er moet rekening gehouden worden met archeologische resten uit de periode
      van jager-verzamelaars, landbouwsamenlevingen en staatssamenlevingen
      gerelateerd aan bewoning, economie, infrastructuur, rituelen en begravingen. Ter
      hoogte van het voormalige moeras kunnen resten aanwezig zijn die in de laagte
      zijn gegooid, gevallen en/of gegleden (afvallagen).




      29 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2017

      Bureau voor Archeologie Rapport 1315                                          Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                 19

3.    Omvang
Zowel kleine (graven, kampementen) als grote (nederzettingen) vlakelementen
kunnen verwacht worden, maar ook puntelementen (begravingen) en
lijnelementen (wegen, percelering).
4.    Diepteligging
De top van het archeologische niveau wordt verwacht onder een bouwvoor van
vermoedelijk minimaal 30 cm dik. Mogelijk kan sprake zijn van van een gestapeld
landschap waarbij archeologische niveaus overstoven kunnen zijn. Dieper in de
rivierduinafzettingen kunnen dus ook archeologische niveaus aanwezig zijn, tot in
de top van de Formatie van Kreftenheye, vermoedelijk ongeveer 200 cm -mv.
Ter hoogte van het moeras liggen eventuele resten waarschijnlijk onder een
opgebracht pakket van vermoedelijk maximaal 200 cm dik.
5.    Gaafheid en conservering (fysieke kwaliteit)
Gezien de oorspronkelijk lage en natte omstandigheden in het noordoosten van
het plangebied, kunnen organische archeologische resten goed bewaard zijn
gebleven.
Over de gaafheid en conservering van eventuele sporen en artefacten zijn niet
meer gegevens bekend.
6.    Locatie
In het hele plangebied kunnen archeologische resten aanwezig zijn. In het zuiden
en westen is vanwege de hoge ligging een grotere kans op het aantreffen van
bewoningsresten, terwijl in het noordoosten eerder vondsten uit natte context en
afvallagen verwacht worden.
7.    Uiterlijke kenmerken (prospectie kenmerken):
Uiterlijke kenmerken: Archeologische resten van jager-verzamelaars bestaan
hoofdzakelijk uit ondiepe sporen (haardkuilen) en strooiingen van vuursteen.
Daarnaast kunnen resten zonder bodemkundige context zoals vuurstenen
werktuigen (pijlpunten, bijlen) en wildvallen aanwezig zijn. Archeologische resten
uit landbouwsamenlevingen kunnen bestaan uit sporen in de natuurlijke
ondergrond zoals resten van beer- en/of waterputten of afvalkuilen, paalsporen
en greppels. Daarnaast kunnen fragmenten aardewerk (urnen), crematieresten
en inhumaties aanwezig zijn. Fragmenten hiervan kunnen door
ploegwerkzaamheden ook in de bouwvoor of (als deze aanwezig is)
bouwlanddek aanwezig zijn. Archeologische resten van staatssamenlevingen
hebben vergelijkbare uiterlijke kenmerken, daarnaast moet (rekening gehouden
worden met resten van steenbouw (fragmenten baksteen, uitbraaksleuven,
metselwerk).
Prospectiekenmerken: Archeologische resten uit het Paleolithicum tot en met het
Neolithicum kenmerken zich door een spreiding van artefacten of losse vondsten,
hierbij wordt voornamelijk vuursteen en houtskool verwacht. Eventueel kunnen
sporen aanwezig zijn in de vorm van haardkuilen, paalsporen en begravingen.
Archeologische resten uit de perioden Neolithicum tot en met de Nieuwe tijd
kenmerken zich door de aanwezigheid van een sporenniveau.
Archeologische resten uit alle archeologische perioden kenmerken zich ter
hoogte van het moeras uit afvallagen die zich uitstrekken van af de rand van de
rivierduin tot in het moeras.


Bureau voor Archeologie Rapport 1315                            Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>20

8.    Mogelijke verstoringen
Mogelijk is in het noordoosten van het plangebied een ophogingspakket
aanwezig. Tevens is het mogelijk dat delen van het plangebied afgetopt zijn.




Bureau voor Archeologie Rapport 1315                           Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                          21


3     Booronderzoek

3.1   Inleiding
      De ligging van het plangebied staat afgebeeld in figuur 1. In het plangebied is
      een ontwikkeling met grondwerkzaamheden voorzien. Daardoor worden mogelijk
      archeologische resten verstoord. Voor de beoogde ontwikkeling is een
      bureauonderzoek uitgevoerd (zie hoofdstuk 2 van dit rapport) waarbij een
      gespecificeerde archeologische verwachting is opgesteld. Op basis daarvan is
      een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd.
      Het veldonderzoek is uitgevoerd zoals voorgeschreven in de Kwaliteitsnorm
      Nederlandse Archeologie 4.1,30 in het bijzonder het hoofdstuk ”protocol 4003
      inventariserend veldonderzoek overig”. Het veldonderzoek is uitgevoerd volgens
      specificatie “VS03 Uitvoeren booronderzoek”. Het onderzoek is gerapporteerd
      volgens specificatie “VS05 Opstellen standaardrapport IVO - O/P”.
      Het onderzoeksgebied voor het booronderzoek is hetzelfde als het plangebied.
      De boringen zijn gezet met het doel de bodemopbouw te verkennen. Met de
      gegevens van de verkenning wordt de aard en intactheid van de bodemopbouw
      gecontroleerd en kan de verwachting worden verfijnd. Tevens wordt zo inzicht
      verkregen in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van invloed
      zijn op de locatiekeuze in het verleden. Hiermee kunnen kansarme zones worden
      uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd. Deze methode is toegepast
      omdat nog onvoldoende informatie over de bodemopbouw beschikbaar is om te
      kunnen beslissen of en welk type karterend onderzoek eventueel uitgevoerd kan
      worden.


3.2   Methode
      De werkwijze in het veld was als volgt:
      Boortype:             7 cm Edelmanboor, 4 cm zuigerboor en 3 cm guts.
      Aantal boringen:      Vijf.
      Boordiepte:           De boringen zijn gezet tot in de Pleistocene rivierafzettingen.
                            De einddieptes liggen tussen 320 en 360 cm -mv.
      Verspreiding van de boorpunten: De boringen zijn verspreid in het plangebied
                        geplaatst.
      Waarnemingswijze: Het sediment is met de hand bemonsterd en met het blote
                       oog onderzocht door het te versnijden en te verbrokkelen. De
                       opgeboorde grond is systematisch uitgelegd op een plastic
                       zeil. Representatieve uitgelegde boorprofielen zijn
                       gefotografeerd.
      Classificatie bodemtextuur en archeologische indicatoren: De opgeboorde grond
                         is beschreven op basis van de Archeologische Standaard
                         Boorbeschrijvingsmethode versie 1.1 (ASB 1.1), dit omvat
                         NEN 5104.31

      30 SIKB 2018
      31 Bosch 2008; Nederlands Normalisatie Instituut 1989

      Bureau voor Archeologie Rapport 1315                               Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>      22

      Locatie bepaling X en Y: De X en Y coördinaten van de boringen zijn bepaald ten
                         opzichte van de lokale topografie.
      Hoogte bepaling: De Z coördinaat is na afloop van het veldwerk bepaald aan de
                       hand het AHN.32
      De gegevens zijn digitaal in het veld geregistreerd. Het veldwerk is uitgevoerd op
      21 maart 2023 door F. Roodenburg (KNA Prospector) en C. de Jong (junior
      Prospector).
      Voorgaand aan het veldwerk is een plan van aanpak opgesteld.33 Het Plan van
      Aanpak is geregistreerd in ARCHIS3.


3.3   Resultaten met bodemkundige en geologische
      interpretatie
      De locaties van de boringen zijn in figuur 24 weergegeven. De boorgegevens
      staan in Bijlage 1. Met de gegevens is een schematische doorsnede gemaakt.
      Deze is weergegeven in figuur 25.
      Er zijn archeologische indicatoren aangetroffen, namelijk baksteenspikkels en
      -fragmenten en houtskoolspikkels in het omgewerkte pakket. Tevens is in het
      (rest)veen een houtskoolbrok aangetroffen. Er zijn geen vondsten verzameld.
      Het grondwater stond tijdens het onderzoek tussen 160 en 180 cm -mv.
      Al het bodemmateriaal is kalkloos. Op basis van de textuur, kleur en
      bijmengingen kunnen de volgende pakketten en lagen worden onderscheiden,
      van boven naar onder:

      Pakket 1: omgewerkte en opgebrachte grond
      Het bovenste pakket bestaat voor de eerste 15 tot 55 cm -mv uit geel cunetzand.
      Hieronder is het pakket heterogeen en bestaat het uit zwak tot matig humeus,
      zwak tot matig siltig, matig grof tot zeer grof zand. Het pakket is veelal gevlekt en
      de laagondergrens is scherp. Het totale pakket is 105 tot 165 cm dik. In
      boorprofielen 1 en 4 zijn houtskoolspikkels aangetroffen, in boorprofielen 2 en 3
      baksteenfragmenten en -spikkels. Vermoedelijk is het hele pakket in boorprofiel 2
      (en mogelijk 5) opgebracht. Dit is gerelateerd aan de opvulling van het
      voormalige moeras. Het pakket is in alle boorprofielen aanwezig. De top van het
      pakket ligt aan het maaiveld of onder tegels (789 en 770 cm NAP).

      Pakket 2: veen
      In twee boorprofielen (2 en 5) is een 10 cm dikke (rest)veenlaag aanwezig. Het
      veen is mineraal arm en veraard. De aanwezigheid van het veen in deze twee
      boringen komt overeen met de bevindingen uit het bureauonderzoek dat in het
      oosten een moeras heeft gelegen. In boorprofiel 5 is in het veen een
      houtskoolbrokje aangetroffen. De top van het pakket ligt tussen 110 en 170 cm -
      mv (665 en 610 cm NAP). De hoogteligging van dit pakket neemt af richting het
      noorden.




      32 Kadaster en PDOK 2014
      33 De Jong 2023

      Bureau voor Archeologie Rapport 1315                              Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                  23

Pakket 3: rivierduinafzettingen
Dit pakket bestaat uit zwak siltig, matig tot zeer grof zand. In het westen van het
plangebied (boorprofielen 1, 3 en 4) is de onderkant van het pakket zwak tot
matig humeus en bruinig van kleur. De top van deze humeuze laag ligt op
ongeveer het grondwaterniveau. Mogelijk is deze humeuze laag onder natte
omstandigheden gevormd bij de formatie van het rivierduincomplex. Er zijn geen
archeologische indicatoren in aangetroffen. Het pakket rivierduinafzettingen is 40
tot 160 cm dik. Het pakket is in alle boorprofielen aanwezig. De top van het
pakket ligt tussen 110 en 180 cm -mv (678 en 600 cm NAP).

Pakket 4: rivierafzettingen

        Laag 4.1: ‘leemlaag’
        In boorprofiel 1 is een ongeveer 20 cm dik pakket sterk siltig, matig grof
        zand aanwezig. Mogelijk is dit de leemlaag die in het rapport van de
        bodemkaart is beschreven.34 De laagondergrens is scherp. De top van de
        laag ligt op 220 cm -mv (558 cm NAP).

        Laag 4.2: B-horizont
        Onder de leemlaag in boorprofiel 1 liggen twee bruine lagen matig
        humeus, zwak siltig, uiterst grof en matig grof zand. De lagen zijn
        gezamenlijk ongeveer 30 cm dik. De laagondergrens is geleidelijk (figuur
        26). Op basis van de kleur, humusgehalte en stratigrafische ligging wordt
        de laag geïnterpreteerd als een B-horizont. De top ligt op 240 cm -mv
        (538 cm NAP).

        Laag 4.3 C-horizont
        Het overgrote deel van de Pleistocene rivierafzettingen bestaat uit matig
        tot uiterst grof zand. Een gelaagdheid van fijner en grover materiaal,
        zoals in boorprofiel 1, is in de overige boorprofielen niet aanwezig. In de
        meeste boringen is de top (tot wel 100 cm dik) van de afzettingen zwak
        tot matig humeus en egaal bruin. Het is in deze boringen niet geheel
        duidelijk of sprake is van een B-horizont. Het pakket is 60 tot 135 cm dik.
        Het pakket is in alle boorprofielen aanwezig. De top van het pakket ligt
        tussen 200 en 270 cm -mv (575 en 508 cm NAP).

Synthese:
De bovenste 105 tot 165 cm van de bodem is verstoord. Een deel hiervan is
opgebracht. Uit het bureauonderzoek blijkt dat het terrein mogelijk met ongeveer
120 cm is opgehoogd, waarbij verschillen zullen zijn tussen het oorspronkelijk
hoge zuidwesten en lage noordoosten. De dikte van het verstoorde pakket komt
grofweg overeen met de verwachte dikte.
In het oosten van het plangebied zijn, zoals verwacht, veenresten aangetroffen.
De diepteligging verschilt in het noorden en zuiden. Het veen in het zuidoosten
(boorprofiel 5) ligt op de bodemkaart ter hoogte van een ‘hoge stuifzandrug’. Het
is niet duidelijk of oorspronkelijk in het hele plangebied veen aanwezig is
geweest. Het resterende veen is sterk amorf en bestaat slechts uit een dunne
laag. Oorspronkelijk zal het veenpakket waarschijnlijk dikker zijn geweest. Het
veen is dus niet meer intact.

34 Pons 1966

Bureau voor Archeologie Rapport 1315                             Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>      24

      Afgezien van boorprofiel 1 is de overgang tussen de rivierafzettingen en
      rivierduinafzettingen moeilijk te bepalen vanwege de vergelijkbare textuur en
      gebrek aan scherpe overgangen. Een sterk siltige zand- of leemlaag die de twee
      pakketten scheiden, zoals in boorprofiel 1, is in de rest van het plangebied niet
      aangetroffen. De top van de rivierafzettingen is in het hele plangebied humeus. In
      boorprofiel 1 is het herkenbaar als een B-horizont met een geleidelijke overgang
      naar de onderliggende afzettingen. In de overige boorprofielen is dit minder
      duidelijk. Mogelijk heeft voorafgaand aan de formatie van de rivierduinen
      bodemvorming plaatsgevonden.


3.4   Archeologische interpretatie
      In drie van de vijf boorprofielen is de top van de rivierduinafzettingen omgewerkt.
      In de twee overige boorprofielen duidt de aanwezigheid van een restveenlaag
      erop dat de top van de rivierduinafzettingen hier intact is. Hier is in de top van de
      rivierduinafzettingen geen bodemprofiel aanwezig. Vermoedelijk is het landschap
      te nat geweest waardoor het ongeschikt is voor bewoning. In het oosten van het
      plangebied worden dus geen archeologische resten in de top van
      rivierduinafzettingen verwacht. In het westen worden ook geen archeologische
      resten op dit niveau verwacht in verband met de verstoringen. De vulling van het
      ven is niet meer intact waardoor hierin geen archeologische resten meer
      verwacht worden.
      In de top van de Pleistocene rivierafzettingen heeft bodemvorming
      plaatsgevonden en zijn de afzettingen in het hele plangebied nog intact. Deze
      afzettingen zijn afgedekt sinds de formatie van de rivierduinen in het Laat
      Paleolithicum. Eventuele archeologische resten in dit niveau zullen dus uit het
      Laat Paleolithicum dateren. Archeologische resten uit deze periode kenmerken
      zich door een lage spoordichtheid en een lage vondstdichtheid. Gezien de
      diepteligging van dit niveau (dieper dan 200 cm -mv), zullen eventuele
      archeologische resten niet door graafwerkzaamheden verstoord worden.




      Bureau voor Archeologie Rapport 1315                              Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                        25


4     Conclusie

4.1   Conclusie Bureauonderzoek
      1.    Waaruit bestaan de voorgenomen bodemingrepen?
      In het plangebied wordt de school gesloopt en wordt een zorgcomplex gebouwd.
      Er is geen kelder voorzien. Het nieuwe gebouw heeft een oppervlakte van
      ongeveer 1.650 m2. Naar verwachting vinden ingrepen plaats tot minimaal
      80 cm -mv.
      2.    Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied in termen van
            geomorfologie, geologie en bodemkunde?
      Het plangebied ligt op de overgang van een hoog rivierduincomplex in het zuiden
      naar een laag ven in het noordoosten. De natte omstandigheden in de lagere
      delen van het rivierduincomplex worden waarschijnlijk veroorzaakt door een
      leem- of kleilaag in de ondergrond. In de diepere ondergrond zijn Pleistocene
      rivierafzettingen aanwezig.
      3.    Is sprake van bekende bodemverstoringen?
      Waarschijnlijk is het plangebied in verschillende mate opgehoogd. Een
      vergelijking tussen oude en recente hoogtemetingen toont aan dat het
      plangebied mogelijk met 120 cm is opgehoogd. Het ophogingspakket pakket
      dateert uit de 19e en/of 20e eeuw.
      4.    Wat is de historische ontwikkeling van het plangebied?
      Het plangebied (in ieder geval het hoge zuiden) kan bewoond zijn geweest van
      het Paleolithicum. In het begin van de 19e eeuw is het oostelijke deel van het
      plangebied nog een moeras. Het westelijke deel van het plangebied bestaat in
      deze periode uit bouwland. In 1850 is het moeras grotendeels ontgonnen. Het
      landgebruik blijft bouwland en weiland tot 1979, wanneer de school wordt
      gebouwd.
      5.    Is sprake van bekende archeologische waarden (zoals AMK terreinen,
            vondstlocaties, historische kernen) in het plangebied en directe omgeving,
            en zo ja welke?
      250 m ten zuiden van het plangebied is vuursteen afslag gevonden uit het
      Neolithicum. Deze vondstlocatie ligt in een vergelijkbare landschappelijke situatie
      als het noordoosten van het plangebied, namelijk een
      stuifzandvenontginningsgrond op de bodemkaart.
      85 m ten westen van het plangebied zijn op een akker aardewerkfragmenten uit
      de Bronstijd en IJzertijd aangetroffen.
      250 m ten westen van het plangebied, op het Paschalishof, zijn bij een
      proefsleuvenonderzoek en opgraving archeologische resten uit de Bronstijd,
      IJzertijd en Late Middeleeuwen aangetroffen.
      6.    Kunnen archeologische resten in het plangebied aanwezig zijn? Zo ja, wat
            is daarvan op hoofdlijnen de omvang, ligging, aard en datering?
      In het plangebied kunnen in de top van de rivierduinafzettingen archeologische
      resten uit alle archeologische perioden aanwezig zijn. Op de hogere delen moet
      rekening gehouden worden met resten gerelateerd aan bewoning, economie,

      Bureau voor Archeologie Rapport 1315                             Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>      26

      infrastructuur, rituelen en begravingen. In de lagere delen (het voormalige
      moeras) kunnen resten aanwezig zijn die in de laagte zijn gegooid, gevallen en/of
      gegleden (afvallagen).


4.2   Conclusie Booronderzoek
      7.    Wat is de aard (geologisch en bodemkundig) en intactheid (verstoringen)
            van het bodemprofiel?
      De bovenste 105 tot 165 is verstoord (omgewerkt en opgebracht). In de
      onderliggende rivierduinafzettingen is geen bodemprofiel aanwezig. In het oosten
      van het plangebied is een dun pakket (rest)veen aanwezig. Onder de
      rivierduinafzettingen liggen Pleistocene rivierafzettingen. In één boring worden
      deze afzettingen van elkaar gescheiden door een sterk siltige laag. De top van de
      rivierafzettingen is humeus. Dit is mogelijk een restant van een bodem. In één
      boring is deze humeuze laag als B-horizont geïnterpreteerd. De aanwezigheid
      van de humeuze laag wijst erop dat dit niveau nog (grotendeels) intact is.
      In de top van de rivierafzettingen heeft bodemvorming plaatsgevonden.
      8.    Zijn potentiële archeologische niveaus aanwezig, en zo ja, wat is de aard,
            diepteligging en verbreiding daarvan?
      Het veen in het oosten van het plangebied is verstoord en de oorspronkelijke
      vulling is niet meer intact. Hierin worden geen archeologische resten meer
      verwacht.
      In de top van de rivierduinafzettingen in het oosten van het plangebied worden
      vanwege de natte omstandigheden geen archeologische resten verwacht. In het
      westen is de top van de rivierduinafzettingen verstoord en worden tevens geen
      archeologische resten (meer) verwacht.
      In de top van de Pleistocene rivierafzettingen is een humeuze laag aanwezig,
      waaruit opgemaakt kan worden dat afzettingen nog grotendeels intact zijn. Deze
      afzettingen zijn afgedekt sinds de formatie van de rivierduinen in het Laat
      Paleolithicum. Eventuele archeologische resten in dit niveau zullen dus uit het
      Laat Paleolithicum dateren. Archeologische resten uit deze periode kenmerken
      zich door een lage spoordichtheid en een lage vondstdichtheid.

      Eindoordeel:
      9.    Indien (mogelijk) archeologische resten aanwezig zijn:
            a) Worden deze archeologische resten verstoord door de voorgenomen
               bodemingrepen? Zo ja, op welke wijze?
            In de top van de rivierduinafzettingen worden geen archeologische resten
            verwacht en zullen de ingrepen geen resten gaan verstoren. Eventuele
            resten uit het Laat Paleolithicun, in de top van de rivierafzettingen, worden
            gezien de diepteligging (dieper dan 200 cm -mv) waarschijnlijk niet door de
            beoogde ingrepen verstoord.
            b) Welke maatregelen kunnen worden genomen om voldoende rekening te
               houden met deze archeologische resten?
            Eventuele archeologische resten zullen voornamelijk uit toevalsvondsten
            bestaan. De kans is daarom klein dat archeologische resten verstoord gaan
            worden, indien graafwerkzaamheden tot in het potentiële archeologische
            niveau gaan. Dergelijke resten zijn niet tot nauwelijks op te sporen.

      Bureau voor Archeologie Rapport 1315                             Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                27

      Aanvullende maatregelen worden niet noodzakelijk geacht.
10.   Indien vervolgonderzoek nodig is: Welke methode(n), techniek(en) en
      strategie(ën) van Inventariserend veldonderzoek zijn hiervoor geschikt?
Niet van toepassing.




Bureau voor Archeologie Rapport 1315                           Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>      28


5     Advies
      Bureau voor Archeologie adviseert het plangebied vrij te geven voor de
      voorgenomen ontwikkeling.
      Dit onderzoek is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Het is echter nooit uit te
      sluiten dat bij de graafwerkzaamheden toch archeologische resten worden
      aangetroffen op plaatsen en dieptes waar die niet worden verwacht. Eventuele
      archeologische resten is men verplicht te melden bij de Minister van OCW in
      overeenstemming met de Erfgoedwet. In dit geval wordt aangeraden om contact
      op te nemen met de gemeente Wijchen.


5.1   Status en inhoudelijke afstemming bevoegde
      overheid
      Het bevoegd gezag heeft het rapport goedgekeurd. Het advies wordt
      overgenomen. Zolang voor de fundering van de nieuwbouw het plangebied niet
      dieper dan 5.95 m +NAP wordt afgegraven is er geen vervolgonderzoek nodig en
      kan het plangebied worden vrijgegeven voor de voorgenomen ontwikkeling.35




      35 Selectiebesluit archeologie Veenhof 1712, Wijchen, 7-8-2023, E. van der Linden

      Bureau voor Archeologie Rapport 1315                                        Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                    29


6   Literatuur
    Actueel Hoogtebestand Nederland. 2018. ‘AHN3’. Digitale Hoogtekaart.
            https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/.
    Alterra. 2014. ‘Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, digitale en
            landsdekkende versie’. Wageningen.
    Berendsen, H.J.A., en Esther Stouthamer. 2011. De vorming van het land:
            inleiding in de geologie en de geomorfologie. Assen: Koninklijke Van
            Gorcum.
    Boemaars, N.M.J.E. 2005. ‘Plangebied Beuningsesteeg, gemeente Wijchen,
            Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
            veldonderzoek’. RAAP notitie. RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V.
            doi:10.17026/DANS-ZMK-YUZJ.
    Bosch, J.H.A. 2008. ‘Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode versie
            1.1: Op basis van de Standaard Boor Beschrijvingsmethode versie 5.2’.
            2008-U-R0881/A. Deltares-rapport.
    Bureau van de Militaire Verkenningen. 1850. ‘Topografisch Militaire Kaart -
            nettekeningen veldminuten’. Bureau Militaire Verkenningen. Rijksdienst
            voor het Cultureel Erfgoed (RCE).
            https://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/
            metadata/594e77ec-e2d0-4e4c-a993-0d77f8dcb021.
    Cohen, K.M, E. Stouthamer, W.Z. Hoek, H. J. A Berendsen, en H.F.J. Kempen.
            2009. Zand in banen: zanddiepte-kaarten van het Rivierengebied en het
            IJsseldal in de provincies Gelderland en Overijssel. Utrecht; Arnhem:
            Universiteit Utrecht] ; Provincie Gelderland].
    Exaltus, R., en J. Orbons. 2014. ‘Holenbergseweg, Wijchen Gemeente Wijchen
            Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend
            booronderzoek’. ArcheoPro Archeologisch rapport 14020. ArcheoPro.
    Goossens, E. 2008. ‘Archeologiebeleid Gemeente Wijchen’. RAAP-rapport 1828.
            RAAP.
    ———. 2011. ‘Plangebied Woeziksestraat/ Schoenaker Gemeente Wijchen
            Archeologisch vooronderzoek: een bureauen karterend veldonderzoek’.
            RAAP Archeologisch Adviesbureau.
    ‘HISGIS Gelderland’. 2019. https://hisgis.nl/projecten/gelderland/.
    de Jong, C. 2023. ‘Plan van Aanpak Inventariserend Veldonderzoek verkennende
            fase Veenhof 1712, Wijchen, gemeente Wijchen’. Bureau voor
            Archeologie.
    Kadaster. 2013. ‘BAG-Viewer’. http://bagviewer.geodan.nl/index.html.
    ———. ‘Bonnebladen’.
            http://www.kadaster.nl/web/artikel/producten/Bonnebladen.htm.
    Kadaster, en PDOK. 2014. ‘AHN2 en 3 - WCS service’.
            http://nationaalgeoregister.nl.
    Karels, P.M., en J.S. Spronk. 2020. ‘Bodemkwaliteitskaart Gemeenten Berg en
            Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen’. Nieuwegein: Lievense
            Milieu B.V.
    Keunen, L.J., L.M.P. van Meijel, E.M. Bet, en S. van der Veen. 2015. ‘Tussen
            stad en land, tussen Maas en Waal. Gemeente Wijchen. Een
            cultuurhistorische inventarisatie (actualisatie)’. RAAP rapport 3040. RAAP
            Archeologisch Adviesbureau B.V.
    Maas, G.J., W.M. van der Meij, S.P.J. van Delft, en A.H. Heidema. 2019.
            ‘Toelichting bij de legenda Geomorfologische kaart Nederland 1:50.000
            (2019), achtergronddocument bij het landsdekkende digitale bestand’.

    Bureau voor Archeologie Rapport 1315                           Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>30

        Wageningen: Wageningen Environmental Research.
        http://legendageomorfologie.wur.nl/.
Meetkundige Dienst RWS. 1983. ‘Tophoogte MD: Historisch hoogtepunten
        bestand’.
        https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/tophoogte/
        MapServer.
de Mulder, E.J.F. 2003. ‘De ondergrond van Nederland’. Wolters-Noordhoff.
Nationaal Georegister. 2022. ‘BRT Achtergrond’.
        https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/
        map.
———. ‘Luchtfoto Beeldmateriaal RGB 25cm en 8cm WMTS’.
        https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/
        metadata/c82a783a-9a58-4761-a809-b4c5d90dcd35.
Nederlands Normalisatie Instituut. 1989. Geotechniek: classificatie van
        onverharde grondmonsters. Delft: Nederlands Normalisatie-instituut.
Pons, L.J. 1966. ‘De bodemkartering van het Land van Maas en Waal en een
        gedeelte van het Rijk van Nijmegen’.
        https://library.wur.nl/WebQuery/edepot/344904.
RAF. 1940. ‘Wageningen UR GeoPortal: RAF aerial photographs’. 1945.
        http://library.wur.nl/WebQuery/geoportal/raf.
Rensink, E., H.J.T. Weerts, M. Kosian, H. Feiken, en B.I. Smit. 2015.
        ‘Archeologische Landschappenkaart van Nederland. Methodiek en
        kaartbeeld’. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
        https://doi.org/10.17026/dans-xf6-ywnd.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 2016. ‘Kaart van verdedigingswerken, alle
        linies en stellingen’. https://landschapinnederland.nl/bronnen-en-
        kaarten/militaire-landschapskaart.
———. 2017. ‘Rijksmonumentenregister’. Cultureelerfgoed.nl.
        https://cultureelerfgoed.nl/monumentenregister.
———. 2021. ‘Archis3 - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed’.
        https://archis.cultureelerfgoed.nl/#/login.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en Data Archiving and Networking
        Services. ‘e-depot voor de Nederlandse archeologie’. http://www.edna.nl.
van der Sijs, N. 2010. ‘Etymologiebank’. http://www.etymologiebank.nl.
SIKB. 2018. ‘BRL 4000: Beoordelingsrichtlijn Archeologie, versie 4.1’. SIKB.
        https://www.sikb.nl/doc/BRL4000/BRL%20SIKB%204000%20Archeologie
        %20versie%204_1.pdf.
Stichting RAAP. 2017. ‘Indicatieve Kaart Militaire Waarden (IKME)’.
Topografische Dienst. ‘Topografische kaarten 1927-1995’. Emmen: Staat der
        Nederlanden.
Tulp, C. 2011. ‘Wijchen, Paschalishof Gemeente Wijchen (Gld.). Een
        Archeologische Opgraving.’ De Steekproef-rapport 2008–07/01. Zuidhorn:
        De Steekproef.
Veenstra, M.E. 2012. ‘Wijchen. Schoenaker-Woeziksestraat’. A-11.0213. Den
        Bosch: BAAC.
Verbraeck, A. 1982. ‘Geologische kaart van Nederland, schaal 1:50.000, Blad 39
        Tiel Oost’. Haarlem: Rijks Geologische Dienst.
Wildenberg, J. 2009. ‘Een proefsleuvenonderzoek op het terrein Paschalishof te
        Wijchen’. Archeologische Berichten Nijmegen - briefrapport 45. Gemeente
        Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten.
Zielman, G. 2014. ‘Poort van Saltshof in Woezik, gemeente Wijchen; een
        archeologische begeleiding (conform KNA-protocol proefsleuven)’. RAAP
        rapport 2924. RAAP Archeologisch Adviesbureau.

Bureau voor Archeologie Rapport 1315                           Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                        31




Bureau voor Archeologie Rapport 1315   Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>32


Figuren




Figuur 2: Luchtfoto actueel (Nationaal Georegister).




Bureau voor Archeologie Rapport 1315                   Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                               33




Figuur 3: Topografische kaart (Nationaal Georegister 2022).




Bureau voor Archeologie Rapport 1315                          Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>34




Figuur 4: Het plangebied en onderzoeksgebied (Nationaal Georegister 2022).




Bureau voor Archeologie Rapport 1315                               Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                                   35




Figuur 5: Archeologische beleidskaart gemeente Wijchen (Goossens 2008).




Bureau voor Archeologie Rapport 1315                              Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>36




Figuur 6: Nieuwe situatie (boven) en contouren nieuwe bebouwing op huidige situatie
(onder; Nationaal Georegister 2022).




Bureau voor Archeologie Rapport 1315                                Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                         37




Figuur 7: Geologische kaart 39 Oost (Verbraeck 1982).




Bureau voor Archeologie Rapport 1315                    Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>38




Figuur 8: Zanddieptekaart provincie Gelderland (Cohen e.a. 2009).




Bureau voor Archeologie Rapport 1315                                Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                   39




Figuur 9: Bodemkaart van het Land van Maas en Waal (Pons 1966).




Bureau voor Archeologie Rapport 1315                              Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>40




Figuur 10: Hoogte-reliëfkaart (Actueel Hoogtebestand Nederland 2018).




Figuur 11: Hoogte-reliëfkaart detail. Hoogtewaarden in meters ten opzichte van NAP.
(Actueel Hoogtebestand Nederland 2018).




Bureau voor Archeologie Rapport 1315                                 Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                         41




Figuur 12: Bodemkaart (Alterra 2014).




Bureau voor Archeologie Rapport 1315    Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>42




Figuur 13: Geomorfologische kaart (Maas e.a. 2019).




Bureau voor Archeologie Rapport 1315                  Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                                                     43




Figuur 14: Kadastrale Minuut provincie Gelderland (‘HISGIS Gelderland’ 2019).




Bureau voor Archeologie Rapport 1315                                Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>44




Figuur 15: Topografisch militaire kaart 1850 (Bureau van de Militaire Verkenningen 1850).




Bureau voor Archeologie Rapport 1315                                  Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                             45




Figuur 16: Bonneblad, 553-1871-RAVESTEIN-1868 (Kadaster).




Figuur 17: Bonneblad, 553-1872-RAVESTEIN-1894 (Kadaster).




Bureau voor Archeologie Rapport 1315                        Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>46




Figuur 18: Bonneblad, 553-1875-RAVENSTEIN-1928 (Kadaster).




Figuur 19: RAF luchtfoto uit 1944 (RAF 1940-1945).




Bureau voor Archeologie Rapport 1315                         Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                                                     47




Figuur 20: Topografische kaart, 39H-1957-Wijchen (Topografische Dienst).




Figuur 21: Topografische kaart, 39H-1977-Wijchen (Topografische Dienst).




Bureau voor Archeologie Rapport 1315                                Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>48




Figuur 22: Topografische kaart, 39H-1984-Wijchen (Topografische Dienst).




Bureau voor Archeologie Rapport 1315                                Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                                                    49




Figuur 23: Archeologische terreinen, vondstlocaties en onderzoeken uit ARCHIS
(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2021).




Bureau voor Archeologie Rapport 1315                               Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>50




Figuur 24: Boorpuntenkaart (Nationaal Georegister 2022).




Bureau voor Archeologie Rapport 1315                       Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                                         51




Figuur 25: Schematisch weergave van de boorprofielen.




Bureau voor Archeologie Rapport 1315                    Wijchen Veenhof 1712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Figuur 26: Foto's van boring 1.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Boorbeschrijvingen
nr.            grens grond   bijmenging mediaan kleur                      nieuwvormingen antropogene         interpretatie           boortype       overig
              cm-mv                                                                       bijmengingen
      boven onder

  1                                                                                                                                                  grondwaterstand tijdens
                                                                                                                                                     boring: 170 cm-mv;
                                                                                                                                                     beschrijver: C. de Jong;
                                                                                                                                                     datum boring: 21-maart-
                                                                                                                                                     2023
          0        5 tegel
          5      20 zand     zwak siltig; uiterst     licht-geel                                              omgewerkte en           7cm- Edelman   zeer grote spreiding;
                             zwak grindig grof                                                                opgebrachte grond                      zand matig afgerond;
                                                                                                                                                     basis scherp;
                                                                                                                                                     opgebrachte grond
         20      40 zand     zwak siltig; zeer grof geel                                                      omgewerkte en           7cm- Edelman   zeer grote spreiding;
                             zwak grindig                                                                     opgebrachte grond                      zand matig afgerond;
                                                                                                                                                     basis scherp;
                                                                                                                                                     opgebrachte grond
         40      90 zand     zwak siltig; matig       donker-bruin-grijs                                      omgewerkte en           7cm- Edelman   matig grote spreiding;
                             zwak grindig; grof                                                               opgebrachte grond                      zand matig afgerond;
                             matig                                                                                                                   basis scherp
                             humeus
         90     125 zand     zwak siltig;   matig     donker-grijs                        spoor               omgewerkte en           7cm- Edelman   spoor grijze vlekken;
                             zwak           grof                                          houtskoolspikkels   opgebrachte grond                      matig grote spreiding;
                             humeus                                                                                                                  zand matig afgerond;
                                                                                                                                                     basis scherp; één
                                                                                                                                                     houtskoolspikkel
        125     155 zand     zwak siltig;   zeer grof donker-grijs                                            omgewerkte en           7cm- Edelman   weinig grijze vlekken;
                             zwak                                                                             opgebrachte grond                      matig grote spreiding;
                             humeus                                                                                                                  zand matig afgerond;
                                                                                                                                                     basis scherp
        155     180 zand     zwak siltig    zeer grof licht-geel                                              rivierduinafzettingen   7cm- Edelman   zeer grote spreiding;
                                                                                                                                                     zand matig afgerond;
                                                                                                                                                     basis geleidelijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>nr.            grens grond   bijmenging mediaan kleur                    nieuwvormingen antropogene      interpretatie           boortype           overig
              cm-mv                                                                     bijmengingen
      boven onder
        180     220 zand     zwak siltig;   zeer grof donker-bruin                                       rivierduinafzettingen   7cm- Edelman       matig grote spreiding;
                             matig                                                                                                                  zand matig afgerond;
                             humeus                                                                                                                 basis scherp
        220     240 zand     sterk siltig   matig     licht-grijs-geel                                   rivierafzettingen       7cm- Edelman       matig grote spreiding;
                                            grof                                                         ('leemlaag')                               zand matig afgerond;
                                                                                                                                                    basis scherp
        240     260 zand     zwak siltig;   uiterst   bruin                                              rivierafzettingen       7cm- Edelman       zeer grote spreiding;
                             matig          grof                                                         (B-horizont)                               zand matig afgerond;
                             humeus                                                                                                                 basis scherp
        260     270 zand     zwak siltig;   matig     bruin                                              rivierafzettingen       4cm- Zuigerboring matig grote spreiding;
                             matig          grof                                                         (B-horizont)                              zand matig afgerond;
                             humeus                                                                                                                basis geleidelijk
        270     295 zand     zwak siltig;   uiterst   licht-bruin                                        rivierafzettingen       4cm- Zuigerboring zeer grote spreiding;
                             zwak           grof                                                         (C-horizont)                              zand matig afgerond;
                             humeus                                                                                                                basis scherp; alleen top
                                                                                                                                                   humeus,geleidelijk
                                                                                                                                                   minder
        295     305 zand     matig siltig   matig     grijs-geel                                         rivierafzettingen       4cm- Zuigerboring zeer grote spreiding;
                                            grof                                                         (C-horizont)                              zand matig afgerond;
                                                                                                                                                   basis geleidelijk
        305     330 zand     zwak siltig    zeer grof geel                                               rivierafzettingen       4cm- Zuigerboring matige spreiding; zand
                                                                                                         (C-horizont)                              matig afgerond

  2                                                                                                                                                 grondwaterstand tijdens
                                                                                                                                                    boring: 180 cm-mv;
                                                                                                                                                    beschrijver: C. de Jong;
                                                                                                                                                    datum boring: 21-maart-
                                                                                                                                                    2023
          0        5 tegel
          5      15 zand     zwak siltig    zeer grof licht-geel                                         omgewerkte en           7cm- Edelman       zeer grote spreiding;
                                                                                                         opgebrachte grond                          zand matig afgerond;
                                                                                                                                                    basis scherp;
                                                                                                                                                    opgebrachte grond
         15      80 zand     zwak siltig;   matig     grijs-bruin        spoor          spoor baksteen   omgewerkte en           7cm- Edelman       spoor gele vlekken;
                             matig          grof                         roestvlekken                    opgebrachte grond                          matig grote spreiding;
                             humeus                                                                                                                 zand matig afgerond;
                                                                                                                                                    basis scherp;
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>nr.            grens grond   bijmenging mediaan kleur                      nieuwvormingen antropogene      interpretatie           boortype            overig
              cm-mv                                                                       bijmengingen
      boven onder
                                                                                                                                                       opgebrachte grond;
                                                                                                                                                       baksteenfragment rood;
                                                                                                                                                       glas groen fles
         80     125 zand     matig siltig;   matig     bruin-grijs                        spoor baksteen   omgewerkte en           7cm- Edelman        spoor donker-grijze
                             zwak            grof                                                          opgebrachte grond                           vlekken; spoor gele
                             humeus                                                                                                                    vlekken; matig grote
                                                                                                                                                       spreiding; zand matig
                                                                                                                                                       afgerond; basis scherp;
                                                                                                                                                       opgebrachte grond
        125     140 zand     zwak siltig;    matig     donker-grijs                       spoor baksteen   omgewerkte en           7cm- Edelman        matig grote spreiding;
                             sterk           grof                                                          opgebrachte grond                           zand matig afgerond;
                             humeus                                                                                                                    basis scherp;
                                                                                                                                                       opgebrachte grond;
                                                                                                                                                       baksteenfragment rood
        140     170 zand     zwak siltig     matig     licht-bruin-grijs   spoor                           omgewerkte en           7cm- Edelman        weinig gele vlekken;
                                             grof                          roestvlekken                    opgebrachte grond                           spoor grijze vlekken;
                                                                                                                                                       matig grote spreiding;
                                                                                                                                                       zand matig afgerond;
                                                                                                                                                       basis scherp;
                                                                                                                                                       opgebrachte grond
        170     180 veen     mineraalarm               zwart                                               veen                    7cm- Edelman        sterk amorf; basis
                                                                                                                                                       scherp
        180     220 zand     zwak siltig     zeer grof licht-geel                                          rivierduinafzettingen   7cm- Edelman        zeer grote spreiding;
                                                                                                                                                       zand matig afgerond;
                                                                                                                                                       basis geleidelijk
        220     250 zand     zwak siltig;    zeer grof bruin                                               rivierafzettingen       4cm- Zuigerboring matig grote spreiding;
                             zwak                                                                          (C-horizont)                              zand matig afgerond;
                             humeus                                                                                                                  basis scherp
        250     270 zand     zwak siltig;    zeer grof donker-bruin                                        rivierafzettingen       4cm- Zuigerboring matig grote spreiding;
                             matig                                                                         (C-horizont)                              zand matig afgerond;
                             humeus                                                                                                                  basis scherp; vrij stevig,
                                                                                                                                                     mogelijk roestig
        270     280 zand     zwak siltig;    zeer grof donker-bruin                                        rivierafzettingen       4cm- Zuigerboring matig grote spreiding;
                             matig                                                                         (C-horizont)                              zand matig afgerond;
                             humeus                                                                                                                  basis geleidelijk
        280     320 zand     zwak siltig;    zeer grof bruin                                               rivierafzettingen       4cm- Zuigerboring matig grote spreiding;
                             zwak                                                                          (C-horizont)                              zand matig afgerond;
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>nr.            grens grond   bijmenging mediaan kleur               nieuwvormingen antropogene      interpretatie           boortype           overig
              cm-mv                                                                bijmengingen
      boven onder
                             humeus                                                                                                            basis scherp
        320     330 zand     zwak siltig    uiterst   bruin                                         rivierafzettingen       4cm- Zuigerboring zeer grote spreiding;
                                            grof                                                    (C-horizont)                              zand matig afgerond

  3                                                                                                                                            grondwaterstand tijdens
                                                                                                                                               boring: 180 cm-mv;
                                                                                                                                               beschrijver: C. de Jong;
                                                                                                                                               datum boring: 21-maart-
                                                                                                                                               2023
          0      70 zand     zwak siltig;   matig     bruin-grijs                  spoor baksteen   omgewerkte en           7cm- Edelman       matig grote spreiding;
                             matig          grof                                                    opgebrachte grond                          zand matig afgerond;
                             humeus                                                                                                            basis scherp;
                                                                                                                                               omgewerkte grond;
                                                                                                                                               baksteenspikkel;
         70      85 zand     zwak siltig;   matig     bruin-grijs                                   omgewerkte en           7cm- Edelman       weinig gele vlekken;
                             matig          grof                                                    opgebrachte grond                          matig grote spreiding;
                             humeus                                                                                                            zand matig afgerond;
                                                                                                                                               basis scherp;
                                                                                                                                               omgewerkte grond
         85     140 zand     zwak siltig;   matig     bruin-grijs                                   omgewerkte en           7cm- Edelman       spoor gele vlekken;
                             matig          grof                                                    opgebrachte grond                          spoor grijze vlekken;
                             humeus                                                                                                            matig grote spreiding;
                                                                                                                                               zand matig afgerond;
                                                                                                                                               basis scherp
        140     180 zand     zwak siltig; zeer grof licht-grijs                                     rivierduinafzettingen   7cm- Edelman       weinig donker-bruine
                             zwak grindig                                                                                                      vlekken; spoor grijze
                                                                                                                                               vlekken; zeer grote
                                                                                                                                               spreiding; zand matig
                                                                                                                                               afgerond; basis scherp;
                                                                                                                                               rivierduin
        180     225 zand     zwak siltig;   zeer grof bruin-grijs                                   rivierduinafzettingen   7cm- Edelman       spoor gele vlekken;
                             matig                                                                                                             spoor donker-grijze
                             humeus                                                                                                            vlekken; matig grote
                                                                                                                                               spreiding; zand matig
                                                                                                                                               afgerond; basis scherp
        225     285 zand     zwak siltig;   zeer grof bruin                                         rivierafzettingen       4cm- Zuigerboring matig grote spreiding;
                             zwak                                                                   (C-horizont)                              zand matig afgerond;
                             humeus                                                                                                           basis scherp; onderin
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>nr.            grens grond   bijmenging mediaan kleur                       nieuwvormingen antropogene         interpretatie           boortype           overig
              cm-mv                                                                        bijmengingen
      boven onder
                                                                                                                                                          5cm stevig, humeuzer,
                                                                                                                                                          roestig
        285     360 zand     zwak siltig    zeer grof geel                                                     rivierafzettingen       4cm- Zuigerboring matig grote spreiding;
                                                                                                               (C-horizont)                              zand matig afgerond;
                                                                                                                                                         top enkele grindkorrels

  4                                                                                                                                                       grondwaterstand tijdens
                                                                                                                                                          boring: 180 cm-mv;
                                                                                                                                                          beschrijver: C. de Jong;
                                                                                                                                                          datum boring: 21-maart-
                                                                                                                                                          2023
          0        5 tegel
          5      20 zand     zwak siltig    zeer grof licht-geel                                               omgewerkte en           7cm- Edelman       matig grote spreiding;
                                                                                                               opgebrachte grond                          zand matig afgerond;
                                                                                                                                                          basis scherp;
                                                                                                                                                          opgebrachte grond
         20      50 zand     zwak siltig;   matig      donker-bruin-grijs                                      omgewerkte en           7cm- Edelman       weinig gele vlekken;
                             matig          grof                                                               opgebrachte grond                          matig grote spreiding;
                             humeus                                                                                                                       zand matig afgerond;
                                                                                                                                                          basis scherp;
                                                                                                                                                          omgewerkte grond
         50      60 zand     zwak siltig;   matig      grijs-bruin                         spoor               omgewerkte en           7cm- Edelman       matig grote spreiding;
                             matig          grof                                           houtskoolspikkels   opgebrachte grond                          zand matig afgerond;
                             humeus                                                                                                                       basis scherp
         60     110 zand     zwak siltig;   zeer grof licht-grijs-bruin                                        omgewerkte en           7cm- Edelman       spoor grijze vlekken;
                             zwak                                                                              opgebrachte grond                          matig grote spreiding;
                             humeus                                                                                                                       zand matig afgerond;
                                                                                                                                                          basis scherp
        110     120 zand     zwak siltig    zeer grof licht-grijs                                              rivierduinafzettingen   7cm- Edelman       matig grote spreiding;
                                                                                                                                                          zand matig afgerond;
                                                                                                                                                          basis scherp
        120     160 zand     zwak siltig    zeer grof licht-grijs-geel                                         rivierduinafzettingen   7cm- Edelman       matig grote spreiding;
                                                                                                                                                          zand matig afgerond;
                                                                                                                                                          basis scherp; onderin
                                                                                                                                                          roestig
        160     270 zand     zwak siltig;   zeer grof licht-grijs                                              rivierduinafzettingen   7cm- Edelman       spoor bruine vlekken;
                             zwak                                                                                                                         zeer grote spreiding;
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>nr.            grens grond   bijmenging mediaan kleur                nieuwvormingen antropogene        interpretatie           boortype           overig
              cm-mv                                                                 bijmengingen
      boven onder
                             humeus                                                                                                               zand matig afgerond;
                                                                                                                                                  basis geleidelijk;
                                                                                                                                                  humeuze vlekken
        270     295 zand     zwak siltig;   zeer grof bruin                                            rivierafzettingen       4cm- Zuigerboring matig grote spreiding;
                             matig                                                                     (C-horizont)                              zand matig afgerond;
                             humeus                                                                                                              basis scherp
        295     330 zand     zwak siltig    zeer grof licht-bruin                                      rivierafzettingen       4cm- Zuigerboring matig grote spreiding;
                                                                                                       (C-horizont)                              zand matig afgerond;
                                                                                                                                                 enkele stevige mogelijk
                                                                                                                                                 humeuze cm laagjes

  5                                                                                                                                               grondwaterstand tijdens
                                                                                                                                                  boring: 160 cm-mv;
                                                                                                                                                  beschrijver: C. de Jong;
                                                                                                                                                  datum boring: 21-maart-
                                                                                                                                                  2023
          0        5 tegel
          5      55 zand     zwak siltig    matig     geel                                             omgewerkte en           7cm- Edelman       matig grote spreiding;
                                            grof                                                       opgebrachte grond                          zand matig afgerond;
                                                                                                                                                  basis scherp;
                                                                                                                                                  opgebrachte grond
         55      75 zand     zwak siltig;   zeer grof donker-grijs                                     omgewerkte en           7cm- Edelman       matig grote spreiding;
                             matig                                                                     opgebrachte grond                          zand matig afgerond;
                             humeus                                                                                                               basis scherp;
                                                                                                                                                  omgewerkte grond;
                                                                                                                                                  kachelgrit
         75     110 zand     zwak siltig;   zeer grof bruin-grijs                                      omgewerkte en           7cm- Edelman       weinig donker-grijze
                             zwak                                                                      opgebrachte grond                          vlekken; zeer grote
                             humeus                                                                                                               spreiding; zand matig
                                                                                                                                                  afgerond; basis scherp;
                                                                                                                                                  omgewerkte grond
        110     120 veen     mineraalarm              zwart                         spoor              veen                    7cm- Edelman       sterk amorf; basis
                                                                                    houtskoolbrokken                                              scherp; mogelijk
                                                                                                                                                  omgewerkt
        120     135 zand     zwak siltig;   zeer grof bruin-grijs                                      rivierduinafzettingen   7cm- Edelman       matig grote spreiding;
                             zwak                                                                                                                 zand matig afgerond;
                             humeus                                                                                                               basis scherp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>nr.              grens grond        bijmenging mediaan kleur                      nieuwvormingen antropogene    interpretatie           boortype           overig
                cm-mv                                                                            bijmengingen
      boven onder
          135     175 zand          zwak siltig     zeer grof licht-grijs-bruin                                 rivierduinafzettingen   7cm- Edelman       matig grote spreiding;
                                                                                                                                                           zand matig afgerond;
                                                                                                                                                           basis scherp
          175     200 zand          zwak siltig     zeer grof licht-grijs                                       rivierduinafzettingen   7cm- Edelman       matig grote spreiding;
                                                                                                                                                           zand matig afgerond;
                                                                                                                                                           basis scherp
          200     270 zand          zwak siltig;    zeer grof bruin                                             rivierafzettingen       4cm- Zuigerboring matig grote spreiding;
                                    matig                                                                       (C-horizont)                              zand matig afgerond;
                                    humeus                                                                                                                basis geleidelijk
          270     320 zand          zwak siltig     zeer grof licht-bruin-grijs                                 rivierafzettingen       3cm- Guts          matig grote spreiding;
                                                                                                                (C-horizont)                               zand matig afgerond
          320     320 zand          zwak siltig     zeer grof licht-bruin-grijs                                                         3cm- Guts          matig grote spreiding;
                                                                                                                                                           zand matig afgerond



Coördinaten van de boringen:
  nr.      X (m RD)      Y (m RD)      Z (cm NAP)

      1     178887        425836                   778

      2     178940        425844                   780

      3     178905        425820                   789

      4     178892        425800                   788

      5     178936        425800                   775
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>