<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Wijchen

Advies Mandaat Commissie Omgevingskwaliteit

Betreft
Advies ruimtelijke kwaliteit beschermd
wonen Veenhof
Adres                                        Datum Advies
Veenhof 1712                                 17-03-2025
6604 AZ WIJCHEN

Geachte college,

Het plan waarvoor geadviseerd wordt betreft de ontwikkeling van een woon-zorgcomplex in de wijk Veenhof te
Wijchen. Er is eerder voor het plan geadviseerd. Zie daarvoor het advies van dd.06-11-2024.

Naar aanleiding van het eerdere advies en het daaropvolgende gesprek zijn in een studie alternatieve
mogelijkheden verkent voor de stedenbouwkundige en architectonische inpassing van een woon-zorgcomplex
op deze locatie.

Stedenbouwkundig:
Ten opzichte van het eerdere ontwerp is de voetprint van het gebouw beperkt tot de strikt noodzakelijke
oppervlakte. Hierdoor is de groene omzoming geoptimaliseerd met behoudt van bestaande bomen.
De afstand tot de omliggende woningen, het straatprofiel, sluit in schaal en beleving aan op de wijk.
De massaopbouw van het caré-vormig volume is vormgegeven als twee volumes met een koppeling.
Door deze geleding in de gevel wordt beter aansluiting gevonden op de schaal van de omliggende bebouwing.

Architectuur:
De opbouw van twee volumes met een koppeling is in de studie vertaalt naar een eerste geste van architectuur.
Het volume aan het park aan de westzijde is voorzien in hout waardoor aansluiting wordt gevonden op het
groene omgevingsbeeld aan deze zijde. Het volume aan de oostzijde kenmerkt zich door metselwerk waardoor
aansluiting gevonden wordt op de aangrenzende woningen.
De koppeling van de volumes oogt transparant en toont zich duidelijk als entreezijde. Vluchttrappen zijn
inpandig opgelost als onderdeel van de architectuur. Dit draagt bij aan een meer alzijdig karakter van het woon-
zorgcomplex.

Advies:
Er wordt positief geadviseerd op het plan in zijn huidige vorm in deze fase van de ontwikkeling.
Met de voorliggende studie wordt. stedenbouwkundig aansluiting gevonden op de schaal van de wijk en het
aanwezige groen. De gesuggereerde gevelritmiek en materiaalvoering draagt hieraan bij.
Vervolgstappen in de planontwikkeling worden met belangstelling tegemoet gezien.
.

Namens de Commissie Omgevingskwaliteit van de gemeente Wijchen,




Giel Sengers
Dorpsbouwmeester
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>