<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Notitie 22000145.N01




                                                                                                  BOUW - MILIEU - RUIMTE
Beoordeling trillingsonderzoek




Datum:
6 maart 2020


Opdrachtgever:        Gemeente Houten
                      Mevrouw M. Mol- van Zeist
                      Postbus 30
                      3990 DA HOUTEN
                      monique.mol@houten.nl
                                                                                                          IN




Auteur:
De heer ir. A.C.W.M. Appels
                                                                                                          DENKKRACHT




      Klinkenbergerweg 30a | 6711 MK EDE | 0318 614 383   info@SPAWNP.nl | SPAWNP.nl
Vrijlandstraat 33-c | 4337 EA MIDDELBURG | 0118 227 466                  | kvk 0909.2661
         Hoenderkamp 20 | 7812 VZ EMMEN | 0591 238 110    ISO 9001:2015 | btw NL8053.02.530.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>SPA WNP ingenieurs                                                                22000145.N01




Inleiding

De gemeente Houten heeft SPA WNP ingenieurs gevraagd om de door DGMR uitgevoerde
rapportage B.2019.0517.00.R001 versie 002, “Trillingen Hofstad 4B, Houten”, d.d. 19 september
2019 te beoordelen.

In het vervolg van de notitie wordt nader ingegaan op de beoordeling.


Algemeen

In de rapportage van DGMR worden de resultaten besproken van de voor het project Hof-
stad 4B uitgevoerde trillingsonderzoek.
Het onderzoek bevat een aanvulling op het door Peutz uitgevoerde trillingsonderzoek naar
de te verwachten trillingsniveaus in de woningen en appartementen van het project. De
trillingen worden veroorzaakt door het treinverkeer op de spoorlijn Utrecht – Geldermalsen.


Toetsing trillingsniveaus

Voor de toetsing van trillingen in woningen en appartementen wordt normaliter de SBR-richt-
lijn “Hinder voor personen, deel B uit de Meet- en beoordelingsrichtlijn: Trillingen”, 5 augustus
2013 gebruikt. In paragraaf 10.5.3.3 is aangegeven dat voor herhaald voorkomende trillingen
door railverkeer in nieuwe situaties de streefwaarden uit tabel 2 (10.5.2.) dienen te worden
gebruikt.

 Tabel 2, Streefwaarden voor continue trillingen voor nieuwe situaties
 Gebouwfunctie                        Dag en avond                          Nacht
                              A1            A2          A3         A1        A2           A3
 gezondheidszorg              0,1           0,4        0,05       0,1        0,2         0,05
 Wonen                        0,1           0,4        0,05       0,1        0,2         0,05
 onderwijs, kantoor           0,1           0,4        0,07       0,15       0,6         0,07
 Bijeenkomst                  0,1           0,4        0,07       0,15       0,6         0,07
 kritische werkruimte         0,1           0,1         --        0,1        0,1          --
A1:      streefwaarde voor de trillingssterkte Vmax, dimensieloos
A2:      maximale waarde voor de trillingssterkte Vmax. dimensieloos
A3:      streefwaarde voor de trillingssterkte Vper dimensieloos

Er wordt voldaan aan de streefwaarden als:
- de waarde van de maximale trillingssterkte in een ruimte (Vmax) kleiner is dan A1, of als
- de waarde van de maximale trillingssterkte van een ruimte (Vmax) kleiner is dan A2 waarbij
   de trillingssterkte over de beoordelingsperiode voor deze ruimte (Vper) kleiner is dan A3.

Opmerking: Door de toetsing aan de streefwaarde A3 wordt het aantal maal dat de streef-
           waarde A1 mag worden overschreden in een bepaalde periode beperkt.


Beoordeling onderzoek

Het onderzoek van DGMR bevat een verfijning van het door Peutz uitgevoerde onderzoek.
Peutz heeft trillingsmetingen verricht op de huidige onbebouwde plangebied. DGMR heeft
trillingsmetingen uitgevoerd bij de al gerealiseerde woningen en appartementen, tegenover
het plangebied, aan de andere zijde van het spoor.




                                                                                         Pagina   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>SPA WNP ingenieurs                                                             22000145.N01




Uit het onderzoek kan worden afgeleid dat de binnen het plangebied optredende trillingsni-
veaus lager zullen zijn dan oorspronkelijk door Peutz geprognosticeerd.
Echter de te verwachten trillingsniveaus zijn sterk afhankelijk van de wijze waarop de nieuw-
bouw wordt gerealiseerd en zullen, zeker in de nachtperiode, zonder aanvullende maatre-
gelen hoger zijn dan de in de SBR richtlijn opgenomen maximale waarden.


Advies

Gelet op het voorgaande wordt geadviseerd om voor de bouw van de woningen en de
appartementen, zeker voor de eerstelijns bebouwing een berekening te eisen middels op
basis van een eindige elementenmethode, waarin wordt aangetoond dat de trillingen in de
woningen en appartementen beperkt blijven tot de in de SBR richtlijn weergegeven waar-
den.



SPA WNP ingenieurs




                                                                                     Pagina   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>