<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Technische vragen D66 over Raadsvoorstel Bindend advies warmtepompeninstallatie
Schonauwenseweg 6
1) Uit gesprekken met omwonenden en ingediende vragen blijkt dat meerdere
omwonenden zorgen hebben over het geluidsniveau van de installatie. Uit de rapportage
van Peutz blijkt weliswaar dat wordt voldaan aan de standaardgeluidsgrenswaarden, maar
in dat rapport worden diverse aannames gedaan die de vraag oproepen of dit wel
realistisch is. Is hier voldoende kritisch naar gekeken? Is het mogelijk om die zorgen weg te
nemen?
Is hier voldoende kritisch naar gekeken?
Er is zeer kritisch gekeken naar de aannames en uitgangspunten die zijn genomen als input voor
het geluidsonderzoek. Geluid is een belangrijk aandachtspunt gedurende de gehele
ontwikkeling, realisatie en operatie van de warmtepompeninstallatie. De geluidgegevens zijn
gebaseerd op metingen aan bestaande installaties.
Daarmee zijn de aannames realistisch.
Is het mogelijk om die zorgen weg te nemen?
Eneco heeft een zorgvuldig participatietraject doorlopen. Bij een 4-tal informatieavonden in
2023/2024 en vele gesprekken met omwonenden hebben zij de zorgen over het geluidsniveau
gehoord. Mede naar aanleiding hiervan heeft Eneco met o.a. deze omwonenden een
klankbordgroep van 26 geïnteresseerden geformeerd om hen o.a. over het geluid meer in detail
te informeren en volledig inzicht te geven in het geluidsonderzoek. In een 2de
klankbordgroepsessie op 19 juni 2024 is door het bureau Peutz het aspect geluid, het
geluidsrapport, de geluidsmodellen en de aannames toegelicht en volledige transparantie
hierover gegeven. Dit werd gewaardeerd en nam veel van de zorgen weg.
Eneco heeft in een vroeg stadium contact gelegd met de leverancier van deze installatie. De
installaties worden veelvuldig toegepast in Denemarken. Er zijn contractuele garanties over o.a.
geluidsgegevens tussen afnemer en leverancier.
De geluidgegevens zijn gebaseerd op metingen aan bestaande installaties. Door Peutz is een
“worst-case” berekening gemaakt waarbij uitgegaan wordt van maximaal bedrijf met alle
installaties gedurende het gehele etmaal. Dit zal echter alleen het geval zijn bij maximale
warmtevraag en in het merendeel van de tijd is dat niet het geval. Voor wat betreft de
geluidemissie van het warmtepompengebouw is in de geluidberekeningen ook “worst-case”
gerekend met o.a. een akoestisch dichte gevel- en dakopbouw en maximaal bedrijf.
Uit de berekeningen volgt dat er bij deze “worst-case” berekening bij alle woningen voldaan zal
worden aan de geluidgrenswaarden. Wanneer gekeken wordt naar de cumulatieve
geluidniveaus is er sprake van een geringe toename van de geluidniveaus (minder dan 1 dB).
Deze toename is niet waarneembaar/meetbaar. De kans op geluidhinder is daardoor
onwaarschijnlijk.
Bovendien wordt rondom de koelerbank / luchtventilatoren direct bij de geluidsbron een ca. 4
meter hoog geluidsscherm toegepast voorzien van geluidsabsorberend materiaal. Dit wordt ook
in Denemarken veelvuldig toegepast, ook omdat het de luchtstroming bevordert.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Tot slot wordt opgemerkt dat na oplevering door middel van geluidmetingen getoetst wordt of er
wordt voldaan aan de geluidgrenswaarden en de afgesproken garantiewaarden. Hiermee wordt
gewaarborgd dat de berekende geluidniveaus in de praktijk niet overschreden zullen worden.
In de vergunning wordt een voorschrift opgenomen vergunning om na oplevering van de
installatie de voornoemde geluidsmetingen te laten uitvoeren.
2) Wat is de impact van de warmtepompeninstallatie op de bestaande
warmtekrachtcentrale? Bijvoorbeeld qua geluid en ruimtebeslag?
Antwoord:
Door de warmteproductie van de warmtepompeninstallatie zullen de productiemiddelen in de
bestaande warmtekrachtcentrale significant minder ingezet gaan worden. De
warmtekrachtcentrale zoals hij nu is zal blijven bestaan voor de distributie en levering van
warmte en om warmte te produceren ten behoeve van leveringszekerheid tijdens
piekwarmtevraag en in geval van calamiteiten/storingen/onderhoud aan de
warmtepompeninstallatie.
Er is ter plaatse van de bestaande warmtekrachtcentrale geen extra ruimtebeslag. Doordat de
bestaande productiemiddelen op aardgas significant minder worden ingezet zullen de lokale
luchtemissies en de geluidsemissies significant afnemen. In de achterliggende woonwijk zal dus
sprake zijn van een verbetering.
3) Hoe komt het dat de nieuwe installatie 90% van de warmtevraag gaat produceren, maar
de CO2-emissie daalt met maar 70%?
Antwoord:
Op dit moment wordt de warmte geproduceerd met aardgas. In de nieuwe situatie wordt de
warmte gemaakt met elektriciteit. Zogeheten elektrificatie van de warmteproductie. Door voor
90% over te stappen naar warmteproductie op basis van elektriciteit wordt er 7.986.232 Nm3
aan aardgas bespaard wat met 1,788 kg CO2/Nm3 aardgas neerkomt op een reductie van
14.279.383 kg CO2*. Om deze 90% in de nieuwe situatie op te wekken verbruikt Eneco
12.000.000 kWh aan elektriciteit wat met 0,290 kg CO2/kWh zorgt voor een emissie van
3.480.000 kg CO2. De resterende reductie komt hiermee op 10.799 ton CO2. Ten opzichte van de
huidige CO2 uitstoot van de totale warmteproductie op aardgas van 15.376 ton/jaar komt het
besparingspercentage uit op (10.799/15.376) = ~70%.
Het kental met betrekking tot de CO2 uitstoot per kWh elektriciteit volgt uit de Klimaat en Energie
Verkenning (KEV) van het Rijk in het specifiek het Planbureau voor de Leefomgeving (Pbl) die kijkt
naar de huidige en verwachte toekomstige energiemix. Naar mate het aandeel duurzame
elektriciteitsproductie in de toekomst toeneemt zal de uitstoot van CO2 per geproduceerde kWh
elektriciteit afnemen. De CO2 uitstoot die gerelateerd is aan het elektriciteitsverbruik van de
warmtepompinstallatie zal dus naar de toekomst verder afnemen en de resulterende CO2
reductie verder toenemen.
*Alle CO2 berekeningen zijn uitgevoerd op basis van rekenmethodieken/modellen die door het
Rijk worden voorgeschreven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>