<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                             Ruimtelijke Ordening & Vergunningen
Voorschriften behorende bij de waardestelling van het gemeentelijke beschermde
dorpsgezicht:
                                      Seringenpark
Voorschriften voor de inrichting en bebouwing aan de Seringenpark:
-      Gevelindeling alzijdig handhaven, inclusief de oorspronkelijke detaillering
-      De bestaande bouwmassa vormt het uitgangspunt, inclusief de verspringing van de
       woningen. Uitbreidingen aan de oorspronkelijke hoofdmassa worden niet toegestaan.
-      Gebruik van aluminium kozijnen en plaatmateriaal als gevelinvulling is
       niet toegestaan
-      Alzijdig gebruik van terughoudende kleuren, conform het bestaande palet, m.u.v. de
       voordeuren. De dakrand dient in oorspronkelijke kleur (gebroken wit) gehandhaafd
       te worden*.
-      Renovatie van muurvlakken met een steen, metselverband
       en voegwerk conform het bestaande (historische) metselwerk
-      Doorsnijding van de dakrand is niet toegestaan
-      De toepassing van houten kozijnen heeft de voorkeur, eventuele voorstellen voor
       kunststoffen kozijnen worden in overweging genomen.
-      Het uiterlijk aanzien van kunststof kozijnen dient overeen te komen met het
       oorspronkelijke houten kozijn wat betreft de maatvoering en de profilering.
-      Erfscheiding aan zowel de straatzijde als de tuinzijde heeft
       een hoogte van maximaal 1.00 m. Gebouwde erfafscheidingen hoger dan 1.00 m zijn
       niet toegestaan. Groene erfafscheiding in de vorm van een haag is toegestaan.
*In de Welstandsnota Aalsmeer 2013 is in Hoofdstuk 9 ‘Welstandscriteria bij excessen’
expliciet de regel opgenomen dat ‘schilderwerk binnen een gemeentelijk beschermd
dorpsgezicht dat in strijd is met de in de voorschriften voor deze gebieden geldende
kleuren’ wordt aangemerkt als een exces.
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt elk voorstel in zijn specifieke context en
richt zich op behoud van de in dit document beschreven karakteristiek. Bovenstaande
voorschriften zijn daarbij leidend. In uitzonderlijke gevallen (als de context hierom vraagt)
kan hiervan, op onderdelen, gemotiveerd worden afgeweken.
                                                                    [ff2d0ce4-1ad9-4d22-ba98-
                                                                    6588a0cbe076.doc]
                                                                    F004©ICT
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>