<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Onderdeel van
                                                                                             M+P |        Müller-BBM groep
                                                                                             Mensen met oplossingen
                                                                                             www.mp.nl
                                                                                             Visserstraat 50
                                                                                             1431 GJ Aalsmeer
                                                                                             Wolfskamerweg 47
                MEMO                                                                         5262 ES Vught
Aan             Gemeente Amstelveen
T.a.v.          Petra Vermond
Van             Richard Florentinus
E-mail          info@mp.nl
Telefoon        0297-320651
Kenmerk         M+P.GAM-24715/RFl
Datum           19 november 2024
Aantal pagina’s 4
Onderwerp       Gecumuleerd en gezamelijk geluid woonark Uiterweg te Aalsmeer
                Geachte mevrouw Vermond,
                Op uw verzoek heeft M+P berekeningen uitgevoerd ter bepaling van het gecumuleerde en
                gezamenlijk geluid van de meerdere geluidsbronnen bij de woonark aan de Uiterweg 351 te
                Aalsmeer. U heeft aangegeven dat het gecumuleerde geluid nodig is voor de beoordeling en het
                gezamenlijk geluid voor de op te stellen regels.
                Deze memo is een aanvulling op het rapport M+P.APANN.23.03.1 d.d. 22 december 2023.
                Na het uitbrengen van het bovengenoemde rapport is per 1 januari 2024 de Omgevingswet in
                werking getreden. Hierbij is er naast cumulatie van het geluid het gezamenlijk geluid bijgekomen.
                Deze zijn hieronder beschreven en komen uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).
                Artikel 3.35. (vaststellen geluidproductieplafond: overschrijding hoogste waarde)
                1. Bij de vaststelling van een geluidproductieplafond als omgevingswaarde kan de hoogste van de
                    twee waarden, bedoeld in artikel 3.34, eerste lid, worden overschreden als:
                    a. geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om aan de hoogste van de
                          twee waarden te voldoen;
                    b. de overschrijding door het treffen van geluidbeperkende maatregelen zoveel mogelijk wordt
                          beperkt; en
                    c. het geluid op geluidgevoelige gebouwen niet hoger is dan de grenswaarde, bedoeld in tabel
                          3.35.
                Tabel 3.35: Grenswaarde geluid op een geluidgevoelig gebouw per geluidbronsoort
                 Geluidbronsoort                                             Grenswaarde
                 Provinciale wegen, Rijkswegen                              65 Lden
                 Gemeentewegen, Waterschapswegen                            70 Lden
                 Lokale spoorwegen, Hoofdspoorwegen                         70 Lden
                 Industrieterreinen                                         60 Lden
                                                                            50 Lnight
                                                                                             M+P raadgevende ingenieurs BV
                                                                                             Lid NLingenieurs
                                                                                             ISO 9001 gecertificeerd
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>M+P.GAM-24715/RFl | 19 november 2024
pagina 2 | 4
                    2. Geluidbeperkende maatregelen worden in aanmerking genomen als die financieel doelmatig zijn
                         en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige,
                         vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan.
                    3. Op het bepalen van de financiële doelmatigheid van geluidbeperkende maatregelen voor
                         rijkswegen en hoofdspoorwegen is paragraaf 3.5.4.4 van toepassing.
                    4. In afwijking van het eerste lid, onder b, kunnen geluidbeperkende maatregelen worden getroffen
                         die de overschrijding in mindere mate beperken maar die leiden tot minder gecumuleerd geluid.
                    5. Geluidbeperkende maatregelen worden bij voorkeur aan de bron getroffen.
                    6. Artikel 3.34, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat
                         voor «tabel 3.34» wordt gelezen: tabel 3.35.
                    Artikel 3.36. (vaststellen geluidproductieplafond: overschrijding grenswaarde provinciale
                    wegen binnen bebouwde kom)
                    Voor een provinciale weg die binnen een krachtens de Wegenverkeerswet 1994 vastgestelde
                    bebouwde kom ligt, kan bij de vaststelling van een geluidproductieplafond als omgevingswaarde de
                    grenswaarde, bedoeld in tabel 3.35, met ten hoogste 5 dB worden overschreden, als die
                    overschrijding redelijkerwijs niet is te voorkomen.
                    Artikel 3.37. (vaststellen geluidproductieplafond: overschrijding grenswaarde als dat
                    onvermijdelijk is)
                    1.       Bij de vaststelling van een geluidproductieplafond als omgevingswaarde kan de grenswaarde,
                    bedoeld in tabel 3.35, of de waarde die volgt uit toepassing van artikel 3.36, worden overschreden
                    als geen geluidbeperkende maatregelen als bedoeld in artikel 3.35, tweede lid, kunnen worden
                    getroffen om aan de waarde te voldoen.
                    2.       Overschrijding van een in het eerste lid bedoelde waarde is alleen toegestaan als:
                    a.       geen andere maatregelen dan bedoeld in het eerste lid kunnen worden getroffen om aan de
                    waarde te voldoen;
                    b.       geen wijziging van het omgevingsplan mogelijk is om het geluidgevoelige gebouw niet meer
                    toe te laten; en
                    c.       geen overeenkomst kan worden bereikt met de eigenaar van het geluidgevoelige gebouw
                    over het treffen van bouwkundige maatregelen.
                    3.       Als een in het eerste lid bedoelde waarde wordt overschreden:
                    a.       wordt de overschrijding door het treffen van geluidbeperkende maatregelen zoveel mogelijk
                    beperkt; en
                    b.       voldoen rijkswegen of hoofdspoorwegen aan de akoestische kwaliteit, bedoeld in artikel 3.29,
                    als deze rijkswegen of hoofdspoorwegen het geluid veroorzaken.
                    4.       De maatregelen, bedoeld in het tweede en derde lid, worden in aanmerking genomen als
                    deze in redelijkheid niet te kostbaar zijn en daartegen geen zwaarwegende bezwaren van
                    stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard
                    bestaan.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>M+P.GAM-24715/RFl | 19 november 2024
pagina 3 | 4
                    5.      Op een geluidgevoelig gebouw dat is toegelaten met toepassing van artikel 5.78w en waarop
                    de grenswaarde met ten hoogste 5 dB wordt overschreden, zijn het tweede lid, het derde lid, onder
                    b, en het vierde lid, niet van toepassing en is op de geluidbeperkende maatregelen als bedoeld in het
                    derde lid, onder a, artikel 3.35, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.
                    Artikel 3.38. (vaststellen geluidproductieplafond: beoordelen aanvaardbaarheid gecumuleerd
                    geluid)
                    1. Bij de toepassing van de artikelen 3.35, 3.36 en 3.37 wordt de aanvaardbaarheid van het
                          gecumuleerde geluid beoordeeld.
                    2. Het gecumuleerde geluid is het geluid door geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijk,
                          opgeteld met correctie voor de verschillen in hinderlijkheid.
                    3. Bij het bepalen van het gecumuleerde geluid wordt in ieder geval betrokken:
                          a. voor een geluidgevoelig gebouw in een geluidaandachtsgebied van een weg, spoorweg of
                                industrieterrein: het geluid door die geluidbronsoort;
                          b. voor een geluidgevoelig gebouw binnen de 48 Lden geluidcontour of, voor zover de
                                geldende geluidcontouren in Kosteneenheden zijn uitgedrukt, binnen de 20
                                Kosteneenheden geluidcontour van een luchthaven waarvoor op grond van de Wet
                                luchtvaart een luchthavenindelingbesluit, een luchthavenbesluit of een besluit
                                beperkingengebied buitenlandse luchthaven is vereist: het geluid door luchtvaart;
                          c. voor een geluidgevoelig gebouw waarop het geluid door een windturbine of een windpark
                                op een industrieterrein hoger is dan 43 Lden: het geluid door die windturbine of dat
                                windpark; en
                          d. voor een geluidgevoelig gebouw waarop het geluid door een civiele buitenschietbaan, een
                                militaire buitenschietbaan of een militair springterrein op een industrieterrein hoger is dan
                                50 BS, dan: het geluid door die buitenschietbaan of dat springterrein.
                    4. Op het bepalen van het gecumuleerde geluid zijn de bij ministeriële regeling gestelde regels
                          van toepassing.
                    Artikel 3.39. (vaststellen geluidproductieplafond: bepalen gezamenlijk geluid)
                    1. Bij de toepassing van de artikelen 3.35, 3.36 en 3.37 wordt het gezamenlijke geluid op de gevel
                          van geluidgevoelige gebouwen bepaald.
                    2. Het gezamenlijke geluid is het geluid door geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijk,
                          energetisch opgeteld zonder correctie voor de verschillen in hinderlijkheid.
                    3. Artikel 3.38, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
                    4. Op het bepalen van het gezamenlijke geluid zijn de bij ministeriële regeling gestelde regels van
                          toepassing.
                    De bepaling van het gecumuleerde en het gezamenlijk geluid is beschreven in de
                    Omgevingsregeling artikel 3.25 en 3.26. In artikel 17.3 van de Omgevingsregeling is de formule voor
                    luchtvaartgeluid aangegeven waarmee voorlopig gerekend dient te worden. Deze komt overeen met
                    de rekenformule uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.
                    Cumulatie is in de onderhavige situatie niet van toepassing.
                    De woonark ligt niet binnen het geluidaandachtsgebied (het gebied waarbinnen het geluid door die
                    geluidbron hoger is dan de standaardwaarde) van het wegverkeer. Verder is er geen sprake van
                    geluid ten gevolge van een industrieterrein.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>M+P.GAM-24715/RFl | 19 november 2024
pagina 4 | 4
                    Het gezamenlijk geluid is ook niet van toepassing in deze situatie om dezelfde reden.
                    Ondanks dat in deze situatie cumulatie en gezamenlijk geluid niet toegepast hoeft te worden zijn
                    deze op uw verzoek toch bepaald.
                    Bij cumulatie worden de verschillende bronsoorten met een weging energetisch bij elkaar opgeteld
                    conform Artikel 3.25 van de Omgevingsregeling en bij het gezamenlijk geluid worden alle
                    geluidsbronnen (zonder weging) energetisch bij elkaar opgeteld conform Artikel 3.26 uit de
                    Omgevingsregeling.
                    Voor de bepaling van het gecumuleerde en het gezamenlijk geluid is opnieuw gerekend met het
                    model van het eerder genoemde rapport van 22 december 2023 op een beoordelingshoogte van 1
                    meter boven maaiveld conform artikel 3.2 lid 1d uit de Omgevingsregeling. Voor het vliegtuiggeluid is
                    gebruik gemaakt van de 58 dB Lden contourkaart
                    (https://www.luchtvaartindetoekomst.nl/onderwerpen/samenwerking/geef-uw-mening-over-het-
                    aangepaste-maatregelenpakket-schiphol).
                    Cumulatie
                    Hieronder zijn de waarden gegeven na weging conform de Omgevingsregeling artikel 3.25 en artikel
                    17.3:
                    ▪ industrielawaai LIL = 0 dB.
                    ▪ Verkeerslawaai LVl = 31 dB (deze waarde is zonder aftrek artikel 110g Wgh)
                    ▪ Vliegtuiggeluid LLL = 57 dB
                    De energetische som van de hierboven genoemde waarden bedraagt Lcum = 63 dB.
                    Gezamenlijk geluid
                    Bij het gezamenlijk geluid worden de waarden energetisch opgeteld. De onderstaande waarden zijn
                    van toepassing:
                    ▪ industrielawaai Lden = 47 dB
                    ▪ Verkeerslawaai Lden = 31 dB (deze waarde is zonder aftrek artikel 110g Wgh)
                    ▪ Vliegtuiggeluid Lden = 57 dB
                    De energetische som van de hierboven genoemde waarden bedraagt Lg = 57,4 dB.
                    Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest.
                    Met vriendelijke groet,
                    M+P
                    Richard Florentinus
                    RichardFlorentinus@mp.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>