<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                            Architektenburo R.J. Pannekoek B.V.
                                                            T.a.v. Dhr. Groenewoud
                                                            Hadleystraat 55
 ABO-Milieuconsult B.V.                                     1431 SL Aalsmeer
 Curieweg 19
 2408 BZ Alphen aan den Rijn
 Datum           :  26 juni 2024                            Behandeld door     : Mevrouw M.W.J.P. Gerrits
 Ons kenmerk     :  ANL23-8410-2                            Telefoon:          : 0113 - 36245708826
 Betreft         :  Aanvullend bodemonderzoek Uiterweg      Email              : martine.gerrits@abo-group-eu
                    (buitenruimte) 351-WS te Aalsmeer
Geachte heer Groenewoud
Op de locatie gelegen aan de Uiterweg 351-WS te Aalsmeer is in mei 2024 door ABO-Milieuconsult B.V. een
aanvullend bodemonderzoek afgeleid van de NEN 5740 uitgevoerd, in aanvulling op het eerder uitgevoerde
verkennend bodemonderzoek met kenmerk ANL23-8410, d.d. 29 november 2023, door ABO-Milieuconsult B.V.
Tijdens dit onderzoek is de buitenruimte ter plaatse van het zuidwestelijk gelegen deel van de locatie onderzocht en
worden de resultaten in onderhavige briefrapportage beschreven.
1        INLEIDING
Aanleiding en doel van het onderzoek
Het onderzoek heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de algemene kwaliteit van de bodem c.q. de aard en de
concentraties aan milieubelastende stoffen die in de grond voorkomen. Aanleiding voor het uitvoeren van het
aanvullend bodemonderzoek betreft de aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen).
Achtergrondinformatie/historische gegevens
Voor historische gegevens, bijzonderheden en/of eerder uitgevoerde bodemonderzoek, wordt verwezen naar
rapportage ANL23-8410 Verkennend bodemonderzoek Uiterweg 351-WS te Aalsmeer, d.d. 29 november 2023,
door ABO-milieuconsult.
2        VELDWERKZAAMHEDEN
Resultaten veldwerkzaamheden
De veldwerkzaamheden, te weten het uitvoeren van de boringen, het bemonsteren van de grond en het zintuiglijk
onderzoek van de grondmonsters zijn uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000, protocol 2001 (laatst
vigerende versie).
De grond is, afhankelijk van de zintuiglijke waarnemingen en bodemopbouw, per 0,5 meter bemonsterd. De situering
van de boorpunten is weergegeven in bijlage 2. De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 3.
De veldwerkzaamheden zijn uitbesteed aan BodemBasics B.V. De boorwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 29 mei
2024 door de erkende veldwerker dhr. C.A.P. Snoeren.
In de volgende tabellen zijn de verrichte werkzaamheden schematisch weergegeven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Tabel 2.1: Verrichte veldwerkzaamheden
 Deellocatie                                    Aantal boringen
 Uiterweg 351-ws te Aalsmeer                    2 tot 0,5 m-mv (boringen 103)
 Buitenruimte                                   2 tot 2,0 m-mv (boring 101 en 102)
 (Circa 275 m2)
De bovengrond (0,5 m-mv) bestaat uit veen. De ondergrond (2,0 m-mv: maximale boordiepte) bestaat uit klei. Voor
een meer gedetailleerde beschrijving van de bodemopbouw wordt verwezen naar bijlage 3.
Tijdens het zintuiglijk onderzoek van de grond zijn bodemvreemde bijmengingen waargenomen. In onderstaande
tabel zijn de zintuiglijke waarnemingen weergegeven.
Tabel 2.2: Zintuiglijke waarnemingen
 Boring                   Diepte boring            Traject                   Grondsoort               Waargenomen bijzonderheden
                          (m-mv)                   (m-mv)
 101                      2,00                     0,00 - 0,50               Veen                     brokken puin
                                                   0,50 - 1,00               Klei                     sporen puin
 102                      2,00                     0,00 - 0,50               Veen                     brokken puin
                                                   0,50 - 1,00               Klei                     sporen puin
 103                      0,50                     0,00 - 0,50               Veen                     brokken puin
3          LABORATORIUMONDERZOEK
Opzet laboratoriumonderzoek
Het samenstellen van de mengmonsters en de grond- en grondwateranalyses is uitgevoerd door het AS3000 en
RvA- geaccrediteerde laboratorium van Eurofins Analytico te Barneveld.
De geanalyseerde (meng)monsters en hun samenstelling zijn als volgt.
Tabel 3.1: Overzicht samenstelling (meng)monsters en analyseparameters
 Strategie NEN Aantal boringen                         Aantal boringen             Analyses grond                                 Analyses grondwater
 5740              incl. asbestgat                     met peilbuis
                   (30cmx30cmx50cm)
 §5.1 ONV-NL       1 tot ± 0,5 m-mv                    N.v.t. tenzij zintuigelijk  1 x standaard stoffenpakket                    N.v.t. tenzij zintuigelijk
 (Circa 275 m2) 2 tot ± 2,0 m-mv                       minerale olie wordt         (bovengrond) + OCB’s                           minerale olie wordt
                                                       aangetroffen                1 x standaard stoffenpakket                    aangetroffen
                                                                                   (ondergrond)
                                                                                   1 x asbest in grond
Standaard pakket grond:            Bestaat uit de parameters: 9 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), som-PCB’s
                                   (som van PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 en PCB 180), som-PAK’s (som van naftaleen,
                                   fenantreen, antraceen, fluorantheen, chryseen, benzo(a)antraceen, benzo(a)pyreen, benzo(k)fluoran-theen, indeno(1,2,3
                                   cd)pyreen en benzo(ghi)peryleen) en minerale olie (GC).
Standaard pakket grondwater:       Bestaat uit de parameters: 9 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), minerale olie
                                   (GC), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (de som van benzeen, tolueen, ethylbenzeen som-xylenen (som o, m, p,)
                                   styreen en naftaleen) en vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen: de som van19 stoffen.
* conform AS 3000:                 Voorbehandeling van monsters conform accreditatie schema 3000
LU:                                Lutum
OS:                                Organische stof
OCB:                               Organochloorbestrijdingsmiddelen
Naar aanleiding van het aantreffen van een sterk verhoogd gehalte aan nikkel (overschrijding interventiewaarde) in
mengmonster M02, is het mengmonster uitgesplitst en zijn de deelmonsters aanvullend separaat geanalyseerd op
zware metalen.
In bijlage 4 zijn de analyserapporten van de grondmengmonsters en het grondwatermonster opgenomen.
Resultaten laboratoriumonderzoek/toetsingskader
Wet bodembescherming (Wbb)
Bij de beoordeling van de kwaliteit van de grond is gebruik gemaakt van de toetsingstabel zoals vermeld in het
Besluit- en de Regeling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering 2013. Hiervoor is gebruik gemaakt van
BOTOVA-gevalideerde software. (BoToVa staat voor Bodem Toets en Validatie). Deze toetsingstabel bevat
achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor de beoordeling van concentratieniveaus van diverse milieubelas-
tende stoffen in de bodem. Een nadere uitleg betreffende het toetsingskader is opgenomen in bijlage 6.
Briefrapportage aanvullend bodemonderzoek, Uiterweg 351-WS te Aalsmeer, ANL23-8410-2                                                                      2/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Toetsingstabellen grond
De achtergrondwaarden en interventiewaarden van de grond hebben betrekking op een bodem met bepaalde
organische stof- en lutumpercentages zoals deze in de tabellen zijn gepresenteerd. In bijlage 5 zijn de
toetsingsresultaten aan de Wet bodembescherming weergegeven.
Overschrijdingstabellen grond
In onderstaande tabellen worden de overschrijdingen van de parameters in de grond en het grondwater
aangegeven.
Tabel 3.2:: Overschrijdingstabel grond (Wet Bodembescherming (Wbb) en Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
  Analyse-           Deelmonsters          > Landbouw/natuur        > I (+index)                   Bbk
  monster            (m-mv)                (+index)                 Sterk verontreinigd
                                           Licht verontreinigd
  M01                101 (0,00 - 0,50) Kobalt (0,01)                -                              Industrie
                     102 (0,00 - 0,50) Nikkel (0,07)
                     103 (0,00 - 0,50) Koper (0,09)
                                           Zink (0,3)
                                           Molybdeen (-)
                                           Cadmium (-)
                                           Kwik (0,01)
                                           Lood (0,22)
                                           PAK 10 VROM (0,23)
  M02                101 (0,50 - 1,00) Kobalt (0,01)                Nikkel (1,01)                  Niet Toepasbaar > Interventiewaarde
                     102 (0,50 - 1,00) Koper (0,48)
                                           Zink (0,51)
                                           Molybdeen (0,01)
                                           Cadmium (0,03)
                                           Kwik (0,02)
                                           Lood (0,35)
  Uitsplitsen M02 >I nikkel (index 1,01)
  101                101 (0,50 - 1,00) Cadmium (0,04)               -                              Industrie
                                           Koper (0,66)
                                           Kwik (0,02)
                                           Molybdeen (-)
                                           Nikkel (0,23)
                                           Lood (0,40)
                                           Zink (0,62)
  102                102 (0,50 - 1,00      Koper (-)                -                              Industrie
                                           Kwik (0,01)
                                           Molybdeen (0,01)
                                           Lood (0,14)
                                           Zink (0,14)
-            : Geen overschrijding (voldoet aan Landbouw/natuur)
> L/N        : > Landbouw/natuur
>I           : > Interventiewaarde
Index        : (GSSD - L/N) / (I - L/N)
Asbest
In de volgende tabel zijn de analyseresultaten van het onderzochte grondmengmonster weergegeven.
Tabel 3.3: Resultaten asbestonderzoek
  Analyse-                Asbestinspectiegat        Asbestverdacht      Type asbest in >20 gewogen  Asbest gewogen gehalte
  monster                 incl. traject in          materiaalmonster    mm en percentage gehalte    < 20 mm1)
                          m-mv                      > 20 mm                                > 20 mm
  Asbest in grondonderzoek
  AMM1                    0,0 - 0,5                 Nee                 -                  -        <0,6 mg/kg ds
In de bovengrond zijn bijmengingen met puin aangetroffen. Conform bijlage A4, NEN5725 wordt de bodem als
asbestverdacht beschouwd. De werkzaamheden zijn afgeleid van de NEN 5707.
Briefrapportage aanvullend bodemonderzoek, Uiterweg 351-WS te Aalsmeer, ANL23-8410-2                                                3/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>5         CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Conclusies
Bovengrond
In het grondmengmonster M01 (veen met puin) is een lichte verontreiniging aangetoond met zware metalen en PAK.
Asbest wordt niet boven de detectiegrens aangetoond (0,6 mg/kg ds.)
Ondergrond
In het grondmengmonster M02 (klei; traject 0,5-1,0 m-mv) is een sterke verontreiniging (> Interventiewaarde)
aangetoond met nikkel en een lichte verontreiniging aangetoond met overige zware metalen.
Uitsplitsing M02
Naar aanleiding van het aantreffen van een verhoogd gehalte aan nikkel is mengmonster M02 gesplitst en zijn de
deelmonsters separaat geanalyseerd op zware metalen. In deelmonster 101-2 en deelmonster 102-2 zijn geen
verontreinigingen aangetoond boven de interventiewaarde.
Hypothese
De hypothese "De onderzoekslocatie is onverdacht" dient, op basis van het sterk verhoogde gehalte aan nikkel in
de grond, verworpen te worden.
Aanbevelingen
De verhoogde gehalte aan zware metalen en PAK in de grond overschrijden niet de interventiewaarde. Derhalve
geven de resultaten geen aanleiding geven tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek. De aangetroffen
sterke verontreiniging met nikkel in mengmonster M02 is vermoedelijk veroorzaakt door een grote mate van
heterogeniteit van de onderzochte laag.
Zowel zintuigelijk- als analytisch wordt geen asbest aangetoond. Derhalve wordt aanvullend asbest in
grondonderzoek (conform NEN 5897) niet noodzakelijk geacht.
De vastgestelde bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de aanvraag van de omgevingsvergunning (activiteit
bouwen).
Opgemerkt dient te worden dat aan de hand van de bevindingen van onderhavig onderzoek geen absolute
uitspraken kunnen worden gedaan over de hergebruiksmogelijkheden van eventueel af te voeren grond.
Aanbevolen wordt om bij graafwerkzaamheden vrijkomende grond zo veel mogelijk op de locatie te verwerken. Om
te bepalen of er sprake is van grond (bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaarde, wonen of industrie) ofwel een
bouwstof gelden er andere beoordelingscriteria en onderzoeksstrategieën. Voldaan moet worden aan Besluit
bodemkwaliteit. Tijdens onderhavig onderzoek is geen analytisch onderzoek verricht naar PFAS en/of GenX.
 Veldmedewerkers:              De heer C.A.P. Snoeren (BodemBasics B.V. erkend BRL 2001 en 2018).
 Projectadviseur:              Mevrouw Ir. A.M. Otting
 Auteur:                       Mevrouw M.W.J.P. Gerrits
 Hoogachtend,
 ABO-Milieuconsult B.V.
 Dhr. R.J. van der Helm
 General Business Unit Manager
Briefrapportage aanvullend bodemonderzoek, Uiterweg 351-WS te Aalsmeer, ANL23-8410-2                       4/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre> Bijlagen:   1:        locatie aanduiding op topografische ondergrond
             2:        situatieschets van het terrein met plaatsaanduiding van de boringen
             3:        boorprofielen
             4:        analyserapporten
             5:        toetsingstabellen grond en grondwater
 Zonder toestemming van de opdrachtgever of ABO-Milieuconsult B.V. mag deze uitgave niet anders dan in zijn geheel worden vermenigvuldigd
 en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook. Alle opdrachten worden uitgevoerd volgens onze
 Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de KvK Zuidwest-Nederland te Middelburg onder nr. 22065838. Op verzoek kunnen de Algemene
 Voorwaarden naar u worden toegestuurd.
Briefrapportage aanvullend bodemonderzoek, Uiterweg 351-WS te Aalsmeer, ANL23-8410-2                                                5/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                          BIJLAGE 1
                                                                     Locatie aanduiding op topografische ondergrond
Briefrapportage aanvullend bodemonderzoek, Uiterweg 351-WS te Aalsmeer, ANL23-8410-2                          bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: locatie aanduiding op topografische ondergrond
LOCATIE ONDERZOEK
 Onderzoekslocatie             :  Uiterweg 351-WS te Aalsmeer
 Projectnummer                 :  ANL23-8410-2
 Bron                          :  Topotijdreis
                                                                                     N
Briefrapportage aanvullend bodemonderzoek, Uiterweg 351-WS te Aalsmeer, ANL23-8410-2   bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                       BIJLAGE 2
                                              Situatieschets van het terrein met plaatsaanduiding van de boringen
Briefrapportage aanvullend bodemonderzoek, Uiterweg 351-WS te Aalsmeer, ANL23-8410-2                        bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Asbestgat
Asbestgat+Boring tot 2,0 m-mv
Onderzoekslocatie
Nieuwe woonark
Verwijderen woonark
en boothuis
Perceelsgrens
Bebouwing
             26 juni 2024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                     BIJLAGE 3
                                                                                     Boorstaten
Briefrapportage aanvullend bodemonderzoek, Uiterweg 351-WS te Aalsmeer, ANL23-8410-2     bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Boorprofielen
                      X:   109516,99                                                 X:   109523,41
                      Y:   474595,86                                                 Y:   474589,65
     Boring: 101                                                   Boring: 102
                    0    braak                                                     0    braak
    0                                                             0
                         Veen, sterk kleiïg, brokken                                    Veen, sterk kleiïg, brokken
                         puin, resten wortels, bruin,                                   puin, resten wortels, bruin,
                         Schep, AMM1Gf: 2%                                              Schep, AMM1Gf: 2%
                 1                                                             1
                    50                                                             50
   50                                                            50
                         Klei, matig zandig, sporen                                     Klei, matig zandig, sporen
                         puin, bruingrijs, Edelmanboor                                  puin, bruingrijs, Edelmanboor
                 2                                                             2
                    100                                                            100
  100                                                           100
                         Klei, matig zandig, bruingrijs,                                Klei, matig zandig, bruingrijs,
                         Edelmanboor                                                    Edelmanboor
                 3                                                             3
                    150                                                            150
  150                                                           150
                         Klei, sterk zandig, resten                                     Klei, sterk zandig, resten
                         veen, bruin, Edelmanboor                                       veen, bruin, Edelmanboor
                 4                                                             4
                    200                                                            200
  200                                                           200
                      X:   109515,70
                      Y:   474606,67
     Boring: 103
                    0    braak
    0
                         Veen, sterk kleiïg, brokken
                         puin, bruin, Schep, AMM1Gf: 2%
                 1
                    50
   50
Projectcode:ANL23-8410-2                          Projectnaam:Uiterweg 351-ws te Aalsmeer
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Briefrapportage aanvullend bodemonderzoek, Uiterweg 351-WS te Aalsmeer, ANL23-8410-2 bijlagen</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                           BIJLAGE 4
                                                                                     Analyserapporten
Briefrapportage aanvullend bodemonderzoek, Uiterweg 351-WS te Aalsmeer, ANL23-8410-2            bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>     ABO Milieuconsult B.V. Goes
     T.a.v. Martine Gerrits
     Amundsenweg 29
     4462 GP GOES
     NETHERLANDS
     Analysecertificaat
     Datum: 05-Jun-2024
     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
     Certificaatnummer/Versie                   2024069800/1
     Uw project/verslagnummer                   ANL23-8410-2
     Uw projectnaam                             Uiterweg 351-ws te Aalsmeer
     Uw ordernummer
     Uw datum aanlevering monster(s)            29-May-2024
     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.
     Bewaren tot:
     Datum:                                 Naam:                              Handtekening:
     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.
     Met vriendelijke groet,
     Eurofins Analytico B.V.
                                                                                                                Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                Technical Manager
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Venecoweg 5             BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld     B-9810 Nazareth         IBAN: NL71BNPA0227924525     TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00     +32 (0)9 222 77 59      BIC: BNPANL2A                Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl    belgie-env@eurofins.be  KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl         www.eurofins.be         BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw   project/verslagnummer             ANL23-8410-2                                                 Certificaatnummer/Versie              2024069800/1
      Uw   projectnaam                       Uiterweg 351-ws te Aalsmeer                                  Startdatum analyse                    31-May-2024
      Uw   ordernummer                                                                                    Datum einde analyse                   05-Jun-2024
      Uw   monsternemer                                                                                   Rapportagedatum                       05-Jun-2024/12:50
                                                                                                          Bijlage                               A,B,C
                                                                                                          Pagina                                1/3
      Analyse                                                  Eenheid                      1                       2
     Voorbehandeling
      Cryogeen malen                                                      Uitgevoerd              Uitgevoerd
     Bodemkundige analyses
S     Droge stof                                               % (m/m)               52.6                    48.7
S     Organische stof                                      % (m/m) ds                23.4                    20.1
      Gloeirest                                            % (m/m) ds                    76                      79
S     Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                         % (m/m) ds                  8.5                      8.4
     Metalen
S     Barium (Ba)                                             mg/kg ds                130                      200
S     Cadmium (Cd)                                            mg/kg ds               0.74                       1.1
S     Kobalt (Co)                                             mg/kg ds                 8.3                      8.4
S     Koper (Cu)                                              mg/kg ds                   51                    100
S     Kwik (Hg)                                               mg/kg ds               0.58                    0.60
S     Molybdeen (Mo)                                          mg/kg ds                 1.6                      2.7
S     Nikkel (Ni)                                             mg/kg ds                   21                      53
S     Lood (Pb)                                               mg/kg ds                150                      200
S     Zink (Zn)                                               mg/kg ds                250                      330
     Minerale olie
      Minerale olie (C10-C12)                                 mg/kg ds               <3.0                       3.6
      Minerale olie (C12-C16)                                 mg/kg ds                 5.9                      5.2
      Minerale olie (C16-C21)                                 mg/kg ds                   31                      13
      Minerale olie (C21-C30)                                 mg/kg ds                   80                      61
      Minerale olie (C30-C35)                                 mg/kg ds                   64                      67
      Minerale olie (C35-C40)                                 mg/kg ds                   18                      13
S     Minerale olie totaal (C10-C40)                          mg/kg ds                200                      160
      Chromatogram olie (GC)                                                   Zie bijl.                 Zie bijl.
     Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
S     alfa-HCH                                                mg/kg ds        <0.0010
S     beta-HCH                                                mg/kg ds        <0.0010
S     gamma-HCH                                               mg/kg ds        <0.0010
Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                             Opgegeven monstermatrix           Monster nr.
1     M01 101 (0-50) 102 (0-50) 103 (0-50)                                                                             Grond (AS3000)                     14254078
2     M02 101 (50-100) 102 (50-100)                                                                                    Grond (AS3000)                     14254079
                                                                               Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                               A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                               S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                               V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                        W: Waals Gewest erkende verrichting
                                                                               Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46          Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld     B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525            TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00     +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                       Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
                                                                                                                                                         TESTEN
Info-env@eurofins.nl    belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                                                                                       RvA L010
www.eurofins.nl         www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw   project/verslagnummer             ANL23-8410-2                                                 Certificaatnummer/Versie              2024069800/1
      Uw   projectnaam                       Uiterweg 351-ws te Aalsmeer                                  Startdatum analyse                    31-May-2024
      Uw   ordernummer                                                                                    Datum einde analyse                   05-Jun-2024
      Uw   monsternemer                                                                                   Rapportagedatum                       05-Jun-2024/12:50
                                                                                                          Bijlage                               A,B,C
                                                                                                          Pagina                                2/3
      Analyse                                                  Eenheid                      1                       2
S     delta-HCH                                               mg/kg ds        <0.0010
S     Hexachloorbenzeen                                       mg/kg ds          0.0011
S     Heptachloor                                             mg/kg ds        <0.0010
S     Heptachloorepoxide(cis- of A)                           mg/kg ds        <0.0010
S     Heptachloorepoxide(trans- of B)                         mg/kg ds        <0.0010
S     Hexachloorbutadieen                                     mg/kg ds        <0.0010
S     Aldrin                                                  mg/kg ds          0.0013
S     Dieldrin                                                mg/kg ds          0.0013
S     Endrin                                                  mg/kg ds          0.0070
S     Isodrin                                                 mg/kg ds        <0.0010
S     Telodrin                                                mg/kg ds        <0.0010
S     alfa-Endosulfan                                         mg/kg ds        <0.0010
Q     beta-Endosulfan                                         mg/kg ds        <0.0010
S     Endosulfansulfaat                                       mg/kg ds        <0.0020
S     alfa-Chloordaan                                         mg/kg ds        <0.0010
S     gamma-Chloordaan                                        mg/kg ds        <0.0010
S     o,p'-DDT                                                mg/kg ds          0.0051
S     p,p'-DDT                                                mg/kg ds             0.095
S     o,p'-DDE                                                mg/kg ds          0.0016
S     p,p'-DDE                                                mg/kg ds               0.11
S     o,p'-DDD                                                mg/kg ds          0.0067
S     p,p'-DDD                                                mg/kg ds             0.036
                                                                                              1)
S     HCH (som) (factor 0,7)                                  mg/kg ds          0.0021
S     Drins (som) (factor 0,7)                                mg/kg ds          0.0096
                                                                                              1)
S     Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)                   mg/kg ds          0.0014
S     DDD (som) (factor 0,7)                                  mg/kg ds             0.043
S     DDE (som) (factor 0,7)                                  mg/kg ds               0.11
S     DDT (som) (factor 0,7)                                  mg/kg ds             0.100
S     DDX (som) (factor 0,7)                                  mg/kg ds               0.25
                                                                                              1)
S     Chloordaan (som) (factor 0,7)                           mg/kg ds          0.0014
S     OCB (som) LB (factor 0,7)                               mg/kg ds               0.27
Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                             Opgegeven monstermatrix           Monster nr.
1     M01 101 (0-50) 102 (0-50) 103 (0-50)                                                                             Grond (AS3000)                     14254078
2     M02 101 (50-100) 102 (50-100)                                                                                    Grond (AS3000)                     14254079
                                                                               Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                               A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                               S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                               V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                        W: Waals Gewest erkende verrichting
                                                                               Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46          Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld     B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525            TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00     +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                       Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
                                                                                                                                                         TESTEN
Info-env@eurofins.nl    belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                                                                                       RvA L010
www.eurofins.nl         www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw   project/verslagnummer             ANL23-8410-2                                                 Certificaatnummer/Versie              2024069800/1
      Uw   projectnaam                       Uiterweg 351-ws te Aalsmeer                                  Startdatum analyse                    31-May-2024
      Uw   ordernummer                                                                                    Datum einde analyse                   05-Jun-2024
      Uw   monsternemer                                                                                   Rapportagedatum                       05-Jun-2024/12:50
                                                                                                          Bijlage                               A,B,C
                                                                                                          Pagina                                3/3
      Analyse                                                  Eenheid                      1                       2
S     OCB (som) WB (factor 0,7)                               mg/kg ds               0.27
     Polychloorbifenylen, PCB
S     PCB 28                                                  mg/kg ds        <0.0010                   <0.0010
S     PCB 52                                                  mg/kg ds        <0.0010                   <0.0010
S     PCB 101                                                 mg/kg ds        <0.0010                   <0.0010
S     PCB 118                                                 mg/kg ds        <0.0010                   <0.0010
                                                                                              2)
S     PCB 138                                                 mg/kg ds          0.0023                  <0.0010
                                                                                              3)
S     PCB 153                                                 mg/kg ds          0.0038                  <0.0010
S     PCB 180                                                 mg/kg ds          0.0025                  <0.0010
                                                                                                                       1)
S     PCB (som 7) (factor 0,7)                                mg/kg ds             0.011                  0.0049
     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S     Naftaleen                                               mg/kg ds          <0.050                    <0.050
S     Fenanthreen                                             mg/kg ds                 2.9                   0.17
S     Anthraceen                                              mg/kg ds               0.54                    0.12
S     Fluorantheen                                            mg/kg ds                 7.8                   0.51
S     Benzo(a)anthraceen                                      mg/kg ds                 2.9                   0.24
S     Chryseen                                                mg/kg ds                 2.9                   0.27
S     Benzo(k)fluorantheen                                    mg/kg ds                 1.4                   0.16
S     Benzo(a)pyreen                                          mg/kg ds                 2.4                   0.29
S     Benzo(ghi)peryleen                                      mg/kg ds                 1.4                   0.25
S     Indeno(123-cd)pyreen                                    mg/kg ds                 1.9                   0.23
S     PAK VROM (10) (factor 0,7)                              mg/kg ds                   24                     2.3
Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                             Opgegeven monstermatrix           Monster nr.
1     M01 101 (0-50) 102 (0-50) 103 (0-50)                                                                             Grond (AS3000)                     14254078
2     M02 101 (50-100) 102 (50-100)                                                                                    Grond (AS3000)                     14254079
                                                                               Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                            Akkoord
                                                                               A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                               S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                           Pr.coörd.
                                                                               V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                        W: Waals Gewest erkende verrichting                                              VA
                                                                               Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46          Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld     B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525            TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00     +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                       Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
                                                                                                                                                         TESTEN
Info-env@eurofins.nl    belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                                                                                       RvA L010
www.eurofins.nl         www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2024069800/1
                                                                                                                                               Pagina 1/1
      Monster nr.                 Uw monsteromschrijving
       Barcode                 Boornr          Van    Tot          Uw datum monstername             Monsteromsch./Monstername ID
       14254078                   M01 101 (0-50) 102 (0-50) 103 (0-50)
        0536567882             101              0       50         29-May-2024                      1
        0536567929             102              0       50         29-May-2024                      1
        0536567899             103              0       50         29-May-2024                      1
       14254079                   M02 101 (50-100) 102 (50-100)
        0536567925             101              50      100        29-May-2024                      2
        0536567916             102              50      100        29-May-2024                      2
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Venecoweg 5                BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld     B-9810 Nazareth            IBAN: NL71BNPA0227924525     TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00     +32 (0)9 222 77 59         BIC: BNPANL2A                Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl    belgie-env@eurofins.be     KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl         www.eurofins.be            BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>      Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2024069800/1
                                                                                                                                           Pagina 1/1
      Opmerking 1)
      De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
      Opmerking 2)
      PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
      Opmerking 3)
      PCB 153 kan positief beïnvloed worden door PCB 132.
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Venecoweg 5            BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld     B-9810 Nazareth        IBAN: NL71BNPA0227924525     TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00     +32 (0)9 222 77 59     BIC: BNPANL2A                Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl    belgie-env@eurofins.be KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl         www.eurofins.be        BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                     .
      Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2024069800/1
                                                                                                                                             Pagina 1/1
      Analyse                                      Methode          Techniek                          Methode referentie
      Voorbehandeling
      Cryogeen malen                               W0106            Voorbehandeling                   AS3000
      Bodemkundige analyses
      Droge stof                                   W0104            Gravimetrie                       pb 3010-2 en NEN-EN 15934
      Organische stof (gloeiverlies)               W0109            Gravimetrie                       pb 3010-3 en NEN 5754
      Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                 W0171            Sedimentatie                      pb 3010-4 en NEN 5753
      Metalen
      Barium (Ba)                                  W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Cadmium (Cd)                                 W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Kobalt (Co)                                  W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Koper (Cu)                                   W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Kwik (Hg)                                    W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Molybdeen (Mo)                               W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Nikkel (Ni)                                  W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Lood (Pb)                                    W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Zink (Zn)                                    W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Minerale olie
      Minerale Olie (C10-C40)                      W0202            GC-FID                            pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
      Chromatogram MO (GC)                         W0202            GC-FID                            NEN-EN-ISO 16703
      Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
      OCB (25)                                     W0262            GC-MS                             pb 3020-1-3 & NEN 6980
      OCB som AP04/AS3X                            W0262            GC-MS                             pb 3020-1-3 & NEN 6980
      Polychloorbifenylen, PCB
      PCB (7)                                      W0271            GC-MS                             pb 3010-8 en NEN 6980
      Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
      PAK som AS3000/AP04                          W0271            GC-MS                             pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287
      PAK (10) (VROM)                              W0271            GC-MS                             pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287
      Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
      staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Venecoweg 5            BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld     B-9810 Nazareth        IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00     +32 (0)9 222 77 59     BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl    belgie-env@eurofins.be KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl         www.eurofins.be        BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                       Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.:                            14254078
Certificate no.:                       2024069800
Sample description.:                   M01 101 (0-50) 102 (0-50) 103 (0-50)
V
      x10 4
        0.9
        0.8
        0.7
        0.6
 pA
        0.5
        0.4
        0.3                    C10
                                                                                C16-C21                   C21-C30            C30-C35
                                                                                                                                        C35-C40
                                            C10-C12           C12-C16
        0.2
        0.1
                                                                                           C21                                          C40
        0.0
               0.4       0.5         0.6               0.7   0.8         0.9        1.0       1.1       1.2          1.3   1.4         1.5         1.6   1.7   1.8
                                                                                           Time [min]
       1100
       1000                      C10
        900
        800
        700
        600
 pA
        500
        400
                                                                                C16-C21                    C21-C30           C30-C35
                                                                                                                                        C35-C40
                                             C10-C12           C12-C16
        300
        200
        100                                                                                C21                                          C40
          0
               0.4       0.5         0.6               0.7   0.8         0.9         1.0      1.1       1.2          1.3   1.4         1.5         1.6   1.7   1.8
                                                                                           Time [min]
       220
       200                      C10
       180
       160
       140
                                                                               C16-C21
       120
                                                                                                          C21-C30
                                                                                                                            C30-C35
 pA    100
                                                                                                                                         C35-C40
        80
                                           C10-C12           C12-C16
        60                                                                                 C21
        40
        20                                                                                                                              C40
         0
       -20
              0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80
                                                                                  Time [min]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                             Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.:                                  14254079
Certificate no.:                             2024069800
Sample description.:                         M02 101 (50-100) 102 (50-100)
V
      x10 4
        0.9
        0.8
        0.7
        0.6
 pA
        0.5
        0.4
                         C10
        0.3
                                  C10-C12               C12-C16          C16-C21                  C21-C30               C30-C35         C35-C40
        0.2
        0.1
                                                                                   C21                                                             C40
        0.0
               0.4       0.5               0.6    0.7             0.8   0.9        1.0       1.1            1.2   1.3             1.4             1.5     1.6   1.7   1.8
                                                                                          Time [min]
       1100
       1000                C10
        900
        800
        700
        600
 pA
        500
        400
                                                                                                  C21-C30               C30-C35         C35-C40
                                   C10-C12              C12-C16          C16-C21
        300
        200
        100
                                                                                   C21                                                              C40
          0
               0.4       0.5               0.6    0.7             0.8    0.9        1.0      1.1            1.2   1.3             1.4             1.5     1.6   1.7   1.8
                                                                                          Time [min]
       220
       200                C10
       180
       160
       140
                                                                                                                        C30-C35
       120
                                                                                                 C21-C30
 pA    100
                                                                                                                                        C35-C40
                                                    C12-C16
        80
                                 C10-C12                                C16-C21
        60
        40
        20                                                                         C21                                                             C40
         0
       -20
              0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80
                                                                                  Time [min]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>     ABO-Milieuconsult B.V. Goes
     T.a.v. Martine Gerrits
     Amundsenweg 29
     4462 GP GOES
     Analysecertificaat
     Datum: 21-Jun-2024
     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
     Certificaatnummer/Versie                   2024076990/1
     Uw project/verslagnummer                   ANL23-8410-2
     Uw projectnaam                             Uiterweg 351-ws te Aalsmeer
     Uw ordernummer
     Uw datum aanlevering monster(s)            13-Jun-2024
     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.
     Bewaren tot:
     Datum:                                 Naam:                              Handtekening:
     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.
     Met vriendelijke groet,
     Eurofins Analytico B.V.
                                                                                                                Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                Technical Manager
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Venecoweg 5             BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld     B-9810 Nazareth         IBAN: NL71BNPA0227924525     TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00     +32 (0)9 222 77 59      BIC: BNPANL2A                Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl    belgie-env@eurofins.be  KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl         www.eurofins.be         BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw   project/verslagnummer             ANL23-8410-2                                                 Certificaatnummer/Versie              2024076990/1
      Uw   projectnaam                       Uiterweg 351-ws te Aalsmeer                                  Startdatum analyse                    13-Jun-2024
      Uw   ordernummer                                                                                    Datum einde analyse                   21-Jun-2024
      Uw   monsternemer                                                                                   Rapportagedatum                       21-Jun-2024/16:28
                                                                                                          Bijlage                               A,B,C
                                                                                                          Pagina                                1/1
      Analyse                                                  Eenheid                      1                       2
     Voorbehandeling
      Cryogeen malen                                                      Uitgevoerd              Uitgevoerd
     Bodemkundige analyses
S     Droge stof                                               % (m/m)               51.2                    47.6
                                                                                                                       1)
S     Organische stof                                      % (m/m) ds                20.7                    26.1
      Gloeirest                                            % (m/m) ds                    79                      73
S     Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                         % (m/m) ds                10.3
     Metalen
S     Barium (Ba)                                             mg/kg ds                230                      130
S     Cadmium (Cd)                                            mg/kg ds                 1.2                   0.73
S     Kobalt (Co)                                             mg/kg ds                 8.1                      8.2
S     Koper (Cu)                                              mg/kg ds                130                        51
S     Kwik (Hg)                                               mg/kg ds               0.74                    0.67
S     Molybdeen (Mo)                                          mg/kg ds                 2.3                      2.8
S     Nikkel (Ni)                                             mg/kg ds                   29                      21
S     Lood (Pb)                                               mg/kg ds                230                      140
S     Zink (Zn)                                               mg/kg ds                400                      260
Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                             Opgegeven monstermatrix           Monster nr.
1     101-2 101 (50-100)                                                                                               Grond (AS3000)                     14276950
2     102-2 102 (50-100)                                                                                               Grond (AS3000)                     14276951
                                                                               Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                            Akkoord
                                                                               A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                               S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                           Pr.coörd.
                                                                               V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                        W: Waals Gewest erkende verrichting                                              PB
                                                                               Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46          Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld     B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525            TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00     +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                       Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
                                                                                                                                                         TESTEN
Info-env@eurofins.nl    belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                                                                                       RvA L010
www.eurofins.nl         www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2024076990/1
                                                                                                                                               Pagina 1/1
      Monster nr.                 Uw monsteromschrijving
       Barcode                 Boornr          Van    Tot          Uw datum monstername             Monsteromsch./Monstername ID
       14276950                   101-2 101 (50-100)
        0536567925             101              50      100        29-May-2024                      2
       14276951                   102-2 102 (50-100)
        0536567916             102              50      100        29-May-2024                      2
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Venecoweg 5                BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld     B-9810 Nazareth            IBAN: NL71BNPA0227924525     TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00     +32 (0)9 222 77 59         BIC: BNPANL2A                Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl    belgie-env@eurofins.be     KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl         www.eurofins.be            BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>      Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2024076990/1
                                                                                                                                           Pagina 1/1
      Opmerking 1)
      Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Venecoweg 5            BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld     B-9810 Nazareth        IBAN: NL71BNPA0227924525     TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00     +32 (0)9 222 77 59     BIC: BNPANL2A                Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl    belgie-env@eurofins.be KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl         www.eurofins.be        BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                     .
      Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2024076990/1
                                                                                                                                             Pagina 1/1
      Analyse                                      Methode          Techniek                          Methode referentie
      Voorbehandeling
      Cryogeen malen                               W0106            Voorbehandeling                   AS3000
      Bodemkundige analyses
      Droge stof                                   W0104            Gravimetrie                       pb 3010-2 en NEN-EN 15934
      Organische stof (gloeiverlies)               W0109            Gravimetrie                       pb 3010-3 en NEN 5754
      Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                 W0171            Sedimentatie                      pb 3010-4 en NEN 5753
      Metalen
      Barium (Ba)                                  W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Cadmium (Cd)                                 W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Kobalt (Co)                                  W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Koper (Cu)                                   W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Kwik (Hg)                                    W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Molybdeen (Mo)                               W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Nikkel (Ni)                                  W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Lood (Pb)                                    W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Zink (Zn)                                    W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
      staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Venecoweg 5            BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld     B-9810 Nazareth        IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00     +32 (0)9 222 77 59     BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl    belgie-env@eurofins.be KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl         www.eurofins.be        BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>     ABO Milieuconsult B.V. Goes
     T.a.v. Martine Gerrits
     Amundsenweg 29
     4462 GP GOES
     NETHERLANDS
     Analysecertificaat
     Datum: 04-Jun-2024
     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
     Certificaatnummer/Versie                   2024070149/1
     Uw project/verslagnummer                   ANL23-8410-2
     Uw projectnaam                             Uiterweg 351-ws te Aalsmeer
     Uw ordernummer                             ANL24-8410-2
     Uw datum aanlevering monster(s)            29-May-2024
     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.
     Bewaren tot:
     Datum:                                 Naam:                              Handtekening:
     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.
     Met vriendelijke groet,
     Eurofins Analytico B.V.
                                                                                                                Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                Technical Manager
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Venecoweg 5             BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld     B-9810 Nazareth         IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00     +32 (0)9 222 77 59      BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl    belgie-env@eurofins.be  KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl         www.eurofins.be         BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw   project/verslagnummer             ANL23-8410-2                                                 Certificaatnummer/Versie              2024070149/1
      Uw   projectnaam                       Uiterweg 351-ws te Aalsmeer                                  Startdatum analyse                    30-May-2024
      Uw   ordernummer                       ANL24-8410-2                                                 Datum einde analyse                   04-Jun-2024
      Uw   monsternemer                                                                                   Rapportagedatum                       04-Jun-2024/22:28
                                                                                                          Bijlage                               A,B,C
                                                                                                          Pagina                                1/1
      Analyse                                                  Eenheid                      1
     Extern / Overig onderzoek
                                                                                              1)
      Droge stof (Extern)                                      % (m/m)               61.7
                                                                                              1)
      Droge massa aangeleverd monster                                   g         11186
                                                                                              1)
      Asbest fractie <0,5mm                                           mg           N.v.t.
                                                                                              1)
      Totaal asbest (ondergrens)                              mg/kg ds                 0.0
                                                                                              1)
      Totaal asbest (bovengrens)                              mg/kg ds                 1.0
                                                                                              1)
      Serpentijn ondergrens                                   mg/kg ds                 0.0
                                                                                              1)
      Serpentijn bovengrens                                   mg/kg ds                 0.5
                                                                                              1)
      Amfibool ondergrens                                     mg/kg ds                 0.0
                                                                                              1)
      Amfibool bovengrens                                     mg/kg ds                 0.5
     Overig onderzoek(externe bron)
                                                                                              2)
      In behandeling genomen hoeveelheid                               kg            18.1
                                                                                              2)
      Asbest fractie 0,5-1mm                                          mg               0.0
                                                                                              2)
      Asbest fractie 1-2mm                                            mg               0.0
                                                                                              2)
      Asbest fractie 2-4mm                                            mg               0.0
                                                                                              2)
      Asbest fractie 4-8mm                                            mg               0.0
                                                                                              2)
      Asbest fractie 8-20mm                                           mg               0.0
                                                                                              2)
      Asbest fractie >20mm                                            mg               0.0
                                                                                              2)
      Asbest (som)                                                    mg               0.0
                                                                                              2)
      Asbest in grond                                         mg/kg ds               <0.6
                                                                                              2)
      Totaal gehalte asbest                                   mg/kg ds               <0.6
                                                                                              2)
      Serpentijn concentratie                                 mg/kg ds               <0.6
                                                                                              2)
      Amfibool concentratie                                   mg/kg ds                 0.0
                                                                                              2)
      Totaal asbest hechtgebonden                             mg/kg ds                 0.0
                                                                                              2)
      Totaal asbest niet hechtgebonden                        mg/kg ds                 0.0
Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                             Opgegeven monstermatrix            Monster nr.
1     AMM1 AMM1 (0-50) AMM1 (0-50)                                                                                     Asbestverdachte grond               14255183
                                                                               Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                            Akkoord
                                                                               A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                               S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                            Pr.coörd.
                                                                               V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                        W: Waals Gewest erkende verrichting                                              VA
                                                                               Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46          Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld     B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00     +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl    belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl         www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2024070149/1
                                                                                                                                                    Pagina 1/1
      Monster nr.                 Uw monsteromschrijving
       Barcode                 Boornr          Van    Tot          Uw datum monstername             Monsteromsch./Monstername ID
       14255183                   AMM1 AMM1 (0-50) AMM1 (0-50)
        1781356MG              AMM1             0       50         29-May-2024                      1
        1781357MG              AMM1             0       50         29-May-2024                      2
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Venecoweg 5                BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld     B-9810 Nazareth            IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00     +32 (0)9 222 77 59         BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl    belgie-env@eurofins.be     KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl         www.eurofins.be            BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>      Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2024070149/1
                                                                                                                                                Pagina 1/1
      Opmerking 1)
      Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).
      Opmerking 2)
      Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Venecoweg 5            BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld     B-9810 Nazareth        IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00     +32 (0)9 222 77 59     BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl    belgie-env@eurofins.be KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl         www.eurofins.be        BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                         .
      Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2024070149/1
                                                                                                                                                 Pagina 1/1
      Analyse                                      Methode          Techniek                         Methode referentie
      Extern / Overig onderzoek
      Droge stof (uitbesteed)                      W0004            Extern                           Uitbesteding
      Asbest NEN5898 (2016) ext                    W0004            Microscopie                      NEN 5898
      Overig onderzoek(externe bron)
      Asbest Grond NEN5898 2016 ext                W0004            Microscopie                      NEN 5898
      Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
      staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Venecoweg 5            BNP Paribas S.A. 227 9245 25  Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld     B-9810 Nazareth        IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00     +32 (0)9 222 77 59     BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl    belgie-env@eurofins.be KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl         www.eurofins.be        BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                            Tabel 1 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1746909
Uw project omschrijving                            : 2024070149-ANL23-8410-2
Opdrachtgever                                      : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                        : 8274500
Uw referentie                                      : AMM1 AMM1 (0-50) AMM1 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       : 29/05/2024
                                                               Asbestonderzoek
Initialen analist                             : M.G.
Analysedatum                                  : 04-06-2024
Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).
Massa aangeleverde monster                    :  18130    g
Droge massa aangeleverde monster              :  11186    g
Percentage droogrest                          :  61,7     m/m %
Type zeving                                   :  nat
   zeeffractie       massa           percentage         massa         percentage         aantal             massa
      (mm)         zeeffractie        zeeffractie     onderzocht onderzocht              asbest        asbest-houdend
                     (gram)            (m/m %)          (gram)          (m/m %)        (deeltjes)       materiaal (mg)
 <0,5 mm               9850,4                   89,0          10,0            0,10            n.v.t.                 n.v.t.
 0,5-1 mm                168,0                   1,5          21,0          12,50                 0                    0,0
 1-2 mm                  307,6                   2,8        120,2           39,08                 0                    0,0
 2-4 mm                  199,8                   1,8        199,8          100,00                 0                    0,0
 4-8 mm                  277,8                   2,5        277,8          100,00                 0                    0,0
 8-20 mm                 259,2                   2,3        259,2          100,00                 0                    0,0
 >20 mm                     0,0                  0,0           0,0         100,00                 0                    0,0
 Totaal              11062,8                  100,0         888,0                                 0                    0,0
                                    asbest totaal                                serpentijn asbest                             amfibool asbest
   zeeffractie        gehalte        ondergrens bovengrens             gehalte      ondergrens bovengrens           gehalte      ondergrens bovengrens
      (mm)            asbest         (mg/kg ds) (mg/kg ds)             asbest       (mg/kg ds) (mg/kg ds)           asbest       (mg/kg ds) (mg/kg ds)
                    (mg/kg ds)                                       (mg/kg ds)                                   (mg/kg ds)
 <0,5 mm                         -
 0,5-1 mm                     0,0             0,0             0,5             0,0            0,0            0,2             0,0            0,0            0,2
 1-2 mm                       0,0             0,0             0,5             0,0            0,0            0,3             0,0            0,0            0,3
 2-4 mm                       0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0             0,0            0,0            0,0
 4-8 mm                       0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0             0,0            0,0            0,0
 8-20 mm                      0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0             0,0            0,0            0,0
 >20 mm                       0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0             0,0            0,0            0,0
 Totaal                     <0,6              0,0             1,0           <0,6             0,0            0,5             0,0            0,0            0,5
Aangetroffen type asbest                      : Geen
Bijzonderheden waargenomen                    : Geen
Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.
De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.
      Gebondenheid              Serpentijn asbest      Amfibool asbest          totaal afgerond
           hecht                        0,0                    0,0                     0,0
         niet hecht                     0,0                    0,0                     0,0
      totaal afgerond                   0,0                    0,0
Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds
De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.
Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: YQRN-OOYL-XMHN-CYEH                                                                                      Ref.: 1746909_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Tabel 2 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1746909
Uw project omschrijving                            : 2024070149-ANL23-8410-2
Opdrachtgever                                      : Eurofins Analytico B.V.
                                                 Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.
Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.
Opmerking bij project:                    - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
                                            de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
                                            analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
                                            Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
                                            staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
                                            nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
                                            verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
                                            tijdens de monsterneming.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: YQRN-OOYL-XMHN-CYEH                                                                                   Ref.: 1746909_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                        Bijlage 1 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1746909
Uw project omschrijving                            : 2024070149-ANL23-8410-2
Opdrachtgever                                      : Eurofins Analytico B.V.
                                                              Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie                                                                        uw monsterref.          uw diepte       uw barcode
8274500             AMM1 AMM1 (0-50) AMM1 (0-50)                                                 AMM1                    0-.5            1781356MG
                                                                                                 AMM1                    0-.5            1781357MG
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: YQRN-OOYL-XMHN-CYEH                                                                                   Ref.: 1746909_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                        Bijlage 2 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1746909
Uw project omschrijving                            : 2024070149-ANL23-8410-2
Opdrachtgever                                      : Eurofins Analytico B.V.
                                            Analysemethoden Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
Asbestonderzoek                                        : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: YQRN-OOYL-XMHN-CYEH                                                                                   Ref.: 1746909_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                                                 BIJLAGE 5
                                                                                     Toetsingstabellen grond
Briefrapportage aanvullend bodemonderzoek, Uiterweg 351-WS te Aalsmeer, ANL23-8410-2                   bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Uw Project                 Uiterweg 351-ws te Aalsmeer (ANL23-8410-2)
Certificaat                2024076990
Toetsing                   BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
Versie                     2.0.18
Toetsingsdatum             21 June 2024 17:32
                                                               101-2 101 (50-100)
Analyse                        Eenheid                                                                           RG Eis     LN        WO       IND
                                                      G.W.               G.S.S.D        Oordeel
Bodemtype correctie
Fractie < 2 µm                                         10.3
Organische stof volgens                                20.7
gloeiverlies methode
Metalen
Barium (Ba)                    mg/kg DS                230                 437              @                      20
Cadmium (Cd)                   mg/kg DS                 1.2                1.04            Wo                      0.2      0.6        1.2      4.3
Kobalt (Co)                    mg/kg DS                 8.1                14.9             -                       3       15         35       190
Koper (Cu)                     mg/kg DS                130                 139             Ind                      5       40         54       190
Kwik (Hg)                      mg/kg DS                0.74               0.827            Wo                     0.05     0.15       0.83      4.8
Molybdeen (Mo)                 mg/kg DS                 2.3                 2.3            Wo                      1.5      1.5        88       190
Nikkel (Ni)                    mg/kg DS                 29                  50             Ind                      4       35                  100
Lood (Pb)                      mg/kg DS                230                 241             Ind                     10       50        210       530
Zink (Zn)                      mg/kg DS                400                 500             Ind                     20       140       200       720
Eurofins Nr.                     Monsteromschrijving             Datum Monstername              Eindoordeel
M2M-202400405733                 101-2 101 (50-100)              29-05-2024                     Klasse industrie
Legenda
#                          Aangenomen waarde
G.W.                       Gemeten waarde
G.S.S.D.                   Gestandaardiseerde meetwaarde
RG Eis                     <= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde
LN                         Landbouw/natuur
WO                         Normwaarde wonen
IND                        Normwaarde industrie
IW                         Interventiewaarde
@                          Geen toetsoordeel mogelijk
-                          <= Landbouw/natuur
Wo                         Oordeel Wonen
Ind                        Oordeel Industrie
Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com
                                                                Page 1 of 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Analyse                 Eenheid  IW
Bodemtype correctie
Fractie < 2 µm
Organische stof volgens
gloeiverlies methode
Metalen
Barium (Ba)             mg/kg DS 920
Cadmium (Cd)            mg/kg DS 13
Kobalt (Co)             mg/kg DS 190
Koper (Cu)              mg/kg DS 190
Kwik (Hg)               mg/kg DS 36
Molybdeen (Mo)          mg/kg DS 190
Nikkel (Ni)             mg/kg DS 100
Lood (Pb)               mg/kg DS 530
Zink (Zn)               mg/kg DS 720
                                     Page 2 of 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Uw Project                 Uiterweg 351-ws te Aalsmeer (ANL23-8410-2)
Certificaat                2024076990
Toetsing                   BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
Versie                     2.0.18
Toetsingsdatum             21 June 2024 17:32
                                                               102-2 102 (50-100)
Analyse                        Eenheid                                                                           RG Eis     LN        WO       IND
                                                      G.W.               G.S.S.D        Oordeel
Bodemtype correctie
Fractie < 2 µm                                          25                                  #
Organische stof volgens                                26.1
gloeiverlies methode
Metalen
Barium (Ba)                    mg/kg DS                130                 130              @                      20
Cadmium (Cd)                   mg/kg DS                0.73                0.51             -                      0.2      0.6        1.2      4.3
Kobalt (Co)                    mg/kg DS                 8.2                 8.2             -                       3       15         35       190
Koper (Cu)                     mg/kg DS                 51                 40.2            Wo                       5       40         54       190
Kwik (Hg)                      mg/kg DS                0.67               0.614            Wo                     0.05     0.15       0.83      4.8
Molybdeen (Mo)                 mg/kg DS                 2.8                 2.8            Wo                      1.5      1.5        88       190
Nikkel (Ni)                    mg/kg DS                 21                  21              -                       4       35                  100
Lood (Pb)                      mg/kg DS                140                 118             Wo                      10       50        210       530
Zink (Zn)                      mg/kg DS                260                 222             Ind                     20       140       200       720
Eurofins Nr.                     Monsteromschrijving             Datum Monstername              Eindoordeel
M2M-202400405734                 102-2 102 (50-100)              29-05-2024                     Klasse industrie
Legenda
#                          Aangenomen waarde
G.W.                       Gemeten waarde
G.S.S.D.                   Gestandaardiseerde meetwaarde
RG Eis                     <= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde
LN                         Landbouw/natuur
WO                         Normwaarde wonen
IND                        Normwaarde industrie
IW                         Interventiewaarde
@                          Geen toetsoordeel mogelijk
-                          <= Landbouw/natuur
Wo                         Oordeel Wonen
Ind                        Oordeel Industrie
Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com
                                                                Page 3 of 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Analyse                 Eenheid  IW
Bodemtype correctie
Fractie < 2 µm
Organische stof volgens
gloeiverlies methode
Metalen
Barium (Ba)             mg/kg DS 920
Cadmium (Cd)            mg/kg DS 13
Kobalt (Co)             mg/kg DS 190
Koper (Cu)              mg/kg DS 190
Kwik (Hg)               mg/kg DS 36
Molybdeen (Mo)          mg/kg DS 190
Nikkel (Ni)             mg/kg DS 100
Lood (Pb)               mg/kg DS 530
Zink (Zn)               mg/kg DS 720
                                     Page 4 of 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Uw Project                 Uiterweg 351-ws te Aalsmeer (ANL23-8410-2)
Certificaat                2024076990
Toetsing                   BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
Versie                     2.0.18
Toetsingsdatum             21 June 2024 17:35
                                                                 101-2 101 (50-100)
Analyse                        Eenheid                                                                                     RG     >LN           T
                                                      G.W.              G.S.S.D       Index     Oordeel
Bodemtype correctie
Fractie < 2 µm                                        10.3
Organische stof volgens                               20.7
gloeiverlies methode
Metalen
Barium (Ba)                    mg/kg DS                230                437                      @                       20      190         555
Cadmium (Cd)                   mg/kg DS                1.2                1.04         0.04      > LN                      0.2      0.6         6.8
Kobalt (Co)                    mg/kg DS                8.1                14.9                     -                        3       15         102
Koper (Cu)                     mg/kg DS                130                139          0.66       >T                        5       40         115
Kwik (Hg)                      mg/kg DS               0.74               0.827         0.02      > LN                     0.05     0.15        18.1
Molybdeen (Mo)                 mg/kg DS                2.3                 2.3                   > LN                      1.5      1.5        95.8
Nikkel (Ni)                    mg/kg DS                 29                 50          0.23      > LN                       4       35         67.5
Lood (Pb)                      mg/kg DS                230                241          0.40      > LN                      10       50         290
Zink (Zn)                      mg/kg DS                400                500          0.62       >T                       20      140         430
Eurofins Nr.                     Monsteromschrijving            Datum Monstername               Eindoordeel
M2M-202400405733                 101-2 101 (50-100)             29-05-2024                      Overschrijding Achtergrondwaarde
Legenda
#                          Aangenomen waarde
G.W.                       Gemeten waarde
G.S.S.D.                   Gestandaardiseerde meetwaarde
RG                         < streefwaarde/Landbouw/natuur of RG
>LN                        Streefwaarde/Landbouw/natuur
T                          Tussenwaarde (T)
I                          > Interventiewaarde (I)
@                          Geen toetsoordeel mogelijk
-                          <= Landbouw/natuur
> LN                       > Landbouw/natuur
>T                         > Tussenwaarde
Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com
                                                                Page 1 of 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Analyse                 Eenheid   I
Bodemtype correctie
Fractie < 2 µm
Organische stof volgens
gloeiverlies methode
Metalen
Barium (Ba)             mg/kg DS 920
Cadmium (Cd)            mg/kg DS 13
Kobalt (Co)             mg/kg DS 190
Koper (Cu)              mg/kg DS 190
Kwik (Hg)               mg/kg DS 36
Molybdeen (Mo)          mg/kg DS 190
Nikkel (Ni)             mg/kg DS 100
Lood (Pb)               mg/kg DS 530
Zink (Zn)               mg/kg DS 720
                                     Page 2 of 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Uw Project                 Uiterweg 351-ws te Aalsmeer (ANL23-8410-2)
Certificaat                2024076990
Toetsing                   BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
Versie                     2.0.18
Toetsingsdatum             21 June 2024 17:35
                                                                 102-2 102 (50-100)
Analyse                        Eenheid                                                                                     RG     >LN           T
                                                      G.W.              G.S.S.D       Index     Oordeel
Bodemtype correctie
Fractie < 2 µm                                          25                                         #
Organische stof volgens                               26.1
gloeiverlies methode
Metalen
Barium (Ba)                    mg/kg DS                130                130                      @                       20      190         555
Cadmium (Cd)                   mg/kg DS               0.73                0.51                     -                       0.2      0.6         6.8
Kobalt (Co)                    mg/kg DS                8.2                 8.2                     -                        3       15         102
Koper (Cu)                     mg/kg DS                 51                40.2                   > LN                       5       40         115
Kwik (Hg)                      mg/kg DS               0.67               0.614         0.01      > LN                     0.05     0.15        18.1
Molybdeen (Mo)                 mg/kg DS                2.8                 2.8         0.01      > LN                      1.5      1.5        95.8
Nikkel (Ni)                    mg/kg DS                 21                 21                      -                        4       35         67.5
Lood (Pb)                      mg/kg DS                140                118          0.14      > LN                      10       50         290
Zink (Zn)                      mg/kg DS                260                222          0.14      > LN                      20      140         430
Eurofins Nr.                     Monsteromschrijving            Datum Monstername               Eindoordeel
M2M-202400405734                 102-2 102 (50-100)             29-05-2024                      Overschrijding Achtergrondwaarde
Legenda
#                          Aangenomen waarde
G.W.                       Gemeten waarde
G.S.S.D.                   Gestandaardiseerde meetwaarde
RG                         < streefwaarde/Landbouw/natuur of RG
>LN                        Streefwaarde/Landbouw/natuur
T                          Tussenwaarde (T)
I                          > Interventiewaarde (I)
@                          Geen toetsoordeel mogelijk
-                          <= Landbouw/natuur
> LN                       > Landbouw/natuur
Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com
                                                                Page 3 of 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Analyse                 Eenheid   I
Bodemtype correctie
Fractie < 2 µm
Organische stof volgens
gloeiverlies methode
Metalen
Barium (Ba)             mg/kg DS 920
Cadmium (Cd)            mg/kg DS 13
Kobalt (Co)             mg/kg DS 190
Koper (Cu)              mg/kg DS 190
Kwik (Hg)               mg/kg DS 36
Molybdeen (Mo)          mg/kg DS 190
Nikkel (Ni)             mg/kg DS 100
Lood (Pb)               mg/kg DS 530
Zink (Zn)               mg/kg DS 720
                                     Page 4 of 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform Regeling bodemkwaliteit 2022 Bijlage B, tabel 1 (geldend van 1-1-2024)
 Grondmonster                         AMM1                            M01                                 M02
 Certificaatcode                      2024069800, 2024070149          2024069800                          2024069800
 Boring(en)                           AMM1, AMM1                      101, 102, 103                       101, 102
 Traject (m -mv)                      0,00 - 0,50                     0,00 - 0,50                         0,50 - 1,00
 Humus                      % ds      10,00                           23,4                                20,1
 Lutum                      % ds      25,0                            8,50                                8,40
 Datum van toetsing                   12-6-2024                       12-6-2024                           12-6-2024
 Monsterconclusie                                                     Overschrijding Landbouw/natuur      Overschrijding Interventiewaarde
 Monstermelding 1
 Monstermelding 2
 Monstermelding 3
                                      Meetw         GSSD      Index Meetw            GSSD         Index Meetw             GSSD        Index
 METALEN
 Kobalt                     mg/kg ds                                       8,3          17,1         0,01      8,4            17,4      0,01
 Nikkel                     mg/kg ds                                     21             40           0,07    53             101         1,01
 Koper                      mg/kg ds                                     51             54           0,09   100             112         0,48
 Zink                       mg/kg ds                                    250            316            0,3   330             439         0,51
 Molybdeen                  mg/kg ds                                       1,6           1,6            0      2,7             2,7      0,01
 Cadmium                    mg/kg ds                                       0,74          0,61           0      1,1             1,0      0,03
 Barium                     mg/kg ds                                    130            278 (6)              200             431 (6)
 Kwik                       mg/kg ds                                       0,58          0,65        0,01      0,60            0,69     0,02
 Lood                       mg/kg ds                                    150            156           0,22   200             217         0,35
 PAK
 Naftaleen                  mg/kg ds                                     <0,050         <0,015               <0,050           <0,017
 Anthraceen                 mg/kg ds                                       0,54          0,23                  0,12            0,06
 Fenanthreen                mg/kg ds                                       2,9           1,2                   0,17            0,08
 Fluorantheen               mg/kg ds                                       7,8           3,3                   0,51            0,25
 Chryseen                   mg/kg ds                                       2,9           1,2                   0,27            0,13
 Benzo(a)anthraceen         mg/kg ds                                       2,9           1,2                   0,24            0,12
 Benzo(a)pyreen             mg/kg ds                                       2,4           1,0                   0,29            0,14
 Benzo(k)fluorantheen       mg/kg ds                                       1,4           0,6                   0,16            0,08
 Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen   mg/kg ds                                       1,9           0,8                   0,23            0,11
 Benzo(g,h,i)peryleen       mg/kg ds                                       1,4           0,6                   0,25            0,12
 PAK 10 VROM                mg/kg ds                                                    10,33        0,23                      1,13    -0,01
 BESTRIJDINGSMIDDELEN
 trans-Heptachloorepoxide   mg/kg ds                                     <0,0010        <0,0003
 Endosulfansulfaat          mg/kg ds                                     <0,0020        <0,0006 (6)
 cis-Heptachloorepoxide     mg/kg ds                                     <0,0010        <0,0003
 DDT,DDE,DDD (som, 0.7      mg/kg ds                                       0,25
 factor)
 HCH (som, 0.7 factor)      mg/kg ds                                       0,0021
 Heptachloorepoxide (som,   mg/kg ds                                       0,0014
 0.7 factor
 DDT (som, 0.7 factor)      mg/kg ds                                       0,100
 DDD (som, 0.7 factor)      mg/kg ds                                       0,043
 DDE (som, 0.7 factor)      mg/kg ds                                       0,11
 OCB (som, 0.7 factor)      mg/kg ds                                       0,27
 OCB (0,7 som,              mg/kg ds                                       0,27
 waterbodem)
 Hexachloorbutadieen        mg/kg ds                                     <0,0010        <0,0003
 alfa-HCH                   mg/kg ds                                     <0,0010        <0,0003        -0
 beta-HCH                   mg/kg ds                                     <0,0010        <0,0003        -0
 gamma-HCH                  mg/kg ds                                     <0,0010        <0,0003        -0
 delta-HCH                  mg/kg ds                                     <0,0010        <0,0003 (6)
 Isodrin                    mg/kg ds                                     <0,0010        <0,0003
 Telodrin                   mg/kg ds                                     <0,0010        <0,0003
 Heptachloor                mg/kg ds                                     <0,0010        <0,0003        -0
 Heptachloorepoxide         mg/kg ds                                                    <0,00060       -0
 Aldrin                     mg/kg ds                                       0,0013        0,0006
 Dieldrin                   mg/kg ds                                       0,0013        0,0006
 Endrin                     mg/kg ds                                       0,0070        0,0030
 DDE (som)                  mg/kg ds                                                     0,048      -0,02
 2,4-DDE (ortho, para-DDE)  mg/kg ds                                       0,0016        0,0007
 4,4-DDE (para, para-DDE)   mg/kg ds                                       0,11          0,05
 DDD (som)                  mg/kg ds                                                     0,018         -0
 2,4-DDD (ortho, para-DDD)  mg/kg ds                                       0,0067        0,0029
 4,4-DDD (para, para-DDD)   mg/kg ds                                       0,036         0,015
Projectcode: ANL23-8410-2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre> Grondmonster                         AMM1                        M01                                M02
 Certificaatcode                      2024069800, 2024070149      2024069800                         2024069800
 Boring(en)                           AMM1, AMM1                  101, 102, 103                      101, 102
 Traject (m -mv)                      0,00 - 0,50                 0,00 - 0,50                        0,50 - 1,00
 Humus                       % ds     10,00                       23,4                               20,1
 Lutum                       % ds     25,0                        8,50                               8,40
 Datum van toetsing                   12-6-2024                   12-6-2024                          12-6-2024
 Monsterconclusie                                                 Overschrijding Landbouw/natuur     Overschrijding Interventiewaarde
 DDT (som)                   mg/kg ds                                                0,043      -0,1
 2,4-DDT (ortho, para-DDT)   mg/kg ds                                  0,0051        0,0022
 4,4-DDT (para, para-DDT)    mg/kg ds                                  0,095         0,041
 alfa-Endosulfan             mg/kg ds                                <0,0010        <0,0003       -0
 beta-Endosulfan             mg/kg ds                                <0,0010         0,0003 (6)
 Chloordaan (cis + trans)    mg/kg ds                                               <0,00060      -0
 cis-Chloordaan              mg/kg ds                                <0,0010        <0,0003
 trans-Chloordaan            mg/kg ds                                <0,0010        <0,0003
 Drins                       mg/kg ds                                                0,0041       -0
 (Aldrin+Dieldrin+Endrin)
 Som 21 Organochloorhoud.    mg/kg ds                                                0,12
 bestrijdingsm
 GECHLOREERDE
 KOOLWATERSTOFFEN
 PCB (som 7)                 mg/kg ds                                                0,0049 -0,02                        <0,0024 -0,02
 Hexachloorbenzeen (HCB)     mg/kg ds                                  0,0011        0,0005       -0
 PCB 28                      mg/kg ds                                <0,0010        <0,0003             <0,0010          <0,0003
 PCB 52                      mg/kg ds                                <0,0010        <0,0003             <0,0010          <0,0003
 PCB 101                     mg/kg ds                                <0,0010        <0,0003             <0,0010          <0,0003
 PCB 118                     mg/kg ds                                <0,0010        <0,0003             <0,0010          <0,0003
 PCB 138                     mg/kg ds                                  0,0023        0,0010             <0,0010          <0,0003
 PCB 153                     mg/kg ds                                  0,0038        0,0016             <0,0010          <0,0003
 PCB 180                     mg/kg ds                                  0,0025        0,0011             <0,0010          <0,0003
 OVERIG
 Gloeirest                   % (m/m)                                 76                                 79
                             ds
 Droge stof                  % m/m       61,7         61,7           52,6           52,6                48,7             48,7
 Lutum                       %                                         8,5                                8,4
 Organische stof (humus)     %                                       23,4                               20,1
 Asbest (wit, chrysotiel)    mg/kg ds    <0,6         <0,4
 Gemeten                     mg/kg ds    <0,6
 asbestconcentratie
 Asbest < 0,5 mm             mg            0
 Niet-hechtgebonden asbest   mg/kg ds      0,0
 In behandeling genomen      kg          18,1
 hoeveelheid
 Asbest in grond (gewogen,   mg/kg ds    <0,6
 NEN5707)
 Totaal asbest               mg/kg ds      0,0
 hechtgebonden
 Asbest in grond (NEN 5707)  mg/kg ds      0,0
 ondergre
 Asbest in grond (NEN 5707)  mg/kg ds      1,0
 bovengre
 Asbest fractie van 0,5 mm   mg            0,0
 tot 1 mm
 Asbest fractie van 1 mm tot mg            0,0
 2 mm
 Asbest fractie van 2 mm tot mg            0,0
 4 mm
 Asbest fractie van 4 mm tot mg            0,0
 8 mm
 Asbest fractie van 8 mm tot mg            0,0
 16 mm
 som gewogen asbest          mg/kg ds                 <0,42 (2,8)
 Asbest (som, serpentijn)    mg/kg ds                 <0,42
 Asbest (som, amfibool)      mg/kg ds      0,0
 Asbest (som)                mg            0,0
 Asbest > 20mm               mg            0,0
 Gemeten Amfibool            mg/kg ds      0,0
 ondergrens (mg/kg ds
Projectcode: ANL23-8410-2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre> Grondmonster                              AMM1                   M01                              M02
 Certificaatcode                           2024069800, 2024070149 2024069800                       2024069800
 Boring(en)                                AMM1, AMM1             101, 102, 103                    101, 102
 Traject (m -mv)                           0,00 - 0,50            0,00 - 0,50                      0,50 - 1,00
 Humus                           % ds      10,00                  23,4                             20,1
 Lutum                           % ds      25,0                   8,50                             8,40
 Datum van toetsing                        12-6-2024              12-6-2024                        12-6-2024
 Monsterconclusie                                                 Overschrijding Landbouw/natuur   Overschrijding Interventiewaarde
 Gemeten Amfibool                mg/kg ds       0,5
 bovengrens (mg/kg ds
 Gemeten Serpentijn              mg/kg ds       0,0
 ondergrens (mg/kg ds
 Gemeten Serpentijn              mg/kg ds       0,5
 bovengrens (mg/kg ds
 Droge Massa Asbest              g         11186
 OVERIGE (ORGANISCHE)
 VERBINDINGEN
 Minerale olie C10 - C12         mg/kg ds                            <3,0            0,9 (6)            3,6             1,8 (6)
 Minerale olie C10 - C40         mg/kg ds                           200             85       -0,02   160               80       -0,02
 Minerale olie C12 - C16         mg/kg ds                              5,9           2,5 (6)            5,2             2,6 (6)
 Minerale olie C16 - C21         mg/kg ds                            31             13 (6)            13                6 (6)
 Minerale olie C21 - C30         mg/kg ds                            80             34 (6)            61               30 (6)
 Minerale olie C30 - C35         mg/kg ds                            64             27 (6)            67               33 (6)
 Minerale olie C35 - C40         mg/kg ds                            18              8 (6)            13                6 (6)
  8,88       : <= Landbouw/natuur
  >L/N       : > Landbouw/natuur
  8,88       : > Interventiewaarde
  2          : Enkele parameters ontbreken in de som
  6          : Heeft geen normwaarde
  8          : Asbest voldoet
  #          : verhoogde rapportagegrens
  GSSD       : Gestandaardiseerde meetwaarde
  Index      : (GSSD - L/N) / (I - L/N)
               - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.2.0 -
Projectcode: ANL23-8410-2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Tabel 2: Normwaarden conform Regeling bodemkwaliteit 2022 Bijlage B, tabel 1 (geldend van 1-1-2024)
                                                      L/N          WO              IND            I
 METALEN
 Cadmium                                mg/kg ds        0,6            1,2           4,3        13
 Kobalt                                 mg/kg ds       15            35            190         190
 Koper                                  mg/kg ds       40            54            190         190
 Kwik                                   mg/kg ds        0,15           0,83          4,8        36
 Lood                                   mg/kg ds       50          210             530         530
 Molybdeen                              mg/kg ds        1,5          88            190         190
 Nikkel                                 mg/kg ds       35            39            100         100
 Zink                                   mg/kg ds      140          200             720         720
 PAK
 PAK 10 VROM                            mg/kg ds        1,5            6,8          40          40
 BESTRIJDINGSMIDDELEN
 Aldrin                                 mg/kg ds                                                 0,32
 alfa-Endosulfan                        mg/kg ds        0,0009         0,0009        0,1         4
 alfa-HCH                               mg/kg ds        0,001          0,001         0,5        17
 beta-HCH                               mg/kg ds        0,002          0,002         0,5         1,6
 Chloordaan (cis + trans)               mg/kg ds        0,002          0,002         0,1         4
 DDD (som)                              mg/kg ds        0,02           0,84         34          34
 DDE (som)                              mg/kg ds        0,1            0,13          1,3         2,3
 DDT (som)                              mg/kg ds        0,2            0,2           1           1,7
 Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)         mg/kg ds        0,015          0,04          0,14        4
 gamma-HCH                              mg/kg ds        0,003          0,04          0,5         1,2
 Heptachloor                            mg/kg ds        0,0007         0,0007        0,1         4
 Heptachloorepoxide                     mg/kg ds        0,002          0,002         0,1         4
 Hexachloorbutadieen                    mg/kg ds        0,003
 Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds        0,4
 GECHLOREERDE
 KOOLWATERSTOFFEN
 Hexachloorbenzeen (HCB)                mg/kg ds        0,0085         0,027         1,4         2
 PCB (som 7)                            mg/kg ds        0,02           0,04          0,5         1
 OVERIG
 som gewogen asbest                     mg/kg ds                   100             100         100
 OVERIGE (ORGANISCHE)
 VERBINDINGEN
 Minerale olie C10 - C40                mg/kg ds      190          190             500        5000
Projectcode: ANL23-8410-2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform de geconsolideerde versie Besluit Bodemkwaliteit (geldend van 1-1-2024)
 Grondmonster                           AMM1                       M01                            M02
 Humus (% ds)                           10,00                      23,4                           20,1
 Lutum (% ds)                           25,0                       8,50                           8,40
 Datum van toetsing                     12-6-2024                  12-6-2024                      12-6-2024
 Monster getoetst als                   partij                     partij                         partij
 Bodemklasse monster                                               Klasse industrie               Niet Toepasbaar >
                                                                                                  Interventiewaarde
 Samenstelling monster
 Monstermelding 1
 Monstermelding 2
 Monstermelding 3
 Zintuiglijke bijmengingen                                         brokken puin, resten wortels,  sporen puin
                                                                   AMM1Gf: 2%
 Grondsoort                                                        Veen                           Klei
                                        Meetw        GSSD          Meetw           GSSD           Meetw          GSSD
 METALEN
 Kobalt                    mg/kg ds                                      8,3          17,1              8,4          17,4
 Nikkel                    mg/kg ds                                   21              40              53            101
 Koper                     mg/kg ds                                   51              54            100             112
 Zink                      mg/kg ds                                  250             316            330             439
 Molybdeen                 mg/kg ds                                      1,6           1,6              2,7           2,7
 Cadmium                   mg/kg ds                                      0,74          0,61             1,1           1,0
 Barium                    mg/kg ds                                  130             278 (6)        200             431 (6)
 Kwik                      mg/kg ds                                      0,58          0,65             0,60          0,69
 Lood                      mg/kg ds                                  150             156            200             217
 PAK
 Naftaleen                 mg/kg ds                                   <0,050          <0,015          <0,050         <0,017
 Anthraceen                mg/kg ds                                      0,54          0,23             0,12          0,06
 Fenanthreen               mg/kg ds                                      2,9           1,2              0,17          0,08
 Fluorantheen              mg/kg ds                                      7,8           3,3              0,51          0,25
 Chryseen                  mg/kg ds                                      2,9           1,2              0,27          0,13
 Benzo(a)anthraceen        mg/kg ds                                      2,9           1,2              0,24          0,12
 Benzo(a)pyreen            mg/kg ds                                      2,4           1,0              0,29          0,14
 Benzo(k)fluorantheen      mg/kg ds                                      1,4           0,6              0,16          0,08
 Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen  mg/kg ds                                      1,9           0,8              0,23          0,11
 Benzo(g,h,i)peryleen      mg/kg ds                                      1,4           0,6              0,25          0,12
 PAK 10 VROM               mg/kg ds                                                   10,33                           1,13
 BESTRIJDINGSMIDDELEN
 trans-Heptachloorepoxide  mg/kg ds                                   <0,0010         <0,0003
 Endosulfansulfaat         mg/kg ds                                   <0,0020         <0,0006 (6)
 cis-Heptachloorepoxide    mg/kg ds                                   <0,0010         <0,0003
 DDT,DDE,DDD (som, 0.7     mg/kg ds                                      0,25
 factor)
 HCH (som, 0.7 factor)     mg/kg ds                                      0,0021
 Heptachloorepoxide (som,  mg/kg ds                                      0,0014
 0.7 factor
 DDT (som, 0.7 factor)     mg/kg ds                                      0,100
 DDD (som, 0.7 factor)     mg/kg ds                                      0,043
 DDE (som, 0.7 factor)     mg/kg ds                                      0,11
 OCB (som, 0.7 factor)     mg/kg ds                                      0,27
 OCB (0,7 som,             mg/kg ds                                      0,27
 waterbodem)
 Hexachloorbutadieen       mg/kg ds                                   <0,0010         <0,0003
 alfa-HCH                  mg/kg ds                                   <0,0010         <0,0003
 beta-HCH                  mg/kg ds                                   <0,0010         <0,0003
 gamma-HCH                 mg/kg ds                                   <0,0010         <0,0003
 delta-HCH                 mg/kg ds                                   <0,0010         <0,0003 (6)
 Isodrin                   mg/kg ds                                   <0,0010         <0,0003
 Telodrin                  mg/kg ds                                   <0,0010         <0,0003
 Heptachloor               mg/kg ds                                   <0,0010         <0,0003
 Heptachloorepoxide        mg/kg ds                                                   <0,00060
 Aldrin                    mg/kg ds                                      0,0013        0,0006
 Dieldrin                  mg/kg ds                                      0,0013        0,0006
 Endrin                    mg/kg ds                                      0,0070        0,0030
 DDE (som)                 mg/kg ds                                                    0,048
 2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds                                      0,0016        0,0007
 4,4-DDE (para, para-DDE)  mg/kg ds                                      0,11          0,05
Projectcode: ANL23-8410-2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre> Grondmonster                           AMM1                  M01                          M02
 Humus (% ds)                           10,00                 23,4                         20,1
 Lutum (% ds)                           25,0                  8,50                         8,40
 Datum van toetsing                     12-6-2024             12-6-2024                    12-6-2024
 Monster getoetst als                   partij                partij                       partij
 Bodemklasse monster                                          Klasse industrie             Niet Toepasbaar >
                                                                                           Interventiewaarde
 Samenstelling monster
 DDD (som)                   mg/kg ds                                           0,018
 2,4-DDD (ortho, para-DDD)   mg/kg ds                               0,0067      0,0029
 4,4-DDD (para, para-DDD)    mg/kg ds                               0,036       0,015
 DDT (som)                   mg/kg ds                                           0,043
 2,4-DDT (ortho, para-DDT)   mg/kg ds                               0,0051      0,0022
 4,4-DDT (para, para-DDT)    mg/kg ds                               0,095       0,041
 alfa-Endosulfan             mg/kg ds                            <0,0010       <0,0003
 beta-Endosulfan             mg/kg ds                            <0,0010        0,0003 (6)
 Chloordaan (cis + trans)    mg/kg ds                                          <0,00060
 cis-Chloordaan              mg/kg ds                            <0,0010       <0,0003
 trans-Chloordaan            mg/kg ds                            <0,0010       <0,0003
 Drins                       mg/kg ds                                           0,0041
 (Aldrin+Dieldrin+Endrin)
 Som 21 Organochloorhoud.    mg/kg ds                                           0,12
 bestrijdingsm
 GECHLOREERDE
 KOOLWATERSTOFFEN
 PCB (som 7)                 mg/kg ds                                           0,0049                       <0,0024
 Hexachloorbenzeen (HCB)     mg/kg ds                               0,0011      0,0005
 PCB 28                      mg/kg ds                            <0,0010       <0,0003         <0,0010       <0,0003
 PCB 52                      mg/kg ds                            <0,0010       <0,0003         <0,0010       <0,0003
 PCB 101                     mg/kg ds                            <0,0010       <0,0003         <0,0010       <0,0003
 PCB 118                     mg/kg ds                            <0,0010       <0,0003         <0,0010       <0,0003
 PCB 138                     mg/kg ds                               0,0023      0,0010         <0,0010       <0,0003
 PCB 153                     mg/kg ds                               0,0038      0,0016         <0,0010       <0,0003
 PCB 180                     mg/kg ds                               0,0025      0,0011         <0,0010       <0,0003
 OVERIG
 Gloeirest                   % (m/m) ds                          76                            79
 Droge stof                  % m/m         61,7   61,7           52,6          52,6            48,7          48,7
 Lutum                       %                                      8,5                          8,4
 Organische stof (humus)     %                                   23,4                          20,1
 Asbest (wit, chrysotiel)    mg/kg ds      <0,6   <0,4
 Gemeten                     mg/kg ds      <0,6
 asbestconcentratie
 Asbest < 0,5 mm             mg               0
 Niet-hechtgebonden asbest   mg/kg ds         0,0
 In behandeling genomen      kg            18,1
 hoeveelheid
 Asbest in grond (gewogen,   mg/kg ds      <0,6
 NEN5707)
 Totaal asbest               mg/kg ds         0,0
 hechtgebonden
 Asbest in grond (NEN 5707)  mg/kg ds         0,0
 ondergre
 Asbest in grond (NEN 5707)  mg/kg ds         1,0
 bovengre
 Asbest fractie van 0,5 mm   mg               0,0
 tot 1 mm
 Asbest fractie van 1 mm tot mg               0,0
 2 mm
 Asbest fractie van 2 mm tot mg               0,0
 4 mm
 Asbest fractie van 4 mm tot mg               0,0
 8 mm
 Asbest fractie van 8 mm tot mg               0,0
 16 mm
 som gewogen asbest          mg/kg ds             <0,42 (2,8)
 Asbest (som, serpentijn)    mg/kg ds             <0,42
 Asbest (som, amfibool)      mg/kg ds         0,0
 Asbest (som)                mg               0,0
 Asbest > 20mm               mg               0,0
Projectcode: ANL23-8410-2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre> Grondmonster                                AMM1               M01                       M02
 Humus (% ds)                                10,00              23,4                      20,1
 Lutum (% ds)                                25,0               8,50                      8,40
 Datum van toetsing                          12-6-2024          12-6-2024                 12-6-2024
 Monster getoetst als                        partij             partij                    partij
 Bodemklasse monster                                            Klasse industrie          Niet Toepasbaar >
                                                                                          Interventiewaarde
 Samenstelling monster
 Gemeten Amfibool                mg/kg ds          0,0
 ondergrens (mg/kg ds
 Gemeten Amfibool                mg/kg ds          0,5
 bovengrens (mg/kg ds
 Gemeten Serpentijn              mg/kg ds          0,0
 ondergrens (mg/kg ds
 Gemeten Serpentijn              mg/kg ds          0,5
 bovengrens (mg/kg ds
 Droge Massa Asbest              g           11186
 OVERIGE (ORGANISCHE)
 VERBINDINGEN
 Minerale olie C10 - C12         mg/kg ds                          <3,0           0,9 (6)       3,6          1,8 (6)
 Minerale olie C10 - C40         mg/kg ds                         200            85         160             80
 Minerale olie C12 - C16         mg/kg ds                             5,9         2,5 (6)       5,2          2,6 (6)
 Minerale olie C16 - C21         mg/kg ds                          31            13 (6)       13             6 (6)
 Minerale olie C21 - C30         mg/kg ds                          80            34 (6)       61            30 (6)
 Minerale olie C30 - C35         mg/kg ds                          64            27 (6)       67            33 (6)
 Minerale olie C35 - C40         mg/kg ds                          18             8 (6)       13             6 (6)
  8,88       : <= Landbouw/natuur
  8,88       : Wonen
  8,88       : Industrie
  8,88       : <= Interventiewaarde
  8,88       : Niet Toepasbaar > IW
  2          : Enkele parameters ontbreken in de som
  6          : Heeft geen normwaarde
  8          : Asbest voldoet
  #          : verhoogde rapportagegrens
  GSSD       : Gestandaardiseerde meetwaarde
               - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.2.0 -
Projectcode: ANL23-8410-2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Tabel 4: Normwaarden (mg/kg) conform de geconsolideerde versie Besluit Bodemkwaliteit (geldend van 1-1-2024)
                                                      L/N          WO           IND             I
 METALEN
 Cadmium                                mg/kg ds        0,6           1,2          4,3        13
 Kobalt                                 mg/kg ds       15           35          190          190
 Koper                                  mg/kg ds       40           54          190          190
 Kwik                                   mg/kg ds        0,15          0,83         4,8        36
 Lood                                   mg/kg ds       50          210          530          530
 Molybdeen                              mg/kg ds        1,5         88          190          190
 Nikkel                                 mg/kg ds       35           39          100          100
 Zink                                   mg/kg ds      140          200          720          720
 PAK
 PAK 10 VROM                            mg/kg ds        1,5           6,8         40          40
 BESTRIJDINGSMIDDELEN
 Aldrin                                 mg/kg ds                                                0,32
 alfa-Endosulfan                        mg/kg ds        0,0009        0,0009       0,1          4
 alfa-HCH                               mg/kg ds        0,001         0,001        0,5        17
 beta-HCH                               mg/kg ds        0,002         0,002        0,5          1,6
 Chloordaan (cis + trans)               mg/kg ds        0,002         0,002        0,1          4
 DDD (som)                              mg/kg ds        0,02          0,84        34          34
 DDE (som)                              mg/kg ds        0,1           0,13         1,3          2,3
 DDT (som)                              mg/kg ds        0,2           0,2          1            1,7
 Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)         mg/kg ds        0,015         0,04         0,14         4
 gamma-HCH                              mg/kg ds        0,003         0,04         0,5          1,2
 Heptachloor                            mg/kg ds        0,0007        0,0007       0,1          4
 Heptachloorepoxide                     mg/kg ds        0,002         0,002        0,1          4
 Hexachloorbutadieen                    mg/kg ds        0,003
 Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds        0,4
 GECHLOREERDE
 KOOLWATERSTOFFEN
 Hexachloorbenzeen (HCB)                mg/kg ds        0,0085        0,027        1,4          2
 PCB (som 7)                            mg/kg ds        0,02          0,04         0,5          1
 OVERIG
 som gewogen asbest                     mg/kg ds                   100          100          100
 OVERIGE (ORGANISCHE)
 VERBINDINGEN
 Minerale olie C10 - C40                mg/kg ds      190          190          500         5000
Projectcode: ANL23-8410-2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>