<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Startbaan 8 te Amstelveen


Invloed op PV-panelen omgeving




Rapportnummer H 6639-6-RA d.d. 22 oktober 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Startbaan 8 te Amstelveen


Invloed op PV-panelen omgeving




opdrachtgever             Maarsengroep
rapportnummer             H 6 63 9- 6 - R A
datum                     2 2 o k t o b e r 2 01 8
referentie                T W/ T W/ / H 6 63 9- 6 - R A
verantwoordelijke ir. T. Weekenstroo
opsteller                 ir. T. Weekenstroo
                          +31 24 3570717
                          t.weekenstroo@peutz.nl




peutz bv, postbus 66, 6585 zh mook, +31 24 357 07 07, mook@peutz.nl, www.peutz.nl
kvk 12028033, opdrachten volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015


mook – zoetermeer – groningen – düsseldorf – dortmund – berlijn – nürnberg – leuven – parijs – lyon



                                                                                                      H 6639-6-RA 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>      Inhoudsopgave

 1    Inleiding                        4



 2    Uitgangspunten en normstelling   5


2.1   Berekeningsmethode               6


 3    Berekeningsresultaten            7



 4    Conclusie                        8




                                           H 6639-6-RA 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1   Inleiding

    In opdracht van Maarsengroep is een studie gedaan naar de invloed van het gebouw
    Startbaan 8 op de bezonning van naastgelegen woningen ten aanzien van PV-panelen. voor
    het project Startbaan 8 te Amstelveen.

    Het betreft hier de beoordeling van een eventuele verminderde opbrengst van PV-panelen
    op twee naastgelegen woonblokken. De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in
    voorliggende rapportage.

    Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een aangeleverd 3D-model van het gebouw
    Startbaan 8 en de directe omgeving.




                                                                                             H 6639-6-RA 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2   Uitgangspunten en normstelling

    Bij dit onderzoek is uitgegaan van een situatie van de omgeving, waarbij het gebouw
    Startbaan 8 centraal staat. In het model is het bestaande, ten oosten naastgelegen gebouw
    meegenomen vanwege zijn omvang. Vervolgens zijn drie bestaande blokken
    rijtjeswoningen ten westen van het hoofdgebouw meegenomen, waarop zich de
    betreffende PV-panelen bevinden. Deze blokken bevinden zich direct in de risico-zone en
    zijn daarom beschouwd. Voor het beoogde resultaat bevinden zich in het gebied geen
    verdere significante objecten , welke invloed kunnen hebben op de opbrengsten van de PV-
    panelen.




    Afb. 1:   3D situatie zonder gebouw Startbaan 8




    Afb. 2:   3D situatie met gebouw Startbaan 8

                                                                                                H 6639-6-RA 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2.1 B e r e k e n i n g s m e t h o d e


     Op basis van een aangeleverd model is het betreffende gebied in 3D opzet, waarmee een
     simulatie is uitgevoerd met PV-panelen. Hierbij is gebruik gemaakt van het
     softwareprogramma PV*Sol Premium 2018. Deze software maakt het mogelijk een
     zonnestroomsysteem op de juiste locatie met bijbehorende oriëntatie in te tekenen, te
     configureren en een simulatie uit te voeren voor de te verwachten opbrengsten.

     Voor de simulatie wordt gebruik gemaakt van een database van Meteonorm, waarin klimaat-
     en bezonningsgegevens worden gehaald voor de betreffende locatie.

     Voor de simulatie zijn standaard PV-panelen toegepast met een vermogen van 335Wp per
     stuk. Deze panelen zijn per cluster van 15 stuks per woning geconfigureerd met een
     standaard omvormer, dus zonder optimizers of micro omvormers (dit betreft een worst-case
     situatie). De gemeten resultaten zijn hiermee per woning bekeken.

     Voor de simulatie zijn vijf woningen per blok bekeken, waarbij de eerste woning het meest
     nadelig gesitueerd is (meest beschaduwd). Vanaf de vijfde woning tot het einde van het blok
     zijn de verschillen in opbrengst dermate minimaal, dat het berekenen van de PV-panelen
     voor die betreffende woningen geen toegevoegde waarde heeft. Onderstaande
     afbeeldingen geven de verdeling en configuratie weer, per paneel is het
     schaduwpercentage weergegeven met en zonder gebouw Startbaan 8




     Afb. 3:    Blok 1 – schaduwverdeling zonder gebouw




                                                                                                   H 6639-6-RA 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Afb. 4:   Blok 1 – schaduwverdeling met gebouw




Afb. 5:   Blok 2 – schaduwverdeling zonder gebouw




Afb. 6:   Blok 2 – schaduwverdeling met gebouw




                                                    H 6639-6-RA 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>3   Berekeningsresultaten

    De simulatie is uitgevoerd voor twee blokken woningen, waarbij een situatie met en zonder
    gebouw Startbaan 8 is bekeken. De meetresultaten zijn per woning weergegeven in
    onderstaande tabel.

    Bijlage 1 en 2 is geeft een uitgebreid overzicht van de gemaakte configuraties en
    bijbehorende meetresultaten.



                          Jaaropbrengst        Jaaropbrengst        Opbrengstverlies per
                          (kWh/kWp) – situatie (kWh/kWp) – situatie jaar (%)
                          zonder gebouw        met gebouw
    Blok 1 – woning 1             1016,2                1008,2                 0,8%
    Blok 1 – woning 2             1017,1                1011,4                 0,6%
    Blok 1 – woning 3             1018,4                1014,5                 0,4%
    Blok 1 – woning 4             1019,4                1016,9                 0,2%
    Blok 1 – woning 5             1021,1                1019,5                 0,1%



                          Jaaropbrengst        Jaaropbrengst        Opbrengstverlies per
                          (kWh/kWp) – situatie (kWh/kWp) – situatie jaar (%)
                          zonder gebouw        met gebouw
    Blok 2 – woning 1             993,4                  991,3                 0,2%
    Blok 2 – woning 2             1014,5                1013,9                 0,1%
    Blok 2 – woning 3             1015,4                1014,8                 0,1%
    Blok 2 – woning 4             1015,5                1014,8                 0,1%
    Blok 2 – woning 5             1014,5                1013,7                 0,1%




                                                                                                H 6639-6-RA 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>4   Conclusie

    In opdracht van Maarsengroep is een studie gedaan naar de invloed van het gebouw
    Startbaan 8 op de bezonning van naastgelegen woningen ten aanzien van de opbrengst van
    PV-panelen. voor het project Startbaan 8 te Amstelveen.

    Op basis van de uitgevoerde beoordeling blijkt dat de bouw van het gebouw Startbaan 8,
    nagenoeg geen nadelige gevolgen brengt aan de opbrengst van de PV-panelen ter plaatse
    van naastgelegen woonblokken.

    Het opbrengstverlies op jaarbasis, verdeelt over beide bekeken woonblokken, ligt tussen
    0,1% en 0,8%.




                                                                                       Mook,




    Dit rapport bevat 9 pagina's en 2 bijlages.

    –       Bijlage 1: Resultaten simulatie aan PV-panelen zonder gebouw Startbaan 8
    –       Bijlage 2: Resultaten simulatie aan PV-panelen zonder gebouw Startbaan 8




                                                                                               H 6639-6-RA 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>