<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Besluit van [DATUM] tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband
met het duurzaam gebruik van daken

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.
enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van [datum],
nr. ...;
Gelet op artikel 4.3, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van [datum], nr. ...);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van
[datum], nr. ...;
Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

Het Besluit bouwwerken leefomgeving wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3.7, derde lid, wordt “als bedoeld in de artikelen 3.86, 3.130 en 3.132” vervangen door
“als bedoeld in de artikelen 3.86, 3.87d, 3.130 en 3.132”.

B

Artikel 3.83 wordt als volgt gewijzigd:

1. het eerste lid komt te luiden:

1. Een bouwwerk is voldoende energiezuinig en klimaatadaptief en voorziet in voldoende opwek
van hernieuwbare energie.

2. Tabel 3.83 komt te luiden:

Tabel 3.83

                 gebruiksfunctie                                                                                                             leden van to epassing
                                                                                                                                                                                                                        energiebesparende maatregelen
                                                     energiebesparende maatregelen




                                                                                                         energiebesparende maatregelen




                                                                                                                                                 energiebesparende maatregelen


                                                                                                                                                                                     uitvoering van aanbevelingen bij




                                                                                                                                                                                                                                                        maatwerkvoorschrift duurzaam
                                                                                                         gegevens en bescheiden




                                                                                                                                                                                                                        maatwerkvoorschriften




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       uitzondering labelplicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                       labelverplichting
                                                                                                                                                                                     het energielabel
                                                                                                                                                 overgangsrecht




                                                                                                                                                                                                                                                                                       kantoorgebouw




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       kantoorgebouw
                                                                                                                                                                                                                                                        gebruik dak
                                                                                                                                                                                                                        afbakening




                                           artikel 3.84                                                  3.84a                                   3.84b                               3.85                               3.86                            3.86a                          3.87                            3.87a
                                               lid                                   1   2   3   4   5   1 2                             3   4       1                           2                *                        1                  2                          *             1 2 3 4 5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    *

1    Wo o nfunctie                                                                   -   -   -   -   -   -                   -           -   -       -                           -                -                        -                   -                         -             - -                 -   -   -               -

6    Kanto o rfunctie                                                                1   2   3   4   5   1 2                             3   4       1                           2                *                        1                  2                          -             1 2 3 4 5                                    *

5    Industriefunctie                                                                1   2   3   4   5   1 2                             3   4       1                           2                *                        1                  2                          *             - -                 -   -   -                -

11   Overige gebruiksfunctie                                                         1   2   3   4   5   1 2                             3   4       1                           2                *                        1                  2                          *             - -                 -   -   -                -

12   B o uwwerk geen gebo uw zijnde                                                  -   -   -   -   -   -                   -           -   -       -                           -                -                        -                   -                         -             - -                 -   -   -                -

A lle niet hierbo ven geno emde gebruiksfuncties                                     1   2   3   4   5   1 2                             3   4       1                           2                *                        1                  2                          -             - -                 -   -   -               -


C

Na artikel 3.86 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.86a (maatwerkvoorschrift duurzaam gebruik dak)
Bij maatwerkvoorschrift kan, in aanvulling op de regels in deze afdeling, worden bepaald dat:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>a. een dak wordt gebruikt voor de opwek van hernieuwbare energie; en
b. er maatregelen worden getroffen aan het dak ter verbetering van de klimaatadaptiviteit van het
gebouw.

D

Artikel 4.7 komt te luiden:

Artikel 4.7 (maatwerkregels)
1. Een maatwerkregel kan worden gesteld over de afdelingen 4.4 en 4.5, met uitzondering van
bepalingen over meet- of rekenmethoden.
2. Een maatwerkregel over de afdeling 4.4 kan alleen het bepaalde in de artikelen 4.149, 4.151,
4.159 en 4.160bis inhouden.

E

Het opschrift van § 4.4.1 komt te luiden:

§ 4.4.1 Energiezuinigheid en opwek van hernieuwbare energie

F

Artikel 4.148 wordt als volgt gewijzigd:

1. het eerste lid komt te luiden:

1. Een bouwwerk is bijna energieneutraal en voorziet in voldoende opwek van hernieuwbare
energie.

2. In het tweede lid wordt “tabel 4.148” vervangen door “de tabellen 4.148A of 4.148B”.

3. Tabel 4.148B komt te luiden:

Tabel 4.148B
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                gebruiksfunctie                                                                                                                                                            leden van to epassing                                                                                                                                                                                                                    waarden




                                                                                                                                                                                                               thermische isolatie,warmtedoorgangsco ëfficiënt
                                                  afbakening maatwerkregels energieprestatie




                                                                                                                                    thermische isolatie, warmteweerstand




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             thermische isolatie, warmteweerstand
                                                                                               maatwerkregel duurzaam gebruik dak




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         overgangsrecht: energiezuinigheid
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 onverwarmde gebruiksfunctie
                                                                                                                                                                                                                                                                     luchtvolumestroom




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    tijdelijk bouwwerk
                                       artikel 4.150 4.151 4.152                 4.153                                                                                                                                                                               4.154                   4.155                                 4.156 4.157 4.152
                                            lid   *     *   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2                                                                                                                                                                                  1 2                    1 2                                      *     *  1en 8 3 5 en 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    [m 2.K/W]
      1 Wo o nfunctie
        a.      wo o nwagen                                                       *                                      -                    1                            2   3   4   5   6   7   8   9   -   1                                                 2       1               2   -                                 -       *                                          *                         2,6                        3      2,6
        b.      andere wo o nfunctie                                              *                                      -                    1                            2   3   4   5   6   7   8   9   -   1                                                 2       1               2   -                                 -       *                                          *                         4,7                       6,3     3,7
     2 B ijeenko mstfunctie                                                       *                                      -                    1                            2   3   4   5   6   7   8   9   -   1                                                 2       1               2   1                                 2       *                                          *                         4,7                       6,3     3,7
     3 Celfunctie                                                                 *                                      -                    1                            2   3   4   5   6   7   8   9   -   1                                                 2       1               2   -                                 -       *                                          *                         4,7                       6,3     3,7
     4 Gezo ndheidszo rgfunctie
        a.      met bedgebied                                                     *                                      -                    1                            2   3   4   5   6   7   8   9 -     1                                                 2       1               2   -                                 -       *                                          *                         4,7                       6,3     3,7
        b.      andere gezo ndheidszo rgfunctie                                   *                                      -                    1                            2   3   4   5   6   7   8   9 -     1                                                 2       1               2   -                                 -       *                                          *                         4,7                       6,3     3,7
     5 Industriefunctie                                                           *                                      *                    1                            2   3   4   5   6   7   8   9 10    1                                                 2       1               2   1                                 2       *                                          *                         4,7                       6,3     3,7
     6 Kanto o rfunctie                                                           *                                      -                    1                            2   3   4   5   6   7   8   9 -     1                                                 2       1               2   -                                 -       *                                          *                         4,7                       6,3     3,7
     7 Lo giesfunctie
        a.      in een lo giesgebo uw                                             *                                      -                    1                            2   3   4   5   6   7   8   9 -     1                                                 2       1               2   -                                 -       *                                          *                         4,7                       6,3     3,7
        b.      andere lo giesfunctie                                             *                                      -                    1                            2   3   4   5   6   7   8   9 -     1                                                 2       1               2   1                                 2       *                                          *                         4,7                       6,3     3,7
     8 Onderwijsfunctie                                                           *                                      -                    1                            2   3   4   5   6   7   8   9 -     1                                                 2       1               2   -                                 -       *                                          *                         4,7                       6,3     3,7
     9 Spo rtfunctie                                                              *                                      -                    1                            2   3   4   5   6   7   8   9 -     1                                                 2       1               2   1                                 2       *                                          *                         4,7                       6,3     3,7
    10 Winkelfunctie                                                              *                                      -                    1                            2   3   4   5   6   7   8   9 -     1                                                 2       1               2   1                                 2       *                                          *                         4,7                       6,3     3,7
     11 Overige gebruiksfunctie                                                   -                                      *                    -                            -   -   -   -   -   -   -   - 10                                                      -       -               -   1                                 2       -                                          -                          -                         -       -
    12 B o uwwerk geen gebo uw zijnde                                             -                                      -                    -                            -   -   -   -   -   -   -   - -                                                       -       -               -   -                                 -       -                                          -                          -                         -       -


G

Na artikel 4.150 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4.151 (maatwerkregel duurzaam gebruik dak)
Bij maatwerkregel kan, in aanvulling op de regels in deze paragraaf, voor daarbij aangewezen
gebieden of categorieën gebruiksfuncties worden bepaald dat daken worden gebruikt voor de
opwek van hernieuwbare energie.

H

Het opschrift van § 4.4.2 komt te luiden:

§ 4.4.2 Milieuprestatie en klimaatadaptatie

I

Artikel 4.158 wordt als volgt gewijzigd:

1. het eerste lid komt te luiden:

1. Een bouwwerk is voldoende klimaatadaptief en zodanig dat de belasting van het milieu door de
in het bouwwerk toe te passen materialen wordt beperkt.

2. Tabel 4.158 komt te luiden:

Tabel 4.158
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                  gebruiksfunctie                                        leden van toepassing




                                                                                    maatwerkregels




                                                                                                      maatwerkregel
                                                   milieuprestatie




                                                                                    milieuprestatie




                                                                                                      gebruik dak
                                                                                                      duurzaam
                                           artikel 4.159                            4.160             4.160bis
                                                lid  1               2    3     4       *                 *


     1 Woonfunctie
       a.    woonwagen                                         -     -    -     -                 -           -
       b.    andere woonfunctie                               1      -    -     -                *            -
     5 Industriefunctie                                        -     -    -     -                 -          *
     6 Kantoorfunctie                                          -     2    3     4                *            -
    11 overige gebruiksfunctie                                 -     -    -     -                 -          *
Alle niet hierboven genoemde gebruiksfuncties                  -     -    -     -                 -           -

J

Na artikel 4.160 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4.160bis (maatwerkregel duurzaam gebruik dak)
Bij maatwerkregel kan, in aanvulling op de regels in deze paragraaf, voor daarbij aangewezen
gebieden of categorieën gebruiksfuncties worden bepaald dat er maatregelen worden getroffen aan
daken ter verbetering van de klimaatadaptiviteit van de gebouwen.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad
zal worden geplaatst.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>