<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>             Ger-e=ve
             EDAM
             VOLENDAM


Besluit vaststelling Hogere Grenswaarden Geluid woningen Julianaweg 95 te
Volendam (de locatie van de voormalige Maria Goretti )

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam, gelet
op artikelen 100 en 100a van de Wet geluidhinder, tot vaststelling van hogere grenswaarden voor de
ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege het wegverkeerslawaai voor de nieuw te bouwen
woningen aan de Julianaweg 95 te Volendam.

Aanleiding
De Stichting woningbeheer De Vooruitgang heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om
op het perceel aan de Julianaweg 95 te Volendam op de locatie vande voormalige Maria Goretti
83 sociale woningen te bouwen in verschillende typologieën, zoals 9 grondgebonden
eengezinswoningen aan de Foksiastraat, 44 huurappartementen en 30 zorgwoningen. Omdat deze
ontwikkeling niet past binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan, is daarvoor een nieuw
bestemmingsplan "Maria Goretti" opgesteld. Met deze ontwikkeling wordt voldaan aan de
doelstelling van de Woonvisie 2022-2025 van de gemeente Edam-Volendam.

Als gevolg van het verkeer op de Julianaweg zijn vanwege de geluidsbelasting op de gevels van dit
woonproject hogere (grens)waarden benodigd, omdat voor de woningen vanwege het verkeer op de
Julianaweg de (voorkeurs)grenswaarde in gevolge de Wet geluidhinder (voor
geluidsbelastingtoename) wordt overschreden.

In verband met de vaststelling hogere grenswaarden heeft het "Ontwerpbesluit Hogere
Grenswaarden Geluid woningen Julianaweg 95" met ingang van 22 juni 2023 gedurende zes weken
ter inzage gelegen met de gelegenheid tot het indienen van zienswijzen. Deze procedure heeft
gelijktijdig plaatsgevonden met de terinzagelegging van het Ontwerp bestemmingsplan Maria
Goretti en de hiermee gecoördineerde ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van 83
woningen op het perceel Julianaweg 95 te Volendam.

Wettelijk kader
Onderhavige woningen worden ingevolge de Wet geluidhinder (Wgh) beschouwd als geluidgevoelig.
In de Wet geluidhinder (hierna: Wgh) en in het Besluit geluidhinder wordt o.a. voor
wegverkeerslawaai twee typen grenswaarden benoemd: de zogenaamde voorkeursgrenswaarde en
de maximaal te verlenen ontheffingswaarde. Voor wat betreft de geluid bron (de Julianaweg), dient
aan de grenswaarden te worden getoetst.

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, maar niet van de maximale ontheffingswaarde
kan een zogenaamde hogere grenswaarde worden aangevraagd bij het College van Burgemeester en
Wethouders (Ben W). Op grond van de Wgh (artikel 110a van de Wet Geluidhinder) zijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>burgemeester en wethouders bevoegd een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare
geluidsbelasting vast te stellen.


Akoestisch onderzoek
Ten behoeve van dit project is een akoestisch onderzoek uitgevoerd (Akoestisch onderzoek
wegverkeerslawaai Julianaweg, Volendam, datum 16.6.2023, projectnummer 210220). Het
akoestisch onderzoek is als bijlage bij dit besluit gevoegd en maakt hier integraal deel van uit.

Voor de onderzochte weg bedraagt de voorkeursgrenswaarde vanwege wegverkeerslawaai 48 dB en
de maximaal te verlenen ontheffingswaarde 63 dB.

Julianaweg
De maximale geluidbelasting Lden vanwege de Julianaweg bedraagt maximaal bl dl:3 (na 5 dl:3 aftrek
ex art. 110g Wgh) op de gevels. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden maar de
maximale ontheffingswaarde niet.

Hogere waarden
Voor die delen van het plan waarbij de geluidbelasting ten gevolge van een geluid bron boven de
betreffende voorkeurgrenswaarde maar niet boven de maximale ontheffingswaarde ligt, kunnen
derhalve hogere waarden aangevraagd.

In de gemeente Edam-Volendam zijn de 'beleidsregels vaststellen hogere waarde Wet geluidhinder
Gemeente Edam-Volendam' in 2007 vastgesteld. De beleidsregels zijn gericht op situaties waarin
niet wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarden. Na de fusie met oud gemeente Zeevang zijn
echter geen nieuwe regels vastgesteld dan wel zijn de oude beleidsregels herbevestigd teneinde de
beleidsregels met betrekking tot een deel van de oude gemeente zijn rechtskracht te laten
behouden. Bij een gemeentelijke fusie zijn onderhavige beleidsregels van rechtswege vervallen.
Niettemin is het gemeentebestuur bevoegd om analoog aan dit beleid en per afzonderlijk geval een
afweging te maken.

Conform dit beleid kan het college gebruikmaken van zijn bevoegdheid als wordt voldaan aan één
van de volgende criteria:

a.   De woningen   buiten de bebouwde kom worden verspreid gesitueerd;
b.   De woningen   zijn ter plaatse noodzakelijk om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid;
c.   De woningen   vullen een open plaats tussen de aanwezige bebouwing op;
d.   De woningen   worden gesitueerd ter vervanging van bestaande bebouwing;
e.   De woningen   zijn in een dorpsvernieuwingsplan opgenomen.

Naast de voorwaarden uit het beleid moet de geluidsisolatie van de gevel worden gewaarborgd
conform artikel 3.3 van het Bouwbesluit 2012. Bij de bouw dienen maatregelen aan de woningen te
worden getroffen teneinde te kunnen voldoen aan het gestelde in artikel 3.3, eerste lid van het
Bouwbesluit vastgelegde maximale geluidniveau van 33 dB.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat ter plaatse van de woningen de geluidbelasting meer dan 48 dB
bedraagt, maar minder is dan 63 dB.
Omdat hier sprake is van nieuwbouw moet er, in eerste instantie worden onderzocht of er
maatregelen mogelijk zijn aan de bron of in de overdracht. Hierbij moet er naar worden gestreefd de
geluidsbelasting terug te brengen tot het niveau van de voorkeursgrenswaarde geluidsbelasting.

In eerste instantie moet worden onderzocht of er maatregelen mogelijk zijn aan de bron of in de
overdracht. Onderzocht zou kunnen worden of door toepassing van een stiller wegdektype de
geluidbelasting voldoende verlaagd kan worden.

De Julianaweg gaat gereconstrueerd worden waarbij geluidsreducerend asfalt toegepast zal worden.
Hierdoor zal de geluidsbelasting vanwege de Julianaweg verminderen. Op dit moment is nog niet
precies duidelijk is welk geluidsreducerend asfalt er zal komen te liggen. Bij toepassing van dunne
deklagen B treedt alsnog een overschrijding van de voorkeurswaarde van 48 dB op; de
geluidbelasting op de voorgevel van bouwblok 1 gesitueerd aan de Julianaweg bedraagt dan alsnog
maximaal 58 dB. Bouwblok 2 aan de kant van Meergracht en bouwblok 3 (grondgebonden
woningen) aan de zijde van de Foksiastraat zullen door de bronmaatregel dan geen
overschrijding van de voorkeursgrenswaarde meer ervaren.

Bij toepassing van beide maatregelen geldt dat de voorkeursgrenswaarde voor in ieder geval 1
bouwblok wordt overschreden.

Overdrachtsmaatregelen in de vorm van geluidsschermen zijn op deze locatie niet inpasbaar. Dit is
geen optie vanwege de stedenbouwkundige uitgangspunten (de geluidschermen zullen net zo hoog
zijn als de beschouwde woonverdiepingen), de sociale veiligheid en in verband met de bestaande
(en toekomstig te bouwen) woningen, fietsvoorzieningen, trottoirs en aansluitende wegen.

Onderzoek naar bron- en overdrachtsmaatregelen wijst uit dat deze niet voldoende soelaas
bieden, stedenbouwkundig onwenselijk zijn en financieel ondoelmatig zijn. Derhalve dienen er
maatregelen aan de ontvanger zijde te worden getroffen.

De binnenwaarde zal aan de eerdergenoemde eis in het Bouwbesluit van 33 db(A) moeten voldoen,
teneinde een rustig binnenklimaat te garanderen. Aangezien alle woningen aan de achterzijde een
geluidluwe gevel hebben is aanbevolen c.q. in het plan opgenomen dat een eventuele (eerste)
buitenruimte daar gerealiseerd wordt, zodat hiermee een geluid luwe buitenruimte wordt
bewerkstelligd. De verblijfsruimten zijn daarnaast zoveel mogelijk aan de meest rustige zijde
(geluidsluwe zijde als bedoeld in de eerdergenoemde beleidsregels) gepland.

Tevens moet worden bezien of snelheidsbeperkingen en het terugdringen van de intensiteit van het
verkeer voldoende invloed zouden kunnen hebben op het behalen van de voorkeursgrenswaarde.
Mogelijk zal de snelheid op dit deel van de Julianaweg worden verlaagd naar 30 km/u. Dit wordt nog
nader onderzocht. Een mogelijk terugdringen van de intensiteit van het verkeer op het betrokken
deel van de Julianweg is vanwege het belang van deze hoofdontsluitingsweg op dit moment niet aan
de orde.

Tenslotte is ook het toepassen van maatregelen aan de ontvangstzijde van het gebouw niet
mogelijk. De mogelijkheid tot het uitvoeren van dove gevels, of geluidschermen heeft dusdanig veel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>consequenties voor de ventilatie- en brandveiligheidsco ndities dat de ontwerpvrijheden van de
woningen sterk wordt ingeperkt.


Resumerend is besloten om voor het woonproject over te gaan tot het vaststellen van hogere
grenswaarden.


Zienswijzen
In verband met de vaststelling hogere grenswaarden heeft het "Ontwerpbesluit vaststelling Hogere
Grenswaarden Geluid woningen Julianaweg 95" te Volendam met ingang van 22 juni 2023
gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen dit
ontwerpbesluit.

Besluit
Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam besluiten om op grond van artikel 110a van de
Wet Geluidhinder voor het woningbouwproject op het perceel Julianaweg 95 een hogere waarde
van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (vanwege onderhavige woningbouwontwikkeling)
vast te stellen voor de in de "Bijlage Benodigde hogere grenswaarden" ten gevolge van de
Julianaweg te Volendam.

Dit gebeurt onder de voorwaarde dat:
De isolatiewaarde van de toekomstige te bouwen woningen zodanig is, dat deze voldoet aan de in
artikel 3.3, eerste lid van het Bouwbesluit 2012 vastgelegde maximale geluidniveau (zogenaamde
binnenwaarde), vanwege het wegverkeer, van 33 dB binnen de te realiseren woningen.




Edam-Volendam, 5 september 2023

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,
                                  ,,,,..
                              de burgemeester,
                               .. Sievers




•   Bijlage Benodigde hogere grenswaarden (daarin staat de tabel van de geluidsbron van de
    betreffende weg en de van toepassing zijnde gevels van de gebouwen/bouwblokken met de
    benodigde hogere grenswaarde (dB) vermeld}.
•   Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Julianaweg, Volendam, datum 14.6.2023,
    projectnummer 210220.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Bijlage Benodigde hogere grenswaarden
Een overzicht van de benodigde hogere waarden is weergegeven onderstaande tabel.

Wanneer hogere grenswaarden worden vastgesteld dient voor alle woningen voldaan te worden aan
de maximale binnenwaarde.

Tabel: Benodigde hogere waarde per bouwblok ten gevolge van de Julianaweg.



               Geluidbron                        Gevel gebouw   Verdieping    benodigde hogere
                                                                              grenswaarde (dB)
               Julianaweg Bouwblok 1 (langs Julianaweg)             1,2,3,4                61

                            Bouwblok 2 (langs Meergracht)                1                 so
                            Bouwblok 2(1angs Meergracht)               2,3                 52

                            Bouwblok 3 (langs Foksiastraat)             3*                 52



*In bouwblok 3 komen grondgebonden woningen, enkel de hoogste geluidsbelasting wordt weergegeven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Bijlage: akoestisch onderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>