<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Vooroverlegreactie van het Hoogheemraadschap

NB: de in de eerste alinea genoemde eerdere reactie was geen reactie aan de gemeente, maar aan
de aanvrager.
--------------------------------------------
Van: XXXXXX <XXXXXXX@rijnland.net>
Verzonden: donderdag 30 december 2021 13:21
Aan: XXXXX <XXXXXX@haarlemmermeer.nl>
Onderwerp: V&H 2021-025272, vooroverleg, voorontwerpwijzigingsplan (3de), realiseren lelie-
kwekerij (glas), Kruizemuntweg 45, Rijsenhout, wateradvies Rijnland

Beste heer,

Op 13 december 2021 ontving ik ontving ik uw adviesverzoek (2021-025272). Het gaat
over de derde wijziging, over het voorontwerpwijzigingsplan, voor het vergroten van het
glastuingebied, voor het realiseren van een lelie-kwekerij, ter hoogte van Kruizemuntweg
45 in Rijsenhout. U verzocht ons uiterlijk te reageren op 10 januari 2021.
Wij hadden eerder gereageerd op het wijzigingsplan bij de Kruizemuntweg 45 onder ons
zaaknummer 2021-020274.

Advies
Ik heb geen bezwaar tegen het plan. Het lijkt ons wel verstandig om van te voren te
bepalen hoe de watercompensatie gaat worden uitgevoerd. Dit kan veel ruimte in beslag
nemen (wat mogelijk niet aanwezig is) en kan kans geven op opbarsten van de bodem.

Watergangen
Het plangebied is zuidwestelijk en noordoostelijk gelegen aan een watergang. De
(minimale) breedte van de watergang is te vinden via onze Legger oppervlaktewater:
https://rijnland.maps.arcgis.com/apps/MinimalGallery/index.html?appid=24180ed35ccf4
0a7829334b391816442#viewer=25694eb316fc45e08a47413f80ae8f9f.
De perceeleigenaar is voor de helft verantwoordelijk voor het onderhoud aan deze
watergang. De onderhoudsverplichtingen zijn ook te zien op onze Legger
oppervlaktewater.

Graven/dempen/verhard oppervlak
Volgens het nu ingediende plan neemt het verhard oppervlak naar verwachting toe met
circa 69.000 m2.
Het totaal aan verhard oppervlak moet worden gecompenseerd in hetzelfde peilvak door
het graven van 15% in de vorm van openwater, wat in verbinding moet staan met de
rest van ons watersysteem. Dit geldt ook voor verharding die later wordt toegevoegd.
Ook wordt er een watergang gedempt (circa 450 m2). Alle dempingen moeten één op één
worden gecompenseerd door het graven van oppervlaktewater. Houdt er rekening mee
dat het dempen van watergangen mogelijk ongewenste grondwaterstandsveranderingen
tot gevolg kan hebben.
Het te graven water, zal worden gegraven in kwetsbaar kwelgebied, zie kaart 2,
https://rijnland.maps.arcgis.com/apps/MinimalGallery/index.html?appid=24180ed35ccf4
0a7829334b391816442#viewer=1168acd4e1164b3698be43aebe009fee.
Dit betekent dat van te voren door onder andere, een opbarstberekening moet worden
bepaald, dat door het graven van het water, de bodem niet zal opbarsten.
Alle bovenstaande zaken zijn vergunningplichtig en dienen te worden aangevraagd via
https://www.omgevingsloket.nl/.

Klimaatadaptatie
Onze klimaatkaarten zijn te vinden via https://rijnland.klimaatatlas.net/. Door klimaat
adaptief te bouwen kunnen problemen, zoals wateroverlast bij extreme buiten, worden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>voorkomen. Denk hierbij aan het principe vasthouden – bergen/hergebruiken – afvoeren.
Enkele adapterende maatregelen tegen de negatieve effecten van klimaatverandering
zijn bijvoorbeeld: regenwaterinfiltratie, een groen dak, minder terrasverharding,
waterdoorlatende verharding, meer beplanting en het plaatsen van een regenton.

Verder contact?
Als de klant naar aanleiding van onze advies contact met ons wil opnemen, kunt u dan
vragen of de klant het zaaknummer 2021-025272 benoemt.

Zijn er vragen dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

XXXXXX
Vergunningverlener met specialisatie grondwater & waterkeringen
Plantoetsing Noordwijk, behalve de kuststrook
Werkdagen: maandag t/m donderdag
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>