<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Evaluatie routering gevaarlijke
                       stoffen         projectnummer 0412784.00
                                       definitief
                 Gooi en Vechtstreek
                                       20 maart 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Evaluatie routering gevaarlijke stoffen
Gooi en Vechtstreek



projectnummer 412784 – OB69

definitief revisie 2.0
20 maart 2017


Adviesgroep SAVE



Opdrachtgever
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Postbus 2341
8203 AH Lelystad




Colofon

Projectgroep bestaande uit
Omgevingsdienst, gemeenten en
Veiligheidsregio onder begeleiding
van Antea Group (zie bijlage 1)




datum vrijgave   beschrijving revisie 2.0    goedkeuring   vrijgave
20-03-2017        definitief                  JE             JE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>          Inhoudsopgave                         Blz.

1         Inleiding                               1
1.1       Leeswijzer                              2


2         Beleidskader                            3
2.1       Basisnet                                3
2.2       Provinciale routering                   3
2.3       Gemeentelijke routering                 3


3         Werkwijze                               5
3.1       Beoordelingskader                       5
3.2       Projectaanpak                           6


4         Analyse vervoer gevaarlijke stoffen     7
4.1       Gemeente Blaricum                       7
4.2       Gemeente Gooise Meren                   8
4.3       Gemeente Hilversum                     13
4.4       Gemeente Huizen                        15
4.5       Gemeente Laren                         19
4.6       Gemeente Weesp                         21
4.7       Overzicht                              24


5         Conclusies en aanbevelingen            26

Bijlage 1: Samenstelling projectgroep
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    Evaluatie routering gevaarlijke stoffen
    Gooi en Vechtstreek
    projectnummer 0412784.00
    20 maart 2017 revisie 2.0
    Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek




1   Inleiding
    Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg vindt plaats over Rijkswegen, provinciale wegen
    en gemeentelijke wegen. Vervoer van gevaarlijke stoffen over regionale en lokale wegen vormt
    voor het betreffende bestemmingsverkeer veelal de laatste schakel (van en naar risicovolle in-
    richtingen). Gemeenten hebben op grond van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen beleidsvrijheid
    om voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over gemeentelijke wegen een routering gevaarlijke
    stoffen aan te wijzen.

    In de Gooi en Vechtstreek hebben verschillende gemeenten een routering gevaarlijke stoffen, of
    heeft deze in het verleden bestaan. In opdracht van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en
    Vechtstreek en in samenwerking met de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen,
    Laren, Weesp en de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is het vervoer van gevaarlijke stoffen
    over gemeentelijke wegen geëvalueerd.1 Hierbij is zowel aandacht besteed aan huidige routerin-
    gen als aan mogelijke routeringsalternatieven of het instellen van een routering gevaarlijke stof-
    fen.

    De ligging van de bij de evaluatie betrokken gemeenten is weergegeven in figuur 1.1.




    Figuur 1.1: Grondgebied van de bij de evaluatie betrokken gemeenten binnen Gooi en Vechtstreek (groen).
    Kaart: Wikimedia Commons




    1 De gemeente Wijdemeren heeft aangegeven niet actief deel te nemen aan de evaluatie routering gevaarlijke stoffen.
    Vanzelfsprekend is Wijdemeren in de projectperiode geïnformeerd als buurgemeente.




                                                      Blad 1 van 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>      Evaluatie routering gevaarlijke stoffen
      Gooi en Vechtstreek
      projectnummer 0412784.00
      20 maart 2017 revisie 2.0
      Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek




1.1   Leeswijzer

      In hoofdstuk twee is het beleidskader met betrekking tot de routering gevaarlijke stoffen be-
      schreven. Vervolgens is in hoofdstuk drie toegelicht op welke wijze de evaluatie is vormgegeven
      aan de hand van een beoordelingskader en een projectaanpak. In hoofdstuk vier is het vervoer
      van gevaarlijke stoffen over gemeentelijke wegen per gemeente geanalyseerd. Tot slot zijn in
      hoofdstuk vijf conclusies en aanbevelingen opgenomen.




                                                        Blad 2 van 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>      Evaluatie routering gevaarlijke stoffen
      Gooi en Vechtstreek
      projectnummer 0412784.00
      20 maart 2017 revisie 2.0
      Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek




2     Beleidskader
      In de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) zijn de regels omschreven die gelden ten aanzien
      van het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor. In dit hoofdstuk wordt de in-
      houd van de Wvgs in relatie tot het vervoer van gevaarlijke stoffen over gemeentelijke wegen ge-
      schetst.


2.1   Basisnet

      Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over onder meer Rijkswegen is het Basisnet van kracht
      geworden per 1 april 2015 (artikel 11 tot en met 18 Wvgs). Doel van het Basisnet is een duur-
      zaam evenwicht tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen, het gebruik van de ruimte langs de
      Basisnetroutes en het waarborgen van een maatschappelijk aanvaardbaar veiligheidsniveau.
      Daartoe is voor alle Basisnetroutes een risicoplafond vastgesteld waarbinnen het vervoer van ge-
      vaarlijke stoffen plaats mag vinden.

      Het Basisnet kan gezien worden als een routering gevaarlijke stoffen over Rijkswegen. Dit bete-
      kent daarmee ook dat Basisnetroutes geen onderdeel uit (kunnen) maken van een gemeentelijke
      routering. Wanneer een gemeente besluit een routering aan te wijzen dient deze route aan te
      sluiten op de in de gemeente gelegen Basisnetroute, provinciale routering of gemeentelijke weg
      waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaats mag vinden (artikel 24 Wvgs).


2.2   Provinciale routering

      Op grond van artikel 23 van de Wvgs kan provinciale staten eveneens een routering gevaarlijke
      stoffen vaststellen. De provincie Noord-Holland heeft alle provinciale wegen vrijgegeven voor het
      vervoer van gevaarlijke stoffen.


2.3   Gemeentelijke routering

      Een gemeente mag een routering gevaarlijke stoffen instellen voor de gemeentelijke wegen (arti-
      kel 24 Wvgs). Het gaat hierbij om zogenaamde ‘routeplichtige’ gevaarlijke stoffen uit de Regeling
      vervoer over land van gevaarlijke stoffen. Voor gemeenten in niet-industriële omgevingen (zoals
      Gooi en Vechtstreek) is het vervoer van brandbare gassen in tankvorm (LPG, propaan) hierbij
      maatgevend. Benzine en diesel zijn geen routeplichtige gevaarlijke stoffen.

      De argumenten om een gemeentelijke routering al dan niet in te stellen zijn in hoofdstuk drie na-
      der beschouwd. Hierbij geldt de verplichting van gemeentelijke routeringen om aan te sluiten op
      Basisnetroutes (§2.1), het provinciale wegennetwerk (§2.2) of routes van buurgemeenten zodat
      een doorlopende route ontstaat.

      Situatie met gemeentelijke routering
      Als een stof routeplicht is, is het niet toegestaan af te wijken van de vastgestelde routering. Dit is




                                                        Blad 3 van 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Evaluatie routering gevaarlijke stoffen
Gooi en Vechtstreek
projectnummer 0412784.00
20 maart 2017 revisie 2.0
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek




alleen toegestaan als de gemeente hiervoor ontheffing aan het bedrijf heeft
verleend (artikel 29 Wvgs). In deze ontheffing kan een ontheffingsroute zijn
opgenomen. De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek verleent namens de ge-
meenten (met een routering) de ontheffingen.

Door de gemeente aangewezen wegen of weggedeelten worden aangeduid
met daarvoor bedoelde borden (figuur 2.1).

Situatie zonder gemeentelijke routering
                                                                                Figuur 2.1: Route
Wanneer een gemeente geen routering heeft vastgesteld, is het vervoer van
                                                                                gevaarlijke stoffen
gevaarlijke stoffen over gemeentelijke wegen vrij. Hierbij geldt één belangrijk (verkeersbord K14)
uitgangspunt voor de gemeentelijke wegen binnen de bebouwde kom (artikel
19, lid 1 Wvgs):

Degene die met een voertuig over de weg gevaarlijke stoffen vervoert, is verplicht de krachtens de
Wegenverkeerswet 1994 als zodanig aangeduide bebouwde kommen van gemeenten te vermij-
den.

Dit uitgangspunt is niet van toepassing indien (een van) de bestemming(en) – waar geladen of ge-
lost moet worden – binnen de bebouwde kom is gelegen of er geen route buiten de bebouwde
kom beschikbaar is (artikel 19, lid 2 Wvgs). Als een route buiten de bebouwde kom wel beschik-
baar is, dient deze gevolgd te worden. Deze bepaling is ook van toepassing als dit betekent dat
met het rijden van de betreffende route een groter aantal kilometers moet worden afgelegd. In
de nota naar aanleiding van het eindverslag Wet vervoer gevaarlijke stoffen is hierover opgeno-
men (Kamerstukken II 1994/95, 23250, 8):
‘Er moet echter sprake zijn van een redelijk alternatief bij het omrijden. Dat wil zeggen dat de
door omrijden verlengde route in verhouding tot de totale afstand naar de bestemming niet on-
aanvaardbaar veel meer mag zijn, mede gelet op de daarmee gemoeide extra kosten.’




                                                  Blad 4 van 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>      Evaluatie routering gevaarlijke stoffen
      Gooi en Vechtstreek
      projectnummer 0412784.00
      20 maart 2017 revisie 2.0
      Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek




3     Werkwijze
      In dit hoofdstuk is beschreven op welke manier de analyse ten aanzien van het al dan niet instel-
      len, continueren of opheffen van een routering gevaarlijke stoffen is vormgegeven.


3.1   Beoordelingskader

      Aan het besluit om een routering gevaarlijke stoffen in te stellen, te continueren of op te heffen
      kunnen argumenten vanuit verschillende invalshoeken ten grondslag liggen. Binnen de wettelijke
      kaders is een gemeente vrij in de keuze welke criteria worden gehanteerd bij deze keuze. Eén uit-
      gangspunt staat hierbij centraal: een routering gevaarlijke stoffen heeft alleen zin als er alterna-
      tieve routes te onderscheiden zijn. Zonder alternatieven heeft een routering geen toegevoegde
      waarde, er valt immers niets te kiezen ten aanzien van de aan te houden route voor het vervoer
      gevaarlijke stoffen.

      Voor de evaluatie van de routering gevaarlijke stoffen in Gooi en Vechtstreek is uitgegaan van
      een kwalitatieve beoordeling ten aanzien van het instellen, continueren of opheffen van een ge-
      meentelijke routering. Hierbij zijn de volgende aspecten meegenomen:
           (Eind)bestemmingen van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Voor het vervoer van ge-
              vaarlijke stoffen over de weg zijn LPG en propaan (stofcategorie GF3) maatgevend. De
              ligging van risicovolle inrichtingen in de gemeenten (en directe omgeving) is derhalve
              een belangrijk uitgangspunt bij het beschouwen van alternatieve routeringen;
           De huidige en (mogelijke) toekomstige bebouwing rond een alternatieve route. De hoe-
              veelheid (dichtheid) en type bebouwing (wonen, werken en/of recreatie) bepalen met
              de transportintensiteit de hoogte van het groepsrisico. Daarnaast is relevant of er func-
              ties aanwezig of geprojecteerd zijn waarin grote groepen beperkt zelfredzame personen
              aanwezig kunnen zijn en of er evenementlocaties zijn;
           De verkeerskundige situatie van de alternatieve routes. Een route is alleen relevant om
              te overwegen als deze ook geschikt (te maken) is voor het vervoer van gevaarlijke stof-
              fen. Daarnaast spelen hierbij aspecten mee als breedte van de weg, het aantal rotondes
              en de aanwezigheid van verkeersobstakels;
           De bestrijdbaarheid van een incident met gevaarlijke stoffen. Voor de bestrijdbaarheid
              zijn algemene uitgangspunten zoals bluswatervoorzieningen, opkomsttijden (ligging
              brandweerkazernes ten opzichte van routes) en bereikbaarheid relevant;
           Overige aspecten. Naast bovenstaande aspecten spelen er op gemeentelijk (lokaal) ni-
              veau diverse zaken zoals de aanwezigheid van venstertijden (waarbinnen bevoorrading
              dient plaats te vinden), de factor gewenning ten aanzien van de bestaande routes (voor
              vervoerders en hulpdiensten) en de gevolgen van de gemeentelijke samenvoeging (van
              Bussum, Muiden en Naarden tot de gemeente Gooise Meren).




                                                        Blad 5 van 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>      Evaluatie routering gevaarlijke stoffen
      Gooi en Vechtstreek
      projectnummer 0412784.00
      20 maart 2017 revisie 2.0
      Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek




3.2   Projectaanpak

      De gemeenten, veiligheidsregio en omgevingsdienst zijn bij de totstandkoming van deze evalua-
      tie actief betrokken (de samenstelling van de projectgroep is weergegeven in bijlage 1). Deze be-
      trokkenen is gevraagd ruimtelijke informatie beschikbaar te stellen om de evaluatie optimaal uit
      te kunnen voeren.

      De informatie is vervolgens samengebracht in een WebGIS (interactieve kaart). Deze rapportage
      kan zonder deze WebGIS worden gelezen, logischerwijs zijn echter niet alle inzichten uit deze
      kaart in de rapportage beschreven. De relevante inzichten uit de WebGIS zijn in tekst en beeld
      verwerkt in deze evaluatie.
      Aan de hand van deze WebGIS heeft een workshop met de genoemde betrokkenen plaatsgevon-
      den waarin gediscussieerd is over het beoordelingskader. Tevens zijn aandachtspunten benoemd
      in relatie tot de evaluatie van de routering vervoer van gevaarlijke stoffen over de gemeentelijke
      wegen.

      Alle beschikbare inzichten zijn samengevoegd om deze analyse vorm te geven. In de analyse is de
      situatie per gemeente (in samenhang met de omgeving) beschreven en is een voorstel opgeno-
      men om een route gevaarlijke stoffen in te stellen, te continueren of op te heffen. Zowel de be-
      trokken gemeenten, veiligheidsregio, omgevingsdienst als overige belanghebbenden 2 (provincie,
      aangrenzende gemeenten) zijn uiteindelijk direct in de gelegenheid gesteld te reageren op de
      (concept) rapportage.




      2 Naast de provincies Noord-Holland en Utrecht is de (concept) rapportage verstuurd aan de gemeenten Amsterdam,
      Baarn, De Bilt, Diemen, Eemnes, De Ronde Venen, Soest, Stichtse Vecht en Wijdemeren.




                                                        Blad 6 van 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>      Evaluatie routering gevaarlijke stoffen
      Gooi en Vechtstreek
      projectnummer 0412784.00
      20 maart 2017 revisie 2.0
      Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek




4     Analyse vervoer gevaarlijke stoffen
      In dit hoofdstuk is per gemeente de situatie met betrekking tot de routering gevaarlijke stoffen
      geanalyseerd. Aan de hand van de beoordelingscriteria (hoofdstuk drie) en de beschikbare infor-
      matie van de betrokkenen is beschreven of het wenselijk is om een routering in te stellen, te
      handhaven of op te heffen. Het resultaat is een voorgestelde voorkeursoplossing per gemeente.


4.1   Gemeente Blaricum

      De gemeente Blaricum heeft in de huidige situatie een routering gevaarlijke stoffen voor één
      weg: Het Merk/Randweg (Oost). De ligging van de routering is weergegeven in figuur 4.1.




      Figuur 4.1: Huidige routering gemeente Blaricum (blauw; van/tot gemeentegrens Huizen (rode, diagonale lijn)). WebGIS

      Inleiding
      De routering van Blaricum hangt één op één samen met de routering van de gemeente Huizen.
      De afweging om de routering van Blaricum al dan niet in stand te houden moet daarom mede in
      het licht van de routering van de gemeente Huizen worden bezien.

      Analyse
      Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg door de gemeente Blaricum bestaat grotendeels
      uit doorgaande transporten (wel worden enkele solitair gelegen propaantanks binnen de ge-
      meente bevoorraad). Het doorgaand vervoer gaat over de Rijksweg A27 (Basisnet) en de huidige




                                                        Blad 7 van 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>      Evaluatie routering gevaarlijke stoffen
      Gooi en Vechtstreek
      projectnummer 0412784.00
      20 maart 2017 revisie 2.0
      Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek




      gemeentelijke routering. In de gemeente Huizen worden meerdere LPG-tankstation via deze
      route door de gemeente Blaricum bevoorraad.

      De huidige routering, die niet door de bebouwde kom loopt, vormt samen met het weggedeelte
      door de gemeente Huizen één volledige route van de A27 naar Huizen en vice versa. Dit geeft
      duidelijkheid voor vervoerders, hulpdiensten en overige partijen, hierbij speelt ook de factor ‘ge-
      wenning’. Bijvangst van de huidige routering is dat wordt voorkomen dat sluipverkeer van ge-
      vaarlijke stoffen over de gemeentelijke wegen van Blaricum tussen de A1 en de A27 (legaal) mo-
      gelijk is (langs de randen van de bebouwde kom).

      Op het eilandje in de vijver nabij Schapendrift 79 wordt in augustus jaarlijks het Blaricumse vuur-
      werk georganiseerd. Vervoer van evenementenvuurwerk is, in tegenstelling tot consumenten-
      vuurwerk, routeplichting. Het hanteren van een ontheffingsroute via afrit 34 van de A27 en de
      Eemnesserweg (tevens over het grondgebied van de gemeenten Eemnes en Laren) ligt in deze
      situatie voor de hand. Een route vanaf afrit 35 van de A27 leidt voor een grotere afstand door be-
      bouwd gebied en heeft daarmee niet de voorkeur.

      Uit afstemming met de betrokken partijen blijkt dat er in Blaricum verder geen specifieke ruimte-
      lijke ontwikkelingen (langs de routering) zijn voorzien. Tevens zijn er geen knelpunten bekend ten
      aanzien van de verkeerskundige situatie en de bestrijdbaarheid.

      Conclusie
      De huidige routering over Het Merk/Randweg (Oost) vormt een logische schakel in het vervoer
      van gevaarlijke stoffen tussen de A27 en de gemeente Huizen. In de afgelopen jaren hebben zich
      geen ontwikkelingen voorgedaan die tot nieuwe inzichten hebben geleid met betrekking tot deze
      routering, dergelijke ontwikkelingen zijn voor de komende jaren ook niet voorzien.

      Zolang de gemeente Huizen niet besluit om de huidige routering te wijzigen (zodanig dat deze
      niet meer aansluit op de routering van Blaricum) of op te heffen, wordt geadviseerd om de hui-
      dige routering gevaarlijke stoffen in stand te houden.


4.2   Gemeente Gooise Meren

      De gemeente Gooise Meren is op 1 januari 2016 ingesteld en is ontstaan door de samenvoeging
      van Bussum, Muiden en Naarden. Alleen de voormalige gemeente Bussum heeft een routering
      gevaarlijke stoffen. Het gaat hierbij om de route Bussumergrindweg – Ceintuurbaan – Amers-
      foortsestraatweg (tot toe- en afrit 7 A1) en vice versa.

      De ligging van deze routering is weergegeven in figuur 4.2.




                                                        Blad 8 van 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Evaluatie routering gevaarlijke stoffen
Gooi en Vechtstreek
projectnummer 0412784.00
20 maart 2017 revisie 2.0
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek




Figuur 4.2: Huidige routering gemeente Gooise Meren (blauw). WebGIS

Inleiding
Naast het evalueren van de huidige routering van de voormalige gemeente Bussum (zoals weer-
gegeven in figuur 4.2) en de analyse met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen in de
overige delen van de gemeente, zijn de bestuurlijke gevolgen door de gemeente samenvoeging
relevant om te beschouwen. Voor Gooise Meren is bezien welke gevolgen er vanuit deze fusie
zijn in relatie tot de routering gevaarlijke stoffen.

Analyse
Voormalige gemeente Bussum
De huidige routering in Bussum leidt het doorgaande vervoer van gevaarlijke stoffen tussen de
Bussumergrindweg en de Rijksweg A1 via de Ceintuurbaan. Deze route is in het verleden ont-
staan om een doorgaande route over de N236 richting Weesp te creëren en wordt naast door-
gaand vervoer gebruikt ter bevoorrading van propaantanks in het buitengebied. Voor het route-
deel in de bebouwde kom van Bussum zijn verschillende alternatieven mogelijk:
     Vanaf de rotonde Ceintuurbaan/Brinklaan via de Brinklaan, Kerkstraat en Huizerweg tot
         de aansluiting op de A1, afrit 7 (vice versa). De zogenaamde noordelijke route;
     Vanaf de kruising Ceintuurbaan/Amersfoortestraatweg via de zuidelijke richting tot de
         aansluiting op de A1, afrit 8 (vice versa). Een uitbreiding van de zogenaamde zuidelijke
         route;
     Vanaf de kruising Bussumergrindweg/Franse Kampweg via de Franse Kampweg, Nieuwe
         ’s-Gravelandseweg, Bredelaan, Pr. Irenelaan, Groot Hertoginnelaan, Cort van der Linden-
         laan en Rijksweg tot de aansluiting op de A1, afrit 6 (vice versa). De zogenaamde weste-
         lijke route.




                                                  Blad 9 van 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Evaluatie routering gevaarlijke stoffen
Gooi en Vechtstreek
projectnummer 0412784.00
20 maart 2017 revisie 2.0
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek




Deze alternatieven zijn weergegeven in figuur 4.3.




Figuur 4.3: Alternatieve routeringen ter hoogte van bebouwde kom Bussum (paars). WebGIS

Als de noordelijke en zuidelijke route vanuit ruimtelijk perspectief vergeleken worden, valt op dat
de noordelijke route door gebied met een hogere bebouwingsdichtheid leidt (het centrumgebied
van Bussum). Er is langs de noordelijke route tevens sprake van meer hoogbouw (figuur 4.4). Er
zijn overigens geen (grootschalige) recente of toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen langs beide
routes voorzien.




                                                  Blad 10 van 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Evaluatie routering gevaarlijke stoffen
Gooi en Vechtstreek
projectnummer 0412784.00
20 maart 2017 revisie 2.0
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek




Figuur 4.4: Bouwhoogte langs noordelijke en zuidelijke route (schaal (laag-hoog): groen, geel, oranje, rood). WebGIS
(pandhoogte via BAG)

Ten aanzien van de verkeerskundige situatie zijn de verschillen tussen beide routes beperkt. De
noordelijke route is iets korter (400 meter), het aantal kruispunten en rotondes is ongeveer ge-
lijk. Vanuit zelfredzaamheid (aanwezigheid kwetsbare objecten, alarmering) en bestrijdbaarheid
is er tevens geen sterke voorkeursroute te benoemen.

Wanneer wordt uitgegaan van de huidige routering is uitbreiding van de (huidige, zuidelijke) rou-
tering over de Amersfoortsestraatweg richting afrit 8 van de A1 mogelijk. Vanwege de relatieve
hoogbouw langs dit weggedeelte is dit echter geen wenselijke aanvulling op de huidige routering.

Verder wil de gemeente Gooise Meren het vervoer van gevaarlijke stoffen tussen Bussum en
Naarden over de sluiproute via de Groot Hertoginnelaan (de westelijke route) voorkomen. Deze
route leidt door de bebouwde kom en is daarmee zowel wat omgeving betreft als vanuit ver-
keerstechnisch oogpunt (deels 30 km/u-weg) onwenselijk. Met het continueren van de routering
gevaarlijke stoffen is het (net als in de huidige situatie) niet toegestaan over deze route vervoer
van gevaarlijke stoffen plaats te laten vinden.

Naarden
In de voormalige gemeente Naarden is naar aanleiding van de vorige evaluatie (in 2011) de ge-
meentelijke routering opgeheven. Het hoofdargument hierbij was dat er voor het vervoer van ge-
vaarlijke stoffen geen alternatieve routeringsmogelijkheden waren.

De periodieke bevoorrading van het LPG-tankstation aan de Lambertus Hortensiuslaan vindt via
de aanliggende ontsluitingswegen uit het noorden plaats, ten aanzien van deze (logische) route is
geen sprake van ruimtelijke ontwikkelingen sinds de vorige evaluatie die tot een ander inzicht lei-
den.
Daarnaast bevinden zich verspreid in het buitengebied van Naarden verschillende propaantanks,
deze tanks dienen conform de Wvgs via wegen buiten de bebouwde kom te worden benaderd.
Voor deze tanks zijn veelal geen routeringsalternatieven beschikbaar.




                                                  Blad 11 van 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Evaluatie routering gevaarlijke stoffen
Gooi en Vechtstreek
projectnummer 0412784.00
20 maart 2017 revisie 2.0
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek




Muiden
Ook in de voormalige gemeente Muiden is de routering gevaarlijke stoffen na de vorige evaluatie
(in 2011) opgeheven. De bevoorrading van de propaantanks in het buitengebied vindt plaats via
de best beschikbare routes (alternatieve routes zijn veelal niet beschikbaar). Verder blijkt uit het
vigerende bestemmingsplan Landelijk Gebied (vastgesteld op 19 juni 2014 door de voormalige
gemeenteraad van Muiden) dat het LPG-tankstation aan de Maxisweg niet langer als zodanig is
bestemd; met het vervoer van LPG over de Maxisweg hoeft derhalve ook geen rekening meer te
worden gehouden.

De ruimtelijke ontwikkeling van de locaties Krijgsman en de Bloemendalerpolder (gemeente
Weesp) leiden eveneens niet tot andere inzichten over het vervoer van gevaarlijke stoffen op het
grondgebied van de voormalige gemeente Muiden.

Gemeentelijke samenvoeging
Sinds 1 januari 2016 zijn de voormalige gemeenten Bussum, Muiden en Naarden samengegaan
tot de gemeente Gooise Meren. Van de drie voormalige gemeenten had ten tijde van de samen-
voeging alleen Bussum een routering vervoer gevaarlijke stoffen.

In het kader van deze gemeentelijke fusie zijn, voor zover bekend, geen specifieke afspraken ge-
maakt over de omgang met de gemeentelijke routering vervoer gevaarlijke stoffen. Tot het mo-
ment dat de gemeente Gooise Meren een nieuw besluit neemt omtrent de routering vervoer ge-
vaarlijke stoffen geldt derhalve de situatie van vóór 1 januari 2016. Dit betekent dat er voor het
grondgebied van de voormalige gemeente Bussum een routering geldt en voor het overige ge-
deelte van de gemeente Gooise Meren niet. Ontheffingen zijn alleen verplicht voor het vervoer
van gevaarlijke stoffen over het grondgebied van de voormalige gemeente Bussum (exclusief hui-
dige routering, provinciale wegen en Rijkswegen).

Zodra de gemeente Gooise Meren een besluit neemt omtrent de routering vervoer gevaarlijke
stoffen zal deze moeten gelden voor het gehele grondgebied van de gemeente. Logischerwijs
geldt daarna het volledige beleidskader zoals beschreven in hoofdstuk twee van deze evaluatie.
Conform artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling behouden geldende gemeentelijke
voorschriften gedurende twee jaren na het samengaan voor dat gebied hun rechtskracht.

Conclusie
De huidige routering vervoer gevaarlijke stoffen door Bussum voorziet in een doorgaande route
van en naar de buurgemeenten. Uit de analyse blijkt dat de huidige routering daarbij de voorkeur
verdient boven routeringsalternatieven in de directe omgeving. Er zijn geen recente en te ver-
wachten ontwikkelingen die tot een ander inzicht leiden. Geadviseerd wordt om de huidige rou-
tering te continueren.

Uit overleg met de betrokken partijen blijkt dat er geen negatieve gevolgen ervaren zijn ten ge-
volge van het opheffen van de routeringen in Muiden en Naarden. Bovendien moet uit de ana-
lyse worden geconcludeerd dat er geen ruimtelijke argumenten voorhanden zijn om weer een
routering in te stellen voor deze gedeelten van de gemeente Gooise Meren. Geadviseerd wordt
om geen nieuwe routering gevaarlijke stoffen in te stellen en de huidige situatie in stand te hou-
den. Om de rechtskracht van de huidige routering te behouden wordt geadviseerd een besluit
met bovenstaande strekking voor te bereiden en vast te stellen voor 1 januari 2018.




                                                  Blad 12 van 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>      Evaluatie routering gevaarlijke stoffen
      Gooi en Vechtstreek
      projectnummer 0412784.00
      20 maart 2017 revisie 2.0
      Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek




4.3   Gemeente Hilversum

      De gemeente Hilversum heeft een routering gevaarlijke stoffen. Deze routering bestaat uit de
      volgende routes:
           Vreelandseweg (van provinciale weg tot kruising Verlengde Zuiderloswal) – Verlengde
              Zuiderloswal (tot 1e Loswal) en vice versa;
           Utrechtseweg (van provinciale weg tot kruising Diependaalselaan) – Diependaalselaan
              (tussen Utrechtseweg en Oostereind) – Oostereind (tot kruising Soestdijkerstraatweg) –
              Soestdijkerstraatweg (tot aansluiting provinciale weg) en vice versa;
           Noodweg (tussen Utrechtseweg en gemeentegrens Wijdemeren).

      Daarnaast maakt in de huidige situatie de provinciale weg N524 (Naarderweg) onderdeel uit van
      de gemeentelijke routering van Hilversum. Bij actualisatie van het routeringsbesluit worden pro-
      vinciale wegdelen uit de gemeentelijke routering geschrapt.

      De ligging van deze routering is weergegeven in figuur 4.5.




      Figuur 4.5: Huidige routering gemeente Hilversum (blauw). WebGIS

      Inleiding
      De routering van Hilversum bestaat uit verschillende wegen (figuur 4.5). In deze analyse worden
      deze verschillende routedelen geëvalueerd.




                                                        Blad 13 van 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Evaluatie routering gevaarlijke stoffen
Gooi en Vechtstreek
projectnummer 0412784.00
20 maart 2017 revisie 2.0
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek




Analyse
Het bestemmingsverkeer gevaarlijke stoffen bestaat binnen de gemeente Hilversum uit de be-
voorrading van twee LPG-tankstation aan de westzijde van de gemeente (omgeving Vreelandse-
weg) en verschillende, verspreid gelegen propaantanks. De overige routedelen zijn in het verle-
den ingesteld om het doorgaande vervoer van gevaarlijke stoffen naar buurgemeenten te leiden
via de gewenste routes. Voor de propaantanks wordt het niet wenselijk geacht om aparte route-
delen aan te wijzen (eventuele marginale veiligheidswinst versus bestuurlijke druk voor vervoer-
der en overheid).

De route Vreelandseweg – Verlengde Zuiderloswal (figuur 4.6) leidt in de huidige situatie net niet
tot de nabijgelegen LPG-tankstations. Aangezien dit routedeel aangewezen is om de bevoorra-
ding van deze LPG-tankstations vorm te geven, is het mogelijk om de routering te verlengen tot
deze tankstations. Door deze verlenging wordt het tevens duidelijk welke route de tankwagens
moeten nemen en vervalt de noodzaak tot het verlenen van een ontheffing. Ten aanzien van de
te verlengen routes is uitgegaan van de meest logische route (waarbij er door de tankwagens
wordt gekeerd op het terrein van het LPG-tankstation en verder bewoond gebied wordt geme-
den).




Figuur 4.6: Huidige routering gemeente Hilversum (blauw), verlenging routering (paars) en ligging LPG-tankstations (rode
driehoeken). WebGIS (ligging risicobronnen via Risicokaart)

Ten aanzien van de route over de Utrechtseweg en de Diependaalselaan van en naar de Rijksweg
A27 is in de vorige evaluatie (in 2011) reeds geadviseerd om deze wegen uit de routering gevaar-
lijke stoffen te halen. Uit informatie van de betrokkenen blijkt dat deze route (inclusief de Die-
pendaalselaan ten westen van de Utrechtseweg) wordt gebruikt voor sluipverkeer van gevaarlijke
stoffen (dat eigenlijk over de snelweg dient te rijden). Door de huidige routering op te heffen kan
dit verkeer en doorgaand vervoer van gevaarlijke stoffen van en naar de N417 (zuidzijde ge-
meente) en N415 (oostzijde gemeente) niet meer (legaal) plaatsvinden. Hierdoor wordt het ver-
voer van gevaarlijke stoffen over de Rijkswegen gestimuleerd ten koste van een (mogelijk) kor-
tere, maar vanuit veiligheid minder wenselijke route door bebouwd gebied.
Daarnaast is sinds de vaststelling van het bestemmingsplan ArenaPark (juli 2012) gebouwd aan
het gelijknamige project en is hierdoor sprake van hoge bebouwingsconcentratie langs het be-
treffende routeringsdeel (figuur 4.7). Daarnaast worden op termijn de ingang van het ziekenhuis




                                                  Blad 14 van 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>      Evaluatie routering gevaarlijke stoffen
      Gooi en Vechtstreek
      projectnummer 0412784.00
      20 maart 2017 revisie 2.0
      Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek




      en een school aan de N415 (tussen rotonde met Oostereind en viaduct Rijksweg A27) gereali-
      seerd.




      Figuur 4.7: Huidige routering gemeente Hilversum (blauw) ter hoogte van ArenaPark (rode vlakken (hoogbouw)).
      WebGIS (pandhoogte via BAG)

      De Noodweg tussen de Utrechtseweg (N417) en Nieuw-Loosdrecht maakt het doorgaand vervoer
      van en naar de gemeente Wijdemeren (waar zich verspreid door de gemeente veel propaantanks
      bevinden) mogelijk vanuit de gemeente De Bilt. Vanuit het zuiden maakt de N417 deel uit van de
      gemeentelijke routering van de gemeente De Bilt. Hierdoor blijft ook met het eventueel opheffen
      van het routeringsdeel rond de Diependaalselaan een doorgaande route via de gemeente Wijde-
      meren in stand gehouden.

      Conclusie
      Uit de analyse komt naar voren dat het enerzijds mogelijk (en wenselijk) is een deel van de route-
      ring te verlengen (rond de Vreelandseweg) en anderzijds een deel van de route op te heffen
      (rond de Diependaalselaan; provinciale weg N524) om zo de routering te optimaliseren. Geadvi-
      seerd wordt om de routering gevaarlijke stoffen op deze punten te wijzigen.


4.4   Gemeente Huizen

      De gemeente Huizen heeft een routering gevaarlijke stoffen. Deze routering bestaat uit de route
      Het Merk – Huizermaatweg – Zuiderzee en enkele wegen op bedrijventerrein ’t Plaveen.

      De ligging van deze routering is weergegeven in figuur 4.8.




                                                        Blad 15 van 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Evaluatie routering gevaarlijke stoffen
Gooi en Vechtstreek
projectnummer 0412784.00
20 maart 2017 revisie 2.0
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek




Figuur 4.8: Huidige routering gemeente Huizen (blauw). WebGIS

Inleiding
De routering van Huizen sluit aan op de routering van de gemeente Blaricum (richting de A27).
De conclusies die volgen uit deze analyse voor Huizen zijn daarmee ook relevant voor de toekom-
stige situatie in de gemeente Blaricum ten aanzien van de routering (continueren of opheffen).

Analyse
De routering van de gemeente Huizen is ingesteld ten behoeve van de bevoorrading van drie
LPG-tankstations (waarvan er ten tijde van het opstellen van deze rapportage twee een actieve
LPG-verkoop hadden). Deze LPG-tankstations bevinden zich in de bebouwde kom op bedrijven-
terrein ’t Plaveen.
Met de leveranciers zijn venstertijden overeengekomen ten aanzien van de bevoorrading van de
LPG-tankstations: tussen 20:00 en 8:00 dient de bevoorrading plaats te vinden. Deze venstertij-
den zijn afgesproken omdat een groot deel van de aanwezige bebouwing langs de huidige route-
ring grotendeels overdag wordt gebruikt (waaronder kantoren, een school en een kinderdagop-
vang). De vigerende bestemmingen in de omgeving van de huidige routering zijn weergegeven in
figuur 4.9.




                                                  Blad 16 van 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Evaluatie routering gevaarlijke stoffen
Gooi en Vechtstreek
projectnummer 0412784.00
20 maart 2017 revisie 2.0
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek




Figuur 4.9: Vigerende bestemmingen (wonen (geel), kantoor (lichtroze) en maatschappelijk (bruin)) langs huidige route-
ring ter hoogte van Huizermaatweg. WebGIS (bestemmingsplannen uit ruimtelijkeplannen.nl)

Het voornemen bestaat om op termijn een herontwikkeling van de kantoorpanden langs de Hui-
zermaatweg (lichtroze bestemmingen in figuur 4.9) vorm te geven. Hiermee wordt kantoorruimte
voor maximaal 1.000 werknemers vervangen door woningbouw (300-400 wooneenheden). Aan
de hand van risicoberekeningen (Update QRA Huizermaatweg, Antea Group, 2 februari 2016) is
het (rekenkundige) risiconiveau van de routering beschouwd. Het groepsrisico neemt daarbij in
de toekomstige situatie toe (van 0,092 tot 0,298 keer de oriëntatiewaarde). De transformatie ver-
oorzaakt een verandering in het dag- en weekgebruik van de betreffende objecten, van overwe-
gend dag (kantoor) naar dag en nacht (wonen). Met de voorgenomen herontwikkeling verdient
het derhalve aanbeveling om (bij continuering van de huidige routering) de ingestelde venstertij-
den te heroverwegen.

Het routeringsalternatief voor Huizen bestaat uit de zogenaamde ‘westelijke route’: vanaf de
Crailoseweg (N527) via de Karel Doormanlaan en Bestevaer naar bedrijventerrein ’t Plaveen (fi-
guur 4.10).




                                                  Blad 17 van 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Evaluatie routering gevaarlijke stoffen
Gooi en Vechtstreek
projectnummer 0412784.00
20 maart 2017 revisie 2.0
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek




Figuur 4.10: Alternatieve routering gemeente Huizen (paars). WebGIS (ligging risicobronnen via Risicokaart)

Het routeringsalternatief, waarbij de aansluiting op de snelweg via de A1 plaats vindt, leidt ook
voor een deel door de bebouwde kom van Huizen. In de vorige evaluaties (uit 2004 en 2011) is
ten aanzien van de omgevingsbebouwing en verkeerskundige situatie een vergelijking gemaakt
met de huidige, oostelijke routering.

De lengte van de routedelen binnen de bebouwde kom is voor beide routeringsmogelijkheden
ongeveer gelijk (3-3,5 kilometer), ook de bebouwingsdichtheid en de hoeveelheid kwetsbare ob-
jecten (waaronder maatschappelijke functies) verschilt niet significant. Op basis van expert judge-
ment is de inschatting dat de hoogte van het groepsrisico tussen beide routes dan ook niet dus-
danig verschilt dat een keuze op enkel dit aspect (de hoogte van het groepsrisico) te rechtvaardi-
gen is.

Verkeerskundig zijn er tussen de oostelijke en westelijke route wel grotere verschillen. De rijba-
nen van de oostelijke route zijn gescheiden (met een middenberm) en de weg is breder dan bij de
westelijke route, bij de westelijke route is tevens geen sprake van een middenberm. Daarnaast
heeft de westelijke route meer kruispunten en aansluitingen op woningen. Er bestaat geen aan-
leiding om de conclusie uit de vorige evaluatie hieromtrent te wijzigen: de oostelijke route is be-
ter geschikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen dan de westelijke route.

Naast de omgevingsbebouwing en de verkeerskundige situatie zijn er voor de gemeente Huizen
nog andere relevante aspecten te onderscheiden. Langs de huidige, oostelijke route bevindt zich
een brandweerkazerne. De opkomsttijd bij een (dreigend) incident met gevaarlijke stoffen op de




                                                  Blad 18 van 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>      Evaluatie routering gevaarlijke stoffen
      Gooi en Vechtstreek
      projectnummer 0412784.00
      20 maart 2017 revisie 2.0
      Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek




      oostelijke routering is daarmee lager dan bij de westelijke route. Ten aanzien van de bluswater-
      voorzieningen wordt opgemerkt dat langs de oostelijke route veel open water beschikbaar is
      (langs de westelijke route niet). Alarmering van de aanwezigen in de omgeving van een (drei-
      gend) incident (via het Waarschuwing en Alarmeringssysteem en NL-Alert) zal op gelijkwaardige
      wijze plaatsvinden bij de westelijke en oostelijke route.
      Ook voor de situatie in de gemeente Huizen is de factor ‘gewenning’ relevant. Zowel de vervoer-
      ders, hulpdiensten en in bepaalde mate overige aanwezigen in de omgeving zijn bekend met de
      huidige routering gevaarlijke stoffen via de oostelijke route. Dit betekent dat een wijziging in de
      routering zal leiden tot onduidelijkheden (zoals verkeerd rijden) en er een periode van gewen-
      ning moet plaatsvinden (zoals het eigen maken van de verkeerssituatie ter plaatse). (Ongewilde)
      overtredingen ten aanzien van de aan te houden route zijn daarbij niet uit te sluiten.

      Conclusie
      De voorgenomen transformatie van de kantoorgebouwen aan de Huizermaatweg tot woning-
      bouw heeft een verschuiving in de aanwezigheid van personen in de directe omgeving van de
      huidige routering gevaarlijke stoffen tot gevolg. Uit de analyse blijkt dat de veiligheidssituatie van
      het routeringsalternatief, de westelijke route, hierdoor minder negatief is in verhouding tot de
      huidige routering. Op basis van de totale afweging heeft de huidige routering echter nog steeds
      de voorkeur.

      Geadviseerd wordt om de huidige routering in stand te houden. Hierbij verdient het aanbeveling
      om vanuit de gemeente de venstertijden ter bevoorrading van de LPG-tankstations met de be-
      langhebbenden (eigenaren tankstations, vervoerders, brandweer) te heroverwegen. Bij deze her-
      overweging kunnen zowel kwalitatieve elementen zoals de bestrijdbaarheid, zelfredzaamheid en
      wensen van de belanghebbenden als kwantitatieve elementen zoals de hoogte van het groepsri-
      sico en financiële consequenties worden betrokken. Ten aanzien van het wijzigen van de venster-
      tijden is, vanwege de diversiteit aan argumenten, geen eenduidig omslagmoment aan te wijzen
      in relatie tot de voorgenomen transformatie van de kantoorgebouwen aan de Huizermaatweg.


4.5   Gemeente Laren

      De gemeente Laren heeft een routering gevaarlijke stoffen. Deze routering bestaat uit de Eem-
      nesserweg (tussen de gemeentegrens met Eemnes en de kruising Melkweg/Schapendrift).
      De ligging van deze routering is weergegeven in figuur 4.11.




                                                        Blad 19 van 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Evaluatie routering gevaarlijke stoffen
Gooi en Vechtstreek
projectnummer 0412784.00
20 maart 2017 revisie 2.0
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek




Figuur 4.11: Huidige routering gemeente Laren (blauw). WebGIS

Inleiding
De routering van Laren bestaat uit een gedeelte van de Eemnesserweg. Deze routering is ont-
staan ter bevoorrading van het zwembad De Biezem, dat zich ter hoogte van de kruising Melk-
weg/Schapendrift bevindt.

Analyse
De huidige routering van en naar het zwembad wordt in de huidige situatie niet gebruikt voor het
vervoer van (routeplichtige) gevaarlijke stoffen. De routering vormt daarnaast geen schakel in
een groter netwerk, aangezien de routering niet doorloopt (dit is ook niet wenselijk aangezien de
Eemnesserweg uitkomt in de bebouwde kom van Laren). De huidige routering heeft daarmee
geen functie.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over gemeentelijke wegen in de gemeente Laren bestaat ver-
der uit de bevoorrading van enkele propaantanks ten zuiden van de A1. Waar deze niet aan de
provinciale weg is gelegen wordt in de huidige situatie ontheffing verleend. De bevoorradings-
route ligt hierbij in het buitengebied.

Wanneer het uitgangspunt uit de Wvgs wordt aangehouden dat vervoer van gevaarlijke stoffen
niet plaats zal vinden via de bebouwde kom, zal er geen sprake zijn van sluipverkeer bij het af-
schaffen van de huidige routering. De gemeentelijke wegen bieden, buiten de Rijkswegen A1 en
A27, geen mogelijkheden om buiten de bebouwde kom een alternatieve, kortere doorgaande
route te kiezen.




                                                  Blad 20 van 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>      Evaluatie routering gevaarlijke stoffen
      Gooi en Vechtstreek
      projectnummer 0412784.00
      20 maart 2017 revisie 2.0
      Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek




      Conclusie
      De huidige routering heeft geen functie omdat van en naar het zwembad geen routeplichtige ge-
      vaarlijke stoffen worden vervoerd, hiervan zal naar verwachting in de nabije toekomst ook geen
      sprake zijn. Geadviseerd wordt om de huidige routering op te heffen.


4.6   Gemeente Weesp

      De gemeente Weesp heeft de routering gevaarlijke stoffen naar aanleiding van de vorige evalua-
      tie (in 2011) opgeheven.

      Inleiding
      De inmiddels opgeheven routering spitste zich toe op het LPG-tankstation aan de Leeuwen-
      veldseweg. Het ontbreken van routeringsalternatieven was de voornaamste reden om de route-
      ring op te heffen. Ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de aanpassingen aan de Rijksweg A1 en de
      invulling van de Bloemendalerpolder en Leeuwenveld, hebben de situatie in Weesp veranderd.
      Deze aspecten zijn betrokken bij deze evaluatie.

      Analyse
      Naast de bevoorrading van het LPG-tankstation aan de Leeuwenveldseweg bevindt zich aan de
      provinciale weg N236 (Gooilandseweg) ook een LPG-tankstation. Verder bevinden zich verspreid
      in het buitengebied veel propaantanks. Het doorgaand vervoer van gevaarlijke stoffen vindt
      plaats via de provinciale wegen.

      De meest logische route voor de bevoorrading van het LPG-tankstation aan de Leeuwenveldse-
      weg in de huidige situatie is via de verplaatste afrit van de A1 (afrit 3), de Verlengde Maxisweg,
      de Weesperweg, de Korte Muiderweg en de Leeuwenveldseweg. Deze route loopt via de
      oostrand van de Bloemendalerpolder (figuur 4.12) en vormt de zogenaamde ‘oostelijke route’.




                                                        Blad 21 van 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Evaluatie routering gevaarlijke stoffen
Gooi en Vechtstreek
projectnummer 0412784.00
20 maart 2017 revisie 2.0
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek




Figuur 4.12: Ligging LPG-tankstation (rood) ten opzichte van Bloemendalerpolder en Rijksweg A1. WebGIS (bestemmings-
plannen uit ruimtelijkeplannen.nl)

Als onderdeel van de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder wordt ook de verkeerssituatie ter
plaatse aangepast. Een nieuwe ontsluitingsweg zal Weesp langs de westrand van de Bloemen-
dalerpolder verbinden met de A1. Deze ontsluitingsweg, de zogenaamde ‘westelijke route’, is ten
tijde van het opstellen van deze evaluatie nog niet gerealiseerd.
Uit gemeentelijke informatie wordt duidelijk dat deze ontsluitingsweg de primaire route vanaf
Weesp naar de A1 wordt en de Korte Muiderweg (de oostelijke route) zal worden afgewaardeerd
(tot 30 km/h-zone). Tegelijkertijd blijft deze oostelijke route ook toegankelijk voor vrachtverkeer
(en dus het vervoer van gevaarlijke stoffen). De aanwezige rotondes zijn veilig te gebruiken door
vrachtverkeer. Bij het instellen van een routering over de westelijke route wordt de mogelijkheid
ontnomen om de tankwagen via de westelijke route aan te laten rijden om deze vervolgens via
de oostelijke route Weesp te laten verlaten richting de A1. Dit heeft tot voordeel dat er geen bij-
zondere, risicoverhogende verrichtingen (keren op de weg of het volledig nemen van een ro-
tonde) worden uitgevoerd.

Wanneer de westelijke en oostelijke route ruimtelijk worden vergeleken, wordt duidelijk dat
beide routes gedeeltelijk langs bebouwd gebied zijn gelegen. De precieze invulling van de Bloe-
mendalerpolder is ter hoogte van de westelijke route nog niet uitgewerkt in het bestemmings-
plan. De trajectlengte langs bebouwd gebied is voor de oostelijke route daarbij ongeveer gelijk
aan de westelijke route. Vanuit ruimtelijk oogpunt is in de huidige situatie geen voorkeursvariant
aan te wijzen.




                                                  Blad 22 van 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Evaluatie routering gevaarlijke stoffen
Gooi en Vechtstreek
projectnummer 0412784.00
20 maart 2017 revisie 2.0
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek




Vanuit zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid is, op basis van de beschikbare informatie, geen di-
recte voorkeur aan te wijzen ten aanzien van de aan te houden route.3 Wel dient opgemerkt te
worden dat bij de oostelijke ontsluitingsroute grootschalige bluswatervoorzieningen (in de vorm
van open water) aanwezig zijn. Vanuit het adagium ‘een betrouwbare overheid’ verdient het ech-
ter de voorkeur terughoudend om te gaan met het terugdraaien van besluiten. Hoewel nieuwe
inzichten kunnen leiden tot een andere afweging, is de vraag of er in deze situatie sprake van is.
De westelijke route heeft een voorkeur vanuit verkeerstechnisch oogpunt, ten aanzien van de
overige afwegingsfactoren is er in de huidige situatie geen duidelijke voorkeursvariant aan te wij-
zen.
Verder is de mogelijkheid besproken dat de LPG-tankstations aan de Leeuwenveldseweg en de
Gooilandseweg in één bevoorrading worden aangedaan. Ondanks het ontbreken van een route-
ring gevaarlijke stoffen in de huidige situatie is het een tankwagen daarbij niet toegestaan een
route door de bebouwde kom te nemen (artikel 19 Wvgs). Er zijn immers mogelijkheden om de
onderlinge afstand te overbruggen via een route buiten de bebouwde kom. Overigens is dit deel
van de analyse theoretisch van aard, de LPG-tankstations worden in de huidige situatie door een
andere leverancier bevoorraad.

De Groene Punt en de Schans zijn twee aangewezen afsteeklocaties voor evenementenvuurwerk
(figuur 4.13). Vervoer van evenementenvuurwerk is routeplichtig, maar aangezien er geen route-
ring geldt in Weesp dient het vervoer de meest logische route aan te houden. Deze route loopt
via de ’s-Gravelandseweg door het buitengebied van Weesp, de alternatieve route loopt voor een
groter gedeelte door het centrum van Weesp en dient derhalve niet gebruikt te worden. Overi-
gens heeft er de afgelopen jaren geen vuurwerkshow plaatsgevonden op deze locaties.




3 Om de situatie in perspectief te schetsen moet worden opgemerkt dat zich ter hoogte van de Leeuwenveldseweg de
spoorlijn Amersfoort – Diemen bevindt. Over deze spoorlijn vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. In verhouding tot
dit vervoer is het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg relatief beperkt (in omvang en risico).




                                                  Blad 23 van 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>      Evaluatie routering gevaarlijke stoffen
      Gooi en Vechtstreek
      projectnummer 0412784.00
      20 maart 2017 revisie 2.0
      Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek




      Figuur 4.13: Afsteeklocaties evenementenvuurwerk (paarse stippen) op ondergrond bestemmingsplannen. WebGIS (be-
      stemmingsplannen uit ruimtelijkeplannen.nl)

      De aanwezigheid van de propaantanks in het buitengebied geeft eveneens geen aanleiding om
      de routering gevaarlijke stoffen opnieuw in te voeren. Voor de bevoorrading van deze tanks
      wordt grotendeels gebruik gemaakt van wegen buiten de bebouwde kom en zijn veelal geen al-
      ternatieve routes aanwezig.

      Conclusie
      De ruimtelijke ontwikkelingen aan de noordkant van de gemeente Weesp hebben aanleiding ge-
      geven het opheffen van de routering te heroverwegen. Uit de analyse wordt duidelijk dat er twee
      routeringsmogelijkheden zijn. De route via de nieuwe ontsluitingsweg heeft slechts de voorkeur
      vanuit verkeerskundig perspectief. Het is aanbevelingswaardig om de vervoerder, zodra de
      nieuwe ontsluitingsweg gerealiseerd is, op de hoogte te brengen van de nieuwe situatie.
      Met de huidige inzichten, zoals in de analyse beschreven, wordt geadviseerd om de routering ge-
      vaarlijke stoffen (voorlopig) niet opnieuw in te stellen. Na realisatie van de Bloemendalerpolder
      kan opnieuw bekeken worden of het aanwijzen van een route wenselijk is.


4.7   Overzicht

      In voorgaande paragrafen is aan de hand van het beoordelingskader (§3.1) per gemeente geana-
      lyseerd of het wenselijk is om de (eventueel aanwezige) routering gevaarlijke stoffen te continue-
      ren, te wijzigen of op te heffen. Tabel 4.1 geeft een bondig overzicht van de conclusies uit deze
      analyses.




                                                        Blad 24 van 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Evaluatie routering gevaarlijke stoffen
Gooi en Vechtstreek
projectnummer 0412784.00
20 maart 2017 revisie 2.0
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek




Tabel 4.1: Overzicht conclusies uit analyses routeringen gevaarlijke stoffen
                               Huidige situatie        Advies                  Bondige onderbouwing
  Gemeente Blaricum            Routering               Routering in stand      Geen aanleiding tot wijzigen van de
                                                       houden                  routering
  Gemeente Gooise              Routering               Routering opnieuw       Geen aanleiding tot wijzigen van de
  Meren                        (Bussum)                vaststellen             routering
  Gemeente Hilversum           Routering               Routering wijzigen      Optimalisatie veiligheidssituatie
                                                                               haalbaar door wijziging routering
  Gemeente Huizen              Routering               Routering in stand      Ruimtelijke ontwikkeling leidt niet
                                                       houden                  tot andere conclusie routering
  Gemeente Laren               Routering               Routering opheffen      Routering heeft geen meerwaarde
  Gemeente Weesp               Geen routering          (Voorlopig) geen        Ontwikkeling leidt (voorlopig) niet
                                                       routering instellen     tot andere conclusie routering

In de inleiding (hoofdstuk 1) is reeds aangegeven dat gemeente Wijdemeren niet actief deel
heeft genomen aan deze evaluatie vervoer gevaarlijke stoffen. Om een volledig beeld voor Gooi
en Vechtstreek te schetsen, wordt opgemerkt dat Wijdemeren in de huidige situatie geen ge-
meentelijke routering heeft. Er bestaat geen aanleiding om te verwachten dat de gemeente Wijd-
meren op (korte) termijn een gemeentelijke routering in zal stellen.




                                                  Blad 25 van 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>    Evaluatie routering gevaarlijke stoffen
    Gooi en Vechtstreek
    projectnummer 0412784.00
    20 maart 2017 revisie 2.0
    Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek




5   Conclusies en aanbevelingen
    Gemeenten hebben beleidsvrijheid om het vervoer van gevaarlijke stoffen over gemeentelijke
    wegen via aangewezen routes te leiden. Verschillende gemeenten in de Gooi en Vechtstreek ma-
    ken of maakten van deze beleidsvrijheid gebruik. Aan de hand van verschillende aspecten, waar-
    onder de ligging van risicobronnen, de omgevingsbebouwing, de verkeerskundige situatie, de
    bestrijdbaarheid en overige (lokale) aspecten is per gemeente beschouwd of het wenselijk is om
    een routering gevaarlijke stoffen in te stellen, continueren of op te heffen.

    Voor de gemeenten in Gooi en Vechtstreek richten de aanwezige routeringen gevaarlijke stoffen
    zich hoofdzakelijk op de bevoorrading van LPG-tankstations en eventueel doorgaand vervoer van
    gevaarlijke stoffen. Ten aanzien van propaantanks is geconcludeerd dat deze zich hoofdzakelijk in
    het buitengebied bevinden. Het aanwijzen van een route voor deze tanks draagt niet bij aan het
    optimaliseren van de veiligheidssituatie aangezien de beschikbare routes (voor zover er alterna-
    tieve routes beschikbaar zijn) zich in het buitengebied bevinden. Tevens is het risiconiveau op
    deze locaties laag (vanwege de lage bebouwingsdichtheid).

    Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt daarbij dat de afzet van LPG
    de afgelopen jaren aan het dalen is (tabel 5.1). De veiligheidssituatie met betrekking tot het ver-
    voer van LPG naar LPG-tankstations dient daarom bezien te worden in relatie tot de praktische
    situatie ter plaatse. Een omgevingsvergunning maakt vaak een grote doorzet mogelijk, maar bij
    een ruimtelijke afweging kan het beschouwen van de werkelijke situatie naast de maximale situa-
    tie nieuwe inzichten opleveren (als de LPG-verkoop bijvoorbeeld gestopt blijkt te zijn). Ten aan-
    zien van toekomstige ontwikkelingen is het daarom aanbevelingswaardig in gesprek te blijven
    met pomphouders en leveranciers over de toekomstige mogelijkheden. Ook de brandweer (Vei-
    ligheidsregio) heeft hierbij een belangrijke, adviserende rol vanuit de rol als kennisdrager ten
    aanzien van de bestrijding en risico- en crisiscommunicatie.

    Tabel 5.1: Afzet LPG als motorbrandstof (in miljoenen liters per jaar) en procentuele wijziging t.o.v. voorgaande jaar
                   2010         2011        2012        2013           2014      2015
      LPG          568          541         539         502            385       343
                   -9,0 %       -4,8 %      -0,4 %      -6,9 %         -23,3 %   -10,9 %

    De aanstaande Omgevingswet is een andere grote ontwikkeling die invloed zal hebben op het
    ruimtelijk (veiligheids)beleid van gemeenten. De Modernisering Omgevingsveiligheid (MOV)
    voorziet in een vernieuwde systematiek ter vervanging van de huidige externe veiligheid. Het risi-
    coniveau aan de hand van een groepsrisicowaarde zal verdwijnen en hiervoor in de plaats komen
    aandachtsgebieden. Binnen deze aandachtsgebieden kunnen overheden (het Rijk, de provincie
    en gemeenten) maatwerkvoorschriften uitwerken. De (on)mogelijkheden van deze systematiek
    en de reikwijdte hieromtrent ten aanzien van gemeentelijke wegen wordt in aanloop naar de in-
    werkintreding van de Omgevingswet verder uitgewerkt.




                                                      Blad 26 van 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Evaluatie routering gevaarlijke stoffen
Gooi en Vechtstreek
projectnummer 0412784.00
20 maart 2017 revisie 2.0
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek




Bijlage 1: Samenstelling projectgroep
De projectgroep evaluatie routering gevaarlijke stoffen Gooi en Vechtstreek bestond uit:
     Marc van Eijden (projectleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek)
     Dirk Engel (Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek)
     Ronald van Miltenburg (Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek)
     Marcel Lapidaire (Gooise Meren)
     Eelco Weyland (Huizen)
     Frances van Kooten (Hilversum)
     Remco de Waart (BEL Combinatie)

Begeleiding/penvoering evaluatie:
     Jeroen Eskens (projectleider Antea Group)
     Roel Kouwen (Antea Group)




                                                  Blad 27 van 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                             Over Antea Group

                                             Van stad tot land, van water tot lucht; de ad-
                                             viseurs en ingenieurs van Antea Group dra-
                                             gen in Nederland sinds jaar en dag bij aan
                                             onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen
                                             en wegen, realiseren woonwijken en water-
                                             werken. Maar we zijn ook betrokken bij
                                             thema’s zoals milieu, veiligheid, assetmana-
                                             gement en energie. Onder de naam Oranje-
                                             woud groeiden we uit tot een allround en
                                             onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en
                                             overheden. Als Antea Group zetten we deze
                                             expertise ook mondiaal in. Door hoogwaar-
                                             dige kennis te combineren met een pragma-
                                             tische aanpak maken we oplossingen haal-
                                             baar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog
                                             voor duurzaamheid. Op deze manier antici-
                                             peren we op de vragen van vandaag en de
                                             oplossingen van de toekomst. Al meer dan
                                             60 jaar.




                                             Contactgegevens
                                             Monitorweg 29
                                             1322 BK ALMERE
                                             Postbus 10044
                                             1301 AA ALMERE
                                             T. (0570) 66 39 93
                                             E. save@anteagroup.com

                                             www.anteagroup.nl




Copyright © 2017
Niets uit deze uitgave mag worden verveel-
voudigd en/of openbaar worden gemaakt
door middel van druk, fotokopie, elektro-
nisch of op welke wijze dan ook, zonder
schriftelijke toestemming van de auteurs.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>