<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>BOMEN EFFECT ANALYSE MEMO                                Paulus van Loolaan – Hilversum
_______________________________________________________________________________

GEGEVENS OBJECT(EN)

opdrachtgever                  Landscapestudio
adres                          Wakkerendijk 152
pc / woonplaats                3755 DG EEMNES
locatie / project              Paulus van Loolaan nst. 4 – Gem. Hilversum
rapportdatum                   9 maart 2017


Bewortelingsonderzoek bij boom nr. 33 (Atlasceder)
In verband met de inrichting van het perceel en de nieuwbouw van een woning dient bepaald te worden wat
de minimale afstand moet te zijn tot boom nr. 33. De vraag is of deze boom gehandhaafd kan blijven in het
nieuwe ontwerp.
Hiervoor zijn op verzoek twee profielsleuven gegraven; te weten op 200 cm en op 300 cm vanaf de stamvoet
aan de westzijde van de boom. Daar waar de nieuwbouw van de woning is gepland.

Resultaten van het bewortelingsonderzoek.
Hieruit is vastgesteld dat bij beide profielsleuven de bodem vanaf < 20 cm -mv. intensief doorwortelt (zie foto)
is met belangrijke gestelwortels (worteldikte met 2 – 4 cm) Mede door de scheefstand van de boom in
oostelijke richting zijn deze wortels essentieel voor de stabiliteit van de boom.




                          locatie profielsleuven (op 200 / 300 cm afstand)




                          detailopname profielsleuf (op 300 cm afstand)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Conclusie en Advisering maatregelen.
De afstand van 300 cm vanaf de stamvoet, waarvan is uitgegaan voor evt. bebouwing betekent dat de
atlasceder niet gehandhaafd kan blijven. Ontgravingen voor fundering ed. zouden de beworteling van de
boom ernstig beschadigen waardoor de conditie verder afneemt en de stabiliteit ernstig in gevaar wordt
gebracht.
Geadviseerd wordt een minimale afstand van 540 cm aan te houden. De algemene norm hiervoor is 8 tot 10
keer de stamdiameter.




                         opname vanaf oostzijde met scheefstand stam


Met het oog op de toekomstige bebouwing van het terrein is het vraag in hoeverre het handhaven van deze
boom, gezien de algehele conditie (zie onze VTA-opname dd. 10.02.2017), te rechtvaardigen is.
Uit deze VTA-opname is namelijk gebleken dat de stam enkele spechtengaten vertoont, een deel van de
kroon is uitgebroken en een redelijk tot matige conditie heeft. Om die redenen heeft deze ceder dan ook geen
behoudenswaardig karakter.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>