<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Notitie


Datum:            20 april 2017                   Project:        Twee woningen Paulus van Loolaan 4B
Uw kenmerk:       -                               Locatie:        Hilversum
Ons kenmerk:      V072289aa.00001.mvb             Betreft:        Akoestische situatie wegverkeer
Versie:           01_001



Inleiding
Op het perceel kadastraal bekend sectie P nummer 764 dat voorheen als achtertuin behoorde bij
het perceel van de Paulus van Loolaan 6 kan volgens het geldende bestemmingsplan één woning
worden gerealiseerd. De initiatiefnemer heeft het voornemen echter om twee vrijstaande woningen
te realiseren. Deze twee woningen passen niet binnen het bestemmingsplan. Er moet een
bestemmingsplanwijziging worden doorlopen. In het kader van een bestemmingsplanwijziging
moet een akoestisch onderzoek worden uitgevoerd naar de geluidbelasting op de gevels van de
toekomstige woningen.

Deze notitie doet kort verslag van de uitgangspunten, het wettelijk kader en de resultaten.

Uitgangspunten
Bij het onderzoek is gebruikgemaakt van de volgende gegevens.
 Concept ruimtelijke onderbouwing ‘Gemeente Hilversum - Bestemmingsplan Paulus van
     Loolaan’ – Toelichting, regels en verbeelding met kenmerk 0402-06-T01 en 0402-06-R01 van
     maart 2017 opgesteld door buRO uit Amersfoort;
 Analoge verbeelding ‘Bestemmingsplan Paulus van Loolaan’, tekeningnummer 0402-06-P01
     van maart 2017 opgesteld door buRO uit Amersfoort;
 VO terrein nieubouw, met projectnummer 20170526, bladnummer O-VO-01 van 10 april 2017
     opgesteld door Landscape Studio in Eemnes.

Locatie
De twee nieuwe vrijstaande woningen worden gerealiseerd op perceel sectie P nummer 764.
Voorheen was dit de achtertuin behorende bij het perceel van de Paulus van Loolaan 6. Één
woning wordt gesitueerd aan de Paulus van Loolaan tussen de nummers 4/4a en 6, hierna woning
1 genoemd. De andere woning (woning 2) wordt gesitueerd aan de toegangsweg vanaf de
Bergweg naar het gemeentelijk Gymnasium. De figuren 1 en 2 tonen het plangebied en de analoge
verbeelding.




                                 Kelvinbaan 40, 3439 MT Nieuwegein | Postbus 1475, 3430 BL Nieuwegein | T (030) 231 13 77 | F (030) 234 17 54
                                 E info@lbpsight.nl | www.lbpsight.nl | IBAN: NL62 RABO 036 42 36 558| KvK 30073990 | BTW NL007093159B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Figuur 1                                                      Figuur 2
Plangebied                                                    Analoge verbeelding


Wettelijk kader

Onderzoeksgebied
De kortste afstand van de nieuwbouw tot de as van de Vaartweg bedraagt 80 meter voor woning 1
en 150 meter voor woning 2. De nieuwbouw ligt binnen de van toepassing zijnde geluidzones.
Daarom moet de geluidbelasting bepaald worden. Daarnaast zijn de woningen in de directe
nabijheid van een aantal 30 km/u wegen gelegen. Deze wegen zijn vanuit de Wet geluidhinder niet
gezoneerd. Gezien de aard van de omliggende 30 km/u wegen en in overleg met de gemeente
Hilversum wordt verwacht dat de geluidbelasting ruim onder de 48 dB blijft. Daarom zijn hiervoor
geen berekeningen uitgevoerd. De notitie spitst zich toe op de Vaartweg.

Wet geluidhinder
In de zin van de Wet geluidhinder is voor de nieuwbouw met betrekking tot de Vaartweg sprake
van nog niet geprojecteerde woningen in stedelijk gebied langs bestaande wegen. De
voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevels van de woningen bedraagt 48 dB voor
iedere weg afzonderlijk. Op grond van artikel 83 lid 2 Wet geluidhinder bedraagt de maximale
ontheffingswaarde 63 dB voor iedere weg afzonderlijk.

Als de geluidbelasting vanwege een weg hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, moeten in
principe maatregelen worden getroffen om de geluidbelasting terug te brengen tot die waarde.
Hierbij hanteert de Wet geluidhinder de volgende volgorde van voorkeur:
 maatregelen bij de bron (het aanbrengen van een geluidreducerend wegdek, het reduceren
    van de verkeersintensiteit of het verlagen van de snelheid);
 maatregelen in de overdracht (het situeren van niet-geluidgevoelige bebouwing tussen de bron
    en de nieuwbouw of het plaatsen van een geluidscherm of geluidwal).

Als de hiervoor genoemde maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn of als deze overwegende
bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard
ontmoeten, kan bij de gemeente Hilversum een zogenoemde 'hogere waarde' voor de geluid-
belasting op een gevel aangevraagd worden tot ten hoogste de maximale ontheffingswaarde.




                                V072289aa.00001.mvb | versie 01_001 | 20 april 2017            2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Wij merken op dat het aanvragen van een verhoogde geluidbelasting op de gevel mogelijk is, mits
aan de aanvullende randvoorwaarden uit het gemeentelijk geluidbeleid wordt voldaan.

Rekenmodel
In overleg met de gemeente Hilversum, contactpersoon de heer F. van Koosten, hebben wij een
uitsnede van het geluidmodel van de gemeente verkregen en verwerkt. Het betreft een uitsnede uit
het model omgevingslawaai Agglomeratie Hilversum. Het model is opgesteld in het programma
WinHavik versie 8.77 van DirActivity.

In het rekenmodel is rekening gehouden met alle parameters zoals opgenomen in het geldende
reken- en meetvoorschrift (RMV 2012).

Resultaten
Figuur 3 bevat de rekenresultaten van de berekening weergegeven. Tevens hebben wij in bijlage I
uit geluidrapport van de berekeningen opgenomen voor de volledigheid. Het betreft de
geluidbelasting exclusief de aftrek van artikel 110g uit de Wet geluidhinder.




Figuur 3
Geluidbelasting Vaartweg exclusief aftrek 110g uit de Wet geluidhinder



Uit figuur 3 blijkt dat de geluidbelasting vanwege de gezoneerde weg – de Vaartweg – de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB inclusief de aftrek volgens artikel 110g uit de Wet geluidhinder
niet overschrijdt. De geluidbelasting op woning 1 bedraagt ten hoogste (42,9 – 5 =) 37,9 dB en op
woning 2 (39,7 – 5 = ) 34,5 dB.




                                V072289aa.00001.mvb | versie 01_001 | 20 april 2017                 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Conclusie
Uit de berekeningen blijkt dat de geluidbelasting op de gevels van de twee nieuwe vrijstaande
woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB vanwege de Vaartweg niet wordt overschreden.
Vanuit de Wet geluidhinder zijn geen bezwaren tegen de ontwikkeling van de twee woning.

Tot slot merken we op dat de woningen wel moeten voldoen aan de minimale karakteristieke
geluidweringeis van 20 dB die gesteld is in het Bouwbesluit 2012.




LBP|SIGHT BV




ing. M.J.M. (Monique) van Bemmelen




                                V072289aa.00001.mvb | versie 01_001 | 20 april 2017             4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Bijlage I   Uitvoer Winhavik model - Geluidrapport




                    V072289aa.00001.mvb | versie 01_001 | 20 april 2017   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Gemeente Hilversum                                                                           1

Projectgegevens
projectnaam:        omgevingslawaai Agglomaratie Hilversum
opdrachtgever:      Frances van Kooten (Gemeente Hilversum)
adviseur:           dBVision
databaseversie:     869
situatie:           Paulus van Loolaan
uitsnede:           basismodel
omschrijving                                         verkeerslawaai

rekenhart:                                             16.2.0 (build0)
aut. berekening gemiddeld maaiveld:
alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen):
standaard bodemabsorptie:                                                %
rekenresultaat binnengelezen (datum):                      13-04-2017
rekenresultaat binnengelezen (tijd):                            12:48
maximum aantal reflecties:                                          1 graden
minimum zichthoek reflecties:                                       2 graden
maximum sectorhoek:                                                 5 graden
vaste sectorhoek:                                                   2
methode aftrek110g:                              per rijlijn




WinHavik 8.77 (c) dirActivity-software                                         13-04-2017 14:23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Gemeente Hilversum                                                                                                                                                                                         2


Waarneempunten met rekenresultaten
                                                                                                 (*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag                (^) VL: ex. optrektoeslag


      nr      z1     m1 adres            huisnr type afw.toets refl kenmerk   rhart groep         sh    wnh      dag avond     nacht     Lden       Lden(*) Letm     Letm(*)    dag(^) avond(^) nacht(^)

 726293      0.0     0.0                       gevel              332470      VL    totaal (0)      1    4.0   34.41   31.09   24.21    34.68       34.68    34.41    34.41      34.41   31.09   24.21
                                                                              VL    totaal (0)      1    7.5   34.80   31.43   24.59    35.05       35.05    34.80    34.80      34.80   31.43   24.59
 726294      0.0     0.0                       gevel              332470      VL    totaal (0)      1    4.0   36.20   32.91   25.88    36.44       36.44    36.20    36.20      36.20   32.91   25.88
                                                                              VL    totaal (0)      1    7.5   36.46   33.12   26.12    36.68       36.68    36.46    36.46      36.46   33.12   26.12
 726295      0.0     0.0                       gevel              332470      VL    totaal (0)      1    4.0   39.06   35.74   28.83    39.32       39.32    39.06    39.06      39.06   35.74   28.83
                                                                              VL    totaal (0)      1    7.5   39.41   36.06   29.17    39.66       39.66    39.41    39.41      39.41   36.06   29.17
 726296      0.0     0.0                       gevel              332470      VL    totaal (0)      1    4.0   38.89   35.54   28.70    39.15       39.15    38.89    38.89      38.89   35.54   28.70
                                                                              VL    totaal (0)      1    7.5   39.13   35.78   28.95    39.40       39.40    39.13    39.13      39.13   35.78   28.95
 726297      0.0     0.0                       gevel              332470      VL    totaal (0)      1    4.0   36.77   33.38   26.55    37.02       37.02    36.77    36.77      36.77   33.38   26.55
                                                                              VL    totaal (0)      1    7.5   37.47   34.07   27.25    37.71       37.71    37.47    37.47      37.47   34.07   27.25
 726298      0.0     0.0                       gevel              332470      VL    totaal (0)      1    4.0   41.10   37.80   30.84    41.36       41.36    41.10    41.10      41.10   37.80   30.84
                                                                              VL    totaal (0)      1    7.5   41.59   38.28   31.33    41.84       41.84    41.59    41.59      41.59   38.28   31.33
 726299      0.0     0.0                       gevel              332470      VL    totaal (0)      1    4.0   40.54   37.18   30.32    40.79       40.79    40.54    40.54      40.54   37.18   30.32
                                                                              VL    totaal (0)      1    7.5   41.15   37.77   30.93    41.40       41.40    41.15    41.15      41.15   37.77   30.93
 726300      0.0     0.0                       gevel              332470      VL    totaal (0)      1    4.0   41.81   38.42   31.60    42.06       42.06    41.81    41.81      41.81   38.42   31.60
                                                                              VL    totaal (0)      1    7.5   42.65   39.26   32.44    42.90       42.90    42.65    42.65      42.65   39.26   32.44




WinHavik 8.77 (c) dirActivity-software                                                                                                                                                      13-04-2017 14:23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Gemeente Hilversum
project              omgevingslawaai Agglomaratie Hilversum
opdrachtgever        Frances van Kooten (Gemeente Hilversum)
                                                                         objecten
                                                                                bodemabsorptie
                                                                                gebouw
                                                                                bebouwing
                                                                                rijlijn
                                                                                hoogtelijn met scherm
                                                                         +      raster
                                                                         +      waarneempunt gevel




                                                                         Lden
                                                                                  >= 30
                                                                                  >= 48




                                                                                  >= 58


                                                                                   >= 75
                                                                         omschrijving
                                                                         Uitsnede Bestemmingsplan Paulus van Loolaan
                                                                         Sitiuatie 2027
                                                                         Indicatief




WinHavik 8.77 (c) dirActivity-software   VL [Lden]                       schaal: 1 : 2500
                                                               0   250
Agglo_Hilversum.mdb
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>