<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                              Digitale Watertoets

     Res ultaat van de check gedaan op 30-12-2021


     Digitale watertoets in
     De watertoets helpt u om aan de hand van de locatie van uw ruimtelijke plan en een
     aantal vragen te toets en of u de belangen van het Waters chap raakt. Indien dit het
     geval is krijgt u teks t en uitleg over het vervolg proces .




     VOOR DE ACTIVITEIT DIGITALE WATERTOETS IN DE GEMEENTE IS OP BASIS VAN DE
     GEGEVEN ANTWOORDEN NODIG:

   1.   korte procedure

   2.   Advies verharding en compens erende maatregelen 0-800

   3.   Waterkwaliteit en riolering (niet gemengd s tels el zd opw)

   4.   Geen verontreininging




     OP BASIS VAN ONDERSTAANDE LOCATIE




30-12-2021, 12:32                          P agina 1 van 7                   https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                               Digitale Watertoets

     VRAGEN EN ANTWOORDEN UIT DE CHECK


   1.   Gaat het om een ruimtelijk plan dat uits luitend een functiewijziging betreft van
        bes taande bebouwing zonder dat de bebouwing wordt uitgebreid?

           nee


   2.   Primaire waterlopen

           nee


   3.   Regionale waterkeringen

           nee


   4.   Primaire waterkeringen

           nee


   5.   Geurcontouren RWZ I

           nee


   6.   Met hoeveel neemt het verhard oppervlak door uw plan toe?

           minder dan 800 m2


   7.   Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is of wordt genomen?

           nee


   8.   Heeft het plan een tijdelijke of permanente verandering van het
        oppervlaktewaterpeil tot gevolg?

           nee


   9.   Is er in of rondom het plangebied s prake van (grond)wateroverlas t (vraag andere
        partijen (particulieren) als u het antwoord niet weet)

           nee


  10.   Betreft het plan een algehele herziening van een bes temmings plan, een
        s tructuurvis ie, mas terplan, hers tructurerings plan, tracébes luit, landinrichtings plan
        of groots chalige wegrecons tructie?

           nee



30-12-2021, 12:32                            P agina 2 van 7                        https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                              Digitale Watertoets

  11.   Is er in of grenzend aan het plangebied oppervlaktewater aanwezig?

           nee


  12.   Hoe worden in het plan het afvalwater en het hemelwater behandeld?

           via een ges cheiden s tels el: hemelwater wordt geïnfiltreerd


  13.   Vinden er activiteiten plaats op het verharde oppervlak waardoor verontreinigingen
        kunnen afs poelen en het oppervlaktewater mogelijk belas t wordt?

           nee


  14.   Worden er in het plan wijzigingen in het oppervlaktewaters ys teem aangebracht of
        vinden er werkzaamheden plaats binnen een zone van 5 meter van een waterloop?

           nee


  15.   Is er s prake van een tijdelijke of permanente grondwateronttrekking en/of -lozing?

           nee


  16.   zonering_afvalwatertrans port

           nee


  17.   geurcontouren_rioolgemalen

           nee


  18.   windcirkel_molens

           nee




30-12-2021, 12:32                           P agina 3 van 7                    https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                             Digitale Watertoets

        DETAILS

   1.   korte procedure

        Met de gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat bepaalde as pecten van het
        plan een zodanige invloed hebben op de belangen van het hoogheemraads chap dat
        de korte procedure moet worden gevolgd.
        Gebruik als tublieft de knop ""DIRECT AANVRAGEN"" om uw aanvraag voor een
        digitale watertoets daadwerkelijk naar het hoogheemraads chap te vers turen.
        Hiervoor is een eenmalige regis tratie benodigd.



        Wat moet ik doen?
        Uw plan heeft een beperkte invloed op het waters ys teem en/of afvalwaterketen
        welke ondervangen kan worden met s tandaard maatregelen. Deze maatregelen
        vindt u in de gegeven deeladviezen die u in de ruimtelijke onderbouwing van het
        plan kunt verwerken. U hoeft dan verder geen contact met ons op te nemen met
        betrekking tot de watertoets . Mochten er des ondanks vragen zijn dan kunt u op onze
        watertoets pagina een link vinden naar de gebieds indeling van onze regioadvis eurs
        en rechts treeks contact opnemen met één van hen.
        (https ://www.hhnk.nl/watertoets /) U kunt ook met ons algemene nummer bellen
        (072-582 8282) en vragen naar de regioadvis eur voor de gemeente waarin uw plan
        zich bevindt.
        Gebruik als tublieft de knop ""DIRECT AANVRAGEN"" om uw aanvraag voor een
        digitale watertoets daadwerkelijk naar het hoogheemraads chap te vers turen.
        Hiervoor is een eenmalige regis tratie benodigd.



        Waar moet ik op letten?


        Achtergrondinformatie




30-12-2021, 12:32                         P agina 4 van 7                    https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                             Digitale Watertoets

        DETAILS

   2.   Advies verharding en compenserende maatregelen 0-
        800

        U heeft aangegeven dat er geen of s lechts in zeer beperkte mate s prake is van een
        toename van bebouwing en/of verharding.



        Wat moet ik doen?
        Omdat dit een dermate klein gevolg heeft voor de waterhuis houdkundige s ituatie
        hoeven er geen compens erende maatregelen getroffen te worden



        Waar moet ik op letten?


        Achtergrondinformatie




30-12-2021, 12:32                        P agina 5 van 7                     https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                             Digitale Watertoets

        DETAILS

   3.   Waterkwaliteit en riolering (niet gemengd stelsel zd
        opw)

        In het plan wordt een ges cheiden riolering aangelegd, waarbij het hemelwater wordt
        afgekoppeld van de riolering.



        Wat moet ik doen?
        In het plan wordt een ges cheiden riolering aangelegd, waarbij het hemelwater wordt
        afgekoppeld van de riolering. Dit komt overeen met de bas is doels telling van het
        hoogheemraads chap om het hemelwater van nieuwe oppervlakken zoveel mogelijk
        te s cheiden van het afvalwater. Voorwaarde is wel dat het hemelwater als s choon
        kan worden bes chouwd. Bij voorkeur wordt afs tromend hemelwater van verharde
        oppervlakken eers t voorgezuiverd door een berm, wadi of bodempas s age.



        Waar moet ik op letten?


        Achtergrondinformatie




30-12-2021, 12:32                        P agina 6 van 7                    https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                              Digitale Watertoets

        DETAILS

   4.   Geen verontreininging

        U heeft aangegeven dat er binnen het plan geen s prake is van activiteiten die als
        gevolg kunnen hebben dat vervuild hemelwater naar het oppervlaktewater
        afs troomt.



        Wat moet ik doen?
        U heeft aangegeven dat er binnen het plan geen s prake is van activiteiten die als
        gevolg kunnen hebben dat vervuild hemelwater naar het oppervlaktewater
        afs troomt. Het hemelwater kan dus als s choon worden bes chouwd. Het is daarom
        niet doelmatig om het af te voeren naar de rioolwaterzuiverings inrichting (RWZ I). Dit
        betekent dat we voor de nieuwe ontwikkeling advis eren om een ges cheiden s tels el
        aan te leggen.



        Waar moet ik op letten?


        Achtergrondinformatie




30-12-2021, 12:32                          P agina 7 van 7                      https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>