<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>    Stikstofdepositie
woningbouw ODNHN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Verantwoording
Titel                  Stikstofdepositie woningbouw ODNHN
Onderwerp              378885 ODNHN Stikstof Bouw
Projectnummer          51004454
Klant                  Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Referentienummer       NL23-648800269-43744
Versie                 02

Datum                  22-02-2023

Auteur                 Sergej Jansen
E-mailadres            sergej.jansen@sweco.nl

Gecontroleerd door     Carolien van der Weijst
Paraaf gecontroleerd




Vrijgegeven door       Rob Cornelis
Paraaf vrijgegeven




Document referentie    NL23-648800269-43744



                                                             2/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave




1.       Inleiding ................................................................................................................................................... 4
2.       Methode ................................................................................................................................................... 5
2.1      Onderzoeksgebied .................................................................................................................................. 5
2.2      Omvang woningbouwprojecten ............................................................................................................... 6
2.3      Emissies .................................................................................................................................................. 7
2.3.1     Bouwfase .............................................................................................................................................. 7
2.3.2     Gebruiksfase ........................................................................................................................................ 8
2.3.3     Overzicht uitgangspunten ..................................................................................................................... 8

3.       Resultaten ............................................................................................................................................... 9

4.       Conclusie ...............................................................................................................................................10

Bijlage 1 – Uitgangspunten realisatiefase en gebruiksfase .............................................................................11
Bijlage 2 – Resultaten per sector ..................................................................................................................... 12




Sweco | Stikstofdepositie woningbouw ODNHN
Projectnummer 51004454
Datum 22-02-2023                     Versie 02
Document referentie c:\users\nldokr\desktop\nl post archive\nl23-648800269-43744.docm
                                                                                                                                                                           3/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1. Inleiding
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord wil voor de realisatie van kleine woning-
bouwontwikkelingen, in elf gemeenten binnen het werkgebied van de
omgevingsdienst, de stikstofdepositie berekenen in de omliggende
Natura 2000-gebieden. Bij een eventuele vergunningsaanvraag voor woning-
bouw binnen deze gemeenten kunnen deze berekeningen van de stikstof-
depositie worden gebruikt en hoeven hiervoor geen aparte berekeningen meer
te worden aangeleverd. In dit rapport zijn de uitgangspunten en resultaten
vastgelegd van de berekeningen en wordt voor de kleine
woningbouwontwikkelingen inzichtelijk gemaakt of en waar significante
negatieve effecten optreden in stikstofgevoelige habitattypen en/of
stikstofgevoelige leefgebieden van soorten. Dit rapport bevat de update met
AERIUS Calculator 2022.




Figuur 1-1       De elf gemeenten (rood) en de omliggende Natura 2000-gebieden (groen)
                 met de daarin gelegen stikstofgevoelige habitattypen/leefgebieden
                 (paars). Ondergrond: TopoPlus, © SPOTinfo




Sweco | Stikstofdepositie woningbouw ODNHN
Projectnummer 51004454
Datum 22-02-2023                    Versie 02
Document referentie NL23-648800269-43744                                                 4/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2. Methode
2.1 Onderzoeksgebied
De berekeningen voor kleine woningbouwontwikkelingen zijn uitgevoerd voor
de volgende gemeenten:
         gemeente Alkmaar;
         gemeente Den Helder;
         gemeente Drechterland;
         gemeente Enkhuizen;
         gemeente Hollands Kroon;
         gemeente Hoorn;
         gemeente Koggenland;
         gemeente Opmeer;
         gemeente Schagen;
         gemeente Stede Broec;
         gemeente Texel.

Hierbij zijn de betreffende gemeenten opgedeeld in sectoren van
500x500 meter. Ter hoogte van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn
sectoren van 250x250 m gehanteerd. In figuur 2-1 is de indeling in sectoren
weergegeven (zie ook bijlage 2 voor meer detail). Sectoren die geheel in het
water liggen, zijn niet onderzocht omdat hier toch niet kan worden gebouwd.
Sectoren waarbij er een overlap is met stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden,
zijn eveneens niet onderzocht omdat hier kleine wijzigingen in omvang of
ruimtelijke verdeling van de emissie een hele grote invloed kunnen hebben op
de resultaten. Daarbij kunnen daar ook makkelijk andere verstorende factoren
optreden. Voor sectoren met een overlap met stikstofgevoelige Natura 2000-
gebieden is dus voor een vergunningsaanvraag altijd een aanvullend project-
specifiek onderzoek nodig. Tenslotte zijn er nog sectoren die op meer dan
25 km van stikstofgevoelige habitats liggen. Met AERIUS Calculator 2022 vallen
deze sectoren buiten de maximale rekenafstand van 25 km en hebben daarmee
geen rekenresultaten.




Sweco | Stikstofdepositie woningbouw ODNHN
Projectnummer 51004454
Datum 22-02-2023                    Versie 02
Document referentie NL23-648800269-43744                                         5/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Figuur 2-1       Indeling gemeenten in sectoren. Ondergrond: TopoPlus, © SPOTinfo


2.2 Omvang woningbouwprojecten
Door de omgevingsdienst is aangegeven dat de bouw van elf woningen de
grootste van de kleine woningbouwontwikkeling is. In eerste instantie zijn de
berekeningen voor elf woningen uitgevoerd. Voor elke sector zijn vier
berekeningen uitgevoerd. Voor elk hoekpunt van de sector één berekening.
Voor elke sector wordt hiermee het effect van de bouw en gebruik van
woningen op de stikstofdepositie onderzocht. Indien er voor elk hoekpunt van
een sector geen toename is berekend op locaties waar de kritische depositie-
waarde (KDW) wordt overschreden, kan het bouwen van elf woningen worden
toegestaan zonder aanvullend onderzoek. Als er in één of meer van de
berekeningen voor een betreffende sector een toename van de stikstofdepositie
optreedt, groter dan 0,00 mol/ha/jaar, op locaties waar de kritische depositie-
waarde (KDW) wordt overschreden, is voor die sector voor elk hoekpunt een
berekening voor vijf woningen uitgevoerd. Als er voor een betreffende sector
ook bij de bouw van vijf woningen een toename van de stikstofdepositie
optreedt, groter dan 0,00 mol/ha/jaar, op locaties waar de kritische depositie-
waarde (KDW) wordt overschreden, is tenslotte voor die sector voor elk
hoekpunt een berekening voor twee woningen uitgevoerd. Als ook bij de bouw
van twee woningen een toename optreedt, groter dan 0,00 mol/ha/jaar, op
locaties waar de kritische depositiewaarde (KDW) wordt overschreden, zal voor
deze sector altijd een projectspecifieke berekening moeten worden gemaakt1.




1 Voor de sectoren waar bij de bouw van 2 woningen een toename is berekend, is indicatief bepaald wat het

 maximale aantal draaiuren van mobiele werktuigen in die sector mag zijn waarbij er geen toename van de
 depositie is. De methode om dit maximale aantal draaiuren te bepalen, is opgenomen in bijlage 1.



Sweco | Stikstofdepositie woningbouw ODNHN
Projectnummer 51004454
Datum 22-02-2023                    Versie 02
Document referentie NL23-648800269-43744                                                                    6/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2.3 Emissies
Voor de berekeningen is als worst case uitgangspunt uitgegaan van de som
van de emissies van de bouwfase en gebruiksfase. Deze uitgangspunten zijn in
samenspraak met de omgevingsdienst opgesteld. In deze paragraaf zijn de
uitgangspunten samengevat. In bijlage 1 zijn de uitgangspunten verder
uitgewerkt.

2.3.1        Bouwfase
Ten gevolge van de bouwwerkzaamheden bij de woningbouwontwikkelingen
kunnen emissies van stikstof (NOx en NH3) ontstaan ten gevolge van de inzet
van mobiele werktuigen en ten gevolge van transportbewegingen. Op basis van
de verwachte werkzaamheden is een inschatting gemaakt van het totaal aantal
ureninzet van de mobiele werktuigen en van het aantal transportbewegingen. In
bijlage 1 is voor de verschillende omvang van de woningbouwprojecten de inzet
van materieel opgenomen en zijn de emissies van de mobiele werktuigen
berekend. In de berekeningen is ervan uitgegaan dat alle woningen gelijktijdig
worden gebouwd binnen één jaar.

Mobiele werktuigen
De emissieberekeningen voor de mobiele werktuigen zijn uitgevoerd op basis
van de AUB-methode van TNO2. De berekeningen van de emissies zijn hierbij
gebaseerd op (A) AdBlue-verbruik (liter), (U) totale aantal draaiuren en (B)
brandstofverbruik (liter). In bijlage 1 zijn de draaiuren, het brandstofverbruik en
AdBlue-verbruik van het in te zetten materieel opgenomen. Voor de werktuigen
is ervan uitgegaan dat deze ten minste voldoen aan de emissienorm Stage IV.
Op basis van voorgaande zijn de totale emissie NOX en de totale emissie NH3
bepaald met de AUB-methode. De emissies van de mobiele werktuigen zijn in
het rekenmodel opgenomen met een uitstoothoogte van 4 m, een spreiding van
2 m, een warmte-inhoud van 0 MW en met de etmaalvariatie het standaard
profiel voor industrie.

Transport wegverkeer
In bijlage 1 zijn de vervoersbewegingen van licht verkeer en zwaar vracht-
verkeer tijdens de bouwfase opgenomen. Per vervoersbewegingen is in het
rekenmodel een afstand van 1 km opgenomen. Daarna gaan de transport-
bewegingen op in het heersende verkeersbeeld. Hierbij is het snelheidsprofiel
‘Binnen bebouwde kom’ gehanteerd. De emissies bij transportbewegingen
worden automatisch bepaald door het rekenmodel op basis van emissiefactoren
(g/km) per type voertuigen en per snelheidsprofiel, het aantal vervoers-
bewegingen per voertuigtype en de lengte van de afgelegde weg per
vervoersbeweging.




2 TNO (2021) AUB (AdBlue-verbruik, Uren, en Brandstofverbruik): een robuuste schatting van NOx- en NH3-

 uitstoot van mobiele werktuigen. TNO 2021 R12305. 10 december 2021.



Sweco | Stikstofdepositie woningbouw ODNHN
Projectnummer 51004454
Datum 22-02-2023                    Versie 02
Document referentie NL23-648800269-43744                                                                  7/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Laden/lossen vrachtverkeer
De emissies van het stationair draaien van de motor van vrachtwagens tijdens
het laden en lossen, zijn berekend op basis van de methode uit de
‘Rekeninstructie stationaire emissies wegverkeer’ van BIJ123. Hierbij wordt de
emissie bepaald op basis van het aantal uur stationair draaien van de motor en
een set emissiefactoren. In bijlage 1 zijn het aantal uren stationair draaien van
de motor opgenomen. Hierbij is in deze berekeningen uitgegaan van de set
emissiefactoren van maart 2022, gepubliceerd door het RIVM. Voor het jaar
2023 bedragen de emissiefactoren hiermee 79,0392 g NOx/uur en
0,9072 g NH3/uur. De emissies tijdens het laden en lossen van het vracht-
verkeer zijn in de berekeningen meegenomen bij de emissies van de mobiele
werktuigen.

2.3.2        Gebruiksfase
Voor de woningbouwprojecten is het uitgangspunt dat deze op een duurzame
manier worden verwarmd, waarbij geen emissies van stikstof plaatsvinden. De
uitstoot van stikstof in de gebruiksfase wordt hiermee volledig gevormd door het
verkeer dat wordt gegenereerd door de woningen. De emissies bij vervoers-
bewegingen van het wegverkeer worden automatisch bepaald door het
rekenmodel op basis van emissiefactoren (g/km) per type voertuigen en per
snelheidsprofiel, het aantal vervoersbewegingen per voertuigtype en de lengte
van de afgelegde weg per vervoersbeweging. Voor de verkeersgeneratie per
woning is uitgegaan van 8,6 vervoersbewegingen per dag. Per vervoers-
bewegingen is een afstand van 0,5 km opgenomen. Daarna gaan de vervoers-
bewegingen op in het heersende verkeersbeeld. Hierbij is het snelheidsprofiel
‘Binnen bebouwde kom’ gehanteerd.

2.3.3        Overzicht uitgangspunten
In onderstaande tabel zijn voor de verschillende omvang van de woningbouw-
projecten de uitgangspunten samengevat.
Tabel 2-1         Overzicht uitganspunten woningbouwprojecten
                                                                         11 woningen         5 woningen     2 woningen
   Bouwfase – mobiele werktuigen (kg NOx/jaar)                                  197,3               89,7           35,9
   Bouwfase – mobiele werktuigen (kg NH3/jaar)                                     5,7                2,6           1,0
   Bouwfase – Laden/lossen (kg NOx/jaar)                                           5,4                2,5           1,0
   Bouwfase – Laden/lossen (kg NH3/jaar)                                           0,1                0,0           0,0
   Bouwfase – licht verkeer (vervoersbewegingen/jaar)                           4.400              2.000            800
   Bouwfase – zwaar vrachtverkeer
                                                                                       550           250           100
   (vervoersbewegingen/jaar)
   Gebruiksfase – licht verkeer (vervoersbewegingen/jaar)                        34.529           15.695          6.278




3 BIJ12 (2022) Rekeninstructie stationaire emissies wegverkeer. Versie januari 2022.




Sweco | Stikstofdepositie woningbouw ODNHN
Projectnummer 51004454
Datum 22-02-2023                    Versie 02
Document referentie NL23-648800269-43744                                                                                  8/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3. Resultaten
De berekeningen van de stikstofdepositie zijn uitgevoerd met AERIUS
Calculator versie 2022. In bijlage 2 is een kaart opgenomen met daarop de
nummering van de verschillende sectoren waarvoor de berekeningen zijn
uitgevoerd. In de kaart is voor elke sector aangegeven hoeveel woningen
maximaal gebouwd kunnen worden (11, 5 of 2) en waarbij er geen toename van
de stikstofdepositie > 0,00 mol/ha/jaar op overbelaste hexagonen is te
verwachten of dat op basis van de uitgevoerde berekeningen er bij de bouw van
woningen een toename > 0,00 mol/ha/jaar van de stikstofdepositie niet is uit te
sluiten.
In bijlage 2 is ook een tabel opgenomen met daarin per sectornummer: de x- en
y-coördinaat van de linkerbenedenhoek van de sector, de x- en y-coördinaat
van de rechterbovenhoek van de sector en de bestandsnamen van de AERIUS
Calculator-rekenbestanden, behorende bij de betreffende sector. Daarbij is voor
elk rekenbestand de hoogste toename op een hexagoon met (naderende)
overschrijding van de KDW opgenomen. De AERIUS Calculator-
rekenbestanden zijn los meegeleverd met dit rapport.




Sweco | Stikstofdepositie woningbouw ODNHN
Projectnummer 51004454
Datum 22-02-2023                    Versie 02
Document referentie NL23-648800269-43744                                          9/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>4. Conclusie
Voor Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn de gecumuleerde effecten op
de stikstofdepositie berekend van de bouw en het gebruik van kleine woning-
bouwontwikkelingen in elf gemeenten binnen het werkgebied van de
omgevingsdienst. Hierbij zijn de onderzochte gemeenten opgedeeld in
sectoren. Per sector is inzichtelijk gemaakt hoeveel woningen (11, 5 of 2)
kunnen worden gerealiseerd zonder dat er effecten groter dan 0,00 mol/ha/jaar
optreden op locaties waar sprake is van een naderende overschrijding van de
KDW. Voor de berekende omvang van de woningbouwprojecten binnen een
sector zou er daarmee voor het onderdeel stikstofdepositie geen vergunnings-
plicht Wet natuurbescherming zijn. Bij kleinere woningbouwontwikkelingen dan
berekend voor een sector waarbij de emissies lager zullen zijn, zullen er dus
ook geen toenamen van de stikstofdepositie optreden > 0,00 mol/ha/jaar.
Hiermee is er ook geen vergunningsplicht Wet natuurbescherming voor kleinere
woningbouwontwikkelingen.
Bij een eventuele vergunningsaanvraag voor woningbouw binnen deze
gemeenten kunnen de hier gemaakte berekeningen van de stikstofdepositie
worden gebruikt en hoeven hiervoor geen aparte berekeningen meer te worden
aangeleverd. Hierbij dienen bij de bouw de mobiele werktuigen tenminste te
voldoen aan de emissienorm Stage IV.
Indien in een sector meer woningen worden gerealiseerd dan hier maximaal
berekend, of als er woningen worden gerealiseerd in een sector waar er sprake
is van een overlap met een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, of bij
twijfelgevallen, is altijd een aanvullend projectspecifiek onderzoek nodig om te
bepalen of er sprake is van een vergunningsplicht.




Sweco | Stikstofdepositie woningbouw ODNHN
Projectnummer 51004454
Datum 22-02-2023                    Versie 02
Document referentie NL23-648800269-43744                                           10/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 – Uitgangspunten
realisatiefase en gebruiksfase




Sweco | Stikstofdepositie woningbouw ODNHN
Projectnummer 51004454
Datum 22-02-2023                    Versie 02
Document referentie NL23-648800269-43744        11/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                      2 woningen AUB


Aanlegfase                         Woning aantal                         2
                                    Graafmachine                                               Graafmachine
Mobiele werktuigen                     middel                Shovel           Bronbemaling         mini          Heistelling         Betonmixer     Mobiele kraan    Verreiker       Totaal
Inzet totaal (uur)                               48                    16                 16                16               16                32               32            224
Vermogen (kW)                                   150                  100                  50                50             200                300              300            100
Dieselverbruik (l/uur)                         16.5                    11                5.5               5.5               22                                                 11
Categorie                                         D                     D                  D                 D                D               ZUT             ZUT                D
Dieselverbruik (l)                            792.0                176.0                88.0              88.0           352.0                                             2464.0
AdBlue-verbruik (l)                            47.5                  10.6                5.3               5.3             21.1                                             147.8
Qb                                            0.033                0.033              0.033             0.033            0.033                                              0.033
Qu                                            0.005                0.005              0.005             0.005            0.005              0.200            0.200          0.005
Qa                                            -0.46                 -0.46              -0.46             -0.46            -0.46                                              -0.46
Pb                                         0.00024               0.00024            0.00024           0.00024          0.00024                                            0.00024
Pu                                                                                                                                        0.00147          0.00147

Emissie NH3 totaal(kg)                             0.2                  0.0              0.0               0.0                 0.1            0.0              0.0            0.6          1.0
Emissie NOX totaal(kg)                             4.5                  1.0              0.6               0.6                 2.0            6.4              6.4           14.4         35.9
Transport                          Vrachtverkeer         Personenauto
Bewegingen                                         100                  800
Afstand (km/beweging)                                1                    1

Laden/lossen vrachtverkeer (uur)               12.5
g NOx/uur                                   79.0392
g NH3/uur                                    0.9072
Emissie NH3 totaal(kg)                          0.0                                                                                                                                           0.0
Emissie NOX totaal(kg)                          1.0                                                                                                                                           1.0
Totaal aanlegfase
Totaal Emissie NH3 (kg)                                                                                                                                                                    1.1
Totaal Emissie NOx (kg)                                                                                                                                                                   36.9

Gebruiksfase                       Woning aantal                         2
Transport
                                   Personenauto
beweging/woning/dag                            8.6
Bewegingen/dag                                17.2
Bewegingen/jaar                               6278
Afstand (km/beweging)                          0.5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                5 woningen AUB


Aanlegfase                         Woning aantal                   5
                                    Graafmachine                                         Graafmachine
Mobiele werktuigen                     middel            Shovel         Bronbemaling         mini          Heistelling         Betonmixer     Mobiele kraan    Verreiker       Totaal
Inzet totaal (uur)                              120                40               40                40               40                80               80            560
Vermogen (kW)                                   150              100                50                50             200                300              300            100
Dieselverbruik (l/uur)                         16.5                11              5.5               5.5               22                                                 11
Categorie                                         D                 D                D                 D                D               ZUT             ZUT                D
Dieselverbruik (l)                          1980.0             440.0            220.0             220.0            880.0                                             6160.0
AdBlue-verbruik (l)                           118.8              26.4             13.2              13.2             52.8                                             369.6
Qb                                            0.033            0.033            0.033             0.033            0.033                                              0.033
Qu                                            0.005            0.005            0.005             0.005            0.005              0.200            0.200          0.005
Qa                                            -0.46             -0.46            -0.46             -0.46            -0.46                                              -0.46
Pb                                         0.00024           0.00024          0.00024           0.00024          0.00024                                            0.00024
Pu                                                                                                                                  0.00147          0.00147

Emissie NH3 totaal(kg)                           0.5              0.1              0.1               0.1                 0.2            0.1              0.1            1.5          2.6
Emissie NOX totaal(kg)                         11.3               2.6              1.4               1.4                 5.0           16.0             16.0           36.1         89.7
Transport                          Vrachtverkeer     Personenauto
Bewegingen                                       250            2000
Afstand (km/beweging)                              1                1

Laden/lossen vrachtverkeer (uur)               31.3
g NOx/uur                                   79.0392
g NH3/uur                                    0.9072
Emissie NH3 totaal(kg)                          0.0                                                                                                                                     0.0
Emissie NOX totaal(kg)                          2.5                                                                                                                                     2.5
Totaal aanlegfase
Totaal Emissie NH3 (kg)                                                                                                                                                              2.6
Totaal Emissie NOx (kg)                                                                                                                                                             92.1

Gebruiksfase                       Woning aantal                   5
Transport
                                   Personenauto
beweging/woning/dag                            8.6
Bewegingen/dag                                  43
Bewegingen/jaar                              15695
Afstand (km/beweging)                          0.5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                11 woningen AUB


Aanlegfase                         Woning aantal                  11
                                    Graafmachine                                         Graafmachine
Mobiele werktuigen                     middel            Shovel         Bronbemaling         mini          Heistelling      Betonmixer     Mobiele kraan    Verreiker     Totaal
Inzet totaal (uur)                              264                88               88                88               88            176              176           1232
Vermogen (kW)                                   150              100                50                50             200             300              300             100
Dieselverbruik (l/uur)                         16.5                11              5.5               5.5               22                                              11
Categorie                                         D                 D                D                 D                D           ZUT              ZUT                D
Dieselverbruik (l)                          4356.0             968.0            484.0             484.0           1936.0                                         13552.0
AdBlue-verbruik (l)                           261.4              58.1             29.0              29.0           116.2                                            813.1
Qb                                            0.033            0.033            0.033             0.033            0.033                                            0.033
Qu                                            0.005            0.005            0.005             0.005            0.005           0.200            0.200           0.005
Qa                                            -0.46             -0.46            -0.46             -0.46            -0.46                                           -0.46
Pb                                         0.00024           0.00024          0.00024           0.00024          0.00024                                         0.00024
Pu                                                                                                                               0.00147          0.00147

Emissie NH3 totaal(kg)                           1.0              0.2              0.1               0.1              0.5            0.3              0.3            3.3        5.7
Emissie NOX totaal(kg)                         24.8               5.7              3.1               3.1             10.9           35.2             35.2           79.3      197.3
Transport                          Vrachtverkeer     Personenauto
Bewegingen                                       550            4400
Afstand (km/beweging)                              1                1

Laden/lossen vrachtverkeer (uur)               68.8
g NOx/uur                                   79.0392
g NH3/uur                                    0.9072
Emissie NH3 totaal(kg)                          0.1                                                                                                                                0.1
Emissie NOX totaal(kg)                          5.4                                                                                                                                5.4
Totaal aanlegfase
Totaal Emissie NH3 (kg)                                                                                                                                                         5.8
Totaal Emissie NOx (kg)                                                                                                                                                       202.7

Gebruiksfase                       Woning aantal                  11
Transport
                                   Personenauto
beweging/woning/dag                            8.6
Bewegingen/dag                                94.6
Bewegingen/jaar                              34529
Afstand (km/beweging)                          0.5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                   max emissies




Voor sectoren waar bij de bouw van twee woningen een toename is berekend van meer dan 0,00
mol/ha/jaar is bepaald wat in die sector mogelijk is aan maximaal aantal draaiuren van mobiele
werktuigen en waarbij er geen toename is groter dan 0,00 mol/ha/jaar. Bij de bouw van 2
woningen komt een bepaalde emissie vrij. Uit de rekenresultaten kan de maximale toename van de
depositie worden gehaald van de betreffende sector. Door die toename terug te schalen naar
0,0045 mol/ha/jaar (10% onder 0,005 mol/ha/jaar = 0,00 mol/ha/jaar) wordt een factor bepaald
waarmee de depositie omlaag gebracht moet worden. Door deze schalingsfactor rechtevenredig op
de emissies bij de bouw van twee woinngen toe tepassen wordt een emissie verkregen waarbij er
voor die sector geen toename is van de depositie. Deze emissies kan dan weer worden
teruggerekend naar een aantal draaiuren van mobiele werktuigen. Hierbij wordt dan gebruik
gemaakt van een gestandaardiseerd werktuig dat bij bepaald aantal draaiuren een bepaalde
uitstoot heeft. Door de emissies van het gestandaardiseerde werktuig en de maximale emissies van
de sector weer rechtevenredig te schalen kan dan het aantal draaiuren worden bepaald.

bv.
Emissie bij de bouw van 2 woningen: 60 kg NOx
Maximale depositie bij de bouw van 2 woningen: 0,018 mol N/ha/jaar

Depositie terugschalen naar 0,0045 mol N/ha/jaar is een factor 4
De emissie teugschalen met een factor 4 geeft een emissie van 15 kg NOX

gestandaardiseerd werktuig bij 300 draaiuren is 30 kg NOX
draaiuren terugschalen naar 15 kg NOX is een factor 2
maximaal aantal draaiuren dan 150 uur.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                        max emissies




                        Gestandaardiseerd werktuig (AUB-methode)                                    6.0%
                                                   TNO       Tijdsfactor   Diesel     Diesel    AdBlue                                                   Emissie NOx Emissie NH3
                        Stage-Klasse Vermogen                                                                 Qb        Qu        Qa          Pb    Pu
                                                 Categorie      uren       (l/uur)   (l/jaar)   (l/jaar)                                                  (kg/jaar)   (kg/jaar)
                          Stage IV   200 kW         D           300          20       6000        360        0.033     0.005     -0.46    0.00024           33.90       1.44


                        2 woningen
                        NH3:       1.172213     kg/jaar
                        NOX:       38.21429     kg/jaar
                        NO2:       0.313144     kg/jaar
                        PM10:      0.134017     kg/jaar

rekenvoorbeeld          mol n   kg nox   kg nh3    uren nox uren nh3
max. sector             0.007034 38.21429 1.172213
max toegestaan*           0.0045 24.44759 0.749923 216.3503 156.2339                                       *10% veligheidsmarge onder 0.005

nh3 maatgevend voor draaiuren

formule max draaiuren   1.172212887/(!MAX_RES02!/0.0045)/1.44*300
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 – Resultaten per sector
Vanwege de bestandsomvang zijn de detailkaarten met de resultaten per sector
en de tabel met de rekenbestanden per sector los meegeleverd met dit rapport.




Sweco | Stikstofdepositie woningbouw ODNHN
Projectnummer 51004454
Datum 22-02-2023                    Versie 02
Document referentie NL23-648800269-43744                                        12/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                 Overzichtskaart

                                                                                                                                                                                                                    Geen toename
                                                                                                                                                                                                                    stikstofdepositie
                                                                                                                                                                                                                    bij de bouw van
                                                                                                                                                                                                                    maximaal 11
                                                                                                                                                                                                                    woningen.
                                                                                                                                                                                                                    Geen toename
                                                                                                    Waddenzee                                                                                                       stikstofdepositie
                                                                  Texel                                                                                                                                             bij de bouw van
                                                                                                                                                                                                                    maximaal 5
                                                                                                                                                                                                                    woningen.
                    Duinen en Lage Land Texel                                                                                                                                                                       Geen toename
                                                                                                                                                                                            Sneekermeergebied       stikstofdepositie
                                                                                                                                                                                                                    bij de bouw van
                                                                                                                                                                                       Witte en Zwarte Brekken
                                                                                                                                                                                                                    maximaal 2
                                                                                                                                                                                                                    woningen.
                                                                                                                                                                                                                    Toename
         Noordzeekustzone                                                                                                                                                                                           stikstofdepositie
                                     Den Helder                                                                                                                                                                     bij de bouw van
                                                                                                                                                 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving                           1 of meer
                Duinen Den Helder-Callantsoog                                                                                                                                                                       woningen niet
                                                                                   Hollands Kroon                                                                                                                   uitgesloten.
                                                                                                                                                                                                                    Voor de bouw
                                                                                                                                                                                                                    van woningen
                                                                                                                                                                                                                    is
                                                                                                                                                                                                                    projectspecifiek
                                                                                                                                                                                                                    onderzoek
           Zwanenwater & Pettemerduinen
                                                                                                                                                                                                                    nodig.
                                                                                                                                                                                                                    Sector buiten
                                 Schagen                                                                                                                                                                            rekenafstand
                                                                                                                                        IJsselmeer
                                                                                                                                                                                                                    25 km.
                                                                                                         Medemblik

                                                                                                                                  Enkhuizen                                                                         Sector niet
                                                                                                                                                                                                                    onderzocht.
          Abtskolk & De Putten
                                                                                                                                                                                                                    Sector niet
                                                                      Opmeer                                                                                                                                        onderzocht -
            Schoorlse Duinen                                                                                    Stede Broec                                                                                         Onder water.
                                                                                                                                                                                                                    Sector niet
                                           Dijk en Waard
               Bergen (NH)
                                                                                                                                                                                                                    onderzocht -
                                                                                                          Drechterland                                                                                              Overlap met
                                                                      Koggenland                                                                                                                                    Natura 2000-
                                                                                          Hoorn                                                                                                                     gebied.
                                                                                                                                                                                                                    Sector niet
                        Heiloo              Alkmaar                                                                                                                                     Ketelmeer & Vossemeer       onderzocht -
                                                                                                                Markermeer & IJmeer
                                                                                                                                                                                                                    Overlap met
                                                      Eilandspolder
                                                                                                                                                                                                                    Natura 2000-
                Castricum                                                                                                                                                                                           gebied & Onder
Noordhollands Duinreservaat
                                                                                                                                                                                                                    water.



                                                                                                                                                                                                                                        ¯
                                                                               Polder Zeevang


                                   Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder



                                    Polder Westzaan                                                                                     Oostvaardersplassen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                        Overzichtskaart
                                                        201     202                                                                                                                                                        Geen toename
                                                                                                                                                                                                                           stikstofdepositie
                                                        199     200
                                                                                                                                                                                                                           bij de bouw van
                                              196       197     198                                                                                                                                                        maximaal 11
                                                                                                                                                                                                                           woningen.
                                      192     193       194     195                                                                                                                                                        Geen toename
                                      188     189       190     191                                    Waddenzee
                                                                                                                                                                                                                           stikstofdepositie
                                                                   Texel                                                                                                                                                   bij de bouw van
                                      184     185       186     187                                                                                                                                                        maximaal 5
                                                                                                                                                                                                                           woningen.
                                      181     182       183
                     Duinen en Lage Land Texel                                                                                                                                                                             Geen toename
                                      179     180                                                                                                                                                  Sneekermeergebied       stikstofdepositie
                                                                                                                                                                                                                           bij de bouw van
                                              178                                                                                                                                             Witte en Zwarte Brekken
                                                                                                                                                                                                                           maximaal 2
                                                                                                                                                                                                                           woningen.
                                      176     177
                                                                                                                                                                                                                           Toename
        Noordzeekustzone       173    174     175                                                                                                                                                                          stikstofdepositie
                                      Den Helder                                                                                                                                                                           bij de bouw van
                               167    168     169                               170    171     172                                                      Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving                           1 of meer
                 Duinen Den Helder-Callantsoog
                               159    160     161       162             163     164    165     166
                                                                                                                                                                                                                           woningen niet
                                                                                    Hollands Kroon                                                                                                                         uitgesloten.
                               150    151     152       153     154     155     156    157     158                                                                                                                         Voor de bouw
                                                                                                                                                                                                                           van woningen
                               140    141     142       143     144     145     146    147     148     149                                                                                                                 is
                                                                                                                                                                                                                           projectspecifiek
                               130    131     132       133     134     135     136    137     138     139
                                                                                                                                                                                                                           onderzoek
Zwanenwater & Pettemerduinen120       121     122       123     124     125     126    127     128     129                                                                                                                 nodig.
                                                                                                                                                                                                                           Sector buiten
                    109        110    111     112       113     114     115     116    117     118     119
                                                                                                                                                                                                                           rekenafstand
                                  Schagen                                                                                                  IJsselmeer
                     98        99     100     101       102     103     104     105    106     107     108                                                                                                                 25 km.
                                                                                                             Medemblik                Enkhuizen                                                                            Sector niet
                     86        87      88      89        90      91        92   93      94        95                          96     97                                                                                    onderzocht.
           Abtskolk & De Putten
                     74        75      76      77        78      79        80   81      82                               83   84     85                                                                                    Sector niet
                                                                       Opmeer                                                                                                                                              onderzocht -
             Schoorlse Duinen64        65      66                67        68   69                             70        71   72     73                                                                                    Onder water.
                                                                                                                     Stede Broec
                               52      53                        54        55   56      57        58   59      60        61   62     63                                                                                    Sector niet
                                             Dijk en Waard
             Bergen (NH)
                                                                                                                                                                                                                           onderzocht -
                               39      40      41        42      43        44   45      46        47   48      49        50   51                                                                                           Overlap met
                                                                                                               Drechterland
                                                                                                                                                                                                                           Natura 2000-
                               27      28      29        30      31        32   33      34        35   36      37        38
                                                                       Koggenland            Hoorn
                                                                                                                                                                                                                           gebied.
                               17      18      19        20      21        22   23      24             25      26                                                                                                          Sector niet
                          Heiloo              Alkmaar                                                                                                                                          Ketelmeer & Vossemeer       onderzocht -
                               9       10      11        12      13        14   15      16
                                                                                                                     Markermeer & IJmeer
                                                                                                                                                                                                                           Overlap met
                                                       Eilandspolder
                                       6         7       8                                                                                                                                                                 Natura 2000-
                 Castricum                                                                                                                                                                                                 gebied & Onder
 Noordhollands Duinreservaat
                                       3         4       5                                                                                                                                                                 water.



                                                                                                                                                                                                                                               ¯
                                                                                 Polder Zeevang

                                       1         2
                                     Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder



                                     Polder Westzaan                                                                                         Oostvaardersplassen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>