<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>bestemmingsplan
Bangert en Oosterpolder
fase 5a zuid
Gemeente Hoorn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Planstatus:              ontwerp
Plan identificatie:      NL.IMRO.0405.BPBOfase5azuid-ON01
Datum:                   31 augustus 2022
Contactpersoon Buro SRO: Dhr. J. van Nuland | Dhr. R. van den Heuvel
Kenmerk Buro SRO:        SR210482
Opdrachtgever:           EWF
Buro SRO
't Goylaan 11
3525 AA Utrecht
030-2679198
www.buro-sro.nl
BTW nummer:                                 NL8187.16.071.B01
KvK nummer:                                 30232281
Rabobank rekeningnummer:                    NL44.RABO.0142.1540.24
                                            t.n.v. Buro SRO B.V. te Utrecht
                                        2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>       Inhoudsopgave
1 Inleidende regels ..................................................................................................................................... 5
    Artikel 1 Begrippen ................................................................................................................................................... 5
    Artikel 2 Wijze van meten ....................................................................................................................................... 11
2 Bestemmingsregels ............................................................................................................................... 12
    Artikel 3 Groen ........................................................................................................................................................ 12
    Artikel 4 Verkeer ..................................................................................................................................................... 13
    Artikel 5 Water ........................................................................................................................................................ 14
    Artikel 6 Wonen ...................................................................................................................................................... 15
    Artikel 7 Waarde - Archeologie 2 ............................................................................................................................ 18
    Artikel 8 Waarde - Archeologie 4 ............................................................................................................................ 20
    Artikel 9 Waarde - Archeologie 5 ............................................................................................................................ 22
    Artikel 10 Waarde - Cultuurhistorie ........................................................................................................................ 24
3 Algemene regels .................................................................................................................................... 25
    Artikel 11 Anti-dubbeltelregel ................................................................................................................................. 25
    Artikel 12 Algemene bouwregels ............................................................................................................................ 25
    Artikel 13 Algemene gebruiksregels ........................................................................................................................ 25
    Artikel 14 Algemene afwijkingsregels ..................................................................................................................... 26
    Artikel 15 Overige regels ......................................................................................................................................... 26
4 Overgangs- en slotregels ....................................................................................................................... 28
    Artikel 16 Overgangsrecht....................................................................................................................................... 28
    Artikel 17 Slotregel .................................................................................................................................................. 28
Bijlage 1: consumentverzorgende bedrijfsactiviteiten
                                                                              3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>4</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1 Inleidende regels
   Artikel 1 Begrippen
   In deze regels wordt verstaan onder:
   1.1 plan:
   het       bestemmingsplan          'Bangert     en      Oosterpolder       fase       5a     zuid'      met
   identificatienummer NL.IMRO.0405.BPBOfase5azuid-ON01 van de Gemeente Hoorn;
   1.2 bestemmingsplan:
   de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;
   1.3 aanbouw:
   een bijbehorend bouwwerk, dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het
   in directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in
   architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;
   1.4 aanduiding:
   een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels,
   regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;
   1.5 aanduidingsgrens
   de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
   1.6 aan-huis-verbonden beroep:
   het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch of een
   daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, dan wel het uitoefenen van een beroep op medisch,
   paramedisch of therapeutisch gebied, dat wordt uitgeoefend in of bij een woning (met inbegrip van aan-
   en uitbouwen), waarbij de woning in hoofdzaak haar woonfunctie behoudt, en dat een ruimtelijke
   uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;
   1.7 balkon:
   open uitbouw met balustrade aan een verdieping van een gebouw;
   1.8 bebouwing:
   één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouw(en) zijnde;
   1.9 bed & breakfast:
   een kleinschalige overnachtingsaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een
   toeristisch en veelal kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt, gevestigd in een woonhuis of in een
   aan het hoofdgebouw aangebouwde aan- of uitbouw en wordt uitgeoefend door (één van) de
   hoofdbewoner(s) van het betreffende woonhuis;
   1.10 bedrijf:
   een onderneming waarbij de hoofdactiviteit bestaat uit het vervaardigen, bewerken en installeren van
   goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij in aantal fte's, in omzet en oppervlakte
   ondergeschikte productiegebonden detailhandel plaats kan vinden;
                                                         5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1.11 bestaand:
     a.   ten aanzien van de bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aanwezige
          bouwwerken en werkzaamheden:
               1. bestaand ten tijde van de inwerkingtreding van dit plan;
     b.   ten aanzien van het overige gebruik:
               1. bestaand ten tijde van de inwerkingtreding van dit plan;
1.12 bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;
1.13 bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.14 bijbehorende bouwwerken:
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en een met de aarde verbonden bouwwerk
met een dak;
1.15 bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;
1.16 bouwgrens:
de grens van een bouwvlak;
1.17 bouwlaag:
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende
vloeren of balklagen binnenwerks is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting
van onderbouw en zolder;
1.18 bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende
bebouwing is toegelaten;
1.19 bouwperceelgrens:
de grens van een bouwperceel;
1.20 bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;
1.21 bouwwerk:
een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;
1.22 bouwwerk, geen gebouw zijnde:
een bouwwerk dat niet onder de definitie van gebouw valt;
                                                    6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>1.23 bruto vloeroppervlak:
de totale oppervlakte van de bouwlagen met inbegrip van de bouwconstructies, magazijnen,
dienstruimten, bergingen etc.;
1.24 cultuurhistorische waarde:
de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan en door
het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of dat gebied heeft gemaakt,
zoals dat onder meer tot uitdrukking komt in de beplanting, het reliëf, de verkaveling, het sloten- of
wegenpatroon en/of de architectuur;
1.25 consumentverzorgende bedrijfsactiviteiten:
het beroepsmatig uitoefenen van dienstverlenende bedrijvigheid gericht op consumentenverzorging, niet
zijnde een aan-huis-verbonden beroep, dan wel ambachtelijke bedrijvigheid gericht op
consumentenverzorging, geheel of overwegend door middel van handwerk, die door zijn beperkte omvang
in of bij een woonhuis op de begane grond, dan wel op de verdieping met behoud van de woonfunctie kan
worden uitgeoefend en waarbij het moet gaan om een in Bijlage 2, genoemde bedrijfsactiviteit, dan wel
naar de aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen bedrijfsactiviteit;
1.26 dak:
iedere vorm van boven beëindiging van een gebouw;
1.27 dakterras:
een terras op een plat dak;
1.28 dove gevel:
      a.   een bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht,
           daaronder begrepen een dak, zonder te openen delen en met een in de Wet geluidhinder bedoelde
           karakteristieke geluidswering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van
           die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A), of
      b.   een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de
           delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte zoals bedoeld in de Wet geluidhinder.
1.29 galerij:
een overdekte gang langs de buitenkant van een gebouw;
1.30 gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden
omsloten ruimte vormt;
1.31 geluidgevoelige objecten:
gebouwen die dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen, zoals bedoeld in de
Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;
1.32 generatiewonen:
het samenwonen van één of meer generaties in een bestaande (bedrijfs)woning of bestaand historisch
schip, zodat de (zorg)taken in familieverband met elkaar kunnen worden gedeeld, waarbij onder
generaties wordt verstaan: (over)grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen;
                                                      7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>1.33 gevellijn:
de denkbeeldige lijn op een bouwperceel die in het verlengde ligt van de gevel van het hoofdgebouw;
1.34 growshop:
een ruimte voor het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen en
of leveren van kweekbenodigdheden (zoals potgrond, meststoffen, bestrijdingsmiddelen,
ventilatiesystemen, waterpompen) voor psychotrope stoffen, aan personen die die goederen kopen voor
gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
1.35 hogere grenswaarde:
een maximale waarde voor de geluidbelasting, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in een
concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder c.q. het Besluit geluidhinder;
1.36 hoofdgebouw:
een gebouw, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of
toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet
op die bestemming het belangrijkst is;
1.37 internetwinkel:
een vorm van detailhandel waarbij het showen van de producten en de transactie, hoofdzakelijk online
geschiedt. De gekochte goederen kunnen ook ter plaatse opgehaald worden;
1.38 huishouden:
de huisvesting van één afzonderlijk huishouden waarbij sprake is van onderlinge duurzame
verbondenheid, continuïteit in de samenstelling van het huishouden en het gemeenschappelijk voeren
van het huishouden, zulks met inbegrip van familiaire verbanden en het generatiewonen, zoals een
kangoeroewoning;
1.39 kangoeroewoning:
het wonen in één zelfstandige woning ten behoeve van het generatiewonen;
1.40 kunstwerk:
     a.   een bouwwerk, geen gebouw zijnde, ten behoeve van civieltechnische en/of infrastructurele
          doeleinden, zoals een brug, een viaduct, een duiker, een dam, een keerwand, een beschoeiing, een
          kademuur, een tunnel of onderdoorgang voor langzaam verkeer, dan wel een daarmee gelijk te stellen
          voorziening, of
     b.   een werk dat om kunstzinnige redenen gemaakt is;
1.41 maaiveld:
de hoogte van het bouwperceel ter plaatse, dan wel; de hoogte van het afgewerkte bouwperceel ter
plaatse na het verlenen van een omgevingsvergunning;
1.42 nutsvoorziening:
een voorziening ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, water, en elektriciteitsdistributie
alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in ieder geval worden begrepen
openbare sanitaire voorzieningen, transformatorhuisjes, pompstations, gemalen en zendmasten;
1.43 ondergronds:
beneden peil;
                                                     8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>1.44 peil:
     a.    voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst:
                o de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
     b.    voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst:
                o de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
     c.    voor een aan- of uitbouw bij een hoofdgebouw:
                o de bovenkant van de afgewerkte vloer van het hoofdgebouw;
     d.    indien in of op het water wordt gebouwd:
                o het ter plaatse geldende waterpeil;
1.45 permanente bewoning:
het gebruiken van woonruimten als vaste woonplaats;
1.46 plangebied:
het gebied binnen de plangebiedgrens zoals aangegeven op de verbeelding behorende bij het
plan Bangert en Oosterpolder fase 5a zuid (NL.IMRO.0405.BPBOfase5azuid-ON01);
1.47 polderpeil:
het polderpeil betreft -1.80 m ten opzichte van Normaal Amsterdams Peil;
1.48 rooilijn:
de uiterste bebouwingsgrens die niet overschreden mag worden;
1.49 rijwoning:
een woning die onderdeel uitmaakt van een blok van drie of meer aaneengebouwde woningen;
1.50 rug-aan-rug woning:
een woning die onderdeel uitmaakt van een blok van drie of meer woningen die met de achter- en zijgevel
met elkaar verbonden zijn;
1.51 seksinrichting:
een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografisch aard
plaatsvinden. Onder een seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, waaronder
begrepen een erotische massagesalon, een seksbioscoop, een bordeel, een seksautomatenhal, een
sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;
1.52 smartshop:
een ruimte voor het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen
en/of leveren van psychotrope stoffen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
1.53 stille zijde:
een gevel of geveldeel, niet zijnde een plat dak of een vliesgevel, die een ruimte in een woning of gebouw
scheidt van de buitenlucht of een afgeschermde buitenruimte, met een maximum geluidsbelasting per
geluidsbron vanwege:
     a.    wegverkeerslawaai van 48 dB;
     b.    industrielawaai van 50 dB(A);
     c.    spoorweglawaai van 55 dB;
                                                     9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>1.54 twee-aaneen gebouwde woning:
een woning die onderdeel uitmaakt van een blok van twee aaneengebouwde woningen;
1.55 uitbouw:
een bijbehorend bouwwerk, dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een
hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm kan worden onderscheiden van het hoofdgebouw en dat in
architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;
1.56 vaste woonplaats:
het gebruiken van woonruimte als hoofdverblijf zoals bedoeld in de Wet basisregistratie personen dan wel
diens rechtsopvolger. Als criterium voor de vaststelling of iemand een woonruimte als hoofdverblijf in
gebruik heeft, geldt dat hij of zij op het betreffende adres staat ingeschreven in de gemeentelijke
basisadministratie, terwijl tevens uit het geheel van feiten en omstandigheden blijkt dat het betreffende
adres als zijn of haar hoofdverblijf fungeert;
1.57 verticale diepte van een gebouw:
de diepte van een gebouw, gemeten vanaf de onderzijde van de vloer van de eerste bouwlaag;
1.58 voorgevel:
de naar de weg gekeerde gevel(s) van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan één
naar de weg gekeerde gevel, de aangegeven gevel ter plaatse van de aanduiding "gevellijn";
1.59 vrijstaande woning:
een bouwmassa bestaande uit één vrijstaand hoofdgebouw;
1.60 wonen:
het huisvesten van één huishouding in een woonhuis of in een woning van een woongebouw, waarbij het
woonhuis c.q. de woning uitsluitend mag worden gebruikt voor permanente bewoning;
1.61 woning:
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijke huishouding;
1.62 wooneenheden:
het aantal woningen dat is toegestaan op de gronden gelegen ter plaatse van de aanduiding 'maximum
aantal wooneenheden'.
                                                    10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Artikel 2 Wijze van meten
2.1 de inhoud van een bouwwerk
tussen de onderzijde van de vloer van de eerste bouwlaag , de buitenzijde van de gevels (en/of het hart
van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
2.2 de bouwhoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk geen gebouw zijnde met
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard
daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
2.3 de goothoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te
stellen constructiedeel;
2.4 de oppervlakte van een bouwwerk
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;
2.5 de brutovloeroppervlakte van een gebouw
de bebouwde oppervlakte van alle afzonderlijke bouwlagen bij elkaar opgeteld;
2.6 de lengte, breedte en diepte van een bouwwerk
tussen (de lijnen, getrokken door) de buitenzijden van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren);
2.7 de bouwhoogte van balkon- en dakterrashekwerken
afstand tussen het hoogste punt van de terras-/balkonvloer en de bovenkant van het hek;
2.8 het peil
     1.   voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst:
                o de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
     2.   voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst:
                o de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
     3.   voor een aan- of uitbouw bij een hoofdgebouw:
                o de bovenkant van de afgewerkte vloer van het hoofdgebouw;
     4.   indien in of op het water wordt gebouwd:
                o het ter plaatse geldende waterpeil;
2.9 ondergeschikte bouwdelen
bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, als
plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, gevel- en kroonlijsten, luifels en overstekende daken buiten
beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 0,5
meter bedraagt.
                                                      11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>2 Bestemmingsregels
  Artikel 3 Groen
  3.1 Bestemmingsomschrijving
  De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
       a.   groenstroken en beplanting;
       b.   stadslandbouw;
       c.   speelvoorzieningen;
       d.   voorzieningen ten behoeve van openbaar nut, afvalinzameling, beheer en onderhoud;
       e.   kunstwerken, waaronder dammen, duikers, beschoeiingen, steigers en bruggen;
       f.   geluidwerende voorzieningen;
       g.   waterlopen en waterpartijen;
       h.   woonstraten;
       i.   voet- en fietspaden;
       j.   in- en uitritten
       k.   sloten en bermen,
  bijbehorende voorzieningen, zoals:
       l.   bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
  3.2 Bouwregels
  3.2.1 Gebouwen
  Gebouwen zijn niet toegestaan.
  3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
  Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:
       a.   de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 m bedragen, met
            uitzondering van lichtmasten, vlaggenmasten en verkeersvoorzieningen, waarvan de bouwhoogte niet
            meer dan 6,50 m mag bedragen.
                                                    12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Artikel 4 Verkeer
4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
     a.   wegen en straten;
     b.   paden;
     c.   parkeervoorzieningen;
     d.   groenvoorzieningen;
     e.   sloten, bermen en beplanting;
     f.   kunstwerken;
     g.   waterlopen en waterpartijen;
     h.   geluidwerende voorzieningen.
waarbij gestreefd wordt naar een inrichting hoofdzakelijk gericht op de afwikkeling van het verkeer.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende regel:
     a.   op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
     a.   de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m;
     b.   de bouwhoogte van geluidswerende voorzieningen mag niet meer bedragen dan 10 m;
     c.   de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de
          geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag niet meer bedragen dan 3 m.
4.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van:
     a.   de verkeerssituatie;
     b.   de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken;
     c.   de sociale veiligheid;
     d.   het straat- en bebouwingsbeeld;
     e.   de woonsituatie.
                                                      13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Artikel 5 Water
5.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
     a.  water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
     b.  groenvoorzieningen;
met de daarbij behorende:
     c.  oevers en kaden;
     d.  kunstwerken, waaronder dammen, (vaar)duikers, beschoeiingen, steigers en bruggen.
5.2 Bouwregels
Op de in artikel 5 lid 1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de
bestemming en overeenkomstig de navolgende bepalingen:
     a.  uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
     b.  de bouwhoogte van beschoeiingen mag maximaal 0,30 m boven het polderpeil bedragen;
     c.  de doorvaartbreedte van bruggen en duikers dient minimaal 2,50 m te bedragen
     d.  de doorvaarthoogte van bruggen en duikers dient minimaal 1,10 m te bedragen;
     e.  de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 m bedragen, met
         uitzondering van bruggen, waarvan de hoogte maximaal 5 m mag bedragen.
5.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van een goede waterhuishouding en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken nadere eisen stellen aan de plaats
en de afmetingen van de bebouwing.
                                                  14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Artikel 6 Wonen
6.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
        a.     woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep, een
               consumentverzorgende bedrijfsactiviteit of een bed & breakfast;
        b.     bijbehorende bouwwerken;
met de daarbij behorende:
        c.     tuinen en erven;
        d.     water;
        e.     parkeervoorzieningen;
        f.     voorzieningen ten behoeve van openbaar nut, afvalinzameling, beheer en onderhoud;
        g.     bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
6.2 Bouwregels
6.2.1 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
        a.     een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
        b.     ter plaatse van de bouwaanduidingen mag uitsluitend het met de bouwaanduiding aangegeven type
               woningen worden gebouwd;
        c.     hoofdgebouwen dienen met de voorgevel gericht te worden op de openbare weg danwel gericht et
               worden op de gronden bestemd als ‘Groen’;
        d.     per bouwvlak mag ten hoogste het op de verbeelding aangegeven aantal woningen worden gebouwd
               met in achtname van het bepaalde in artikel 6 lid 2.1 sub e;
        e.     het totaal aantal toegestane woningen bedraagt ten hoogste 94;
        f.     de goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw mag ten hoogste de in de aanduiding "maximum
               goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)" aangegeven goot- en bouwhoogte bedragen;
        g.     hoofdgebouwen dienen te worden voorzien van een kap met ten minste twee hellingen, waarbij de
               dakhelling minimaal 20º en maximaal 60º mag bedragen;
        h.     de afstand tussen de voorgevellijn van een hoofdgebouw en de voorerfgrens bedraagt minimaal 2
               meter;
        i.     de diepte van hoofdgebouwen, zonder aangebouwde bijbehorende bouwwerken, mag niet meer
               bedragen dan de bij de bouwwijze aangegeven diepte:
bouwwijze                         max. diepte
rij                               11,5 m
twee-aan-een                      13 m
rug-aan-rug                       20 m *
vrijstaand                        13 m
*) totale diepte per blok, 10 m per woning
                                                         15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>6.2.2 Bijbehorende bouwwerken
     a.   Het is verboden om op de grond staande bijbehorende bouwwerken of uitbreiding daarvan te bouwen
          indien deze niet vergunningsvrij zijn op grond van de regeling zoals die is opgenomen in artikel 2
          bijlage II Besluit omgevingsrecht dan wel diens rechtsopvolger, met dien verstande dat hetgeen onder
          artikel 3 (passend in bestemmingsplan) en 4a (bouwen bij een monument en in beschermd
          stadsgezicht) van dat Besluit valt, ook vergunningvrij kan zijn;
     b.   In afwijking van het gestelde in artikel 6 lid 2.2 sub a mogen bij twee-aan-een en vrijstaande woningen
          aangebouwde garages worden gebouwd vanaf 5 meter vanaf de voorgevel met een maximale breedte
          van 4,0 meter, maximale diepte van 7,0 meter en een maximale nokhoogte van 3,8 meter met een
          plat dak;
     c.   In afwijking van het gestelde in artikel 6 lid 2.2 sub a mag bij rug-aan-rugwoningen per woning één
          bijgebouw worden gebouwd als berging bij de woning met een maximale oppervlakte van 7 m2 per te
          realiseren berging en een maximale hoogte van 3,5 meter met een plat dak;
     d.   In afwijking van het gestelde in artikel 6 lid 2.2 sub a mag bij rijwoningen op een bouwperceel één
          bijgebouw worden gebouwd als berging bij de woning met een maximale oppervlakte van 7 m2 en
          maximale hoogte van 3,5 meter met een plat dak.
6.2.3 Erkers en luifels
In afwijking van het bepaalde in artikel 6 lid 2.2 is de bouw van erkers en luifels voor de voorgevel van het
hoofdgebouw is toegestaan, waarbij deze de bouwgrens of voorgevelrooilijn mogen overschrijden, en
tevens wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
     •    de breedte van een erker, buitenwerks gemeten, bedraagt ten hoogste 85% van de breedte van de
          voorgevel van het hoofdgebouw waarin deze wordt geplaatst;
     •    de bouwdiepte van een erker bedraagt ten hoogste 50% van de diepte van de voortuin, tot een
          maximum van 1,50 m;
     •    de bouwhoogte van erkers bedraagt niet meer dan de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer van
          het hoofdgebouw, vermeerderd met 0,30 m;
     •    een luifel aan een erker is toegestaan, mits deze ten minste 0,25 m uit de zijkant van het
          hoofdgebouw staat en niet dieper is dan de erker;
     •    de breedte van een niet aangebouwde luifel, buitenwerks gemeten, bedraagt ten hoogste 2 m;
     •    de bouwdiepte van een niet aangebouwde luifel bedraagt ten hoogste 1 m;
     •    een erker of luifel wordt plat afgedekt.
6.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
     a.   de bouwhoogte van een erf- of perceelafscheiding, mag niet meer bedragen dan:
                1. 1 m, of
                2. niet hoger dan 2 m, en
                         i.    op een erf of perceel waarop al een gebouw staat waarmee de erf- of
                               perceelafscheiding in functionele relatie staat,
                        ii.    achter de voorgevelrooilijn of het verlengde daarvan, en
                       iii.    op meer dan 1m van openbaar toegankelijk gebied, tenzij geen redelijke eisen van
                               welstand van toepassing zijn;
     b.   in afwijking van het bepaalde onder a mogen erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevel van het
          hoofdgebouw over het gedeelte tussen het hoofdgebouw en de bijbehorende bouwwerken ten hoogste
          2 m bedragen, indien een bijbehorend bouwwerk vóór de voorgevel van het hoofdgebouw is
          gesitueerd;
     c.   de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m.
                                                        16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>6.3 Specifieke gebruiksregels
Onder met deze bestemming strijdig gebruik wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de
bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
     a.  het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning;
     b.  het gebruik van bouwwerken voor het realiseren van een dakterras;
     c.  het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, horecabedrijfsdoeleinden
         en/of bedrijfsdoeleinden;
     d.  het gebruik van gronden en bouwwerken waardoor een parkeerbehoefte ontstaat waarmee niet wordt
         voldaan aan de regels voor het parkeren en laden & lossen zoals opgenomen in artikel 15 lid 1.
                                                  17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Artikel 7 Waarde - Archeologie 2
7.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Waarde - Archeologie 2’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van
de gronden.
7.2 Bouwregels
7.2.1 Algemeen
Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 100 m², moet alvorens een omgevingsvergunning voor
het bouwen wordt verleend, door de aanvrager een rapport worden overgelegd waarin, naar het oordeel
van het bevoegd gezag:
      a.   de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden verstoord in
           voldoende mate zijn vastgesteld, en:
      b.   in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of
           gedocumenteerd.
7.2.2 Advies archeoloog
Alvorens het bevoegd gezag beslist over een vergunning als bedoeld in artikel 7 lid 2.1 winnen zij advies
in bij de archeologisch deskundige omtrent de vraag of de door het verlenen van de omgevingsvergunning
geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de archeologische waarden, en zo ja welke
voorwaarden dienen te worden gesteld.
7.2.3 Voorwaarden
Indien uit het in artikel 7 lid 2.1 genoemde rapport of de in artikel 7 lid 2.2 genoemde quickscan blijkt dat
de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning voor het
bouwen zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meer van de volgende voorwaarden
verbinden aan de omgevingsvergunning:
      a.   de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in de
           bodem kunnen worden behouden;
      b.   de verplichting tot het doen van opgravingen;
      c.   de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden
           door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het
           bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.
7.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
7.3.1 Vergunningplicht
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag, de volgende
werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren, ongeacht het bepaalde in de regels
bij de andere op deze regels van toepassing zijnde bestemmingen:
      a.   het ontgronden, afgraven (waaronder het verwijderen van funderingen en het graven van watergangen
           en waterpartijen), egaliseren en ophogen van gronden en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van de
           bodemstructuur;
      b.   het uitvoeren van overige grondbewerkingen;
      c.   het verwijderen en/of aanbrengen van bomen en diepwortelende beplanting;
      d.   het aanleggen van ondergrondse energie-, transport- en of communicatieleidingen.
                                                       18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>7.3.2 Uitzonderingen
Het bepaalde in artikel 7 lid 3.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden die:
     a.   het normale onderhoud betreffen;
     b.   onderhoud aan de watergangen betreffen;
     c.   reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan;
     d.   in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd, mits
          verricht door een daartoe bevoegde instantie;
     e.   niet dieper gaan dan 0,30 m beneden het maaiveld en een kleinere oppervlakte dan 100 m² beslaan.
7.3.3 Toetsingscriteria
De in artikel 7 lid 3.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van de gronden.
7.3.4 Archeologisch rapport
Alvorens een omgevingsvergunning wordt verleend, moet door de aanvrager een rapport worden
overgelegd waarin, naar het oordeel van het bevoegd gezag:
     a.   de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden verstoord in
          voldoende mate zijn vastgesteld, en:
     b.   in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of
          gedocumenteerd.
7.3.5 Voorwaarden
Indien uit het in artikel 7 lid 3.4 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden
door het uitvoeren van werken of werkzaamheden zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of
meer van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:
     a.   de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische waarden in de
          bodem kunnen worden behouden;
     b.   de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag Programma
          van Eisen;
     c.   de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden
          door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het
          bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.
                                                        19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Artikel 8 Waarde - Archeologie 4
8.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Waarde - Archeologie 4’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de te verwachten
archeologische waarden in de bodem.
8.2 Bouwregels
8.2.1 Algemeen
Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 1.000 m², moet alvorens een omgevingsvergunning
voor het bouwen wordt verleend, door de aanvrager een rapport worden overgelegd waarin, naar het
oordeel van het bevoegd gezag:
      a.   de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden verstoord in
           voldoende mate zijn vastgesteld, en:
      b.   in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of
           gedocumenteerd.
8.2.2 Advies archeoloog
Alvorens het bevoegd gezag beslist over een vergunning als bedoeld in artikel 8 lid 2.1 winnen zij advies
in bij de archeologisch deskundige omtrent de vraag of de door het verlenen van de omgevingsvergunning
geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de archeologische waarden, en zo ja welke
voorwaarden dienen te worden gesteld. In sommige gevallen volstaat een archeologische quickscan als
duidelijk is dat de geplande ingrepen geen onevenredige afbreuk doen aan de aanwezige archeologische
waarden.
8.2.3 Voorwaarden
Indien uit het in artikel 8 lid 2.1 genoemde rapport of de in artikel 8 lid 2.2 genoemde quickscan blijkt dat
de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning voor het
bouwen zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meer van de volgende voorwaarden
verbinden aan de omgevingsvergunning:
      a.   de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in de
           bodem kunnen worden behouden;
      b.   de verplichting tot het doen van opgravingen;
      c.   de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden
           door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het
           bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.
8.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
8.3.1 Vergunningplicht
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag, de volgende
werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren, ongeacht het bepaalde in de regels
bij de andere op deze regels van toepassing zijnde bestemmingen:
      a.   het ontgronden, afgraven (waaronder het graven van watergangen en waterpartijen), egaliseren en
           ophogen van gronden en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur;
      b.   het uitvoeren van overige grondbewerkingen;
      c.   het verwijderen en/of aanbrengen van bomen en diepwortelende beplanting;
      d.   het aanleggen van ondergrondse energie-, transport- en of communicatieleidingen
                                                       20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>8.3.2 Uitzonderingen
Het bepaalde in artikel 8 lid 3.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden die:
     a.   het normale onderhoud betreffen;
     b.   onderhoud aan de watergangen betreffen;
     c.   reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan;
     d.   in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd, mits
          verricht door een daartoe bevoegde instantie;
     e.   niet dieper gaan dan 0,40 m beneden het maaiveld en een kleinere oppervlakte dan 1.000 m²
          beslaan.
8.3.3 Toetsingscriteria
De in artikel 8 lid 3.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van de gronden.
8.3.4 Archeologisch rapport
Alvorens een omgevingsvergunning wordt verleend, moet door de aanvrager een rapport worden
overgelegd waarin, naar het oordeel van het bevoegd gezag:
     a.   de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden verstoord in
          voldoende mate zijn vastgesteld, en:
     b.   in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of
          gedocumenteerd.
8.3.5 Voorwaarden
Indien uit het in artikel 8 lid 3.4 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden
door het uitvoeren van werken of werkzaamheden zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of
meer van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:
     a.   de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische waarden in de
          bodem kunnen worden behouden;
     b.   de verplichting tot het doen van opgravingen;
     c.   de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden
          door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het
          bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.
                                                        21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Artikel 9 Waarde - Archeologie 5
9.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie 5' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de te verwachten
archeologische waarden in de bodem.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Algemeen
Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 10.000 m², moet alvorens een omgevingsvergunning
voor het bouwen wordt verleend, door de aanvrager een rapport worden overgelegd waarin, naar het
oordeel van het bevoegd gezag:
      a.   de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden verstoord in
           voldoende mate zijn vastgesteld, en:
      b.   in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of
           gedocumenteerd.
9.2.2 Advies archeoloog
Alvorens het bevoegd gezag beslist over een vergunning als bedoeld in artikel 9 lid 2.1 winnen zij advies
in bij de archeologisch deskundige omtrent de vraag of de door het verlenen van de omgevingsvergunning
geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de archeologische waarden, en zo ja welke
voorwaarden dienen te worden gesteld. In sommige gevallen volstaat een archeologische quickscan als
duidelijk is dat de geplande ingrepen geen onevenredige afbreuk doen aan de aanwezige archeologische
waarden.
9.2.3 Voorwaarden
Indien uit het in artikel 9 lid 2.1 genoemde rapport of de in artikel 9 lid 2.2 genoemde quickscan blijkt dat
de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning voor het
bouwen zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meer van de volgende voorwaarden
verbinden aan de omgevingsvergunning:
      a.   de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in de
           bodem kunnen worden behouden;
      b.   de verplichting tot het doen van opgravingen;
      c.   de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden
           door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het
           bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.
9.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
9.3.1 Vergunningplicht
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag, de volgende
werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren, ongeacht het bepaalde in de regels
bij de andere op deze regels van toepassing zijnde bestemmingen:
      a.   het ontgronden, afgraven (waaronder het graven van watergangen en waterpartijen), egaliseren en
           ophogen van gronden en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur;
      b.   het uitvoeren van overige grondbewerkingen;
      c.   het verwijderen en/of aanbrengen van bomen en diepwortelende beplanting;
      d.   het aanleggen van ondergrondse energie-, transport- en of communicatieleidingen.
                                                       22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>9.3.2 Uitzonderingen
Het bepaalde in artikel 9 lid 3.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden die:
     a.   het normale onderhoud betreffen;
     b.   onderhoud aan de watergangen betreffen;
     c.   reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan;
     d.   in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd, mits
          verricht door een daartoe bevoegde instantie;
     e.   niet dieper gaan dan 0,40 m beneden het maaiveld en een kleinere oppervlakte dan 10.000 m²
          beslaan.
9.3.3 Toetsingscriteria
De in artikel 9 lid 3.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van de gronden.
9.3.4 Archeologisch rapport
Alvorens een omgevingsvergunning wordt verleend, moet door de aanvrager een rapport worden
overgelegd waarin, naar het oordeel van het bevoegd gezag:
     a.   de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden verstoord in
          voldoende mate zijn vastgesteld, en:
     b.   in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of
          gedocumenteerd.
9.3.5 Voorwaarden
Indien uit het in artikel 9 lid 3.4 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden
door het uitvoeren van werken of werkzaamheden zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of
meer van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:
     a.   de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische waarden in de
          bodem kunnen worden behouden;
     b.   de verplichting tot het doen van opgravingen;
     c.   de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden
          door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het
          bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.
                                                        23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Artikel 10 Waarde - Cultuurhistorie
10.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Waarde - Cultuurhistorie’ aangewezen gronden zijn, naast de andere aangewezen bestemming,
bestemd voor:
    a.   het behoud, herstel en de uitbouw van de in dit bestemmingsplan aangegeven cultuurhistorische en
         ruimtelijke waarden van het gebied.
10.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
    a.   Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag, de
         volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren, zulks ongeacht het
         bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen:
              1. het aanleggen, verbreden verlagen, verhogen, verleggen of verharden van oevers, wegen en
                   paden;
              2. het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
              3. het wijzigen van de profielindeling van oevers, wegen en paden;
              4. het dempen of wijzigen van watergangen.
    b.   Het in sub a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:
              1. het normale onderhoud betreffen;
              2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het uitwerkingsplan.
    c.   De in sub a genoemde vergunning zal uitsluitend worden verleend indien geen onevenredige afbreuk
         wordt gedaan aan cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van de in cultuurhistorische
         waarde (artikel 1 onder 1.24) bedoelde waarden.
    d.   Alvorens te beslissen omtrent een omgevingsvergunning als bedoeld in sub a wordt door het bevoegd
         gezag advies ingewonnen bij de Commissie voor monumenten en welstand.
                                                     24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>3 Algemene regels
  Artikel 11 Anti-dubbeltelregel
  Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is
  gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten
  beschouwing.
  Artikel 12 Algemene bouwregels
  12.1 Overschrijding bouw- en/of bestemmingsgrenzen
  Het is toegestaan de in dit plan aangegeven bouw- en/of bestemmingsgrenzen te overschrijden ten
  behoeve van:
      a.    stoepen, stoeptreden, koekoeken, funderingen, plinten, hekwerken van Franse balkons, pilasters,
            kozijnen, standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, (wanden van) ventilatiekanalen,
            schoorstenen en dergelijke delen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 0,5
            meter;
      b.    gevel- en kroonlijsten, overstekende daken en dergelijke delen van gebouwen, mits de overschrijding
            niet meer bedraagt dan maximaal 1 meter en deze werken niet lager zijn gelegen dan 4,2 meter
            boven een rijweg of boven een strook ter breedte van 1,5 meter langs een rijweg, 2,4 meter boven een
            rijwielpad en 2,2 meter boven een voetpad, voorzover dit rijwielpad of voetpad geen deel uitmaakt van
            bedoelde strook van 1,5 meter.
  Artikel 13 Algemene gebruiksregels
  13.1 Strijdig gebruik
  Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de
  bestemmingsomschrijvingen, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
      a.    het gebruik van gronden en bouwwerken voor het houden van evenementen, met uitzondering van
            kortstondige, incidentele evenementen, festiviteiten en manifestaties met een laag hinderniveau en,
            indien daarvoor ingevolge een wettelijk voorschrift vergunning of ontheffing is vereist, deze is
            verleend;
      b.    het gebruik van gronden als standplaats voor detailhandel indien niet is voldaan aan de
            uitgangspunten van de Beleidsregel standplaatsenbeleid Hoorn 2014;
      c.    het storten van puin en afvalstoffen;
      d.    het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
      e.    het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen;
      f.    het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van smart- en growshops.
                                                      25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Artikel 14 Algemene afwijkingsregels
Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en
bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeerssituatie, de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden
van aangrenzende gronden en bouwwerken, bij een omgevingsvergunning afwijken van:
     a.   de bij recht in het plan gegeven maten met ten hoogste 10%, voor zover dit voortvloeit uit
          meetverschillen of gewijzigde bouwregelgeving;
     b.   de regels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat
          de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot ten hoogste 10 m;
     c.   de regels en toestaan dat een kleine windturbine wordt gebouwd waarvan de masthoogte niet meer
          mag bedragen dan 6 m, waarbij indien sprake is van een gebouwgebonden windturbine deze hoogte
          wordt gemeten vanaf het dak, en waarvan de rotor een oppervlakte beschrijft van maximaal 19,5 m²
          (een maximale rotordiameter van ongeveer 5 m);
     d.   de regels en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in
          geringe mate wordt aangepast, indien de verkeerssituatie en/of -intensiteit daartoe aanleiding geeft;
     e.   het gebruik van gronden en bouwwerken waardoor een parkeerbehoefte ontstaat waarmee niet wordt
          voldaan aan de regels voor het parkeren en laden&lossen zoals opgenomen in artikel 15 lid 1.
Artikel 15 Overige regels
15.1 parkeren en laden & lossen
     a.   Bij de verlening van:
                  1. een omgevingsvergunning voor het bouwen; en/of
                  2. een omgevingsvergunning voor een gebruiksverandering; en/of
                  3. een omgevingsvergunning voor het afwijken;
dient, indien de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft, ten behoeve van:
               i.    een te verwachten behoefte aan het parkeren of stallen van auto's, (motor)fietsen en/of
                     andere voertuigen krachtens een voorschrift verbonden aan de omgevingsvergunning in
                     voldoende mate verzekerd te zijn dat voldoende parkeervoorzieningen zijn aangebracht in,
                     op of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw
                     hoort en dat deze parkeervoorzieningen worden gerealiseerd en in stand worden gehouden;
              ii.    een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet in deze
                     behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder
                     het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort en dat deze laad- en losvoorzieningen
                     worden gerealiseerd en in stand worden gehouden.
     c.   Bij de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid, dient, indien de omvang of de bestemming van een
          gebouw daartoe aanleiding geeft, ten behoeve van:
                  1. een te verwachten behoefte aan het parkeren of stallen van auto's, (motor)fietsen en/of
                     andere voertuigen krachtens een voorschrift verbonden aan de omgevingsvergunning in
                     voldoende mate verzekerd te zijn dat voldoende parkeervoorzieningen zijn aangebracht in,
                     op of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw
                     hoort en dat deze parkeervoorzieningen worden gerealiseerd en in stand worden gehouden;
                  2. een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet in deze
                     behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder
                     het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort en dat deze laad- en losvoorzieningen
                     worden gerealiseerd en in stand worden gehouden.
     d.   Van voldoende mate van paarkeervoorzieningen zoals bedoeld in sub a en/of sub b is sprake indien is
          voldaan aan de onderstaande tabellen. Bezoekersdeel: in elke normering voor woningen/
          appartementen zit 0,3 bezoekers parkeerplaatsen verdisconteerd, deze moeten (ongeacht het
          berekeningsaantal) in het openbare gebied gerealiseerd worden.
                                                     26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Woningtype                                          Parkeernorm per woning/wooneenheid
Eengezinswoningen
Goedkoop                                            1,5
Middelduur                                          1,7
Duur                                                1,9
Appartementen
Goedkoop                                            1,4
Middelduur                                          1,5
Duur                                                1,6
Overig
Starterswoning                                      1,3
Zorgwoning                                          0,4
Verpleeg- en verzorgingstehuis                      0,6
Indien       parkeren       op    eigen     terrein mogelijk      is    dan    conform onderstaande      tabel:
Type                                                          Theorie                      Berekeningsaantal
Enkele oprit zonder garage                                    1                            0,8
Lange oprit zonder garage                                     2                            1,0
Dubbele oprit zonder garage                                   2                            1,7
Garage zonder oprit bij de woning                             1                            0,4
Garagebox niet bij de woning                                  1                            0,5
Garage met enkele oprit                                       2                            1,0
Garage met lange oprit                                        3                            1,3
Garage met dubbele oprit                                      3                            1,8
      d.    Van voldoende mate van laad- en losvoorzieningen voor het laden en lossen van goederen zoals
            bedoeld in sub a en/of sub b is sprake indien is voldaan aan de normen zoals opgenomen in het ASVV
            2012 (uitgave van het CROW), dan wel het geldende ASVV 2012 (uitgave van het CROW) zoals dat
            geldt op het tijdstip van indiening van de aanvraag als bedoeld in sub a en/of sub b voor het bouwen
            en/of voor een gebruiksverandering en/of afwijking of het uitwerken of het wijzigen.
      e.    Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in sub a en/of sub b
                  1. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende
                         bezwaren stuit; of
                  2. voor zover op andere wijze in de benodigde parkeervoorzieningen en/of laad-en
                         losvoorzieningen wordt voorzien.
      f.    De afwijking als bedoeld in sub e kan uitsluitend worden toegepast, indien er door de aanvrager en
            naar oordeel van het bevoegd gezag is aangetoond dat:
                  1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de
                         omgeving; en
                  2. de parkeerdruk op de omgeving niet toeneemt; en
                  3. de parkeerdruk op de omgeving niet wordt vergroot; en
                  4. geen sprake is van een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat.
                                                          27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>4 Overgangs- en slotregels
  Artikel 16 Overgangsrecht
  16.1 Overgangsrecht bouwwerken
       a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
          uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en
          afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
               1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
               2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd,
                    mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop
                    het bouwwerk is teniet gegaan.
       b. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een
          omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het
          eerste lid met maximaal 10%.
       c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van
          inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor
          geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
  16.2 Overgangsrecht gebruik
       a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
          bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
       b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a, te veranderen of te
          laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking
          naar aard en omvang wordt verkleind.
       c. Indien het gebruik, bedoeld onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode
          langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten
          hervatten.
       d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen
          geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
  Artikel 17 Slotregel
  Deze regels worden aangehaald als: "Regels van het bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder fase 5a
  zuid".
                                                     28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>