<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Overzicht globale begroting kosten aanleg midgetgolfbaan en jeu de boules banen
A.     Grondwerkzaamheden midgetgolfbaan:
1.     Verwijderen frames en tegels (reeds uitgevoerd met het oog op onderhoud terrein)
2.     Uitgraven cunet en leggen kabels voor verlichting);
3.     Leveren, vullen en verdichten van cunet met straat zand;
4.     Leveren en aanbrengen Creteprint (8 cm. dikte, incl. wapening)
5.     Geheel wordt ingestrooid en ingeschuurd met slijtlaag;
6.     Tussen elke hole worden paden gestort met Creteprint om zodoende
       één geheel te vormen;
7.     De paden om de holes worden naderhand gecoat;
       Deze werkzaamheden zijn begroot op € 50.000,-
B.     Aanleg jeu de boules terrein
1.     Ontgraven mobiele kraan en met dumper afvoeren;
2.     Verplaatsen van hekwerk;
3.     Aanbrengen van worteldoek;
4.     Levering puinkorrel + transport en uitvlakken met mobiele kraan;
5.     Leveren en uitvlakken grind;
6.     Verplaatsen/aanbrengen verlichting.
       Deze werkzaamheden zijn begroot op € 15.000,-
C.     Post onvoorzien: € 5000,-
De totale kosten zijn hiermee geraamd op € 70.000,-.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>