<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                           Digitale Watertoets

                                        Digitale watertoets
De watertoets helpt u om aan de hand van de locatie van uw ruimtelijke plan en een aantal vragen te toetsen of u de
belangen van het Waterschap raakt. Indien dit het geval is krijgt u tekst en uitleg over het vervolg proces.




Op basis van de check is onderstaande nodig
1. normale procedure
2. Advies verharding en compenserende maatregelen 800-2000
3. Waterkwaliteit en riolering (niet gemengd stelsel zd opw)
4. Geen verontreininging


Op basis van onderstaande locatie




22-05-2023 10:36                                          1                                    https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                            Digitale Watertoets

Vragen en antwoorden uit de check
Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een        nee
functiewijziging betreft van bestaande bebouwing
zonder dat de bebouwing wordt uitgebreid?
Primaire waterlopen                                        ja
Regionale waterkeringen                                    nee
Primaire waterkeringen                                     nee
Geurcontouren RWZI                                         nee
Met hoeveel neemt het verhard oppervlak door uw plan tussen de 800 en 2000 m2
toe?
Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in         nee
ontwikkeling is of wordt genomen?
Heeft het plan een tijdelijke of permanente verandering nee
van het oppervlaktewaterpeil tot gevolg?
Is er in of rondom het plangebied sprake van               nee
(grond)wateroverlast (vraag andere partijen
(particulieren) als u het antwoord niet weet)
Betreft het plan een algehele herziening van een           nee
bestemmingsplan, een structuurvisie, masterplan,
herstructureringsplan, tracébesluit, landinrichtingsplan
of grootschalige wegreconstructie?
Is er in of grenzend aan het plangebied                    ja
oppervlaktewater aanwezig?
Hoe worden in het plan het afvalwater en het               via een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geïnfiltreerd
hemelwater behandeld?
Vinden er activiteiten plaats op het verharde oppervlak    nee
waardoor verontreinigingen kunnen afspoelen en het
oppervlaktewater mogelijk belast wordt?
Worden er in het plan wijzigingen in het                   nee
oppervlaktewatersysteem aangebracht of vinden er
werkzaamheden plaats binnen een zone van 5 meter
van een waterloop?
Is er sprake van een tijdelijke of permanente              nee
grondwateronttrekking en/of -lozing?
zonering_afvalwatertransport                               nee
geurcontouren_rioolgemalen                                 nee
windcirkel_molens                                          nee




22-05-2023 10:36                                            2                                    https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                          Digitale Watertoets

Details
1. normale procedure
Wat moet ik doen?

Uw plan heeft invloed op het watersysteem, waterkeringen en/of afvalwaterketen. Het waterschap wil graag met u
overleggen wat deze invloed is en welke maatregelen wellicht genomen kunnen worden in uw plan. Wij streven
ernaar binnen drie weken contact met u op te nemen om nadere afspraken te maken en advies te geven over de nog
openstaande waterbelangen. Als u eerder een afspraak wilt maken, dan kunt u contact met ons opnemen via ons
algemene nummer 072 582 8282 en vragen naar de contactpersoon voor de gemeente waarin uw plan zich bevindt.
Naast de reeds gegeven deeladviezen kunt u op onze website meer informatie vinden over de watertoets in het
algemeen: https://www.hhnk.nl/watertoets/.


LET OP: Het (concept)wateradvies is geen aanvraag voor een Watervergunning. Onze conclusie en wateradvies
mogen alleen gebruikt worden tijdens de (ruimtelijke) planvormingfase. U dient zelf na te gaan welke vergunningen
nodig zijn om het plan te realiseren. Bij het hoogheemraadschap dient u wellicht een Watervergunning aan te vragen
of een melding te doen. Meer informatie over de Watervergunning vindt u op https://www.hhnk.nl/vergunningen.


Gebruik alstublieft de knop ""DIRECT AANVRAGEN"" om uw aanvraag voor een digitale watertoets
daadwerkelijk naar het hoogheemraadschap te versturen. Hiervoor is een eenmalige registratie benodigd.




22-05-2023 10:36                                        3                                    https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                           Digitale Watertoets

2. Advies verharding en compenserende maatregelen 800-2000
Wat moet ik doen?

U heeft aangegeven dat er sprake is van een substantiële toename van bebouwing en/of verharding in het plangebied.
Door deze toename aan verharding zal neerslag versneld worden afgevoerd naar het oppervlaktewater, al dan niet via
het rioolstelsel. Dit leidt tijdens extreme situaties tot pieken in de waterstand met wateroverlast als gevolg. Om
ervoor te zorgen dat de waterhuishoudkundige situatie niet verslechtert ten gevolge van de verhardingstoename
zullen er in het desbetreffende peilgebied compenserende maatregelen getroffen moeten worden in de vorm van extra
wateroppervlak.


Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hanteert bij ontwikkelingen waarbij sprake is van een
verhardingstoename tot 2000 m2 de vuistregel dat 10% van de toename aan verhard oppervlak dient te worden
gecompenseerd door middel van het inrichten van nieuwe waterberging. Uitgangspunt is dat de compensatie wordt
gerealiseerd binnen het plangebied. Wanneer compenserende maatregelen binnen het plangebied niet mogelijk zijn
adviseren wij contact op te nemen met het hoogheemraadschap om te bepalen wat de alternatieve mogelijkheden zijn.


Ruimtelijke adaptatie
Wij adviseren u om in het ontwerp van het plan het principe van ruimtelijke adaptatie op te nemen. Zo zou kunnen
worden gedacht aan het aanbrengen van 'groene daken' op nieuwe gebouwen, eventueel met meervoudig
ruimtegebruik en waterberging capaciteit. Ook kan bij bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen gebruik
worden gemaakt van waterdoorlatende verharding met bijbehorende afvoer vertragende onderlaag of waterberging
op straat en in verlaagde groenstroken.


Zie voor uitleg en inspiratie hierover: http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl, https://www.deltaprogramma.nl/themas/
ruimtelijke-adaptatie, https://hhnk.klimaatatlas.net/ en https://www.urbangreenbluegrids.com/."




22-05-2023 10:36                                         4                                     https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                         Digitale Watertoets

3. Waterkwaliteit en riolering (niet gemengd stelsel zd opw)
Wat moet ik doen?

In het plan wordt een gescheiden riolering aangelegd, waarbij het hemelwater wordt afgekoppeld van de riolering.
Dit komt overeen met de basisdoelstelling van het hoogheemraadschap om het hemelwater van nieuwe oppervlakken
zoveel mogelijk te scheiden van het afvalwater. Voorwaarde is wel dat het hemelwater als schoon kan worden
beschouwd. Bij voorkeur wordt afstromend hemelwater van verharde oppervlakken eerst voorgezuiverd door een
berm, wadi of bodempassage.




22-05-2023 10:36                                       5                                   https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                           Digitale Watertoets

4. Geen verontreininging
Wat moet ik doen?

U heeft aangegeven dat er binnen het plan geen sprake is van activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat vervuild
hemelwater naar het oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan dus als schoon worden beschouwd. Het is
daarom niet doelmatig om het af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI). Dit betekent dat we voor
de nieuwe ontwikkeling adviseren om een gescheiden stelsel aan te leggen.




22-05-2023 10:36                                          6                                    https://dewatertoets.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>