<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>WENKENBLAD TOEGANKELIJKHEID EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN 1
Dit wenkenblad is bedoeld om het bijwonen en het beleven / ervaren van het evenement
of de activiteit voor bezoekers met een beperking, met een kinderwagen en voor
iedereen zo aangenaam mogelijk te maken.
Daarom wordt de organisatie verzocht rekening te houden met de wensen zoals
hieronder zijn opgenomen.
Per soort evenement kan men zelf bepalen welke wenken daar toepasbaar zijn.
De GAB kan de organisatie daarbij van advies dienen.
Parkeerplaatsen voor gehandicapten:
- zo dicht mogelijk bij de ingang, maar maximaal 50 m,
- tenminste 2 gehandicaptenparkeerplaatsen inrichten,
- verder per 50 parkeerplaatsen 1 gehandicaptenparkeerplaats,
- afmeting per parkeerplaats 3,5 x 6 meter,
- aanduiding d.m.v. bekende blauwe bord met P en rolstoelpictogram,
- begeleiders van het parkeren instrueren omtrent de plaats van de
  gehandicaptenparkeerplaatsen.
Toegang en nooduitgang:
- hek, poort of deur en doorgangsruimtes tenminste 90 cm breed,
- hoogteverschil groter dan 2 cm overbruggen met hellingbaan,
- fietssluis zo inrichten dat een elektrische rolstoel van 1,50 lang er ook door kan,
- paden naar opstelplaats voor rolstoelen verharden,
- trappen in routes vermijden of naast de trap een hellingbaan aanleggen,
- hellingen zo vlak mogelijk of voorzien van omleiding of duwhulp,
- paden dienen tenminste 120 cm breed te zijn met aan het einde een draaicirkel van
  150 cm.
Obstakels:
Obstakels in de looproute voorzien van sterk contrasterende kleurmarkeringen.
Kabels en slangen wegwerken onder slangenbrug met schuine kanten zodat een
rolstoel er gemakkelijk overheen kan
rijden.
Balies, tafels en zitplaatsen en bedieningselementen:
- balie voorzien van een verlaagd deel met een maximale hoogte van 80 cm
- tafels onderrijdbaar en hoogte onder de tafel 70cm, bladhoogte maximum 80 cm
1
  Bron: Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid
                                                                                      1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>- stoelen zoveel mogelijk 42 cm hoog en voorzien van armleuningen.
- bedieningselementen (knoppen muntinworp opschriften enz.) hoogte tussen 70 en 120
  cm en tenminste 50 cm uit een hoek en zittend bereikbaar.
Podia:
Bij het gebruik van een podium opstelplaatsen voor rolstoelgebruikers, zo danig creëren,
- dat rolstoel gebruikers ten allen tijde hun plaats kunnen verlaten voor o.a. toiletbezoek,
- dat wanneer het publiek gaat staan men toch vrij zicht heeft op het podium,
- dat rolstoelgebruikers bij opdringend publiek niet in de verdrukking komen.
Opstelplaatsen voor rolstoelen:
- de afmetingen van de plaats per rolstoel dient tenminste 90 x 150 cm te bedragen,
- op een verharde grond te worden ingericht,
- bereikbaar via een verhard pad en zonder obstakels.
- De toegang voor hulphonden toestaan.
Voor slechthorenden:
- een ringleiding of infraroodinstallatie aangesloten op de geluidsinstallatie,
- aangeven welke plaatsen zich binnen de ringleiding bevinden,
- gesproken tekst zo mogelijk ook schriftelijk beschikbaar stellen.
- Ringleidingen zijn te huur.
Voor slechtzienden:
- d.m.v. geluid duidelijk maken wat er te zien valt,
- teksten op bordjes ook in braille aanbrengen en ook via gesproken tekst hoorbaar
  maken.
- de toegang voor blindengeleidehonden toestaan.
Stof, rook en geur:
Mensen met cara en/of allergie hebben er snel veel last van, daarom wordt verzocht zo
min mogelijk gebruik te maken van geurstoffen en de ruimtes zo stof- en rookvrij
mogelijk te houden.
Het gebruik van stoffen vloerbedekking wordt afgeraden.
Toiletten:
- tenminste een rolstoeltoegankelijk toilet,
- afmetingen minimaal 165 x 220 cm.,
- voor juiste maten en inrichting is informatie bij de GAB beschikbaar,
- er zijn rolstoeltoegankelijke toiletwagens te huur.
Contactgegevens GAB:
e-mailadres: info@gabgouda.nl
Website: www.gabgouda.nl
Facebookpagina: Goudse adviesraad voor mensen met een beperking
Twitter adres: @GABGouda
                                                                                           2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>