<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                               MEMO
Toelichtende memo behorende bij Aerius-berekening
Achterwillenseweg 31 te Gouda
Opdrachtgever: Stabilitas BV
Auteur: NOX Advies, Dhr. M.H. van der Wielen
Datum: 30 maart 2021
Bijlage: Aerius-berekening, d.d. 30 maart 2021



Inleiding
Aan de Achterwillenseweg 31 te Gouda, bestaat het voornemen om het bestaande tuincentrum met
kassen en een bedrijfswoning te slopen en twee vrijstaande woningen te realiseren.

Het projectgebied ligt op een afstand van circa 400 meter afstand van Natura 2000-gebied
‘Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein’. Dit gebied bevat stikstofgevoelige habitattypen, die nog
niet zijn aangewezen onder de huidige Vogel- en Habitatrichtlijn. Dit gebeurt binnen afzienbare
termijn. Om te bepalen of er vanuit het aspect stikstofdepositie significante effecten op de
instandhoudingsdoelstellingen als gevolg van het project kunnen optreden, is een Aerius-berekening
uitgevoerd (versie Aerius 2020) voor de aanleg/bouw- en gebruiksfase. De Aerius-berekeningen zijn
bijgevoegd. In deze memo worden de uitgangspunten en conclusie beschreven.

Uitgangspunten aanleg-/bouwfase
In de aanlegfase veroorzaakt het gebruik van mobiele werktuigen en transportbewegingen emissie van
NOx en NH3.

Mobiele werktuigen
De ureninzet van mobiele werktuigen is ingeschat op basis van een aantal vergelijkbare projecten. Op
dit moment is er nog geen aannemer in beeld. De inzet van de volgende mobiele werktuigen wordt in
ieder geval verwacht bij de sloop van gebouwen, het grondwerk, de aanleg van (terrein)verhardingen
en de bouw van de woningen: een mobiele kraan, heistelling, graafmachine, betonpomp en trilplaat.
Omdat er mogelijk nog andere mobiele werktuigen, machines met verbrandingsmotoren of aggregaten
worden ingezet, is een post onvoorziene werktuigen opgenomen in het rekenmodel. De bouwperiode,
inclusief sloop en grondwerk, wordt geschat op een periode van circa 6 maanden en valt dus binnen
de tijdspanne van 12 aaneengesloten maanden.

Samengevat zijn de volgende emissiebronnen van toepassing op dit project voor de aanlegfase:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                         Vermogen      Uren-         Brandstof- Totaal
                         in kW         inzet         verbruik   brandstof
         Mobiele kraan 130-300          20           18l/uur    360
             (Stage IV)
         Graafmachine 75- 130           56           8l/uur       448
             (Stage IV)
            Heistelling 130-300         8            18l/uur      144
             (Stage IV)
           Betonpomp 75- 130            8            12l/uur       96
             (Stage IV)
               Trilplaat 56 - 75        16           5 l/uur       80
             (Stage IV)
           Onvoorzien 130-300           16           10l/uur      160
             (Stage IV)
                               Totaal: 124 uur       Stage IV     80 (< 75 kW)
                                                     Stage IV     544 (75-130 kW)
                                                     Stage IV     664 (> 130 kW)


Voor de inzet van de mobiele werktuigen is uitgegaan van stageklasse IV mobiele werktuigen
(bouwjaar 2014 of later). Voor de graafmachine is het zonder meer aannemelijk dat dit werktuig
ten tijde van de bouw in 2021 van stageklasse IV zijn. Op basis van het rapport EMMA1, bijlage A, is
de gemiddelde levensduur van een graafmachine met een vermogen van 200 kW 7,4 jaar. Voor de
overige mobiele werktuigen wordt de aannemer gevraagd stageklasse IV te leveren ten tijde van de
bouwfase. Gelet op de recente ontwikkelingen en de investeringen die in de bouwsector gedaan
worden mede naar aanleiding van het rapport van commissie Remkes, zal dit een worst-case
uitgangspunt zijn. Nieuwere werktuigen leiden tot lagere emissies.

Voor het stationair draaien van de mobiele werktuigen is uitgegaan van een percentage van 30% van
de uren. Van de in totaal 124 uren zijn dus aanvullend 37 uur ingevoerd met een belasting voor
stationair draaien. Het percentage van 30% is gebaseerd op het uitgangspunt van TNO, dat voor de
Klimaat- en Energieverkenning 2019 ook uitging van ditzelfde percentage 2.

Transportbewegingen
Voor het aantal transportbewegingen wordt uitgegaan van respectievelijk 100 en 20 lichte en zware
voertuigbewegingen per jaar. De lichte voertuigen bestaan uit bestelbusjes en personenwagens voor
bouwpersoneel. De zware transporten bestaan uit vrachtwagens die benodigd zijn voor de levering
van materiaal en materieel.



1
    Emissiemodel Mobiele Machines gebaseerd op machineverkopen in combinatie met brandstof Afzet, TNO, november 2009
2
    TNO, P12134.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Het lichte verkeer zal vrijwel direct opgaan in het heersende verkeersbeeld, omdat dit verkeer in
deze intensiteit op jaarbasis niet opvalt tussen het overige aanwezige lichte verkeer. Het zware
verkeer wikkelt af op de Achterwillenseweg en Goudse Houtsingel. Het vrachtverkeer zal op de
Goudse Houtsingel, een relatief drukke ontsluitingsweg, opgaan in het heersende verkeersbeeld. Op
deze weg zal het aan- en afrijdende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag niet meer
onderscheiden van het overige verkeer dat zich op deze weg bevindt.

Het gehanteerde rekenjaar betreft 2021, omdat in dit jaar de bouw wordt gestart. De bouw wordt naar
verwachting gerealiseerd binnen een termijn van 6 maanden. Om die reden zijn alle emissiebronnen
ingevoerd in het rekenmodel.

In de Aerius-berekening wordt uitgegaan van het aantal vervoersbewegingen (dus heen- en
terugbewegingen). Op het terrein wordt uitgegaan van een filepercentage van 100% voor
eventuele congestie en manoeuvreren op de bouwplaats.




Afbeelding 1: Uitsnede rekenmodel (bron: Aerius 2020)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Uitgangspunten gebruiksfase
In de gebruiksfase veroorzaakt uitsluitend de verkeersaantrekkende werking emissie van NOx en
NH3. Omdat de nieuwe woonbebouwing niet wordt aangesloten op het gasnetwerk, is er geen
sprake van emissie als gevolg van het gebruik van de woningen. De verkeersaantrekkende werking
van de woningen wordt ingeschat op maximaal 18 lichte motorvoertuigbewegingen per etmaal. Het
lichte verkeer zal vrijwel direct opgaan in het heersende verkeersbeeld. Het rekenjaar betreft 2022.

Referentiesituatie
In de bestaande situatie is een tuincentrum aanwezig met kassen en bedrijfswoning. Sinds de ABRvS
uitspraak ten aanzien van Logtsebaan (ECLI:NL:RVS:2021:71) d.d. 20 januari 2021 is bekend dat intern
salderen niet leidt tot een natuurvergunningsplicht en is duidelijk geworden dat bij het bepalen van
de referentiesituatie voor een project uitgegaan mag worden van de vergunde rechten. Voor een
plan, zoals een bestemmingsplanprocedure, geldt een andere referentiesituatie, namelijk de feitelijk
aanwezig legale situatie ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan. Omdat het
tuincentrum momenteel niet meer in bedrijf is, is de emissie van dit tuincentrum (stookinstallatie,
verkeersaantrekkende werking) worst-case niet betrokken in de referentiesituatie. Voor de aanvraag
omgevingsvergunning bouwen zou dit technisch gezien wel mogen, omdat sprake is van vergunde
rechten.

In de huidige situatie is wel een (bedrijfs)woning aanwezig, die wel in de referentiesituatie is
betrokken. Voor de emissie van de woning als gevolg van een Cv-installatie is in de referentiesituatie
uitgegaan van een emissie van 3,59 kg NOx/jaar en 0,47 kg NH3/jaar. Deze kentallen zijn gebaseerd
op het document Ruimtelijke plannen – emissiefactoren dat op de website van Aerius te vinden is.
Uitgangspunt is een vrijstaande oude woning. Omdat de bouwperiode geschat wordt op een periode
van 6 maanden, is uitgegaan van 50% van de emissie die normaliter in een jaar wordt uitgestoten.
Voor de emissiehoogte is uitgegaan van 4 meter met spreiding van 1 meter.

Eigen rekenpunten
Het Natura 2000-gebied ‘Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein’ bevat in de huidige rekenversie
van Aerius 2020 nog geen hexagonen met stikstofgevoelige habitattypen. Om die reden zijn eigen
rekenpunten gelegd. Hoewel in dit stadium nog niet duidelijk is, waar de stikstofgevoelige
habitattypen exact komen te liggen, is worst-case uitgegaan van de dichtstbijzijnde punten. In het
rekenmodel zijn dit de rekenpunten A, B en C. Vanwege de meest voorkomende windrichting uit het
zuidwesten zijn tevens een aantal eigen rekenpunten gelegd in noordoostelijke richting (D, E, F en G).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Conclusie en resultaat
De emissie NOx in de aanleg-/bouwfase bedraagt circa 6,34 kg NOx/jaar. De berekende emissie
NOx in de gebruiksfase bedraagt circa 0,2 kg NOx/jaar. In de aanleg- en gebruiksfase komt als
gevolg van het (vracht)verkeer ook een kleine hoeveelheid aan ammoniak (NH 3) vrij. Het gaat om
hoeveelheden < 1 kg. Aangenomen mag worden dat de berekende emissie van 6,34 kg NOx/jaar
in de aanlegfase een realistische inschatting is van de werkelijk emissie. In zowel het rapport
Methode inschatting depositie woningbouwprojecten3 als in de Handreiking woningbouw en
Aerius4 is het uitgangspunt dat de bouw van één woning in de aanlegfase (incl. bouwverkeer) een
emissie van 3 kg NOx/jaar genereert.




Afbeelding 2: Resultaten berekening aanlegfase (bron: Aerius 2020)

Uit dit onderzoek blijkt dat de berekende emissie leidt tot een bijdrage aan stikstofdepositie van
0,00 mol/ha/jaar op basis van diverse worst-case uitgangspunten. Om die reden zijn significante
gevolgen op Natura 2000-gebieden uit te sluiten en is het plan geen bedreiging voor de
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Een vergunningsplicht Wet
natuurbescherming is derhalve niet aan orde ten tijde van de omgevingsvergunning bouwen en
voor de bestemmingsplanprocedure gelden geen belemmeringen voor de haalbaarheid.

Om te komen tot een bijdrage van 0,00 mol/ha/jaar is het essentieel dat de aannemer ten tijde
van de bouwwerkzaamheden gevraagd wordt om stageklasse IV materieel te leveren. Mochten
de ureninzet, vermogens of stageklasses uiteindelijk niet overeenkomen, dan wordt aanbevolen
om de Aerius-berekening te actualiseren. Hierbij dienen dan ook de eigen rekenpunten, die
momenteel worst-case op de dichtstbijzijnde locaties zijn aangeduid, op de gronden te worden
gelegd waar de stikstofgevoelige habitattypen zijn aangewezen. Een actualisatie is niet nodig op
het moment dat de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering de bouwfase vrijstelt van de
stikstofonderzoeksplicht.




3
    Methode inschatting depositie woningbouwprojecten, RIVM, november 2019
4
    Handreiking woningbouw en Aerius, Rijksoverheid, januari 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Aerius-berekening


Bijlage 1: Aanlegfase eigen rekenpunten i.r.t. referentiesituatie

Bijlage 2: Aanlegfase i.r.t. referentiesituatie

Bijlage 3: Gebruiksfase eigen rekenpunten i.r.t. referentiesituatie

Bijlage 4: Gebruiksfase i.r.t. referentiesituatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                              Dit document bevat rekenresultaten van
                                              AERIUS Calculator. Het betreft de berekende
                                              stikstofbijdragen op eigen gedefinieerde
                                              rekenpunten.

                                              De berekening op basis van stikstofemissies
                                              gaat uit van de componenten ammoniak
                                              (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

                                              Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
                                              Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
                                              toelichting verwijzen wij u naar de website
                                              www.aerius.nl.




Berekening Referentiesituatie en Aanlegfase
  Kenmerken
  Samenvatting emissies
  Depositieresultaten
  Gedetailleerde emissiegegevens




                                              Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
                                              bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
                                              documentatie is te raadplegen via:
                                              https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
                                                                                S3V6oQ565qij (30 maart 2021)
                                                                                                  pagina 1/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                                              Resultaten




       Contact          Rechtspersoon                                Inrichtingslocatie


                        NOX Advies                                   Achterwillenseweg te Gouda, x Leerdam


      Activiteit        Omschrijving                                 AERIUS kenmerk


                        Achterwillenseweg 31 te Gouda                S3V6oQ565qij


                        Datum berekening                             Rekenjaar                       Rekenconfiguratie


                        30 maart 2021, 22:30                         2021                            Berekend met eigen
                                                                                                     rekenpunten


Totale emissie                              Situatie 1                            Situatie 2                 Verschil


                        NOx                 1,80 kg/j                             6,34 kg/j                  4,54 kg/j


                        NH3                 < 1 kg/j                              < 1 kg/j                   -0,19 kg/j



   Resultaten           Natuurgebied                                                                 Verschil

     Hectare met
  hoogste verschil      Niet van toepassing                                                          Niet van toepassing
       (mol/ha/j)


   Toelichting         Aanlegfase woningen in relatie tot referentiesituatie




          Resultaten   Referentiesituatie                                                                           S3V6oQ565qij (30 maart 2021)
                       Aanlegfase                                                                                                     pagina 2/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                         Resultaten



       Locatie
Referentiesituatie




       Emissie         Bron
                       Sector
                                                                         Emissie NH3          Emissie NOx

Referentiesituatie
                                            Woning                         < 1 kg/j             1,80 kg/j
                                            Wonen en Werken | Woningen




          Resultaten   Referentiesituatie                                      S3V6oQ565qij (30 maart 2021)
                       Aanlegfase                                                                pagina 3/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                             Resultaten



Locatie
Aanlegfase




Emissie        Bron
               Sector
                                                                             Emissie NH3          Emissie NOx

Aanlegfase
                                    Bouwplaats                                 < 1 kg/j            6,29 kg/j
                                    Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie


                                    Licht verkeer                              < 1 kg/j              < 1 kg/j
                                    Wegverkeer | Buitenwegen


                                    Zwaar verkeer                              < 1 kg/j              < 1 kg/j
                                    Wegverkeer | Buitenwegen


                                    Verkeer op bouwplaats                      < 1 kg/j              < 1 kg/j
                                    Wegverkeer | Binnen bebouwde kom




  Resultaten   Referentiesituatie                                                  S3V6oQ565qij (30 maart 2021)
               Aanlegfase                                                                            pagina 4/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                         Resultaten



Rekenpunten                 Label       Positie   Situatie 1   Situatie 2   Verschil        Afstand tot
                                                                                            dichtstbijzijnd
                                                                                            e bron


                            A           111153,   0,01         0,01         0,00            426 m
                                        447931


                            B           111205,   0,00         0,01         0,00            464 m
                                        447775


                            C           111253,   0,00         0,00         0,00            542 m
                                        447631


                            D           112485,   0,00         0,00         0,00            1.973 m
                                        448860


                            E           112733,   0,00         0,00         0,00            2.526 m
                                        449530


                            F           111819,   0,00         0,00         0,00            2.538 m
                                        450320


                            G           111378,   0,00         0,00         0,00            2.557 m
                                        450510




      Resultaten   Referentiesituatie                                          S3V6oQ565qij (30 maart 2021)
                   Aanlegfase                                                                    pagina 5/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                        Resultaten



     Emissie                                Naam                 Woning
   (per bron)                               Locatie (X,Y)        110726, 447847
Referentiesituatie
                                            Uitstoothoogte       4,0 m
                                            Oppervlakte          0,0 ha
                                            Spreiding            0,5 m
                                            Warmteinhoud         0,000 MW
                                            Temporele variatie   Continue emissie
                                            NOx                  1,80 kg/j
                                            NH3                  < 1 kg/j




          Resultaten   Referentiesituatie                                     S3V6oQ565qij (30 maart 2021)
                       Aanlegfase                                                               pagina 6/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      Resultaten



  Emissie                                               Naam                     Bouwplaats
(per bron)                                              Locatie (X,Y)            110699, 447929
  Aanlegfase
                                                        NOx                      6,29 kg/j
                                                        NH3                      < 1 kg/j



                 Voertuig              Omschrijving           Brandstof      Stationair     Cilinder Stof                       Emissie
                                                            verbruik (l/j)      bedrijf   inhoud (l)
                                                                               (uren/j)


                 STAGE IV, 56 <= kW    Trilplaat                        80          5          3,3 NOx                        < 1 kg/j
                 < 75, bouwjaar 2015                                                               NH3                        < 1 kg/j
                 (Diesel)


                 STAGE IV, 130 <=   Mobiele werktuigen             664             13         11,0 NOx                       3,39 kg/j
                 kW < 300, bouwjaar 130 - 300 kW                                                   NH3                        < 1 kg/j
                 2014 (Diesel)


                 STAGE IV, 75 <= kW    Graafmachine                448             17         5,0 NOx                        2,13 kg/j
                 < 130, bouwjaar                                                                  NH3                         < 1 kg/j
                 2015 (Diesel)


                 STAGE IV, 75 <= kW    Betonpomp                        96          2         5,0 NOx                         < 1 kg/j
                 < 130, bouwjaar                                                                  NH3                         < 1 kg/j
                 2015 (Diesel)




                                                        Naam                     Licht verkeer
                                                        Locatie (X,Y)            110676, 447871
                                                        NOx                      < 1 kg/j
                                                        NH3                      < 1 kg/j



                 Soort                  Voertuig                         Aantal voertuigen Stof                                 Emissie


                 Standaard              Licht verkeer                        100,0 / jaar NOx                                 < 1 kg/j
                                                                                          NH3                                 < 1 kg/j




    Resultaten   Referentiesituatie                                                                         S3V6oQ565qij (30 maart 2021)
                 Aanlegfase                                                                                                   pagina 7/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Resultaten



                                                   Naam                   Zwaar verkeer
                                                   Locatie (X,Y)          110573, 447883
                                                   NOx                    < 1 kg/j
                                                   NH3                    < 1 kg/j



             Soort                Voertuig                         Aantal voertuigen Stof                       Emissie


             Standaard            Zwaar vrachtverkeer                  20,0 / jaar NOx                        < 1 kg/j
                                                                                   NH3                        < 1 kg/j




                                                   Naam                   Verkeer op bouwplaats
                                                   Locatie (X,Y)          110714, 447846
                                                   NOx                    < 1 kg/j
                                                   NH3                    < 1 kg/j



             Soort                Voertuig                         Aantal voertuigen Stof                       Emissie


             Standaard            Licht verkeer                       100,0 / jaar NOx                        < 1 kg/j
                                                                                   NH3                        < 1 kg/j


             Standaard            Zwaar vrachtverkeer                  20,0 / jaar NOx                        < 1 kg/j
                                                                                   NH3                        < 1 kg/j




Resultaten   Referentiesituatie                                                             S3V6oQ565qij (30 maart 2021)
             Aanlegfase                                                                                       pagina 8/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Resultaten



Disclaimer       Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
                 ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
                 informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
                 geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.



Rekenbasis       Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                 AERIUS         versie 2020_20210209_2f032ce1a2
                 Database       versie 2020_20210209_2f032ce1a2
                 Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                 https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020




    Resultaten   Referentiesituatie                                                                             S3V6oQ565qij (30 maart 2021)
                 Aanlegfase                                                                                                       pagina 9/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                              Dit document bevat rekenresultaten van
                                              AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
                                              berekende stikstofbijdragen per
                                              stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
                                              basis van rekenpunten die overlappen met
                                              habitattypen en/of leefgebieden die
                                              aangewezen zijn in het kader van de Wet
                                              natuurbescherming, gekoppeld aan een
                                              aangewezen soort, of nog onbekend maar
                                              mogelijk wel relevant.

                                              De berekening op basis van stikstofemissies
                                              gaat uit van de componenten ammoniak
                                              (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

                                              Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
                                              Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
                                              toelichting verwijzen wij u naar de website
                                              www.aerius.nl.




Berekening Referentiesituatie en Aanlegfase
  Kenmerken
  Samenvatting emissies
  Depositieresultaten
  Gedetailleerde emissiegegevens




                                              Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
                                              bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
                                              documentatie is te raadplegen via:
                                              https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
                                                                                RzaEnBnj93Nr (30 maart 2021)
                                                                                                  pagina 1/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                       Resultaten




       Contact          Rechtspersoon                              Inrichtingslocatie


                        NOX Advies                                 Achterwillenseweg te Gouda, x Leerdam


      Activiteit        Omschrijving                               AERIUS kenmerk


                        Achterwillenseweg 31 te Gouda              RzaEnBnj93Nr


                        Datum berekening                           Rekenjaar                                   Rekenconfiguratie


                        30 maart 2021, 22:35                       2021                                        Berekend voor natuurgebieden


Totale emissie                              Situatie 1                          Situatie 2                           Verschil


                        NOx                 1,80 kg/j                           6,34 kg/j                            4,54 kg/j


                        NH3                 < 1 kg/j                            < 1 kg/j                             -0,19 kg/j



   Resultaten           Natuurgebied

     Hectare met
  hoogste verschil      Uw berekening heeft geen verschillen opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.
       (mol/ha/j)


   Toelichting         Aanlegfase woningen in relatie tot referentiesituatie, gerekend op reeds aangewezen stikstofgevoelige habitattypen in Natura
                       2000-gebieden




          Resultaten   Referentiesituatie                                                                                   RzaEnBnj93Nr (30 maart 2021)
                       Aanlegfase                                                                                                             pagina 2/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                         Resultaten



       Locatie
Referentiesituatie




       Emissie         Bron
                       Sector
                                                                         Emissie NH3          Emissie NOx

Referentiesituatie
                                            Woning                         < 1 kg/j             1,80 kg/j
                                            Wonen en Werken | Woningen




          Resultaten   Referentiesituatie                                      RzaEnBnj93Nr (30 maart 2021)
                       Aanlegfase                                                                pagina 3/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                             Resultaten



Locatie
Aanlegfase




Emissie        Bron
               Sector
                                                                             Emissie NH3          Emissie NOx

Aanlegfase
                                    Bouwplaats                                 < 1 kg/j            6,29 kg/j
                                    Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie


                                    Licht verkeer                              < 1 kg/j              < 1 kg/j
                                    Wegverkeer | Buitenwegen


                                    Zwaar verkeer                              < 1 kg/j              < 1 kg/j
                                    Wegverkeer | Buitenwegen


                                    Verkeer op bouwplaats                      < 1 kg/j              < 1 kg/j
                                    Wegverkeer | Binnen bebouwde kom




  Resultaten   Referentiesituatie                                                  RzaEnBnj93Nr (30 maart 2021)
               Aanlegfase                                                                            pagina 4/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                        Resultaten



     Emissie                                Naam                 Woning
   (per bron)                               Locatie (X,Y)        110726, 447847
Referentiesituatie
                                            Uitstoothoogte       4,0 m
                                            Oppervlakte          0,0 ha
                                            Spreiding            0,5 m
                                            Warmteinhoud         0,000 MW
                                            Temporele variatie   Continue emissie
                                            NOx                  1,80 kg/j
                                            NH3                  < 1 kg/j




          Resultaten   Referentiesituatie                                     RzaEnBnj93Nr (30 maart 2021)
                       Aanlegfase                                                               pagina 5/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      Resultaten



  Emissie                                               Naam                     Bouwplaats
(per bron)                                              Locatie (X,Y)            110699, 447929
  Aanlegfase
                                                        NOx                      6,29 kg/j
                                                        NH3                      < 1 kg/j



                 Voertuig              Omschrijving           Brandstof      Stationair     Cilinder Stof                       Emissie
                                                            verbruik (l/j)      bedrijf   inhoud (l)
                                                                               (uren/j)


                 STAGE IV, 56 <= kW    Trilplaat                        80          5          3,3 NOx                        < 1 kg/j
                 < 75, bouwjaar 2015                                                               NH3                        < 1 kg/j
                 (Diesel)


                 STAGE IV, 130 <=   Mobiele werktuigen             664             13         11,0 NOx                       3,39 kg/j
                 kW < 300, bouwjaar 130 - 300 kW                                                   NH3                        < 1 kg/j
                 2014 (Diesel)


                 STAGE IV, 75 <= kW    Graafmachine                448             17         5,0 NOx                        2,13 kg/j
                 < 130, bouwjaar                                                                  NH3                         < 1 kg/j
                 2015 (Diesel)


                 STAGE IV, 75 <= kW    Betonpomp                        96          2         5,0 NOx                         < 1 kg/j
                 < 130, bouwjaar                                                                  NH3                         < 1 kg/j
                 2015 (Diesel)




                                                        Naam                     Licht verkeer
                                                        Locatie (X,Y)            110676, 447871
                                                        NOx                      < 1 kg/j
                                                        NH3                      < 1 kg/j



                 Soort                  Voertuig                         Aantal voertuigen Stof                                 Emissie


                 Standaard              Licht verkeer                        100,0 / jaar NOx                                 < 1 kg/j
                                                                                          NH3                                 < 1 kg/j




    Resultaten   Referentiesituatie                                                                         RzaEnBnj93Nr (30 maart 2021)
                 Aanlegfase                                                                                                   pagina 6/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Resultaten



                                                   Naam                   Zwaar verkeer
                                                   Locatie (X,Y)          110573, 447883
                                                   NOx                    < 1 kg/j
                                                   NH3                    < 1 kg/j



             Soort                Voertuig                         Aantal voertuigen Stof                       Emissie


             Standaard            Zwaar vrachtverkeer                  20,0 / jaar NOx                        < 1 kg/j
                                                                                   NH3                        < 1 kg/j




                                                   Naam                   Verkeer op bouwplaats
                                                   Locatie (X,Y)          110714, 447846
                                                   NOx                    < 1 kg/j
                                                   NH3                    < 1 kg/j



             Soort                Voertuig                         Aantal voertuigen Stof                       Emissie


             Standaard            Licht verkeer                       100,0 / jaar NOx                        < 1 kg/j
                                                                                   NH3                        < 1 kg/j


             Standaard            Zwaar vrachtverkeer                  20,0 / jaar NOx                        < 1 kg/j
                                                                                   NH3                        < 1 kg/j




Resultaten   Referentiesituatie                                                             RzaEnBnj93Nr (30 maart 2021)
             Aanlegfase                                                                                       pagina 7/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Resultaten



Disclaimer       Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
                 ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
                 informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
                 geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.



Rekenbasis       Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                 AERIUS         versie 2020_20210209_2f032ce1a2
                 Database       versie 2020_20210209_2f032ce1a2
                 Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                 https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020




    Resultaten   Referentiesituatie                                                                             RzaEnBnj93Nr (30 maart 2021)
                 Aanlegfase                                                                                                       pagina 8/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                Dit document bevat rekenresultaten van
                                                AERIUS Calculator. Het betreft de berekende
                                                stikstofbijdragen op eigen gedefinieerde
                                                rekenpunten.

                                                De berekening op basis van stikstofemissies
                                                gaat uit van de componenten ammoniak
                                                (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

                                                Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
                                                Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
                                                toelichting verwijzen wij u naar de website
                                                www.aerius.nl.




Berekening Referentiesituatie en Gebruiksfase
  Kenmerken
  Samenvatting emissies
  Depositieresultaten
  Gedetailleerde emissiegegevens




                                                Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
                                                bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
                                                documentatie is te raadplegen via:
                                                https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
                                                                                  Rk9crgGxfen2 (30 maart 2021)
                                                                                                    pagina 1/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                                             Resultaten




       Contact          Rechtspersoon                               Inrichtingslocatie


                        NOX Advies                                  Achterwillenseweg te Gouda, x Leerdam


      Activiteit        Omschrijving                                AERIUS kenmerk


                        Achterwillenseweg 31 te Gouda               Rk9crgGxfen2


                        Datum berekening                            Rekenjaar                       Rekenconfiguratie


                        30 maart 2021, 22:44                        2022                            Berekend met eigen
                                                                                                    rekenpunten


Totale emissie                              Situatie 1                           Situatie 2                 Verschil


                        NOx                 1,80 kg/j                            < 1 kg/j                   -1,55 kg/j


                        NH3                 < 1 kg/j                             < 1 kg/j                   -0,17 kg/j



   Resultaten           Natuurgebied                                                                Verschil

     Hectare met
  hoogste verschil      Niet van toepassing                                                         Niet van toepassing
       (mol/ha/j)


   Toelichting         Gebruiksfase woningen in relatie tot referentiesituatie, eigen rekenpunten




          Resultaten   Referentiesituatie                                                                          Rk9crgGxfen2 (30 maart 2021)
                       Gebruiksfase                                                                                                  pagina 2/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                         Resultaten



       Locatie
Referentiesituatie




       Emissie         Bron
                       Sector
                                                                         Emissie NH3          Emissie NOx

Referentiesituatie
                                            Woning                         < 1 kg/j             1,80 kg/j
                                            Wonen en Werken | Woningen




          Resultaten   Referentiesituatie                                      Rk9crgGxfen2 (30 maart 2021)
                       Gebruiksfase                                                              pagina 3/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                   Resultaten



  Locatie
Gebruiksfase




  Emissie        Bron
                 Sector
                                                                   Emissie NH3          Emissie NOx

Gebruiksfase
                                      Woningen                              -                      -
                                      Wonen en Werken | Woningen


                                      Licht verkeer                  < 1 kg/j              < 1 kg/j
                                      Wegverkeer | Buitenwegen




    Resultaten   Referentiesituatie                                      Rk9crgGxfen2 (30 maart 2021)
                 Gebruiksfase                                                              pagina 4/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                         Resultaten



Rekenpunten                 Label       Positie   Situatie 1   Situatie 2   Verschil        Afstand tot
                                                                                            dichtstbijzijnd
                                                                                            e bron


                            A           111153,   0,01         0,00         - 0,01          426 m
                                        447931


                            B           111205,   0,00         0,00         0,00            464 m
                                        447775


                            C           111253,   0,00         0,00         0,00            542 m
                                        447631


                            D           112485,   0,00         0,00         0,00            1.973 m
                                        448860


                            E           112733,   0,00         0,00         0,00            2.526 m
                                        449530


                            F           111819,   0,00         0,00         0,00            2.538 m
                                        450320


                            G           111378,   0,00         0,00         0,00            2.557 m
                                        450510




      Resultaten   Referentiesituatie                                          Rk9crgGxfen2 (30 maart 2021)
                   Gebruiksfase                                                                  pagina 5/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                        Resultaten



     Emissie                                Naam                 Woning
   (per bron)                               Locatie (X,Y)        110726, 447847
Referentiesituatie
                                            Uitstoothoogte       4,0 m
                                            Oppervlakte          0,0 ha
                                            Spreiding            0,5 m
                                            Warmteinhoud         0,000 MW
                                            Temporele variatie   Continue emissie
                                            NOx                  1,80 kg/j
                                            NH3                  < 1 kg/j




          Resultaten   Referentiesituatie                                     Rk9crgGxfen2 (30 maart 2021)
                       Gebruiksfase                                                             pagina 6/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Resultaten



  Emissie                                             Naam                    Woningen
(per bron)                                            Locatie (X,Y)           110699, 447929
Gebruiksfase
                                                      Uitstoothoogte          1,0 m
                                                      Oppervlakte             0,8 ha
                                                      Spreiding               0,5 m
                                                      Warmteinhoud            0,000 MW
                                                      Temporele variatie      Continue emissie


                                                      Naam                    Licht verkeer
                                                      Locatie (X,Y)           110676, 447871
                                                      NOx                     < 1 kg/j
                                                      NH3                     < 1 kg/j



                 Soort                Voertuig                         Aantal voertuigen Stof                       Emissie


                 Standaard            Licht verkeer                     18,0 / etmaal NOx                         < 1 kg/j
                                                                                      NH3                         < 1 kg/j




    Resultaten   Referentiesituatie                                                             Rk9crgGxfen2 (30 maart 2021)
                 Gebruiksfase                                                                                     pagina 7/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Resultaten



Disclaimer       Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
                 ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
                 informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
                 geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.



Rekenbasis       Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                 AERIUS         versie 2020_20210209_2f032ce1a2
                 Database       versie 2020_20210209_2f032ce1a2
                 Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                 https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020




    Resultaten   Referentiesituatie                                                                             Rk9crgGxfen2 (30 maart 2021)
                 Gebruiksfase                                                                                                     pagina 8/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                Dit document bevat rekenresultaten van
                                                AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
                                                berekende stikstofbijdragen per
                                                stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
                                                basis van rekenpunten die overlappen met
                                                habitattypen en/of leefgebieden die
                                                aangewezen zijn in het kader van de Wet
                                                natuurbescherming, gekoppeld aan een
                                                aangewezen soort, of nog onbekend maar
                                                mogelijk wel relevant.

                                                De berekening op basis van stikstofemissies
                                                gaat uit van de componenten ammoniak
                                                (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

                                                Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
                                                Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
                                                toelichting verwijzen wij u naar de website
                                                www.aerius.nl.




Berekening Referentiesituatie en Gebruiksfase
  Kenmerken
  Samenvatting emissies
  Depositieresultaten
  Gedetailleerde emissiegegevens




                                                Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
                                                bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
                                                documentatie is te raadplegen via:
                                                https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
                                                                                 RvrzUpFcBCvo (30 maart 2021)
                                                                                                   pagina 1/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                       Resultaten




       Contact          Rechtspersoon                              Inrichtingslocatie


                        NOX Advies                                 Achterwillenseweg te Gouda, x Leerdam


      Activiteit        Omschrijving                               AERIUS kenmerk


                        Achterwillenseweg 31 te Gouda              RvrzUpFcBCvo


                        Datum berekening                           Rekenjaar                                   Rekenconfiguratie


                        30 maart 2021, 22:37                       2022                                        Berekend voor natuurgebieden


Totale emissie                              Situatie 1                          Situatie 2                           Verschil


                        NOx                 1,80 kg/j                           < 1 kg/j                             -1,55 kg/j


                        NH3                 < 1 kg/j                            < 1 kg/j                             -0,17 kg/j



   Resultaten           Natuurgebied

     Hectare met
  hoogste verschil      Uw berekening heeft geen verschillen opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.
       (mol/ha/j)


   Toelichting         Gebruiksfase woningen in relatie tot referentiesituatie, gerekend op reeds aangewezen stikstofgevoelige habitattypen in Natura
                       2000-gebieden




          Resultaten   Referentiesituatie                                                                                   RvrzUpFcBCvo (30 maart 2021)
                       Gebruiksfase                                                                                                           pagina 2/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                         Resultaten



       Locatie
Referentiesituatie




       Emissie         Bron
                       Sector
                                                                         Emissie NH3          Emissie NOx

Referentiesituatie
                                            Woning                         < 1 kg/j             1,80 kg/j
                                            Wonen en Werken | Woningen




          Resultaten   Referentiesituatie                                      RvrzUpFcBCvo (30 maart 2021)
                       Gebruiksfase                                                              pagina 3/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                                   Resultaten



  Locatie
Gebruiksfase




  Emissie        Bron
                 Sector
                                                                   Emissie NH3          Emissie NOx

Gebruiksfase
                                      Woningen                              -                      -
                                      Wonen en Werken | Woningen


                                      Licht verkeer                  < 1 kg/j              < 1 kg/j
                                      Wegverkeer | Buitenwegen




    Resultaten   Referentiesituatie                                      RvrzUpFcBCvo (30 maart 2021)
                 Gebruiksfase                                                              pagina 4/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                        Resultaten



     Emissie                                Naam                 Woning
   (per bron)                               Locatie (X,Y)        110726, 447847
Referentiesituatie
                                            Uitstoothoogte       4,0 m
                                            Oppervlakte          0,0 ha
                                            Spreiding            0,5 m
                                            Warmteinhoud         0,000 MW
                                            Temporele variatie   Continue emissie
                                            NOx                  1,80 kg/j
                                            NH3                  < 1 kg/j




          Resultaten   Referentiesituatie                                     RvrzUpFcBCvo (30 maart 2021)
                       Gebruiksfase                                                             pagina 5/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Resultaten



  Emissie                                             Naam                    Woningen
(per bron)                                            Locatie (X,Y)           110699, 447929
Gebruiksfase
                                                      Uitstoothoogte          1,0 m
                                                      Oppervlakte             0,8 ha
                                                      Spreiding               0,5 m
                                                      Warmteinhoud            0,000 MW
                                                      Temporele variatie      Continue emissie


                                                      Naam                    Licht verkeer
                                                      Locatie (X,Y)           110676, 447871
                                                      NOx                     < 1 kg/j
                                                      NH3                     < 1 kg/j



                 Soort                Voertuig                         Aantal voertuigen Stof                       Emissie


                 Standaard            Licht verkeer                     18,0 / etmaal NOx                         < 1 kg/j
                                                                                      NH3                         < 1 kg/j




    Resultaten   Referentiesituatie                                                             RvrzUpFcBCvo (30 maart 2021)
                 Gebruiksfase                                                                                     pagina 6/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Resultaten



Disclaimer       Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
                 ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
                 informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
                 geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.



Rekenbasis       Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                 AERIUS         versie 2020_20210209_2f032ce1a2
                 Database       versie 2020_20210209_2f032ce1a2
                 Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                 https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020




    Resultaten   Referentiesituatie                                                                             RvrzUpFcBCvo (30 maart 2021)
                 Gebruiksfase                                                                                                     pagina 7/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>NOX Advies
Zandacker 45
5061 KX, Oisterwijk
www.noxadvies.nl
info@noxadvies.nl

                      KvK-nummer: 77738861
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>