<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bevindingen NEN 2767

31019 MO • Kievitsschool monument exclusief opstallen

Buurtweg 16
2244 AD Wassenaar

Toelichting:


                  Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

                   Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

                   Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

        Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

      Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

          Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

                    Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.




                                  1 = Uitstekende conditie
                                  2 = Goed
                                  3 = Redelijk
                                  4 = Matig
                                  5 = Slecht
                                  6 = Zeer slecht
                                  8 = Nader onderzoek nodig
                                  9 = Niet te inspecteren



Alle prijzen zijn exclusief BTW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>31019 MO • Kievitsschool monument exclusief opstallen
Buurtweg 16 • Wassenaar
Conditie         0
 2110          Gevelconstructie metselwerk
 achtergevel
 B2GA03        Vuil, aanslag, verkleuring
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Gering            0          0             0


 Activiteit:                                                   2020   Hvh        Totaal

 Herstellen en aanpassing detail achtergevel                          1,00 pst   € 2.950




 2110          Gevelconstructie metselwerk


 B2SB01        Aantasting afwerklaag
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Serieus           0          0             0


 Activiteit:                                                   2020   Hvh        Totaal

 Herstellen trasraam                                                  1,00 pst   € 1.895




                                                                                           2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>31019 MO • Kievitsschool monument exclusief opstallen
Buurtweg 16 • Wassenaar
Conditie         0
 2110          Gevelconstructie metselwerk
 achtergevel
 B2GA01        Aangroei mos, algen
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Gering            0          0         0


 Activiteit:                                                   2020   Hvh             Totaal

 Reinigen achtergevel                                                 1,00 pst         € 495




 2320          Vloerconstructie beton
 Kelder
 B4SM02        Beschadiging
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Serieus           3          0         0


 Activiteit:                                                   2020   Hvh             Totaal

 Herstellen (plaatselijk) diverse beschadigingen                      1,00 pst         € 495




 2800          Houtaantastende insecten
 ruimte 1.08
 B5EM04        Ongedierte in houten dakconstructie
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Ernstig           3          0         0


 Activiteit:                                                   2020   Hvh             Totaal

 Herstellen                                                           1,00 pst         € 595

 Nader onderzoek uitvoeren ter vaststelling activiteit en omvang en waar nodig behandelen




                                                                                               3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>31019 MO • Kievitsschool monument exclusief opstallen
Buurtweg 16 • Wassenaar
Conditie         0
 3120          Kozijn buiten zachthout
 diverse
 B7EM05        Houtrot
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Ernstig           3         0           0


 Activiteit:                                                   2020    Hvh       Totaal

 Herstellen in combinatie met schilderwerk                            26,00 m2   € 2.730




 4111          Gevelafwerking voegwerk platvol


 B8EB02        Onvoldoende body voegwerk
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Ernstig           0         0           0


 Activiteit:                                                   2020    Hvh       Totaal

 Herstellen voegwerk platvol plint                                    50,00 m2   € 2.250




                                                                                           4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>31019 MO • Kievitsschool monument exclusief opstallen
Buurtweg 16 • Wassenaar
Conditie         0
 4111          Gevelafwerking voegwerk platvol
 Hoogbouw toren
 B8SM04        Erosie, verwering, verzanding
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Serieus           0         0         0


 Activiteit:                                                   2020    Hvh       Totaal

 Herstellen voegwerk hoogbouw (inschatting)                           50,00 m2   € 4.250




 4621          Buitenschilderwerk gevelbekleding hout
 achtergevel
 B11EM01 Onthechting van ondergrond
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Ernstig           3         0         0


 Activiteit:                                                   2020    Hvh       Totaal

 Herstellen                                                            4,00 m2    € 196




                                                                                           5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>31019 MO • Kievitsschool monument exclusief opstallen
Buurtweg 16 • Wassenaar
Conditie         0
 4621          Buitenschilderwerk boeiboord/overstek hout dekkend
 buiten rieten kap
 B11EM01 Onthechting van ondergrond
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Ernstig           3         0         0


 Activiteit:                                                   2020     Hvh       Totaal

 Herstellen                                                            54,00 m2   € 2.565




 4631          Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend


 B11EM01 Onthechting van ondergrond
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Ernstig           3         0         0


 Activiteit:                                                   2020     Hvh       Totaal

 Herstellen                                                           181,00 m2   € 8.145




                                                                                            6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>31019 MO • Kievitsschool monument exclusief opstallen
Buurtweg 16 • Wassenaar
Conditie          0
 4711           Dakrandafwerking zink/koper
 luifel
 B6SB07
 Ernst          Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Serieus            0         0         0


  Activiteit:                                                   2020   Hvh        Totaal

  Herstellen                                                           1,00 pst    € 295




 4711           Dakrandafwerking zink/koper
 luifel
 B6EB05         Ontbreken van noodoverstort
 Ernst          Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Ernstig            3         0         0


  Activiteit:                                                   2020   Hvh        Totaal

  Herstellen                                                           1,00 pst    € 195




                                                                                           7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>31019 MO • Kievitsschool monument exclusief opstallen
Buurtweg 16 • Wassenaar
Conditie         0
 4712          Dak rietgedekt
 Hoogbouw toren
 B6GA01        Aangroei mos, algen
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Gering            0          0         0


 Activiteit:                                                   2020     Hvh        Totaal

 Reinigen                                                              50,00 m2    € 2.450




 5310          Waterleidingnet compleet
 lokaal 003
 K5EB01        Verkeerd gebruik van leidingmateriaal
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Ernstig           3          0         0


 Activiteit:                                                   2020     Hvh        Totaal

 Afkoppelen loden waterleiding                                          1,00 pst    € 595

 Aktief aangesloten loden waterleiding. Urgent aanpassen

 6171          Bliksembeveilingsinstallatie
 Monument
 E2GV03        Het ontbreken van een bliksem beveiligingsinstallatie
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Gering            3          0         0


 Activiteit:                                                   2020     Hvh        Totaal

 Introductie / aanleg                                                   1,00 pst   € 8.500

 Waarschijnlijke verplichting ivm toepassing Rietenkap + status monument




                                                                                             8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>31019 MO • Kievitsschool monument exclusief opstallen
Buurtweg 16 • Wassenaar
Conditie         0
 9042          Bomen & groenvoorziening
 Voorgevel
 B12GA01 Omvang en nabijheid bomen wat lijdt tot aangroei mos, algen
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Gering            0         0         0


 Activiteit:                                                   2020   Hvh        Totaal

 Rooien / Kappen bomen                                                1,00 pst   € 1.990




Totaal object                                                                              € 40.591

BTW                                                                                         € 8.524


Totaal inclusief BTW                                                                       € 49.115




                                                                                                      9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Bevindingen NEN 2767

31019 AAN • Kievitsschool tussenbouw

Buurtweg 16
2244 AD Wassenaar

Toelichting:


                  Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

                   Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

                   Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

        Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

      Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

          Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

                    Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.




                                  1 = Uitstekende conditie
                                  2 = Goed
                                  3 = Redelijk
                                  4 = Matig
                                  5 = Slecht
                                  6 = Zeer slecht
                                  8 = Nader onderzoek nodig
                                  9 = Niet te inspecteren



Alle prijzen zijn exclusief BTW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>31019 AAN • Kievitsschool tussenbouw
Buurtweg 16 • Wassenaar
Conditie         0
 2110          Loodslabben opgaand werk
 zijgevel tpv BSO
 B8EC01        Loszittend, onsamenhangend
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Ernstig           3         0          0


 Activiteit:                                                   2020    Hvh        Totaal

 Herstellen                                                           13,00 m1    € 1.235




 2110          Gevelconstructie metselwerk
 Linkerzijgevel aanbouw
 B2EC02        Scheuren constructief
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Ernstig           3         0          0


 Activiteit:                                                   2020    Hvh        Totaal

 Herstellen scheurvorming plaatselijk                                  1,00 pst   € 1.850




 2110          Gevelconstructie metselwerk


 B2SB01        Aantasting afwerklaag
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Serieus           0         0          0


 Activiteit:                                                   2020    Hvh        Totaal

 Herstellen                                                            1,00 pst    € 895




                                                                                            2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>31019 AAN • Kievitsschool tussenbouw
Buurtweg 16 • Wassenaar
Conditie          0
 2716          Gootconstructie goot+beugels polyester
 rechterzijgevel (plaatselijk)
 B5SC03        Ontbrekende (onder-)delen
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Serieus           3             0     0


 Activiteit:                                                   2020   Hvh        Totaal

 Aanbrengen                                                           1,00 pst     € 95




 3110          Kozijn kitvoeg aansluiting
 linker zijgevl
 B7EW01        Afdichting, manco
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Ernstig           3             0     0


 Activiteit:                                                   2020   Hvh        Totaal

 Herstellen                                                           1,00 pst    € 105



 3120          Waterslag kunststeen
 rechterzijkant bovendak
 B7SC02        Ontbrekende (onder-)delen
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Serieus           3             0     0


 Activiteit:                                                   2020   Hvh        Totaal

 Aanbrengen ontbrekende onderdelen                                    4,00 m1     € 340




                                                                                          3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>31019 AAN • Kievitsschool tussenbouw
Buurtweg 16 • Wassenaar
Conditie         0
 3120          Kozijn buiten staal
 rechterzijgevel (plaatselijk)
 B7EM01        Carbonatatie
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Ernstig           3             0     0


 Activiteit:                                                   2020   Hvh        Totaal

 Herstellen (plaatselijk)                                             1,00 pst    € 155




 3130          Kozijnwerk buiten zachthout
 linker& rechter zijgevel
 B7EM05        Houtrot
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Ernstig           3             0     0


 Activiteit:                                                   2020   Hvh        Totaal

 Herstellen plaatselijk houtrot                                       1,00 pst   € 4.500




                                                                                           4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>31019 AAN • Kievitsschool tussenbouw
Buurtweg 16 • Wassenaar
Conditie         0
 3130          Kozijnwerk buiten zachthout
 Bovenlichten bij dak
 B7GA01        Aangroei mos, algen
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Gering            0             0     0


 Activiteit:                                                   2020    Hvh        Totaal

 Reinigen                                                             12,00 m2     € 600




 3422          Trapleuning buiten staal
 rechterzijgevel
 B4SC04        Ontbrekende (onder)delen
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Serieus           3             0     0


 Activiteit:                                                   2020    Hvh        Totaal

 Introductie traphek voorziening tbv vluchtweg                         1,00 pst    € 690



 4111          Gevelafwerking voegwerk platvol
 rechterzijgevel (plaatselijk)
 B8EB02        Onvoldoende body voegwerk
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Ernstig           0             0     0


 Activiteit:                                                   2020    Hvh        Totaal

 Herstellen                                                            1,00 pst    € 395




                                                                                           5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>31019 AAN • Kievitsschool tussenbouw
Buurtweg 16 • Wassenaar
Conditie         0
 4111          Gevelafwerking voegwerk platvol
 rechterzijgevel (plaatselijk)
 B8GA01        Aangroei mos, algen
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Gering            0             0     0


 Activiteit:                                                   2020   Hvh        Totaal

 Reinigen                                                             1,00 pst    € 335




 4112          Gevelbekleding hout
 diverse
 B8EM06        Houtrot
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Ernstig           3             0     0


 Activiteit:                                                   2020   Hvh        Totaal

 Herstellen in combinatie met uitvoering                              8,00 m2     € 840
 schilderwerk




                                                                                          6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>31019 AAN • Kievitsschool tussenbouw
Buurtweg 16 • Wassenaar
Conditie         0
 4621          Buitenschilderwerk gevelbekleding hout
 Linkerzijgevel aanbouw
 B11EM01 Onthechting van ondergrond
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Ernstig           3         0         0


 Activiteit:                                                   2020    Hvh       Totaal

 Herstellen grote beurt                                               38,00 m2   € 1.710




 4621          Buitenschilderwerk gootconstructie/overstek hout dekkend
 diverse
 B11SB01 Dekking onvoldoende
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Serieus           0         0         0


 Activiteit:                                                   2020    Hvh       Totaal

 Herstellen                                                           80,00 m2   € 3.840




                                                                                           7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>31019 AAN • Kievitsschool tussenbouw
Buurtweg 16 • Wassenaar
Conditie         0
 4631          Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend
 diverse
 B11SM04 Erosie, verwering
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Serieus           0         0         0


 Activiteit:                                                   2020     Hvh        Totaal

 Herstelbeurt uitvoeren                                               175,00 m2    € 8.663




 4711          Dakbedekking bitumen
 diverse
 B6SM03        Blazen, plooien dak aanbouw
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Serieus           3         0         0


 Activiteit:                                                   2020     Hvh        Totaal

 Herstellen plooivorming                                                1,00 pst   € 1.250




                                                                                             8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>31019 AAN • Kievitsschool tussenbouw
Buurtweg 16 • Wassenaar
Conditie         0
 4711          Dakbedekking bitumen
 BSO
 B6SM04        Craquelé bitumineuze daken
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Serieus           0          0             0


 Activiteit:                                                   2020     Hvh        Totaal

 Vervangen dakbedekking (plaatselijk)                                 160,00 m2    € 7.200




 4711          Dakbedekking bitumen
 lage gedeelte (gang aanbouw)
 B6GA02        Vuil, aanslag, verkleuring
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Gering            0          0             0


 Activiteit:                                                   2020     Hvh        Totaal

 Herstellen en schoonmaken                                              1,00 pst    € 395




                                                                                             9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>31019 AAN • Kievitsschool tussenbouw
Buurtweg 16 • Wassenaar
Conditie         0
 4711          Dakbedekking bitumen
 tussenbouw
 B6SB07        Gebreken aan randafwerkingen, deklijsten, daktrimmen
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Serieus           0         0         0


 Activiteit:                                                   2020   Hvh        Totaal

 Herstellen                                                           1,00 pst    € 435




 6311          Elektra schakelmat.
 zij- entree aanbouw rechterzijgevel
 E3SB04        Ontbreken van hulpstukken
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Serieus           3         0         0


 Activiteit:                                                   2020   Hvh        Totaal

 Schakelmateriaal                                                     1,00 pst     € 65




Totaal object                                                                             € 35.593

BTW                                                                                        € 7.474


Totaal inclusief BTW                                                                      € 43.067




                                                                                                     10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Bevindingen NEN 2767

31019 GYM • Kievitsschool gymgebouw

Buurtweg 16
2244 AD Wassenaar

Toelichting:


                  Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

                   Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

                   Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

        Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

      Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

          Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

                    Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.




                                  1 = Uitstekende conditie
                                  2 = Goed
                                  3 = Redelijk
                                  4 = Matig
                                  5 = Slecht
                                  6 = Zeer slecht
                                  8 = Nader onderzoek nodig
                                  9 = Niet te inspecteren



Alle prijzen zijn exclusief BTW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>31019 GYM • Kievitsschool gymgebouw
Buurtweg 16 • Wassenaar
Conditie         0
 3120          Kozijn buiten kunststof


 B7SB01        Hang & sluitwerk, afsluitbaarheid en inbraakwerendheid onvoldoende
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Serieus           0          0          0


 Activiteit:                                                     2020     Hvh            Totaal

 Herstellen goede werking schuifmechanisme                                1,00 pst            € 895
 paneeldeuren




 4321          Vloerafwerking sportvloer
 vloer
 B9GA02        Vuil, aanslag, vervetting door verkeerd gebruik
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Gering            0          0          0


 Activiteit:                                                     2020     Hvh            Totaal

 Diepte reininging door Sportvloeren.nl                                 290,00 m2        € 1.015

 Door gebruik van sportvloer met blote voeten ontstaat vette vervuiling. Hierdoor wordt de
 benodigde stroefheid teniet gedaan. Het is raadzaam jaarlijks een diepte reininging uit te
 voeren en de vloer te testen op weerstand en schobabsorptie




                                                                                                      2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>31019 GYM • Kievitsschool gymgebouw
Buurtweg 16 • Wassenaar
Conditie         0
 4711          Dakbedekking kunststof
 daak kleedkamer en hoofddak
 B6GA02        Vuil, aanslag, verkleuring
 Ernst         Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit

 Gering            0          0             0


 Activiteit:                                                   2020   Hvh        Totaal

 Herstellen                                                           1,00 pst    € 450




Totaal object                                                                             € 2.360

BTW                                                                                        € 496


Totaal inclusief BTW                                                                      € 2.856




                                                                                                    3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>