<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Lokale verkenning potentie en
wenselijkheid windenergie en
zonnestroom binnen en buiten
de stad Zoetermeer

Generation.Energy
Oktober 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoud
•   Aanleiding                                 3
•   Profiel van Zoetermeer                     5
•   Technische potentie                        10
      •   Wind                                 12
      •   Zon                                  23
•   Ruimtelijke impressies                     42
•   Integraal gekeken                          51
•   Overzicht                                  61
•   Bijlage                                    68




                                      •   Verdere
                   •      technische en ruimtelijke verkenningen




                                                                   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Aanleiding
De gemeente Zoetermeer verkent in het kader van de RES Rotterdam Den Haag de mogelijkheden voor het opwekken van
duurzame energie doormiddel van zonnepanelen en windturbines. Deze verkenning brengt de (on)mogelijkheden hiervoor in
beeld. Deze verkenning is tot stand gekomen door:
•   Een ruimtelijke analyse van mogelijke zoekgebieden op basis van vigerend ruimtelijk beleid en milieu- en
    veiligheidsbeperkingen.
•   De kansen en wenselijkheden vanuit de gemeente opgehaald in een integrale sessie met ambtenaren met verschillende
    expertises en vanuit verschillende beleidsvelden.


De resultaten van deze verkenning presenteren we op kaart en in tabellen, zodat effecten snel inzichtelijk worden. In deze alinea
worden de belangrijkste bevindingen genoemd. In het rapport staat beschreven hoe deze bevindingen tot stand zijn gekomen.



Zoetermeer is onderdeel van de RES Rotterdam – Den
Haag. In deze verkenning worden de mogelijkheden voor
het opwekken van duurzame energie onderzocht in het
kader van de concept RES. Zoetermeer is specifiek
onderdeel van het zoekgebied A12- zone. De
zoekgebieden ‘stedelijk gebied’ en ‘overig’ gelden voor de
gehele regio, waaronder Zoetermeer. Alle zoekgebieden in
combinatie met de bestaande- en pijplijn projecten
dragen bij aan de inzet in een bandbreedte tussen de 2,8
en 3,2 TWh.                                               •   Verdere
                                 • technische
De verkenning laat zien waar in Zoetermeer  ruimte is en      ruimtelijke verkenningen
om bij te dragen in het kader van de concept RES.
Zoetermeer valt onder het zoekgebied A12 zone.
De maximale potentie van dit gebied is vastgesteld in de
concept RES op 14GWh.


                                                                                                                             3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Uit deze verkenning komen drie mogelijke locaties voor een zonnepark
naar voren: Roeleveenseweg, Slootweg en Oosterheem. De gezamenlijk
potentie van deze drie locaties is tussen de 8 en 22GWh (afhankelijk van
de opstelling).

Voor windenergie komt er een potentiële locatie uit namelijk het
Burgermeerster van Tuyllpark. Deze locatie heeft een potentie van 10
GWh (3,6 MW) of 18 GWh (5,6 MW). Echter is de toekomst van dit gebied
nog niet bekend, wanneer hier woningbouw plaats gaat vinden dan is
een windturbine hier niet mogelijk.

Een vierde windturbine ten zuiden van de drie bestaande windturbines
en het repoweren van de drie bestaande windturbines zou verder
onderzocht kunnen worden. Deze locaties vallen binnen de veiligheids-
en geluidsbeperkingen, maar door de keuze van bijvoorbeeld een ander
type turbine, aanvullende maatregelen en overleg met de betreffende
instanties zouden deze opties mogelijk kunnen zijn. Dit vraagt om
locatiespecifiek onderzoek.

Zon op kleine daken telt niet mee voor het RES bod,
maar draagt wel bij aan het halen van de doelstellingen van
het klimaatakkoord. Dit betekent dat het nog
steeds relevant is in het kader van de klimaatopgaven om hier op
in te zetten. Voor kleinschalig zon en wind kan Zoetermeer 92-126 GWh
bijdragen aan de hand van zonnepanelen op 30%- 40% op de kleine
daken. De gehele regio zet in op 800 GWh (0,8TWh).

Voor zon in de gebouwde omgeving (zon op grootschalige daken en zon
op parkeerplaatsen) kan Zoetermeer 89 – 119 GWh bijdragen. De inzet
van de gehele regio is 724 GWh (0,724 TWh).




                                                                           4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Het profiel van
 Zoetermeer




                  5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Gebiedsprofielen Zoetermeer
                                                Zoetermeer is een groene stad.
                                                Zoetermeer wordt zowel
                                                gekenmerkt door veel groen
                                                binnen de stad, als door het
                                                hoog gewaardeerde Groene
                                                Hart. In deze verkenning wordt
                                                gekeken naar de mogelijkheden
                                                voor het opwekken van
                                                duurzame energie in
                                                Zoetermeer, zowel in stedelijk
                                                gebied als de groen en
                                                recreatiegebieden aan de rand
                                                van de stad. Zoetermeer is
                                                gelegen aan de rand van het
                                                Groene Hart en is gebouwd in
                                                meerdere drooggemalen
                                                polders. Ten westen van
                                                Zoetermeer zijn droogmakerijen
                                                op veen gelegen en ten oosten
                                                van Zoetermeer droogmakerijen
                                                op klei. Het landschap van
                                                Zoetermeer is door de
                                                ontwikkeling van woonwijken en
                                                recreatiegebieden sterk
                                                veranderd. Historische linten op
                                                de grens van de droogmakerijen
                                                zoals de Voorweg en de
                                                Zegvaartseweg zijn nog steeds
                                                herkenbaar.


Bron: Gebiedsprofielen provincie Zuid-Holland

                                                                          6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Ontwikkeling Zoetermeer


                                  Delen van het veen van
                                  Zoetermeer zijn afgegraven en
                                  later drooggemalen. Een aantal
                                  van deze polderstructuren zijn
                                  nog steeds zichtbaar in het
                                  huidige Zoetermeer. Zo is de
                                  Meerpolder in 1616
                                  drooggelegd en werd het een
                                  belangrijk landbouwgebied. Nu
                                  is deze polder een beschermd
                                  stadsgezicht.

                                  In het midden van de vorige
          1815            1900    eeuw was er een groot
                                  woningtekort in Nederland en
                                  is Zoetermeer aangewezen als
                                  groeikern. Het dorp
                                  veranderende snel in een stad
                                  met veel groen. Deze groene
                                  recreatie gebieden zorgen voor
                                  een overgang tussen het
                                  stedelijk landschap en de open
                                  polders.




        1950               2000                          7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Groengebieden Zoetermeer
                                        De gemeente Zoetermeer is trots op
                                        haar groengebieden. De
                                        groengebieden in en om
                                        Zoetermeer zijn een van de redenen
                                        voor bedrijven en bewoners om zich
                                        te vestigen. Naast een aantrekkelijke
                                        woon- en werkomgeving zijn deze
                                        gebieden onder andere belangrijk
                                        voor de biodiversiteit, en het
                                        verminderen van hitte in de stad.




Bron: Groenkaart, gemeente Zoetermeer                             8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Landschap van Zoetermeer




       Nieuwe Driemanspolder   Meerpolder




         Zoetermeerse Plas     Buytenpark   9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Technische
 potentie




             10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Methode wind
Deze verkenning onderzoekt de mogelijke locaties voor windturbines in drie situaties:
• Wanneer enkel rekening wordt gehouden met veiligheids- en geluidsbeperkingen.
• Wanneer rekening wordt gehouden met veiligheids- en geluidsbeperkingen en provinciaal beleid.
• Wanneer rekening wordt gehouden met veiligheids- en geluidsbeperkingen en provinciaal en lokaal beleid.
Voor elke situatie is de potentie in GWh berekent.
De rotordiameter en as hoogte van een windturbine zijn bepalende variabelen voor de veiligheid- en geluidsrestricties. Deze
verkenning focust zich op grote windturbines (3,6 MW en 5,6MW).1 Het resultaat van de verkenningen gaf aan dat er weinig
verschil is in de ruimte voor 5,6 en 3,6 MW windturbines, waarvoor we hier de 5,6 MW presenteren die meer energie kunnen
opwekken. Voor meer informatie over de 3,6 windturbine-verkenningen verwijzen we naar de bijlage.




 Methode zon
 De analyse onderzoekt de mogelijke locaties voor zonnepanelen. De mogelijke beleidsbeperkingen zijn in kaart gebracht,
 waarbij onderscheid is gemaakt tussen lokaal en provinciaal beleid. Voor zon is gekeken naar de mogelijkheden op land,
 water, daken en infrastructuur. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt waar de potentie ligt voor zonneparken.
 1Depotentie van kleinere windturbines (0,015MW) in de gemeente Zoetermeer is niet berekend, wel wordt de ruimtelijke
 impact getoond op pagina 49 en 50. Door de omvang zijn deze turbines voornamelijk geschikt bij boerderijen.          11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre> Technische potentie

Wind 5,6MW




                       12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Wind (5,6 MW)- Technische potentie
Inhoud

Voor 5,6 MW windturbines zijn de volgende beperkingen en kansen in kaart
gebracht:
  • Veiligheids- en geluidsbeperkingen (zoals beschreven in het Handboek Risicozonering Windturbines, RVO 2014)
  • Mogelijke locaties voor windenergie rekening houdend met veiligheid en geluidsbeperkingen
  • Provinciale beleidsbeperkingen (omgevingsverordening provincie Zuid Holland, 2020)
  • Mogelijke locaties voor windenergie rekening houdend met veiligheid, geluidsbeperkingen en provinciale beleidsbeperkingen
  • Lokale beleidsbeperkingen
  • Mogelijke locaties voor windenergie rekening houdend met veiligheid, geluidsbeperkingen, provinciale en lokale beleidsbeperkingen




                                                                                                                        13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Veiligheids- en geluidsbeperkingen 5,6 MW windturbine
Exclusief beperkingen bestaande turbines




Deze kaart toont veiligheids- en milieu beperkingen voor een 5.6 MW windturbine zonder de beperkingen vanuit de
bestaande windturbines. In overleg met de betrokken instanties kan worden gekeken naar mogelijkheden voor het
plaatsen van turbines binnen deze beperkingen. Dan zouden wel extra (veiligheids-) eisen aan de turbine gesteld
kunnen worden.




Bron: Analysekaarten NP RES, oktober 2019                                                                         14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Veiligheids- en geluidsbeperkingen 5,6 MW windturbine
Inclusief beperkingen bestaande turbines




Deze kaart toont veiligheids- en milieu beperkingen voor een 5.6 MW windturbine met de beperkingen vanuit
bestaande windturbines. In overleg met de betrokken instanties kan worden gekeken naar mogelijkheden voor het
plaatsen van turbines binnen deze beperkingen. Dan zouden wel extra (veiligheids-) eisen aan de turbine gesteld
kunnen worden.




Bron: Analysekaarten NP RES, oktober 2019                                                                         15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Mogelijke locaties voor windturbines (5,6 MW)
Waar geen veiligheids- en geluidsbeperkingen gelden

                                                                                                             Theoretische potentie

                                                                                                             Bestaande           Potentiële
                                                                                                             opwek               opwek


                                                             Meerpolder
                                                                          Zoetermeerse                       29 GWh              302 GWh
                                                                          plas
                                                             Oost                                            (3 turbines)        (17 turbines)
                                                Meerpolder
                                                West
                                      Buytenpark



                         Nieuwe
                         Driemanspolder


                             Westerpark
                                                                             Burgermeester
                                                                             van Tuyllpark
                                          Balijbos




                                                                                             Bleizo




Deze kaart en de tabel op de volgende pagina laat locaties zien waar geen veiligheids- en milieu beperkingen gelden
voor 5.6 MW turbines. Een gesprek met de desbetreffende instanties kan worden aangegaan over het realiseren van
windturbines binnen deze veiligheids- en milieu beperkingen. Zo zijn de beperkingen die gelden rondom
hoogspanningskabels en buisleidingen adviesafstanden. Dit zou tot mogelijkheden kunnen leiden voor het
repoweren van de bestaande turbines en het plaatsen van een windturbine ten zuiden van de drie bestaande
windturbines.


Bron: Analysekaarten NP RES, oktober 2019                                                                                   16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Mogelijke potentie voor windenergie (5,6 MW)
Waar geen veiligheids- en geluidsbeperkingen gelden




Deze tabel en de kaart op de vorige pagina laat locaties zien waar geen veiligheids- en milieu beperkingen gelden voor 5.6 MW
turbines. De mogelijkheden voor het repoweren en het plaatsen van een vierde windturbine staan niet vermeld in deze tabel.
Overleg en nader specifiek onderzoek zou moeten uitwijzen of deze opties mogelijk zijn. Dit hangt ook af van de ontwikkelingen
die plaats gaan vinden in de gebieden Prisma en Bleizo en de mogelijke ontwikkeling van de ZoRo lijn. Ook bij een 3.6MW turbine
(zie bijlage) vallen de locaties voor het repoweren en een windturbine ten zuiden van de bestaande drie binnen de beperkingen.
Doordat een 3.6MW windturbine kleiner is, zijn de veiligheidsafstanden die worden gehanteerd ook kleiner. Of het plaatsen van
een vierde turbine en/of het repoweren van deze molens mogelijk is vraagt om locatie specifiek onderzoek.




                                                                                                                          17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Provinciale beleidsbeperkingen




Deze kaart toont ruimtelijk beleid van de provincie Zuid-Holland welke beperkend kan zijn voor het plaatsen van
windturbines.




 Bron: Omgevingsverordening Zuid-Holland
                                                                                                                  18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Mogelijke locaties voor windturbines (5,6 MW)
Rekening houdend met veiligheids- en geluidsbeperkingen en provinciale beleidsbeperkingen

                                                                                                            Theoretische potentie

                                                                                                            Bestaande           Potentiële
                                                                                                            opwek               opwek

                                                                                                            29 GWh              18 GWh
                                                                                                            (3 turbines)        (1 turbine)




                                                           Burgermeester
                                                           van Tuyllpark




Deze kaart toont de locaties waar geen veiligheids- en geluidsbeperkingen en provinciale beleidsbeperkingen voor een
5,6 MW windturbine gelden. De tabel op pagina 22 geeft de potentie van elk van de gebieden aan.




Gebaseerd op: Omgevingsverordening Zuid-Holland en analysekaarten NP RES
                                                                                                                           19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>‘

    Lokale beleidsbeperkingen




    Deze kaart toont ruimtelijk beleid van de gemeente Zoetermeer welke beperkend kan zijn voor het plaatsen van
    windturbines. Naast de definitie van de natuurkernen geldt binnen de gemeente de groenkaart (zie bldz. 8). Hierin is het
    groen opgedeeld in verschillende types groen: regiogroen, stadsgroen en wijk- en buurtgroen. Als er groen binnen de
    gemeente aangetast wordt, moet dat gecompenseerd worden. De wijze waarop compensatie plaats moet vinden, is
    afhankelijk van het type groen waartoe het betreffende gebied behoort’.

    Bron: Bestemmingsplan Meerpolder, Groenkaart Zoetermeer, Archeologische beleidskaart Zoetermeer, Beschermde stadsgezichten Zoetermeer
    en motie gemeenteraad geen windturbines in Balijbos en Westerpark
                                                                                                                                            20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Mogelijke locaties voor windturbines (5,6 MW)
Rekening houdend met veiligheids- en geluidsbeperkingen en provinciale en lokale
beleidsbeperkingen
                                                                                                                    Theoretische potentie

                                                                                                                    Bestaande           Potentiële
                                                                                                                    opwek               opwek


                                                                                                                    29 GWh          18 GWh
                                                                                                                    (3 turbines)    (1 turbine)




                                                           Burgermeester
                                                           van Tuyllpark




Deze kaart toont de locaties waar geen veiligheids- en geluidsbeperkingen, provinciale en lokale beleidsbeperkingen
voor een 5,6 MW windturbine gelden. De tabel op de volgende pagina geeft de potentie van het gebied aan.




Gebaseerd op: Analysekaarten NP RES, Groenkaart Zoetermeer, Bestemmingsplan Meerpolder en motie gemeenteraad geen
windturbines in Balijbos en Westerpark
                                                                                                                                   21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Mogelijke potentie voor windenergie (5,6 MW)
Rekening houdend met veiligheids- en geluidsbeperkingen en provinciale en lokale
beleidsbeperkingen




 Deze tabel laat de potentie zien van een 5,6 MW windturbine. Het Burgermeester van Tuyllpark komt naar voren als een potentiële
 locatie voor één windturbine. Wat de toekomstplannen voor het Burgermeester van Tuyllpark zijn is nog niet bekend. Deze
 toekomstige ontwikkelingen kunnen de mogelijkheden voor het plaatsen van een windturbine beinvloeden, bijvoorbeeld wanneer
 deze locatie wordt gebruikt voor woningbouw. Bovendien grenst het Burgermeester van Tuyllpark aan het nog nader te begrenzen
 natuurkerngebied Plas van Poot. De aanwezige (en naartoe trekkende) fauna kan invloed ondervinden van een windturbine.
 Daardoor zou dit natuurgebied en de aanwezige fauna een beperking kunnen zijn voor de komst van een windturbine.




Het Burgermeester van Tuyllpark (Bron afbeelding: Google maps)                                                          22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>      Technische potentie



     Zon PV
Zon potentieel uitgangspunen




                               23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Zon- Technische potentie
Inhoud


 Voor zon zijn de volgende beperkingen en kansen in kaart gebracht:
 • Zon op daken
 • Zon op infrastructuur
 • Zon op land en water zonder rekening te houden met provinciale beleidsbeperkingen
 • Provinciale beleidsbeperkingen
 • Zon op land en water rekening te houden met provinciale beleidsbeperkingen


 Bij zon op infrastructuur en zon op daken zijn niet alle oppervlaktes geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. In het
 Nationaalprogramma RES zijn aannames gedaan welk percentage van dit oppervlak geschikt is voor zonnepanelen. In de tabellen voor
 infrastructuur wordt dit percentage aangegeven in de kolom ‘gebruikt gebied.‘ Voor daken is de potentie berekend voor wanneer 30% en
 40% van het dakoppervlak van grote daken wordt benut. Hier wordt op pagina 27 dieper op ingegaan.

 In de analysekaarten van het Nationaal Programma RES wordt gerekend wat de potentie voor zon op landbouwgrond in Nederland is
 wanneer 4% van de landbouwgrond wordt getransformeerd naar zonnevelden (Analysekaarten nationaalprogramma RES, 2019). In de
 tabellen hebben we laten zien wat dit betekent voor Zoetermeer. Per buurt hebben we de maximale potentie (100%) weergegeven. Dit
 percentage van 4% is niet afgestemd op de specifieke kenmerken van Zoetermeer. Het zou kunnen zijn dat in Zoetermeer meer of
 minder dan 4% van de landbouwgrond in de toekomst wordt ingezet voor zonnepanelen. Voor water is voor het nationaalprogramma
 RES de potentie berekend wanneer 5% wordt ingezet. Ook dit percentage is niet afgestemd op de specifieke kenmerken van
 wateroppervlaktes in Zoetermeer, maar geeft een indicatie van de potentie.




 Nationaal programma RES, 2019. Analysekaarten: verantwoording bronnen en methoden. Opgehaald van: https://www.regionale-
 energiestrategie.nl/ondersteuning/analysekaarten+np+res/default.aspx


                                                                                                                            24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Zon op dak
Grote en kleine daken

                                                                                                             Potentie kleine daken1
                                                                                                           Bestaande Potentiële  Potentiële
                                                                                                           opwek     opwek (30%) opwek (40%)


                                                                                                            11 GWh     92 GWh      126 GWh
                                                                                                            8 Ha2      60 Ha       83 Ha


                                                                                                              Potentie grote daken1
                                                                                                            Bestaande Potentiële  Potentiële
                                                                                                            opwek     opwek (30%) opwek (40%)


                                                                                                             4 GWh        88 GWh   119 GWh
                                                                                                             3 Ha2        58 Ha    78 Ha




1 Kleinedaken tellen niet mee voor het RES bod, grote daken wel (zie voor verdere uitleg pagina 27).
2Aantal hectare is een aanname gebaseerd op de efficiëntie (GWh/m2) van de analysekaarten van NP RES
• Het potentieel wordt berekend op basis van 40% van het dakoppervlak, volgens de RES RDH. De analyse kaarten van
   NP RES rekenen met 30% van het dakoppervlak. De kaart laat 100% van het dakoppervlak gekleurd zien. In de getallen
   reken we met een range van 30%-40%.
• In de kaart wordt het adres weergegeven waarop de SDE subsidie is aangevraagd. Dit is niet perse de locatie zijn waar
   de zonnepanelen ook daadwerkelijk zijn geplaatst.
• Parkeerplaatsen gelegen op daken zoals, bij parkeergarages in het Stadshart van Zoetermeer zijn gerekend als daken
   en vallen daarom niet onder de parkeerplaatsen op pagina 30.                                                              25
Bronnen: Nationaal Programma RES, 2019; CBS, 2017 en CBS 2018 (zie pagina 28)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Potentie op dak
Grote en kleine daken




Totale potentie daken




                        26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Zon op dak
Bij het berekenen van de potentie voor zon op daken is onderscheid gemaakt
tussen grote daken en kleine daken. Dit onderscheid is gemaakt op basis van het
Klimaatakkoord. Kleinschalige zon-op-dak installaties met een vermogen van
onder de 15 kWp tellen niet mee voor de 35TWh waar de diverse RES'en naar toe
werken. Grote daken (installaties groter dan 15kWp, 50 - 60 panelen) tellen wel
mee voor de Regionale Energie Strategie. In het klimaatakkoord wordt een
autonome groei van kleinschalig zon op dak tot ongeveer 7TWh verwacht. Indien
de doelstelling van 35TWh verhoogd wordt zal deze extra opgave allereerst
worden ingevuld met kleinschalig zon en wind op zee. Wanneer meer dan 7TWh
kleinschalig zon wordt opgewekt, telt deze extra opgewekte energie wel mee in
het geval dat de landelijke doelstelling van 35TWh wordt verhoogd (Nationaal
programma RES, 2020). De potentie voor het opwekken van energie op kleine
daken is landelijk echter veel groter dan die 7TWh. Het feit dat het volleggen van
kleine daken niet meetelt voor het RES bod wil niet zeggen dat hier niet op moet
worden ingezet. Het opwekken van zonne-energie op kleine daken draagt
namelijk wel bij aan de reductie van CO2 en daarmee ook aan de doelstelling van
het klimaatakkoord.
                                                                                     Bron: Greenspread, Analyse potentie zon-PV bedrijvenpark
De potentie van zon op daken zowel grootschalig als kleinschalig is opgesplitst op         Lansinghage Zoetermeer
buurtniveau. De potentie is weergegeven wanneer 30% en 40% van het
dakoppervlak wordt ingezet voor het plaatsen van zonnepanelen. Niet al het
dakoppervlak is immers geschikt voor zonnepanelen door bijvoorbeeld
dakkapellen, schaduw van omringende gebouwen en bomen, koelinstallaties, of
dat de dakconstructie nog niet stevig genoeg is. In de toekomst kan deze potentie
toenemen doordat bijvoorbeeld het gewicht van zonnepanelen afneemt en
meer daken geschikt zijn. Er zijn in de gemeente Zoetermeer door Greenspread
al studies gedaan die de potentie voor zonne-energie op daken voor specifieke
bedrijfspanden en bedrijfsterreinen onderzoekt.

In de berekening is meegenomen dat monumenten minder geschikt zijn voor het
plaatsen van zonnepanelen. In de gemeente Zoetermeer gelden ook
beeldkwaliteitsplannen voor de Historische linten: Voorweg en de Zegvaartseweg.
In dit beeldkwaliteitsplan zijn extra eisen meegeven aan het plaatsen van
zonnepanelen. Zoals dat ze alleen mogen worden geïntegreerd in het
dakoppervlak of alleen aan de achterkant van gebouwen.
                                                                                      Bron: Nieuwbouw Palenstein met zonnepanelen

                                                                                                                                 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Zon op dak
De aannames voor de berekeningen zijn hetzelfde als de aannames die
gedaan zijn voor de concept RES Rotterdam- Den Haag. Het potentieel is
bepaald op basis van de maximale potentie minus het al bekende vermogen.


De tabel op pagina 26 laat in de kolom ‘Bestaande opwek’ zien hoeveel
elektriciteit in 2018 wordt opgewekt op zowel grote als kleine daken. Het
vermogen van zonnepanelen op daken was alleen voor 2018 bekend op
gemeenteniveau, voor 2017 is dit ook berekend op buurtniveau. Het
vermogen van zonnepanelen in Zoetermeer is in 2018 hoger dan in 2017.
Om de gemeentelijke cijfers van 2018 toch op buurtniveau te laten zien is het
verschil in vermogen tussen 2017 en 2018 verdeeld over de buurten op basis
van dakoppervlak. De tabel op pagina 26 laat de opwek op buurtniveau zien
voor 2018.

                                                                                          Bestaande woningen Palenstein gerenoveerd naar nul op
                                                                                          de meter




Bronnen van de data:
Nationaal programma RES, 2019. Analysekaarten: verantwoording bronnen en methoden. Opgehaald van: https://www.regionale-
energiestrategie.nl/ondersteuning/analysekaarten+np+res/default.aspx

Nationaal programma RES, 2020. https://www.regionale-
energiestrategie.nl/ondersteuning/handreiking/afwegingskaders/toelichting+kwantiteit+opgave+voor+elektriciteit/optioneel+kleinschalig+zon-
op-dak+minder+dan+15/default.aspx
CBS, 2017. Zonnestroom; vermogen zonnepanelen woningen, wijken en buurten, 2017. Opgehaald van
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84517NED/table?ts=1572342632052

CBS. 2018. Zonnestroom; vermogen bedrijven en woningen, regio (indeling 2018). Opgehaald van
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84518NED/table?dl=1DE74
                                                                                                                                  28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>In de woningbouwagenda van de gemeente Zoetermeer staat beschreven
dat de gemeente de komende jaren 10.000 -16.000 woningen wil
realiseren. Bij het realiseren van deze woningen kan duurzaamheid vanaf
het begin worden meegenomen. Bijvoorbeeld door het stimuleren van nul
op de meter woningen, het sluiten van convenanten met
projectontwikkelaars en wanneer de grond in eigendom is van de gemeente
bij het uitschrijven van tenders om daken zo volledig mogelijk te benutten
met zonnepanelen. Voorbeelden binnen de gemeente Zoetermeer zijn de
renovatie en nieuwbouw van woningen in Palenstein. In Nederland is er ook
sprake van een warmtetransitie waarbij woningen van het gas afgaan.
Huizen kunnen bij renovatie goed worden geïsoleerd en voorzien van daken
die volledig benut zijn met zonnepanelen en een warmtepomp. De
elektriciteit die wordt opgewekt op het dak kan worden gebruikt om het huis
te verwarmen. Hiervan zijn in Zoetermeer in Palenstein en Meerzicht (de
Landenbuurt) voorbeelden van te vinden.




                                                                              Coöperatiewoningen zijn in de Landenbuurt
                                                                              gerenoveerd naar ‘nul op de meter’ woningen met
                                                                              zonnepanelen op het gehele dak en een
                                                                              warmtepomp.




                                                                                                                           29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Zon op infrastructuur
Tunnel, geluidschermen, fietswegen en parkeerplaatsen

                                                                                                         Theoretische potentie

                                                                                                         Bestaande          Potentiële
                                                                                                         opwek              opwek

                                                                                                                            16 GWh
                                                                                                           -
                                                                                                                            31 Ha




Deze kaart toont de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op of in infrastructuur.
• De potentie voor de tunnel is berekend door uit te gaan dat de helft van de tunnelbak wordt overkapt met zonnepanelen.
• Fietspaden zouden in de toekomst kunnen worden voorzien van zonnepanelen in het asfalt. In Nederland zijn op dit moment pilots hierover
  bezig. Zoetermeer heeft een uitgebreid netwerk van fietspaden en dit zou mogelijkheden kunnen bieden. De potentie is echter nog laag
  doordat de techniek zich nog aan het ontwikkelen is.
• Geluidsschermen zouden kunnen worden gebruikt voor het opwekken van duurzame energie, ook hier zijn al voorbeelden van te vinden
  in Nederland. In deze verkenning hebben we alleen gekeken naar bestaande geluidsschermen.
Bron tunnel: Gemeente Zoetermeer,
Bron geluidsschermen en fietspaden: Analysekaarten NP RES                                                              30
Bron parkeerplaatsen: Basisregistratie terreinen (groter dan 5000 m2 (0.5 Ha))
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Potentie op/langs infrastructuur
Tunnel, geluidschermen, fietswegen en parkeerplaatsen




                                                                    Zonnepanelen op fietspad in Grave. Ed van Alem




• Parkeerplaatsen zouden kunnen worden overkapt waarbij de
  overkapping wordt voorzien van zonnepanelen. In deze verkenning
  hebben we gekeken naar de grotere parkeerterreinen. Naast het
  opwekken van elektriciteit zorgen deze overkappingen ook voor
  schaduw, waardoor het opwarmen van auto’s wordt verminderd.




                                                                     Parkeerplaats met zonnepanelen, Weleda
                                                                     Zoetermeer                                      31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Theoretische potentie voor zon op land en water
Wanneer beleidsrestricties niet zijn meegenomen


                                                                                                                  Land en water
                                                                                                                  Bestaande      Potentiële      Potentiële
                                                                                                                  opwek          opwek           opwek
                                                                                                                                 (intensief) *   (extensief)*

                                                                                                                    -            31 GWh          11 GWh
                                                                                                                                 31 Ha           31 Ha




Deze kaart toont mogelijke locaties voor zon op land en water. De kaart laat 100% invulling zien. Voor de berekening
van de totale potentie van de gemeente Zoetermeer zijn we uitgegaan dat een gedeelte (in percentages) wordt ingezet.
Omdat het niet realistisch is om al deze gebieden volledig in te zetten met zonnepanelen.

Braakliggende terreinen zijn niet meegenomen in de potentie berekening. Wel worden hier mogelijkheden gezien voor
het realiseren van (tijdelijke) zonneparken.


Gebaseerd op analysekaarten NP RES, 2019   *Het verschil tussen intensief en extensief wordt beschreven op de volgende pagina.         32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Theoretische potentie voor zon op land en water
Wanneer beleidsrestricties niet zijn meegenomen



                                          Deze tabel laat de potentie per buurt zien wanneer
                                          100% wordt ingezet en deze tabel laat de totale
                                          potentie zien wanneer 4% of 5% (respectievelijk land en
                                          water) wordt ingezet over geheel Zoetermeer. Binnen
                                          een buurt kunnen de percelen verspreid liggen. Het
                                          vermelde oppervlak per buurt kan bestaan uit percelen
                                          die niet bij elkaar in de buurt liggen.

                                          De potentie wordt getoond voor zowel intensieve als
                                          extensieve benutting met zonnepanelen van het
                                          perceel. Bij extensief staan de panelen verder uit
                                          elkaar en is er meer ruimte tussen de panelen, wat
                                          betekent meer licht en water wat de bodem kan
                                          bereiken. Dit biedt betere kansen voor biodiversiteit.
                                          Bij intensief worden de panelen relatief dicht tegen
                                          elkaar aan gezet. Bij intensief nemen we aan dat 80%
                                          van het perceel voor het plaatsen van zonnepanelen
                                          wordt gebruikt en bij extensief 30%. Zowel bij intensief
                                          als extensief wordt rekening gehouden met het
                                          aanleggen van de benodigde infrastructuur.




                                                                                                     33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Provinciale beleidsbeperkingen voor zon op land en water




Deze kaart toont ruimtelijk beleid van de provincie Zuid-Holland welke beperkend kan zijn voor het plaatsen van
zonneparken.




Bron: Omgevingsverordening Zuid-Holland
                                                                                                                  34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Lokale beleidsbeperkingen voor zon op land en water




Deze kaart toont ruimtelijk beleid van de gemeente Zoetermeer welke beperkend kan zijn voor het plaatsen van
zonneparken. Naast de definitie van de natuurkernen geldt binnen de gemeente de groenkaart (zie bldz. 8). Hierin is het
groen opgedeeld in verschillende types groen: regiogroen, stadsgroen en wijk- en buurtgroen. Als er groen binnen de
gemeente aangetast wordt, moet dat gecompenseerd worden. De wijze waarop compensatie plaats moet vinden, is
afhankelijk van het type groen waartoe het betreffende gebied behoort’.


Bron: Bestemmingsplan Meerpolder, Groenkaart Zoetermeer, Archeologische beleidskaart Zoetermeer en Beschermde stadsgezichten
Zoetermeer
                                                                                                                               35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Zon of land en water
Landbouw percelen, recreatiegebieden, water (recreatief en niet-recreatief)
Mogelijke locaties voor zon op het land rekening houdend met alle provinciale en lokale beleidsbeperkingen


                                                                                                          Land en water
                                                                                                          Bestaande   Potentiële      Potentiële
                                                                                                          opwek       opwek           opwek
                                                                                                                      (intensief) *   (extensief)*
                                                                                                                      1 GWh           0.5 GWh
                                                                                                               -      1 Ha            1 Ha




Deze kaart toont de mogelijkheden waar geen provinciale en lokale beleidsbeperkingen van toepassing op zijn.




Gebaseerd op analysekaarten NP RES, 2019                                                                                    36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Potentie of land en water
Landbouw percelen, recreatiegebieden, water (recreatief en niet-recreatief)
Mogelijke locaties voor zon op het land rekening houdend met alle provinciale en lokale
beleidsbeperkingen


                                                                       Deze tabel laat de potentie per buurt zien wanneer
                                                                       100% wordt ingezet en deze tabel laat de totale
                                                                       potentie zien wanneer een realistischer percentage
                                                                       wordt ingezet over geheel Zoetermeer. Binnen een
                                                                       buurt kunnen de percelen ook verspreid liggen, ze
                                                                       sluiten niet perse op elkaar aan.




                                                                                                                     37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre> Totale theoretische potentie zon
 Wanneer lokale en provincale beleidsbeperkingen niet zijn meegenomen
                                                                                                            Alle
                                                                                                            Bestaande    Potentiële      Potentiële
                                                                                                            opwek        opwek           opwek
                                                                                                                         (intensief) *   (extensief)*

                                                                                                              -          292 GWh         207 GWh
                                                                                                                         222 Ha          180 Ha




Deze kaart toont mogelijke locaties voor zon op land en water. De kaart laat 100% invulling zien. Voor de berekening
van de totale potentie van de gemeente Zoetermeer zijn we uitgegaan dat een gedeelte (in percentages) wordt ingezet,
omdat het niet realistisch is om al deze gebieden volledig in te zetten met zonnepanelen. Zie pagina 26, 31 en 33 voor
de ingezette percentages.




Gebaseerd op analysekaarten NP RES, 2019                                                                                       38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre> Totale theoretische potentie zon
 Wanneer lokale en provincale beleidsbeperkingen niet zijn meegenomen




Deze tabel laat de totale potentie zien en is een samenvatting van tabel 26, 30 en 32.
Deze tabel geeft ook de relatie van de verkenning aan met de zoekgebieden zoals
gedefinieerd in de concept RES Rotterdam – Den Haag.

Voor infrastructuur is er in de aannames geen verschil tussen extensief en intensief.



                                                                                         39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Zon op land en water
Mogelijke locaties rekening houdend met provinciale en lokale beleidsbeperkingen
                                                                                                             Alle
                                                                                                            Bestaande    Potentiële      Potentiële
                                                                                                            opwek        opwek           opwek
                                                                                                                         (intensief) *   (extensief)*

                                                                                                               -         262 GWh         197 GWh
                                                                                                                         193 Ha          150 Ha




Deze kaart toont mogelijke locaties voor zon op land en water, wanneer rekening is gehouden met alle provinciale
beleidsbeperkingen. De kaart laat 100% invulling zien. Voor de berekening van de totale potentie van de gemeente
Zoetermeer zijn we uitgegaan dat een gedeelte (in percentages) wordt ingezet. Omdat het niet realistisch is om al deze
gebieden volledig in te zetten met zonnepanelen. Zie pagina 26, 31 en 37 voor de ingezette percentages.




Gebaseerd op: Omgevingsverordening Zuid-Holland, Analysekaarten NP RES, 2019                                                   40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Totale theoretische potentie zon
Wanneer lokale en provinciale beleidsbeperkingen zijn meegenomen




                    Grote daken




Deze tabel laat de totale potentie zien en is een samenvatting van tabel 26, 30 en 36. Deze tabel geeft ook de
relatie van de verkenning aan met de zoekgebieden zoals gedefinieerd in de concept RES Rotterdam – Den Haag.
                                                                                                                 41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Ruimtelijke
impressies




              42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Ruimtelijke impressies

Zoetermeer is gelegen in de Randstad aan de rand van het Groene Hart. Zoetermeer heeft zich in de afgelopen decennia van een dorp
ontwikkeld tot een groene stad. De stad wordt omarmd door gewaardeerde recreatie- en groengebieden zoals het Buytenpark, Balijbos
en Westerpark. Net buiten de gemeentegrenzen wordt een nieuw bosgebied ontwikkeld: het Bentwoud. Naast deze recreatiegebieden is
in Zoetermeer ook een agrarische en weidse polder gelegen: De Meerpolder. In voorgaande pagina’s zijn de verschillende mogelijkheden
op kaart onderzocht op basis van beleid. In de volgende pagina’s laten we doormiddel van een eerste schets de ruimtelijke impact en
mogelijkheden zien voor zowel het stedelijk gebied als de groengebieden.

De mogelijkheden zijn weergegeven aan de hand van ‘tegels’ en schetsen. Voor de potentieberekening bij de kaarten en tabellen is
uitgegaan van een bepaald benuttingspercentage. Deze beelden zijn gebruikt om met ambtenaren van verschillende disciplines en
beleidsvelden te discussiëren over wenselijke locaties voor zonnevelden.




                                                                                                                         43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>   Zon langs infrastructuur


  Geluidschermen langs infrastructuur




  Hellingen tegenover de weg




De potentie van geluidsschermen is meegenomen in de berekeningen. De potentie van geluidswallen (grondlichaam) zijn niet
meegenomen in de berkening. Wel wordt hier potentie in gezien.
Dit is een impressie, geen ontwerp, van zon op geluids- scherm en wal bij de A12 ter hoogte van de Balijbrug               44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>   Zon op en langs infrastructuur

   Geluidschermen in de stad




   Hellingen in de stad




   Fietswegen




Dit is een impressie, geen ontwerp, van zon op geluidsscherm en fietspaden ter hoogte van de Tweede stationsstraat   45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>   Zon op infrastructuur

   Tunnel




Dit is een impressie, geen ontwerp, van zonnepanelen op de Europaweg   46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>   Zon op infrastructuur


   Parkeerplaatsen




Dit is een impressie, geen ontwerp, van zonnepanelen op parkeerplaatsen op bedrijventerrein Lansinghage   47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>   Zon op land en water

   Recreatief water: geen




   Recreatief water: extensief




Dit is een impressie, geen ontwerp, van zonnepanelen op de Zoetermeerseplas   48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Kleine windturbines in het agrarisch landschap




 Kleine windturbines zoals die van 0.015 MW kunnen worden geplaatst bij boerderijen of aan de rand van de stad. Door de grote
 past deze windturbine bij de schaal van de boerderijen. Op de volgende afbeelding wordt dit geillustreerd in de Meerpolder.
 Volgens het bestemmingsplan zijn in de Meerpolder echter geen windturbines toegestaan.




                                                                                                                        49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>   Zon op landbouw percelen, zon op daken en wind op landbouw
   percelen

    Daken




    Wind op landbouw percelen




Dit is een impressie, geen ontwerp, van een 0,015MW bij een boerderij in de Meerpolder en zonnepanelen op een stal.   50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Integraal
gekeken




            51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Integraal gekeken
Na het in kaart brengen van de mogelijkheden en beperkingen is met een team ambtenaren van de gemeente Zoetermeer met
diverse disciplines gekeken naar potentieel geschikte locaties voor het plaatsen van zonneparken. De discussie over de
wenselijkheid is onder andere gevoerd door het bespreken van de wenselijkheid van de ruimtelijke impressies. Daar kwamen
drie locaties uit: Oosterheem, Roelveenseweg en Slootweg. Roeleveenseweg en Slootweg vallen onder provinciale
beleidsrestricties. Ze zijn namelijk groene buffer en recreatiegbied. Dit vraagt bij verdere uitwerking om afstemming met de
provincie en bij de verdere uitwerking aandacht voor het versterken van de natuurwaarden. Slootweg heeft een agrarische
bestemming en de locatie aan de Roeleveenseweg heeft op dit moment een bestemming als Golfbaan, maar wordt agrarisch
gebruikt. Oosterheem heeft een bestemming als bedrijventerrein. Deze drie gebieden zijn alledrie gebieden die door de ligging
en de aangrenzende (infrastructurele) structuren geen onderdeel uitmaken van een grotere ruimtelijke eenheid. Hierdoor is de
landschappelijke impact beperkt. Roelveenseg en Slootweg behoren volgens de Groenkaart tot ‘ Regiogroen’; Oosterheem
behoort tot ‘laagdynamisch stadsgroen’. In beide gevallen is er de verplichting van ‘ groencompensatie’ als er ontwikkelingen
plaatsvinden die afwijken van het bestemmingsplan en ten kosten gaan van de groenfunctie en/of groenbeleving. Dit kan in de
vorm van financiële compensatie of ter plekke in fysieke compensatie. In het kort worden de ruimtelijke kenmerken van de drie
locaties besproken op de volgende pagina’s.




                                                                                                                        52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Roeleveenseweg
       Het perceel aan de Roeleveenseweg is een restant van een agrarische verkaveling,
       ingeklemd tussen de A12 (zuidzijde) en de randstadrailspoor met de Zoetermeerse Rijweg (noordzijde).
       Deze infrastructuur zorgt ervoor dat er geen visuele relatie is met het aan de andere zijde van deze
       infrastructuur liggende landschap. Aan de westzijde ligt Leidschenveen en aan de oostzijde ligt een
       golfbaan. Deze twee gebieden hebben ook geen ruimtelijke relatie met het gebied Roeleveen. Doordat dit
       gebied geen onderdeel uitmaakt van een groter landschap en er nauwelijks sprake is van een (visuele)
       relatie met zijn omgeving, is vanuit landschappelijk oogpunt te overwegen om hier een zonneveld aan te
       leggen. Dit dient wel nader besproken te worden met de gemeente Den Haag, omdat de gemeentegrens
       midden door Roeleveen loopt. De potentie is alleen berekend voor de percelen die op Zoetermeers
       grondgebied zijn gelegen. De locatie is bestemd als golfbaan, maar wordt op dit moment voor agrarische
       doeleinden gebruikt. De locatie aan de Roeleveenseweg maakt onderdeel uit van de gebiedstafel
       Buytenhoutgebied en de landschapstafel Duin Horst Weide. Bij ontwikkelingen in dit gebied moet met
       deze tafels ook afstemming plaats vinden.




        Roeleveenseweg, zie voor de ligging binnen de gemeente Zoetermeer pagina 57

                                                                                                        53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Slootweg

           Voor de locatie Slootweg geldt een vergelijkbaar verhaal. Ook deze strook land maakt geen deel uit van een
           grotere landschappelijke eenheid. Aan de zuid-westzijde liggen een aantal plassen met de Aziëweg en aan
           de noordoostzijde ligt de Slootweg met boezemsloot. Doordat deze weg en sloot hoger liggen dan het
           weiland dat op polderniveau ligt, heeft deze locatie ook nauwelijks een ruimtelijke relatie met het
           achterliggende landbouwgebied. Op dit moment heeft de locatie een agrarische bestemming en wordt het
           ook zo gebruikt. Verder staan er een aantal verspreide huizen aan de Slootweg.




           Slootweg, zie voor de ligging binnen de gemeente Zoetermeer pagina 56




                                                                                                               54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Oosterheem

    De locatie Oosterheem ligt ingeklemd tussen de hogesnelheidslijn die ter plekke verhoogd op een dijk ligt en
    een geluidsscherm heeft en de N209 met daarlangs een brede groenzone. Dit zorgt ervoor dat de locatie
    geen deel uitmaakt van een grotere ruimtelijke eenheid. Het is een op zichzelf gelegen locatie en daardoor net als
    de andere twee locaties beter geschikt voor zonnevelden dan de overige gebieden ‘groene’ gebieden in de
    gemeente Zoetermeer, die allemaal deel uitmaken van (zeer) grote ruimtelijke eenheden. De locatie is op dit
    moment gereserveerd voor het realiseren van een baggerspeciedepot voor het Hoogheemraadschap Schieland en
    de Krimpenerwaard.




     Oosterheem, zie voor de ligging binnen de gemeente Zoetermeer pagina 57




                                                                                                                   55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Integraal gekeken
Voor wind is er potentie in het burgermeerster van Tuyllpark wanneer rekening wordt gehouden met veiligheids-, geluid en
beleidsbeperkingen. Deze locatie is ook geschikt voor een 3,6 MW windturbine (zie bijlage). Deze locatie is echter nog geen mogelijkheid
omdat de toekomstige invulling van dit park, met misschien woningbouw, nog onbekend is. Ook de impact op de natuurwaarde van het
nieuw te vormen natuurkerngebied Plas van Poot is nog onbekend.

Voor het repoweren van de bestaande windturbines en het toevoegen van een vierde zou verder onderzoek moeten worden gedaan. Deze
locaties en turbines vallen binnen huidige veiligheids- en geluidbeperkingen voor een 3,6 en 5,6MW windturbine. Nader onderzoek kan
gedaan worden naar de mogelijkheden bij een ander type molen of aanvullende maatrelgen in overleg met de betreffende instanties voor
de veiligheidsbeperkingen in dit gebied.

Het plaatsen van grote windturbines (3,6 - 5,6MW) in de groengebieden van Zoetermeer wordt door de gemeente en door provinciaal
beleid als onwenselijk gezien. Kleine windturbines (0,015MW) plaatsen bij boerderijen in de Meerpolder is volgens het bestemmingsplan
op dit moment niet mogelijk. Wordt dit in de toekomst als wenselijk gezien dan zouden de effecten op weidevogels in het nabij gelegen te
ontwikkelen weidevogelproject moeten worden meegenomen en op weidevogels in de Meerpolder in het algemeen.




Impressie van Zonneveld met ruimte voor schapen en planten. Bron: Bosch & van Rijn




                                                                                                                            56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Integraal gekeken
Mogelijke locaties voor zonneparken
                                                         Integraal gekeken
                                                         Bestaande   Potentiële      Potentiële
                                                         opwek       opwek           opwek
                                                                     (intensief) *   (extensief)*

                                                           -         22 GWh          8 GWh
                                                                     23 Ha           23 Ha
                                 Slootweg




                                            Oosterheem

           Roeleveenseweg




                                                                           57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Integraal gekeken
Mogelijke locaties voor zonneparken




Oosterheem, google maps




Oosterheem, bron Google maps                    Roeleveenseweg, Afbeelding van Bosch           Slootweg
                                                & van Rijn
                                                                                                          58
Deze potentiële locaties vallen in het zoekgebied A12 zone van de concept RES Rotterdam – Den Haag
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Mogelijke locaties voor een windturbine (5,6 MW)
Rekening houdend met veiligheids- en geluidsbeperkingen, provinciale en lokale
beleidsbeperkingen
                                                                                                                      Theoretische potentie

                                                                                                                      Bestaande           Potentiële
                                                                                                                      opwek               opwek

                                                                                                                      29 GWh              18 GWh
                                                                                                                      (3 turbines)        (1 turbine)




                                                           Burgermeester
                                                           van Tuyllpark




Deze kaart toont de locaties waar geen veiligheids- en geluidsbeperkingen, provinciale en lokale beleidsbeperkingen voor een
5,6 MW windturbine gelden. De tabel op de volgende pagina geeft de potentie van elk van de gebieden aan.




  Gebaseerd op: Analysekaarten NP RES, Groenkaart Zoetermeer, Bestemmingsplan Meerpolder en motie gemeenteraad geen
                                                                                                                                     59
  windturbines in Balijbos en Westerpark
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Mogelijke potentie
Rekening houdend met veiligheids- en geluidsbeperkingen en provinciale en lokale
beleidsbeperkingen




                                                                             60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Overzicht




            61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Verkenning gemeente Zoetermeer in relatie tot de RES Rotterdam –
Den Haag
De verkenning laat zien waar in Zoetermeer ruimte is om bij te dragen in het kader van de concept RES.
Zoetermeer valt onder het zoekgebied A12 zone. De maximale potentie van dit gebied is vastgesteld in de concept RES op 14GWh.

De potentie van de drie genoemde locaties voor een zonnepark (Roelveenseveld, Slootweg en Oosterheem) is tussen de 8 en 22 GWh
(afhankelijk van de opstelling). Of deze zonlocaties ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden is mede afhankelijk van wat
eigenaren/gebruikers van deze gronden willen. Voor windenergie komt er één potentiële locatie uit namelijk het Burgermeester van
Tuyllpark. Deze locatie heeft een potentie van 10 GWh (3,6 MW) of 18 GWh (5,6 MW). Echter is de toekomst van dit gebied nog niet bekend,
wanneer hier woningbouw plaats gaat vinden dan is een windturbine hier niet mogelijk. Ook kan een windturbine op deze locatie impact
hebben op het nieuw te vormen natuurkerngebied Plas van Poot.

Een vierde windturbine ten zuiden van de drie bestaande windturbines en het repoweren van de drie bestaande windturbines zou verder
onderzocht kunnen worden. Deze locaties vallen binnen de veiligheids- en geluidsbeperkingen, maar door de keuze van bijvoorbeeld een
ander type turbine, aanvullende maatregelen en overleg met de betreffende instanties zouden deze opties mogelijk kunnen zijn. Dit vraagt
om locatiespecifiek onderzoek.

Zon op kleine daken telt niet mee voor het RES bod, maar draagt wel bij aan het halen van de doelstellingen van
het klimaatakkoord. Dit betekent dat het nog steeds relevant is in het kader van de klimaatopgaven om hier op in te zetten. Voor
kleinschalig zon en wind kan Zoetermeer 92-126 GWh bijdragen aan de hand van zonnepanelen op 30%- 40% op de kleine daken. De gehele
regio zet in op 800 GWh (0,8TWh).

Voor zon in de gebouwde omgeving (zon op grootschalige daken en zon op parkeerplaatsen) kan Zoetermeer 89 – 119 GWh bijdragen. De
inzet van de gehele regio is 724 GWh (0,724 TWh)




Afbeeldingen zijn afkomstig van de concept RES Rotterdam - Den Haag
                                                                                                                        62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Potentie zon op daken




Totale potentie daken




                        63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Potentie zon op infrastructuur




                                 64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>  Potentie zon op land




De potentie per buurt is weergeven voor 100%. Voor de totale potentie per type is gebruikt gemaakt van een percentage.
Oosterheem valt onder de buurt Oosterheem Noord Oost, Slootweg valt onder de buurt Scheidingszone en
Roeleveenseweg valt onder Westerpark.                                                                                    65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Potentie 5,6 MW windturbine




                              66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Potentie 3,6 MW windturbine




                              67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Bijlage:
Wind 3,6 MW




              68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Veiligheids- en geluidsbeperkingen 3,6 MW windturbine




Deze kaart toont veiligheids- en milieu beperkingen voor een 3.6 MW windturbine zonder de beperkingen vanuit de
bestaande windturbines. In overleg met de betrokken instanties kan worden gekeken naar mogelijkheden voor het plaatsen
van turbines binnen deze beperkingen. Dan zouden wel extra (veiligheids-) eisen aan de turbine gesteld kunnen worden.




Bron: Analysekaarten NP RES, oktober 2019                                                                                69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Veiligheids- en geluidsbeperkingen 3,6 MW windturbine




Deze kaart toont veiligheids- en milieu beperkingen voor een 3.6 MW windturbine met de beperkingen vanuit bestaande
windturbines. In overleg met de betrokken instanties kan worden gekeken naar mogelijkheden voor het plaatsen van
turbines binnen deze beperkingen. Dan zouden wel extra (veiligheids-) eisen aan de turbine gesteld kunnen worden.




Bron: Analysekaarten NP RES, oktober 2019                                                                             70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Mogelijke locaties voor windturbines (3,6 MW)
Waar geen veiligheids- en geluidsbeperkingen gelden

                                                                                                                Theoretische potentie

                                                                                                                Bestaande         Potentiële
                                                                                                                opwek             opwek

                                                                       Zoetemeerse plas
                                                                                                                29 GWh            254 GWh
                                                         Meerspolder
                                                                                                                3 turbines        25 turbines
                                                         Oost
                                              Meerspolder
                                              West
                                     Buytenpark


                         Nieuwe
                         Driemanspolder


                              Westerpark


                                                                           Burgermeester
                                                                           van Tuyllpark




Deze kaart toont de locaties waar geen veiligheids- en geluidsbeperkingen gelden voor een 3.6 MW windturbine. De tabel op
de volgende pagina geeft de potentie van elk van de gebieden aan.




 Bron: Analysekaarten NP RES, oktober 2019
                                                                                                                             71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Mogelijke potentie voor windenergie (3,6 MW)
Waar geen veiligheids- en geluidsbeperkingen gelden




                                                      72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Provinciale beleidsbeperkingen




Deze kaart toont ruimtelijk beleid van de provincie Zuid-Holland welke beperkend kan zijn voor het plaatsen van
windturbines.

 Bron: Omgevingsverordening Zuid-Holland
                                                                                                                  73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Mogelijke locaties voor windturbines (3,6 MW)
Rekening houdend met veiligheids- en geluidsbeperkingen en provinciale beleidsbeperkingen

                                                                                                                  Theoretische potentie

                                                                                                                  Bestaande              Potentiële
                                                                                                                  opwek                  opwek


                                                                                                                  29 GWh                 10 GWh
                                                                                                                  3 turbines             1 turbine




                                                         Burgermeester
                                                         van Tuyllpark




                                                                                                                     Bestaande windturbines




Deze kaart toont de locaties waar geen veiligheids- en geluidsbeperkingen en provinciale beleidsbeperkingen voor een 3.6
MW windturbine gelden.




  Gebaseerd op: Omgevingsverordening Zuid-Holland en analysekaarten NP RES
                                                                                                                                    74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Mogelijke potentie voor windenergie (3,6 MW)
Rekening houdend met veiligheids- en geluidsbeperkingen en provinciale
beleidsbeperkingen




                                                                         75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Lokale beleidsbeperkingen




Deze kaart toont ruimtelijk beleid van de gemeente Zoetermeer welke beperkend kan zijn voor het plaatsen van
windturbines. Naast de definitie van de natuurkernen geldt binnen de gemeente de groenkaart (zie bldz. 8). Hierin is het
groen opgedeeld in verschillende types groen: regiogroen, stadsgroen en wijk- en buurtgroen. Als er groen binnen de
gemeente aangetast wordt, moet dat gecompenseerd worden. De wijze waarop compensatie plaats moet vinden, is
afhankelijk van het type groen waartoe het betreffende gebied behoort’.


Bron: Bestemmingsplan Meerpolder, Groenkaart Zoetermeer, Archeologische beleidskaart Zoetermeer, Beschermde stadsgezichten Zoetermeer
en motie gemeenteraad geen windturbines in Balijbos en Westerpark
                                                                                                                                        76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Mogelijke locaties voor windturbines (3,6 MW)
Rekening houdend met veiligheids- en geluidsbeperkingen, provinciale en lokale
beleidsbeperkingen
                                                                                                                         Theoretische potentie

                                                                                                                         Bestaande              Potentiële
                                                                                                                         opwek                  opwek


                                                                                                                         29 GWh                 10 GWh
                                                                                                                         3 turbines             1 turbine




                                                           Burgermeester
                                                           van Tuyllpark




                                                                                                                           Bestaande windturbines




Deze kaart toont de locaties waar geen veiligheids- en geluidsbeperkingen, provinciale en lokale beleidsbeperkingen voor een
3.6 MW windturbine gelden.




Gebaseerd op: Analysekaarten NP RES, Bestemmingsplan Meerpolder en motie gemeenteraad geen windturbines in Balijbos en
Westerpark
                                                                                                                                           77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Mogelijke potentie voor windenergie (3,6 MW)
Rekening houdend met veiligheids- en geluidsbeperkingen, provinciale en lokale
beleidsbeperkingen




                                                                                 78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Bestaande turbines i.r.t. BleiZo
                                                 TwynstraGudde beschrijft in het rapport Ontwikkeling Bleizo West
                                                 dat voor zowel de ontwikkeloptie voor het realiseren van een
                                                 kantorenlocatie i.c.m leisure als voor de optie voor het maken van
                                                 een logistiek centrum de bestaande windturbines in Lansinghage
                                                 geen of weinig problemen geven. In het geval van woningbouw
                                                 leveren de bestaande windturbines wel beperkingen op voor de
                                                 zuidelijke helft van BleiZo. Met name de twee turbines die het
                                                 dichtst bij station Lansingerland-Zoetermeer zijn gelegen. Wanneer
                                                 met de vergunninghouder van de bestaande turbines een
                                                 stilstandvoorziening overeen gekomen kan worden, wordt een
                                                 groot deel van het plangebied van BleiZo beschikbaar voor
                                                 woningbouw (Antea, 2018).




Bron: Windturbines & Bleizoterrein, Antea 2018




                                                                                                     79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>