<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: Eisen en uitgangspunten ontwerp Europatunnel

Verkeersveiligheid
- Ontwerp mag niet zorgen voor afleiding van het verkeer
- Maak in het ontwerp gebruik van lichte tinten
- Zorg ervoor dat het ontwerp niet te donker wordt
- Houd met het ontwerp rekening met de geldende snelheid van 70km/uur in de tunnel

Beheer en onderhoud
- Het ontwerp moet makkelijk te onderhouden zijn (geen gedetailleerde voorstellingen)
- Ontwerp moet rekening houden met opspattend water/zout
- Uitvoering moet samenvallen met groot onderhoud
- Geen of slechts beperkte verhoging van de beheer- en onderhoudskosten

Ontwerp
- Ontwerp mag gezien worden (maar geen overlast opleveren voor verkeer)
- Ontwerp heeft een link met de stad
- Ontwerp moet zorgen dat het binnenrijden van de tunnelbak prettiger wordt
- Houd rekening met avond- en nachtsituatie
- Houd rekening met het gebruik van aanlichting (kunstlicht)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>